{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Rekentool","MKI & CO2 ","Selectie NMD","NMDproduct","NMDproduct, EP 6-4-21","Product NMD2.1(2.3)"],"not_rendered":{"charts":6,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Rekentool","index":0,"n_rows":80,"n_cols":53,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,9,2,14],[1,9,1,14]]}
[null,"VERSIE  |  januari 2022"]
[null,null,"TOOL - Prototype MKI Onderhoud (IEBB-BTIC-TKI)",{"$nulls":6},"Berekening MKI &CO2",{"$nulls":7},"keuzes referentie",{"$nulls":20},"keuzes variant"]
[{"$nulls":9},"Berekening MKI &CO2",{"$nulls":7},"keuzes referentie",{"$nulls":20},"keuzes variant"]
[null,null,"Duurzame dakrenovatie",null,"referentie","variant"]
[]
[null,">","huidige situatie"]
[null,null,"ballast","product","Grind",{"$f":"E7","v":"Grind"},{"$nulls":4},"DA: dit kan later een keuze uit producten worden. Voor nu niet. Meestal gaat het toch om bitumen en eps en grind."]
[null,null,"dakbedekking","product","Bitumen",{"$f":"E8","v":"Bitumen"}]
[null,null,"isolatie","product","EPS",{"$f":"E9","v":"EPS"}]
[null,null,null,"isolatiewaarde Rc",1.3,{"$f":"E10","v":1.3}]
[]
[null,">","aanpak"]
[null,null,"type dakrenovatie",null,"Vervangen","Ophogen",{"$nulls":4},"Berekening",{"$nulls":6},"Vervangen","Ophogen",{"$nulls":19},"Vervangen","Ophogen"]
[{"$nulls":10},"referentie","referentie","variant","variant"]
[null,">","verwijderen delen",{"$nulls":7},"MKI","CO2","MKI","CO2"]
[null,null,"ballast",null,"Standaard verwerking","Hergebruik grind elders",null,null,null,"te verwijderen",{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$E$2:$E$4,MATCH($E16,'MKI & CO2 '!$B$2:$B$4,0))","v":8.0687423749432495E-4},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$T$2:$T$4,MATCH($E16,'MKI & CO2 '!$B$2:$B$4,0))","v":-7.1190435566249989E-3},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$E$2:$E$4,MATCH($F16,'MKI & CO2 '!$B$2:$B$4,0))","v":5.7805815752684996E-4},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$T$2:$T$4,MATCH($F16,'MKI & CO2 '!$B$2:$B$4,0))","v":4.3693650000000009E-3},null,null,null,{"$f":"TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$2:$B$4)","v":"Standaard verwerking"},"Hergebruik grind","Hergebruik grind elders",{"$nulls":18},{"$f":"TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$2:$B$4)","v":"Standaard verwerking"},"Hergebruik grind","Hergebruik grind elders"]
[null,null,"dakbedekking","bij dak vervangen","25% meer recycling",{"$nulls":4},{"$f":"J16","v":"te verwijderen"},{"$f":"IF($E17=\"\",0,INDEX('MKI & CO2 '!$E$6:$E$7,MATCH($E17,'MKI & CO2 '!$B$6:$B$7,0)))","v":7.3336260324701882E-3},{"$f":"IF($E17=\"\",0,INDEX('MKI & CO2 '!$T$6:$T$7,MATCH($E17,'MKI & CO2 '!$B$6:$B$7,0)))","v":0.13893818222236567},{"$f":"IF($F17=\"\",0,INDEX('MKI & CO2 '!$E$6:$E$7,MATCH($F17,'MKI & CO2 '!$B$6:$B$7,0)))","v":0},{"$f":"IF($F17=\"\",0,INDEX('MKI & CO2 '!$T$6:$T$7,MATCH($F17,'MKI & CO2 '!$B$6:$B$7,0)))","v":0},null,null,null,{"$f":"IF($E$13=$S$13,\"\",TRANSPOSE('MKI & CO2 '!B6:B7))","v":"Standaard verwerking"},"25% meer recycling",{"$nulls":19},{"$f":"IF($F$13=$S$13,\"\",TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$6:$B$7))","v":""}]
[null,null,"isolatie","bij dak vervangen","Hergebruik EPS",{"$nulls":4},{"$f":"J16","v":"te verwijderen"},{"$f":"IF($E18=\"\",0,INDEX('MKI & CO2 '!$E$9:$E$11,MATCH($E18,'MKI & CO2 '!$B$9:$B$11,0)))","v":2.5036148603544421E-3},{"$f":"IF($E18=\"\",0,INDEX('MKI & CO2 '!$T$9:$T$11,MATCH($E18,'MKI & CO2 '!$B$9:$B$11,0)))","v":4.358291889966788E-2},{"$f":"IF($F18=\"\",0,INDEX('MKI & CO2 '!$E$9:$E$11,MATCH($F18,'MKI & CO2 '!$B$9:$B$11,0)))","v":0},{"$f":"IF($F18=\"\",0,INDEX('MKI & CO2 '!$T$9:$T$11,MATCH($F18,'MKI & CO2 '!$B$9:$B$11,0)))","v":0},null,null,null,{"$f":"IF($E$13=$S$13,\"\",TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$9:$B$11))","v":"Standaard verwerking"},"Hergebruik EPS","Hergebruik EPS elders",{"$nulls":18},{"$f":"IF($F$13=$S$13,\"\",TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$9:$B$11))","v":""}]
[{"$nulls":9},"te handhaven",{"$f":"IF($E17=\"\",'MKI & CO2 '!$E$6,0)","v":0},{"$f":"IF($E17=\"\",'MKI & CO2 '!$T$6,0)","v":0},{"$f":"IF($F17=\"\",'MKI & CO2 '!$E$6,0)","v":1.3758977963889396E-2},{"$f":"IF($F17=\"\",'MKI & CO2 '!$T$6,0)","v":0.2668800007763783}]
[null,">","aanbrengen nieuwe delen",{"$nulls":6},{"$f":"J19","v":"te handhaven"},{"$f":"IF($E18=\"\",'MKI & CO2 '!$E$9,0)","v":0},{"$f":"IF($E18=\"\",'MKI & CO2 '!$T$9,0)","v":0},{"$f":"IF($F18=\"\",'MKI & CO2 '!$E$9,0)","v":8.0604112759742365E-3},{"$f":"IF($F18=\"\",'MKI & CO2 '!$T$9,0)","v":0.15088757873566652}]
[null,null,"isolatie","nieuw/aanvullend","EPS","Hergebruik EPS van elders",null,null,null,"toe te voegen",{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$E$13:$E$27,MATCH($E21,'MKI & CO2 '!$B$13:$B$27,0))*K22","v":7.9270483795856259E-2},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$T$13:$T$27,MATCH($E21,'MKI & CO2 '!$B$13:$B$27,0))*L22","v":1.0741697484499799},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$E$13:$E$27,MATCH($F21,'MKI & CO2 '!$B$13:$B$27,0))*M22","v":3.1172829749535398E-2},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$T$13:$T$27,MATCH($F21,'MKI & CO2 '!$B$13:$B$27,0))*N22","v":0.4101596203358473},null,null,null,{"$f":"TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$13:$B$27)","v":"EPS"},"Hergebruik EPS","Hergebruik EPS van elders","PUR","Hergebruik PUR van elders","XPS","Hergebruik XPS van elders","Fenolschuim","Hergebruik fenolschuim van elders","Steenwol","Hergebruik steenwol van elders","Schuimglas","Hergebruik schuimglas van elders","Houtvezelplaat","Hergebruik houtvezelplaat van elders",{"$nulls":6},{"$f":"TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$13:$B$27)","v":"EPS"},"Hergebruik EPS","Hergebruik EPS van elders","PUR","Hergebruik PUR van elders","XPS","Hergebruik XPS van elders","Fenolschuim","Hergebruik fenolschuim van elders","Steenwol","Hergebruik steenwol van elders","Schuimglas","Hergebruik schuimglas van elders","Houtvezelplaat","Hergebruik houtvezelplaat van elders"]
[null,null,null,"isolatiewaarde Rc",3,6,null,null,null,{"$f":"J21","v":"toe te voegen"},{"$f":"IF($E$13=$R$13,$E$22,$E$22-$E$10)/$O$22","v":0.8571428571428571},{"$f":"IF($E$13=$R$13,$E$22,$E$22-$E$10)/$O$22","v":0.8571428571428571},{"$f":"IF($F$13=$R$13,$F$22,$F$22-$F$10)/$O$22","v":1.342857142857143},{"$f":"IF($F$13=$R$13,$F$22,$F$22-$F$10)/$O$22","v":1.342857142857143},3.5]
[null,null,null,"indicatie gasbesparing",{"$f":"1*(1/(E$10+0.14)-1/(E$22+0.14))*(5088*3600/10^6)*(20-6.44)/0.9/35.17","v":2.9501982182991071},{"$f":"1*(1/(F$10+0.14)-1/(F$22+0.14))*(5088*3600/10^6)*(20-6.44)/0.9/35.17","v":4.171203803952694},null,null,null,{"$f":"J21","v":"toe te voegen"}]
[null,null,"dakbedekking","bevestiging","Verkleefd","Los+geballast",null,null,null,{"$f":"J21","v":"toe te voegen"},{"$nulls":7},{"$f":"'MKI & CO2 '!$B$29","v":"Verkleefd"},{"$f":"'MKI & CO2 '!$B$34","v":"Mechanisch"},{"$f":"'MKI & CO2 '!$B$40","v":"Los+geballast"},{"$nulls":18},{"$f":"'MKI & CO2 '!$B$29","v":"Verkleefd"},{"$f":"'MKI & CO2 '!$B$34","v":"Mechanisch"},{"$f":"'MKI & CO2 '!$B$40","v":"Los+geballast"}]
[null,null,null,"product","Bitumen","EPDM",null,null,null,{"$f":"J21","v":"toe te voegen"},{"$f":"IF($E$24=$R$24,INDEX('MKI & CO2 '!$E$30:$E$33,MATCH($E25,'MKI & CO2 '!$B$30:$B$33,0)),\nIF($E$24=$S$24,INDEX('MKI & CO2 '!$E$35:$E$39,MATCH($E25,'MKI & CO2 '!$B$35:$B$39,0)),\nINDEX('MKI & CO2 '!$E$41:$E$42,MATCH($E25,'MKI & CO2 '!$B$41:$B$42,0))))","v":5.0987003959378392E-2},{"$f":"IF($E$24=$R$24,INDEX('MKI & CO2 '!$T$30:$T$33,MATCH($E25,'MKI & CO2 '!$B$30:$B$33,0)),\nIF($E$24=$S$24,INDEX('MKI & CO2 '!$T$35:$T$39,MATCH($E25,'MKI & CO2 '!$B$35:$B$39,0)),\nINDEX('MKI & CO2 '!$T$41:$T$42,MATCH($E25,'MKI & CO2 '!$B$41:$B$42,0))))","v":0.71621585662899134},{"$f":"IF($F$24=$R$24,INDEX('MKI & CO2 '!$E$30:$E$33,MATCH($F25,'MKI & CO2 '!$B$30:$B$33,0)),\nIF($F$24=$S$24,INDEX('MKI & CO2 '!$E$35:$E$39,MATCH($F25,'MKI & CO2 '!$B$35:$B$39,0)),\nINDEX('MKI & CO2 '!$E$41:$E$42,MATCH($F25,'MKI & CO2 '!$B$41:$B$42,0))))","v":3.2806551919999996E-2},{"$f":"IF($F$24=$R$24,INDEX('MKI & CO2 '!$T$30:$T$33,MATCH($F25,'MKI & CO2 '!$B$30:$B$33,0)),\nIF($F$24=$S$24,INDEX('MKI & CO2 '!$T$35:$T$39,MATCH($F25,'MKI & CO2 '!$B$35:$B$39,0)),\nINDEX('MKI & CO2 '!$T$41:$T$42,MATCH($F25,'MKI & CO2 '!$B$41:$B$42,0))))","v":0.35594419999999999},null,null,null,{"$f":"IF($E$24=$R$24,TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$30:$B$33),IF($E$24=$S$24,TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$35:$B$39),TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$41:$B$42)))","v":"Bitumen"},"EPDM","Biobased membraam","PVC",{"$nulls":17},{"$f":"IF($F$24=$AM$24,TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$30:$B$33),IF($F$24=$AN$24,TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$35:$B$39),TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$41:$B$42)))","v":"Bitumen"},"EPDM"]
[null,null,"ballast","product","Grind","Hergebruik grind van elders",null,null,null,{"$f":"J21","v":"toe te voegen"},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$E$44:$E$53,MATCH($E26,'MKI & CO2 '!$B$44:$B$53,0))","v":5.7674107743627403E-3},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$T$44:$T$53,MATCH($E26,'MKI & CO2 '!$B$44:$B$53,0))","v":4.7433700313999995E-2},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$E$44:$E$53,MATCH($F26,'MKI & CO2 '!$B$44:$B$53,0))","v":5.4299183929966003E-3},{"$f":"INDEX('MKI & CO2 '!$T$44:$T$53,MATCH($F26,'MKI & CO2 '!$B$44:$B$53,0))","v":4.4972787159300004E-2},null,null,null,{"$f":"IF($E$16='MKI & CO2 '!$B$3,'MKI & CO2 '!$B$46,IF($E$16='MKI & CO2 '!$B$4,'MKI & CO2 '!$B$47,TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$44:$B$53)))","v":"Geen"},"Grind","Hergebruik grind","Hergebruik grind van elders","Leislag","Hergebruik leisteen van elders","Begroend dak","Hergebruik begroend dak van elders","Tegels","Hergebruik rubberen tegels van elders",{"$nulls":11},{"$f":"IF($F$16='MKI & CO2 '!$B$3,'MKI & CO2 '!$B$46,IF($F$16='MKI & CO2 '!$B$4,'MKI & CO2 '!$B$47,TRANSPOSE('MKI & CO2 '!$B$44:$B$53)))","v":"Hergebruik grind van elders"}]
[]
[null,null,"MKI",null,{"$f":"K14","v":"referentie"},{"$f":"M14","v":"variant"}]
[null,null,"materiaal",null,{"$f":"E49","v":0.14666901365991636},{"$f":"F49","v":9.1806747459922469E-2}]
[null,null,"energiebesparing",null,{"$f":"E52","v":-9.5111932059447957E-2},{"$f":"F52","v":-0.1344761346362649},{"$nulls":4},"CO2 emissie gasbesparing"]
[null,null,"NETTO",null,{"$f":"SUM(E29:E30)","v":5.1557081600468402E-2},{"$f":"SUM(F29:F30)","v":-4.266938717634243E-2},{"$nulls":5},"kg CO2","MKI €"]
[{"$nulls":10},"kWh aardgas",0.183,3.3E-3,"(CO2: NTA8800_2020+A1)"]
[null,null,"CO2",null,{"$f":"L14","v":"referentie"},{"$f":"N14","v":"variant"},{"$nulls":4},"m3 aardgas",{"$f":"L32*(35.17/3.6)","v":1.7878083333333332},{"$f":"M32*(35.17/3.6)","v":3.2239166666666666E-2}]
[null,null,"materiaal",null,{"$f":"E75","v":2.0132213629583799},{"$f":"F75","v":1.2332135520071921}]
[null,null,"energiebesparing",null,{"$f":"E78","v":-5.2743889596602962},{"$f":"F78","v":-7.4573129207383255}]
[null,null,"NETTO",null,{"$f":"SUM(E34:E35)","v":-3.2611675967019162},{"$f":"SUM(F34:F35)","v":-6.2240993687311335}]
[]
[]
[]
[null,">","MKI-Materiaal [€ per m2, per jaar]",null,"referentie","variant",null,"tov referentie"]
[null,null,"ballast verwijderen",null,{"$f":"$K$16","v":8.0687423749432495E-4},{"$f":"$M$16","v":5.7805815752684996E-4},null,{"$f":"IF(E41=0,1,(F41/E41-1))","v":-0.28358332604352654}]
[null,null,"dakbedekking verwijderen",null,{"$f":"$K$17","v":7.3336260324701882E-3},{"$f":"$M$17","v":0},null,{"$f":"IF(E42=0,1,(F42/E42-1))","v":-1}]
[null,null,"isolatie verwijderen",null,{"$f":"$K$18","v":2.5036148603544421E-3},{"$f":"$M$18","v":0},null,-1]
[null,null,"gehandhaafde dakbedekking",null,{"$f":"$K$19","v":0},{"$f":"$M$19","v":1.3758977963889396E-2},null,{"$f":"IF(E44=0,1,(F44/E44-1))","v":1}]
[null,null,"gehandhaafde isolatie",null,{"$f":"$K$20","v":0},{"$f":"$M$20","v":8.0604112759742365E-3},null,1]
[null,null,"isolatie aanbrengen",null,{"$f":"$K$21","v":7.9270483795856259E-2},{"$f":"$M$21","v":3.1172829749535398E-2},null,-0.606753633170523]
[null,null,"dakbedekking aanbrengen",null,{"$f":"$K$25","v":5.0987003959378392E-2},{"$f":"$M$25","v":3.2806551919999996E-2},null,-0.35657031454256183]
[null,null,"ballast aanbrengen",null,{"$f":"$K$26","v":5.7674107743627403E-3},{"$f":"$M$26","v":5.4299183929966003E-3},null,-5.8517139591714007E-2]
[null,null,"totaal per m2 per jaar",null,{"$f":"SUM(E41:E48)","v":0.14666901365991636},{"$f":"SUM(F41:F48)","v":9.1806747459922469E-2},null,-0.37405492019741704]
[]
[null,">","MKI-Energie [€ per m2, per jaar]",null,"referentie","variant",null,"tov referentie"]
[null,null,"winst door reductie op ruimteverwarming",null,{"$f":"-E$23*$M$33","v":-9.5111932059447957E-2},{"$f":"-F$23*$M$33","v":-0.1344761346362649},null,{"$f":"IF(E52=0,1,(F52/E52-1))","v":0.4138723893466183}]
[null,">","MKI-Integraal [€ per m2, per jaar]",null,"referentie","variant",null,"tov referentie"]
[null,null,"materiaal + energiegerelateerde milieulast",null,{"$f":"E49+E52","v":5.1557081600468402E-2},{"$f":"F49+F52","v":-4.266938717634243E-2},null,-1.8276144780071255]
{"$rows_empty":11}
[null,">","CO2eq-Materiaal [kg per m2 per jaar]",null,"referentie","variant"]
[null,null,"ballast verwijderen",null,{"$f":"$L$16","v":-7.1190435566249989E-3},{"$f":"$N$16","v":4.3693650000000009E-3},null,{"$f":"IF(E67=0,1,(F67/E67-1))","v":-1.6137573067570095}]
[null,null,"dakbedekking verwijderen",null,{"$f":"$L$17","v":0.13893818222236567},{"$f":"$N$17","v":0},null,-1]
[null,null,"isolatie verwijderen",null,{"$f":"$L$18","v":4.358291889966788E-2},{"$f":"$N$18","v":0},null,{"$f":"IF(E69=0,1,(F69/E69-1))","v":-1}]
[null,null,"gehandhaafde dakbedekking",null,{"$f":"$L$19","v":0},{"$f":"$N$19","v":0.2668800007763783},null,{"$f":"IF(E70=0,1,(F70/E70-1))","v":1}]
[null,null,"gehandhaafde isolatie",null,{"$f":"$L$20","v":0},{"$f":"$N$20","v":0.15088757873566652},null,{"$f":"IF(E71=0,1,(F71/E71-1))","v":1}]
[null,null,"isolatie aanbrengen",null,{"$f":"$L$21","v":1.0741697484499799},{"$f":"$N$21","v":0.4101596203358473},null,-0.61816126275413641]
[null,null,"dakbedekking aanbrengen",null,{"$f":"$L$25","v":0.71621585662899134},{"$f":"$N$25","v":0.35594419999999999},null,-0.5030210561445535]
[null,null,"ballast aanbrengen",null,{"$f":"$L$26","v":4.7433700313999995E-2},{"$f":"$N$26","v":4.4972787159300004E-2},null,-5.188111276179852E-2]
[null,null,"totaal kg per m2 per jaar",null,{"$f":"SUM(E67:E74)","v":2.0132213629583799},{"$f":"SUM(F67:F74)","v":1.2332135520071921},null,-0.38744264555437924]
[]
[null,">","CO2eq-Energie [€ per m2, per jaar]",null,"referentie","variant",null,"tov referentie"]
[null,null,"winst door reductie op ruimteverwarming",null,{"$f":"-E$23*$L$33","v":-5.2743889596602962},{"$f":"-F$23*$L$33","v":-7.4573129207383255},null,{"$f":"IF(E78=0,1,(F78/E78-1))","v":0.41387238934661785}]
[null,">","CO2ep-Integraal [€ per m2, per jaar]",null,"referentie","variant",null,"tov referentie"]
[null,null,"materiaal + energiegerelateerde milieulast",null,{"$f":"E75+E78","v":-3.2611675967019162},{"$f":"F75+F78","v":-6.2240993687311335},null,{"$f":"IF(E80=0,1,(F80/E80-1))","v":0.90854937201807395}]

{"sheet":"MKI & CO2 ","index":1,"n_rows":130,"n_cols":34,"rows_kept":130,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Verwijderen ballast","Lpr","Freq","MKI  per jaar",{"$f":"$F$5","v":"MKI (1x product)"},"MKI A1-A3","MKI A4","MKI A5","MKI B1","MKI B2","MKI B3","MKI B4","MKI B5","MKI C1","MKI C2","MKI C3","MKI C4","MKI D","CO2 per jaar",{"$f":"$U$5","v":"CO2 (1x product)"},"CO2 A1-A3","CO2 A4","CO2 A5","CO2 B1","CO2 B2","CO2 B3","CO2 B4","CO2 B5","CO2 C1","CO2 C2","CO2 C3","CO2 C4","CO2 D"]
[null,"Standaard verwerking","-",1,{"$f":"$D2*F2/$D$29","v":8.0687423749432495E-4},{"$f":"SUM(G2:S2)","v":2.0171855937358124E-2},{"$f":"0*G48","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*O45","v":4.8171513127237501E-3},{"$f":"1*P45","v":9.6343026254475002E-3},0,{"$f":"1*R45","v":5.7204019991868756E-3},{"$f":"0*S45","v":0},{"$f":"$D2*U2/$D$29","v":-7.1190435566249989E-3},{"$f":"SUM(V2:AH2)","v":-0.17797608891562497},{"$f":"0*V48","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*AD45","v":3.641137500000001E-2},{"$f":"1*AE45","v":7.2822750000000019E-2},{"$f":"1*AF45","v":-8.1880175721093754E-2},{"$f":"1*AG45","v":4.0310488968749995E-2},{"$f":"1*AH45","v":-0.24564052716328125}]
[null,"Hergebruik grind","-",1,{"$f":"$D3*F3/$D$29","v":1.9268605250895001E-4},{"$f":"SUM(G3:S3)","v":4.8171513127237501E-3},{"$f":"0*G48","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*O2","v":4.8171513127237501E-3},{"$f":"0*P2","v":0},{"$f":"0*Q2","v":0},{"$f":"0*R2","v":0},{"$f":"0*S2","v":0},{"$f":"$D3*U3/$D$29","v":1.4564550000000004E-3},3.641137500000001E-2,{"$f":"0*V48","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*AD2","v":3.641137500000001E-2},{"$f":"0*AE2","v":0},{"$f":"0*AF2","v":0},{"$f":"0*AG2","v":0},{"$f":"0*AH2","v":0}]
[null,"Hergebruik grind elders","-",1,5.7805815752684996E-4,{"$f":"SUM(G4:S4)","v":1.445145393817125E-2},{"$f":"0*G48","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*O2","v":4.8171513127237501E-3},{"$f":"1*P2","v":9.6343026254475002E-3},{"$f":"0*Q2","v":0},{"$f":"0*R2","v":0},{"$f":"0*S2","v":0},4.3693650000000009E-3,0.10923412500000003,{"$f":"0*V48","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*AD2","v":3.641137500000001E-2},{"$f":"1*AE2","v":7.2822750000000019E-2},{"$f":"0*AF2","v":0},{"$f":"0*AG2","v":0},{"$f":"0*AH2","v":0}]
[null,"Verwijderen dakbedekking","Lpr","Freq",{"$f":"E1","v":"MKI  per jaar"},"MKI (1x product)","MKI A1-A3","MKI A4","MKI A5","MKI B1","MKI B2","MKI B3","MKI B4","MKI B5","MKI C1","MKI C2","MKI C3","MKI C4","MKI D",{"$f":"T1","v":"CO2 per jaar"},"CO2 (1x product)","CO2 A1-A3","CO2 A4","CO2 A5","CO2 B1","CO2 B2","CO2 B3","CO2 B4","CO2 B5","CO2 C1","CO2 C2","CO2 C3","CO2 C4","CO2 D"]
[null,"Standaard verwerking","-",1,{"$f":"$D6*F6/$D$29","v":1.3758977963889396E-2},{"$f":"SUM(G6:S6)","v":0.3439744490972349},{"$f":"0*G30","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*O30","v":7.5689508420914977E-3},{"$f":"1*P30","v":1.5137901684182995E-2},{"$f":"1*Q30","v":0.32126759657096043},{"$f":"1*R30","v":0},{"$f":"0*S30","v":0},{"$f":"$D6*U6/$D$29","v":0.2668800007763783},{"$f":"SUM(V6:AH6)","v":6.6720000194094569},{"$f":"0*V30","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*AD30","v":9.1636363902942192E-2},{"$f":"1*AE30","v":0.18327272780588438},{"$f":"1*AF30","v":6.3970909277006305},{"$f":"1*AG30","v":0},{"$f":"1*AH30","v":0}]
[null,"25% meer recycling","-",1,7.3336260324701882E-3,{"$f":"SUM(G7:S7)","v":0.18334065081175471},{"$f":"0*G30","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*O6","v":7.5689508420914977E-3},{"$f":"1*P6","v":1.5137901684182995E-2},{"$f":"0.5*Q6","v":0.16063379828548022},{"$f":"1*R6","v":0},{"$f":"1.5*S6","v":0},0.13893818222236567,3.4734545555591421,{"$f":"0*V30","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*AD6","v":9.1636363902942192E-2},{"$f":"1*AE6","v":0.18327272780588438},{"$f":"0.5*AF6","v":3.1985454638503152},{"$f":"1*AG6","v":0},{"$f":"1.5*AH6","v":0}]
[null,"Verwijderen isolatie (gecorrigeer voor Rc:1.3 / Rc:3.5)","Lpr","Freq",{"$f":"$E$5","v":"MKI  per jaar"},{"$f":"$F$5","v":"MKI (1x product)"},"MKI A1-A3","MKI A4","MKI A5","MKI B1","MKI B2","MKI B3","MKI B4","MKI B5","MKI C1","MKI C2","MKI C3","MKI C4","MKI D",{"$f":"$T$5","v":"CO2 per jaar"},{"$f":"$U$5","v":"CO2 (1x product)"},"CO2 A1-A3","CO2 A4","CO2 A5","CO2 B1","CO2 B2","CO2 B3","CO2 B4","CO2 B5","CO2 C1","CO2 C2","CO2 C3","CO2 C4","CO2 D"]
[null,"Standaard verwerking","-",1,{"$f":"$D9*F9/$D$29","v":8.0604112759742365E-3},{"$f":"1.3/3.5*SUM(G9:S9)","v":0.20151028189935591},{"$f":"0*G13","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*O13","v":4.3840824224694652E-2},{"$f":"1*P13","v":8.7681648449389304E-2},{"$f":"1*Q13","v":1.2699967052016566E-3},{"$f":"1*R13","v":0.40592522254183677},{"$f":"1*S13","v":3.8099901156049697E-3},{"$f":"$D9*U9/$D$29","v":0.15088757873566652},{"$f":"1.3/3.5*SUM(V9:AH9)","v":3.7721894683916628},{"$f":"0*V13","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*AD13","v":0.52598935269562508},{"$f":"1*AE13","v":1.0519787053912502},{"$f":"1*AF13","v":2.2261005917718756E-2},{"$f":"1*AG13","v":8.4888826408351878},{"$f":"1*AH13","v":6.678301775315626E-2}]
[null,"Hergebruik EPS","-",1,2.5036148603544421E-3,{"$f":"1.3/3.5*SUM(G10:S10)","v":6.2590371508861056E-2},{"$f":"0*G13","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*O9","v":4.3840824224694652E-2},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*P9","v":2.1920412112347326E-2},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*Q9","v":3.1749917630041416E-4},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*R9","v":0.10148130563545919},9.5249752890124242E-4,4.358291889966788E-2,{"$f":"1.3/3.5*SUM(V10:AH10)","v":1.0895729724916969},{"$f":"0*V13","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*AD9","v":0.52598935269562508},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*AE9","v":0.26299467634781254},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*AF9","v":5.5652514794296889E-3},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*AG9","v":2.122220660208797},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*AH9","v":1.6695754438289065E-2}]
[null,"Hergebruik EPS elders","-",1,3.480638943076209E-3,{"$f":"1.3/3.5*SUM(G11:S11)","v":8.7015973576905228E-2},{"$f":"0*G13","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*O9","v":4.3840824224694652E-2},{"$f":"1*P9","v":8.7681648449389304E-2},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*Q9","v":3.1749917630041416E-4},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*R9","v":0.10148130563545919},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*S9","v":9.5249752890124242E-4},5.5304967331170379E-2,{"$f":"1.3/3.5*SUM(V11:AH11)","v":1.3826241832792594},{"$f":"0*V13","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"1*AD9","v":0.52598935269562508},{"$f":"1*AE9","v":1.0519787053912502},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*AF9","v":5.5652514794296889E-3},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*AG9","v":2.122220660208797},{"$f":"(0.25*1+0.75*0)*AH9","v":1.6695754438289065E-2}]
[null,"Aanbrengen isolatie (Rc: 3.5)","Lpr","Freq",{"$f":"$E$5","v":"MKI  per jaar"},{"$f":"$F$5","v":"MKI (1x product)"},"MKI A1-A3","MKI A4","MKI A5","MKI B1","MKI B2","MKI B3","MKI B4","MKI B5","MKI C1","MKI C2","MKI C3","MKI C4","MKI D",{"$f":"$T$5","v":"CO2 per jaar"},{"$f":"$U$5","v":"CO2 (1x product)"},"CO2 A1-A3","CO2 A4","CO2 A5","CO2 B1","CO2 B2","CO2 B3","CO2 B4","CO2 B5","CO2 C1","CO2 C2","CO2 C3","CO2 C4","CO2 D"]
[null,"EPS",{"$f":"C87","v":75},{"$f":"MAX(1,$D$29/C13)","v":1},{"$f":"$D13*F13/$D$29","v":9.2482231095165637E-2},{"$f":"SUM(G13:S13)","v":2.312055777379141},{"$f":"E87","v":1.7536329689877861},{"$f":"F87","v":1.0596750903084939E-2},{"$f":"0.5*H13","v":5.2983754515424693E-3},{"$f":"H87","v":0},{"$f":"I87","v":0},{"$f":"J87","v":0},{"$f":"K87","v":0},{"$f":"L87","v":0},{"$f":"0.5*P13","v":4.3840824224694652E-2},{"$f":"0.05*G13","v":8.7681648449389304E-2},{"$f":"O87","v":1.2699967052016566E-3},{"$f":"P87","v":0.40592522254183677},{"$f":"Q87","v":3.8099901156049697E-3},{"$f":"$D13*U13/$D$29","v":1.25319803985831},{"$f":"SUM(V13:AH13)","v":31.32995099645775},{"$f":"S87","v":21.039574107825},{"$f":"U87","v":8.9654777359874996E-2},{"$f":"0.5*W13","v":4.4827388679937498E-2},{"$f":"W87","v":0},{"$f":"X87","v":0},{"$f":"Y87","v":0},{"$f":"Z87","v":0},{"$f":"AA87","v":0},{"$f":"0.5*AE13","v":0.52598935269562508},{"$f":"0.05*V13","v":1.0519787053912502},{"$f":"AD87","v":2.2261005917718756E-2},{"$f":"AE87","v":8.4888826408351878},{"$f":"AF87","v":6.678301775315626E-2}]
[null,"Hergebruik EPS",{"$f":"C13","v":75},{"$f":"MAX(1,$D$29/C14)","v":1},2.2789939351828496E-2,0.56974848379571241,{"$f":"0.2*G13","v":0.35072659379755722},{"$f":"0*H13","v":0},{"$f":"I13","v":5.2983754515424693E-3},{"$f":"1*J13","v":0},0,0,0,0,{"$f":"0.5*P14","v":4.3840824224694652E-2},{"$f":"1*P13","v":8.7681648449389304E-2},{"$f":"0.2*Q13","v":2.5399934104033132E-4},{"$f":"0.2*R13","v":8.118504450836736E-2},{"$f":"0.2*S13","v":7.61998023120994E-4},0.30185182404932109,7.5462956012330267,{"$f":"0.2*V13","v":4.2079148215650006},{"$f":"0*W13","v":0},{"$f":"X13","v":4.4827388679937498E-2},{"$f":"1*Y13","v":0},0,0,0,0,0.52598935269562508,{"$f":"1*AE13","v":1.0519787053912502},{"$f":"0.2*AF13","v":4.4522011835437516E-3},{"$f":"0.2*AG13","v":1.6977765281670376},{"$f":"0.2*AH13","v":1.3356603550631252E-2}]
[null,"Hergebruik EPS van elders",{"$f":"C13","v":75},{"$f":"MAX(1,D29/C15)","v":1},2.3213809387951891E-2,0.58034523469879729,{"$f":"0.2*G13","v":0.35072659379755722},{"$f":"1*H13","v":1.0596750903084939E-2},{"$f":"0.5*H15","v":5.2983754515424693E-3},0,0,0,0,0,4.3840824224694652E-2,8.7681648449389304E-2,{"$f":"0.2*Q13","v":2.5399934104033132E-4},{"$f":"0.2*R13","v":8.118504450836736E-2},{"$f":"0.2*S13","v":7.61998023120994E-4},0.30543801514371605,7.6359503785929013,{"$f":"0.2*V13","v":4.2079148215650006},{"$f":"1*W13","v":8.9654777359874996E-2},{"$f":"0.5*W15","v":4.4827388679937498E-2},0,0,0,0,0,0.52598935269562508,{"$f":"1*AE13","v":1.0519787053912502},{"$f":"0.2*AF13","v":4.4522011835437516E-3},{"$f":"0.2*AG13","v":1.6977765281670376},{"$f":"0.2*AH13","v":1.3356603550631252E-2}]
[null,"PUR",{"$f":"C106","v":75},1,0.16784885936943369,4.1962214842358421,{"$f":"E106","v":3.283446029528438},{"$f":"F106","v":2.0301143835383777E-2},1.0150571917691888E-2,{"$f":"H106","v":0},{"$f":"I106","v":0},{"$f":"J106","v":0},{"$f":"K106","v":0},{"$f":"L106","v":0},8.2086150738210961E-2,{"$f":"0.05*G16","v":0.16417230147642192},{"$f":"O106","v":0},{"$f":"P106","v":0.63606528673969542},{"$f":"Q106","v":0},2.1679128536378043,54.197821340945104,{"$f":"S106","v":38.976244186425006},{"$f":"U106","v":0.17175967873154999},8.5879839365774993E-2,{"$f":"W106","v":0},{"$f":"X106","v":0},{"$f":"Y106","v":0},{"$f":"Z106","v":0},{"$f":"AA106","v":0},0.97440610466062516,{"$f":"0.05*V16","v":1.9488122093212503},{"$f":"AD106","v":0},{"$f":"AE106","v":12.040719322440902},{"$f":"AF106","v":0}]
[null,"Hergebruik PUR van elders",{"$f":"C16","v":75},1,4.2424497248853416E-2,1.0606124312213354,{"$f":"0.2*G16","v":0.65668920590568769},{"$f":"1*H16","v":2.0301143835383777E-2},1.0150571917691888E-2,0,0,0,0,0,8.2086150738210961E-2,0.16417230147642192,{"$f":"0.2*Q16","v":0},{"$f":"0.2*R16","v":0.12721305734793908},{"$f":"0.2*S16","v":0},0.53537002135409528,13.384250533852381,{"$f":"0.2*V16","v":7.7952488372850013},{"$f":"1*W16","v":0.17175967873154999},8.5879839365774993E-2,0,0,0,0,0,0.97440610466062516,{"$f":"1*AE16","v":1.9488122093212503},{"$f":"0.2*AF16","v":0},{"$f":"0.2*AG16","v":2.4081438644881805},{"$f":"0.2*AH16","v":0}]
[null,"XPS",{"$f":"C124","v":75},1,0.16464501207713345,4.1161253019283359,{"$f":"E124","v":3.3751062362472002},{"$f":"F124","v":1.21105724606685E-2},6.0552862303342499E-3,{"$f":"H124","v":0},{"$f":"I124","v":0},{"$f":"J124","v":0},{"$f":"K124","v":0},{"$f":"L124","v":0},8.4377655906180016E-2,{"$f":"0.05*G18","v":0.16875531181236003},{"$f":"O124","v":1.4514248059447502E-3},{"$f":"P124","v":0.46391454004781346},{"$f":"Q124","v":4.3542744178342507E-3},2.5678884733538405,64.197211833846012,{"$f":"S124","v":50.455975042200002},{"$f":"U124","v":0.10246260269699999},5.1231301348499993E-2,{"$f":"W124","v":0},{"$f":"X124","v":0},{"$f":"Y124","v":0},{"$f":"Z124","v":0},{"$f":"AA124","v":0},1.2613993760550002,{"$f":"0.05*V18","v":2.5227987521100004},{"$f":"AD124","v":2.544114962025E-2},{"$f":"AE124","v":9.7015801609545012},{"$f":"AF124","v":7.6323448860750001E-2}]
[null,"Hergebruik XPS van elders",{"$f":"C18","v":75},1,4.1610564860532051E-2,1.0402641215133013,{"$f":"0.2*G18","v":0.67502124724944013},{"$f":"1*H18","v":1.21105724606685E-2},6.0552862303342499E-3,0,0,0,0,0,8.4377655906180016E-2,0.16875531181236003,{"$f":"0.2*Q18","v":2.9028496118895002E-4},{"$f":"0.2*R18","v":9.2782908009562695E-2},{"$f":"0.2*S18","v":8.7085488356685023E-4},0.63959023970150408,15.989755992537603,{"$f":"0.2*V18","v":10.091195008440002},{"$f":"1*W18","v":0.10246260269699999},5.1231301348499993E-2,0,0,0,0,0,1.2613993760550002,{"$f":"1*AE18","v":2.5227987521100004},{"$f":"0.2*AF18","v":5.0882299240500002E-3},{"$f":"0.2*AG18","v":1.9403160321909003},{"$f":"0.2*AH18","v":1.5264689772150002E-2}]
[null,"Fenolschuim",{"$f":"C92","v":75},1,0.10626427248319421,2.6566068120798554,{"$f":"E92","v":2.103340677379578},{"$f":"F92","v":1.2046832605612351E-2},6.0234163028061753E-3,{"$f":"H92","v":0},{"$f":"I92","v":0},{"$f":"J92","v":0},{"$f":"K92","v":0},{"$f":"L92","v":0},5.2583516934489455E-2,{"$f":"0.05*G20","v":0.10516703386897891},{"$f":"O92","v":0},{"$f":"P92","v":0.37744533498839072},{"$f":"Q92","v":0},0.92670586328829596,23.1676465822074,{"$f":"S92","v":14.762529635490001},{"$f":"U92","v":0.10192332584069999},5.0961662920349995E-2,{"$f":"W92","v":0},{"$f":"X92","v":0},{"$f":"Y92","v":0},{"$f":"Z92","v":0},{"$f":"AA92","v":0},0.36906324088725007,{"$f":"0.05*V20","v":0.73812648177450013},{"$f":"AD92","v":0},{"$f":"AE92","v":7.1450422352946008},{"$f":"AF92","v":0}]
[null,"Hergebruik fenolschuim van elders",{"$f":"C20","v":75},1,2.6879120087419228E-2,0.67197800218548065,{"$f":"0.2*G20","v":0.42066813547591564},{"$f":"1*H20","v":1.2046832605612351E-2},6.0234163028061753E-3,0,0,0,0,0,5.2583516934489455E-2,0.10516703386897891,{"$f":"0.2*Q20","v":0},{"$f":"0.2*R20","v":7.5489066997678156E-2},{"$f":"0.2*S20","v":0},0.22566356342318886,5.6415890855797217,{"$f":"0.2*V20","v":2.9525059270980005},{"$f":"1*W20","v":0.10192332584069999},5.0961662920349995E-2,0,0,0,0,0,0.36906324088725007,{"$f":"1*AE20","v":0.73812648177450013},{"$f":"0.2*AF20","v":0},{"$f":"0.2*AG20","v":1.4290084470589202},{"$f":"0.2*AH20","v":0}]
[null,"Steenwol",{"$f":"C108","v":100},1,0.12514746639804647,3.1286866599511618,{"$f":"E108","v":2.7321171685762504},{"$f":"F108","v":6.6926847808957496E-2},3.3463423904478748E-2,{"$f":"H108","v":0},{"$f":"I108","v":0},{"$f":"J108","v":0},{"$f":"K108","v":0},{"$f":"L108","v":0},6.8302929214406269E-2,{"$f":"0.05*G22","v":0.13660585842881254},{"$f":"O108","v":0},{"$f":"P108","v":9.1270432018256409E-2},{"$f":"Q108","v":0},1.2321071486450998,30.802678716127495,{"$f":"S108","v":27.072499872599998},{"$f":"U108","v":0.56624069911499997},0.28312034955749998,{"$f":"W108","v":0},{"$f":"X108","v":0},{"$f":"Y108","v":0},{"$f":"Z108","v":0},{"$f":"AA108","v":0},0.676812496815,{"$f":"0.05*V22","v":1.35362499363},{"$f":"AD108","v":0},{"$f":"AE108","v":0.8503803044099999},{"$f":"AF108","v":0}]
[null,"Hergebruik steenwol van elders",{"$f":"C22","v":100},1,3.479906317902226E-2,0.86997657947555651,{"$f":"0.2*G22","v":0.54642343371525015},{"$f":"1*H22","v":6.6926847808957496E-2},3.3463423904478748E-2,0,0,0,0,0,6.8302929214406269E-2,0.13660585842881254,{"$f":"0.2*Q22","v":0},{"$f":"0.2*R22","v":1.8254086403651282E-2},{"$f":"0.2*S22","v":0},0.33857498298077998,8.4643745745194998,{"$f":"0.2*V22","v":5.41449997452},{"$f":"1*W22","v":0.56624069911499997},0.28312034955749998,0,0,0,0,0,0.676812496815,{"$f":"1*AE22","v":1.35362499363},{"$f":"0.2*AF22","v":0},{"$f":"0.2*AG22","v":0.170076060882},{"$f":"0.2*AH22","v":0}]
[null,"Schuimglas",{"$f":"C93","v":100},1,0.23498791750399992,5.8746979375999979,{"$f":"E93","v":5.2591722999999986},{"$f":"F93","v":7.575957459999999E-2},3.7879787299999995E-2,{"$f":"H93","v":0},{"$f":"I93","v":0},{"$f":"J93","v":0},{"$f":"K93","v":0},{"$f":"L93","v":0},0.13147930749999998,{"$f":"0.05*G24","v":0.26295861499999995},{"$f":"O93","v":0.1074483532},{"$f":"P93","v":0},{"$f":"Q93","v":0},2.06854,51.713499999999996,{"$f":"S93","v":46.4},{"$f":"U93","v":0.73499999999999999},0.36749999999999999,{"$f":"W93","v":0},{"$f":"X93","v":0},{"$f":"Y93","v":0},{"$f":"Z93","v":0},{"$f":"AA93","v":0},1.1599999999999999,{"$f":"0.05*V24","v":2.3199999999999998},{"$f":"AD93","v":0.73099999999999998},{"$f":"AE93","v":0},{"$f":"AF93","v":0}]
[null,"Hergebruik schuimglas van elders",{"$f":"C24","v":100},1,6.3256056601599997E-2,1.58140141504,{"$f":"0.2*G24","v":1.0518344599999998},{"$f":"1*H24","v":7.575957459999999E-2},3.7879787299999995E-2,0,0,0,0,0,0.13147930749999998,0.26295861499999995,{"$f":"0.2*Q24","v":2.148967064E-2},{"$f":"0.2*R24","v":0},{"$f":"0.2*S24","v":0},0.56034799999999996,14.008699999999999,{"$f":"0.2*V24","v":9.2799999999999994},{"$f":"1*W24","v":0.73499999999999999},0.36749999999999999,0,0,0,0,0,1.1599999999999999,{"$f":"1*AE24","v":2.3199999999999998},{"$f":"0.2*AF24","v":0.1462},{"$f":"0.2*AG24","v":0},{"$f":"0.2*AH24","v":0}]
[null,"Houtvezelplaat",{"$f":"C86","v":75},1,4.1212599118857905E-2,1.0303149779714476,{"$f":"E86","v":1.8932665203381907},{"$f":"F86","v":0.10192002823478385},5.0960014117391927E-2,{"$f":"H86","v":0},{"$f":"I86","v":0},{"$f":"J86","v":0},{"$f":"K86","v":0},{"$f":"L86","v":0},4.7331663008454768E-2,{"$f":"0.05*G26","v":9.4663326016909535E-2},{"$f":"O86","v":0},{"$f":"P86","v":-1.1578265737442832},{"$f":"Q86","v":0},4.5003633036830026E-2,1.1250908259207506,{"$f":"S86","v":17.354569219221784},{"$f":"U86","v":0.86230369322369993},0.43115184661184996,{"$f":"W86","v":0},{"$f":"X86","v":0},{"$f":"Y86","v":0},{"$f":"Z86","v":0},{"$f":"AA86","v":0},0.43386423048054462,{"$f":"0.05*V26","v":0.86772846096108924},{"$f":"AD86","v":0},{"$f":"AE86","v":-18.824526624578219},{"$f":"AF86","v":0}]
[null,"Hergebruik houtvezelplaat van elders",{"$f":"C26","v":75},1,1.7678520827852866E-2,0.44196302069632165,{"$f":"0.2*G26","v":0.37865330406763814},{"$f":"1*H26","v":0.10192002823478385},5.0960014117391927E-2,0,0,0,0,0,4.7331663008454768E-2,9.4663326016909535E-2,{"$f":"0.2*Q26","v":0},{"$f":"0.2*R26","v":-0.23156531474885667},{"$f":"0.2*S26","v":0},9.204227000823588E-2,2.301056750205897,{"$f":"0.2*V26","v":3.470913843844357},{"$f":"1*W26","v":0.86230369322369993},0.43115184661184996,0,0,0,0,0,0.43386423048054462,{"$f":"1*AE26","v":0.86772846096108924},{"$f":"0.2*AF26","v":0},{"$f":"0.2*AG26","v":-3.7649053249156439},{"$f":"0.2*AH26","v":0}]
[null,"Aanbrengen dakbedekking","Lpr","Freq",{"$f":"$E$5","v":"MKI  per jaar"},{"$f":"$F$5","v":"MKI (1x product)"},"MKI A1-A3","MKI A4","MKI A5","MKI B1","MKI B2","MKI B3","MKI B4","MKI B5","MKI C1","MKI C2","MKI C3","MKI C4","MKI D",{"$f":"$T$5","v":"CO2 per jaar"},"CO2 (cylus)","CO2 A1-A3","CO2 A4","CO2 A5","CO2 B1","CO2 B2","CO2 B3","CO2 B4","CO2 B5","CO2 C1","CO2 C2","CO2 C3","CO2 C4","CO2 D"]
[null,"Verkleefd","periode [j]",25]
[null,"Bitumen",{"$f":"AVERAGE(C60)","v":90},{"$f":"MAX(1,$D$29/C30)","v":1},{"$f":"$D30*F30/$D$29","v":5.0987003959378392E-2},{"$f":"SUM(G30:S30)*1.3","v":1.2746750989844597},{"$f":"AVERAGE(E60)","v":0.15137901684182994},5.1409082769271544E-3,{"$f":"0.5*H30","v":2.5704541384635772E-3},0,0.50717358958305014,0,0,0,{"$f":"0.5*P30","v":7.5689508420914977E-3},{"$f":"0.1*G30","v":1.5137901684182995E-2},0.32126759657096043,0,-2.9719111026382885E-2,{"$f":"$D30*U30/$D$29","v":0.71621585662899134},{"$f":"SUM(V30:AH30)","v":17.905396415724784},{"$f":"AVERAGE(S60)","v":1.8327272780588437},6.4930909279799026E-2,{"$f":"0.5*W30","v":3.2465454639899513E-2},0,9.3032727543367866,0,0,0,{"$f":"0.5*AE30","v":9.1636363902942192E-2},{"$f":"0.1*V30","v":0.18327272780588438},6.3970909277006305,0,0]
[null,"EPDM",{"$f":"AVERAGE(C63,C67,C74)","v":50},{"$f":"MAX(1,$D$29/C31)","v":1},6.8109778836737717E-2,{"$f":"SUM(G31:S31)","v":1.7027444709184429},{"$f":"AVERAGE(E63,E67,E74)","v":1.226364722507477},1.2241620774364885E-2,{"$f":"0.5*H31","v":6.1208103871824423E-3},0,0,0,0,0,{"$f":"0.5*P31","v":6.1318236125373848E-2},{"$f":"0.1*G31","v":0.1226364722507477},0.26877432650666672,8.3224306699963654E-2,-7.793602433333334E-2,0.7373299594321181,18.433248985802951,{"$f":"AVERAGE(S63,S67,S74)","v":9.4974251169186683},0.10426530316443333,{"$f":"0.5*W31","v":5.2132651582216666E-2},0,0,0,0,0,{"$f":"0.5*AE31","v":0.47487125584593343},{"$f":"0.1*V31","v":0.94974251169186685},5.3753333333333329,1.9794788132665,0]
[null,"Biobased membraam",{"$f":"AVERAGE(C71)","v":35},{"$f":"MAX(1,$D$29/C32)","v":1},4.2331227012378209E-2,1.0582806753094551,{"$f":"AVERAGE(E71)","v":0.89069779442242547},1.2473889634488557E-2,{"$f":"0.5*H32","v":6.2369448172442787E-3},0,0,0,0,0,{"$f":"0.5*P32","v":4.4534889721121275E-2},8.906977944224255E-2,0,1.5267377271932879E-2,0,0.28434058920473282,7.1085147301183209,{"$f":"AVERAGE(S71)","v":5.8277363976156789},0.10553648077791,5.2768240388955001E-2,0,0,0,0,0,{"$f":"0.5*AE32","v":0.29138681988078396},0.58277363976156793,0,0.24831315169342505,0]
[null,"PVC",{"$f":"AVERAGE(C73,C83)","v":57.5},{"$f":"MAX(1,$D$29/C33)","v":1},5.7667137313553267E-2,1.4416784328388317,{"$f":"AVERAGE(E73)","v":0.87377323314234201},{"$f":"AVERAGE(F73)","v":9.2028209776308014E-3},4.6014104888154007E-3,{"$f":"AVERAGE(H73)","v":0},{"$f":"AVERAGE(I73)","v":0.13867160747714821},{"$f":"AVERAGE(J73)","v":0},{"$f":"AVERAGE(K73)","v":0},{"$f":"AVERAGE(L73)","v":0},4.36886616571171E-2,8.7377323314234201E-2,{"$f":"AVERAGE(O73)","v":0},{"$f":"AVERAGE(P73)","v":0.28436337578154425},{"$f":"AVERAGE(Q73)","v":0},0.75106752723412806,18.776688180853203,{"$f":"AVERAGE(S73)","v":10.205485958980001},{"$f":"AVERAGE(U73)","v":7.7861306109599987E-2},3.8930653054799993E-2,{"$f":"AVERAGE(W73)","v":0},{"$f":"AVERAGE(X73)","v":1.654533465858},{"$f":"AVERAGE(Y73)","v":0},{"$f":"AVERAGE(Z73)","v":0},{"$f":"AVERAGE(AA73)","v":0},0.51027429794900003,1.0205485958980001,{"$f":"AVERAGE(AD73)","v":0},{"$f":"AVERAGE(AE73)","v":5.2690539030038002},{"$f":"AVERAGE(AF73)","v":0}]
[null,"Mechanisch"]
[null,"Bitumen",{"$f":"AVERAGE(C59)","v":90},{"$f":"MAX(1,$D$29/C35)","v":1},{"$f":"$D35*F35/$D$29","v":4.3540570188681918E-2},{"$f":"SUM(G35:S35)*1.1","v":1.0885142547170479},{"$f":"AVERAGE(E59)","v":0.15970007807980335},4.7883134967375701E-3,2.3941567483687851E-3,0,0.51252519513498607,0,0,0,{"$f":"0.5*P35","v":7.9850039039901684E-3},{"$f":"0.1*G35","v":1.5970007807980337E-2},0.31533547995487232,0,-2.9139821747604319E-2,{"$f":"$D35*U35/$D$29","v":0.71633287205791907},{"$f":"SUM(V35:AH35)","v":17.908321801447975},{"$f":"AVERAGE(S59)","v":1.853392849530709},6.1577678318520283E-2,3.0788839159260142E-2,0,9.405535675655841,0,0,0,{"$f":"0.5*AE35","v":9.266964247653546E-2},{"$f":"0.1*V35","v":0.18533928495307092},6.2790178313540377,0,0]
[null,"EPDM",{"$f":"AVERAGE(C62,C68,C77)","v":50},{"$f":"MAX(1,$D$29/C36)","v":1},6.7328362790327834E-2,{"$f":"SUM(G36:S36)","v":1.6832090697581958},{"$f":"AVERAGE(E62,E68,E77)","v":1.2591980587734868},1.1519453869259335E-2,5.7597269346296677E-3,0,0,0,0,0,6.2959902938674345E-2,0.12591980587734869,0.21642098047483746,7.7250701046780598E-2,-7.5819560156821078E-2,0.7079335020049633,17.698337550124084,{"$f":"AVERAGE(S62,S68,S77)","v":9.8952819428186682},9.8056994411999998E-2,4.9028497205999999E-2,0,0,0,0,0,0.49476409714093345,{"$f":"0.1*V36","v":0.98952819428186689},4.3342094788221255,1.8788399089761167,-4.1371563533624998E-2]
[null,"POCB",{"$f":"AVERAGE(C69,C72)","v":30},{"$f":"MAX(1,$D$29/C37)","v":1},3.8598670950140412E-2,0.96496677375351025,{"$f":"AVERAGE(E69,E72)","v":0.86144509333200636},1.0966504413355085E-2,5.4832522066775424E-3,0,0,0,0,0,4.3072254666600321E-2,8.6144509333200642E-2,-6.1629940643986004E-5,0.1286253673088889,-0.17070857756657473,0.37117050315890537,9.2792625789726344,{"$f":"AVERAGE(S69,S72)","v":5.2949744330890001},9.3181564028448363E-2,4.6590782014224182E-2,0,0,0,0,0,0.26474872165445001,0.52949744330890003,-8.2164911081825001E-4,3.1302724382833853,-7.9181154294954759E-2]
[null,"Biobased membraam",{"$f":"AVERAGE(C70)","v":35},{"$f":"MAX(1,$D$29/C38)","v":1},6.7435504960468962E-2,1.6858876240117242,{"$f":"AVERAGE(E70)","v":1.4342490761445348},1.3130562054888118E-2,6.5652810274440592E-3,0,0,0,0,0,7.1712453807226739E-2,0.14342490761445348,1.4828908666772198E-4,2.27711997270925E-2,-6.1141454505831703E-3,0.36544936136033235,9.136234034008309,{"$f":"AVERAGE(S70)","v":7.4309630157426305},0.11109231767430751,5.5546158837153754E-2,0,0,0,0,0,0.37154815078713155,0.7430963015742631,1.8902327350156251E-3,0.52324046505276012,-0.10114260839495315]
[null,"TPO",{"$f":"AVERAGE(C82)","v":30},{"$f":"MAX(1,$D$29/C39)","v":1},7.5992667918882886E-2,1.8998166979720721,{"$f":"AVERAGE(E82)","v":1.5272759751204708},6.0780174561436504E-3,3.0390087280718252E-3,0,0,0,0,0,7.6363798756023546E-2,0.15272759751204709,7.4359083007318198E-4,0.13582999119987688,-2.2412816306347744E-3,0.60437279912047492,15.109319978011873,{"$f":"AVERAGE(S82)","v":10.255965808503925},5.1423620957377979E-2,2.5711810478688989E-2,0,0,0,0,0,0.51279829042519631,1.0255965808503926,1.2550520490178125E-2,3.2604490393355792,-3.5175693029465632E-2]
[null,"Los+geballast"]
[null,"Bitumen",{"$f":"AVERAGE(C58)","v":90},{"$f":"MAX(1,$D$29/C41)","v":1},{"$f":"$D41*F41/$D$29","v":3.6800602555165297E-2},{"$f":"SUM(G41:S41)","v":0.92001506387913246},{"$f":"AVERAGE(E58)","v":0.13765762399806944},5.0315142989049155E-3,2.5157571494524578E-3,0,0.46600828434199532,0,0,0,{"$f":"0.5*P41","v":6.8828811999034727E-3},{"$f":"0.1*G41","v":1.3765762399806945E-2},0.30926217597280847,0,-2.110893548180864E-2,{"$f":"$D41*U41/$D$29","v":0.66929086042043162},{"$f":"SUM(V41:AH41)","v":16.732271510510792},{"$f":"AVERAGE(S58)","v":1.7086238481948668},6.2884403485110055E-2,3.1442201742555027E-2,0,8.5255045621269829,0,0,0,{"$f":"0.5*AE41","v":8.5431192409743339E-2},{"$f":"0.1*V41","v":0.17086238481948668},6.1475229177320463,0,0]
[null,"EPDM",{"$f":"AVERAGE(C31)","v":50},{"$f":"MAX(1,$D$29/C42)","v":1},3.2806551919999996E-2,0.82016379799999983,{"$f":"AVERAGE(E66)","v":0.67327779519999986},4.8546947360000011E-3,2.4273473680000005E-3,0,0,0,0,0,3.3663889759999996E-2,6.7327779519999992E-2,0.10050004841599999,0,-6.1887756999999988E-2,0.35594419999999999,8.8986049999999999,{"$f":"AVERAGE(S66)","v":5.9359999999999999},4.147E-2,2.0735E-2,0,0,0,0,0,0.29680000000000001,{"$f":"0.1*V42","v":0.59360000000000002},2.0099999999999998,0,0]
[null,"Aanbrengen ballast","Lpr","Freq",{"$f":"$E$5","v":"MKI  per jaar"},{"$f":"$F$5","v":"MKI (1x product)"},"MKI A1-A3","MKI A4","MKI A5","MKI B1","MKI B2","MKI B3","MKI B4","MKI B5","MKI C1","MKI C2","MKI C3","MKI C4","MKI D",{"$f":"$T$5","v":"CO2 per jaar"},{"$f":"$U$5","v":"CO2 (1x product)"},"CO2 A1-A3","CO2 A4","CO2 A5","CO2 B1","CO2 B2","CO2 B3","CO2 B4","CO2 B5","CO2 C1","CO2 C2","CO2 C3","CO2 C4","CO2 D"]
[null,"Geen",50,{"$f":"MAX(1,$D$29/C44)","v":1},{"$f":"$D44*F44/$D$29","v":0},{"$f":"SUM(G44:S44)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"0.5*P44","v":0},0,0,0,0,{"$f":"$D44*U44/$D$29","v":0},{"$f":"SUM(V44:AH44)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"0.5*AE44","v":0},0,0,0,0]
[null,"Grind",{"$f":"C126","v":30},1,5.7674107743627403E-3,0.1441852693590685,{"$f":"E126","v":4.8171513127237497E-2},7.3035250585171893E-2,3.6517625292585947E-2,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,4.8171513127237501E-3,{"$f":"0.2*G45","v":9.6343026254475002E-3},-1.0836319552183126E-2,5.7204019991868756E-3,-3.2508958656549375E-2,4.7433700313999995E-2,1.1858425078499999,{"$f":"S126","v":0.36411375000000007},0.61792139784375,0.308960698921875,0,7.2822750000000006E-2,0,0,0,3.641137500000001E-2,{"$f":"0.2*V45","v":7.2822750000000019E-2},-8.1880175721093754E-2,4.0310488968749995E-2,-0.24564052716328125]
[null,"Hergebruik grind",{"$f":"C45","v":30},1,2.5085083695897225E-3,6.2712709239743064E-2,{"$f":"0.2*G45","v":9.6343026254475002E-3},{"$f":"0*H45","v":0},{"$f":"I45","v":3.6517625292585947E-2},{"$f":"1*J45","v":0},9.6343026254475002E-3,0,0,0,4.8171513127237501E-3,9.6343026254475002E-3,{"$f":"0.2*Q45","v":-2.1672639104366254E-3},{"$f":"0.2*R45","v":1.1440803998373752E-3},{"$f":"0.2*S45","v":-6.5017917313098753E-3},2.0255931245550002E-2,0.50639828113875007,{"$f":"0.2*V45","v":7.2822750000000019E-2},{"$f":"0*W45","v":0},{"$f":"X45","v":0.308960698921875},{"$f":"1*Y45","v":0},7.2822750000000006E-2,0,0,0,3.641137500000001E-2,{"$f":"1*AE45","v":7.2822750000000019E-2},{"$f":"0.2*AF45","v":-1.6376035144218752E-2},{"$f":"0.2*AG45","v":8.0620977937499987E-3},{"$f":"0.2*AH45","v":-4.9128105432656249E-2}]
[null,"Hergebruik grind van elders",{"$f":"C45","v":30},1,5.4299183929966003E-3,0.135747959824915,{"$f":"0.2*G45","v":9.6343026254475002E-3},{"$f":"1*H45","v":7.3035250585171893E-2},3.6517625292585947E-2,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,{"$f":"0.5*P47","v":4.8171513127237501E-3},9.6343026254475002E-3,{"$f":"0.2*Q45","v":-2.1672639104366254E-3},{"$f":"0.2*R45","v":1.1440803998373752E-3},{"$f":"0.2*S45","v":-6.5017917313098753E-3},4.4972787159300004E-2,1.1243196789825001,{"$f":"0.2*V45","v":7.2822750000000019E-2},{"$f":"1*W45","v":0.61792139784375},0.308960698921875,0,7.2822750000000006E-2,0,0,0,3.641137500000001E-2,{"$f":"1*AE45","v":7.2822750000000019E-2},{"$f":"0.2*AF45","v":-1.6376035144218752E-2},{"$f":"0.2*AG45","v":8.0620977937499987E-3},{"$f":"0.2*AH45","v":-4.9128105432656249E-2}]
[null,"Leislag",{"$f":"C127","v":30},1,6.5778388491566489E-2,1.6444597122891622,{"$f":"E127","v":0.86378270064450013},2.23089492696525E-2,1.115447463482625E-2,0,0.43189135032225007,0,0,0,8.6378270064450022E-2,{"$f":"0.2*G48","v":0.17275654012890004},0,5.6187427224583218E-2,0,0.64428143966550011,16.107035991637503,{"$f":"S127","v":8.4943500915000012},0.188746899705,9.4373449852499999E-2,0,4.2471750457500006,0,0,0,0.84943500915000014,{"$f":"0.2*V48","v":1.6988700183000003},0,0.53408547738000001,0]
[null,"Hergebruik leisteen van elders",{"$f":"C48","v":30},1,3.6339344399755821E-2,0.90848360999389555,{"$f":"0.2*G48","v":0.17275654012890004},{"$f":"1*H48","v":2.23089492696525E-2},1.115447463482625E-2,0,0.43189135032225007,0,0,0,8.6378270064450022E-2,0.17275654012890004,{"$f":"0.2*Q48","v":0},{"$f":"0.2*R48","v":1.1237485444916644E-2},{"$f":"0.2*S48","v":0},0.35537150146134006,8.8842875365335008,{"$f":"0.2*V48","v":1.6988700183000003},{"$f":"1*W48","v":0.188746899705},9.4373449852499999E-2,0,4.2471750457500006,0,0,0,0.84943500915000014,{"$f":"1*AE48","v":1.6988700183000003},{"$f":"0.2*AF48","v":0},{"$f":"0.2*AG48","v":0.106817095476},{"$f":"0.2*AH48","v":0}]
[null,"Begroend dak",{"$f":"C125","v":30},1,7.6953716440564937E-2,1.9238429110141235,{"$f":"E125","v":1.1356166819387075},0.30198764138285333,0.15099382069142667,0,0,0,0,0,0.11356166819387076,{"$f":"0.2*G50","v":0.22712333638774151},-1.6620143742900103E-2,6.1040337391124445E-2,-4.9860431228700292E-2,0.61257916953418567,15.314479238354641,{"$f":"S125","v":8.3402246771024995},2.5549939789309843,1.2774969894654922,0,0,0,0,0,0.83402246771025002,{"$f":"0.2*V50","v":1.6680449354205},-0.12559723872809636,1.1420851446373004,-0.37679171618428908]
[null,"Hergebruik begroend dak van elders",{"$f":"C50","v":30},1,4.0788070221101549E-2,1.0197017555275387,{"$f":"0.2*G50","v":0.22712333638774151},{"$f":"1*H50","v":0.30198764138285333},0.15099382069142667,0,0,0,0,0,0.11356166819387076,0.22712333638774151,{"$f":"0.2*Q50","v":-3.3240287485800206E-3},{"$f":"0.2*R50","v":1.220806747822489E-2},{"$f":"0.2*S50","v":-9.9720862457400583E-3},0.32522170179570842,8.1305425448927107,{"$f":"0.2*V50","v":1.6680449354205},{"$f":"1*W50","v":2.5549939789309843},1.2774969894654922,0,0,0,0,0,0.83402246771025002,{"$f":"1*AE50","v":1.6680449354205},{"$f":"0.2*AF50","v":-2.5119447745619274E-2},{"$f":"0.2*AG50","v":0.22841702892746008},{"$f":"0.2*AH50","v":-7.5358343236857819E-2}]
[null,"Tegels",{"$f":"C129","v":100},1,0.29721238820000001,7.4303097050000009,{"$f":"E129","v":4.577954096},0.55163355400000003,0.27581677700000001,0,0,0,0,0,0.45779540960000004,{"$f":"0.2*G52","v":0.91559081920000007},0.65151904920000003,0,0,3.4554,86.385000000000005,{"$f":"S129","v":52.1},4.7699999999999996,2.3849999999999998,0,0,0,0,0,5.2100000000000009,{"$f":"0.2*V52","v":10.420000000000002},11.5,0,0]
[null,"Hergebruik rubberen tegels van elders",{"$f":"C52","v":100},1,0.12986924755359999,3.2467311888400001,{"$f":"0.2*G52","v":0.91559081920000007},{"$f":"1*H52","v":0.55163355400000003},0.27581677700000001,0,0,0,0,0,0.45779540960000004,0.91559081920000007,{"$f":"0.2*Q52","v":0.13030380984000001},{"$f":"0.2*R52","v":0},{"$f":"0.2*S52","v":0},1.4202000000000001,35.505000000000003,{"$f":"0.2*V52","v":10.420000000000002},{"$f":"1*W52","v":4.7699999999999996},2.3849999999999998,0,0,0,0,0,5.2100000000000009,{"$f":"1*AE52","v":10.420000000000002},{"$f":"0.2*AF52","v":2.3000000000000003},{"$f":"0.2*AG52","v":0},{"$f":"0.2*AH52","v":0}]
[]
["Id NMD3.0","Element + productnaam","Lpr","MKI product","MKI A1-A3","MKI A4","MKI A5","MKI B1","MKI B2","MKI B3","MKI B4","MKI B5","MKI C1","MKI C2","MKI C3","MKI C4","MKI D","CO2 (cylus)","CO2 A1-A3","MKI A1-A3","CO2 A4","CO2 A5","CO2 B1","CO2 B2","CO2 B3","CO2 B4","CO2 B5","CO2 C1","CO2 C2","CO2 C3","CO2 C4","CO2 D"]
[32574,{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!C$1,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;"},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!D$1,FALSE)","v":60},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":7.4675836439443222},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":10.730352560714794},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":6.0931355633128313E-2},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":-0.84789758116939984},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":6.7890052274000245E-2},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.5436927435082},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":87.715792157571855},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":104.50776056763901},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.5155152908174101},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.5155152908174101},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":-4.6285425311076773},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":1.2066864235461634},{"$f":"VLOOKUP($A56,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-13.885627593323029}]
[32584,{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. eenlaags volledig gekleefd (brandmethode)"},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":90},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.80754704371063868},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":9.5165043666356197E-2},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":3.1326544890605107E-3},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0.53666895592504038},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":4.1853496139498646E-3},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.18554604753308129},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-1.7151007516849608E-2},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":14.741421467681329},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":1.1571428602128275},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.0169387861673872E-2},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.0169387861673872E-2},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":9.8026530872315369},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":4.686428583861952E-2},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":3.6945918465366709},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A57,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32590,{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags losliggend incl. ballast"},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":90},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.95831901565348843},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.13765762399806944},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":5.0315142989049155E-3},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0.46600828434199532},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":6.1468352523519024E-2},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.30926217597280847},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.110893548180864E-2},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":17.133269674471165},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":1.7086238481948668},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.2884403485110055E-2},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.2884403485110055E-2},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":8.5255045621269829},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.68873394293215762},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":6.1475229177320463},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A58,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32586,{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd incl. bevestigers"},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":90},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.97032475109415284},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.15970007807980335},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":4.7883134967375701E-3},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0.51252519513498607},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":7.1155061753577454E-3},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.31533547995487232},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.9139821747604319E-2},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":17.679202605960427},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":1.853392849530709},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.1577678318520283E-2},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.1577678318520283E-2},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":9.405535675655841},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":7.9678571101320192E-2},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":6.2790178313540377},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A59,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32588,{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode)"},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":90},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.96249043228123932},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.15137901684182994},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":5.1409082769271544E-3},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0.50717358958305014},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":7.248432034854496E-3},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.32126759657096043},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.9719111026382885E-2},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":17.679185505975809},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":1.8327272780588437},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.4930909279799026E-2},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.4930909279799026E-2},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":9.3032727543367866},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":8.116363659974879E-2},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":6.3970909277006305},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A60,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32610,{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; DBM Koper; plat dak"},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":6.5725739358427493},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.3579649679750001},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.358646351909E-2},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":6.0039993749999994},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.4644044228659997E-2},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.81762091487999999},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":5.2610249999999992},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":12.705},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.115962},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.115962},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.120813},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A61,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-7.6807500000000006}]
[32576,{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; mechanisch bevestigd"},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.2268837742346299},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.99444957272046108},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.2505152515778E-2},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":-2.9557635354877502E-3},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.23175210314034181},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-8.8672906064632528E-3},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":14.058680284485852},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":8.4818458284560023},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10580098323600001},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10580098323600001},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":-4.1371563533625005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":5.6365197269283502},{"$f":"VLOOKUP($A62,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-0.124114690600875}]
[32578,{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; verkleefd"},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.2376206852994167},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.97638049912243108},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.1567266077094652E-2},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.24967292009989095},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":13.984577700048803},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":7.9482753507560018},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":9.7865909493299999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":9.7865909493299999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":5.9384364397995002},{"$f":"VLOOKUP($A63,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32580,{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; zelfklevend"},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.99814207629914897},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.78885518037457947},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":9.2225499803862757E-3},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.20006434594418315},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":11.0966507154568},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":6.2877657476335003},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":7.802822513655E-2},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":7.802822513655E-2},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":4.7308567426867505},{"$f":"VLOOKUP($A64,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32572,{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen"},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":25},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":6.8479288037102375},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":7.1530254844753856},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":0.10363645147451019},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":-0.1063118820476385},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":1.6514395950896009E-2},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.31893564614291553},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":77.105879577278969},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":81.379058179366993},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.87682564856834999},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.87682564856834999},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":-1.3678105327134169},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0.32123788019729255},{"$f":"VLOOKUP($A65,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-4.1034315981402507}]
[32596,{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY COVER"},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.72124745820599978},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.67327779519999986},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":4.8546947360000011E-3},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":4.5026768539999998E-3},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.10050004841599999},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-6.1887756999999988E-2},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":8.0259299999999989},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":5.9359999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.147E-2},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.147E-2},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":3.8460000000000001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":2.0099999999999998},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A66,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32598,{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY COVER FR"},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.70569474413399991},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.65650552359999992},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":5.0950145660000005E-3},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":4.7209496879999993E-3},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.10530004928},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-6.5926792999999997E-2},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":7.9578599999999993},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":5.7679999999999998},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.3529999999999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.3529999999999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":4.0329999999999998E-2},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":2.1059999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A67,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32600,{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY WELD MF"},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.66642684847600009},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.65226665800000005},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":5.802578452E-3},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":4.7028418880000001E-3},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":8.72E-2},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-8.3545229863999995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":7.4037500000000005},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":5.57},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.9570000000000003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.9570000000000003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":4.018E-2},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":1.744},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A68,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32594,{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Icopal Universal; mechanisch bevestigd"},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":30},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.56874603535646628},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.90008486363863205},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":9.708547207119814E-3},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.34104737548928554},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":5.0948333520000002},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":5.1653288101800001},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.2936955744999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.2936955744999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A69,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-0.15343241392500001}]
[32602,{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Plantaardig membraan; enkel laags (3;0 mm); mechanisch bevestigd"},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":35},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.4641849815626},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.4342490761445348},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.3130562054888118E-2},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.4828908666772198E-4},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":2.27711997270925E-2},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-6.1141454505831703E-3},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":7.9660434228097614},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":7.4309630157426305},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.11109231767430751},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.11109231767430751},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":1.8902327350156251E-3},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0.52324046505276012},{"$f":"VLOOKUP($A70,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-0.10114260839495315}]
[32604,{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Plantaardige membraan; 3;0 mm boven laag en 2;5 mm onder laag; koud verlijmd"},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":35},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.9184390613288469},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.89069779442242547},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.2473889634488557E-2},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":1.5267377271932879E-2},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":6.181586030087014},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":5.8277363976156789},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10553648077791},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10553648077791},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0.24831315169342505},{"$f":"VLOOKUP($A71,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32582,{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; POCB; mechanisch bevestigd"},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":30},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.0917874797375968},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.82280532302538056},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.2224461619590354E-2},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":-1.2325988128797201E-4},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.25725073461777781},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-3.6977964386391616E-4},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":11.78201791199012},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":5.424620055998},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10342617231189673},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10342617231189673},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":-1.6432982216365E-3},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":6.2605448765667706},{"$f":"VLOOKUP($A72,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-4.9298946649095005E-3}]
[32570,{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Pvc; 1-laags; verkleefd"},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":25},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.3060110373786653},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.87377323314234201},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":9.2028209776308014E-3},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0.13867160747714821},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.28436337578154425},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":17.206934633951398},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":10.205485958980001},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":7.7861306109599987E-2},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":7.7861306109599987E-2},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":1.654533465858},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":5.2690539030038002},{"$f":"VLOOKUP($A73,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32612,{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Resitrix CL"},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.61761991904},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":2.0462081448},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":2.006258168E-2},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.8207542320000002E-2},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.70102293024000006},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.16788127999999999},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":29.122999999999998},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":14.776},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.1714},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.1714},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.15559999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":14.02},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A74,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32614,{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Resitrix MB"},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.8118733376799998},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":2.7298821720000004},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":2.1326360799999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.881114888E-2},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.67},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.62814634400000002},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":30.400600000000001},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":16.658000000000001},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.182},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.182},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.16059999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":13.4},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A75,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32618,{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Resitrix SKp"},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.5507313258400006},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":2.0898588520000003},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.6250630640000003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.4649298240000004E-2},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.56501870496000006},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.13504616},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":27.092000000000002},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":15.528},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.13880000000000001},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.13880000000000001},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.12520000000000001},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":11.3},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A76,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32616,{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Resitrix SKw"},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.5917504194399998},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":2.1308779455999995},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.6250630640000003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.4649298240000004E-2},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.56501870496000006},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.13504616},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":27.198},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":15.634},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.13880000000000001},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.13880000000000001},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.12520000000000001},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":11.3},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A77,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32640,{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak0.7"},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":100},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.15879676431821774},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.51931631609738393},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":2.3759789779978198E-3},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":4.7519579559956406E-5},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":2.1807923435999999E-5},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.36296485826015995},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":2.0354314305511361},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":7.9375919999999995},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":2.0102186814839999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":2.0102186814839999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":4.0204373629679999E-4},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A78,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-5.9226647999999997}]
[32642,{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak0.88"},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":100},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.75149872236560056},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":2.4576416888994621},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.1244216303770383E-2},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":2.2488432607540773E-4},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.03205041173E-4},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-1.7177152722048799},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":9.6325899717748875},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":37.564305999999995},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":9.5132717426369987E-2},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":9.5132717426369987E-2},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":1.9026543485273998E-3},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A79,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-28.028751400000001}]
[32644,{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak1.0"},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":100},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.88173992818799862},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":2.883572176224948},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.3192935904145791E-2},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":2.6385871808291589E-4},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.2109136434200002E-4},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.01541013402352},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":11.302000838060266},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":44.074524000000004},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.11162003731398},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.11162003731398},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":2.2324007462796005E-3},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A80,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-32.886375600000001}]
[32646,{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak1.5"},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":100},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.6402034209184335},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":5.363990896532191},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":2.4541361812214325E-2},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":4.9082723624428661E-4},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":2.2525289338500004E-4},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-3.7490449175556},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":21.023864118192655},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":81.986969999999999},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.20763442960065004},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.20763442960065004},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":4.1526885920130001E-3},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A81,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-61.174893000000004}]
[32606,{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; TPO-banen (1;2 mm); mechanisch bevestigd"},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":30},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.6676862929759295},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.5272759751204708},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":6.0780174561436504E-3},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":7.4359083007318198E-4},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.13582999119987688},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.2412816306347744E-3},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":13.545213296257595},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":10.255965808503925},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.1423620957377979E-2},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.1423620957377979E-2},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":1.2550520490178125E-2},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":3.2604490393355792},{"$f":"VLOOKUP($A82,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-3.5175693029465632E-2}]
[32592,{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Vekudak PVC-dakbaan"},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":90},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.67605443605172999},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.58189816799999994},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":6.1638541153199999E-3},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":2.1750785659999997E-4},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.4475717998100003E-3},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":9.0245614880000005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-3.9182806000000008E-3},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":6.1333971630599997},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":4.9169999999999998},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.2149849839999998E-2},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.2149849839999998E-2},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":1.224731322E-2},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":1.1519999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A83,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32608,{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Plat dakbedekkingen; Zinkplaten (0;8 mm)"},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":3.954860544375622},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":6.7624067531260392},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":2.2316422767657836E-2},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":-0.70454129198091953},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":7.8772246651566467E-4},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.1261090620036707},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":24.91827952299699},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":46.578256170264005},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.1888101299164012},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.1888101299164012},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":-5.412451631993406},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":4.3405957902106808E-3},{"$f":"VLOOKUP($A84,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-16.440675740980218}]
[32340,{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Cellulair glas"},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":4.9510275808628288},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":4.8459582685526517},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":6.0473187484522323E-2},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":4.4596124825654913E-2},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":51.030059887118817},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":50.118382201387504},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.51163891741462508},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.51163891741462508},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0.4000387683166875},{"$f":"VLOOKUP($A85,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32412,{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Drukvaste houtvezelplaat (130 kg/m3); db"},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.83735997482869118},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.8932665203381907},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":0.10192002823478385},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":-1.1578265737442832},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":-0.60765371213273556},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":17.354569219221784},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.86230369322369993},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.86230369322369993},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":-18.824526624578219},{"$f":"VLOOKUP($A86,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32316,{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; EPS"},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.1752349292535142},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.7536329689877861},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.0596750903084939E-2},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.2699967052016566E-3},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.40592522254183677},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":3.8099901156049697E-3},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":29.707155549690942},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":21.039574107825},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.9654777359874996E-2},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.9654777359874996E-2},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":2.2261005917718756E-2},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":8.4888826408351878},{"$f":"VLOOKUP($A87,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":6.678301775315626E-2}]
[32530,{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; EPS-GI/WDV 032 Platinum"},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":7.8736760294060382},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":6.7486226082899989},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":3.4178019037160001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":2.5631297219680001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.4711415066600002},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.40589740180080003},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":98.651583581000011},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":69.862177810000006},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.25307217700000001},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.25307217700000001},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.189787704},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":28.346545890000002},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A88,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32532,{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; EPS-GI/WDV 035"},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":10.204247468755719},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":8.5599377077799996},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":4.9709450609999997E-2},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":3.7435180978920006E-2},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":2.1505026371900002},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.59333750780320005},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":135.71566114999999},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":93.633646870000007},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.36807511399999998},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.36807511399999998},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.27718993600000003},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":41.436749229999997},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A89,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32534,{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; EPS-GI/WDV 040"},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":7.0915481245989618},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":6.0310607876800013},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":3.2181123575400004E-2},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":2.4113649132360006E-2},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.3868270724400003},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.38263450822880002},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":89.528326239000009},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":62.389548400000002},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.23828608500000001},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.23828608500000001},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.17855027400000001},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":26.721941480000002},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A90,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32536,{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; EPS-PL Wit. Parels"},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":6.4780691259913219},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":5.4024559148800018},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":3.3636638733080003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":2.4450912517840002E-2},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.4052405698100001},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.38771490994960001},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":81.903576655000009},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":54.396725519999997},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.24906350399999999},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.24906350399999999},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.18104748100000001},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":27.076740149999999},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A91,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32312,{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Fenolschuim"},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.4928328449735808},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":2.103340677379578},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.2046832605612351E-2},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.37744533498839072},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":22.009495196625302},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":14.762529635490001},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10192332584069999},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10192332584069999},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":7.1450422352946008},{"$f":"VLOOKUP($A92,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32428,{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte"},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":100},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":5.4976589430999985},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":5.2591722999999986},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":7.575957459999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":5.5278715300000003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.1074483532},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":48.402000000000001},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":46.4},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.73499999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.73499999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.53600000000000003},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0.73099999999999998},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A93,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32426,{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte"},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":100},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":5.5859224334600004},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":5.3883183199999998},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":6.939186540000003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":4.3550240900000002E-2},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":8.4662007159999997E-2},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":44.673999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":43},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.67600000000000005},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.67600000000000005},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.42199999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0.57599999999999996},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A94,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32422,{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas"},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":100},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":3.4100266776000003},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":3.2727471160000001},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":4.3619011099999994E-2},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":3.1862597900000005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":6.1797952599999997E-2},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":28.253},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":27.1},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.42299999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.42299999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.309},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0.42099999999999999},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A95,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32414,{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)"},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":0.39208704568807218},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.47260698880064678},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":3.9964889120206057E-2},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":-0.12048483223278063},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":2.8622024532397301},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":4.3964887974887876},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.3381265889001},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.3381265889001},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":-1.8724129331491577},{"$f":"VLOOKUP($A96,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32514,{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Litetop"},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.5331279935324602},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.1819809774616001},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":9.0271317729200013E-3},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":8.4611248843399992E-3},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.36032327272000003},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.66645133064E-2},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":20.752351203},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":13.651795330000001},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":7.3753283000000003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":7.3753283000000003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":6.9128921999999995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":6.957673668},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A97,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32516,{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Litetop HR"},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.2957894175192199},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.99753802306679984},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":7.6673151715599998E-3},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":7.1865706919800008E-3},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.30604536983200004},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.2647861243119998E-2},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":17.452001602999999},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":11.42104992},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.2643332999999995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.2643332999999995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":5.8715571000000001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":5.9095927789999996},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A98,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32518,{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Polytop"},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.6967306101791801},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.3080999961228001},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":9.9907447948200008E-3},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":9.3643176363999991E-3},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.39878639101100005},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.9510839385840003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":22.96699409},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":15.10848129},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.1626162000000002E-2},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.1626162000000002E-2},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":7.6508168000000001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":7.7003784700000004},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A99,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32520,{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Polytop HR"},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.5002635815522802},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.1550149969636001},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":8.8754985116999991E-3},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":8.3189985409799997E-3},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.35427070084400003},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.6216613308E-2},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":20.205209743000001},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":13.223926280000001},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":7.2514404000000005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":7.2514404000000005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":6.7967720999999995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":6.8408013380000003},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A100,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32522,{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Supertop"},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.4778242795433605},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.9104331059356003},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.4586237602900001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.3671677678860001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.58221836847200004},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-4.3085110146E-2},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":33.538385149999996},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":22.065148839999999},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.11917219799999999},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.11917219799999999},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.11170005199999999},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":11.24236406},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A101,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32374,{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat"},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.2571144463216692},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.0991801794890002},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":4.1042337823943668E-2},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":9.1205195164319254E-5},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.15580612649363995},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-3.90054026800788E-2},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":13.027926441784244},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":9.6926497500000011},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.34724244191332498},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.34724244191332498},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":7.7164987091849998E-4},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":3.1054926000000003},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A102,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-0.11823}]
[32372,{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; aluminium"},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":3.6042640681249485},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":3.4987843279409994},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":4.1042337823943668E-2},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":9.1205195164319254E-5},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.15577443807491995},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-9.1428240910078798E-2},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":17.451156441784242},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":14.846049750000001},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.34724244191332498},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.34724244191332498},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":7.7164987091849998E-4},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":3.1054926000000003},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A103,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-0.84840000000000004}]
[32378,{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; gebitumineerde glasvlies"},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.326179969660698},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.1212118215620002},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":4.1119561109877079E-2},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":9.1376802466393506E-5},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.21299086536840006},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-4.9233655182045609E-2},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":15.032639598336296},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":10.435834499999999},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.34789579656615},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.34789579656615},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":7.7310177014699999E-4},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":4.2481362000000003},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A104,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32376,{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; mineraal glasvlies"},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.1112322940522978},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.91820012848199994},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":4.1119561109877079E-2},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":9.1376802466393506E-5},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.18267205404000006},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-3.0850826382045605E-2},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":14.076089598336294},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":10.152334499999998},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.34789579656615},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.34789579656615},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":7.7310177014699999E-4},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":3.5750861999999999},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A105,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32320,{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; PUR (lucht)"},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":3.9398124601035174},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":3.283446029528438},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":2.0301143835383777E-2},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.63606528673969542},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":51.188723187597454},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":38.976244186425006},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.17175967873154999},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.17175967873154999},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":12.040719322440902},{"$f":"VLOOKUP($A106,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32524,{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; ROCKWOOL Caproxx Energy; op metalen profielplaten "},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":3.8940748590463001},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":3.8010377007580005},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":5.6156455491800004E-2},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":3.7865626289400003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.4857670799000001E-3},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-2.4706905728000004E-3},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":26.568832311999998},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":25.71234999},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.50315973000000003},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.50315973000000003},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.32361000000000001},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":2.9712591999999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A107,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32314,{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Steenwol MWA 2012; platen;"},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":100},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.8903144484034637},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":2.7321171685762504},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":6.6926847808957496E-2},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":9.1270432018256409E-2},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":28.489120876124996},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":27.072499872599998},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.56624069911499997},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.56624069911499997},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0.8503803044099999},{"$f":"VLOOKUP($A108,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32468,{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek Dijkotop GG100"},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.0608622046855478},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.5811533772900002},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.4302448485079999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.0803928958268001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.56503434994099999},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.11043189998880001},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":23.947723575999998},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":14.501695547999999},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.105902919},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.105902919},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":7.9998014000000006E-2},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":9.2601270949999996},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A109,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32470,{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek Dijkotop LC100"},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.8157525174096556},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.4221251994029998},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.1766388902456E-2},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":8.8765238739000017E-3},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.48341630521910001},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.11043189998880001},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":22.381154986999999},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":13.729835529999999},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.7124583000000005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.7124583000000005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":6.5726478000000005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":8.4984683959999998},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A110,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32472,{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek Ecoplus"},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.6651295437822202},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.3702113672},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":8.9152638280800001E-3},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":6.7096657486200011E-3},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.38571430808999996},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.10642106108448},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":21.679386335},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":14.131592749999999},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.6013328999999996E-2},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":6.6013328999999996E-2},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":4.9681926000000001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":7.4320983299999996},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A111,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32542,{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 100"},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":7.1514463066490395},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":5.762203391429999},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":4.1943734799920009E-2},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":3.1533238038719998E-2},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.8171214262300002},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.50135548384959994},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":94.67456125599999},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":59.117472739999997},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.31057364599999998},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.31057364599999998},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.23348882000000001},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":35.013026050000001},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A112,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32544,{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 150"},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":11.224628508552039},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":9.387011016389998},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":5.5478259947199994E-2},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":4.1819484805639996E-2},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":2.4034459399100001},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.66312619250080007},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":150.939360373},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":103.9083538},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.41079049099999998},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.41079049099999998},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.30965362200000002},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":46.31056246},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A113,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32546,{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 200"},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":13.514504038226798},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":11.24652527724},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":6.8347165717199995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":5.1599844729200005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":2.9665112990700004},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.81847954852960003},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":184.94375958400002},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":126.8956762},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.50607863900000005},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.50607863900000005},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.382072615},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":57.159932130000001},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A114,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32548,{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 250"},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":15.874597765561802},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":13.163547111060002},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":8.165981396920001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":6.1717464362199992E-2},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":3.54605189276},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.97837851658960007},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":219.982316739},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":150.59392209999999},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.60465258499999996},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.60465258499999996},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.45698881400000002},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":68.326753240000002},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A115,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32538,{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 60"},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":7.2204371368626399},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":6.1740638991599992},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":3.1737367978319997E-2},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":2.3776396770719996E-2},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.3684135754800002},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.37755410252639998},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":90.620635335000003},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":63.842439159999998},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.235000287},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.235000287},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.17605306800000001},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":26.367142820000002},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A116,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32540,{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 80"},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":15.29461618715092},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":5.9305544556200003},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":3.8837453232879994E-2},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":2.9172457908040003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":9.72608971881},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.43003789842000001},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":61.716868731999995},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":61.213287299999998},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.28757305799999999},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.28757305799999999},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.216008374},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A117,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32480,{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek Marathon"},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.8066816815756503},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":2.3399097902899997},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.3905509368032001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.0502253029777999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.60600656277880005},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.16364243389096},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":37.609871122000001},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":25.817094025999999},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.102963772},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.102963772},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":7.7764263E-2},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":11.612049061},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A118,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32482,{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum base"},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.6500958184236998},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.40186707556},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":7.5063389820800002E-3},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":5.6388845263400014E-3},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.32465902823000004},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-8.9575508874719989E-2},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":21.120508518999998},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":14.76751365},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.5580918999999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.5580918999999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":4.1753295000000003E-2},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":6.2556606549999998},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A119,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32484,{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum Dijkotop GG100"},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.3710635790266079},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.9023511106299997},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.8819877193999995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.4237172714728002E-2},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.53886780142099999},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.10321238293312},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":27.567665000000002},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":18.566953558000002},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.13935234400000002},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.13935234400000002},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0.105419578},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":8.7559395200000001},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A120,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32486,{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum Dijkotop LC100"},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":2.1194807808245559},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.7458040934729997},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.1196161325736002E-2},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":8.4431522598399991E-3},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.45724975669910006},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-0.10321238293312},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":25.904695371000003},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":17.764994650000002},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.2902331999999995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":8.2902331999999995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":6.2517567999999996E-2},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":7.9942808210000003},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A121,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32488,{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum Kameleon"},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.7534752361788699},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.4919262285800001},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":7.7461886808720005E-3},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":5.8211701939180011E-3},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.33755715759880006},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-8.9575508874719989E-2},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":21.751773690000004},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":15.211855746000001},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.7356892999999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.7356892999999999E-2},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":4.3103035000000005E-2},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":6.4394580159999997},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A122,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32504,{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; Unidek Walker"},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.4084515206735901},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.14465279992},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":7.8282858645520002E-3},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":5.883563597757999E-3},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.34046455180880009},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-9.0377680517520001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":17.263878437000002},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":10.666869796},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.7964766000000001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":5.7964766000000001E-2},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":4.3565018000000004E-2},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":6.4954788570000002},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A123,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32318,{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Isolatielagen plat dak; XPS"},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":75},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":3.856937047979462},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":3.3751062362472002},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":1.21105724606685E-2},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":1.4514248059447502E-3},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.46391454004781346},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":4.3542744178342507E-3},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":60.361782404332502},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":50.455975042200002},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10246260269699999},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.10246260269699999},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":2.544114962025E-2},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":9.7015801609545012},{"$f":"VLOOKUP($A124,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":7.6323448860750001E-2}]
[32310,{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Afwerklagen; Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking)"},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":30},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.4321640857410844},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":1.1356166819387075},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":0.30198764138285333},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":-1.6620143742900103E-2},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":6.1040337391124445E-2},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-4.9860431228700292E-2},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":11.534914845758399},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":8.3402246771024995},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":2.5549939789309843},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":2.5549939789309843},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":-0.12559723872809636},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":1.1420851446373004},{"$f":"VLOOKUP($A125,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-0.37679171618428908}]
[32306,{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Afwerklagen; Grind"},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":30},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":9.3216190128311269E-2},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":4.8171513127237497E-2},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":7.3035250585171893E-2},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":9.6343026254475002E-3},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":-1.0836319552183126E-2},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":5.7204019991868756E-3},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":-3.2508958656549375E-2},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":0.7676476839281251},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":0.36411375000000007},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.61792139784375},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.61792139784375},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":7.2822750000000006E-2},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":-8.1880175721093754E-2},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":4.0310488968749995E-2},{"$f":"VLOOKUP($A126,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":-0.24564052716328125}]
[32308,{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Afwerklagen; Leislag"},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":30},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":1.3741704274609861},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":0.86378270064450013},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":2.23089492696525E-2},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0.43189135032225007},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":5.6187427224583218E-2},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":13.464357514335003},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":8.4943500915000012},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.188746899705},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.188746899705},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":4.2471750457500006},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0.53408547738000001},{"$f":"VLOOKUP($A127,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32408,{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Afwerklagen; Natuursteen; tegels"},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":11.266942267599619},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":10.252702869870825},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":0.26292690210661873},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0.75131249562217517},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":111.04109588344501},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":100.17439120552501},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":2.2245170322374999},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":2.2245170322374999},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":8.6421876456825011},{"$f":"VLOOKUP($A128,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32364,{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Afwerklagen; Pardak 110; parkeerdak-systeem; excl. dakbedekking"},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":100},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":5.7811222644881708},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":4.577954096},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":0.55163355400000003},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":1.5565288170000002E-5},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0.65151904920000003},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":68.370131691539996},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":52.1},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.7699999999999996},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":4.7699999999999996},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":1.3169154000000001E-4},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":11.5},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A129,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]
[32410,{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,3,FALSE)","v":"Afwerklagen; Rubber; tegel; ballastlaag"},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$D$2247,4,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!E$1,FALSE)","v":9.3243128899810888},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!F$1,FALSE)","v":7.0574272584816002},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!G$1,FALSE)","v":7.0113840561765006E-2},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!H$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!I$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!J$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!K$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!L$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!M$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!N$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!O$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!P$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Q$1,FALSE)","v":2.1967717909377238},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!R$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!S$1,FALSE)","v":131.68977668847},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!T$1,FALSE)","v":89.511670248000001},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.59320454193000005},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!U$1,FALSE)","v":0.59320454193000005},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!V$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!W$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!X$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Y$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!Z$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AA$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AB$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AC$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AD$1,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AE$1,FALSE)","v":41.584901898540004},{"$f":"VLOOKUP($A130,'NMDproduct, EP 6-4-21'!$A$3:$AF$2247,'NMDproduct, EP 6-4-21'!AF$1,FALSE)","v":0}]

{"sheet":"Selectie NMD","index":2,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Eelement+product NMD","Productnaam NMD","Productnaam",null,"Lpr","MKI"]
["Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags losliggend incl. ballast","DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags losliggend incl. ballast","DAK en MILIEU Bitumen tweelaags","los+ballast",90,0.95831901565348843]
["Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY COVER","HERTALAN EASY COVER","HERTALAN EASY COVER","los+ballast",50,0.72124745820599978]
["Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; mechanisch bevestigd","EPDM; sbs cachering; mechanisch bevestigd","EPDM; sbs cachering","mechanisch",50,1.2268837742346299]
["Plat dakbedekkingen; POCB; mechanisch bevestigd","POCB; mechanisch bevestigd","POCB","mechanisch",30,1.0917874797375968]
["Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd incl. bevestigers","DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd incl. bevestigers","DAK en MILIEU Bitumen tweelaags","mechanisch",90,0.97032475109415284]
["Plat dakbedekkingen; Icopal Universal; mechanisch bevestigd","Icopal Universal; mechanisch bevestigd","Icopal Universal","mechanisch",30,0.56874603535646628]
["Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY WELD MF","HERTALAN EASY WELD MF","HERTALAN EASY WELD MF","mechanisch",50,0.66642684847600009]
["Plat dakbedekkingen; Plantaardig membraan; enkel laags (3;0 mm); mechanisch bevestigd","Plantaardig membraan; enkel laags (3;0 mm); mechanisch bevestigd","Plantaardig membraan; eenlaags","mechanisch",35,1.4641849815626]
["Plat dakbedekkingen; TPO-banen (1;2 mm); mechanisch bevestigd","TPO-banen (1;2 mm); mechanisch bevestigd","TPO-banen (1;2 mm)","mechanisch",30,1.6676862929759295]
["Plat dakbedekkingen; Resitrix MB","Resitrix MB","Resitrix MB","mechanisch",50,2.8118733376799998]
["Plat dakbedekkingen; Pvc; 1-laags; verkleefd","Pvc; 1-laags; verkleefd","Pvc; 1-laags","verkleefd",25,1.3060110373786653]
["Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; verkleefd","EPDM; sbs cachering; verkleefd","EPDM; sbs cachering","verkleefd",50,1.2376206852994167]
["Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; zelfklevend","EPDM; sbs cachering; zelfklevend","EPDM; sbs cachering","verkleefd",50,0.99814207629914897]
["Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode)","DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode)","DAK en MILIEU Bitumen tweelaags","verkleefd",90,0.96249043228123932]
["Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. eenlaags volledig gekleefd (brandmethode)","DAK en MILIEU Bitumen gemod. eenlaags volledig gekleefd (brandmethode)","DAK en MILIEU Bitumen eenlaags","verkleefd",90,0.80754704371063868]
["Plat dakbedekkingen; Vekudak PVC-dakbaan","Vekudak PVC-dakbaan","Vekudak PVC-dakbaan","verkleefd",90,0.67605443605172999]
["Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY COVER FR","HERTALAN EASY COVER FR","HERTALAN EASY COVER FR","verkleefd",50,0.70569474413399991]
["Plat dakbedekkingen; Plantaardige membraan; 3;0 mm boven laag en 2;5 mm onder laag; koud verlijmd","Plantaardige membraan; 3;0 mm boven laag en 2;5 mm onder laag; koud verlijmd","Plantaardige membraan; tweelaags","verkleefd",35,0.9184390613288469]
["Plat dakbedekkingen; Resitrix CL","Resitrix CL","Resitrix CL","verkleefd",50,2.61761991904]
["Plat dakbedekkingen; Resitrix SKw","Resitrix SKw","Resitrix SKw","verkleefd",50,2.5917504194399998]
["Plat dakbedekkingen; Resitrix SKp","Resitrix SKp","Resitrix SKp","verkleefd",50,2.5507313258400006]
[]
[null,"hergebruik EPS isolatie",null,null,30,{"$f":"0.2*F32","v":0.43504698585070289},"H-factor: 20% nieuw eps","geldt hier ook hetzelfde als hieronder?"]
["Unidek Dijkotop GG100","Unidek Dijkotop GG100",null,null,75,2.0608622046855478,null,"dus rekenen op invoerblad ipv extra keuze in lijst"]
["IsoBouw Litetop","IsoBouw Litetop",null,null,75,1.5331279935324602,null,"inclusief factor 'van elders'"]
["ROCKWOOL Caproxx Energy; op metalen profielplaten ","ROCKWOOL Caproxx Energy",null,null,75,3.8940748590463001]
["EPS-GI/WDV 032 Platinum","EPS-GI/WDV 032 Platinum",null,null,75,7.8736760294060382]
["Unidek EPS 60","Unidek EPS 60",null,null,75,7.2204371368626399]
["Steenwol MWA 2012; platen;","Steenwol MWA 2012; platen",null,null,100,2.8903144484034637]
["PUR (lucht)","PUR (lucht)",null,null,75,3.9398124601035174]
["EPS","EPS",null,null,75,2.1752349292535142]
["Fenolschuim","Fenolschuim",null,null,75,2.4928328449735808]
["XPS","XPS",null,null,75,3.856937047979462]
["NVPU; PU plaat; gecacheerd; aluminium","NVPU; PU plaat; gecacheerd",null,null,75,3.6042640681249485]
["Drukvaste houtvezelplaat (130 kg/m3); db","Drukvaste houtvezelplaat (130 kg/m3)",null,null,75,0.83735997482869118]
["FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas","FOAMGLAS T4+; isolatieplaat",null,null,100,3.4100266776000003]
[]
[{"$nulls":7},"niet 'naast' al deze keuzes? DUS:"]
[null,"geen",null,null,30,0,null,"hergebruik","hergebruik van elders"]
[null,"hergebruik grind",null,null,30,{"$f":"0.2*F43-0.005","v":1.3643238025662252E-2},"is hergebruik elders  - A4"]
[null,"hergebruik grind van elders",null,null,30,{"$f":"0.2*F43","v":1.8643238025662253E-2},"H-factor: 20% nieuw"]
["Afwerklagen; Grind","Grind",null,null,30,9.3216190128311269E-2,null,{"$f":"$H$50*$F43-$H$51","v":1.3643238025662252E-2},{"$f":"$H$50*$F43","v":1.8643238025662253E-2}]
["Afwerklagen; Leislag","Leislag",null,null,30,1.3741704274609861,null,{"$f":"$H$50*$F44-$H$51","v":0.26983408549219723},{"$f":"$H$50*$F44","v":0.27483408549219723}]
["Afwerklagen; Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking)","Begroend dak; excl dakbedekking",null,null,30,1.4321640857410844,null,{"$f":"$H$50*$F45-$H$51","v":0.28143281714821688},{"$f":"$H$50*$F45","v":0.28643281714821689}]
["Afwerklagen; Natuursteen; tegels","Natuursteen; tegels",null,null,50,11.266942267599619,null,{"$f":"$H$50*$F46-$H$51","v":2.2483884535199241},{"$f":"$H$50*$F46","v":2.253388453519924}]
["Afwerklagen; Rubber; tegel; ballastlaag","Rubber; tegel; ballastlaag",null,null,50,9.3243128899810888,null,{"$f":"$H$50*$F47-$H$51","v":1.8598625779962179},{"$f":"$H$50*$F47","v":1.8648625779962178}]
[]
[]
[{"$nulls":6},"H-factor",0.2,"invullen op 'invoerblad' en daar dus ook rekenen?"]
[{"$nulls":5},"wat is dit?","'A4'",5.0000000000000001E-3,"invullen op 'invoerblad' en daar dus ook rekenen?"]

{"sheet":"NMDproduct","index":3,"n_rows":1303,"n_cols":61,"rows_kept":1303,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["NMD product"]
[]
[null,"versie","november 2020"]
[]
["NMD 2.3",{"$nulls":12},"NMD 3.0",null,"MKI",{"$nulls":13},"CO2","NOG INVULLEN MET JUISTE CIJFERS",{"$nulls":12},"NOx","NOG INVULLEN MET JUISTE CIJFERS",{"$nulls":13},"Hulptabel met NLsfb codering gekoppeld aan productnamen en een kolomo die aangeeft of data van producten ongeldige waarden (#N/B) bevatten"]
[{"$f":"COLUMNS($A6:A6)","v":1},{"$f":"COLUMNS($A6:B6)","v":2},{"$f":"COLUMNS($A6:C6)","v":3},{"$f":"COLUMNS($A6:D6)","v":4},{"$f":"COLUMNS($A6:E6)","v":5},{"$f":"COLUMNS($A6:F6)","v":6},{"$f":"COLUMNS($A6:G6)","v":7},{"$f":"COLUMNS($A6:H6)","v":8},{"$f":"COLUMNS($A6:I6)","v":9},{"$f":"COLUMNS($A6:J6)","v":10},{"$f":"COLUMNS($A6:K6)","v":11},{"$f":"COLUMNS($A6:L6)","v":12},{"$f":"COLUMNS($A6:M6)","v":13},{"$f":"COLUMNS($A6:N6)","v":14},{"$f":"COLUMNS($A6:O6)","v":15},{"$f":"COLUMNS($A6:P6)","v":16},{"$f":"COLUMNS($A6:Q6)","v":17},{"$f":"COLUMNS($A6:R6)","v":18},{"$f":"COLUMNS($A6:S6)","v":19},{"$f":"COLUMNS($A6:T6)","v":20},{"$f":"COLUMNS($A6:U6)","v":21},{"$f":"COLUMNS($A6:V6)","v":22},{"$f":"COLUMNS($A6:W6)","v":23},{"$f":"COLUMNS($A6:X6)","v":24},{"$f":"COLUMNS($A6:Y6)","v":25},{"$f":"COLUMNS($A6:Z6)","v":26},{"$f":"COLUMNS($A6:AA6)","v":27},{"$f":"COLUMNS($A6:AB6)","v":28},{"$f":"COLUMNS($A6:AC6)","v":29},{"$f":"COLUMNS($A6:AD6)","v":30},{"$f":"COLUMNS($A6:AE6)","v":31},{"$f":"COLUMNS($A6:AF6)","v":32},{"$f":"COLUMNS($A6:AG6)","v":33},{"$f":"COLUMNS($A6:AH6)","v":34},{"$f":"COLUMNS($A6:AI6)","v":35},{"$f":"COLUMNS($A6:AJ6)","v":36},{"$f":"COLUMNS($A6:AK6)","v":37},{"$f":"COLUMNS($A6:AL6)","v":38},{"$f":"COLUMNS($A6:AM6)","v":39},{"$f":"COLUMNS($A6:AN6)","v":40},{"$f":"COLUMNS($A6:AO6)","v":41},{"$f":"COLUMNS($A6:AP6)","v":42},{"$f":"COLUMNS($A6:AQ6)","v":43},{"$f":"COLUMNS($A6:AR6)","v":44},{"$f":"COLUMNS($A6:AS6)","v":45},{"$f":"COLUMNS($A6:AT6)","v":46},{"$f":"COLUMNS($A6:AU6)","v":47},{"$f":"COLUMNS($A6:AV6)","v":48},{"$f":"COLUMNS($A6:AW6)","v":49},{"$f":"COLUMNS($A6:AX6)","v":50},{"$f":"COLUMNS($A6:AY6)","v":51},{"$f":"COLUMNS($A6:AZ6)","v":52},{"$f":"COLUMNS($A6:BA6)","v":53},{"$f":"COLUMNS($A6:BB6)","v":54},{"$f":"COLUMNS($A6:BC6)","v":55},{"$f":"COLUMNS($A6:BD6)","v":56},{"$f":"COLUMNS($A6:BE6)","v":57},null,"termen voor keuzelijst","termen voor keuzelijst","product bevat ONGELDIGE WAARDEN"]
["Code;2.3","id;2.31","pr.naam;2.3","el.id;2.3","el.naam;2.3","FE.2.3","Lpr.2.3","sch.type.2.3","dim1;2.3","dim2;2.3","sch.din1;2.3","sch.dim2;2.3","cat;2.3","pr.naam;3.0","Lpr;3.0","MKIpr","MKIpr.A1-3","MKIpr.A4","MKIpr.A5","MKIpr.B1","MKIpr.B2","MKIpr.B3","MKIpr.B4","MKIpr.B5","MKIpr.C1","MKIpr.C2","MKIpr.C3","MKIpr.C4","MKIpr.D","CO2pr","CO2pr.A1-3","CO2pr.A4","CO2pr.A5","CO2pr.B1","CO2pr.B2","CO2pr.B3","CO2pr.B4","CO2pr.B5","CO2pr.C1","CO2pr.C2","CO2pr.C3","CO2pr.C4","CO2pr.D","NOxpr","NOxpr.A1-3","NOxpr.A4","NOxpr.A5","NOxpr.B1","NOxpr.B2","NOxpr.B3","NOxpr.B4","NOxpr.B5","NOxpr.C1","NOxpr.C2","NOxpr.C3","NOxpr.C4","NOxpr.D",null,"code xx.xx en element","code en product","ongeldige waarden product"]
[]
["11.01.001",1,"Zand",1,"Grondaanvullingen","m3",1000,1,{"$nulls":4},3,"Grondaanvullingen; Zand",1000,0.21567645075112496,0.14353701529439999,0.21246618352050001,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5497716252248256E-2,1.664116945218E-3,-0.10649314875674473,0.21567645075112496,0.14353701529439999,0.21246618352050001,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5497716252248256E-2,1.664116945218E-3,-0.10649314875674473,0.21567645075112496,0.14353701529439999,0.21246618352050001,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5497716252248256E-2,1.664116945218E-3,-0.10649314875674473,null,{"$f":"LEFT(A9,5)&\"  \"&E9","v":"11.01  Grondaanvullingen"},{"$f":"A9&\"  |  \"&C9","v":"11.01.001  |  Zand"},{"$f":"ISERROR(SUM(O9:AC9))","v":false}]
["11.01.002",686,"Stybenex EPS blokken",1,"Grondaanvullingen","m3",75,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$f":"LEFT(A10,5)&\"  \"&E10","v":"11.01  Grondaanvullingen"},"11.01.002  |  Stybenex EPS blokken",{"$f":"ISERROR(SUM(O10:AC10))","v":true}]
["11.01.003",846,"Eco-opvulzand, 0.063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per schip",1,"Grondaanvullingen","m3",100,1,{"$nulls":4},1,"Grondaanvullingen; Eco-opvulzand; 0.063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per schip",100,7.0001801346600001E-2,6.9569059500000002E-2,4.3274184659999995E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.0001801346600001E-2,6.9569059500000002E-2,4.3274184659999995E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.0001801346600001E-2,6.9569059500000002E-2,4.3274184659999995E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.003  |  Eco-opvulzand, 0.063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per schip",false]
["11.01.004",847,"Eco-opvulzand, 0.063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per weg",1,"Grondaanvullingen","m3",100,1,{"$nulls":4},1,"Grondaanvullingen; Eco-opvulzand; 0.063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per weg",100,3.9218651849999994E-2,3.8042630519999995E-2,1.1760213300000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9218651849999994E-2,3.8042630519999995E-2,1.1760213300000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9218651849999994E-2,3.8042630519999995E-2,1.1760213300000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.004  |  Eco-opvulzand, 0.063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per weg",false]
["11.01.005",848,"Opvulzand, < 0.063 mm, transport per schip",1,"Grondaanvullingen","m3",100,1,{"$nulls":4},1,"Grondaanvullingen; Opvulzand; < 0.063 mm; transport per schip",100,0.19320892212660001,0.19277618028000004,4.3274184659999995E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.19320892212660001,0.19277618028000004,4.3274184659999995E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.19320892212660001,0.19277618028000004,4.3274184659999995E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.005  |  Opvulzand, < 0.063 mm, transport per schip",false]
["11.01.006",849,"Opvulzand, < 0.063 mm, transport per weg",1,"Grondaanvullingen","m3",100,1,{"$nulls":4},1,"Grondaanvullingen; Opvulzand; < 0.063 mm; transport per weg",100,0.16247312277000003,0.16129710144000001,1.1760213300000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16247312277000003,0.16129710144000001,1.1760213300000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16247312277000003,0.16129710144000001,1.1760213300000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.006  |  Opvulzand, < 0.063 mm, transport per weg",false]
["11.01.012",1119,"Thermisch gereinigde (ATM) grond; MvO",1,"Grondaanvullingen","m3",1000,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.012  |  Thermisch gereinigde (ATM) grond; MvO",true]
["11.01.013",1150,"E-bodemas",1,"Grondaanvullingen","m3",75,1,{"$nulls":4},3,"Grondaanvullingen; E-bodemas",75,2.1160122047954766,1.4721872161477265,1.3279136470031252,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19702399185787503,0.104007309076125,-0.5910719755736249,2.1160122047954766,1.4721872161477265,1.3279136470031252,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19702399185787503,0.104007309076125,-0.5910719755736249,2.1160122047954766,1.4721872161477265,1.3279136470031252,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19702399185787503,0.104007309076125,-0.5910719755736249,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.013  |  E-bodemas",false]
["11.01.014",1151,"EPS, 100% Recycled",1,"Grondaanvullingen","m3",75,1,{"$nulls":4},3,"Grondaanvullingen; EPS; 100% Recycled",75,2.1961713445101343,0.39564567961589581,4.5255297089866503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4237453274777513E-3,1.7335753864944605,1.6271235982433251E-2,2.1961713445101343,0.39564567961589581,4.5255297089866503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4237453274777513E-3,1.7335753864944605,1.6271235982433251E-2,2.1961713445101343,0.39564567961589581,4.5255297089866503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4237453274777513E-3,1.7335753864944605,1.6271235982433251E-2,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.014  |  EPS, 100% Recycled",false]
["11.01.015",1152,"EPS, 50% Recycled",1,"Grondaanvullingen","m3",75,1,{"$nulls":4},3,"Grondaanvullingen; EPS; 50% Recycled",75,5.2647140112141146,3.4641883463198773,4.5255297089866503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4237453274777513E-3,1.7335753864944605,1.6271235982433251E-2,5.2647140112141146,3.4641883463198773,4.5255297089866503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4237453274777513E-3,1.7335753864944605,1.6271235982433251E-2,5.2647140112141146,3.4641883463198773,4.5255297089866503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4237453274777513E-3,1.7335753864944605,1.6271235982433251E-2,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.015  |  EPS, 50% Recycled",false]
["11.01.016",1153,"Heklabims",1,"Grondaanvullingen","m3",75,1,{"$nulls":4},3,"Grondaanvullingen; Heklabims",75,4.1156399608954501,3.7344955676159817,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,4.1156399608954501,3.7344955676159817,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,4.1156399608954501,3.7344955676159817,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.016  |  Heklabims",false]
["11.01.017",1154,"Liparibims",1,"Grondaanvullingen","m3",75,1,{"$nulls":4},3,"Grondaanvullingen; Liparibims",75,8.2007565730542176,7.8196121797747482,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,8.2007565730542176,7.8196121797747482,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,8.2007565730542176,7.8196121797747482,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.017  |  Liparibims",false]
["11.01.018",1155,"Mengranulaat",1,"Grondaanvullingen","m3",75,1,{"$nulls":4},3,"Grondaanvullingen; Mengranulaat",75,1.2759072169615202,0.30465123408720002,2.0032525874790004,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.29722476485988003,0.15690245483484,-0.8916742945796402,1.2759072169615202,0.30465123408720002,2.0032525874790004,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.29722476485988003,0.15690245483484,-0.8916742945796402,1.2759072169615202,0.30465123408720002,2.0032525874790004,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.29722476485988003,0.15690245483484,-0.8916742945796402,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.018  |  Mengranulaat",false]
["11.01.019",1156,"Yalibims",1,"Grondaanvullingen","m3",75,1,{"$nulls":4},3,"Grondaanvullingen; Yalibims",75,2.3723326657816295,1.9911882725021612,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,2.3723326657816295,1.9911882725021612,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,2.3723326657816295,1.9911882725021612,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,null,"11.01  Grondaanvullingen","11.01.019  |  Yalibims",false]
["11.03.00019",11440,"CIRCORE kunststof Damwand",2,"Damwanden","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; CIRCORE kunststof Damwand",50,1.5052231512163998,1.749475784698,0.11231168563160002,0,0,0,0,0,0,0,0.1191139969688,0.38224877273000002,0,-0.85792708881199997,1.5052231512163998,1.749475784698,0.11231168563160002,0,0,0,0,0,0,0,0.1191139969688,0.38224877273000002,0,-0.85792708881199997,1.5052231512163998,1.749475784698,0.11231168563160002,0,0,0,0,0,0,0,0.1191139969688,0.38224877273000002,0,-0.85792708881199997,null,"11.03  Damwanden","11.03.00019  |  CIRCORE kunststof Damwand",false]
["11.03.00020",11441,"CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing",2,"Damwanden","m",50,3,50,null,null,null,1,"Damwanden; CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing",50,1.5382076893579599,3.3024276876207996,8.6901348980959997E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9797423914760005E-2,0.21734464618344002,0,-2.1582634173419999,1.5382076893579599,3.3024276876207996,8.6901348980959997E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9797423914760005E-2,0.21734464618344002,0,-2.1582634173419999,1.5382076893579599,3.3024276876207996,8.6901348980959997E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9797423914760005E-2,0.21734464618344002,0,-2.1582634173419999,null,"11.03  Damwanden","11.03.00020  |  CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing",false]
["11.03.001",2,"Geprofileerd staal",2,"Damwanden","m2",1000,3,310,null,null,null,2,"Damwanden; Geprofileerd staal; DamwandBasis",1000,3.1919166271900212,6.2947831816453998,0.14509183367665501,0,0,0,0,0,0,0,1.4509183367665502E-3,1.4243252E-6,0,-3.2494107307939997,3.1919166271900212,6.2947831816453998,0.14509183367665501,0,0,0,0,0,0,0,1.4509183367665502E-3,1.4243252E-6,0,-3.2494107307939997,3.1919166271900212,6.2947831816453998,0.14509183367665501,0,0,0,0,0,0,0,1.4509183367665502E-3,1.4243252E-6,0,-3.2494107307939997,null,"11.03  Damwanden","11.03.001  |  Geprofileerd staal",false]
["11.03.003",1088,"Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Azobe, bewerkt, duurzaam bosbeheer",2,"Damwanden","m2",30,2,50,null,50,null,2,"Damwanden; Damwand; Tropisch loofhout Afrikaans; Azobe; bewerkt; duurzaam bosbeheer",30,0.19257374414904024,0.51277284875640006,1.2281777887812,0,0,0,0,0,0,0,0.13043656507152002,0,0,-1.67881345846008,0.19257374414904024,0.51277284875640006,1.2281777887812,0,0,0,0,0,0,0,0.13043656507152002,0,0,-1.67881345846008,0.19257374414904024,0.51277284875640006,1.2281777887812,0,0,0,0,0,0,0,0.13043656507152002,0,0,-1.67881345846008,null,"11.03  Damwanden","11.03.003  |  Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Azobe, bewerkt, duurzaam bosbeheer",false]
["11.03.004",1089,"Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Okan, bewerkt, duurzaam bosbeheer",2,"Damwanden","m2",30,2,50,null,50,null,2,"Damwanden; Damwand; Tropisch loofhout Afrikaans; Okan; bewerkt; duurzaam bosbeheer",30,0.20591436799476001,0.4972737891809999,1.1195811488652001,0,0,0,0,0,0,0,0.1110221729148,0,0,-1.5219627429662401,0.20591436799476001,0.4972737891809999,1.1195811488652001,0,0,0,0,0,0,0,0.1110221729148,0,0,-1.5219627429662401,0.20591436799476001,0.4972737891809999,1.1195811488652001,0,0,0,0,0,0,0,0.1110221729148,0,0,-1.5219627429662401,null,"11.03  Damwanden","11.03.004  |  Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Okan, bewerkt, duurzaam bosbeheer",false]
["11.03.005",1090,"Damwand, Tropisch loofhout Z.-Amerikaans, Angelim v., bew., duurz. bosbhr",2,"Damwanden","m2",30,2,50,null,50,null,2,"Damwanden; Damwand; Tropisch loofhout Z.-Amerikaans; Angelim v.; bew.; duurz. bosbhr",30,1.1232944295653036,0.69793821145800006,2.025879173496,0,0,0,0,0,0,0,0.13788513583859999,0,0,-1.7384080912272968,1.1232944295653036,0.69793821145800006,2.025879173496,0,0,0,0,0,0,0,0.13788513583859999,0,0,-1.7384080912272968,1.1232944295653036,0.69793821145800006,2.025879173496,0,0,0,0,0,0,0,0.13788513583859999,0,0,-1.7384080912272968,null,"11.03  Damwanden","11.03.005  |  Damwand, Tropisch loofhout Z.-Amerikaans, Angelim v., bew., duurz. bosbhr",false]
["11.03.006",2087,"ProLock Delta gerecycled PVC scherm 5 meter",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Delta gerecycled PVC scherm 5 meter",60,1.0107090104000001,0.65160532520000003,3.8352781800000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8352781800000006E-2,0.2825837216,0,-1.8560000000000001E-4,1.0107090104000001,0.65160532520000003,3.8352781800000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8352781800000006E-2,0.2825837216,0,-1.8560000000000001E-4,1.0107090104000001,0.65160532520000003,3.8352781800000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8352781800000006E-2,0.2825837216,0,-1.8560000000000001E-4,null,"11.03  Damwanden","11.03.006  |  ProLock Delta gerecycled PVC scherm 5 meter",false]
["11.03.007",2088,"ProLock Omega gerec PVC damwand, 2m scherm, 5m paal naaldh, gording Azobe",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Omega gerec PVC damwand; 2m scherm; 5m paal naaldh; gording Azobe",60,2.2700074746567109,3.0868452563531701,0.16121411550670359,0,0,0,0,0,0,0,0.16121411550670359,2.3068908555899999E-2,0,-1.1623349212657668,2.2700074746567109,3.0868452563531701,0.16121411550670359,0,0,0,0,0,0,0,0.16121411550670359,2.3068908555899999E-2,0,-1.1623349212657668,2.2700074746567109,3.0868452563531701,0.16121411550670359,0,0,0,0,0,0,0,0.16121411550670359,2.3068908555899999E-2,0,-1.1623349212657668,null,"11.03  Damwanden","11.03.007  |  ProLock Omega gerec PVC damwand, 2m scherm, 5m paal naaldh, gording Azobe",false]
["11.03.008",2089,"ProLock Omega gerecycled PVC damwand, 2m scherm, 5m naaldhouten palen",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Omega gerecycled PVC damwand; 2m scherm; 5m naaldhouten palen",60,2.3842781170959104,3.0648719961624971,0.15753949948149432,0,0,0,0,0,0,0,0.15753949948149432,4.7785136590694062E-2,0,-1.0434580146202694,2.3842781170959104,3.0648719961624971,0.15753949948149432,0,0,0,0,0,0,0,0.15753949948149432,4.7785136590694062E-2,0,-1.0434580146202694,2.3842781170959104,3.0648719961624971,0.15753949948149432,0,0,0,0,0,0,0,0.15753949948149432,4.7785136590694062E-2,0,-1.0434580146202694,null,"11.03  Damwanden","11.03.008  |  ProLock Omega gerecycled PVC damwand, 2m scherm, 5m naaldhouten palen",false]
["11.03.009",2090,"ProLock Omega gerecycled PVC damwand, 2m scherm, 5m stalen palen",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Omega gerecycled PVC damwand; 2m scherm; 5m stalen palen",60,5.0797751688000012,8.5660413280000007,0.1552709716,0,0,0,0,0,0,0,0.1552709716,0.16901516,0,-3.9658232624000012,5.0797751688000012,8.5660413280000007,0.1552709716,0,0,0,0,0,0,0,0.1552709716,0.16901516,0,-3.9658232624000012,5.0797751688000012,8.5660413280000007,0.1552709716,0,0,0,0,0,0,0,0.1552709716,0.16901516,0,-3.9658232624000012,null,"11.03  Damwanden","11.03.009  |  ProLock Omega gerecycled PVC damwand, 2m scherm, 5m stalen palen",false]
["11.03.010",2091,"ProLock Omega gerec PVC damwand, 3,5m scherm, 6m paal Cloeziana, gording",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Omega gerec PVC damwand; 3;5m scherm; 6m paal Cloeziana; gording",60,1.7568540583999994,3.0226605999999996,0.19752468400000001,0,0,0,0,0,0,0,0.19752468400000001,0,0,-1.6608559096000002,1.7568540583999994,3.0226605999999996,0.19752468400000001,0,0,0,0,0,0,0,0.19752468400000001,0,0,-1.6608559096000002,1.7568540583999994,3.0226605999999996,0.19752468400000001,0,0,0,0,0,0,0,0.19752468400000001,0,0,-1.6608559096000002,null,"11.03  Damwanden","11.03.010  |  ProLock Omega gerec PVC damwand, 3,5m scherm, 6m paal Cloeziana, gording",false]
["11.03.011",2092,"ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1,5m scherm, 4m naaldhouten palen",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1;5m scherm; 4m naaldhouten palen",60,2.1350594424800002,2.7257909279999999,0.14054952200000001,0,0,0,0,0,0,0,0.14054952200000001,6.0412080479999998E-2,0,-0.93224261000000008,2.1350594424800002,2.7257909279999999,0.14054952200000001,0,0,0,0,0,0,0,0.14054952200000001,6.0412080479999998E-2,0,-0.93224261000000008,2.1350594424800002,2.7257909279999999,0.14054952200000001,0,0,0,0,0,0,0,0.14054952200000001,6.0412080479999998E-2,0,-0.93224261000000008,null,"11.03  Damwanden","11.03.011  |  ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1,5m scherm, 4m naaldhouten palen",false]
["11.03.012",2093,"ProLock Sigma gerec PVC beschoeiing 1,6m scherm, 4m paal naaldhout, gording",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Sigma gerec PVC beschoeiing 1;6m scherm; 4m paal naaldhout; gording",60,1.7629254996000003,1.9929714680000001,0.1020526724,0,0,0,0,0,0,0,0.1020526724,8.0694276799999992E-2,0,-0.51484558999999996,1.7629254996000003,1.9929714680000001,0.1020526724,0,0,0,0,0,0,0,0.1020526724,8.0694276799999992E-2,0,-0.51484558999999996,1.7629254996000003,1.9929714680000001,0.1020526724,0,0,0,0,0,0,0,0.1020526724,8.0694276799999992E-2,0,-0.51484558999999996,null,"11.03  Damwanden","11.03.012  |  ProLock Sigma gerec PVC beschoeiing 1,6m scherm, 4m paal naaldhout, gording",false]
["11.03.013",2094,"ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1m scherm, 3m paal Azobe, gording",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1m scherm; 3m paal Azobe; gording",60,1.6322747014400001,2.0880486440000001,0.1331205664,0,0,0,0,0,0,0,0.1331205664,0.10282014464,0,-0.82483522000000009,1.6322747014400001,2.0880486440000001,0.1331205664,0,0,0,0,0,0,0,0.1331205664,0.10282014464,0,-0.82483522000000009,1.6322747014400001,2.0880486440000001,0.1331205664,0,0,0,0,0,0,0,0.1331205664,0.10282014464,0,-0.82483522000000009,null,"11.03  Damwanden","11.03.013  |  ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1m scherm, 3m paal Azobe, gording",false]
["11.03.014",2095,"ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1m scherm, 3m naaldhouten palen",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1m scherm; 3m naaldhouten palen",60,1.9607031739999998,2.0068518399999999,9.5764411599999988E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.5764411599999988E-2,0.1571762568,0,-0.39485374600000001,1.9607031739999998,2.0068518399999999,9.5764411599999988E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.5764411599999988E-2,0.1571762568,0,-0.39485374600000001,1.9607031739999998,2.0068518399999999,9.5764411599999988E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.5764411599999988E-2,0.1571762568,0,-0.39485374600000001,null,"11.03  Damwanden","11.03.014  |  ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1m scherm, 3m naaldhouten palen",false]
["11.03.015",2096,"ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1m scherm, 3m stalen palen",2,"Damwanden","m2",60,1,{"$nulls":4},1,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1m scherm; 3m stalen palen",60,3.1126405879999992,4.3864113720000004,8.9373520800000009E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9373520800000009E-2,0.1662604,0,-1.6187782256000003,3.1126405879999992,4.3864113720000004,8.9373520800000009E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9373520800000009E-2,0.1662604,0,-1.6187782256000003,3.1126405879999992,4.3864113720000004,8.9373520800000009E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9373520800000009E-2,0.1662604,0,-1.6187782256000003,null,"11.03  Damwanden","11.03.015  |  ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1m scherm, 3m stalen palen",false]
["13.01.00013",11290,"Tonzon Bodemfolie",3,"Bodemafsluitingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Bodemafsluitingen; Tonzon Bodemfolie",75,6.557894977321202E-2,5.2846478052860003E-2,6.3163643739999999E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.7962909556800005E-4,1.41403739444E-2,0,-2.5191677570159999E-3,6.557894977321202E-2,5.2846478052860003E-2,6.3163643739999999E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.7962909556800005E-4,1.41403739444E-2,0,-2.5191677570159999E-3,6.557894977321202E-2,5.2846478052860003E-2,6.3163643739999999E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.7962909556800005E-4,1.41403739444E-2,0,-2.5191677570159999E-3,null,"13.01  Bodemafsluitingen","13.01.00013  |  Tonzon Bodemfolie",false]
["13.01.002",5,"Schelpen",3,"Bodemafsluitingen","m2",100,2,100,null,100,null,3,"Bodemafsluitingen; Schelpen",100,0.14166661656665699,3.3603363425268006E-2,6.9051509644162498E-2,0,0,3.3603363425268006E-2,0,0,0,0,0,0,5.4083800719584999E-3,0,0.14166661656665699,3.3603363425268006E-2,6.9051509644162498E-2,0,0,3.3603363425268006E-2,0,0,0,0,0,0,5.4083800719584999E-3,0,0.14166661656665699,3.3603363425268006E-2,6.9051509644162498E-2,0,0,3.3603363425268006E-2,0,0,0,0,0,0,5.4083800719584999E-3,0,null,"13.01  Bodemafsluitingen","13.01.002  |  Schelpen",false]
["13.01.004",6,"Zand",3,"Bodemafsluitingen","m2",1000,2,100,null,100,null,3,"Bodemafsluitingen; Zand",1000,0.28744495839832496,0.14353701529439999,0.21246618352050001,0,0,7.1768507647199997E-2,0,0,0,0,0,-3.5497716252248256E-2,1.664116945218E-3,-0.10649314875674473,0.28744495839832496,0.14353701529439999,0.21246618352050001,0,0,7.1768507647199997E-2,0,0,0,0,0,-3.5497716252248256E-2,1.664116945218E-3,-0.10649314875674473,0.28744495839832496,0.14353701529439999,0.21246618352050001,0,0,7.1768507647199997E-2,0,0,0,0,0,-3.5497716252248256E-2,1.664116945218E-3,-0.10649314875674473,null,"13.01  Bodemafsluitingen","13.01.004  |  Zand",false]
["13.01.006",572,"PE folie",3,"Bodemafsluitingen","m2",25,2,0.23,null,0.23,null,3,"Bodemafsluitingen; PE folie",25,7.2045350676294195E-2,5.4844974983541593E-2,7.1031997997692876E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,8.5130246271784995E-5,1.6149534727688541E-2,2.5539073881535496E-4,7.2045350676294195E-2,5.4844974983541593E-2,7.1031997997692876E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,8.5130246271784995E-5,1.6149534727688541E-2,2.5539073881535496E-4,7.2045350676294195E-2,5.4844974983541593E-2,7.1031997997692876E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,8.5130246271784995E-5,1.6149534727688541E-2,2.5539073881535496E-4,null,"13.01  Bodemafsluitingen","13.01.006  |  PE folie",false]
["13.01.008",574,"Schuimbeton",3,"Bodemafsluitingen","m2",50,2,100,null,100,null,3,"Bodemafsluitingen; Schuimbeton",50,1.3125608958921031,1.13801485226,0.16693771562325002,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7931219639547502E-3,4.3584015303399997E-4,5.3793658918642514E-3,1.3125608958921031,1.13801485226,0.16693771562325002,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7931219639547502E-3,4.3584015303399997E-4,5.3793658918642514E-3,1.3125608958921031,1.13801485226,0.16693771562325002,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7931219639547502E-3,4.3584015303399997E-4,5.3793658918642514E-3,null,"13.01  Bodemafsluitingen","13.01.008  |  Schuimbeton",false]
["13.01.009",575,"Geexpandeerde kleikorrels",3,"Bodemafsluitingen","m2",75,2,370,null,370,null,3,"Bodemafsluitingen; Geexpandeerde kleikorrels",75,4.4158331536762923,2.7640985157717357,0.46942885633257903,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1823057815719777,0,4.4158331536762923,2.7640985157717357,0.46942885633257903,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1823057815719777,0,4.4158331536762923,2.7640985157717357,0.46942885633257903,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1823057815719777,0,null,"13.01  Bodemafsluitingen","13.01.009  |  Geexpandeerde kleikorrels",false]
["13.01.010",929,"Stampbeton; CEM III, 120 kg/m3; 0% betongranulaat",3,"Bodemafsluitingen","m2",100,2,60,null,60,null,2,"Bodemafsluitingen; Stampbeton; CEM III; 120 kg/m3; 0% betongranulaat",100,0.35208693243808004,0.26146074710896,4.034522693664E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2414014964800008E-3,4.8039556896000007E-2,0,0,0.35208693243808004,0.26146074710896,4.034522693664E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2414014964800008E-3,4.8039556896000007E-2,0,0,0.35208693243808004,0.26146074710896,4.034522693664E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2414014964800008E-3,4.8039556896000007E-2,0,0,null,"13.01  Bodemafsluitingen","13.01.010  |  Stampbeton; CEM III, 120 kg/m3; 0% betongranulaat",false]
["13.01.012",1118,"Waterglasgel geinjecteerde grond, lansafstand 90cm, diepte 8-21m; Soil-ID",3,"Bodemafsluitingen","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Bodemafsluitingen; Waterglasgel geinjecteerde grond; lansafstand 90cm; diepte 8-21m; Soil-ID",1000,13.525977496019999,12.971330740000001,8.3859972800000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.8380722000000007E-4,0.47000297599999996,0,0,13.525977496019999,12.971330740000001,8.3859972800000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.8380722000000007E-4,0.47000297599999996,0,0,13.525977496019999,12.971330740000001,8.3859972800000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.8380722000000007E-4,0.47000297599999996,0,0,null,"13.01  Bodemafsluitingen","13.01.012  |  Waterglasgel geinjecteerde grond, lansafstand 90cm, diepte 8-21m; Soil-ID",false]
["13.02.00005",11380,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",4,"Vloeren, constructief","m2",1000,2,280,null,280,null,2,"Vloeren constructief; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,5.3911976444596803,4.1099767384700003,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.071659863756,0.46066830397399999,0,-0.43588752972,5.3911976444596803,4.1099767384700003,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.071659863756,0.46066830397399999,0,-0.43588752972,5.3911976444596803,4.1099767384700003,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.071659863756,0.46066830397399999,0,-0.43588752972,null,"13.02  Vloeren, constructief","13.02.00005  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["13.02.00006",11381,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening",4,"Vloeren, constructief","m2",1000,2,280,null,280,null,2,"Vloeren constructief; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,5.3617468835596824,4.0856717809340015,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0668338170639999,0.46049970218199993,0,-0.43603868460000006,5.3617468835596824,4.0856717809340015,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0668338170639999,0.46049970218199993,0,-0.43603868460000006,5.3617468835596824,4.0856717809340015,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0668338170639999,0.46049970218199993,0,-0.43603868460000006,null,"13.02  Vloeren, constructief","13.02.00006  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening",false]
["13.02.00007",11382,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",4,"Vloeren, constructief","m2",1000,2,280,null,280,null,2,"Vloeren constructief; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,5.7199361625656797,4.4421457976839998,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0684424949759999,0.46055590156599996,0,-0.43598829964000002,5.7199361625656797,4.4421457976839998,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0684424949759999,0.46055590156599996,0,-0.43598829964000002,5.7199361625656797,4.4421457976839998,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0684424949759999,0.46055590156599996,0,-0.43598829964000002,null,"13.02  Vloeren, constructief","13.02.00007  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["13.02.00008",11383,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII+20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",4,"Vloeren, constructief","m2",1000,2,280,null,280,null,2,"Vloeren constructief; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII+20%betongranulaat; incl.wapening",1000,5.6978846789156794,4.4235248414879997,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.065225140196,0.46044349881200003,0,-0.43608906955999999,5.6978846789156794,4.4235248414879997,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.065225140196,0.46044349881200003,0,-0.43608906955999999,5.6978846789156794,4.4235248414879997,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.065225140196,0.46044349881200003,0,-0.43608906955999999,null,"13.02  Vloeren, constructief","13.02.00008  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII+20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["13.02.00009",11392,"Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",4,"Vloeren, constructief","m2",1000,2,280,null,280,null,3,"Vloeren constructief; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,12.819347416938642,12.5287087114644,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,12.819347416938642,12.5287087114644,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,12.819347416938642,12.5287087114644,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,null,"13.02  Vloeren, constructief","13.02.00009  |  Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",false]
["13.02.00010",11418,"Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",4,"Vloeren, constructief","m2",1000,2,280,null,280,null,3,"Vloeren constructief; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,13.362774861025443,13.072136155551199,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,13.362774861025443,13.072136155551199,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,13.362774861025443,13.072136155551199,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,null,"13.02  Vloeren, constructief","13.02.00010  |  Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",false]
["16.01.00008",11356,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening+eps\r\n",5,"Fundatiebalken","m1",1000,2,400,500,400,500,2,"Fundatiebalken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening+eps",1000,6.510911727982001,5.2164733552320008,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.78303677332200006,0.62097790667599995,0,-0.27171287192000004,6.510911727982001,5.2164733552320008,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.78303677332200006,0.62097790667599995,0,-0.27171287192000004,6.510911727982001,5.2164733552320008,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.78303677332200006,0.62097790667599995,0,-0.27171287192000004,null,"16.01  Fundatiebalken","16.01.00008  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening+eps\r\n",false]
["16.01.00009",11357,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening+eps",5,"Fundatiebalken","m1",1000,2,400,500,400,500,2,"Fundatiebalken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening+eps",1000,6.4845030117420004,5.1952104725720005,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77821072831399996,0.62080930298400006,0,-0.27186405680000003,6.4845030117420004,5.1952104725720005,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77821072831399996,0.62080930298400006,0,-0.27186405680000003,6.4845030117420004,5.1952104725720005,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77821072831399996,0.62080930298400006,0,-0.27186405680000003,null,"16.01  Fundatiebalken","16.01.00009  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening+eps",false]
["16.01.00010",11358,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening+eps\n",5,"Fundatiebalken","m1",1000,2,400,500,400,500,2,"Fundatiebalken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening+eps",1000,6.7421402222099998,5.4511324052479999,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77981941049199999,0.62086550363799997,0,-0.27181366184000005,6.7421402222099998,5.4511324052479999,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77981941049199999,0.62086550363799997,0,-0.27181366184000005,6.7421402222099998,5.4511324052479999,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77981941049199999,0.62086550363799997,0,-0.27181366184000005,null,"16.01  Fundatiebalken","16.01.00010  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening+eps\n",false]
["16.01.00011",11359,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening+eps",5,"Fundatiebalken","m1",1000,2,400,500,400,500,2,"Fundatiebalken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening+eps",1000,6.7225154396420024,5.4349381712980014,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77660205164200002,0.62075310363000002,0,-0.2719144516,6.7225154396420024,5.4349381712980014,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77660205164200002,0.62075310363000002,0,-0.2719144516,6.7225154396420024,5.4349381712980014,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77660205164200002,0.62075310363000002,0,-0.2719144516,null,"16.01  Fundatiebalken","16.01.00011  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening+eps",false]
["16.01.00012",11394,"Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps",5,"Fundatiebalken","m1",1000,2,400,500,400,500,3,"Fundatiebalken; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening + eps",1000,16.829493960340418,16.5290741012046,0.1627733784262482,0,0,0,0,0,0,0,8.7192074741889031E-3,0.49924526293980009,7.6248154419839998E-3,-0.37794280514639994,16.829493960340418,16.5290741012046,0.1627733784262482,0,0,0,0,0,0,0,8.7192074741889031E-3,0.49924526293980009,7.6248154419839998E-3,-0.37794280514639994,16.829493960340418,16.5290741012046,0.1627733784262482,0,0,0,0,0,0,0,8.7192074741889031E-3,0.49924526293980009,7.6248154419839998E-3,-0.37794280514639994,null,"16.01  Fundatiebalken","16.01.00012  |  Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps",false]
["16.01.00013",11420,"Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening + eps",5,"Fundatiebalken","m1",1000,2,400,500,400,500,3,"Fundatiebalken; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening + eps",1000,17.656177785202573,17.318941038276801,0.17916362686925819,0,0,0,0,0,0,0,9.6297768321339031E-3,0.51876133292880011,7.6248154419839998E-3,-0.37794280514639994,17.656177785202573,17.318941038276801,0.17916362686925819,0,0,0,0,0,0,0,9.6297768321339031E-3,0.51876133292880011,7.6248154419839998E-3,-0.37794280514639994,17.656177785202573,17.318941038276801,0.17916362686925819,0,0,0,0,0,0,0,9.6297768321339031E-3,0.51876133292880011,7.6248154419839998E-3,-0.37794280514639994,null,"16.01  Fundatiebalken","16.01.00013  |  Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening + eps",false]
["16.01.005",810,"Beton, prefab; AB-FAB",5,"Fundatiebalken","m1",1000,2,600,400,600,400,2,"Fundatiebalken; Beton; prefab; AB-FAB",1000,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,null,"16.01  Fundatiebalken","16.01.005  |  Beton, prefab; AB-FAB",false]
["16.02.003",930,"Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",6,"Fundatievoeten","m3",1000,1,{"$nulls":4},1,"Fundatievoeten; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,27.619300983071685,23.395778805696004,3.9446331544822506,0,0,0,0,0,0,0,7.3390333721549978E-3,0.17248815788750177,7.4245217555879992E-3,9.1637309878190992E-2,27.619300983071685,23.395778805696004,3.9446331544822506,0,0,0,0,0,0,0,7.3390333721549978E-3,0.17248815788750177,7.4245217555879992E-3,9.1637309878190992E-2,27.619300983071685,23.395778805696004,3.9446331544822506,0,0,0,0,0,0,0,7.3390333721549978E-3,0.17248815788750177,7.4245217555879992E-3,9.1637309878190992E-2,null,"16.02  Fundatievoeten","16.02.003  |  Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",false]
["16.03.00008",11369,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",7,"Kelderwanden","m2",1000,2,250,1000,250,1000,2,"Kelderwanden; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,5.9805713897374,4.8470229986959996,0.19031906666740001,0,0,0,0,0,0,0,0.96203001364799989,0.78937627004600008,0,-0.80817695932,5.9805713897374,4.8470229986959996,0.19031906666740001,0,0,0,0,0,0,0,0.96203001364799989,0.78937627004600008,0,-0.80817695932,5.9805713897374,4.8470229986959996,0.19031906666740001,0,0,0,0,0,0,0,0.96203001364799989,0.78937627004600008,0,-0.80817695932,null,"16.03  Kelderwanden","16.03.00008  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["16.03.00009",11396,"Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",7,"Kelderwanden","m2",1000,2,250,null,250,null,3,"Kelderwanden; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,18.198093957730642,18.159032559202444,0.22771882731231741,0,0,0,0,0,0,0,1.2234207544602811E-2,0.14398303804825197,9.8169498815544008E-3,-0.35469162425853007,18.198093957730642,18.159032559202444,0.22771882731231741,0,0,0,0,0,0,0,1.2234207544602811E-2,0.14398303804825197,9.8169498815544008E-3,-0.35469162425853007,18.198093957730642,18.159032559202444,0.22771882731231741,0,0,0,0,0,0,0,1.2234207544602811E-2,0.14398303804825197,9.8169498815544008E-3,-0.35469162425853007,null,"16.03  Kelderwanden","16.03.00009  |  Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",false]
["16.03.00010",11466,"kalkzandsteen lijmblokken VNK",7,"Kelderwanden","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Kelderwanden; kalkzandsteen lijmblokken VNK",1000,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,null,"16.03  Kelderwanden","16.03.00010  |  kalkzandsteen lijmblokken VNK",false]
["16.03.004",20,"Beton, prefab; AB-FAB",7,"Kelderwanden","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Kelderwanden; Beton; prefab; AB-FAB",1000,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,null,"16.03  Kelderwanden","16.03.004  |  Beton, prefab; AB-FAB",false]
["16.03.007",975,"BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",7,"Kelderwanden","m2",100,2,100,null,100,null,2,"Kelderwanden; BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,null,"16.03  Kelderwanden","16.03.007  |  BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",false]
["16.04.002",22,"Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld)",8,"Opgaand metselwerk","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Opgaand metselwerk; Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld)",1000,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,null,"16.04  Opgaand metselwerk","16.04.002  |  Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld)",false]
["16.04.004",931,"Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",8,"Opgaand metselwerk","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Opgaand metselwerk; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,null,"16.04  Opgaand metselwerk","16.04.004  |  Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",false]
["16.04.005",976,"BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",8,"Opgaand metselwerk","m2",100,2,100,null,100,null,2,"Opgaand metselwerk; BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,null,"16.04  Opgaand metselwerk","16.04.005  |  BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",false]
["16.05.001",769,"EPS platen",101,"Kelderwand isolatie","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Kelderwand isolatie; EPS platen",75,2.3987553104550035,1.9338308429940496,1.16856400936275E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4004976197712494E-3,0.44763683688824107,4.2014928593137497E-3,2.3987553104550035,1.9338308429940496,1.16856400936275E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4004976197712494E-3,0.44763683688824107,4.2014928593137497E-3,2.3987553104550035,1.9338308429940496,1.16856400936275E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4004976197712494E-3,0.44763683688824107,4.2014928593137497E-3,null,"16.05  Kelderwand isolatie","16.05.001  |  EPS platen",false]
["16.05.002",770,"Cellulair glas",101,"Kelderwand isolatie","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Kelderwand isolatie; Cellulair glas",75,4.2095693441152555,4.1202350495906606,5.1416816411961004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7917478112634122E-2,0,4.2095693441152555,4.1202350495906606,5.1416816411961004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7917478112634122E-2,0,4.2095693441152555,4.1202350495906606,5.1416816411961004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7917478112634122E-2,0,null,"16.05  Kelderwand isolatie","16.05.002  |  Cellulair glas",false]
["16.05.003",771,"Purschuim platen (pentaan)",101,"Kelderwand isolatie","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Kelderwand isolatie; Purschuim platen (pentaan)",75,1.8709470480410584,1.5592502737098788,9.6406530772426887E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.30205612125393705,0,1.8709470480410584,1.5592502737098788,9.6406530772426887E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.30205612125393705,0,1.8709470480410584,1.5592502737098788,9.6406530772426887E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.30205612125393705,0,null,"16.05  Kelderwand isolatie","16.05.003  |  Purschuim platen (pentaan)",false]
["16.05.004",772,"Resolschuim platen",101,"Kelderwand isolatie","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Kelderwand isolatie; Resolschuim platen",75,2.0157332049906804,1.7482183900586681,1.0270008265142343E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.155379001503228E-3,0.29386632267288282,-2.7466137004509686E-2,2.0157332049906804,1.7482183900586681,1.0270008265142343E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.155379001503228E-3,0.29386632267288282,-2.7466137004509686E-2,2.0157332049906804,1.7482183900586681,1.0270008265142343E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.155379001503228E-3,0.29386632267288282,-2.7466137004509686E-2,null,"16.05  Kelderwand isolatie","16.05.004  |  Resolschuim platen",false]
["16.05.005",816,"Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",101,"Kelderwand isolatie","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"16.05  Kelderwand isolatie",{"$f":"A73&\"  |  \"&C73","v":"16.05.005  |  Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3"},true]
["16.05.006",815,"Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",101,"Kelderwand isolatie","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$f":"LEFT(A74,5)&\"  \"&E74","v":"16.05  Kelderwand isolatie"},"16.05.006  |  Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",{"$f":"ISERROR(SUM(O74:AC74))","v":true}]
["16.05.007",817,"Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",101,"Kelderwand isolatie","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"16.05  Kelderwand isolatie","16.05.007  |  Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",true]
["16.05.008",834,"Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",101,"Kelderwand isolatie","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"16.05  Kelderwand isolatie","16.05.008  |  Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",true]
["16.05.009",814,"Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",101,"Kelderwand isolatie","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"16.05  Kelderwand isolatie","16.05.009  |  Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",true]
["16.05.010",2013,"FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",101,"Kelderwand isolatie","m2",100,2,145,null,145,null,1,"Kelderwand isolatie; FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,null,"16.05  Kelderwand isolatie","16.05.010  |  FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",false]
["17.01.00015",11360,"Betonhuis; schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",9,"Funderingspalen","m1",1000,1,{"$nulls":4},2,"Funderingspalen; Betonhuis; schroefpaal; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,5.1255339069411985,4.5708592683219988,0.16117256655520001,0,0,0,0,0,0,0,0.508004402154,1.3743504475099999,0,-1.4888527776,5.1255339069411985,4.5708592683219988,0.16117256655520001,0,0,0,0,0,0,0,0.508004402154,1.3743504475099999,0,-1.4888527776,5.1255339069411985,4.5708592683219988,0.16117256655520001,0,0,0,0,0,0,0,0.508004402154,1.3743504475099999,0,-1.4888527776,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.00015  |  Betonhuis; schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["17.01.00016",11398,"Schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",9,"Funderingspalen","m1",1000,3,400,null,null,null,3,"Funderingspalen; Schroefpaal; beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening; diameter 400",1000,15.340373287063858,15.572687802638407,0.11742338212315542,0,0,0,0,0,0,0,6.0858408910119607E-3,6.2946695071064984E-3,1.0307797375632121E-2,-0.37242620547145655,15.340373287063858,15.572687802638407,0.11742338212315542,0,0,0,0,0,0,0,6.0858408910119607E-3,6.2946695071064984E-3,1.0307797375632121E-2,-0.37242620547145655,15.340373287063858,15.572687802638407,0.11742338212315542,0,0,0,0,0,0,0,6.0858408910119607E-3,6.2946695071064984E-3,1.0307797375632121E-2,-0.37242620547145655,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.00016  |  Schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",false]
["17.01.001",26,"Hout, inclusief oplanger",9,"Funderingspalen","m1",1000,3,190,null,null,null,3,"Funderingspalen; Hout; inclusief oplanger; diameter160",1000,0.21707569672263677,0.45444536212606745,4.923903803087587E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3484722796180612E-4,1.5186822087269037E-3,-0.28414781002959633,-4.1144228413989483E-3,0.21707569672263677,0.45444536212606745,4.923903803087587E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3484722796180612E-4,1.5186822087269037E-3,-0.28414781002959633,-4.1144228413989483E-3,0.21707569672263677,0.45444536212606745,4.923903803087587E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3484722796180612E-4,1.5186822087269037E-3,-0.28414781002959633,-4.1144228413989483E-3,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.001  |  Hout, inclusief oplanger",false]
["17.01.004",809,"Heipaal; beton, prefab; AB-FAB",9,"Funderingspalen","m1",1000,2,350,350,350,350,2,"Funderingspalen; Heipaal; beton; prefab; AB-FAB",1000,3.8783367713881698,3.4612129959999995,0.41748742399999994,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,2.5466661E-3,0,-2.9258800000000005E-3,3.8783367713881698,3.4612129959999995,0.41748742399999994,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,2.5466661E-3,0,-2.9258800000000005E-3,3.8783367713881698,3.4612129959999995,0.41748742399999994,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,2.5466661E-3,0,-2.9258800000000005E-3,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.004  |  Heipaal; beton, prefab; AB-FAB",false]
["17.01.006",1157,"Beton, 20% puingranulaat; in \"t werk gestort, vibropaal, rond 320mm",9,"Funderingspalen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Funderingspalen; Beton; 20% puingranulaat; in ``t werk gestort; vibropaal; rond 320mm",75,2.2785109397808307,2.2807985949378722,9.3492897509145131E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5134500757828761E-3,2.4168553951756859E-3,-1.0540350227348623E-2,2.2785109397808307,2.2807985949378722,9.3492897509145131E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5134500757828761E-3,2.4168553951756859E-3,-1.0540350227348623E-2,2.2785109397808307,2.2807985949378722,9.3492897509145131E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5134500757828761E-3,2.4168553951756859E-3,-1.0540350227348623E-2,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.006  |  Beton, 20% puingranulaat; in \"t werk gestort, vibropaal, rond 320mm",false]
["17.01.007",1158,"Beton, Energiepaal, 0% granulaat; 290x290 mm",9,"Funderingspalen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Funderingspalen; Beton; Energiepaal; 0% granulaat; 290x290 mm",75,6.2403461129971847,5.6953902882328231,0.63352864310113155,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4196170373039238E-2,8.2118631553863217E-3,-7.2588511119117696E-2,6.2403461129971847,5.6953902882328231,0.63352864310113155,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4196170373039238E-2,8.2118631553863217E-3,-7.2588511119117696E-2,6.2403461129971847,5.6953902882328231,0.63352864310113155,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4196170373039238E-2,8.2118631553863217E-3,-7.2588511119117696E-2,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.007  |  Beton, Energiepaal, 0% granulaat; 290x290 mm",false]
["17.01.008",1159,"Beton, Energiepaal, 20% granulaat; 290x290 mm",9,"Funderingspalen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Funderingspalen; Beton; Energiepaal; 20% granulaat; 290x290 mm",75,6.2965924330481879,5.7706959354531993,0.61530009736750524,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4391967982967517E-2,8.1642721593524412E-3,-7.317590394890254E-2,6.2965924330481879,5.7706959354531993,0.61530009736750524,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4391967982967517E-2,8.1642721593524412E-3,-7.317590394890254E-2,6.2965924330481879,5.7706959354531993,0.61530009736750524,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4391967982967517E-2,8.1642721593524412E-3,-7.317590394890254E-2,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.008  |  Beton, Energiepaal, 20% granulaat; 290x290 mm",false]
["17.01.009",1160,"Beton; in \"t werk gestort, vibropaal, rond 320mm",9,"Funderingspalen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Funderingspalen; Beton; in ``t werk gestort; vibropaal; rond 320mm",75,2.8971155859423994,2.898450134927768,9.5552086233618161E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3440935246889202E-3,2.4866164900247322E-3,-1.0032280574066757E-2,2.8971155859423994,2.898450134927768,9.5552086233618161E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3440935246889202E-3,2.4866164900247322E-3,-1.0032280574066757E-2,2.8971155859423994,2.898450134927768,9.5552086233618161E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3440935246889202E-3,2.4866164900247322E-3,-1.0032280574066757E-2,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.009  |  Beton; in \"t werk gestort, vibropaal, rond 320mm",false]
["17.01.010",1161,"Beton; In grond gestorte paal (IGGP), 250x250 mm",9,"Funderingspalen","m1",75,2,250,250,250,250,3,"Funderingspalen; Beton; In grond gestorte paal (IGGP); 250x250 mm",75,3.8147484009901906,3.859993789729653,1.5149580954390125E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.5906753159691991E-2,3.2320429449155001E-3,-4.772025947907596E-2,3.8147484009901906,3.859993789729653,1.5149580954390125E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.5906753159691991E-2,3.2320429449155001E-3,-4.772025947907596E-2,3.8147484009901906,3.859993789729653,1.5149580954390125E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.5906753159691991E-2,3.2320429449155001E-3,-4.772025947907596E-2,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.010  |  Beton; In grond gestorte paal (IGGP), 250x250 mm",false]
["17.01.011",1162,"Beton; Prefab, met gewichtsbesparend element, 250x250 mm",9,"Funderingspalen","m1",75,2,250,250,250,250,3,"Funderingspalen; Beton; Prefab; met gewichtsbesparend element; 250x250 mm",75,2.3300485420258323,1.9585891113545153,0.36307749771677367,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1489156890602355E-4,1.0041499230167296E-2,-1.2446747067180772E-3,2.3300485420258323,1.9585891113545153,0.36307749771677367,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1489156890602355E-4,1.0041499230167296E-2,-1.2446747067180772E-3,2.3300485420258323,1.9585891113545153,0.36307749771677367,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1489156890602355E-4,1.0041499230167296E-2,-1.2446747067180772E-3,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.011  |  Beton; Prefab, met gewichtsbesparend element, 250x250 mm",false]
["17.01.012",1163,"Beton; Prefab, met slanke schacht, 400x400 mm",9,"Funderingspalen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Funderingspalen; Beton; Prefab; met slanke schacht; 400x400 mm",75,1.3150643794831958,1.1113947339031065,0.20495757038093035,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1081017457822297E-4,7.5531589747169896E-4,-1.5324305237346732E-3,1.3150643794831958,1.1113947339031065,0.20495757038093035,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1081017457822297E-4,7.5531589747169896E-4,-1.5324305237346732E-3,1.3150643794831958,1.1113947339031065,0.20495757038093035,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1081017457822297E-4,7.5531589747169896E-4,-1.5324305237346732E-3,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.012  |  Beton; Prefab, met slanke schacht, 400x400 mm",false]
["17.01.013",1164,"Stalen buispaal, 0% granulaat; rond 323.9 mm",9,"Funderingspalen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Funderingspalen; Stalen buispaal; 0% granulaat; rond 323.9 mm",75,4.5319819102953716,7.2555030722866549,0.20099953940549248,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6619664129691182E-3,1.3758958166846952E-3,-2.9315585636264312,4.5319819102953716,7.2555030722866549,0.20099953940549248,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6619664129691182E-3,1.3758958166846952E-3,-2.9315585636264312,4.5319819102953716,7.2555030722866549,0.20099953940549248,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6619664129691182E-3,1.3758958166846952E-3,-2.9315585636264312,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.013  |  Stalen buispaal, 0% granulaat; rond 323.9 mm",false]
["17.01.014",1165,"Stalen buispaal, 20% granulaat; rond 323.9 mm",9,"Funderingspalen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Funderingspalen; Stalen buispaal; 20% granulaat; rond 323.9 mm",75,4.0316901938170453,6.7560245355453361,0.20089576954972638,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4947735109254379E-3,1.3352575436180922E-3,-2.9320601423325621,4.0316901938170453,6.7560245355453361,0.20089576954972638,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4947735109254379E-3,1.3352575436180922E-3,-2.9320601423325621,4.0316901938170453,6.7560245355453361,0.20089576954972638,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4947735109254379E-3,1.3352575436180922E-3,-2.9320601423325621,null,"17.01  Funderingspalen","17.01.014  |  Stalen buispaal, 20% granulaat; rond 323.9 mm",false]
["21.01.00020",11467,"kalkzandsteen elementen VNK",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren binnenblad; kalkzandsteen elementen VNK",1000,1.4766119264731201,1.2934286908212,0.38399457950400001,0,-0.35392562800000005,0,0,0,0,0,0.13900964478180003,1.4104639366119998E-2,0,0,1.4766119264731201,1.2934286908212,0.38399457950400001,0,-0.35392562800000005,0,0,0,0,0,0.13900964478180003,1.4104639366119998E-2,0,0,1.4766119264731201,1.2934286908212,0.38399457950400001,0,-0.35392562800000005,0,0,0,0,0,0.13900964478180003,1.4104639366119998E-2,0,0,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.00020  |  kalkzandsteen elementen VNK",false]
["21.01.00021",11468,"kalkzandsteen lijmblokken VNK",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren binnenblad; kalkzandsteen lijmblokken VNK",1000,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.00021  |  kalkzandsteen lijmblokken VNK",false]
["21.01.001",33,"Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Spouwmuren binnenblad; Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",1000,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.001  |  Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",false]
["21.01.002",35,"Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Spouwmuren binnenblad; Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.002  |  Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",false]
["21.01.003",34,"Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Spouwmuren binnenblad; Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",1000,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.003  |  Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",false]
["21.01.004",32,"Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Spouwmuren binnenblad; Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",1000,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.004  |  Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",false]
["21.01.005",28,"Lichtbeton, prefab, woningbouw; AB-FAB",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren binnenblad; Lichtbeton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,2.8426016908881704,2.3325664780000004,0.47259452800000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.0409519599999992E-2,0,-2.9844000000000003E-3,2.8426016908881704,2.3325664780000004,0.47259452800000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.0409519599999992E-2,0,-2.9844000000000003E-3,2.8426016908881704,2.3325664780000004,0.47259452800000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.0409519599999992E-2,0,-2.9844000000000003E-3,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.005  |  Lichtbeton, prefab, woningbouw; AB-FAB",false]
["21.01.006",29,"Baksteenmetselwerk; KNB",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren binnenblad; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.006  |  Baksteenmetselwerk; KNB",false]
["21.01.007",27,"Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren binnenblad; Beton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.007  |  Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB",false]
["21.01.008",30,"Lichte baksteen",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,3,"Spouwmuren binnenblad; Lichte baksteen",1000,3.5820966192001471,3.0209300495776743,0.51960122795534858,0,0,0,0,0,0,0,3.7232169302639989E-4,1.1541490729828777E-2,1.6629996095547824E-2,1.3021533148721117E-2,3.5820966192001471,3.0209300495776743,0.51960122795534858,0,0,0,0,0,0,0,3.7232169302639989E-4,1.1541490729828777E-2,1.6629996095547824E-2,1.3021533148721117E-2,3.5820966192001471,3.0209300495776743,0.51960122795534858,0,0,0,0,0,0,0,3.7232169302639989E-4,1.1541490729828777E-2,1.6629996095547824E-2,1.3021533148721117E-2,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.008  |  Lichte baksteen",false]
["21.01.009",31,"Keramische binnenmuursteen geperforeerd",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,3,"Spouwmuren binnenblad; Keramische binnenmuursteen geperforeerd",1000,2.5529839148802909,2.1424325832900122,0.38035999696959233,0,0,0,0,0,0,0,0,3.444765123034493E-3,1.6412274128548468E-2,1.0334295369103477E-2,2.5529839148802909,2.1424325832900122,0.38035999696959233,0,0,0,0,0,0,0,0,3.444765123034493E-3,1.6412274128548468E-2,1.0334295369103477E-2,2.5529839148802909,2.1424325832900122,0.38035999696959233,0,0,0,0,0,0,0,0,3.444765123034493E-3,1.6412274128548468E-2,1.0334295369103477E-2,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.009  |  Keramische binnenmuursteen geperforeerd",false]
["21.01.010",37,"Kalkzandsteen metselwerk",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren binnenblad; Kalkzandsteen metselwerk",1000,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.010  |  Kalkzandsteen metselwerk",false]
["21.01.011",36,"Kalkzandsteen elementen",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren binnenblad; Kalkzandsteen elementen",1000,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.011  |  Kalkzandsteen elementen",false]
["21.01.012",38,"Kalkzandsteen lijmblokken",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren binnenblad; Kalkzandsteen lijmblokken",1000,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.012  |  Kalkzandsteen lijmblokken",false]
["21.01.014",576,"Leemsteenmetselwerk",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",75,2,140,null,140,null,3,"Spouwmuren binnenblad; Leemsteenmetselwerk",75,2.4935452649761474,1.5034819465602127,0.94690721863494054,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0170979788614882E-2,2.4721806265350314E-3,3.0512939365844642E-2,2.4935452649761474,1.5034819465602127,0.94690721863494054,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0170979788614882E-2,2.4721806265350314E-3,3.0512939365844642E-2,2.4935452649761474,1.5034819465602127,0.94690721863494054,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0170979788614882E-2,2.4721806265350314E-3,3.0512939365844642E-2,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.014  |  Leemsteenmetselwerk",false]
["21.01.016",932,"Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Spouwmuren binnenblad; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.016  |  Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",false]
["21.01.017",973,"BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",100,1,{"$nulls":4},2,"Spouwmuren binnenblad; BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.017  |  BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",false]
["21.01.018",1087,"HSB,nietdragend,Eur.naald; prefab,incl.isolatie,beplating; duurz.bosb",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Spouwmuren binnenblad; HSB;nietdragend;Eur.naald; prefab;incl.isolatie;beplating; duurz.bosb",75,1.8059692912086796,2.1948005079999997,9.7854062160000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3563296067999998E-4,0,0,-0.48692091191200004,1.8059692912086796,2.1948005079999997,9.7854062160000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3563296067999998E-4,0,0,-0.48692091191200004,1.8059692912086796,2.1948005079999997,9.7854062160000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3563296067999998E-4,0,0,-0.48692091191200004,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.018  |  HSB,nietdragend,Eur.naald; prefab,incl.isolatie,beplating; duurz.bosb",false]
["21.01.019",2048,"Baksteenmetselwerk",10,"Spouwmuren, binnenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,3,"Spouwmuren binnenblad; Baksteenmetselwerk",1000,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,null,"21.01  Spouwmuren, binnenblad","21.01.019  |  Baksteenmetselwerk",false]
["21.02.00009",11221,"Gipspaneel 22mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; Gipspaneel 22mm",75,3.6461586235125205,3.6700080227100003,4.6594283641880001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4199767517639997E-2,2.939913E-5,0,-8.4672849487000004E-2,3.6461586235125205,3.6700080227100003,4.6594283641880001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4199767517639997E-2,2.939913E-5,0,-8.4672849487000004E-2,3.6461586235125205,3.6700080227100003,4.6594283641880001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4199767517639997E-2,2.939913E-5,0,-8.4672849487000004E-2,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00009  |  Gipspaneel 22mm",false]
["21.02.00010",11222,"PIR-gipspaneel W''All-in One 40mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 40mm",75,2.4465656851634003,2.4453823228000005,2.3390335395400003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3733469358400004E-3,0,0,-2.958031996784E-2,2.4465656851634003,2.4453823228000005,2.3390335395400003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3733469358400004E-3,0,0,-2.958031996784E-2,2.4465656851634003,2.4453823228000005,2.3390335395400003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3733469358400004E-3,0,0,-2.958031996784E-2,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00010  |  PIR-gipspaneel W''All-in One 40mm",false]
["21.02.00011",11223,"PIR-gipspaneel W''All-in One 50mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 50mm",75,2.6588157687726528,2.6648658799500007,2.4189088326640004E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.8396238043000003E-3,0,0,-3.807882330828799E-2,2.6588157687726528,2.6648658799500007,2.4189088326640004E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.8396238043000003E-3,0,0,-3.807882330828799E-2,2.6588157687726528,2.6648658799500007,2.4189088326640004E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.8396238043000003E-3,0,0,-3.807882330828799E-2,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00011  |  PIR-gipspaneel W''All-in One 50mm",false]
["21.02.00012",11224,"PIR-gipspaneel W''All-in One 60mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 60mm",75,2.8710577615611235,2.8843474353199992,2.4987852256879998E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.2997973629799996E-3,0,0,-4.6577323378735998E-2,2.8710577615611235,2.8843474353199992,2.4987852256879998E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.2997973629799996E-3,0,0,-4.6577323378735998E-2,2.8710577615611235,2.8843474353199992,2.4987852256879998E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.2997973629799996E-3,0,0,-4.6577323378735998E-2,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00012  |  PIR-gipspaneel W''All-in One 60mm",false]
["21.02.00013",11225,"PIR-gipspaneel W''All-in One 70mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 70mm",75,3.0832973081932202,3.10381435631,2.5786605358120003E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.7721732742200003E-3,0,0,-5.5075826749120003E-2,3.0832973081932202,3.10381435631,2.5786605358120003E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.7721732742200003E-3,0,0,-5.5075826749120003E-2,3.0832973081932202,3.10381435631,2.5786605358120003E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.7721732742200003E-3,0,0,-5.5075826749120003E-2,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00013  |  PIR-gipspaneel W''All-in One 70mm",false]
["21.02.00014",11226,"PIR-gipspaneel W''All-in One 90mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 90mm",75,3.5078988182069799,3.5428827915999999,2.7384126132759999E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7047265243000013E-3,0,0,-7.2072826050080002E-2,3.5078988182069799,3.5428827915999999,2.7384126132759999E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7047265243000013E-3,0,0,-7.2072826050080002E-2,3.5078988182069799,3.5428827915999999,2.7384126132759999E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7047265243000013E-3,0,0,-7.2072826050080002E-2,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00014  |  PIR-gipspaneel W''All-in One 90mm",false]
["21.02.00015",11227,"Spaanplaatpaneel 54mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; Spaanplaatpaneel 54mm",75,3.4266516808620406,5.4837021963800003,7.1950454401400007E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2724740848639996E-2,4.6081120000000003E-6,0,-2.1717303188800003,3.4266516808620406,5.4837021963800003,7.1950454401400007E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2724740848639996E-2,4.6081120000000003E-6,0,-2.1717303188800003,3.4266516808620406,5.4837021963800003,7.1950454401400007E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2724740848639996E-2,4.6081120000000003E-6,0,-2.1717303188800003,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00015  |  Spaanplaatpaneel 54mm",false]
["21.02.00016",11229,"Volpaneel 35mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; Volpaneel 35mm",75,3.7922322913795203,3.9134243410000003,5.9241310558000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2066652904239998E-2,0,0,-0.20250001308272003,3.7922322913795203,3.9134243410000003,5.9241310558000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2066652904239998E-2,0,0,-0.20250001308272003,3.7922322913795203,3.9134243410000003,5.9241310558000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2066652904239998E-2,0,0,-0.20250001308272003,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00016  |  Volpaneel 35mm",false]
["21.02.00017",11230,"Volpaneel 54mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; Volpaneel 54mm",75,4.0900663710509191,4.4278984636399992,7.7313747425600002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4436771554920004E-2,0,0,-0.4495826115696,4.0900663710509191,4.4278984636399992,7.7313747425600002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4436771554920004E-2,0,0,-0.4495826115696,4.0900663710509191,4.4278984636399992,7.7313747425600002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4436771554920004E-2,0,0,-0.4495826115696,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00017  |  Volpaneel 54mm",false]
["21.02.00018",11231,"Volpaneel 70mm",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; Volpaneel 70mm",75,4.2940361187472798,4.7889481665,9.1857304352400013E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3485831299279999E-2,0,0,-0.63025518340440001,4.2940361187472798,4.7889481665,9.1857304352400013E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3485831299279999E-2,0,0,-0.63025518340440001,4.2940361187472798,4.7889481665,9.1857304352400013E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3485831299279999E-2,0,0,-0.63025518340440001,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.00018  |  Volpaneel 70mm",false]
["21.02.001",40,"HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",11,"Systeemwanden","m2",1000,2,160,null,160,null,3,"Systeemwanden; HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",1000,1.4781168690880819,1.844004191223553,9.2946670735355189E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3026810536647377E-4,-0.45935506529229198,3.9080431609942129E-4,1.4781168690880819,1.844004191223553,9.2946670735355189E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3026810536647377E-4,-0.45935506529229198,3.9080431609942129E-4,1.4781168690880819,1.844004191223553,9.2946670735355189E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3026810536647377E-4,-0.45935506529229198,3.9080431609942129E-4,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.001  |  HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",false]
["21.02.002",39,"Staalframe element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",11,"Systeemwanden","m2",1000,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden; Staalframe element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",1000,4.7029652532418398,5.2090609792365488,0.10415274430046501,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11020296479266918,-0.16943661112449646,-0.33060889437800756,4.7029652532418398,5.2090609792365488,0.10415274430046501,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11020296479266918,-0.16943661112449646,-0.33060889437800756,4.7029652532418398,5.2090609792365488,0.10415274430046501,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11020296479266918,-0.16943661112449646,-0.33060889437800756,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.002  |  Staalframe element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",false]
["21.02.003",1109,"HSB, nietdragend binnenspouwblad; incl.isolatie&beplating, duurz.bosb;NBvT",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden; HSB; nietdragend binnenspouwblad; incl.isolatie&beplating; duurz.bosb;NBvT",75,1.8059692912086796,2.1948005079999997,9.7854062160000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3563296067999998E-4,0,0,-0.48692091191200004,1.8059692912086796,2.1948005079999997,9.7854062160000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3563296067999998E-4,0,0,-0.48692091191200004,1.8059692912086796,2.1948005079999997,9.7854062160000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3563296067999998E-4,0,0,-0.48692091191200004,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.003  |  HSB, nietdragend binnenspouwblad; incl.isolatie&beplating, duurz.bosb;NBvT",false]
["21.02.005",2078,"Houten buitenwandelement, HSB prefab; incl. isolatie; duurz.bosbeheer",11,"Systeemwanden","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden; Houten buitenwandelement; HSB prefab; incl. isolatie; duurz.bosbeheer",75,1.1494283277999997,2.18595052,6.1217379800000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0647741600000002E-2,0,0,-1.1383873136000002,1.1494283277999997,2.18595052,6.1217379800000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0647741600000002E-2,0,0,-1.1383873136000002,1.1494283277999997,2.18595052,6.1217379800000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0647741600000002E-2,0,0,-1.1383873136000002,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.005  |  Houten buitenwandelement, HSB prefab; incl. isolatie; duurz.bosbeheer",false]
["21.02.006",2079,"Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met steenstrips of Thermoshield.",11,"Systeemwanden","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met steenstrips of Thermoshield.",50,30.879705739516343,14.625219684000001,3.1130576340000005E-5,0,0,1.9444825384,0,0,0,0,13.661803052000002,0.6820638038400002,0,-3.3894469299999994E-2,30.879705739516343,14.625219684000001,3.1130576340000005E-5,0,0,1.9444825384,0,0,0,0,13.661803052000002,0.6820638038400002,0,-3.3894469299999994E-2,30.879705739516343,14.625219684000001,3.1130576340000005E-5,0,0,1.9444825384,0,0,0,0,13.661803052000002,0.6820638038400002,0,-3.3894469299999994E-2,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.006  |  Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met steenstrips of Thermoshield.",false]
["21.02.007",2080,"Rockdome afgewerkt met aaneengesloten steenstrips",11,"Systeemwanden","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; Rockdome afgewerkt met aaneengesloten steenstrips",50,16.437621283188172,7.6786402860000003,1.5565288170000002E-5,0,0,0,0,0,0,0,8.4208063060000011,0.35426693760000005,0,-1.6107811699999999E-2,16.437621283188172,7.6786402860000003,1.5565288170000002E-5,0,0,0,0,0,0,0,8.4208063060000011,0.35426693760000005,0,-1.6107811699999999E-2,16.437621283188172,7.6786402860000003,1.5565288170000002E-5,0,0,0,0,0,0,0,8.4208063060000011,0.35426693760000005,0,-1.6107811699999999E-2,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.007  |  Rockdome afgewerkt met aaneengesloten steenstrips",false]
["21.02.008",2121,"Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met Thermoshield.",11,"Systeemwanden","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Systeemwanden; Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met Thermoshield.",50,10.714836783027501,6.9465793979999999,2.3347932254999997E-3,0,0,2.1634615811420002,0,0,0,0,5.2409967460000005E-2,1.6389843312000005,0,-8.8933287999999999E-2,10.714836783027501,6.9465793979999999,2.3347932254999997E-3,0,0,2.1634615811420002,0,0,0,0,5.2409967460000005E-2,1.6389843312000005,0,-8.8933287999999999E-2,10.714836783027501,6.9465793979999999,2.3347932254999997E-3,0,0,2.1634615811420002,0,0,0,0,5.2409967460000005E-2,1.6389843312000005,0,-8.8933287999999999E-2,null,"21.02  Systeemwanden","21.02.008  |  Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met Thermoshield.",false]
["21.03.001",43,"Aluminium, gecoat",12,"Vliesgevels","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Vliesgevels; Aluminium; gecoat",75,3.6064424170844274,7.7011608747824454,1.7865173512853348E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0020610063112011E-7,-1.048280404672002,0.12523654618349342,-3.1895402729284625,3.6064424170844274,7.7011608747824454,1.7865173512853348E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0020610063112011E-7,-1.048280404672002,0.12523654618349342,-3.1895402729284625,3.6064424170844274,7.7011608747824454,1.7865173512853348E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0020610063112011E-7,-1.048280404672002,0.12523654618349342,-3.1895402729284625,null,"21.03  Vliesgevels","21.03.001  |  Aluminium, gecoat",false]
["21.03.002",44,"Aluminium, geanodiseerd",12,"Vliesgevels","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Vliesgevels; Aluminium; geanodiseerd",75,2.3109517417507184,6.4595225277365556,1.6538064202116409E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0020610063112011E-7,-1.048280404672002,7.2711327206411158E-2,-3.1895402729284625,2.3109517417507184,6.4595225277365556,1.6538064202116409E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0020610063112011E-7,-1.048280404672002,7.2711327206411158E-2,-3.1895402729284625,2.3109517417507184,6.4595225277365556,1.6538064202116409E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0020610063112011E-7,-1.048280404672002,7.2711327206411158E-2,-3.1895402729284625,null,"21.03  Vliesgevels","21.03.002  |  Aluminium, geanodiseerd",false]
["21.03.004",42,"Aluminium, geanodiseerd",12,"Vliesgevels","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Vliesgevels; Aluminium; geanodiseerd",75,4.1348754480134371,13.7544870230036,1.2721587847781851E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4810585651879012E-5,3.5046038400000007E-5,0,-9.6324530194619982,4.1348754480134371,13.7544870230036,1.2721587847781851E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4810585651879012E-5,3.5046038400000007E-5,0,-9.6324530194619982,4.1348754480134371,13.7544870230036,1.2721587847781851E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4810585651879012E-5,3.5046038400000007E-5,0,-9.6324530194619982,null,"21.03  Vliesgevels","21.03.004  |  Aluminium, geanodiseerd",false]
["21.03.005",986,"Jansen VISS TVS HI 50",12,"Vliesgevels","m2",100,3,140,null,null,null,1,"Vliesgevels; Jansen VISS TVS HI 50; stijl 50x140; regel 50x80",100,1.9083275981807117,3.2594885078056155,1.6669687827054525E-2,0,0,0.14991842434511365,0,0,0,0,0,6.0336767761945643E-3,0,-1.5237826985732668,1.9083275981807117,3.2594885078056155,1.6669687827054525E-2,0,0,0.14991842434511365,0,0,0,0,0,6.0336767761945643E-3,0,-1.5237826985732668,1.9083275981807117,3.2594885078056155,1.6669687827054525E-2,0,0,0.14991842434511365,0,0,0,0,0,6.0336767761945643E-3,0,-1.5237826985732668,null,"21.03  Vliesgevels","21.03.005  |  Jansen VISS TVS HI 50",false]
["21.03.006",990,"VMRG Aluminium vliesgevel, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",12,"Vliesgevels","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Vliesgevels; VMRG Aluminium vliesgevel; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,4.1541603611760038,13.339221930000001,3.2953320575999999E-2,0,0,0.2038010176,0,0,0,0,0,3.4144000000000004E-5,0,-9.4218500509999981,4.1541603611760038,13.339221930000001,3.2953320575999999E-2,0,0,0.2038010176,0,0,0,0,0,3.4144000000000004E-5,0,-9.4218500509999981,4.1541603611760038,13.339221930000001,3.2953320575999999E-2,0,0,0.2038010176,0,0,0,0,0,3.4144000000000004E-5,0,-9.4218500509999981,null,"21.03  Vliesgevels","21.03.006  |  VMRG Aluminium vliesgevel, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",false]
["21.03.007",1166,"Gelam. lariks (60x175); aluminium deklijst, gepoedercoat; duurzame bosbouw",12,"Vliesgevels","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Vliesgevels; Gelam. lariks (60x175); aluminium deklijst; gepoedercoat; duurzame bosbouw",50,1.8327185056134732,2.6687008732460109,1.8250158123486827E-2,0,0,6.4317683588254737E-2,0,0,0,0,0,-0.16389533173908125,-9.8279062706693177E-2,-0.65637581489850527,1.8327185056134732,2.6687008732460109,1.8250158123486827E-2,0,0,6.4317683588254737E-2,0,0,0,0,0,-0.16389533173908125,-9.8279062706693177E-2,-0.65637581489850527,1.8327185056134732,2.6687008732460109,1.8250158123486827E-2,0,0,6.4317683588254737E-2,0,0,0,0,0,-0.16389533173908125,-9.8279062706693177E-2,-0.65637581489850527,null,"21.03  Vliesgevels","21.03.007  |  Gelam. lariks (60x175); aluminium deklijst, gepoedercoat; duurzame bosbouw",false]
["21.03.008",1167,"Staal (50x120), poedercoating; aluminium deklijst (gerecycled), geanodiseerd",12,"Vliesgevels","m2",100,1,{"$nulls":4},3,"Vliesgevels; Staal (50x120); poedercoating; aluminium deklijst (gerecycled); geanodiseerd",100,0.95599362447294389,2.3536986892055958,2.2890871100296292E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18622441205093712,0.12838803332509008,-1.3627595571071009,0.95599362447294389,2.3536986892055958,2.2890871100296292E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18622441205093712,0.12838803332509008,-1.3627595571071009,0.95599362447294389,2.3536986892055958,2.2890871100296292E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18622441205093712,0.12838803332509008,-1.3627595571071009,null,"21.03  Vliesgevels","21.03.008  |  Staal (50x120), poedercoating; aluminium deklijst (gerecycled), geanodiseerd",false]
["21.03.009",1168,"Staal (50x120), poedercoating; aluminium deklijst, geanodiseerd",12,"Vliesgevels","m2",100,1,{"$nulls":4},3,"Vliesgevels; Staal (50x120); poedercoating; aluminium deklijst; geanodiseerd",100,1.6213168017241564,2.851904955606805,2.0153919105578549E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16395844961574801,0.11303729012412701,-1.1998209134966058,1.6213168017241564,2.851904955606805,2.0153919105578549E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16395844961574801,0.11303729012412701,-1.1998209134966058,1.6213168017241564,2.851904955606805,2.0153919105578549E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16395844961574801,0.11303729012412701,-1.1998209134966058,null,"21.03  Vliesgevels","21.03.009  |  Staal (50x120), poedercoating; aluminium deklijst, geanodiseerd",false]
["21.03.010",1169,"Staal (50x120); aluminium deklijst (gerecycled); poedercoating",12,"Vliesgevels","m2",100,1,{"$nulls":4},3,"Vliesgevels; Staal (50x120); aluminium deklijst (gerecycled); poedercoating",100,0.94062048966801914,2.3004516059206908,2.2129786317265539E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18080040004945355,0.12190702865145861,-1.3230675311719424,0.94062048966801914,2.3004516059206908,2.2129786317265539E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18080040004945355,0.12190702865145861,-1.3230675311719424,0.94062048966801914,2.3004516059206908,2.2129786317265539E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18080040004945355,0.12190702865145861,-1.3230675311719424,null,"21.03  Vliesgevels","21.03.010  |  Staal (50x120); aluminium deklijst (gerecycled); poedercoating",false]
["21.03.011",1170,"Staal (50x120); aluminium deklijst; poedercoating",12,"Vliesgevels","m2",100,1,{"$nulls":4},3,"Vliesgevels; Staal (50x120); aluminium deklijst; poedercoating",100,1.6338248610963899,2.867889969922063,2.008308004832474E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16407880559286744,0.11063227542104806,-1.2007016587021784,1.6338248610963899,2.867889969922063,2.008308004832474E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16407880559286744,0.11063227542104806,-1.2007016587021784,1.6338248610963899,2.867889969922063,2.008308004832474E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16407880559286744,0.11063227542104806,-1.2007016587021784,null,"21.03  Vliesgevels",{"$f":"A137&\"  |  \"&C137","v":"21.03.011  |  Staal (50x120); aluminium deklijst; poedercoating"},false]
["21.04.001",48,"Aluminium, geanodiseerd",13,"Elementengevels","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Elementengevels; Aluminium; geanodiseerd",75,4.4219099341851766,8.8674150649857602,3.7756181733262728E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5235212290641915E-5,-1.1257836224837987,0.44187540674566789,-3.7994183320080044,4.4219099341851766,8.8674150649857602,3.7756181733262728E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5235212290641915E-5,-1.1257836224837987,0.44187540674566789,-3.7994183320080044,4.4219099341851766,8.8674150649857602,3.7756181733262728E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5235212290641915E-5,-1.1257836224837987,0.44187540674566789,-3.7994183320080044,null,{"$f":"LEFT(A138,5)&\"  \"&E138","v":"21.04  Elementengevels"},"21.04.001  |  Aluminium, geanodiseerd",{"$f":"ISERROR(SUM(O138:AC138))","v":false}]
["21.04.002",47,"Aluminium, gecoat",13,"Elementengevels","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Elementengevels; Aluminium; gecoat",75,5.9148851486428677,10.383597779883935,3.6983988565413434E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5235212290641915E-5,-1.1257836224837987,0.41944009947303168,-3.7994183320080044,5.9148851486428677,10.383597779883935,3.6983988565413434E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5235212290641915E-5,-1.1257836224837987,0.41944009947303168,-3.7994183320080044,5.9148851486428677,10.383597779883935,3.6983988565413434E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5235212290641915E-5,-1.1257836224837987,0.41944009947303168,-3.7994183320080044,null,"21.04  Elementengevels","21.04.002  |  Aluminium, gecoat",false]
["21.04.004",45,"Aluminium, geanodiseerd",13,"Elementengevels","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Elementengevels; Aluminium; geanodiseerd",75,5.0321402241330526,15.186851419683201,2.44331441462124E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6288762764141604E-4,3.7673280000000003E-5,0,-10.179344900604001,5.0321402241330526,15.186851419683201,2.44331441462124E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6288762764141604E-4,3.7673280000000003E-5,0,-10.179344900604001,5.0321402241330526,15.186851419683201,2.44331441462124E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6288762764141604E-4,3.7673280000000003E-5,0,-10.179344900604001,null,"21.04  Elementengevels","21.04.004  |  Aluminium, geanodiseerd",false]
["21.04.005",991,"VMRG Aluminium elementengevel, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",13,"Elementengevels","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Elementengevels; VMRG Aluminium elementengevel; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,5.8139641764400007,15.123337630000002,6.3161645439999997E-2,0,0,0.66961611800000009,0,0,0,0,0,3.6752000000000003E-5,0,-10.042187969,5.8139641764400007,15.123337630000002,6.3161645439999997E-2,0,0,0.66961611800000009,0,0,0,0,0,3.6752000000000003E-5,0,-10.042187969,5.8139641764400007,15.123337630000002,6.3161645439999997E-2,0,0,0.66961611800000009,0,0,0,0,0,3.6752000000000003E-5,0,-10.042187969,null,"21.04  Elementengevels","21.04.005  |  VMRG Aluminium elementengevel, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",false]
["22.01.002",56,"Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG)",14,"Systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden niet dragend; Gipsvezelplaat systeemwand 100mm; enkel beplaat met isolatie (NBVG)",75,1.0358629763408731,1.2150339174362561,1.2649442737113901E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8197563648474729E-2,4.5595673406520001E-3,1.702515773216448E-3,-0.21628003059483999,1.0358629763408731,1.2150339174362561,1.2649442737113901E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8197563648474729E-2,4.5595673406520001E-3,1.702515773216448E-3,-0.21628003059483999,1.0358629763408731,1.2150339174362561,1.2649442737113901E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8197563648474729E-2,4.5595673406520001E-3,1.702515773216448E-3,-0.21628003059483999,null,"22.01  Systeemwanden, niet dragend","22.01.002  |  Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG)",false]
["22.01.003",55,"Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",14,"Systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden niet dragend; Gipsvezelplaat systeemwand 100mm; dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,1.4443734416547243,1.5730638239712,1.442902213359E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.6353443455230193E-2,8.5967439163040001E-3,0,-0.18806959182160002,1.4443734416547243,1.5730638239712,1.442902213359E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.6353443455230193E-2,8.5967439163040001E-3,0,-0.18806959182160002,1.4443734416547243,1.5730638239712,1.442902213359E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.6353443455230193E-2,8.5967439163040001E-3,0,-0.18806959182160002,null,"22.01  Systeemwanden, niet dragend","22.01.003  |  Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",false]
["22.01.004",54,"Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",14,"Systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden niet dragend; Gipsvezelplaat systeemwand 100mm; dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",75,1.5728116220440356,1.6988278981507841,1.5968117827839599E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.6353443455230193E-2,8.5967439163040001E-3,1.135010515477632E-3,-0.18806959182160002,1.5728116220440356,1.6988278981507841,1.5968117827839599E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.6353443455230193E-2,8.5967439163040001E-3,1.135010515477632E-3,-0.18806959182160002,1.5728116220440356,1.6988278981507841,1.5968117827839599E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.6353443455230193E-2,8.5967439163040001E-3,1.135010515477632E-3,-0.18806959182160002,null,"22.01  Systeemwanden, niet dragend","22.01.004  |  Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",false]
["22.01.005",52,"Gipskartonplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",14,"Systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat systeemwand 100mm; dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",75,1.3760707891994919,1.5171634757827843,1.5968117827839599E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4046693219230204E-2,5.8270836757600003E-3,1.135010515477632E-3,-0.18806959182160002,1.3760707891994919,1.5171634757827843,1.5968117827839599E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4046693219230204E-2,5.8270836757600003E-3,1.135010515477632E-3,-0.18806959182160002,1.3760707891994919,1.5171634757827843,1.5968117827839599E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4046693219230204E-2,5.8270836757600003E-3,1.135010515477632E-3,-0.18806959182160002,null,"22.01  Systeemwanden, niet dragend","22.01.005  |  Gipskartonplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",false]
["22.01.006",49,"Gipskartonplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",14,"Systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat systeemwand 100mm; enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,0.74483528933463439,0.9355555949828801,1.03407991957395E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2044188530474731E-2,3.1747372203800002E-3,0,-0.21628003059483999,0.74483528933463439,0.9355555949828801,1.03407991957395E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2044188530474731E-2,3.1747372203800002E-3,0,-0.21628003059483999,0.74483528933463439,0.9355555949828801,1.03407991957395E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2044188530474731E-2,3.1747372203800002E-3,0,-0.21628003059483999,null,"22.01  Systeemwanden, niet dragend","22.01.006  |  Gipskartonplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",false]
["22.01.007",51,"Gipskartonplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",14,"Systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat systeemwand 100mm; dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,1.2476326088101806,1.3913994016032003,1.442902213359E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4046693219230204E-2,5.8270836757600003E-3,0,-0.18806959182160002,1.2476326088101806,1.3913994016032003,1.442902213359E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4046693219230204E-2,5.8270836757600003E-3,0,-0.18806959182160002,1.2476326088101806,1.3913994016032003,1.442902213359E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4046693219230204E-2,5.8270836757600003E-3,0,-0.18806959182160002,null,"22.01  Systeemwanden, niet dragend","22.01.007  |  Gipskartonplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",false]
["22.01.008",50,"Gipskartonplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG)",14,"Systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat systeemwand 100mm; enkel beplaat met isolatie (NBVG)",75,0.93749255991860125,1.124201706252256,1.2649442737113901E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2044188530474731E-2,3.1747372203800002E-3,1.702515773216448E-3,-0.21628003059483999,0.93749255991860125,1.124201706252256,1.2649442737113901E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2044188530474731E-2,3.1747372203800002E-3,1.702515773216448E-3,-0.21628003059483999,0.93749255991860125,1.124201706252256,1.2649442737113901E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2044188530474731E-2,3.1747372203800002E-3,1.702515773216448E-3,-0.21628003059483999,null,"22.01  Systeemwanden, niet dragend","22.01.008  |  Gipskartonplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG)",false]
["22.01.009",53,"Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",14,"Systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden niet dragend; Gipsvezelplaat systeemwand 100mm; enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,0.84320570575690623,1.0263878061668801,1.03407991957395E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8197563648474729E-2,4.5595673406520001E-3,0,-0.21628003059483999,0.84320570575690623,1.0263878061668801,1.03407991957395E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8197563648474729E-2,4.5595673406520001E-3,0,-0.21628003059483999,0.84320570575690623,1.0263878061668801,1.03407991957395E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8197563648474729E-2,4.5595673406520001E-3,0,-0.21628003059483999,null,"22.01  Systeemwanden, niet dragend","22.01.009  |  Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",false]
["22.01.010",2077,"Houten niet dragende binnenwand, HSB prefab; duurzaam bosbeheer",14,"Systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden niet dragend; Houten niet dragende binnenwand; HSB prefab; duurzaam bosbeheer",75,1.94415180576,2.17978096,7.6939787199999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3648546559999999E-2,0,0,-0.34621748799999996,1.94415180576,2.17978096,7.6939787199999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3648546559999999E-2,0,0,-0.34621748799999996,1.94415180576,2.17978096,7.6939787199999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3648546559999999E-2,0,0,-0.34621748799999996,null,"22.01  Systeemwanden, niet dragend","22.01.010  |  Houten niet dragende binnenwand, HSB prefab; duurzaam bosbeheer",false]
["22.02.001",58,"Staal frame element; glas paneel",15,"Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Staal frame element; glas paneel",25,5.8361431694026935,8.5794798138994874,9.2131711159994412E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.71067560500142624,7.2340643489175807E-3,-2.1320268150042789,5.8361431694026935,8.5794798138994874,9.2131711159994412E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.71067560500142624,7.2340643489175807E-3,-2.1320268150042789,5.8361431694026935,8.5794798138994874,9.2131711159994412E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.71067560500142624,7.2340643489175807E-3,-2.1320268150042789,null,"22.02  Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","22.02.001  |  Staal frame element; glas paneel",false]
["22.02.002",59,"Staalframe element; spaanplaat paneel; duurzame bosbouw",15,"Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Staalframe element; spaanplaat paneel; duurzame bosbouw",25,1.9611442891282138,2.8449600684620799,8.9943309469733279E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2713571724374303E-5,-1.9041310743203421E-2,-0.82255897869527128,-0.1321715129368497,1.9611442891282138,2.8449600684620799,8.9943309469733279E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2713571724374303E-5,-1.9041310743203421E-2,-0.82255897869527128,-0.1321715129368497,1.9611442891282138,2.8449600684620799,8.9943309469733279E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2713571724374303E-5,-1.9041310743203421E-2,-0.82255897869527128,-0.1321715129368497,null,"22.02  Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","22.02.002  |  Staalframe element; spaanplaat paneel; duurzame bosbouw",false]
["22.02.003",60,"Staalframe element; gips paneel",15,"Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Staalframe element; gips paneel",25,1.6060864612292536,1.6815631840012149,8.716091303497267E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6627769530371357E-2,2.3873442314551529E-2,-0.13988330859111409,1.6060864612292536,1.6815631840012149,8.716091303497267E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6627769530371357E-2,2.3873442314551529E-2,-0.13988330859111409,1.6060864612292536,1.6815631840012149,8.716091303497267E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6627769530371357E-2,2.3873442314551529E-2,-0.13988330859111409,null,"22.02  Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","22.02.003  |  Staalframe element; gips paneel",false]
["22.02.004",61,"Staalframe element; staal plaat",15,"Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Staalframe element; staal plaat",25,2.8854638943968771,4.8677354004259605,6.5558262063966172E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3784753713460237E-4,-1.4966662776203423E-2,5.9962211538929187E-3,-2.039197174007874,2.8854638943968771,4.8677354004259605,6.5558262063966172E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3784753713460237E-4,-1.4966662776203423E-2,5.9962211538929187E-3,-2.039197174007874,2.8854638943968771,4.8677354004259605,6.5558262063966172E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3784753713460237E-4,-1.4966662776203423E-2,5.9962211538929187E-3,-2.039197174007874,null,"22.02  Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","22.02.004  |  Staalframe element; staal plaat",false]
["22.02.005",1171,"Aluminium klemprofiel, 25x25mm, boven- en onderzijde; enkel glas, 12mm",15,"Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Aluminium klemprofiel; 25x25mm; boven- en onderzijde; enkel glas; 12mm",25,6.1206802746140418,6.2907425263705514,0.10176857986046899,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.2345938200640683E-2,1.7552921185584412E-2,-0.21703781460192201,6.1206802746140418,6.2907425263705514,0.10176857986046899,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.2345938200640683E-2,1.7552921185584412E-2,-0.21703781460192201,6.1206802746140418,6.2907425263705514,0.10176857986046899,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.2345938200640683E-2,1.7552921185584412E-2,-0.21703781460192201,null,"22.02  Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","22.02.005  |  Aluminium klemprofiel, 25x25mm, boven- en onderzijde; enkel glas, 12mm",false]
["22.02.006",1172,"Aluminium profiel, 25x40mm;  gehard glas, 10mm",15,"Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Aluminium profiel; 25x40mm;  gehard glas; 10mm",25,4.6776911571947881,4.954783734358494,7.8098656253140677E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.2068917414551865E-2,1.308443624136222E-2,-0.2762067522436556,4.6776911571947881,4.954783734358494,7.8098656253140677E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.2068917414551865E-2,1.308443624136222E-2,-0.2762067522436556,4.6776911571947881,4.954783734358494,7.8098656253140677E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.2068917414551865E-2,1.308443624136222E-2,-0.2762067522436556,null,"22.02  Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","22.02.006  |  Aluminium profiel, 25x40mm;  gehard glas, 10mm",false]
["22.02.007",1173,"Beweegbare systeemwand, metalstud / steenwol / gipsplaat gemonteerd op plafond rails.",15,"Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Beweegbare systeemwand; metalstud / steenwol / gipsplaat gemonteerd op plafond rails.",25,3.2268251030765049,4.8782226495711374,0.13547064826097943,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6121814737976737E-2,7.0072749259926098E-2,-1.8208191292775611,3.2268251030765049,4.8782226495711374,0.13547064826097943,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6121814737976737E-2,7.0072749259926098E-2,-1.8208191292775611,3.2268251030765049,4.8782226495711374,0.13547064826097943,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6121814737976737E-2,7.0072749259926098E-2,-1.8208191292775611,null,"22.02  Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","22.02.007  |  Beweegbare systeemwand, metalstud / steenwol / gipsplaat gemonteerd op plafond rails.",false]
["22.02.008",1174,"Houten frame, 38x95mm; enkel glas, 6mm",15,"Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Houten frame; 38x95mm; enkel glas; 6mm",25,4.1460332403616089,4.5697587678036982,6.2448197582838802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4790501735205125E-4,-9.0183267725609112E-2,-0.39683836231667124,4.1460332403616089,4.5697587678036982,6.2448197582838802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4790501735205125E-4,-9.0183267725609112E-2,-0.39683836231667124,4.1460332403616089,4.5697587678036982,6.2448197582838802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4790501735205125E-4,-9.0183267725609112E-2,-0.39683836231667124,null,"22.02  Systeemwanden, niet dragend, verplaatsbaar","22.02.008  |  Houten frame, 38x95mm; enkel glas, 6mm",false]
["22.03.00026",11469,"Kalkzandsteen lijmblokken VNK",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Kalkzandsteen lijmblokken VNK",1000,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.00026  |  Kalkzandsteen lijmblokken VNK",false]
["22.03.00027H",11472,"Bestone van Graniet Import Benelux",0,"Massieve wanden, niet dragend","kg",1000,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.00027H  |  Bestone van Graniet Import Benelux",true]
["22.03.001",68,"Gips met vlaskern",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",75,2,70,null,70,null,3,"Massieve wanden niet dragend; Gips met vlaskern",75,5.6552023132214826,6.2729675456011202,0.11256458402916089,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0746865698650001E-5,-0.73041280387159402,6.2240597095949982E-5,5.6552023132214826,6.2729675456011202,0.11256458402916089,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0746865698650001E-5,-0.73041280387159402,6.2240597095949982E-5,5.6552023132214826,6.2729675456011202,0.11256458402916089,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0746865698650001E-5,-0.73041280387159402,6.2240597095949982E-5,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.001  |  Gips met vlaskern",false]
["22.03.002",69,"Poreuze baksteen",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",60,2,100,null,100,null,3,"Massieve wanden niet dragend; Poreuze baksteen",60,2.6053181438866213,2.2510055431370524,0.33886838655923179,0,0,0,0,0,0,0,0,3.6398745757405112E-3,8.8471588737554111E-4,1.0919623727221529E-2,2.6053181438866213,2.2510055431370524,0.33886838655923179,0,0,0,0,0,0,0,0,3.6398745757405112E-3,8.8471588737554111E-4,1.0919623727221529E-2,2.6053181438866213,2.2510055431370524,0.33886838655923179,0,0,0,0,0,0,0,0,3.6398745757405112E-3,8.8471588737554111E-4,1.0919623727221529E-2,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.002  |  Poreuze baksteen",false]
["22.03.003",63,"Lichtgewicht keramische binnenmuursteen",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,3,"Massieve wanden niet dragend; Lichtgewicht keramische binnenmuursteen",1000,3.6572522668250791,3.101113667024074,0.51960122795534858,0,0,0,0,0,0,0,0,4.9403918520603855E-3,1.6775804437414544E-2,1.4821175556181157E-2,3.6572522668250791,3.101113667024074,0.51960122795534858,0,0,0,0,0,0,0,0,4.9403918520603855E-3,1.6775804437414544E-2,1.4821175556181157E-2,3.6572522668250791,3.101113667024074,0.51960122795534858,0,0,0,0,0,0,0,0,4.9403918520603855E-3,1.6775804437414544E-2,1.4821175556181157E-2,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.003  |  Lichtgewicht keramische binnenmuursteen",false]
["22.03.005",64,"Keramische binnenmuur-elem., geperforeerd",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,20,null,3,"Massieve wanden niet dragend; Keramische binnenmuur-elem.; geperforeerd",1000,2.5529839148802909,2.1424325832900122,0.38035999696959233,0,0,0,0,0,0,0,0,3.444765123034493E-3,1.6412274128548468E-2,1.0334295369103477E-2,2.5529839148802909,2.1424325832900122,0.38035999696959233,0,0,0,0,0,0,0,0,3.444765123034493E-3,1.6412274128548468E-2,1.0334295369103477E-2,2.5529839148802909,2.1424325832900122,0.38035999696959233,0,0,0,0,0,0,0,0,3.444765123034493E-3,1.6412274128548468E-2,1.0334295369103477E-2,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.005  |  Keramische binnenmuur-elem., geperforeerd",false]
["22.03.006",62,"Baksteenmetselwerk; KNB",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.006  |  Baksteenmetselwerk; KNB",false]
["22.03.007",70,"Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Massieve wanden niet dragend; Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",1000,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.007  |  Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",false]
["22.03.008",65,"Gipsblokken, normale dichtheid (NBVG)",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",75,2,70,null,70,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Gipsblokken; normale dichtheid (NBVG)",75,1.4495713025193746,1.4003825009999997,2.451532886775E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8135514774000005E-2,8.6017538585999986E-3,0,0,1.4495713025193746,1.4003825009999997,2.451532886775E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8135514774000005E-2,8.6017538585999986E-3,0,0,1.4495713025193746,1.4003825009999997,2.451532886775E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8135514774000005E-2,8.6017538585999986E-3,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.008  |  Gipsblokken, normale dichtheid (NBVG)",false]
["22.03.009",71,"Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Massieve wanden niet dragend; Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",1000,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.009  |  Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",false]
["22.03.010",67,"Gipsblokken, hoge dichtheid (NBVG)",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",75,2,70,null,70,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Gipsblokken; hoge dichtheid (NBVG)",75,2.083758747371601,2.0130498451874996,3.5240785247390625E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.4819802487625011E-2,1.2365021171737498E-2,0,0,2.083758747371601,2.0130498451874996,3.5240785247390625E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.4819802487625011E-2,1.2365021171737498E-2,0,0,2.083758747371601,2.0130498451874996,3.5240785247390625E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.4819802487625011E-2,1.2365021171737498E-2,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.010  |  Gipsblokken, hoge dichtheid (NBVG)",false]
["22.03.011",72,"Kalkzandsteen metselwerk",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Kalkzandsteen metselwerk",1000,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.011  |  Kalkzandsteen metselwerk",false]
["22.03.012",73,"Kalkzandsteen lijmblokken",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Kalkzandsteen lijmblokken",1000,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.012  |  Kalkzandsteen lijmblokken",false]
["22.03.014",76,"Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Beton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.014  |  Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB",false]
["22.03.015",74,"Kalkzandsteen elementen",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Kalkzandsteen elementen",1000,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.015  |  Kalkzandsteen elementen",false]
["22.03.016",578,"Licht Leemsteenmetselwerk",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",60,2,115,null,115,null,3,"Massieve wanden niet dragend; Licht Leemsteenmetselwerk",60,1.3257658627631579,0.79936990437961797,0.5034507627765975,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4076972188947352E-3,1.3144067313636402E-3,1.6223091656684209E-2,1.3257658627631579,0.79936990437961797,0.5034507627765975,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4076972188947352E-3,1.3144067313636402E-3,1.6223091656684209E-2,1.3257658627631579,0.79936990437961797,0.5034507627765975,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4076972188947352E-3,1.3144067313636402E-3,1.6223091656684209E-2,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.016  |  Licht Leemsteenmetselwerk",false]
["22.03.017",579,"Lichtbeton, prefab, woningbouw; AB-FAB",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Lichtbeton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,2.8426016908881704,2.3325664780000004,0.47259452800000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.0409519599999992E-2,0,-2.9844000000000003E-3,2.8426016908881704,2.3325664780000004,0.47259452800000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.0409519599999992E-2,0,-2.9844000000000003E-3,2.8426016908881704,2.3325664780000004,0.47259452800000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.0409519599999992E-2,0,-2.9844000000000003E-3,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.017  |  Lichtbeton, prefab, woningbouw; AB-FAB",false]
["22.03.018",580,"Glazen bouwstenen",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",60,2,100,null,100,null,3,"Massieve wanden niet dragend; Glazen bouwstenen",60,16.284798787402188,15.847675461306759,0.33700675937684077,0,0,0,0,0,0,0,1.5016897385045422E-5,5.9919523955928003E-4,0.19486309152733261,-9.5360736945692429E-2,16.284798787402188,15.847675461306759,0.33700675937684077,0,0,0,0,0,0,0,1.5016897385045422E-5,5.9919523955928003E-4,0.19486309152733261,-9.5360736945692429E-2,16.284798787402188,15.847675461306759,0.33700675937684077,0,0,0,0,0,0,0,1.5016897385045422E-5,5.9919523955928003E-4,0.19486309152733261,-9.5360736945692429E-2,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.018  |  Glazen bouwstenen",false]
["22.03.021",721,"Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden niet dragend; Beton; prefab; utiliteitsbouw; AB-FAB",1000,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.021  |  Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB",false]
["22.03.022",933,"Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Massieve wanden niet dragend; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.022  |  Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",false]
["22.03.023",977,"BB&S betonnen bouwblokken (100 mm) + metselmortel",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",100,1,{"$nulls":4},2,"Massieve wanden niet dragend; BB&S betonnen bouwblokken (100 mm) + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.023  |  BB&S betonnen bouwblokken (100 mm) + metselmortel",false]
["22.03.024",2049,"Baksteenmetselwerk",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,3,"Massieve wanden niet dragend; Baksteenmetselwerk",1000,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.024  |  Baksteenmetselwerk",false]
["22.03.025",2082,"DRBG; Compensatiesteen (CO2-negatief); incl. lijm",16,"Massieve wanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Massieve wanden niet dragend; DRBG; Compensatiesteen (CO2-negatief); incl. lijm",75,0.76726767623999992,9.6951319999999924E-2,0.47395135800000004,0,0,0,0,0,0,0,0.15659364079999999,3.9771357440000002E-2,0,0,0.76726767623999992,9.6951319999999924E-2,0.47395135800000004,0,0,0,0,0,0,0,0.15659364079999999,3.9771357440000002E-2,0,0,0.76726767623999992,9.6951319999999924E-2,0.47395135800000004,0,0,0,0,0,0,0,0.15659364079999999,3.9771357440000002E-2,0,0,null,"22.03  Massieve wanden, niet dragend","22.03.025  |  DRBG; Compensatiesteen (CO2-negatief); incl. lijm",false]
["22.04.00014",11228,"Vinyl",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Vinyl",75,0.38525480484980812,0.31759234977000006,1.9702724805039998E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.3425948490400005E-4,6.512748839440001E-2,0,-2.6956528E-4,0.38525480484980812,0.31759234977000006,1.9702724805039998E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.3425948490400005E-4,6.512748839440001E-2,0,-2.6956528E-4,0.38525480484980812,0.31759234977000006,1.9702724805039998E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.3425948490400005E-4,6.512748839440001E-2,0,-2.6956528E-4,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.00014  |  Vinyl",false]
["22.04.001",773,"Multiplex, tropisch loofhout",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,12,null,12,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Multiplex; tropisch loofhout",25,1.4007101342705326,1.6941189576854396,3.2052041399664007E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3254608648145712,0,1.4007101342705326,1.6941189576854396,3.2052041399664007E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3254608648145712,0,1.4007101342705326,1.6941189576854396,3.2052041399664007E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3254608648145712,0,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.001  |  Multiplex, tropisch loofhout",false]
["22.04.002",774,"Spaanplaat",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,12,null,12,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Spaanplaat",25,0.3448050042432998,0.56486162180448019,2.4039031049748007E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24409564861092839,0,0.3448050042432998,0.56486162180448019,2.4039031049748007E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24409564861092839,0,0.3448050042432998,0.56486162180448019,2.4039031049748007E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24409564861092839,0,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.002  |  Spaanplaat",false]
["22.04.003",775,"Europees naaldhouten delen",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,12,null,12,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Europees naaldhouten delen",25,5.6422813798620325E-2,0.21570707019279595,1.7592199995497399E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.17687645638967303,0,5.6422813798620325E-2,0.21570707019279595,1.7592199995497399E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.17687645638967303,0,5.6422813798620325E-2,0.21570707019279595,1.7592199995497399E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.17687645638967303,0,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.003  |  Europees naaldhouten delen",false]
["22.04.004",776,"Multiplex, Europees naaldhout",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,12,null,12,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Multiplex; Europees naaldhout",25,0.83149678491625589,1.00320763043748,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19046857429489117,0,0.83149678491625589,1.00320763043748,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19046857429489117,0,0.83149678491625589,1.00320763043748,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19046857429489117,0,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.004  |  Multiplex, Europees naaldhout",false]
["22.04.005",777,"Gipskartonplaat",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,12.5,null,12.5,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat",25,0.29984973560327044,0.25832222827961876,3.3216811370035314E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8019723134095313E-5,8.2386170610800058E-3,5.4059169402285926E-5,0.29984973560327044,0.25832222827961876,3.3216811370035314E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8019723134095313E-5,8.2386170610800058E-3,5.4059169402285926E-5,0.29984973560327044,0.25832222827961876,3.3216811370035314E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8019723134095313E-5,8.2386170610800058E-3,5.4059169402285926E-5,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.005  |  Gipskartonplaat",false]
["22.04.006",778,"Aluminium plaat",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,0.7,null,0.7,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Aluminium plaat",25,0.5339253106026477,2.2911768614842378,6.0234163028061753E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.44099149583696984,6.9101616348314556E-4,-1.3229744875109095,0.5339253106026477,2.2911768614842378,6.0234163028061753E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.44099149583696984,6.9101616348314556E-4,-1.3229744875109095,0.5339253106026477,2.2911768614842378,6.0234163028061753E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.44099149583696984,6.9101616348314556E-4,-1.3229744875109095,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.006  |  Aluminium plaat",false]
["22.04.007",779,"Staalplaat",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,0.7,null,0.7,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Staalplaat",25,0.67359402000104529,1.335042564409008,1.7400980430328949E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1600653620219301E-4,1.4538185707499997E-3,0,-0.68041934994524411,0.67359402000104529,1.335042564409008,1.7400980430328949E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1600653620219301E-4,1.4538185707499997E-3,0,-0.68041934994524411,0.67359402000104529,1.335042564409008,1.7400980430328949E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1600653620219301E-4,1.4538185707499997E-3,0,-0.68041934994524411,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.007  |  Staalplaat",false]
["22.04.008",780,"OSB",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,10,null,10,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; OSB",25,0.29477850963864166,0.52999042662280005,2.2703529324762002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25791544630892038,0,0.29477850963864166,0.52999042662280005,2.2703529324762002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25791544630892038,0,0.29477850963864166,0.52999042662280005,2.2703529324762002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25791544630892038,0,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.008  |  OSB",false]
["22.04.009",781,"MDF",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,9,null,9,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; MDF",25,1.0494993015459813,1.2829817191405501,2.2536591609138755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25601900920370774,0,1.0494993015459813,1.2829817191405501,2.2536591609138755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25601900920370774,0,1.0494993015459813,1.2829817191405501,2.2536591609138755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25601900920370774,0,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.009  |  MDF",false]
["22.04.010",1175,"Geemailleerd glas",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,6,null,6,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Geemailleerd glas",25,3.4079474519882824,3.3539435759240011,5.0081314686975013E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9225613773059996E-3,0,3.4079474519882824,3.3539435759240011,5.0081314686975013E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9225613773059996E-3,0,3.4079474519882824,3.3539435759240011,5.0081314686975013E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9225613773059996E-3,0,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.010  |  Geemailleerd glas",false]
["22.04.011",1176,"Hardboard, 100% secundair hout",102,"Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","m2",25,2,4.8,null,4.8,null,3,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Hardboard; 100% secundair hout",25,0.64649270979019591,0.79592145705072004,1.4423418629848802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16385216589037296,0,0.64649270979019591,0.79592145705072004,1.4423418629848802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16385216589037296,0,0.64649270979019591,0.79592145705072004,1.4423418629848802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16385216589037296,0,null,"22.04  Bekledingen, systeemwanden, niet dragend","22.04.011  |  Hardboard, 100% secundair hout",false]
["22.05.001",782,"Stalen profiel",105,"Systeemwanden, niet dragend, bevestigingsprofielen","m1",25,2,37,73.5,37,73.5,3,"Systeemwanden niet dragend bevestigingsprofielen; Stalen profiel",25,0.46049888811313472,0.47822069916951049,2.8090154123245302E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1345400580224982E-3,7.3337633896068348E-6,-1.5403620174067496E-2,0.46049888811313472,0.47822069916951049,2.8090154123245302E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1345400580224982E-3,7.3337633896068348E-6,-1.5403620174067496E-2,0.46049888811313472,0.47822069916951049,2.8090154123245302E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1345400580224982E-3,7.3337633896068348E-6,-1.5403620174067496E-2,null,"22.05  Systeemwanden, niet dragend, bevestigingsprofielen","22.05.001  |  Stalen profiel",false]
["22.05.002",783,"Europees naaldhout profiel",105,"Systeemwanden, niet dragend, bevestigingsprofielen","m1",25,2,46,71,46,71,3,"Systeemwanden niet dragend bevestigingsprofielen; Europees naaldhout profiel",25,1.5356409155524499E-2,5.8708274270805973E-2,4.7880104321078761E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.8139875547389341E-2,0,1.5356409155524499E-2,5.8708274270805973E-2,4.7880104321078761E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.8139875547389341E-2,0,1.5356409155524499E-2,5.8708274270805973E-2,4.7880104321078761E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.8139875547389341E-2,0,null,"22.05  Systeemwanden, niet dragend, bevestigingsprofielen","22.05.002  |  Europees naaldhout profiel",false]
["23.01.00064",11384,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,2,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,5.3911976444596803,4.1099767384700003,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.071659863756,0.46066830397399999,0,-0.43588752972,5.3911976444596803,4.1099767384700003,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.071659863756,0.46066830397399999,0,-0.43588752972,5.3911976444596803,4.1099767384700003,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.071659863756,0.46066830397399999,0,-0.43588752972,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00064  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["23.01.00065",11385,"Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25,CEMIII; incl. wapening\r\n",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,190,null,190,null,2,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25;CEMIII; incl. wapening",1000,3.6241336334557199,2.75422955271,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6241336334557199,2.75422955271,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6241336334557199,2.75422955271,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00065  |  Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25,CEMIII; incl. wapening\r\n",false]
["23.01.00066",11386,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,2,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,3.6304717162554399,2.7469805042059998,0.13796029042183999,0,0,0,0,0,0,0,0.7270728504520001,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6304717162554399,2.7469805042059998,0.13796029042183999,0,0,0,0,0,0,0,0.7270728504520001,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6304717162554399,2.7469805042059998,0.13796029042183999,0,0,0,0,0,0,0,0.7270728504520001,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00066  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["23.01.00067",11387,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,2,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,5.7199361625656797,4.4421457976839998,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0684424949759999,0.46055590156599996,0,-0.43598829964000002,5.7199361625656797,4.4421457976839998,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0684424949759999,0.46055590156599996,0,-0.43598829964000002,5.7199361625656797,4.4421457976839998,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0684424949759999,0.46055590156599996,0,-0.43598829964000002,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00067  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["23.01.00068",11388,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,2,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,5.6978846789156794,4.4235248414879997,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.065225140196,0.46044349881200003,0,-0.43608906955999999,5.6978846789156794,4.4235248414879997,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.065225140196,0.46044349881200003,0,-0.43608906955999999,5.6978846789156794,4.4235248414879997,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.065225140196,0.46044349881200003,0,-0.43608906955999999,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00068  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["23.01.00069",11389,"Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII; incl. wapening\r\n",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,190,null,190,null,2,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37;CEMIII; incl. wapening",1000,3.8564979723297199,2.9865938915839996,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.8564979723297199,2.9865938915839996,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.8564979723297199,2.9865938915839996,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren",{"$f":"A201&\"  |  \"&C201","v":"23.01.00069  |  Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII; incl. wapening\r\n"},false]
["23.01.00070",11390,"Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII,20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening\r\n",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,190,null,190,null,2,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37;CEMIII;20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening",1000,3.8303780616269205,2.9656197815660001,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.722246822904,0.29730802095880005,0,-0.27916970875999997,3.8303780616269205,2.9656197815660001,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.722246822904,0.29730802095880005,0,-0.27916970875999997,3.8303780616269205,2.9656197815660001,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.722246822904,0.29730802095880005,0,-0.27916970875999997,null,{"$f":"LEFT(A202,5)&\"  \"&E202","v":"23.01  Vrijdragende Vloeren"},"23.01.00070  |  Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII,20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening\r\n",{"$f":"ISERROR(SUM(O202:AC202))","v":false}]
["23.01.00071",11391,"Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25,CEMIII,20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening\r\n",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,190,null,190,null,2,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25;CEMIII;20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening",1000,3.6168845849517197,2.7469805042059998,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6168845849517197,2.7469805042059998,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6168845849517197,2.7469805042059998,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00071  |  Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25,CEMIII,20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening\r\n",false]
["23.01.00072",11400,"Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,12.819347416938642,12.5287087114644,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,12.819347416938642,12.5287087114644,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,12.819347416938642,12.5287087114644,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00072  |  Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",false]
["23.01.00073",11412,"Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,190,null,190,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",1000,8.4649611899378598,8.2675313376005999,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,8.4649611899378598,8.2675313376005999,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,8.4649611899378598,8.2675313376005999,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00073  |  Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",false]
["23.01.00074",11422,"Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,13.362774861025443,13.072136155551199,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,13.362774861025443,13.072136155551199,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,13.362774861025443,13.072136155551199,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00074  |  Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",false]
["23.01.00075",11436,"Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37; incl. wapening",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,190,null,190,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37; incl. wapening",1000,8.83412846578406,8.6366986134468,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,8.83412846578406,8.6366986134468,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,8.83412846578406,8.6366986134468,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00075  |  Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37; incl. wapening",false]
["23.01.00076",11448,"VBI IPV KK200",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KK200",100,6.1670760766381605,5.8855919103780003,0.32013295774959999,0,0,0,0,0,0,0,0.343505736708,1.7543436602560001E-2,0,-0.39969796479999997,6.1670760766381605,5.8855919103780003,0.32013295774959999,0,0,0,0,0,0,0,0.343505736708,1.7543436602560001E-2,0,-0.39969796479999997,6.1670760766381605,5.8855919103780003,0.32013295774959999,0,0,0,0,0,0,0,0.343505736708,1.7543436602560001E-2,0,-0.39969796479999997,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00076  |  VBI IPV KK200",false]
["23.01.00077",11449,"VBI IPV KL200",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KL200",100,4.6485954699875984,4.2309260421099992,0.2330817837252,0,0,0,0,0,0,0,0.26529642459799996,9.3340607984400012E-2,0,-0.17404938843000001,4.6485954699875984,4.2309260421099992,0.2330817837252,0,0,0,0,0,0,0,0.26529642459799996,9.3340607984400012E-2,0,-0.17404938843000001,4.6485954699875984,4.2309260421099992,0.2330817837252,0,0,0,0,0,0,0,0.26529642459799996,9.3340607984400012E-2,0,-0.17404938843000001,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00077  |  VBI IPV KL200",false]
["23.01.00078",11450,"VBI  IPV KS200",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI  IPV KS200",100,5.978332378873521,5.4970717219340006,0.32083654961079999,0,0,0,0,0,0,0,0.34380321951199994,5.1445634996720009E-2,0,-0.23482474718000002,5.978332378873521,5.4970717219340006,0.32083654961079999,0,0,0,0,0,0,0,0.34380321951199994,5.1445634996720009E-2,0,-0.23482474718000002,5.978332378873521,5.4970717219340006,0.32083654961079999,0,0,0,0,0,0,0,0.34380321951199994,5.1445634996720009E-2,0,-0.23482474718000002,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00078  |  VBI  IPV KS200",false]
["23.01.00079",11451,"VBI IPV K200",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV K200",100,5.1069393940119188,4.7986198469479993,0.25552476420320003,0,0,0,0,0,0,0,0.28405707430040006,3.0912594820319998E-2,0,-0.26217488625999996,5.1069393940119188,4.7986198469479993,0.25552476420320003,0,0,0,0,0,0,0,0.28405707430040006,3.0912594820319998E-2,0,-0.26217488625999996,5.1069393940119188,4.7986198469479993,0.25552476420320003,0,0,0,0,0,0,0,0.28405707430040006,3.0912594820319998E-2,0,-0.26217488625999996,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00079  |  VBI IPV K200",false]
["23.01.00080",11452,"VBI IPV K260",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV K260",100,6.1340809989196003,5.8729561573620011,0.31583148453960003,0,0,0,0,0,0,0,0.34275269388880003,1.7883531199199998E-2,0,-0.41534286806999998,6.1340809989196003,5.8729561573620011,0.31583148453960003,0,0,0,0,0,0,0,0.34275269388880003,1.7883531199199998E-2,0,-0.41534286806999998,6.1340809989196003,5.8729561573620011,0.31583148453960003,0,0,0,0,0,0,0,0.34275269388880003,1.7883531199199998E-2,0,-0.41534286806999998,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00080  |  VBI IPV K260",false]
["23.01.00081",11453,"VBI IPV KVU32",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KVU32",100,6.9168677399084011,6.8080405048960007,0.35418269547600001,0,0,0,0,0,0,0,0.38176606683600001,2.3313771110399999E-2,0,-0.65043529840999992,6.9168677399084011,6.8080405048960007,0.35418269547600001,0,0,0,0,0,0,0,0.38176606683600001,2.3313771110399999E-2,0,-0.65043529840999992,6.9168677399084011,6.8080405048960007,0.35418269547600001,0,0,0,0,0,0,0,0.38176606683600001,2.3313771110399999E-2,0,-0.65043529840999992,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00081  |  VBI IPV KVU32",false]
["23.01.00082",11454,"VBI IPV KVU40",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KVU40",100,7.6917143999062629,7.8222828631740464,0.39033609245072615,0,0,0,0,0,0,0,0.4141652967533816,3.0243693019720332E-2,0,-0.96531354549161075,7.6917143999062629,7.8222828631740464,0.39033609245072615,0,0,0,0,0,0,0,0.4141652967533816,3.0243693019720332E-2,0,-0.96531354549161075,7.6917143999062629,7.8222828631740464,0.39033609245072615,0,0,0,0,0,0,0,0.4141652967533816,3.0243693019720332E-2,0,-0.96531354549161075,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00082  |  VBI IPV KVU40",false]
["23.01.00083",11455,"VBI PV A150",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV A150",100,3.4142813911823602,3.262109977942,0.22096705445679998,0,0,0,0,0,0,0,0.20961391718399999,7.5821129605599998E-3,0,-0.28599167136100001,3.4142813911823602,3.262109977942,0.22096705445679998,0,0,0,0,0,0,0,0.20961391718399999,7.5821129605599998E-3,0,-0.28599167136100001,3.4142813911823602,3.262109977942,0.22096705445679998,0,0,0,0,0,0,0,0.20961391718399999,7.5821129605599998E-3,0,-0.28599167136100001,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00083  |  VBI PV A150",false]
["23.01.00084",11456,"VBI PV A200",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV A200",100,3.9032691780565991,3.7200108473079996,0.252942015124,0,0,0,0,0,0,0,0.24075220365599997,8.4972107256000001E-3,0,-0.31893309875699999,3.9032691780565991,3.7200108473079996,0.252942015124,0,0,0,0,0,0,0,0.24075220365599997,8.4972107256000001E-3,0,-0.31893309875699999,3.9032691780565991,3.7200108473079996,0.252942015124,0,0,0,0,0,0,0,0.24075220365599997,8.4972107256000001E-3,0,-0.31893309875699999,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00084  |  VBI PV A200",false]
["23.01.00085",11457,"VBI PV A260",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV A260",100,5.0914316347035999,5.1038121077200014,0.31411064302520003,0,0,0,0,0,0,0,0.30021831842919999,1.6011430899199999E-2,0,-0.64272086537000006,5.0914316347035999,5.1038121077200014,0.31411064302520003,0,0,0,0,0,0,0,0.30021831842919999,1.6011430899199999E-2,0,-0.64272086537000006,5.0914316347035999,5.1038121077200014,0.31411064302520003,0,0,0,0,0,0,0,0.30021831842919999,1.6011430899199999E-2,0,-0.64272086537000006,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00085  |  VBI PV A260",false]
["23.01.00086",11458,"VBI PV AK320",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AK320",100,7.6882569835324022,7.6102354408800013,0.48057735670039997,0,0,0,0,0,0,0,0.45825546709799997,2.2274818044E-2,0,-0.88308609919000003,7.6882569835324022,7.6102354408800013,0.48057735670039997,0,0,0,0,0,0,0,0.45825546709799997,2.2274818044E-2,0,-0.88308609919000003,7.6882569835324022,7.6102354408800013,0.48057735670039997,0,0,0,0,0,0,0,0.45825546709799997,2.2274818044E-2,0,-0.88308609919000003,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00086  |  VBI PV AK320",false]
["23.01.00087",11459,"VBI PV AL200",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AL200",100,4.9026904043467603,4.6613961328940006,0.31905874149240004,0,0,0,0,0,0,0,0.30146470333760006,1.042628216976E-2,0,-0.38965545554699998,4.9026904043467603,4.6613961328940006,0.31905874149240004,0,0,0,0,0,0,0,0.30146470333760006,1.042628216976E-2,0,-0.38965545554699998,4.9026904043467603,4.6613961328940006,0.31905874149240004,0,0,0,0,0,0,0,0.30146470333760006,1.042628216976E-2,0,-0.38965545554699998,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00087  |  VBI PV AL200",false]
["23.01.00088",11460,"VBI PV AL260",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AL260",100,6.464322769648601,6.1358221887919999,0.4200546797684,0,0,0,0,0,0,0,0.40109433613840006,1.36012329808E-2,0,-0.50624966803100002,6.464322769648601,6.1358221887919999,0.4200546797684,0,0,0,0,0,0,0,0.40109433613840006,1.36012329808E-2,0,-0.50624966803100002,6.464322769648601,6.1358221887919999,0.4200546797684,0,0,0,0,0,0,0,0.40109433613840006,1.36012329808E-2,0,-0.50624966803100002,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00088  |  VBI PV AL260",false]
["23.01.00089",11461,"VBI PV AL320",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AL320",100,8.8715425675002013,8.2395594910000014,0.5891527882916,0,0,0,0,0,0,0,0.55740441529399998,1.50594942296E-2,0,-0.52963362131500002,8.8715425675002013,8.2395594910000014,0.5891527882916,0,0,0,0,0,0,0,0.55740441529399998,1.50594942296E-2,0,-0.52963362131500002,8.8715425675002013,8.2395594910000014,0.5891527882916,0,0,0,0,0,0,0,0.55740441529399998,1.50594942296E-2,0,-0.52963362131500002,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00089  |  VBI PV AL320",false]
["23.01.00090",11462,"VBI PV AVU32",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AVU32",100,5.8902408234212,6.0899908598739998,0.35177000263320002,0,0,0,0,0,0,0,0.33700905269120002,2.21554740728E-2,0,-0.91068456585000002,5.8902408234212,6.0899908598739998,0.35177000263320002,0,0,0,0,0,0,0,0.33700905269120002,2.21554740728E-2,0,-0.91068456585000002,5.8902408234212,6.0899908598739998,0.35177000263320002,0,0,0,0,0,0,0,0.33700905269120002,2.21554740728E-2,0,-0.91068456585000002,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00090  |  VBI PV AVU32",false]
["23.01.00091",11463,"VBI PV AVU40",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AVU40",100,6.7585005404627996,7.1570231512099998,0.39617653425320004,0,0,0,0,0,0,0,0.36978040935119993,2.85980627584E-2,0,-1.1930776171099999,6.7585005404627996,7.1570231512099998,0.39617653425320004,0,0,0,0,0,0,0,0.36978040935119993,2.85980627584E-2,0,-1.1930776171099999,6.7585005404627996,7.1570231512099998,0.39617653425320004,0,0,0,0,0,0,0,0.36978040935119993,2.85980627584E-2,0,-1.1930776171099999,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00091  |  VBI PV AVU40",false]
["23.01.00092",11464,"VBI PV M090",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV M090",100,3.0801207945759197,3.0642751867700002,0.19271034784759999,0,0,0,0,0,0,0,0.18002593128000002,9.1752063243199997E-3,0,-0.36606587764600002,3.0801207945759197,3.0642751867700002,0.19271034784759999,0,0,0,0,0,0,0,0.18002593128000002,9.1752063243199997E-3,0,-0.36606587764600002,3.0801207945759197,3.0642751867700002,0.19271034784759999,0,0,0,0,0,0,0,0.18002593128000002,9.1752063243199997E-3,0,-0.36606587764600002,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00092  |  VBI PV M090",false]
["23.01.00093",11465,"VBI PV M200",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV M200",100,6.3910409161668005,6.2776836419839999,0.40447398538280011,0,0,0,0,0,0,0,0.37903668081480008,1.7480639295200003E-2,0,-0.68763403131,6.3910409161668005,6.2776836419839999,0.40447398538280011,0,0,0,0,0,0,0,0.37903668081480008,1.7480639295200003E-2,0,-0.68763403131,6.3910409161668005,6.2776836419839999,0.40447398538280011,0,0,0,0,0,0,0,0.37903668081480008,1.7480639295200003E-2,0,-0.68763403131,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.00093  |  VBI PV M200",false]
["23.01.001",79,"Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie,Rc:4.0; AB-FAB",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},2,"Vrijdragende Vloeren; Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie;Rc:4.0; AB-FAB",1000,4.48410828548817,4.1102526800000003,0.42011554400000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.5021000000000007E-2,0,-0.10129650380000001,4.48410828548817,4.1102526800000003,0.42011554400000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.5021000000000007E-2,0,-0.10129650380000001,4.48410828548817,4.1102526800000003,0.42011554400000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.5021000000000007E-2,0,-0.10129650380000001,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.001  |  Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie,Rc:4.0; AB-FAB",false]
["23.01.002",80,"Kanaalplaatvloer; prefab beton,150mm; AB-FAB",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},2,"Vrijdragende Vloeren; Kanaalplaatvloer; prefab beton;150mm; AB-FAB",1000,3.0531127648881693,2.6467517999999997,0.36599171599999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.9984483599999997E-2,0,-9.6308000000000001E-3,3.0531127648881693,2.6467517999999997,0.36599171599999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.9984483599999997E-2,0,-9.6308000000000001E-3,3.0531127648881693,2.6467517999999997,0.36599171599999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.9984483599999997E-2,0,-9.6308000000000001E-3,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.002  |  Kanaalplaatvloer; prefab beton,150mm; AB-FAB",false]
["23.01.003",81,"Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie,eps,Rc:4.0 + druklaag",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},3,"Vrijdragende Vloeren; Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie;eps;Rc:4.0 + druklaag",1000,5.5866457863474279,4.4554073007261348,0.79091963374166907,0,0,0,0,0,0,0,5.1479544523286118E-3,9.1389252087977213E-2,0.30061944680215247,-5.6837801462834403E-2,5.5866457863474279,4.4554073007261348,0.79091963374166907,0,0,0,0,0,0,0,5.1479544523286118E-3,9.1389252087977213E-2,0.30061944680215247,-5.6837801462834403E-2,5.5866457863474279,4.4554073007261348,0.79091963374166907,0,0,0,0,0,0,0,5.1479544523286118E-3,9.1389252087977213E-2,0.30061944680215247,-5.6837801462834403E-2,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.003  |  Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie,eps,Rc:4.0 + druklaag",false]
["23.01.004",82,"Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,283,null,265,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",1000,2.4133982767565429,3.4074291089634485,0.10723154320216147,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0572114206994742E-3,-1.0930335297262688,-6.1716342620984233E-3,2.4133982767565429,3.4074291089634485,0.10723154320216147,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0572114206994742E-3,-1.0930335297262688,-6.1716342620984233E-3,2.4133982767565429,3.4074291089634485,0.10723154320216147,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0572114206994742E-3,-1.0930335297262688,-6.1716342620984233E-3,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.004  |  Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",false]
["23.01.010",88,"HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame bosbouw",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,338,null,295,null,3,"Vrijdragende Vloeren; HSB; Europees naaldhout balken; steenwol; multiplex; 2x gipsplaat; duurzame bosbouw",1000,2.8372722181104839,3.8088931628529838,0.19923268630430455,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2399348550812499E-5,-1.1710232284410076,1.2719804565243748E-4,2.8372722181104839,3.8088931628529838,0.19923268630430455,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2399348550812499E-5,-1.1710232284410076,1.2719804565243748E-4,2.8372722181104839,3.8088931628529838,0.19923268630430455,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2399348550812499E-5,-1.1710232284410076,1.2719804565243748E-4,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.010  |  HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame bosbouw",false]
["23.01.011",89,"Cellenbeton vloerplaten (Xella-Hebel)",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Vrijdragende Vloeren; Cellenbeton vloerplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.011  |  Cellenbeton vloerplaten (Xella-Hebel)",false]
["23.01.012",77,"Staalframe element",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},3,"Vrijdragende Vloeren; Staalframe element",1000,6.0304310556765666,8.2992181559198599,0.18757728773666998,0,0,0,0,0,0,0,3.6473361504352508E-3,4.6918825557844497E-2,2.4542374703886002E-3,-2.5093847871586328,6.0304310556765666,8.2992181559198599,0.18757728773666998,0,0,0,0,0,0,0,3.6473361504352508E-3,4.6918825557844497E-2,2.4542374703886002E-3,-2.5093847871586328,6.0304310556765666,8.2992181559198599,0.18757728773666998,0,0,0,0,0,0,0,3.6473361504352508E-3,4.6918825557844497E-2,2.4542374703886002E-3,-2.5093847871586328,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.012  |  Staalframe element",false]
["23.01.013",78,"Staalplaatbetonvloer",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,3,46,null,null,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Staalplaatbetonvloer; SBV46",1000,2.5930832564963961,3.4652631223756005,0.21779807298313353,0,0,0,0,0,0,0,4.355961459662671E-3,9.6824828022000001E-2,0,-1.1911587283439999,2.5930832564963961,3.4652631223756005,0.21779807298313353,0,0,0,0,0,0,0,4.355961459662671E-3,9.6824828022000001E-2,0,-1.1911587283439999,2.5930832564963961,3.4652631223756005,0.21779807298313353,0,0,0,0,0,0,0,4.355961459662671E-3,9.6824828022000001E-2,0,-1.1911587283439999,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.013  |  Staalplaatbetonvloer",false]
["23.01.014",565,"Slimline Prefab betonschil met I-profielen (IPE 300 h.o.h. 1200 mm)",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; Slimline Prefab betonschil met I-profielen (IPE 300 h.o.h. 1200 mm)",1000,4.1315305340848276,4.3897546164081964,0.49332826674744207,0,0,0,0,0,0,0,0.48859073781358003,4.8769850546102042E-2,7.4382274102546798E-4,-1.2896567601715179,4.1315305340848276,4.3897546164081964,0.49332826674744207,0,0,0,0,0,0,0,0.48859073781358003,4.8769850546102042E-2,7.4382274102546798E-4,-1.2896567601715179,4.1315305340848276,4.3897546164081964,0.49332826674744207,0,0,0,0,0,0,0,0.48859073781358003,4.8769850546102042E-2,7.4382274102546798E-4,-1.2896567601715179,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.014  |  Slimline Prefab betonschil met I-profielen (IPE 300 h.o.h. 1200 mm)",false]
["23.01.015",581,"Massief houtenvloer",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",75,2,201,null,201,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Massief houtenvloer",75,4.4891617964294008,7.8129596601693008,0.32188626803355752,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6456841317734567,0,4.4891617964294008,7.8129596601693008,0.32188626803355752,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6456841317734567,0,4.4891617964294008,7.8129596601693008,0.32188626803355752,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6456841317734567,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.015  |  Massief houtenvloer",false]
["23.01.016",582,"Houten kanaalplaatvloer",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",75,2,220,null,141,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaatvloer",75,2.4479366661787836,4.168681657500465,0.16992438311730965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8906693744389904,0,2.4479366661787836,4.168681657500465,0.16992438311730965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8906693744389904,0,2.4479366661787836,4.168681657500465,0.16992438311730965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8906693744389904,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.016  |  Houten kanaalplaatvloer",false]
["23.01.017",790,"BubbleDeck vloeren (bollenplaat)",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,230,null,230,null,3,"Vrijdragende Vloeren; BubbleDeck vloeren (bollenplaat)",1000,16.69521602082915,15.606812212200996,1.4431883889646497,0,0,0,0,0,0,0,1.8786490624453294E-2,9.2062527855304471E-2,0.16876067624333249,-0.63439427505958546,16.69521602082915,15.606812212200996,1.4431883889646497,0,0,0,0,0,0,0,1.8786490624453294E-2,9.2062527855304471E-2,0.16876067624333249,-0.63439427505958546,16.69521602082915,15.606812212200996,1.4431883889646497,0,0,0,0,0,0,0,1.8786490624453294E-2,9.2062527855304471E-2,0.16876067624333249,-0.63439427505958546,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.017  |  BubbleDeck vloeren (bollenplaat)",false]
["23.01.018",717,"VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",1000,3.0003697996399996,2.4328602636799999,0.36058975420000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20691978176,0,0,3.0003697996399996,2.4328602636799999,0.36058975420000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20691978176,0,0,3.0003697996399996,2.4328602636799999,0.36058975420000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20691978176,0,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.018  |  VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",false]
["23.01.019",718,"VBI Kanaalplaatvloer 200 light Rc 4.0 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 200 light Rc 4.0 Groen",1000,3.4058888995599994,2.7239281284799994,0.34942654828000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33451182279999997,0,-1.9775999999999999E-3,3.4058888995599994,2.7239281284799994,0.34942654828000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33451182279999997,0,-1.9775999999999999E-3,3.4058888995599994,2.7239281284799994,0.34942654828000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33451182279999997,0,-1.9775999999999999E-3,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.019  |  VBI Kanaalplaatvloer 200 light Rc 4.0 Groen",false]
["23.01.020",720,"Kanaalplaat, prefab beton; incl. isolatie, eps,Rc:4.0; AB-FAB",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},2,"Vrijdragende Vloeren; Kanaalplaat; prefab beton; incl. isolatie; eps;Rc:4.0; AB-FAB",1000,4.4493179794881694,4.0268149959999997,0.43100301200000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,2.7299535000000003E-2,0,-3.5815128799999998E-2,4.4493179794881694,4.0268149959999997,0.43100301200000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,2.7299535000000003E-2,0,-3.5815128799999998E-2,4.4493179794881694,4.0268149959999997,0.43100301200000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,2.7299535000000003E-2,0,-3.5815128799999998E-2,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.020  |  Kanaalplaat, prefab beton; incl. isolatie, eps,Rc:4.0; AB-FAB",false]
["23.01.023",854,"Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,200,null,200,null,2,"Vrijdragende Vloeren; Kanaalplaat; prefab beton; AB-FAB",1000,3.7450125448881701,3.3346176359999999,0.42833890600000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.1936437599999996E-2,0,-6.9895999999999986E-2,3.7450125448881701,3.3346176359999999,0.42833890600000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.1936437599999996E-2,0,-6.9895999999999986E-2,3.7450125448881701,3.3346176359999999,0.42833890600000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.1936437599999996E-2,0,-6.9895999999999986E-2,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.023  |  Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB",false]
["23.01.024",856,"Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},2,"Vrijdragende Vloeren; Breedplaat; excl. druklaag; 60mm; prefab beton; AB-FAB",1000,2.6056250374399998,2.625618148,0.22036873679999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5386152640000001E-2,0,-0.27574799999999999,2.6056250374399998,2.625618148,0.22036873679999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5386152640000001E-2,0,-0.27574799999999999,2.6056250374399998,2.625618148,0.22036873679999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5386152640000001E-2,0,-0.27574799999999999,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.024  |  Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB",false]
["23.01.035",992,"Dycore kanaalplaatvloer 200 mm",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 200 mm",100,3.5513896194800005,2.9563453848000005,0.68511224000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,1.893399468E-2,0,-0.10900200000000002,3.5513896194800005,2.9563453848000005,0.68511224000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,1.893399468E-2,0,-0.10900200000000002,3.5513896194800005,2.9563453848000005,0.68511224000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,1.893399468E-2,0,-0.10900200000000002,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.035  |  Dycore kanaalplaatvloer 200 mm",false]
["23.01.036",995,"Dycore kanaalplaatvloer 200 mm (iso)",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 200 mm (iso)",100,4.8822130552000003,4.3855103360000003,0.69221352600000008,0,0,0,0,0,0,0,0,1.17011932E-2,0,-0.20721200000000001,4.8822130552000003,4.3855103360000003,0.69221352600000008,0,0,0,0,0,0,0,0,1.17011932E-2,0,-0.20721200000000001,4.8822130552000003,4.3855103360000003,0.69221352600000008,0,0,0,0,0,0,0,0,1.17011932E-2,0,-0.20721200000000001,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.036  |  Dycore kanaalplaatvloer 200 mm (iso)",false]
["23.01.037",996,"Dycore kanaalplaatvloer 150 mm",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 150 mm",100,3.0463570779645863,2.5413270696607357,0.60468966205185015,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5419062662000001E-2,0,-0.11507871640999999,3.0463570779645863,2.5413270696607357,0.60468966205185015,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5419062662000001E-2,0,-0.11507871640999999,3.0463570779645863,2.5413270696607357,0.60468966205185015,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5419062662000001E-2,0,-0.11507871640999999,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.037  |  Dycore kanaalplaatvloer 150 mm",false]
["23.01.038",997,"Dycore kanaalplaatvloer 260 mm",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 260 mm",100,4.3576010761920001,3.7818723200000006,0.85587688800000017,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4764868191999998E-2,0,-0.29491300000000004,4.3576010761920001,3.7818723200000006,0.85587688800000017,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4764868191999998E-2,0,-0.29491300000000004,4.3576010761920001,3.7818723200000006,0.85587688800000017,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4764868191999998E-2,0,-0.29491300000000004,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.038  |  Dycore kanaalplaatvloer 260 mm",false]
["23.01.039",998,"Dycore kanaalplaatvloer 320 mm",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 320 mm",100,5.4923677888639997,4.770605247999999,1.0797491000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8764440863999997E-2,0,-0.37675100000000006,5.4923677888639997,4.770605247999999,1.0797491000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8764440863999997E-2,0,-0.37675100000000006,5.4923677888639997,4.770605247999999,1.0797491000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8764440863999997E-2,0,-0.37675100000000006,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.039  |  Dycore kanaalplaatvloer 320 mm",false]
["23.01.040",999,"Dycore kanaalplaatvloer 400 mm",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 400 mm",100,6.3432369199999998,5.443802687999999,1.2379563560000002,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1995875999999998E-2,0,-0.36051799999999989,6.3432369199999998,5.443802687999999,1.2379563560000002,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1995875999999998E-2,0,-0.36051799999999989,6.3432369199999998,5.443802687999999,1.2379563560000002,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1995875999999998E-2,0,-0.36051799999999989,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.040  |  Dycore kanaalplaatvloer 400 mm",false]
["23.01.041",1000,"Dycore kanaalplaatvloer 260 mm (iso)",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 260 mm (iso)",100,5.7984615826000008,5.2215411200000013,0.85762220400000011,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4746258599999998E-2,0,-0.29544800000000004,5.7984615826000008,5.2215411200000013,0.85762220400000011,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4746258599999998E-2,0,-0.29544800000000004,5.7984615826000008,5.2215411200000013,0.85762220400000011,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4746258599999998E-2,0,-0.29544800000000004,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.041  |  Dycore kanaalplaatvloer 260 mm (iso)",false]
["23.01.042",1008,"VBI Kanaalplaatvloer 200 Rc 4.0 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 200 Rc 4.0 Groen",1000,3.7466837895160001,2.9965269413279998,0.38436920310799999,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36796300507999996,0,-2.1753600000000003E-3,3.7466837895160001,2.9965269413279998,0.38436920310799999,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36796300507999996,0,-2.1753600000000003E-3,3.7466837895160001,2.9965269413279998,0.38436920310799999,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36796300507999996,0,-2.1753600000000003E-3,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.042  |  VBI Kanaalplaatvloer 200 Rc 4.0 Groen",false]
["23.01.043",1009,"VBI Kanaalplaatvloer 260 Rc 4.0 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 260 Rc 4.0 Groen",1000,4.8703116627499998,3.8950601614159996,0.49971705672999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0.47836241260400003,0,-2.8279680000000001E-3,4.8703116627499998,3.8950601614159996,0.49971705672999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0.47836241260400003,0,-2.8279680000000001E-3,4.8703116627499998,3.8950601614159996,0.49971705672999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0.47836241260400003,0,-2.8279680000000001E-3,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.043  |  VBI Kanaalplaatvloer 260 Rc 4.0 Groen",false]
["23.01.044",1010,"VBI Kanaalplaatvloer 320 Rc 4.0 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 320 Rc 4.0 Groen",1000,5.9948523322840002,4.7945986306040007,0.61497245755200003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58876182012799994,0,-3.4805760000000004E-3,5.9948523322840002,4.7945986306040007,0.61497245755200003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58876182012799994,0,-3.4805760000000004E-3,5.9948523322840002,4.7945986306040007,0.61497245755200003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58876182012799994,0,-3.4805760000000004E-3,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.044  |  VBI Kanaalplaatvloer 320 Rc 4.0 Groen",false]
["23.01.045",1011,"VBI Kanaalplaatvloer 400 Rc 4.0 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 400 Rc 4.0 Groen",1000,7.4929554554319999,5.9926418826559997,0.76873828261599997,0,0,0,0,0,0,0,0,0.73592601015999992,0,-4.3507200000000006E-3,7.4929554554319999,5.9926418826559997,0.76873828261599997,0,0,0,0,0,0,0,0,0.73592601015999992,0,-4.3507200000000006E-3,7.4929554554319999,5.9926418826559997,0.76873828261599997,0,0,0,0,0,0,0,0,0.73592601015999992,0,-4.3507200000000006E-3,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.045  |  VBI Kanaalplaatvloer 400 Rc 4.0 Groen",false]
["23.01.046",1012,"VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",1000,2.5505924605939998,2.068209324128,0.30650132197000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17588181449599999,0,0,2.5505924605939998,2.068209324128,0.30650132197000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17588181449599999,0,0,2.5505924605939998,2.068209324128,0.30650132197000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17588181449599999,0,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.046  |  VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",false]
["23.01.047",1015,"VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.047  |  VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",false]
["23.01.048",1017,"VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",1000,4.8004062794239992,3.8923910218879998,0.57694360672,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33107165081600004,0,0,4.8004062794239992,3.8923910218879998,0.57694360672,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33107165081600004,0,0,4.8004062794239992,3.8923910218879998,0.57694360672,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33107165081600004,0,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.048  |  VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",false]
["23.01.049",1019,"VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",1000,6.0007395992799992,4.8657205273599997,0.72117950840000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41383956352000001,0,0,6.0007395992799992,4.8657205273599997,0.72117950840000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41383956352000001,0,0,6.0007395992799992,4.8657205273599997,0.72117950840000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41383956352000001,0,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.049  |  VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",false]
["23.01.050",1021,"VBI Leidingvloer 200 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Leidingvloer 200 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.050  |  VBI Leidingvloer 200 Groen",false]
["23.01.051",1023,"VBI Leidingvloer 260 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Leidingvloer 260 Groen",1000,4.7974638722852001,3.8900580343960001,0.57655733962200006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33084849826720003,0,0,4.7974638722852001,3.8900580343960001,0.57655733962200006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33084849826720003,0,0,4.7974638722852001,3.8900580343960001,0.57655733962200006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33084849826720003,0,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.051  |  VBI Leidingvloer 260 Groen",false]
["23.01.052",1025,"VBI Leidingvloer 320 Groen",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Vrijdragende Vloeren; VBI Leidingvloer 320 Groen",1000,7.4897963486119989,6.0731596326399995,0.90009061510800004,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51654610086399999,0,0,7.4897963486119989,6.0731596326399995,0.90009061510800004,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51654610086399999,0,0,7.4897963486119989,6.0731596326399995,0.90009061510800004,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51654610086399999,0,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.052  |  VBI Leidingvloer 320 Groen",false]
["23.01.054",1177,"Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,3,200,null,null,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm; Prefab beton C45/55",1000,9.8601098907372684,8.3570617200025765,1.5109142107980069,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3500928086493964E-3,5.5343311712823754E-3,-1.0050278425948217E-2,9.8601098907372684,8.3570617200025765,1.5109142107980069,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3500928086493964E-3,5.5343311712823754E-3,-1.0050278425948217E-2,9.8601098907372684,8.3570617200025765,1.5109142107980069,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3500928086493964E-3,5.5343311712823754E-3,-1.0050278425948217E-2,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.054  |  Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm",false]
["23.01.055",1178,"Europees zachthout balklaag, 60min WBDBO, woningscheidend; duurzame bosbouw",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,246,null,246,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Europees zachthout balklaag; 60min WBDBO; woningscheidend; duurzame bosbouw",1000,2.9920264345955756,4.7484276899131679,0.2117999866963779,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1493731397300006E-6,-1.9682178395065288,1.2448119419189999E-5,2.9920264345955756,4.7484276899131679,0.2117999866963779,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1493731397300006E-6,-1.9682178395065288,1.2448119419189999E-5,2.9920264345955756,4.7484276899131679,0.2117999866963779,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1493731397300006E-6,-1.9682178395065288,1.2448119419189999E-5,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.055  |  Europees zachthout balklaag, 60min WBDBO, woningscheidend; duurzame bosbouw",false]
["23.01.056",1179,"Houten kanaalplaat, 60 min WBDBO, woningscheidend; duurzame bosbouw",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 60 min WBDBO; woningscheidend; duurzame bosbouw",1000,5.99228263979718,8.2092269365138115,0.57050567988112522,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-2.8008820902186553,1.0074085215673049E-2,5.99228263979718,8.2092269365138115,0.57050567988112522,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-2.8008820902186553,1.0074085215673049E-2,5.99228263979718,8.2092269365138115,0.57050567988112522,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-2.8008820902186553,1.0074085215673049E-2,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.056  |  Houten kanaalplaat, 60 min WBDBO, woningscheidend; duurzame bosbouw",false]
["23.01.057",1180,"Houten kanaalplaat, 90 min WBDBO, woningscheidend; duurzame bosbouw",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 90 min WBDBO; woningscheidend; duurzame bosbouw",1000,6.2563438616028808,8.6688004086537358,0.5894396557710172,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-3.0153283164427709,1.0074085215673049E-2,6.2563438616028808,8.6688004086537358,0.5894396557710172,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-3.0153283164427709,1.0074085215673049E-2,6.2563438616028808,8.6688004086537358,0.5894396557710172,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-3.0153283164427709,1.0074085215673049E-2,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.057  |  Houten kanaalplaat, 90 min WBDBO, woningscheidend; duurzame bosbouw",false]
["23.01.058",1181,"Houten kanaalplaat; 60 min WBDBO; duurzame bosbouw",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 60 min WBDBO; duurzame bosbouw",1000,3.676045079439163,6.1098908715991502,0.24722650554872821,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6810722977087158,0,3.676045079439163,6.1098908715991502,0.24722650554872821,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6810722977087158,0,3.676045079439163,6.1098908715991502,0.24722650554872821,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6810722977087158,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren",{"$f":"A265&\"  |  \"&C265","v":"23.01.058  |  Houten kanaalplaat; 60 min WBDBO; duurzame bosbouw"},false]
["23.01.059",1182,"Houten kanaalplaat; 90 min WBDBO; duurzame bosbouw",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,280,null,280,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 90 min WBDBO; duurzame bosbouw",1000,4.0886407385089356,6.8279744218149361,0.27681084287656721,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0161445261825683,0,4.0886407385089356,6.8279744218149361,0.27681084287656721,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0161445261825683,0,4.0886407385089356,6.8279744218149361,0.27681084287656721,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0161445261825683,0,null,{"$f":"LEFT(A266,5)&\"  \"&E266","v":"23.01  Vrijdragende Vloeren"},"23.01.059  |  Houten kanaalplaat; 90 min WBDBO; duurzame bosbouw",{"$f":"ISERROR(SUM(O266:AC266))","v":false}]
["23.01.060",1183,"Kruislings gelamineerde houtenvloer, 90min WBDBO, ws; duurzame bosbouw",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,201,null,201,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Kruislings gelamineerde houtenvloer; 90min WBDBO; ws; duurzame bosbouw",1000,5.4109380749016456,8.6627272507306667,0.34020631646917232,0,0,0,0,0,0,0,2.5632353467122997E-2,5.6861406135489808E-3,-3.6233139863788648,0,5.4109380749016456,8.6627272507306667,0.34020631646917232,0,0,0,0,0,0,0,2.5632353467122997E-2,5.6861406135489808E-3,-3.6233139863788648,0,5.4109380749016456,8.6627272507306667,0.34020631646917232,0,0,0,0,0,0,0,2.5632353467122997E-2,5.6861406135489808E-3,-3.6233139863788648,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.060  |  Kruislings gelamineerde houtenvloer, 90min WBDBO, ws; duurzame bosbouw",false]
["23.01.061",1184,"Kruislings gelamineerde houtenvloer, 90min WBDBO; duurzame bosbouw",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",1000,2,201,null,201,null,3,"Vrijdragende Vloeren; Kruislings gelamineerde houtenvloer; 90min WBDBO; duurzame bosbouw",1000,5.4130546207789125,8.7473098081217682,0.3363901202900248,0,0,0,0,0,0,0,1.8887117060031999E-2,4.2613505304780804E-3,-3.6937937752233903,0,5.4130546207789125,8.7473098081217682,0.3363901202900248,0,0,0,0,0,0,0,1.8887117060031999E-2,4.2613505304780804E-3,-3.6937937752233903,0,5.4130546207789125,8.7473098081217682,0.3363901202900248,0,0,0,0,0,0,0,1.8887117060031999E-2,4.2613505304780804E-3,-3.6937937752233903,0,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.061  |  Kruislings gelamineerde houtenvloer, 90min WBDBO; duurzame bosbouw",false]
["23.01.062",1185,"Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl. isolatie",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Vrijdragende Vloeren; Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl. isolatie",75,10.360127193742171,9.487780980834243,0.73218882072357472,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.2780706975108107E-2,0.31128022008478423,-0.12834212092532427,10.360127193742171,9.487780980834243,0.73218882072357472,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.2780706975108107E-2,0.31128022008478423,-0.12834212092532427,10.360127193742171,9.487780980834243,0.73218882072357472,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.2780706975108107E-2,0.31128022008478423,-0.12834212092532427,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.062  |  Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl. isolatie",false]
["23.01.063",2074,"Houten vloerelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer",17,"Vrijdragende Vloeren","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Vrijdragende Vloeren; Houten vloerelement; HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer",75,0.77829303340000067,2.5622545040000007,5.1196222799999996E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1248125800000009E-2,0,0,-1.8864058191999997,0.77829303340000067,2.5622545040000007,5.1196222799999996E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1248125800000009E-2,0,0,-1.8864058191999997,0.77829303340000067,2.5622545040000007,5.1196222799999996E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1248125800000009E-2,0,0,-1.8864058191999997,null,"23.01  Vrijdragende Vloeren","23.01.063  |  Houten vloerelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer",false]
["23.02.003",812,"Beton, prefab; AB-FAB",18,"Balkon- en galerijvloeren","m2",1000,2,250,null,250,null,2,"Balkon- en galerijvloeren; Beton; prefab; AB-FAB",1000,10.563167852888171,9.8807584600000009,0.96138142399999993,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.10740740360000001,0,-0.38639499999999993,10.563167852888171,9.8807584600000009,0.96138142399999993,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.10740740360000001,0,-0.38639499999999993,10.563167852888171,9.8807584600000009,0.96138142399999993,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.10740740360000001,0,-0.38639499999999993,null,"23.02  Balkon- en galerijvloeren","23.02.003  |  Beton, prefab; AB-FAB",false]
["24.01.001",93,"Steektrap,verdiepinghoog; beton, prefab; AB-FAB",19,"Interne trappen","p",75,1,{"$nulls":4},2,"Interne trappen; Steektrap;verdiepinghoog; beton; prefab; AB-FAB",75,42.060317325288182,39.838106360000005,4.27254646,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.50351893999999997,0,-2.5538699999999999,42.060317325288182,39.838106360000005,4.27254646,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.50351893999999997,0,-2.5538699999999999,42.060317325288182,39.838106360000005,4.27254646,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.50351893999999997,0,-2.5538699999999999,null,"24.01  Interne trappen","24.01.001  |  Steektrap,verdiepinghoog; beton, prefab; AB-FAB",false]
["24.01.002",94,"Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw",19,"Interne trappen","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Interne trappen; Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw",75,5.574236154089327,8.2443299257769951,0.30397746307230267,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9740712347599709,0,5.574236154089327,8.2443299257769951,0.30397746307230267,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9740712347599709,0,5.574236154089327,8.2443299257769951,0.30397746307230267,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9740712347599709,0,null,"24.01  Interne trappen","24.01.002  |  Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw",false]
["24.01.004",96,"Staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",19,"Interne trappen","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Interne trappen; Staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",75,34.984464893503628,40.386273962448378,0.74479562920247355,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.89335617412822399,-2.5731800016343285,-2.6800685223846727,34.984464893503628,40.386273962448378,0.74479562920247355,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.89335617412822399,-2.5731800016343285,-2.6800685223846727,34.984464893503628,40.386273962448378,0.74479562920247355,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.89335617412822399,-2.5731800016343285,-2.6800685223846727,null,"24.01  Interne trappen","24.01.004  |  Staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",false]
["24.01.005",583,"Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",19,"Interne trappen","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Interne trappen; Europees loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",75,4.5285962849372119,9.0189627884591701,0.46654000422347947,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.9569065077454368,0,4.5285962849372119,9.0189627884591701,0.46654000422347947,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.9569065077454368,0,4.5285962849372119,9.0189627884591701,0.46654000422347947,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.9569065077454368,0,null,"24.01  Interne trappen","24.01.005  |  Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["24.01.006",584,"Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",19,"Interne trappen","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Interne trappen; Tropisch loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",75,11.437407314453562,14.728733416650522,0.51820732205985021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8095334242568093,0,11.437407314453562,14.728733416650522,0.51820732205985021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8095334242568093,0,11.437407314453562,14.728733416650522,0.51820732205985021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8095334242568093,0,null,"24.01  Interne trappen","24.01.006  |  Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["24.01.007",1099,"Naaldhout; twee kwarten, geschilderd, stootbord, duurz. bosbeheer",19,"Interne trappen","p",75,1,{"$nulls":4},2,"Interne trappen; Naaldhout; twee kwarten; geschilderd; stootbord; duurz. bosbeheer",75,18.982154889190571,18.773700860000002,0.27909714000000002,0,0,0,0,0,0,0,1.8611057019999998E-7,0.43826999999999999,0,-0.50891329691999987,18.982154889190571,18.773700860000002,0.27909714000000002,0,0,0,0,0,0,0,1.8611057019999998E-7,0.43826999999999999,0,-0.50891329691999987,18.982154889190571,18.773700860000002,0.27909714000000002,0,0,0,0,0,0,0,1.8611057019999998E-7,0.43826999999999999,0,-0.50891329691999987,null,"24.01  Interne trappen","24.01.007  |  Naaldhout; twee kwarten, geschilderd, stootbord, duurz. bosbeheer",false]
["24.02.001",97,"Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes",20,"Centrale trappen","p",1000,1,{"$nulls":4},3,"Centrale trappen; Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes",1000,62.645648136332589,51.003722643600675,10.807151308255381,0,0,0,0,0,0,0,7.0649109653139419E-2,1.1677981703942169,0.63556154045252788,-1.0392346360233511,62.645648136332589,51.003722643600675,10.807151308255381,0,0,0,0,0,0,0,7.0649109653139419E-2,1.1677981703942169,0.63556154045252788,-1.0392346360233511,62.645648136332589,51.003722643600675,10.807151308255381,0,0,0,0,0,0,0,7.0649109653139419E-2,1.1677981703942169,0.63556154045252788,-1.0392346360233511,null,"24.02  Centrale trappen","24.02.001  |  Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes",false]
["24.02.003",99,"Gecoat staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",20,"Centrale trappen","p",150,1,{"$nulls":4},3,"Centrale trappen; Gecoat staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",150,98.988545095926014,117.88487199656252,2.2009068427769285,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.1178405598505421,-8.6258715040112595,-9.3535216795516263,98.988545095926014,117.88487199656252,2.2009068427769285,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.1178405598505421,-8.6258715040112595,-9.3535216795516263,98.988545095926014,117.88487199656252,2.2009068427769285,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.1178405598505421,-8.6258715040112595,-9.3535216795516263,null,"24.02  Centrale trappen","24.02.003  |  Gecoat staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",false]
["24.02.004",100,"Meranti; onbeschilderd; duurzame bosbouw",20,"Centrale trappen","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Centrale trappen; Meranti; onbeschilderd; duurzame bosbouw",75,3.4357262756369704,13.399511644559041,1.100453421388464,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.064238790310535,0,3.4357262756369704,13.399511644559041,1.100453421388464,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.064238790310535,0,3.4357262756369704,13.399511644559041,1.100453421388464,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.064238790310535,0,null,"24.02  Centrale trappen","24.02.004  |  Meranti; onbeschilderd; duurzame bosbouw",false]
["24.02.005",101,"Europees naaldhout; geschilderd; standaard bosbouw",20,"Centrale trappen","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Centrale trappen; Europees naaldhout; geschilderd; standaard bosbouw",75,10.346714973101085,18.935491174983767,1.1462046942254862,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.7349808961081656,0,10.346714973101085,18.935491174983767,1.1462046942254862,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.7349808961081656,0,10.346714973101085,18.935491174983767,1.1462046942254862,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.7349808961081656,0,null,"24.02  Centrale trappen","24.02.005  |  Europees naaldhout; geschilderd; standaard bosbouw",false]
["27.01.00027",11374,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,210,null,210,null,2,"Platte daken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,4.0433982494536398,3.0824825570119998,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80374488391199994,0.34550121693480002,0,-0.32691560996000002,4.0433982494536398,3.0824825570119998,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80374488391199994,0.34550121693480002,0,-0.32691560996000002,4.0433982494536398,3.0824825570119998,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80374488391199994,0.34550121693480002,0,-0.32691560996000002,null,"27.01  Platte daken","27.01.00027  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; incl.wapening",false]
["27.01.00028",11375,"Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,190,null,190,null,2,"Platte daken; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortelC20/25;CEMIII; incl. wapening",1000,3.6271530021288401,2.75422955271,0.12739251363123999,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6271530021288401,2.75422955271,0.12739251363123999,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6271530021288401,2.75422955271,0.12739251363123999,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,null,"27.01  Platte daken","27.01.00028  |  Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening",false]
["27.01.00029",11376,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,210,null,210,null,2,"Platte daken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.02287447031404,3.0653893028220001,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80052752392199988,0.34538882689520001,0,-0.32701638488000001,4.02287447031404,3.0653893028220001,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80052752392199988,0.34538882689520001,0,-0.32701638488000001,4.02287447031404,3.0653893028220001,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80052752392199988,0.34538882689520001,0,-0.32701638488000001,null,"27.01  Platte daken","27.01.00029  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening",false]
["27.01.00030",11377,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,210,null,210,null,2,"Platte daken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,4.2865561994220407,3.3290710219000004,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80052752895199986,0.34538882689520001,0,-0.32701637987999999,4.2865561994220407,3.3290710219000004,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80052752895199986,0.34538882689520001,0,-0.32701637987999999,4.2865561994220407,3.3290710219000004,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80052752895199986,0.34538882689520001,0,-0.32701637987999999,null,"27.01  Platte daken","27.01.00030  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening",false]
["27.01.00031",11378,"Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,210,null,210,null,2,"Platte daken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.2734135282544408,3.3176436270800003,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.79891884592000006,0.34533262353960004,0,-0.32706676984000005,4.2734135282544408,3.3176436270800003,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.79891884592000006,0.34533262353960004,0,-0.32706676984000005,4.2734135282544408,3.3176436270800003,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.79891884592000006,0.34533262353960004,0,-0.32706676984000005,null,"27.01  Platte daken","27.01.00031  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening",false]
["27.01.00032",11379,"Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII; incl. wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,190,null,190,null,2,"Platte daken; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37;CEMIII; incl. wapening",1000,3.6271530021288401,2.75422955271,0.12739251363123999,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6271530021288401,2.75422955271,0.12739251363123999,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,3.6271530021288401,2.75422955271,0.12739251363123999,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,null,"27.01  Platte daken","27.01.00032  |  Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII; incl. wapening",false]
["27.01.00033",11415,"Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,190,null,190,null,3,"Platte daken; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",1000,8.4649611899378598,8.2675313376005999,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,8.4649611899378598,8.2675313376005999,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,8.4649611899378598,8.2675313376005999,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,null,"27.01  Platte daken","27.01.00033  |  Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",false]
["27.01.00033\r\n",11402,"Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,210,null,210,null,3,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"27.01  Platte daken","27.01.00033\r\n  |  Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",true]
["27.01.00034",11424,"Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,210,null,210,null,3,"Platte daken; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,10.027348191330283,9.8089600856935988,0.18298801817262719,0,0,0,0,0,0,0,9.9960280627740018E-3,0.16603256739966002,4.0030281070416E-3,-0.14463153610541998,10.027348191330283,9.8089600856935988,0.18298801817262719,0,0,0,0,0,0,0,9.9960280627740018E-3,0.16603256739966002,4.0030281070416E-3,-0.14463153610541998,10.027348191330283,9.8089600856935988,0.18298801817262719,0,0,0,0,0,0,0,9.9960280627740018E-3,0.16603256739966002,4.0030281070416E-3,-0.14463153610541998,null,"27.01  Platte daken","27.01.00034  |  Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",false]
["27.01.00035",11438,"Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",21,"Platte daken","m2",1000,2,190,null,190,null,3,"Platte daken; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",1000,8.83412846578406,8.6366986134468,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,8.83412846578406,8.6366986134468,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,8.83412846578406,8.6366986134468,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,null,"27.01  Platte daken","27.01.00035  |  Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",false]
["27.01.002",104,"Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",21,"Platte daken","m2",1000,2,283,null,265,null,3,"Platte daken; Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",1000,2.4133982767565429,3.4074291089634485,0.10723154320216147,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0572114206994742E-3,-1.0930335297262688,-6.1716342620984233E-3,2.4133982767565429,3.4074291089634485,0.10723154320216147,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0572114206994742E-3,-1.0930335297262688,-6.1716342620984233E-3,2.4133982767565429,3.4074291089634485,0.10723154320216147,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0572114206994742E-3,-1.0930335297262688,-6.1716342620984233E-3,null,"27.01  Platte daken","27.01.002  |  Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",false]
["27.01.004",106,"Kanaalplaatvloer; prefab beton,150mm; AB-FAB",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},2,"Platte daken; Kanaalplaatvloer; prefab beton;150mm; AB-FAB",1000,3.0531127648881693,2.6467517999999997,0.36599171599999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.9984483599999997E-2,0,-9.6308000000000001E-3,3.0531127648881693,2.6467517999999997,0.36599171599999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.9984483599999997E-2,0,-9.6308000000000001E-3,3.0531127648881693,2.6467517999999997,0.36599171599999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.9984483599999997E-2,0,-9.6308000000000001E-3,null,"27.01  Platte daken","27.01.004  |  Kanaalplaatvloer; prefab beton,150mm; AB-FAB",false]
["27.01.007",102,"Staalframe element",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},3,"Platte daken; Staalframe element",1000,1.4564842932306381,3.2697627686867006,2.2926112945593002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1478401871999977E-3,-0.38949176061285495,-1.455860667976,1.4564842932306381,3.2697627686867006,2.2926112945593002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1478401871999977E-3,-0.38949176061285495,-1.455860667976,1.4564842932306381,3.2697627686867006,2.2926112945593002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1478401871999977E-3,-0.38949176061285495,-1.455860667976,null,"27.01  Platte daken","27.01.007  |  Staalframe element",false]
["27.01.008",110,"Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",21,"Platte daken","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Platte daken; Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,null,"27.01  Platte daken","27.01.008  |  Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",false]
["27.01.011",855,"Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB",21,"Platte daken","m2",1000,2,200,null,200,null,2,"Platte daken; Kanaalplaat; prefab beton; AB-FAB",1000,3.7450125448881701,3.3346176359999999,0.42833890600000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.1936437599999996E-2,0,-6.9895999999999986E-2,3.7450125448881701,3.3346176359999999,0.42833890600000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.1936437599999996E-2,0,-6.9895999999999986E-2,3.7450125448881701,3.3346176359999999,0.42833890600000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.1936437599999996E-2,0,-6.9895999999999986E-2,null,"27.01  Platte daken","27.01.011  |  Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB",false]
["27.01.012",857,"Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},2,"Platte daken; Breedplaat; excl. druklaag; 60mm; prefab beton; AB-FAB",1000,2.6056250374399998,2.625618148,0.22036873679999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5386152640000001E-2,0,-0.27574799999999999,2.6056250374399998,2.625618148,0.22036873679999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5386152640000001E-2,0,-0.27574799999999999,2.6056250374399998,2.625618148,0.22036873679999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5386152640000001E-2,0,-0.27574799999999999,null,"27.01  Platte daken","27.01.012  |  Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB",false]
["27.01.017",1013,"VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",1000,2.5505924605939998,2.068209324128,0.30650132197000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17588181449599999,0,0,2.5505924605939998,2.068209324128,0.30650132197000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17588181449599999,0,0,2.5505924605939998,2.068209324128,0.30650132197000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17588181449599999,0,0,null,"27.01  Platte daken","27.01.017  |  VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",false]
["27.01.018",1014,"VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",1000,3.0003697996399996,2.4328602636799999,0.36058975420000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20691978176,0,0,3.0003697996399996,2.4328602636799999,0.36058975420000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20691978176,0,0,3.0003697996399996,2.4328602636799999,0.36058975420000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20691978176,0,0,null,"27.01  Platte daken","27.01.018  |  VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",false]
["27.01.019",1016,"VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,null,"27.01  Platte daken","27.01.019  |  VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",false]
["27.01.020",1018,"VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",1000,4.8004062794239992,3.8923910218879998,0.57694360672,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33107165081600004,0,0,4.8004062794239992,3.8923910218879998,0.57694360672,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33107165081600004,0,0,4.8004062794239992,3.8923910218879998,0.57694360672,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33107165081600004,0,0,null,"27.01  Platte daken","27.01.020  |  VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",false]
["27.01.021",1020,"VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",1000,6.0007395992799992,4.8657205273599997,0.72117950840000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41383956352000001,0,0,6.0007395992799992,4.8657205273599997,0.72117950840000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41383956352000001,0,0,6.0007395992799992,4.8657205273599997,0.72117950840000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41383956352000001,0,0,null,"27.01  Platte daken","27.01.021  |  VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",false]
["27.01.022",1022,"VBI Leidingvloer 200 Groen",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Platte daken; VBI Leidingvloer 200 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,null,"27.01  Platte daken","27.01.022  |  VBI Leidingvloer 200 Groen",false]
["27.01.023",1024,"VBI Leidingvloer 260 Groen",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Platte daken; VBI Leidingvloer 260 Groen",1000,4.7974638722852001,3.8900580343960001,0.57655733962200006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33084849826720003,0,0,4.7974638722852001,3.8900580343960001,0.57655733962200006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33084849826720003,0,0,4.7974638722852001,3.8900580343960001,0.57655733962200006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33084849826720003,0,0,null,"27.01  Platte daken","27.01.023  |  VBI Leidingvloer 260 Groen",false]
["27.01.024",1026,"VBI Leidingvloer 320 Groen",21,"Platte daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},1,"Platte daken; VBI Leidingvloer 320 Groen",1000,7.4897963486119989,6.0731596326399995,0.90009061510800004,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51654610086399999,0,0,7.4897963486119989,6.0731596326399995,0.90009061510800004,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51654610086399999,0,0,7.4897963486119989,6.0731596326399995,0.90009061510800004,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51654610086399999,0,0,null,"27.01  Platte daken","27.01.024  |  VBI Leidingvloer 320 Groen",false]
["27.01.026",2075,"Houten platdakelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer",21,"Platte daken","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Platte daken; Houten platdakelement; HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer",75,0.60351718039999991,2.1725614580000001,4.5545269399999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5156649800000004E-2,0,0,-1.6597461968,0.60351718039999991,2.1725614580000001,4.5545269399999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5156649800000004E-2,0,0,-1.6597461968,0.60351718039999991,2.1725614580000001,4.5545269399999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5156649800000004E-2,0,0,-1.6597461968,null,"27.01  Platte daken","27.01.026  |  Houten platdakelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer",false]
["27.02.002",113,"Europees naaldhouten balken met europees naaldhout delenn; duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Hellende daken; Europees naaldhouten balken met europees naaldhout delenn; duurzame bosbouw",75,0.9369391371092638,1.2353126205882992,5.7217710810303773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.485763803838509E-3,-0.34964813907398523,-4.4572914115155278E-3,0.9369391371092638,1.2353126205882992,5.7217710810303773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.485763803838509E-3,-0.34964813907398523,-4.4572914115155278E-3,0.9369391371092638,1.2353126205882992,5.7217710810303773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.485763803838509E-3,-0.34964813907398523,-4.4572914115155278E-3,null,"27.02  Hellende daken","27.02.002  |  Europees naaldhouten balken met europees naaldhout delenn; duurzame bosbouw",false]
["27.02.005",111,"Staalframe element",22,"Hellende daken","m2",1000,1,{"$nulls":4},3,"Hellende daken; Staalframe element",1000,1.4564842932306381,3.2697627686867006,2.2926112945593002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1478401871999977E-3,-0.38949176061285495,-1.455860667976,1.4564842932306381,3.2697627686867006,2.2926112945593002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1478401871999977E-3,-0.38949176061285495,-1.455860667976,1.4564842932306381,3.2697627686867006,2.2926112945593002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1478401871999977E-3,-0.38949176061285495,-1.455860667976,null,"27.02  Hellende daken","27.02.005  |  Staalframe element",false]
["27.02.006",116,"Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",22,"Hellende daken","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Hellende daken; Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,null,"27.02  Hellende daken","27.02.006  |  Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",false]
["27.02.013",970,"Stybenex, Sandwichelement + tengels",22,"Hellende daken","m2",75,2,1,null,1,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"27.02  Hellende daken","27.02.013  |  Stybenex, Sandwichelement + tengels",true]
["27.02.014",1006,"Stybenex, Sandwichelement, grotere overspanning + tengels",22,"Hellende daken","m2",75,2,1,null,1,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"27.02  Hellende daken","27.02.014  |  Stybenex, Sandwichelement, grotere overspanning + tengels",true]
["27.02.015",1007,"Stybenex, Sandwichelement, renovatie element + tengels",22,"Hellende daken","m2",75,2,1,null,1,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"27.02  Hellende daken","27.02.015  |  Stybenex, Sandwichelement, renovatie element + tengels",true]
["27.02.016",1098,"Dakelement; hout, zelfdr, prefab, incl.isolatie,beplating; duurz. bosb",22,"Hellende daken","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Hellende daken; Dakelement; hout; zelfdr; prefab; incl.isolatie;beplating; duurz. bosb",75,1.6854726977975605,2.3218115040000002,0.1025748532,0,0,0,0,0,0,0,1.6941699436E-4,1.5678389999999997E-2,0,-0.75476146639679997,1.6854726977975605,2.3218115040000002,0.1025748532,0,0,0,0,0,0,0,1.6941699436E-4,1.5678389999999997E-2,0,-0.75476146639679997,1.6854726977975605,2.3218115040000002,0.1025748532,0,0,0,0,0,0,0,1.6941699436E-4,1.5678389999999997E-2,0,-0.75476146639679997,null,"27.02  Hellende daken","27.02.016  |  Dakelement; hout, zelfdr, prefab, incl.isolatie,beplating; duurz. bosb",false]
["27.02.017",1186,"Dak elementen, houten ribben, PIR, spaanplaat; duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,6,null,6,null,3,"Hellende daken; Dak elementen; houten ribben; PIR; spaanplaat; duurzame bosbouw",75,3.4069252210879406,4.0916976846490769,8.9991245887703145E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.77476370944883954,0,3.4069252210879406,4.0916976846490769,8.9991245887703145E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.77476370944883954,0,3.4069252210879406,4.0916976846490769,8.9991245887703145E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.77476370944883954,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.017  |  Dak elementen, houten ribben, PIR, spaanplaat; duurzame bosbouw",false]
["27.02.018",1187,"Dak elementen, houten ribben, steenwol, multiplex; duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,6,null,6,null,3,"Hellende daken; Dak elementen; houten ribben; steenwol; multiplex; duurzame bosbouw",75,4.1381610273556895,4.8835429752748576,0.12815749241388635,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.87353944033305408,0,4.1381610273556895,4.8835429752748576,0.12815749241388635,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.87353944033305408,0,4.1381610273556895,4.8835429752748576,0.12815749241388635,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.87353944033305408,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.018  |  Dak elementen, houten ribben, steenwol, multiplex; duurzame bosbouw",false]
["27.02.019",1188,"Dak elementen, houten ribben, steenwol, spaanplaat; duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,6,null,6,null,3,"Hellende daken; Dak elementen; houten ribben; steenwol; spaanplaat; duurzame bosbouw",75,2.4068384759527213,3.0295486196410732,0.11627759752389728,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.73898774121224964,0,2.4068384759527213,3.0295486196410732,0.11627759752389728,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.73898774121224964,0,2.4068384759527213,3.0295486196410732,0.11627759752389728,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.73898774121224964,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.019  |  Dak elementen, houten ribben, steenwol, spaanplaat; duurzame bosbouw",false]
["27.02.020",1189,"Dak elementen, massief PIR, multiplex, duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,6,null,6,null,3,"Hellende daken; Dak elementen; massief PIR; multiplex; duurzame bosbouw",75,7.2740145691165186,6.9844315688123748,8.0845811014504776E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20873718928963905,0,7.2740145691165186,6.9844315688123748,8.0845811014504776E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20873718928963905,0,7.2740145691165186,6.9844315688123748,8.0845811014504776E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20873718928963905,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.020  |  Dak elementen, massief PIR, multiplex, duurzame bosbouw",false]
["27.02.021",1190,"Dak elementen, massief PIR, spaanplaat en OSB; duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,6,null,6,null,3,"Hellende daken; Dak elementen; massief PIR; spaanplaat en OSB; duurzame bosbouw",75,4.5603510482824179,4.2602431614405303,6.0135071656765175E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.23997281518512334,0,4.5603510482824179,4.2602431614405303,6.0135071656765175E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.23997281518512334,0,4.5603510482824179,4.2602431614405303,6.0135071656765175E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.23997281518512334,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.021  |  Dak elementen, massief PIR, spaanplaat en OSB; duurzame bosbouw",false]
["27.02.028",1197,"Renovatie dakelement, houten ribben, PIR, spaanplaat ; duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Hellende daken; Renovatie dakelement; houten ribben; PIR; spaanplaat ; duurzame bosbouw",75,2.5450412611989819,3.2422284446246534,8.4739081831076382E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.78192626525674847,0,2.5450412611989819,3.2422284446246534,8.4739081831076382E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.78192626525674847,0,2.5450412611989819,3.2422284446246534,8.4739081831076382E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.78192626525674847,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.028  |  Renovatie dakelement, houten ribben, PIR, spaanplaat ; duurzame bosbouw",false]
["27.02.029",1198,"Renovatie dakelement, houten ribben, steenwol, multiplex; duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Hellende daken; Renovatie dakelement; houten ribben; steenwol; multiplex; duurzame bosbouw",75,3.3991291533452372,4.1026664709565237,0.1027907905356307,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.80632810814691691,0,3.3991291533452372,4.1026664709565237,0.1027907905356307,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.80632810814691691,0,3.3991291533452372,4.1026664709565237,0.1027907905356307,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.80632810814691691,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.029  |  Renovatie dakelement, houten ribben, steenwol, multiplex; duurzame bosbouw",false]
["27.02.030",1199,"Renovatie dakelement; houten ribben steenwol, spaanplaat; duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Hellende daken; Renovatie dakelement; houten ribben steenwol; spaanplaat; duurzame bosbouw",75,1.6678066019422686,2.2486721153227394,9.0910895645641601E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.67177640902611246,0,1.6678066019422686,2.2486721153227394,9.0910895645641601E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.67177640902611246,0,1.6678066019422686,2.2486721153227394,9.0910895645641601E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.67177640902611246,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.030  |  Renovatie dakelement; houten ribben steenwol, spaanplaat; duurzame bosbouw",false]
["27.02.031",1200,"Renovatie dakelement, massief PIR, multiplex, duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Hellende daken; Renovatie dakelement; massief PIR; multiplex; duurzame bosbouw",75,4.9902715563645152,5.0811564753536977,6.9078094698550599E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15996301368773139,0,4.9902715563645152,5.0811564753536977,6.9078094698550599E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15996301368773139,0,4.9902715563645152,5.0811564753536977,6.9078094698550599E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15996301368773139,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.031  |  Renovatie dakelement, massief PIR, multiplex, duurzame bosbouw",false]
["27.02.032",1201,"Renovatie dakelement, massief PIR, spaanplaat en OSB, duurzame bosbouw",22,"Hellende daken","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Hellende daken; Renovatie dakelement; massief PIR; spaanplaat en OSB; duurzame bosbouw",75,3.2016684963899129,3.1279149412798413,5.3134025240933636E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0619529869137804E-2,0,3.2016684963899129,3.1279149412798413,5.3134025240933636E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0619529869137804E-2,0,3.2016684963899129,3.1279149412798413,5.3134025240933636E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0619529869137804E-2,0,null,"27.02  Hellende daken","27.02.032  |  Renovatie dakelement, massief PIR, spaanplaat en OSB, duurzame bosbouw",false]
["27.02.033",1202,"Renovatie dakelement; Cellenbeton",22,"Hellende daken","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Hellende daken; Renovatie dakelement; Cellenbeton",75,5.575188549904456,4.9952731175627285,0.38884498577004312,0,0,0,0,0,0,0,0,4.5089309994490135E-3,0.17303472257388819,1.3526792998347038E-2,5.575188549904456,4.9952731175627285,0.38884498577004312,0,0,0,0,0,0,0,0,4.5089309994490135E-3,0.17303472257388819,1.3526792998347038E-2,5.575188549904456,4.9952731175627285,0.38884498577004312,0,0,0,0,0,0,0,0,4.5089309994490135E-3,0.17303472257388819,1.3526792998347038E-2,null,"27.02  Hellende daken","27.02.033  |  Renovatie dakelement; Cellenbeton",false]
["28.01.00030",11370,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,250,null,250,null,2,"Massieve wanden dragend; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.0463945633879597,2.895521262066,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.95018450890000006,7.8894658518799995E-2,0,-2.0891960000000001E-2,4.0463945633879597,2.895521262066,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.95018450890000006,7.8894658518799995E-2,0,-2.0891960000000001E-2,4.0463945633879597,2.895521262066,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.95018450890000006,7.8894658518799995E-2,0,-2.0891960000000001E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.00030  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["28.01.00031",11371,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,250,null,250,null,2,"Massieve wanden dragend; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,4.0180764947927603,2.8723489754740004,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.9453584750620001,7.8718730353599997E-2,0,-2.1035780000000004E-2,4.0180764947927603,2.8723489754740004,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.9453584750620001,7.8718730353599997E-2,0,-2.1035780000000004E-2,4.0180764947927603,2.8723489754740004,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.9453584750620001,7.8718730353599997E-2,0,-2.1035780000000004E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.00031  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["28.01.00032",11372,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,250,null,250,null,2,"Massieve wanden dragend; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,4.3320342057227599,3.1863066810539999,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.94535848025200009,7.8718730513599997E-2,0,-2.1035780000000004E-2,4.3320342057227599,3.1863066810539999,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.94535848025200009,7.8718730513599997E-2,0,-2.1035780000000004E-2,4.3320342057227599,3.1863066810539999,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.94535848025200009,7.8718730513599997E-2,0,-2.1035780000000004E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.00032  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["28.01.00033",11373,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,250,null,250,null,2,"Massieve wanden dragend; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.3108992108635595,3.1686022249959995,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.9421411102620002,7.8601441702399993E-2,0,-2.113166E-2,4.3108992108635595,3.1686022249959995,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.9421411102620002,7.8601441702399993E-2,0,-2.113166E-2,4.3108992108635595,3.1686022249959995,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.9421411102620002,7.8601441702399993E-2,0,-2.113166E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.00033  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["28.01.00034",11426,"Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,250,null,250,null,3,"Massieve wanden dragend; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,6.227849065678317,5.7854937955269961,0.20887440838379362,0,0,0,0,0,0,0,1.1580459945718283E-2,0.24148715807890919,5.575422575332256E-4,-2.0144298514633455E-2,6.227849065678317,5.7854937955269961,0.20887440838379362,0,0,0,0,0,0,0,1.1580459945718283E-2,0.24148715807890919,5.575422575332256E-4,-2.0144298514633455E-2,6.227849065678317,5.7854937955269961,0.20887440838379362,0,0,0,0,0,0,0,1.1580459945718283E-2,0.24148715807890919,5.575422575332256E-4,-2.0144298514633455E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend",{"$f":"A329&\"  |  \"&C329","v":"28.01.00034  |  Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening"},false]
["28.01.00035",11428,"Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,250,null,250,null,3,"Massieve wanden dragend; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,6.872583942686096,6.4188680248628005,0.21423875853729962,0,0,0,0,0,0,0,1.1877871402527001E-2,0.24768907474037999,5.7186115814879994E-4,-2.0661648015059996E-2,6.872583942686096,6.4188680248628005,0.21423875853729962,0,0,0,0,0,0,0,1.1877871402527001E-2,0.24768907474037999,5.7186115814879994E-4,-2.0661648015059996E-2,6.872583942686096,6.4188680248628005,0.21423875853729962,0,0,0,0,0,0,0,1.1877871402527001E-2,0.24768907474037999,5.7186115814879994E-4,-2.0661648015059996E-2,null,{"$f":"LEFT(A330,5)&\"  \"&E330","v":"28.01  Massieve wanden, dragend"},"28.01.00035  |  Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",{"$f":"ISERROR(SUM(O330:AC330))","v":false}]
["28.01.00036",11470,"kalkzandsteen elementen VNK",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden dragend; kalkzandsteen elementen VNK",1000,1.4766119264731201,1.2934286908212,0.38399457950400001,0,-0.35392562800000005,0,0,0,0,0,0.13900964478180003,1.4104639366119998E-2,0,0,1.4766119264731201,1.2934286908212,0.38399457950400001,0,-0.35392562800000005,0,0,0,0,0,0.13900964478180003,1.4104639366119998E-2,0,0,1.4766119264731201,1.2934286908212,0.38399457950400001,0,-0.35392562800000005,0,0,0,0,0,0.13900964478180003,1.4104639366119998E-2,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.00036  |  kalkzandsteen elementen VNK",false]
["28.01.00037",11471,"Kalkzandsteen lijmblokken VNK",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden dragend; Kalkzandsteen lijmblokken VNK",1000,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.00037  |  Kalkzandsteen lijmblokken VNK",false]
["28.01.002",120,"Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden dragend; Beton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.002  |  Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB",false]
["28.01.003",118,"Baksteen geperforeerd",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,300,null,300,null,3,"Massieve wanden dragend; Baksteen geperforeerd",1000,5.2412719743074252,4.5127279892609984,0.68436875327549618,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7008490285762621E-3,1.737183565662679E-2,2.010254708572878E-2,5.2412719743074252,4.5127279892609984,0.68436875327549618,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7008490285762621E-3,1.737183565662679E-2,2.010254708572878E-2,5.2412719743074252,4.5127279892609984,0.68436875327549618,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7008490285762621E-3,1.737183565662679E-2,2.010254708572878E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.003  |  Baksteen geperforeerd",false]
["28.01.004",123,"Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Massieve wanden dragend; Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.004  |  Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",false]
["28.01.005",122,"Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Massieve wanden dragend; Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",1000,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.005  |  Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",false]
["28.01.006",121,"Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Massieve wanden dragend; Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",1000,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.006  |  Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",false]
["28.01.007",117,"Baksteenmetselwerk; KNB",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden dragend; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.007  |  Baksteenmetselwerk; KNB",false]
["28.01.008",126,"Kalkzandsteen elementen",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden dragend; Kalkzandsteen elementen",1000,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.008  |  Kalkzandsteen elementen",false]
["28.01.009",125,"Kalkzandsteen lijmblokken",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden dragend; Kalkzandsteen lijmblokken",1000,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.009  |  Kalkzandsteen lijmblokken",false]
["28.01.010",124,"Kalkzandsteen metselwerk",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden dragend; Kalkzandsteen metselwerk",1000,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.010  |  Kalkzandsteen metselwerk",false]
["28.01.011",722,"Beton, prefab; ankerloze spouw, beide schillen; AB-FAB",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,200,null,200,null,2,"Massieve wanden dragend; Beton; prefab; ankerloze spouw; beide schillen; AB-FAB",1000,7.2247708304881701,6.0787545840000003,0.99110673600000021,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15489394519999999,0,0,7.2247708304881701,6.0787545840000003,0.99110673600000021,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15489394519999999,0,0,7.2247708304881701,6.0787545840000003,0.99110673600000021,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15489394519999999,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.011  |  Beton, prefab; ankerloze spouw, beide schillen; AB-FAB",false]
["28.01.012",723,"Lichtbeton, prefab; ankerloze spouw, beide schillen; AB-FAB",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,200,null,200,null,2,"Massieve wanden dragend; Lichtbeton; prefab; ankerloze spouw; beide schillen; AB-FAB",1000,5.6852033817763408,4.6651329560000008,0.94518905600000003,0,0,0,0,0,0,0,3.1130576340000005E-5,8.0819039199999984E-2,0,-5.9688000000000007E-3,5.6852033817763408,4.6651329560000008,0.94518905600000003,0,0,0,0,0,0,0,3.1130576340000005E-5,8.0819039199999984E-2,0,-5.9688000000000007E-3,5.6852033817763408,4.6651329560000008,0.94518905600000003,0,0,0,0,0,0,0,3.1130576340000005E-5,8.0819039199999984E-2,0,-5.9688000000000007E-3,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.012  |  Lichtbeton, prefab; ankerloze spouw, beide schillen; AB-FAB",false]
["28.01.013",724,"Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden dragend; Beton; prefab; utiliteitsbouw; AB-FAB",1000,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.013  |  Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB",false]
["28.01.019",934,"Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Massieve wanden dragend; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.019  |  Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",false]
["28.01.020",974,"BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",23,"Massieve wanden, dragend","m2",100,2,100,null,100,null,2,"Massieve wanden dragend; BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.020  |  BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",false]
["28.01.021",1203,"Baksteen (gelijmd)",23,"Massieve wanden, dragend","m2",75,2,100,null,100,null,3,"Massieve wanden dragend; Baksteen (gelijmd)",75,3.9011163987064061,3.0445352958043364,0.4412038452180449,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35980048115192997,5.5576776532095494E-2,0,3.9011163987064061,3.0445352958043364,0.4412038452180449,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35980048115192997,5.5576776532095494E-2,0,3.9011163987064061,3.0445352958043364,0.4412038452180449,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35980048115192997,5.5576776532095494E-2,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.021  |  Baksteen (gelijmd)",false]
["28.01.022",1204,"Betonblokken (gelijmd)",23,"Massieve wanden, dragend","m2",75,2,100,null,100,null,3,"Massieve wanden dragend; Betonblokken (gelijmd)",75,3.2467223861364318,2.5720287341233941,0.61308634870436851,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4391009725615076E-3,3.5850899418423413E-2,1.931730291768452E-2,3.2467223861364318,2.5720287341233941,0.61308634870436851,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4391009725615076E-3,3.5850899418423413E-2,1.931730291768452E-2,3.2467223861364318,2.5720287341233941,0.61308634870436851,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4391009725615076E-3,3.5850899418423413E-2,1.931730291768452E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.022  |  Betonblokken (gelijmd)",false]
["28.01.023",1205,"Cellenbetonblokken",23,"Massieve wanden, dragend","m2",75,2,150,null,150,null,3,"Massieve wanden dragend; Cellenbetonblokken",75,4.2825554412494036,3.8675823629781196,0.34375814401139637,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4511321879255102E-3,5.7410405508186116E-2,1.0353396563776528E-2,4.2825554412494036,3.8675823629781196,0.34375814401139637,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4511321879255102E-3,5.7410405508186116E-2,1.0353396563776528E-2,4.2825554412494036,3.8675823629781196,0.34375814401139637,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4511321879255102E-3,5.7410405508186116E-2,1.0353396563776528E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.023  |  Cellenbetonblokken",false]
["28.01.024",1206,"Grenen logs, niet verduurzaamd, duurzame bosbouw",23,"Massieve wanden, dragend","m2",75,2,140,null,140,null,3,"Massieve wanden dragend; Grenen logs; niet verduurzaamd; duurzame bosbouw",75,0.65850545957616347,2.5168217841748799,0.20524233328080302,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0635586578795193,0,0.65850545957616347,2.5168217841748799,0.20524233328080302,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0635586578795193,0,0.65850545957616347,2.5168217841748799,0.20524233328080302,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0635586578795193,0,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.024  |  Grenen logs, niet verduurzaamd, duurzame bosbouw",false]
["28.01.025",1207,"Holle betonnenblokken (gemetseld)",23,"Massieve wanden, dragend","m2",75,2,140,null,140,null,3,"Massieve wanden dragend; Holle betonnenblokken (gemetseld)",75,4.2713603071838611,3.3596391187364572,0.78281647702531665,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0035183805682118E-3,9.6890637899814266E-2,2.4010555141704637E-2,4.2713603071838611,3.3596391187364572,0.78281647702531665,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0035183805682118E-3,9.6890637899814266E-2,2.4010555141704637E-2,4.2713603071838611,3.3596391187364572,0.78281647702531665,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0035183805682118E-3,9.6890637899814266E-2,2.4010555141704637E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.025  |  Holle betonnenblokken (gemetseld)",false]
["28.01.026",1208,"Kruislings gelamineerde houten wand, 60min WBDBO, duurzame bosbouw",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,78,null,78,null,3,"Massieve wanden dragend; Kruislings gelamineerde houten wand; 60min WBDBO; duurzame bosbouw",75,3.8279436013388417,5.1505695645791256,0.14788374828513157,0,0,0,0,0,0,0,4.81346429928E-2,1.1691052437791999E-2,-1.3981129332272071,-0.1322224737288,3.8279436013388417,5.1505695645791256,0.14788374828513157,0,0,0,0,0,0,0,4.81346429928E-2,1.1691052437791999E-2,-1.3981129332272071,-0.1322224737288,3.8279436013388417,5.1505695645791256,0.14788374828513157,0,0,0,0,0,0,0,4.81346429928E-2,1.1691052437791999E-2,-1.3981129332272071,-0.1322224737288,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.026  |  Kruislings gelamineerde houten wand, 60min WBDBO, duurzame bosbouw",false]
["28.01.027",1209,"Kruislings gelamineerde houten wand, 90min WBDBO, duurzame bosbouw",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,3,"Massieve wanden dragend; Kruislings gelamineerde houten wand; 90min WBDBO; duurzame bosbouw",75,4.3171415948948626,6.0019722011535013,0.18296070109188883,0,0,0,0,0,0,0,4.81346429928E-2,1.1691052437791999E-2,-1.795394529052319,-0.1322224737288,4.3171415948948626,6.0019722011535013,0.18296070109188883,0,0,0,0,0,0,0,4.81346429928E-2,1.1691052437791999E-2,-1.795394529052319,-0.1322224737288,4.3171415948948626,6.0019722011535013,0.18296070109188883,0,0,0,0,0,0,0,4.81346429928E-2,1.1691052437791999E-2,-1.795394529052319,-0.1322224737288,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.027  |  Kruislings gelamineerde houten wand, 90min WBDBO, duurzame bosbouw",false]
["28.01.028",1210,"Stampleem",23,"Massieve wanden, dragend","m2",75,2,200,null,200,null,3,"Massieve wanden dragend; Stampleem",75,3.8605460436525525,2.3277144241260004,1.46601666629145,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5746871065275354E-2,3.8274689740013996E-3,4.7240613195826051E-2,3.8605460436525525,2.3277144241260004,1.46601666629145,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5746871065275354E-2,3.8274689740013996E-3,4.7240613195826051E-2,3.8605460436525525,2.3277144241260004,1.46601666629145,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5746871065275354E-2,3.8274689740013996E-3,4.7240613195826051E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.028  |  Stampleem",false]
["28.01.029",2050,"Baksteenmetselwerk",23,"Massieve wanden, dragend","m2",1000,2,100,null,100,null,3,"Massieve wanden dragend; Baksteenmetselwerk",1000,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,null,"28.01  Massieve wanden, dragend","28.01.029  |  Baksteenmetselwerk",false]
["28.02.00028",11365,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,400,500,400,500,2,"Liggers + balken; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,4.5559453750416008,3.6449900541880003,0.1522552555976,0,0,0,0,0,0,0,0.77348484007000018,0.63163588554600003,0,-0.64642066036000001,4.5559453750416008,3.6449900541880003,0.1522552555976,0,0,0,0,0,0,0,0.77348484007000018,0.63163588554600003,0,-0.64642066036000001,4.5559453750416008,3.6449900541880003,0.1522552555976,0,0,0,0,0,0,0,0.77348484007000018,0.63163588554600003,0,-0.64642066036000001,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.00028  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["28.02.00029",11366,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,400,500,400,500,2,"Liggers + balken; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.5295366186976,3.6237270939840007,0.15225525543759999,0,0,0,0,0,0,0,0.76865880736199987,0.63146728215399994,0,-0.64657182024000004,4.5295366186976,3.6237270939840007,0.15225525543759999,0,0,0,0,0,0,0,0.76865880736199987,0.63146728215399994,0,-0.64657182024000004,4.5295366186976,3.6237270939840007,0.15225525543759999,0,0,0,0,0,0,0,0.76865880736199987,0.63146728215399994,0,-0.64657182024000004,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.00029  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["28.02.00030",11367,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,400,500,400,500,2,"Liggers + balken; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,4.7871738566496003,3.8796490589840005,0.1522552555976,0,0,0,0,0,0,0,0.77026748554000002,0.63152348680800008,0,-0.64652143027999998,4.7871738566496003,3.8796490589840005,0.1522552555976,0,0,0,0,0,0,0,0.77026748554000002,0.63152348680800008,0,-0.64652143027999998,4.7871738566496003,3.8796490589840005,0.1522552555976,0,0,0,0,0,0,0,0.77026748554000002,0.63152348680800008,0,-0.64652143027999998,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.00030  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["28.02.00031",11368,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,400,500,400,500,2,"Liggers + balken; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.7675490491755994,3.8634547756040001,0.15225525543759999,0,0,0,0,0,0,0,0.76705013156400004,0.63141109176999999,0,-0.64662220520000002,4.7675490491755994,3.8634547756040001,0.15225525543759999,0,0,0,0,0,0,0,0.76705013156400004,0.63141109176999999,0,-0.64662220520000002,4.7675490491755994,3.8634547756040001,0.15225525543759999,0,0,0,0,0,0,0,0.76705013156400004,0.63141109176999999,0,-0.64662220520000002,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.00031  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["28.02.00032",11404,"Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,500,400,500,400,3,"Liggers + balken; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,13.769909512399558,13.7376069947376,0.177743138670864,0,0,0,0,0,0,0,9.5508608211120026E-3,0.11287234292880001,7.6248154419839998E-3,-0.27548864020079994,13.769909512399558,13.7376069947376,0.177743138670864,0,0,0,0,0,0,0,9.5508608211120026E-3,0.11287234292880001,7.6248154419839998E-3,-0.27548864020079994,13.769909512399558,13.7376069947376,0.177743138670864,0,0,0,0,0,0,0,9.5508608211120026E-3,0.11287234292880001,7.6248154419839998E-3,-0.27548864020079994,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.00032  |  Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",false]
["28.02.00033",11432,"Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,400,500,400,500,3,"Liggers + balken; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,14.159723727610757,14.1274212099488,0.177743138670864,0,0,0,0,0,0,0,9.5508608211120026E-3,0.11287234292880001,7.6248154419839998E-3,-0.27548864020079994,14.159723727610757,14.1274212099488,0.177743138670864,0,0,0,0,0,0,0,9.5508608211120026E-3,0.11287234292880001,7.6248154419839998E-3,-0.27548864020079994,14.159723727610757,14.1274212099488,0.177743138670864,0,0,0,0,0,0,0,9.5508608211120026E-3,0.11287234292880001,7.6248154419839998E-3,-0.27548864020079994,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.00033  |  Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",false]
["28.02.005",128,"Staal; INP",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.005  |  Staal; INP",false]
["28.02.006",129,"Staal; HEA",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.006  |  Staal; HEA",false]
["28.02.007",130,"Staal; HEB",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.007  |  Staal; HEB",false]
["28.02.008",131,"Staal; HEM",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.008  |  Staal; HEM",false]
["28.02.009",132,"Staal; L-gelijkzijdig 40x40",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,40,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.009  |  Staal; L-gelijkzijdig 40x40",false]
["28.02.010",133,"Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,50,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.010  |  Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",false]
["28.02.011",134,"Staal; Buisprofiel",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,42.4,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.011  |  Staal; Buisprofiel",false]
["28.02.012",136,"Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,50,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.012  |  Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",false]
["28.02.013",135,"Staal; UNP",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.013  |  Staal; UNP",false]
["28.02.014",137,"Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,40,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.014  |  Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",false]
["28.02.015",127,"Staal; IPE",24,"Liggers + balken","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Liggers + balken; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.015  |  Staal; IPE",false]
["28.02.017",588,"Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,90,300,90,300,3,"Liggers + balken; Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",1000,0.65512674565361761,1.0449032357958248,4.3048987535565769E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43282547767777285,0,0.65512674565361761,1.0449032357958248,4.3048987535565769E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43282547767777285,0,0.65512674565361761,1.0449032357958248,4.3048987535565769E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43282547767777285,0,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.017  |  Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",false]
["28.02.019",811,"Beton, prefab; AB-FAB",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,400,600,400,600,2,"Liggers + balken; Beton; prefab; AB-FAB",1000,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.019  |  Beton, prefab; AB-FAB",false]
["28.02.024",1092,"Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,295,200,295,200,2,"Liggers + balken; Europees Naaldhout; gedroogd; geschaafd; duurzame bosbouw",1000,0.14297038138880011,0.979744314324,6.8279176053599996E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3486073239199993E-2,1.42072E-7,0,-0.94853932429999988,0.14297038138880011,0.979744314324,6.8279176053599996E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3486073239199993E-2,1.42072E-7,0,-0.94853932429999988,0.14297038138880011,0.979744314324,6.8279176053599996E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3486073239199993E-2,1.42072E-7,0,-0.94853932429999988,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.024  |  Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw",false]
["28.02.025",1095,"Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassing, duurzaam geproduceerd",24,"Liggers + balken","m1",1000,2,240,2500,240,2500,2,"Liggers + balken; Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassing; duurzaam geproduceerd",1000,7.9345545840960021,23.135745460799999,0.71130915143999995,0,0,0,0,0,0,0,0.47407727496000002,0,0,-16.386577303103998,7.9345545840960021,23.135745460799999,0.71130915143999995,0,0,0,0,0,0,0,0.47407727496000002,0,0,-16.386577303103998,7.9345545840960021,23.135745460799999,0.71130915143999995,0,0,0,0,0,0,0,0.47407727496000002,0,0,-16.386577303103998,null,"28.02  Liggers + balken","28.02.025  |  Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassing, duurzaam geproduceerd",false]
["28.03.001",145,"Beton, prefab; wapening:120kg/m3",25,"Consoles","m1",1000,2,200,476,200,476,3,"Consoles; Beton; prefab; wapening:120kg/m3",1000,5.6086349553033861,5.0125242256493046,0.75040293959054827,0,0,0,0,0,0,0,4.7644631085114186E-3,3.6799422003235299E-2,9.3292773411890521E-5,-0.19594938782162491,5.6086349553033861,5.0125242256493046,0.75040293959054827,0,0,0,0,0,0,0,4.7644631085114186E-3,3.6799422003235299E-2,9.3292773411890521E-5,-0.19594938782162491,5.6086349553033861,5.0125242256493046,0.75040293959054827,0,0,0,0,0,0,0,4.7644631085114186E-3,3.6799422003235299E-2,9.3292773411890521E-5,-0.19594938782162491,null,"28.03  Consoles","28.03.001  |  Beton, prefab; wapening:120kg/m3",false]
["28.03.002",144,"Staal; INP",25,"Consoles","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Consoles; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,null,"28.03  Consoles","28.03.002  |  Staal; INP",false]
["28.03.003",143,"Staal; IPE",25,"Consoles","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Consoles; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,null,"28.03  Consoles","28.03.003  |  Staal; IPE",false]
["28.03.004",151,"Staal; Buisprofiel",25,"Consoles","m1",1000,3,42.4,null,null,null,2,"Consoles; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,null,"28.03  Consoles","28.03.004  |  Staal; Buisprofiel",false]
["28.03.005",154,"Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",25,"Consoles","m1",1000,3,40,null,null,null,2,"Consoles; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,null,"28.03  Consoles","28.03.005  |  Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",false]
["28.03.006",148,"Staal; HEB",25,"Consoles","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Consoles; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,null,"28.03  Consoles","28.03.006  |  Staal; HEB",false]
["28.03.007",152,"Staal; UNP",25,"Consoles","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Consoles; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,null,"28.03  Consoles","28.03.007  |  Staal; UNP",false]
["28.03.008",153,"Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",25,"Consoles","m1",1000,3,50,null,null,null,2,"Consoles; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,null,"28.03  Consoles","28.03.008  |  Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",false]
["28.03.009",147,"Staal; HEA",25,"Consoles","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Consoles; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,null,"28.03  Consoles","28.03.009  |  Staal; HEA",false]
["28.03.010",150,"Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",25,"Consoles","m1",1000,3,50,null,null,null,2,"Consoles; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,null,"28.03  Consoles","28.03.010  |  Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",false]
["28.03.011",149,"Staal; L-geljkzijdig 40x40",25,"Consoles","m1",1000,3,40,null,null,null,2,"Consoles; Staal; L-geljkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,null,"28.03  Consoles","28.03.011  |  Staal; L-geljkzijdig 40x40",false]
["28.03.012",146,"Staal; HEM",25,"Consoles","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Consoles; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,null,"28.03  Consoles","28.03.012  |  Staal; HEM",false]
["28.04.001",161,"Beton, prefab; AB-FAB",26,"Lateien","m1",75,2,100,60,100,60,2,"Lateien; Beton; prefab; AB-FAB",75,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,null,"28.04  Lateien","28.04.001  |  Beton, prefab; AB-FAB",false]
["28.04.003",160,"Staal; HEA",26,"Lateien","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Lateien; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,null,"28.04  Lateien","28.04.003  |  Staal; HEA",false]
["28.04.004",163,"Staal; L-gelijkzijdig 40x40",26,"Lateien","m1",1000,3,40,null,null,null,2,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,null,"28.04  Lateien","28.04.004  |  Staal; L-gelijkzijdig 40x40",false]
["28.04.005",156,"Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",26,"Lateien","m1",1000,3,50,null,null,null,2,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,null,"28.04  Lateien","28.04.005  |  Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",false]
["28.04.006",159,"Staal; Buisprofiel",26,"Lateien","m1",1000,3,42.4,null,null,null,2,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,null,"28.04  Lateien",{"$f":"A393&\"  |  \"&C393","v":"28.04.006  |  Staal; Buisprofiel"},false]
["28.04.007",167,"Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",26,"Lateien","m1",1000,3,40,null,null,null,2,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,null,{"$f":"LEFT(A394,5)&\"  \"&E394","v":"28.04  Lateien"},"28.04.007  |  Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",{"$f":"ISERROR(SUM(O394:AC394))","v":false}]
["28.04.008",166,"Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",26,"Lateien","m1",1000,3,50,null,null,null,2,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,null,"28.04  Lateien","28.04.008  |  Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",false]
["28.04.009",164,"Staal; INP",26,"Lateien","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Lateien; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,null,"28.04  Lateien","28.04.009  |  Staal; INP",false]
["28.04.010",157,"Staal; HEB",26,"Lateien","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Lateien; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,null,"28.04  Lateien","28.04.010  |  Staal; HEB",false]
["28.04.011",158,"Staal; HEM",26,"Lateien","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Lateien; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,null,"28.04  Lateien","28.04.011  |  Staal; HEM",false]
["28.04.012",165,"Staal; IPE",26,"Lateien","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Lateien; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,null,"28.04  Lateien","28.04.012  |  Staal; IPE",false]
["28.04.013",155,"Staal; UNP",26,"Lateien","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Lateien; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,null,"28.04  Lateien","28.04.013  |  Staal; UNP",false]
["28.05.00029",11361,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",27,"Kolommen","m1",1000,2,320,320,320,320,2,"Kolommen; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,2.6686683037849601,2.2041497558579999,8.7602898974959986E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39994162421400004,0.467432634018,0,-0.49045860928000001,2.6686683037849601,2.2041497558579999,8.7602898974959986E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39994162421400004,0.467432634018,0,-0.49045860928000001,2.6686683037849601,2.2041497558579999,8.7602898974959986E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39994162421400004,0.467432634018,0,-0.49045860928000001,null,"28.05  Kolommen","28.05.00029  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["28.05.00030",11362,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",27,"Kolommen","m1",1000,2,320,320,320,320,2,"Kolommen; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,2.6522382972033607,2.1911502835460004,8.760289847496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.4905593842,2.6522382972033607,2.1911502835460004,8.760289847496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.4905593842,2.6522382972033607,2.1911502835460004,8.760289847496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.4905593842,null,"28.05  Kolommen","28.05.00030  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["28.05.00031",11363,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",27,"Kolommen","m1",1000,2,320,320,320,320,2,"Kolommen; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,2.7806026634953604,2.3195146443380006,8.7602898974959986E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.49055937920000003,2.7806026634953604,2.3195146443380006,8.7602898974959986E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.49055937920000003,2.7806026634953604,2.3195146443380006,8.7602898974959986E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.49055937920000003,null,"28.05  Kolommen","28.05.00031  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII; incl.wapening\r\n",false]
["28.05.00032",11364,"Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",27,"Kolommen","m1",1000,2,320,320,320,320,2,"Kolommen; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,2.7775047566013602,2.3164167429439999,8.760289847496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.4905593842,2.7775047566013602,2.3164167429439999,8.760289847496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.4905593842,2.7775047566013602,2.3164167429439999,8.760289847496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.4905593842,null,"28.05  Kolommen","28.05.00032  |  Betonhuis; beton,in het werk gestort,C30/37,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening\r\n",false]
["28.05.00033",11406,"Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",27,"Kolommen","m1",1000,2,320,320,320,320,3,"Kolommen; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,9.24011221694618,9.3075184716436006,9.2513846767211999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.896839658282001E-3,3.6080927446200006E-2,5.7186115814879994E-3,-0.20661648015059997,9.24011221694618,9.3075184716436006,9.2513846767211999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.896839658282001E-3,3.6080927446200006E-2,5.7186115814879994E-3,-0.20661648015059997,9.24011221694618,9.3075184716436006,9.2513846767211999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.896839658282001E-3,3.6080927446200006E-2,5.7186115814879994E-3,-0.20661648015059997,null,"28.05  Kolommen","28.05.00033  |  Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening",false]
["28.05.00034\r\n",11434,"Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",27,"Kolommen","m1",1000,2,320,320,320,320,3,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"28.05  Kolommen","28.05.00034\r\n  |  Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening",true]
["28.05.004",178,"Staal; HEM",27,"Kolommen","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,null,"28.05  Kolommen","28.05.004  |  Staal; HEM",false]
["28.05.005",177,"Staal; HEB",27,"Kolommen","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,null,"28.05  Kolommen","28.05.005  |  Staal; HEB",false]
["28.05.006",175,"Staal; INP",27,"Kolommen","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,null,"28.05  Kolommen","28.05.006  |  Staal; INP",false]
["28.05.007",174,"Staal; IPE",27,"Kolommen","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,null,"28.05  Kolommen","28.05.007  |  Staal; IPE",false]
["28.05.011",176,"Staal; HEA",27,"Kolommen","m1",1000,3,100,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,null,"28.05  Kolommen","28.05.011  |  Staal; HEA",false]
["28.05.012",179,"Staal; L-gelijkzijdig 40x40",27,"Kolommen","m1",1000,3,40,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,null,"28.05  Kolommen","28.05.012  |  Staal; L-gelijkzijdig 40x40",false]
["28.05.013",184,"Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",27,"Kolommen","m1",1000,3,40,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,null,"28.05  Kolommen","28.05.013  |  Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",false]
["28.05.014",181,"Staal; Buisprofiel",27,"Kolommen","m1",1000,3,42.4,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,null,"28.05  Kolommen","28.05.014  |  Staal; Buisprofiel",false]
["28.05.015",183,"Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",27,"Kolommen","m1",1000,3,50,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,null,"28.05  Kolommen","28.05.015  |  Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",false]
["28.05.016",180,"Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",27,"Kolommen","m1",1000,3,50,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,null,"28.05  Kolommen","28.05.016  |  Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",false]
["28.05.017",182,"Staal; UNP",27,"Kolommen","m1",1000,3,80,null,null,null,2,"Kolommen; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,null,"28.05  Kolommen","28.05.017  |  Staal; UNP",false]
["28.05.019",590,"Baksteen, gewapend",27,"Kolommen","m1",1000,2,60,100,60,100,3,"Kolommen; Baksteen; gewapend",1000,0.41457691874167413,0.55124433878560808,4.644814294877446E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0965428632516304E-4,2.0694431672366401E-2,0,-0.2041196489514,0.41457691874167413,0.55124433878560808,4.644814294877446E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0965428632516304E-4,2.0694431672366401E-2,0,-0.2041196489514,0.41457691874167413,0.55124433878560808,4.644814294877446E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0965428632516304E-4,2.0694431672366401E-2,0,-0.2041196489514,null,"28.05  Kolommen","28.05.019  |  Baksteen, gewapend",false]
["28.05.020",591,"Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",27,"Kolommen","m1",1000,2,90,300,90,300,3,"Kolommen; Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",1000,0.65512674565361761,1.0449032357958248,4.3048987535565769E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43282547767777285,0,0.65512674565361761,1.0449032357958248,4.3048987535565769E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43282547767777285,0,0.65512674565361761,1.0449032357958248,4.3048987535565769E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43282547767777285,0,null,"28.05  Kolommen","28.05.020  |  Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",false]
["28.05.022",813,"Beton, prefab; AB-FAB",27,"Kolommen","m1",1000,2,400,600,400,600,2,"Kolommen; Beton; prefab; AB-FAB",1000,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,null,"28.05  Kolommen","28.05.022  |  Beton, prefab; AB-FAB",false]
["28.05.026",1091,"Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw",27,"Kolommen","m1",1000,2,275,200,275,200,2,"Kolommen; Europees Naaldhout; gedroogd; geschaafd; duurzame bosbouw",1000,0.10048836470200025,0.90220282746000013,6.3650079371999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1370883378000003E-2,1.34992E-7,0,-0.90673556049999993,0.10048836470200025,0.90220282746000013,6.3650079371999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1370883378000003E-2,1.34992E-7,0,-0.90673556049999993,0.10048836470200025,0.90220282746000013,6.3650079371999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1370883378000003E-2,1.34992E-7,0,-0.90673556049999993,null,"28.05  Kolommen","28.05.026  |  Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw",false]
["28.06.00039",11200,"betonmortel; C20/25,XC1,S3; betongranulaat:0%\r\n",28,"Constructies in kg of m3","m3",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; betonmortel; C20/25;XC1;S3; betongranulaat:0%",1000,15.569331054261923,11.025020086090002,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7562644659960003,0.2488739421524,0,0,15.569331054261923,11.025020086090002,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7562644659960003,0.2488739421524,0,0,15.569331054261923,11.025020086090002,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7562644659960003,0.2488739421524,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00039  |  betonmortel; C20/25,XC1,S3; betongranulaat:0%\r\n",false]
["28.06.00040",11201,"Betonhuis; betonmortel; C30/37,XC1,S3; betongranulaat:0%\r\n",28,"Constructies in kg of m3","m3",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C30/37;XC1;S3; betongranulaat:0%",1000,16.712506865104718,12.185348472489999,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.74017772408,0.24780810851119997,0,0,16.712506865104718,12.185348472489999,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.74017772408,0.24780810851119997,0,0,16.712506865104718,12.185348472489999,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.74017772408,0.24780810851119997,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00040  |  Betonhuis; betonmortel; C30/37,XC1,S3; betongranulaat:0%\r\n",false]
["28.06.00041",11202,"Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC2,S2 (Attestbeton I); betongranulaat:0%\r\n",28,"Constructies in kg of m3","m3",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC2;S2 (Attestbeton I); betongranulaat:0%",1000,18.691837543940721,14.039465055770002,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.8576111811159999,0.25558874703119999,0,0,18.691837543940721,14.039465055770002,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.8576111811159999,0.25558874703119999,0,0,18.691837543940721,14.039465055770002,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.8576111811159999,0.25558874703119999,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00041  |  Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC2,S2 (Attestbeton I); betongranulaat:0%\r\n",false]
["28.06.00042",11203,"Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC2,S2  (Attestbeton II); betongranulaat:0%\r\n",28,"Constructies in kg of m3","m3",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC2;S2  (Attestbeton II); betongranulaat:0%",1000,14.48017756728072,9.8278049798099989,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.8576112804160001,0.25558874703119999,0,0,14.48017756728072,9.8278049798099989,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.8576112804160001,0.25558874703119999,0,0,14.48017756728072,9.8278049798099989,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.8576112804160001,0.25558874703119999,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00042  |  Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC2,S2  (Attestbeton II); betongranulaat:0%\r\n",false]
["28.06.00043",11204,"Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC1,S3; betongranulaat:20%\r\n",28,"Constructies in kg of m3","m3",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC1;S3; betongranulaat:20%",1000,15.456463323223522,10.932735493380001,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7369603339599999,0.24759493576,0,0,15.456463323223522,10.932735493380001,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7369603339599999,0.24759493576,0,0,15.456463323223522,10.932735493380001,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7369603339599999,0.24759493576,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00043  |  Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC1,S3; betongranulaat:20%\r\n",false]
["28.06.00044",11205,"Betonhuis; betonmortel; C30/37,XC1,S3; betongranulaat:20%\r\n",28,"Constructies in kg of m3","m3",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C30/37;XC1;S3; betongranulaat:20%",1000,16.635042969955123,12.119891391390002,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7289169976680006,0.24706202077360001,0,0,16.635042969955123,12.119891391390002,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7289169976680006,0.24706202077360001,0,0,16.635042969955123,12.119891391390002,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7289169976680006,0.24706202077360001,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00044  |  Betonhuis; betonmortel; C30/37,XC1,S3; betongranulaat:20%\r\n",false]
["28.06.00045",11206,"Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC2,S2 (Attestbeton I); betongranulaat:20%\r\n",28,"Constructies in kg of m3","m3",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC2;S2 (Attestbeton I); betongranulaat:20%",1000,18.432761965435919,13.819840472300001,0.53917255912352002,0,0,0,0,0,0,0,3.8206116213119996,0.25313731270040002,0,0,18.432761965435919,13.819840472300001,0.53917255912352002,0,0,0,0,0,0,0,3.8206116213119996,0.25313731270040002,0,0,18.432761965435919,13.819840472300001,0.53917255912352002,0,0,0,0,0,0,0,3.8206116213119996,0.25313731270040002,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00045  |  Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC2,S2 (Attestbeton I); betongranulaat:20%\r\n",false]
["28.06.00046",11207,"Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC2,S2 (Attestbeton II); betongranulaat:20%\r\n",28,"Constructies in kg of m3","m3",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC2;S2 (Attestbeton II); betongranulaat:20%",1000,15.517971483480318,10.965084169059999,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7643078822880001,0.24940687200880002,0,0,15.517971483480318,10.965084169059999,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7643078822880001,0.24940687200880002,0,0,15.517971483480318,10.965084169059999,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7643078822880001,0.24940687200880002,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00046  |  Betonhuis; betonmortel; C20/25,XC2,S2 (Attestbeton II); betongranulaat:20%\r\n",false]
["28.06.00047",11408,"Betonmortel C20/25",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},3,"Constructies in kg of m3; Betonmortel C20/25",1000,9.7082135477990009E-3,8.8900604858000009E-3,3.64227743178E-4,0,0,0,0,0,0,0,2.0234874621000004E-5,4.3369044420000006E-4,0,0,9.7082135477990009E-3,8.8900604858000009E-3,3.64227743178E-4,0,0,0,0,0,0,0,2.0234874621000004E-5,4.3369044420000006E-4,0,0,9.7082135477990009E-3,8.8900604858000009E-3,3.64227743178E-4,0,0,0,0,0,0,0,2.0234874621000004E-5,4.3369044420000006E-4,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00047  |  Betonmortel C20/25",false]
["28.06.00048",11410,"Betonmortel C30/37",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},3,"Constructies in kg of m3; Betonmortel C30/37",1000,1.0190098253842001E-2,9.7159380603999996E-3,2.0234874621000004E-5,0,0,0,0,0,0,0,2.0234874621000004E-5,4.3369044420000006E-4,0,0,1.0190098253842001E-2,9.7159380603999996E-3,2.0234874621000004E-5,0,0,0,0,0,0,0,2.0234874621000004E-5,4.3369044420000006E-4,0,0,1.0190098253842001E-2,9.7159380603999996E-3,2.0234874621000004E-5,0,0,0,0,0,0,0,2.0234874621000004E-5,4.3369044420000006E-4,0,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.00048  |  Betonmortel C30/37",false]
["28.06.001",185,"Staal zwaar constructiestaal o.a. balken, profielen en liggers",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Staal zwaar constructiestaal o.a. balken; profielen en liggers",1000,3.5269796985525098E-2,6.95556152668E-2,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,1.57384E-8,0,-3.5905090947999999E-2,3.5269796985525098E-2,6.95556152668E-2,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,1.57384E-8,0,-3.5905090947999999E-2,3.5269796985525098E-2,6.95556152668E-2,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,1.57384E-8,0,-3.5905090947999999E-2,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.001  |  Staal zwaar constructiestaal o.a. balken, profielen en liggers",false]
["28.06.012",542,"Staal licht constructiestaal o.a. kozijnen, luchtkanalen, platen",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Staal licht constructiestaal o.a. kozijnen; luchtkanalen; platen",1000,7.2966832040325114E-2,0.17251630432800003,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,6.3970910399999983E-4,0,-0.10180843832,7.2966832040325114E-2,0.17251630432800003,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,6.3970910399999983E-4,0,-0.10180843832,7.2966832040325114E-2,0.17251630432800003,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,6.3970910399999983E-4,0,-0.10180843832,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.012  |  Staal licht constructiestaal o.a. kozijnen, luchtkanalen, platen",false]
["28.06.013",543,"Staal middelzwaar constructiestaal o.a. geleiderails",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Staal middelzwaar constructiestaal o.a. geleiderails",1000,8.2808325892325049E-2,0.18337902159119998,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,4.9294769999999989E-4,0,-0.10268290032720002,8.2808325892325049E-2,0.18337902159119998,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,4.9294769999999989E-4,0,-0.10268290032720002,8.2808325892325049E-2,0.18337902159119998,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,4.9294769999999989E-4,0,-0.10268290032720002,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.013  |  Staal middelzwaar constructiestaal o.a. geleiderails",false]
["28.06.014",592,"Europees naaldhout; duurzame bosbouw",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},3,"Constructies in kg of m3; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",1000,1.0708263488350989E-2,4.0938194826099998E-2,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3568685650214009E-2,0,1.0708263488350989E-2,4.0938194826099998E-2,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3568685650214009E-2,0,1.0708263488350989E-2,4.0938194826099998E-2,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3568685650214009E-2,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.014  |  Europees naaldhout; duurzame bosbouw",false]
["28.06.015",593,"Hout gelamineerd europees naaldhout, duurzame bosbouw",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},3,"Constructies in kg of m3; Hout gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",1000,4.6563677284982008E-2,8.1039657012600005E-2,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.7814734040083002E-2,0,4.6563677284982008E-2,8.1039657012600005E-2,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.7814734040083002E-2,0,4.6563677284982008E-2,8.1039657012600005E-2,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.7814734040083002E-2,0,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.015  |  Hout gelamineerd europees naaldhout, duurzame bosbouw",false]
["28.06.016",594,"Wapeningsstaal",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},3,"Constructies in kg of m3; Wapeningsstaal",1000,0.11607981715854811,0.25459417560719999,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2258362083100003E-5,6.8438370000000002E-4,0,-0.14255975482320002,0.11607981715854811,0.25459417560719999,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2258362083100003E-5,6.8438370000000002E-4,0,-0.14255975482320002,0.11607981715854811,0.25459417560719999,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2258362083100003E-5,6.8438370000000002E-4,0,-0.14255975482320002,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.016  |  Wapeningsstaal",false]
["28.06.017",595,"Voorspanstaal",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},3,"Constructies in kg of m3; Voorspanstaal",1000,0.11607981715854811,0.25459417560719999,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2258362083100003E-5,6.8438370000000002E-4,0,-0.14255975482320002,0.11607981715854811,0.25459417560719999,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2258362083100003E-5,6.8438370000000002E-4,0,-0.14255975482320002,0.11607981715854811,0.25459417560719999,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2258362083100003E-5,6.8438370000000002E-4,0,-0.14255975482320002,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.017  |  Voorspanstaal",false]
["28.06.036",1100,"Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassingen, duurzame bosbouw",28,"Constructies in kg of m3","kg",1000,1,{"$nulls":4},2,"Constructies in kg of m3; Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassingen; duurzame bosbouw",1000,0.18289401601712002,7.7119151536000005E-2,2.3710305047999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0.15802575831999999,0,0,-5.4621924343679996E-2,0.18289401601712002,7.7119151536000005E-2,2.3710305047999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0.15802575831999999,0,0,-5.4621924343679996E-2,0.18289401601712002,7.7119151536000005E-2,2.3710305047999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0.15802575831999999,0,0,-5.4621924343679996E-2,null,"28.06  Constructies in kg of m3","28.06.036  |  Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassingen, duurzame bosbouw",false]
["28.07.001",189,"HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame bosbouwxgipsplaat",29,"Systeemwanden, dragend","m2",1000,2,285,null,285,null,3,"Systeemwanden dragend; HSB; Europees naaldhout frame; steenwol; multiplex; 2x gipsplaat; duurzame bosbouwxgipsplaat",1000,2.2784547932851682,2.3913261916410988,0.232377300147564,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4798697101624997E-5,-0.34558789329190137,2.5439609130487495E-4,2.2784547932851682,2.3913261916410988,0.232377300147564,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4798697101624997E-5,-0.34558789329190137,2.5439609130487495E-4,2.2784547932851682,2.3913261916410988,0.232377300147564,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4798697101624997E-5,-0.34558789329190137,2.5439609130487495E-4,null,"28.07  Systeemwanden, dragend","28.07.001  |  HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame bosbouwxgipsplaat",false]
["28.07.002",190,"Staalframe element; ankerloos; frame:licht+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",29,"Systeemwanden, dragend","m2",1000,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden dragend; Staalframe element; ankerloos; frame:licht+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",1000,4.153105678957524,4.2592626225024199,0.20622872271395287,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.080447205649303E-2,5.0832221967123052E-2,-0.27241341616947906,4.153105678957524,4.2592626225024199,0.20622872271395287,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.080447205649303E-2,5.0832221967123052E-2,-0.27241341616947906,4.153105678957524,4.2592626225024199,0.20622872271395287,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.080447205649303E-2,5.0832221967123052E-2,-0.27241341616947906,null,"28.07  Systeemwanden, dragend","28.07.002  |  Staalframe element; ankerloos; frame:licht+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",false]
["28.07.003",191,"Staalframe element; ankerloos; frame:zwaar+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",29,"Systeemwanden, dragend","m2",1000,1,{"$nulls":4},3,"Systeemwanden dragend; Staalframe element; ankerloos; frame:zwaar+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",1000,5.6622744319938683,5.9295672291363299,0.22680907746679452,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.13624910743329036,5.0894555123905595E-2,-0.40874732229987104,5.6622744319938683,5.9295672291363299,0.22680907746679452,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.13624910743329036,5.0894555123905595E-2,-0.40874732229987104,5.6622744319938683,5.9295672291363299,0.22680907746679452,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.13624910743329036,5.0894555123905595E-2,-0.40874732229987104,null,"28.07  Systeemwanden, dragend","28.07.003  |  Staalframe element; ankerloos; frame:zwaar+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",false]
["28.07.004",2081,"Houten woningscheidende wand HSB prefab; incl. isolatie; duurz.bosb.",29,"Systeemwanden, dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden dragend; Houten woningscheidende wand HSB prefab; incl. isolatie; duurz.bosb.",75,1.1594411063600001,1.5757016800000001,5.0537395599999993E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4914488360000001E-2,0,0,-0.49171245759999993,1.1594411063600001,1.5757016800000001,5.0537395599999993E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4914488360000001E-2,0,0,-0.49171245759999993,1.1594411063600001,1.5757016800000001,5.0537395599999993E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4914488360000001E-2,0,0,-0.49171245759999993,null,"28.07  Systeemwanden, dragend","28.07.004  |  Houten woningscheidende wand HSB prefab; incl. isolatie; duurz.bosb.",false]
["28.07.006",2076,"HSB dragende binnenwandelement, prefab; incl. isolatie; duurz.bosb.",29,"Systeemwanden, dragend","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Systeemwanden dragend; HSB dragende binnenwandelement; prefab; incl. isolatie; duurz.bosb.",75,1.8343784861999999,2.15023674,0.1157894624,0,0,0,0,0,0,0,5.0415186599999995E-2,0,0,-0.48206290280000008,1.8343784861999999,2.15023674,0.1157894624,0,0,0,0,0,0,0,5.0415186599999995E-2,0,0,-0.48206290280000008,1.8343784861999999,2.15023674,0.1157894624,0,0,0,0,0,0,0,5.0415186599999995E-2,0,0,-0.48206290280000008,null,"28.07  Systeemwanden, dragend","28.07.006  |  HSB dragende binnenwandelement, prefab; incl. isolatie; duurz.bosb.",false]
["31.01.001",192,"Onverduurzaamd hout; geverfd",30,"Stelkozijnen","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Stelkozijnen; Onverduurzaamd hout; geverfd",75,0.25872183227356826,0.42906522908049449,1.8953501185625176E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18929689799255139,0,0.25872183227356826,0.42906522908049449,1.8953501185625176E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18929689799255139,0,0.25872183227356826,0.42906522908049449,1.8953501185625176E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18929689799255139,0,null,"31.01  Stelkozijnen","31.01.001  |  Onverduurzaamd hout; geverfd",false]
["31.02.001",202,"Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",31,"Buitenkozijnen","m2",40,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",40,1.2189726721842082,1.2084665098290617,1.2536415397067444E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1168036275728556E-2,8.2641892060993496E-2,-6.3504108827185685E-2,1.2189726721842082,1.2084665098290617,1.2536415397067444E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1168036275728556E-2,8.2641892060993496E-2,-6.3504108827185685E-2,1.2189726721842082,1.2084665098290617,1.2536415397067444E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1168036275728556E-2,8.2641892060993496E-2,-6.3504108827185685E-2,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.001  |  Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",false]
["31.02.009",200,"Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; geanodiseerd",75,3.0271696589236692,6.8788320185326208,2.050063440555356E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.21103262936906333,-3.0623967175376761,3.0271696589236692,6.8788320185326208,2.050063440555356E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.21103262936906333,-3.0623967175376761,3.0271696589236692,6.8788320185326208,2.050063440555356E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.21103262936906333,-3.0623967175376761,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.009  |  Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd",false]
["31.02.012",197,"Aluminium vast en/of draaiend, gecoat",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; gecoat",75,4.7294816212210318,8.6074520784953119,1.9625273729449097E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.18559989237984012,-3.0623967175376761,4.7294816212210318,8.6074520784953119,1.9625273729449097E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.18559989237984012,-3.0623967175376761,4.7294816212210318,8.6074520784953119,1.9625273729449097E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.18559989237984012,-3.0623967175376761,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.012  |  Aluminium vast en/of draaiend, gecoat",false]
["31.02.014",199,"Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; geanodiseerd",75,4.2089178699809358,13.473181548034999,1.4549263984703251E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.6995093231355011E-5,3.4098767999999999E-5,0,-9.2789440358999986,4.2089178699809358,13.473181548034999,1.4549263984703251E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.6995093231355011E-5,3.4098767999999999E-5,0,-9.2789440358999986,4.2089178699809358,13.473181548034999,1.4549263984703251E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.6995093231355011E-5,3.4098767999999999E-5,0,-9.2789440358999986,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.014  |  Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd",false]
["31.02.015",596,"PVC op staalkern",31,"Buitenkozijnen","m2",40,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; PVC op staalkern",40,3.5914143890391355,3.8484818060201937,2.3116825535023418E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4681430143106437E-5,-2.0478230124227774E-2,0.15545919580788292,-0.41521988962987916,3.5914143890391355,3.8484818060201937,2.3116825535023418E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4681430143106437E-5,-2.0478230124227774E-2,0.15545919580788292,-0.41521988962987916,3.5914143890391355,3.8484818060201937,2.3116825535023418E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4681430143106437E-5,-2.0478230124227774E-2,0.15545919580788292,-0.41521988962987916,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.015  |  PVC op staalkern",false]
["31.02.016",597,"Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",31,"Buitenkozijnen","m2",35,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; Europees naaldhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",35,0.39993798209515907,0.40564091228553451,1.766667860148665E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.12157802150684607,0,0.39993798209515907,0.40564091228553451,1.766667860148665E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.12157802150684607,0,0.39993798209515907,0.40564091228553451,1.766667860148665E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.12157802150684607,0,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.016  |  Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["31.02.017",598,"Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",31,"Buitenkozijnen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; Tropisch loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.83386539703373885,0.876045523089936,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,0.83386539703373885,0.876045523089936,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,0.83386539703373885,0.876045523089936,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.017  |  Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["31.02.018",599,"Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",31,"Buitenkozijnen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; Europees loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.54435763700690376,0.58653776306310079,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,0.54435763700690376,0.58653776306310079,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,0.54435763700690376,0.58653776306310079,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.018  |  Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["31.02.019",941,"VMRG stalen kozijn",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn",75,4.511977091472259,6.2204473628257118,8.1247141375224135E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5303904231094787E-4,5.7196621782012172E-3,4.4432152308976014E-2,-1.766899839020462,4.511977091472259,6.2204473628257118,8.1247141375224135E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5303904231094787E-4,5.7196621782012172E-3,4.4432152308976014E-2,-1.766899839020462,4.511977091472259,6.2204473628257118,8.1247141375224135E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5303904231094787E-4,5.7196621782012172E-3,4.4432152308976014E-2,-1.766899839020462,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.019  |  VMRG stalen kozijn",false]
["31.02.020",942,"VMRG stalen kozijn met deur",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn met deur",75,26.884328031227771,35.281276498332794,2.6912703629973091E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0655933482157353E-4,1.7629751956244288E-2,0.13812466387983025,-8.5801221459059001,26.884328031227771,35.281276498332794,2.6912703629973091E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0655933482157353E-4,1.7629751956244288E-2,0.13812466387983025,-8.5801221459059001,26.884328031227771,35.281276498332794,2.6912703629973091E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0655933482157353E-4,1.7629751956244288E-2,0.13812466387983025,-8.5801221459059001,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.020  |  VMRG stalen kozijn met deur",false]
["31.02.021",943,"VMRG stalen kozijn met draaikiep raam",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn met draaikiep raam",75,16.337862745441424,21.684555520007581,5.5420852227572155E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5398049692097019E-4,1.256484184048532E-2,6.7510842208538757E-2,-5.4825432913396748,16.337862745441424,21.684555520007581,5.5420852227572155E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5398049692097019E-4,1.256484184048532E-2,6.7510842208538757E-2,-5.4825432913396748,16.337862745441424,21.684555520007581,5.5420852227572155E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5398049692097019E-4,1.256484184048532E-2,6.7510842208538757E-2,-5.4825432913396748,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.021  |  VMRG stalen kozijn met draaikiep raam",false]
["31.02.026",987,"VMRG Aluminium Raam u-bouw, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; VMRG Aluminium Raam u-bouw; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,4.6561888937879976,13.481413645999998,3.7005017187999999E-2,0,0,0.2038062846,0,0,0,0,0,3.3232000000000003E-5,0,-9.0660692859999994,4.6561888937879976,13.481413645999998,3.7005017187999999E-2,0,0,0.2038062846,0,0,0,0,0,3.3232000000000003E-5,0,-9.0660692859999994,4.6561888937879976,13.481413645999998,3.7005017187999999E-2,0,0,0.2038062846,0,0,0,0,0,3.3232000000000003E-5,0,-9.0660692859999994,null,"31.02  Buitenkozijnen",{"$f":"A457&\"  |  \"&C457","v":"31.02.026  |  VMRG Aluminium Raam u-bouw, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)"},false]
["31.02.027",993,"Janisol HI met draaikiepvleugel",31,"Buitenkozijnen","m2",100,3,50,null,null,null,1,"Buitenkozijnen; Janisol HI met draaikiepvleugel; Kozijn 80x50",100,4.676228268754695,6.0567294431308989,3.6050200102723778E-2,0,0,0.24103837641463399,0,0,0,0,0,0.2852915032835755,0,-1.9428812541771381,4.676228268754695,6.0567294431308989,3.6050200102723778E-2,0,0,0.24103837641463399,0,0,0,0,0,0.2852915032835755,0,-1.9428812541771381,4.676228268754695,6.0567294431308989,3.6050200102723778E-2,0,0,0.24103837641463399,0,0,0,0,0,0.2852915032835755,0,-1.9428812541771381,null,{"$f":"LEFT(A458,5)&\"  \"&E458","v":"31.02  Buitenkozijnen"},"31.02.027  |  Janisol HI met draaikiepvleugel",{"$f":"ISERROR(SUM(O458:AC458))","v":false}]
["31.02.028",1101,"Aziatisch loofhout (Meranti), kozijn vast; geschilderd, duurz. bosb.",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Aziatisch loofhout (Meranti); kozijn vast; geschilderd; duurz. bosb.",75,1.2165268418480004,1.0923952992000001,1.9094605319999999E-2,0,0,0.43833636800000009,0,0,0,0,2.2363413279999998E-3,6.8E-8,0,-0.33553583999999997,1.2165268418480004,1.0923952992000001,1.9094605319999999E-2,0,0,0.43833636800000009,0,0,0,0,2.2363413279999998E-3,6.8E-8,0,-0.33553583999999997,1.2165268418480004,1.0923952992000001,1.9094605319999999E-2,0,0,0.43833636800000009,0,0,0,0,2.2363413279999998E-3,6.8E-8,0,-0.33553583999999997,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.028  |  Aziatisch loofhout (Meranti), kozijn vast; geschilderd, duurz. bosb.",false]
["31.02.029",1102,"Afrikaans loofhout (Mahonie), kozijn vast; geschilderd, duurz. bosb.",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Afrikaans loofhout (Mahonie); kozijn vast; geschilderd; duurz. bosb.",75,1.34160099736,1.234981326,2.5163081480000002E-2,0,0,0.43685033800000017,0,0,0,0,2.4120395319999995E-2,6.6560000000000008E-8,0,-0.37951421000000002,1.34160099736,1.234981326,2.5163081480000002E-2,0,0,0.43685033800000017,0,0,0,0,2.4120395319999995E-2,6.6560000000000008E-8,0,-0.37951421000000002,1.34160099736,1.234981326,2.5163081480000002E-2,0,0,0.43685033800000017,0,0,0,0,2.4120395319999995E-2,6.6560000000000008E-8,0,-0.37951421000000002,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.029  |  Afrikaans loofhout (Mahonie), kozijn vast; geschilderd, duurz. bosb.",false]
["31.02.030",1103,"Zuid Amerikaans loofhout, kozijn vast; geschilderd, duurz. bosbeheer",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Zuid Amerikaans loofhout; kozijn vast; geschilderd; duurz. bosbeheer",75,1.2299313523200002,1.2041658480000004,2.8288803120000001E-2,0,0,0.43929444400000001,0,0,0,0,0.11931723511999999,4.2080000000000004E-8,0,-0.56113502000000004,1.2299313523200002,1.2041658480000004,2.8288803120000001E-2,0,0,0.43929444400000001,0,0,0,0,0.11931723511999999,4.2080000000000004E-8,0,-0.56113502000000004,1.2299313523200002,1.2041658480000004,2.8288803120000001E-2,0,0,0.43929444400000001,0,0,0,0,0.11931723511999999,4.2080000000000004E-8,0,-0.56113502000000004,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.030  |  Zuid Amerikaans loofhout, kozijn vast; geschilderd, duurz. bosbeheer",false]
["31.02.031",1104,"Europees naaldhout, kozijn vast; geschilderd, duurz. bosbeheer",31,"Buitenkozijnen","m2",25,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Europees naaldhout; kozijn vast; geschilderd; duurz. bosbeheer",25,0.54809214079999991,0.77461079119999987,1.8872735360000004E-2,0,0,3.0479613080000002E-2,0,0,0,0,1.8051619000000001E-2,7.2160000000000006E-8,0,-0.29392268999999999,0.54809214079999991,0.77461079119999987,1.8872735360000004E-2,0,0,3.0479613080000002E-2,0,0,0,0,1.8051619000000001E-2,7.2160000000000006E-8,0,-0.29392268999999999,0.54809214079999991,0.77461079119999987,1.8872735360000004E-2,0,0,3.0479613080000002E-2,0,0,0,0,1.8051619000000001E-2,7.2160000000000006E-8,0,-0.29392268999999999,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.031  |  Europees naaldhout, kozijn vast; geschilderd, duurz. bosbeheer",false]
["31.02.032",1105,"Eur. naaldhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz. bosb.",31,"Buitenkozijnen","m2",25,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Eur. naaldhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz. bosb.",25,2.4459077052800002,2.9183891800000001,4.2686838200000007E-2,0,0,6.6462935599999995E-2,0,0,0,0,4.0220124999999995E-2,1.3648000000000002E-7,0,-0.62185151000000005,2.4459077052800002,2.9183891800000001,4.2686838200000007E-2,0,0,6.6462935599999995E-2,0,0,0,0,4.0220124999999995E-2,1.3648000000000002E-7,0,-0.62185151000000005,2.4459077052800002,2.9183891800000001,4.2686838200000007E-2,0,0,6.6462935599999995E-2,0,0,0,0,4.0220124999999995E-2,1.3648000000000002E-7,0,-0.62185151000000005,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.032  |  Eur. naaldhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz. bosb.",false]
["31.02.033",1106,"Az.loofh. (Meranti), kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz.bosb;NBvT",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Az.loofh. (Meranti); kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb;NBvT",75,3.7846844529999988,3.5265356400000001,4.28993472E-2,0,0,1.0841824959999997,0,0,0,0,4.5369155799999998E-2,1.24E-7,0,-0.91430231000000006,3.7846844529999988,3.5265356400000001,4.28993472E-2,0,0,1.0841824959999997,0,0,0,0,4.5369155799999998E-2,1.24E-7,0,-0.91430231000000006,3.7846844529999988,3.5265356400000001,4.28993472E-2,0,0,1.0841824959999997,0,0,0,0,4.5369155799999998E-2,1.24E-7,0,-0.91430231000000006,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.033  |  Az.loofh. (Meranti), kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz.bosb;NBvT",false]
["31.02.034",1107,"Afrikaans loofhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s; duurz.bosb",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Afrikaans loofhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb",75,3.7778909179999998,3.8532588199999993,5.5794632400000002E-2,0,0,0.95351479600000011,0,0,0,0,5.8287345599999998E-2,2.2240000000000002E-6,0,-1.1429669,3.7778909179999998,3.8532588199999993,5.5794632400000002E-2,0,0,0.95351479600000011,0,0,0,0,5.8287345599999998E-2,2.2240000000000002E-6,0,-1.1429669,3.7778909179999998,3.8532588199999993,5.5794632400000002E-2,0,0,0.95351479600000011,0,0,0,0,5.8287345599999998E-2,2.2240000000000002E-6,0,-1.1429669,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.034  |  Afrikaans loofhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s; duurz.bosb",false]
["31.02.035",1108,"Z. Amerik. loofhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz.bosb;NBvT",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Z. Amerik. loofhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb;NBvT",75,4.3952321465600006,3.82349702,6.2638141599999989E-2,0,0,1.5428226400000002,0,0,0,0,6.4978947200000012E-2,9.7759999999999997E-8,0,-1.0987046999999999,4.3952321465600006,3.82349702,6.2638141599999989E-2,0,0,1.5428226400000002,0,0,0,0,6.4978947200000012E-2,9.7759999999999997E-8,0,-1.0987046999999999,4.3952321465600006,3.82349702,6.2638141599999989E-2,0,0,1.5428226400000002,0,0,0,0,6.4978947200000012E-2,9.7759999999999997E-8,0,-1.0987046999999999,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.035  |  Z. Amerik. loofhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz.bosb;NBvT",false]
["31.02.036",1110,"Az. loofh. meranti, kozijn+draaiend raam; geschilderd,h&s; duurz.bosb",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Az. loofh. meranti; kozijn+draaiend raam; geschilderd;h&s; duurz.bosb",75,4.4251425896000001,4.0051432800000004,5.1582839400000004E-2,0,0,1.1306363880000001,0,0,0,0,5.64950626E-2,1.6960000000000001E-7,0,-0.81871515000000017,4.4251425896000001,4.0051432800000004,5.1582839400000004E-2,0,0,1.1306363880000001,0,0,0,0,5.64950626E-2,1.6960000000000001E-7,0,-0.81871515000000017,4.4251425896000001,4.0051432800000004,5.1582839400000004E-2,0,0,1.1306363880000001,0,0,0,0,5.64950626E-2,1.6960000000000001E-7,0,-0.81871515000000017,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.036  |  Az. loofh. meranti, kozijn+draaiend raam; geschilderd,h&s; duurz.bosb",false]
["31.02.037",1111,"Afr. loofhout, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s; duurz. bosb.",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Afr. loofhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz. bosb.",75,4.5733165739199997,4.4516338399999995,6.8691919199999993E-2,0,0,1.1532154160000001,0,0,0,0,7.3684054400000004E-2,1.4432000000000001E-7,0,-1.1739088,4.5733165739199997,4.4516338399999995,6.8691919199999993E-2,0,0,1.1532154160000001,0,0,0,0,7.3684054400000004E-2,1.4432000000000001E-7,0,-1.1739088,4.5733165739199997,4.4516338399999995,6.8691919199999993E-2,0,0,1.1532154160000001,0,0,0,0,7.3684054400000004E-2,1.4432000000000001E-7,0,-1.1739088,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.037  |  Afr. loofhout, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s; duurz. bosb.",false]
["31.02.038",1112,"Eur. naaldhout, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s; duurz. bosb",31,"Buitenkozijnen","m2",25,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Eur. naaldhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz. bosb",25,3.6106646986000008,4.1853660000000001,5.1137219800000001E-2,0,0,7.3151936800000011E-2,0,0,0,0,5.0150776000000001E-2,1.7600000000000001E-7,0,-0.7491414099999999,3.6106646986000008,4.1853660000000001,5.1137219800000001E-2,0,0,7.3151936800000011E-2,0,0,0,0,5.0150776000000001E-2,1.7600000000000001E-7,0,-0.7491414099999999,3.6106646986000008,4.1853660000000001,5.1137219800000001E-2,0,0,7.3151936800000011E-2,0,0,0,0,5.0150776000000001E-2,1.7600000000000001E-7,0,-0.7491414099999999,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.038  |  Eur. naaldhout, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s; duurz. bosb",false]
["31.02.039",1113,"Z. Am. loofhout, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s; duurz.bosb",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Z. Am. loofhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz.bosb",75,4.2863201257599997,4.2709606600000001,7.51584208E-2,0,0,1.1305983719999999,0,0,0,0,0.32988223359999996,1.3936E-7,0,-1.5202797000000003,4.2863201257599997,4.2709606600000001,7.51584208E-2,0,0,1.1305983719999999,0,0,0,0,0.32988223359999996,1.3936E-7,0,-1.5202797000000003,4.2863201257599997,4.2709606600000001,7.51584208E-2,0,0,1.1305983719999999,0,0,0,0,0.32988223359999996,1.3936E-7,0,-1.5202797000000003,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.039  |  Z. Am. loofhout, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s; duurz.bosb",false]
["31.02.040",2035,"Accoya, kozijn + draaivalraam; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn + draaivalraam; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,6.5826731045999987,6.4918978599999999,4.0914758199999998E-2,0,0,0.58676794999999993,0,0,0,0,0.22440511039999997,3.4234960000000003E-3,0,-0.7647360700000001,6.5826731045999987,6.4918978599999999,4.0914758199999998E-2,0,0,0.58676794999999993,0,0,0,0,0.22440511039999997,3.4234960000000003E-3,0,-0.7647360700000001,6.5826731045999987,6.4918978599999999,4.0914758199999998E-2,0,0,0.58676794999999993,0,0,0,0,0.22440511039999997,3.4234960000000003E-3,0,-0.7647360700000001,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.040  |  Accoya, kozijn + draaivalraam; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer",false]
["31.02.041",2036,"Accoya, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,4.5593032320000013,4.6307119000000005,5.0975012199999996E-2,0,0,0.74228285599999999,0,0,0,0,5.3739237400000001E-2,3.6982864E-3,0,-0.92210406,4.5593032320000013,4.6307119000000005,5.0975012199999996E-2,0,0,0.74228285599999999,0,0,0,0,5.3739237400000001E-2,3.6982864E-3,0,-0.92210406,4.5593032320000013,4.6307119000000005,5.0975012199999996E-2,0,0,0.74228285599999999,0,0,0,0,5.3739237400000001E-2,3.6982864E-3,0,-0.92210406,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.041  |  Accoya, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer",false]
["31.02.042",2037,"Accoya, kozijn vast; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer",31,"Buitenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn vast; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,1.4800820377600001,1.351815752,1.9453921760000003E-2,0,0,0.28495626079999992,0,0,0,0,0.10260427760000002,5.7079056000000003E-3,0,-0.28445608,1.4800820377600001,1.351815752,1.9453921760000003E-2,0,0,0.28495626079999992,0,0,0,0,0.10260427760000002,5.7079056000000003E-3,0,-0.28445608,1.4800820377600001,1.351815752,1.9453921760000003E-2,0,0,0.28495626079999992,0,0,0,0,0.10260427760000002,5.7079056000000003E-3,0,-0.28445608,null,"31.02  Buitenkozijnen","31.02.042  |  Accoya, kozijn vast; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer",false]
["31.03.004",211,"Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",32,"Buitenramen","m2",40,1,{"$nulls":4},3,"Buitenramen; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",40,4.951359458958895,5.5190493297332619,5.580424310165933E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.21732407417946381,0.24580218284182909,-0.65197222253839149,4.951359458958895,5.5190493297332619,5.580424310165933E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.21732407417946381,0.24580218284182909,-0.65197222253839149,4.951359458958895,5.5190493297332619,5.580424310165933E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.21732407417946381,0.24580218284182909,-0.65197222253839149,null,"31.03  Buitenramen","31.03.004  |  Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",false]
["31.03.006",601,"Aluminium, geanodiseerd",32,"Buitenramen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenramen; Aluminium; geanodiseerd",75,4.4502915721786094,9.8724985266509435,2.845387502161336E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4369653909243623,0.29720073420350201,-4.310896172773087,4.4502915721786094,9.8724985266509435,2.845387502161336E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4369653909243623,0.29720073420350201,-4.310896172773087,4.4502915721786094,9.8724985266509435,2.845387502161336E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4369653909243623,0.29720073420350201,-4.310896172773087,null,"31.03  Buitenramen","31.03.006  |  Aluminium, geanodiseerd",false]
["31.03.007",602,"Aluminium, gepoedercoat",32,"Buitenramen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Buitenramen; Aluminium; gepoedercoat",75,6.6228155106231625,12.074515943690395,2.7284779231662046E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4356737444064571,0.26370976532693313,-4.3070212332193707,6.6228155106231625,12.074515943690395,2.7284779231662046E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4356737444064571,0.26370976532693313,-4.3070212332193707,6.6228155106231625,12.074515943690395,2.7284779231662046E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4356737444064571,0.26370976532693313,-4.3070212332193707,null,"31.03  Buitenramen","31.03.007  |  Aluminium, gepoedercoat",false]
["31.03.008",603,"Aluminium, geanodiseerd",32,"Buitenramen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Buitenramen; Aluminium; geanodiseerd",75,3.4171305020091278,7.580564024832972,2.1848265496674239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1033717322016845,0.22820514048621998,-3.3101151966050533,3.4171305020091278,7.580564024832972,2.1848265496674239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1033717322016845,0.22820514048621998,-3.3101151966050533,3.4171305020091278,7.580564024832972,2.1848265496674239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1033717322016845,0.22820514048621998,-3.3101151966050533,null,"31.03  Buitenramen","31.03.008  |  Aluminium, geanodiseerd",false]
["31.03.009",604,"Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",32,"Buitenramen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Buitenramen; Tropisch loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,1.0217373878470148,1.0944481238143351,3.6617671273768221E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.26646186758506296,0,1.0217373878470148,1.0944481238143351,3.6617671273768221E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.26646186758506296,0,1.0217373878470148,1.0944481238143351,3.6617671273768221E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.26646186758506296,0,null,"31.03  Buitenramen","31.03.009  |  Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["31.03.010",605,"PVC op staalkern",32,"Buitenramen","m2",40,1,{"$nulls":4},3,"Buitenramen; PVC op staalkern",40,5.3872262897536309,6.0027311425377547,4.223657755440724E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2705477774525896E-4,-2.9001784819245209E-2,0.28017457647558502,-0.9090412767726157,5.3872262897536309,6.0027311425377547,4.223657755440724E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2705477774525896E-4,-2.9001784819245209E-2,0.28017457647558502,-0.9090412767726157,5.3872262897536309,6.0027311425377547,4.223657755440724E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2705477774525896E-4,-2.9001784819245209E-2,0.28017457647558502,-0.9090412767726157,null,"31.03  Buitenramen","31.03.010  |  PVC op staalkern",false]
["31.03.011",606,"Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",32,"Buitenramen","m2",35,1,{"$nulls":4},3,"Buitenramen; Europees naaldhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",35,0.5407121288460438,0.54918131888569011,2.1671326111982709E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.128348928866613,0,0.5407121288460438,0.54918131888569011,2.1671326111982709E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.128348928866613,0,0.5407121288460438,0.54918131888569011,2.1671326111982709E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.128348928866613,0,null,"31.03  Buitenramen","31.03.011  |  Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["31.03.012",607,"Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",32,"Buitenramen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Buitenramen; Europees loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.52650713736420596,0.62969180203780506,3.5540608653360492E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.29585873367093418,0,0.52650713736420596,0.62969180203780506,3.5540608653360492E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.29585873367093418,0,0.52650713736420596,0.62969180203780506,3.5540608653360492E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.29585873367093418,0,null,"31.03  Buitenramen","31.03.012  |  Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["31.03.013",844,"Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova, inclusief draaiend deel",32,"Buitenramen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Buitenramen; Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova; inclusief draaiend deel",75,4.1620195939398705,4.1324270654080006,2.9410412349279998E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7905662589300015E-5,8.4210520000000004E-5,0,0,4.1620195939398705,4.1324270654080006,2.9410412349279998E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7905662589300015E-5,8.4210520000000004E-5,0,0,4.1620195939398705,4.1324270654080006,2.9410412349279998E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7905662589300015E-5,8.4210520000000004E-5,0,0,null,"31.03  Buitenramen","31.03.013  |  Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova, inclusief draaiend deel",false]
["31.03.014",843,"Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova, vast (alu. , gepoedercoat)",32,"Buitenramen","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Buitenramen; Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova; vast (alu. ; gepoedercoat)",50,2.8810587059767228,2.7163063198999997,2.0042821602000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.6152474722500011E-5,0.50228091200000002,0,-0.3576375,2.8810587059767228,2.7163063198999997,2.0042821602000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.6152474722500011E-5,0.50228091200000002,0,-0.3576375,2.8810587059767228,2.7163063198999997,2.0042821602000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.6152474722500011E-5,0.50228091200000002,0,-0.3576375,null,"31.03  Buitenramen","31.03.014  |  Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova, vast (alu. , gepoedercoat)",false]
["31.03.015",988,"VMRG Aluminium raam woningbouw, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",32,"Buitenramen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitenramen; VMRG Aluminium raam woningbouw; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,3.1511369281359998,8.7976038219999992,2.3634804735999996E-2,0,0,0.1159228824,0,0,0,0,0,2.12E-5,0,-5.7860457810000003,3.1511369281359998,8.7976038219999992,2.3634804735999996E-2,0,0,0.1159228824,0,0,0,0,0,2.12E-5,0,-5.7860457810000003,3.1511369281359998,8.7976038219999992,2.3634804735999996E-2,0,0,0.1159228824,0,0,0,0,0,2.12E-5,0,-5.7860457810000003,null,"31.03  Buitenramen","31.03.015  |  VMRG Aluminium raam woningbouw, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",false]
["31.04.002",219,"Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2",33,"Buitendeuren","p",40,1,{"$nulls":4},3,"Buitendeuren; Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2",40,2.5644787653681993,3.282966810424687,7.4375305156947596E-2,0,0,0.30812534779344086,0,0,0,0,0,-0.13216322220734417,-0.57233580917749927,-0.3964896666220325,2.5644787653681993,3.282966810424687,7.4375305156947596E-2,0,0,0.30812534779344086,0,0,0,0,0,-0.13216322220734417,-0.57233580917749927,-0.3964896666220325,2.5644787653681993,3.282966810424687,7.4375305156947596E-2,0,0,0.30812534779344086,0,0,0,0,0,-0.13216322220734417,-0.57233580917749927,-0.3964896666220325,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.002  |  Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2",false]
["31.04.003",220,"Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen; bekleding:volkern;",33,"Buitendeuren","p",25,1,{"$nulls":4},3,"Buitendeuren; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen; bekleding:volkern;",25,6.1778933691234093,6.4792266351346477,7.0583770231244458E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18462231084958208,0.36657220715584582,-0.5538669325487463,6.1778933691234093,6.4792266351346477,7.0583770231244458E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18462231084958208,0.36657220715584582,-0.5538669325487463,6.1778933691234093,6.4792266351346477,7.0583770231244458E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18462231084958208,0.36657220715584582,-0.5538669325487463,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.003  |  Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen; bekleding:volkern;",false]
["31.04.004",221,"Onverduurzaamd hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2",33,"Buitendeuren","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Buitendeuren; Onverduurzaamd hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2",15,1.9424945454149904,2.5164957777794132,5.4605326780365081E-2,0,0,3.416930158775848E-2,0,0,0,0,0,-6.6081611103672083E-2,-0.3984494163178578,-0.19824483331101625,1.9424945454149904,2.5164957777794132,5.4605326780365081E-2,0,0,3.416930158775848E-2,0,0,0,0,0,-6.6081611103672083E-2,-0.3984494163178578,-0.19824483331101625,1.9424945454149904,2.5164957777794132,5.4605326780365081E-2,0,0,3.416930158775848E-2,0,0,0,0,0,-6.6081611103672083E-2,-0.3984494163178578,-0.19824483331101625,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.004  |  Onverduurzaamd hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2",false]
["31.04.005",222,"Staal; sandwich; 2xstaalplaat; gemoffeld;",33,"Buitendeuren","p",35,1,{"$nulls":4},3,"Buitendeuren; Staal; sandwich; 2xstaalplaat; gemoffeld;",35,7.7531603728683569,8.4209939151099746,8.3365078198412559E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24064698561976222,0.21138932203901833,-0.72194095685928672,7.7531603728683569,8.4209939151099746,8.3365078198412559E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24064698561976222,0.21138932203901833,-0.72194095685928672,7.7531603728683569,8.4209939151099746,8.3365078198412559E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24064698561976222,0.21138932203901833,-0.72194095685928672,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.005  |  Staal; sandwich; 2xstaalplaat; gemoffeld;",false]
["31.04.006",223,"Aluminium; gemoffeld; bekleding:volkern",33,"Buitendeuren","p",35,1,{"$nulls":4},3,"Buitendeuren; Aluminium; gemoffeld; bekleding:volkern",35,4.0312128545878396,10.876627942632501,3.8799840920308706E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.7315672131967457,4.2053923822013679E-2,-5.194701639590237,4.0312128545878396,10.876627942632501,3.8799840920308706E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.7315672131967457,4.2053923822013679E-2,-5.194701639590237,4.0312128545878396,10.876627942632501,3.8799840920308706E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.7315672131967457,4.2053923822013679E-2,-5.194701639590237,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.006  |  Aluminium; gemoffeld; bekleding:volkern",false]
["31.04.007",224,"Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd;",33,"Buitendeuren","p",20,1,{"$nulls":4},3,"Buitendeuren; Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd;",20,6.1538467812195075,6.8876702066583206,0.10057268910814457,0,0,3.416930158775848E-2,0,0,0,0,0,-6.6081611103672083E-2,-0.60423897172002727,-0.19824483331101625,6.1538467812195075,6.8876702066583206,0.10057268910814457,0,0,3.416930158775848E-2,0,0,0,0,0,-6.6081611103672083E-2,-0.60423897172002727,-0.19824483331101625,6.1538467812195075,6.8876702066583206,0.10057268910814457,0,0,3.416930158775848E-2,0,0,0,0,0,-6.6081611103672083E-2,-0.60423897172002727,-0.19824483331101625,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.007  |  Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd;",false]
["31.04.010",215,"Aluminium, gecoat",33,"Buitendeuren","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Buitendeuren; Aluminium; gecoat",75,8.222863045506891,17.378414905056943,4.0641745676278505E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3666246319238415,0.27030492246903703,-7.0998738957715251,8.222863045506891,17.378414905056943,4.0641745676278505E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3666246319238415,0.27030492246903703,-7.0998738957715251,8.222863045506891,17.378414905056943,4.0641745676278505E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3666246319238415,0.27030492246903703,-7.0998738957715251,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.010  |  Aluminium, gecoat",false]
["31.04.011",216,"Aluminium, geanodiseerd",33,"Buitendeuren","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitendeuren; Aluminium; geanodiseerd",75,9.0577237886006579,30.723387964614396,3.0685720404101401E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0457146936067602E-4,7.9067084799999996E-5,0,-21.696633534972001,9.0577237886006579,30.723387964614396,3.0685720404101401E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0457146936067602E-4,7.9067084799999996E-5,0,-21.696633534972001,9.0577237886006579,30.723387964614396,3.0685720404101401E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0457146936067602E-4,7.9067084799999996E-5,0,-21.696633534972001,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.011  |  Aluminium, geanodiseerd",false]
["31.04.012",217,"Aluminium, geanodiseerd",33,"Buitendeuren","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Buitendeuren; Aluminium; geanodiseerd",75,5.5570339933074928,14.671620386492963,4.2004807300498305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3666246319238415,0.30990732720939884,-7.0998738957715251,5.5570339933074928,14.671620386492963,4.2004807300498305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3666246319238415,0.30990732720939884,-7.0998738957715251,5.5570339933074928,14.671620386492963,4.2004807300498305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3666246319238415,0.30990732720939884,-7.0998738957715251,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.012  |  Aluminium, geanodiseerd",false]
["31.04.014",989,"VMRG Aluminium deur, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",33,"Buitendeuren","p",75,1,{"$nulls":4},2,"Buitendeuren; VMRG Aluminium deur; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,23.86071331250001,75.754124070000003,0.19771695849999996,0,0,0.665722484,0,0,0,0,0,1.9239999999999999E-4,0,-52.757042599999991,23.86071331250001,75.754124070000003,0.19771695849999996,0,0,0.665722484,0,0,0,0,0,1.9239999999999999E-4,0,-52.757042599999991,23.86071331250001,75.754124070000003,0.19771695849999996,0,0,0.665722484,0,0,0,0,0,1.9239999999999999E-4,0,-52.757042599999991,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.014  |  VMRG Aluminium deur, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",false]
["31.04.015",1097,"Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout, duurz. bosbeheer",33,"Buitendeuren","p",50,2,2325,930,2325,930,2,"Buitendeuren; Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout; duurz. bosbeheer",50,10.400238904106882,12.138922872,0.11777752166400002,0,0,0,0,0,0,0,3.8604309868800007E-3,3.4935874559999997E-3,0,-1.8638155079999998,10.400238904106882,12.138922872,0.11777752166400002,0,0,0,0,0,0,0,3.8604309868800007E-3,3.4935874559999997E-3,0,-1.8638155079999998,10.400238904106882,12.138922872,0.11777752166400002,0,0,0,0,0,0,0,3.8604309868800007E-3,3.4935874559999997E-3,0,-1.8638155079999998,null,"31.04  Buitendeuren","31.04.015  |  Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout, duurz. bosbeheer",false]
["31.05.001",228,"Garagekanteldeur (woningbouw), staal, verzinkt",34,"Transportdeuren","m2",40,1,{"$nulls":4},3,"Transportdeuren; Garagekanteldeur (woningbouw); staal; verzinkt",40,4.7341220518322045,5.0671441977199416,5.2786046384773085E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.6486501454602275E-2,1.3781354589948133E-4,-0.28945950436380685,4.7341220518322045,5.0671441977199416,5.2786046384773085E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.6486501454602275E-2,1.3781354589948133E-4,-0.28945950436380685,4.7341220518322045,5.0671441977199416,5.2786046384773085E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.6486501454602275E-2,1.3781354589948133E-4,-0.28945950436380685,null,"31.05  Transportdeuren","31.05.001  |  Garagekanteldeur (woningbouw), staal, verzinkt",false]
["31.05.002",229,"Transparante overheaddeur; segmentendeur; verzinkt staal, geisoleerd",34,"Transportdeuren","m2",20,1,{"$nulls":4},3,"Transportdeuren; Transparante overheaddeur; segmentendeur; verzinkt staal; geisoleerd",20,7.1324978272047428,7.0896900064449415,6.5291198900551087E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.6486501454602275E-2,0.36346262767765941,-0.28945950436380685,7.1324978272047428,7.0896900064449415,6.5291198900551087E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.6486501454602275E-2,0.36346262767765941,-0.28945950436380685,7.1324978272047428,7.0896900064449415,6.5291198900551087E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.6486501454602275E-2,0.36346262767765941,-0.28945950436380685,null,"31.05  Transportdeuren","31.05.002  |  Transparante overheaddeur; segmentendeur; verzinkt staal, geisoleerd",false]
["31.05.003",230,"Dichte overheaddeur; segmentendeur; aluminium+polycarbonaat, geisoleerd",34,"Transportdeuren","m2",20,1,{"$nulls":4},3,"Transportdeuren; Dichte overheaddeur; segmentendeur; aluminium+polycarbonaat; geisoleerd",20,8.7367291704073526,10.80570485075426,6.4089141114971923E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.68313353950933053,0.59946933657544366,-2.0494006185279918,8.7367291704073526,10.80570485075426,6.4089141114971923E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.68313353950933053,0.59946933657544366,-2.0494006185279918,8.7367291704073526,10.80570485075426,6.4089141114971923E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.68313353950933053,0.59946933657544366,-2.0494006185279918,null,"31.05  Transportdeuren","31.05.003  |  Dichte overheaddeur; segmentendeur; aluminium+polycarbonaat, geisoleerd",false]
["31.07.001",231,"Enkel glas; droog beglaasd",35,"Buitenbeglazing","m2",75,2,6,null,6,null,3,"Buitenbeglazing; Enkel glas; droog beglaasd",75,3.8362743946698021,3.5767020427422866,5.4349608552342193E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20522274337517363,0,3.8362743946698021,3.5767020427422866,5.4349608552342193E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20522274337517363,0,3.8362743946698021,3.5767020427422866,5.4349608552342193E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20522274337517363,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.001  |  Enkel glas; droog beglaasd",false]
["31.07.002",232,"Dubbel glas; droog beglaasd",35,"Buitenbeglazing","m2",25,2,11,null,11,null,3,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; droog beglaasd",25,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.002  |  Dubbel glas; droog beglaasd",false]
["31.07.003",233,"HR glas; droog beglaasd",35,"Buitenbeglazing","m2",25,2,11,null,11,null,3,"Buitenbeglazing; HR glas; droog beglaasd",25,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.003  |  HR glas; droog beglaasd",false]
["31.07.004",234,"Drievoudig glas; droog beglaasd",35,"Buitenbeglazing","m2",25,2,16,null,16,null,3,"Buitenbeglazing; Drievoudig glas; droog beglaasd",25,8.5485927167762767,8.337367321397199,0.13683770728468062,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4286190421524125E-2,0.1315324497804983,-4.2858571264572383E-2,8.5485927167762767,8.337367321397199,0.13683770728468062,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4286190421524125E-2,0.1315324497804983,-4.2858571264572383E-2,8.5485927167762767,8.337367321397199,0.13683770728468062,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4286190421524125E-2,0.1315324497804983,-4.2858571264572383E-2,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.004  |  Drievoudig glas; droog beglaasd",false]
["31.07.005",1211,"Dubbel glas 4-15-5 m2",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; Dubbel glas 4-15-5 m2",30,4.0400419067710649,3.9664002575925004,6.8292701845874992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.348947332690002E-3,0,4.0400419067710649,3.9664002575925004,6.8292701845874992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.348947332690002E-3,0,4.0400419067710649,3.9664002575925004,6.8292701845874992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.348947332690002E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.005  |  Dubbel glas 4-15-5 m2",false]
["31.07.006",1212,"Dubbel glas; 4/12/4 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 4/12/4 mm",30,6.5530855211527319,6.4833223321642395,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,6.5530855211527319,6.4833223321642395,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,6.5530855211527319,6.4833223321642395,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.006  |  Dubbel glas; 4/12/4 mm",false]
["31.07.007",1213,"Dubbel glas; 6/12/4 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 6/12/4 mm",30,7.3654682061344836,7.2785219656709907,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,7.3654682061344836,7.2785219656709907,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,7.3654682061344836,7.2785219656709907,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.007  |  Dubbel glas; 6/12/4 mm",false]
["31.07.008",1214,"Dubbel glas; 6/12/6 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 6/12/6 mm",30,8.0966276697508786,7.9935293609008875,9.5609782584225006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4885262657660018E-3,0,8.0966276697508786,7.9935293609008875,9.5609782584225006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4885262657660018E-3,0,8.0966276697508786,7.9935293609008875,9.5609782584225006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4885262657660018E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.008  |  Dubbel glas; 6/12/6 mm",false]
["31.07.009",1215,"Dubbel glas; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",30,12.309358689070589,12.136497191232104,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,12.309358689070589,12.136497191232104,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,12.309358689070589,12.136497191232104,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.009  |  Dubbel glas; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",false]
["31.07.010",1216,"Dubbel glas; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",30,9.5416908853414242,9.4289700676654338,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,9.5416908853414242,9.4289700676654338,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,9.5416908853414242,9.4289700676654338,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.010  |  Dubbel glas; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",false]
["31.07.011",1217,"HR (dubbel) glas; coating, 4/12/4 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 4/12/4 mm",30,6.7932684254377822,6.7235052364492889,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,6.7932684254377822,6.7235052364492889,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,6.7932684254377822,6.7235052364492889,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.011  |  HR (dubbel) glas; coating, 4/12/4 mm",false]
["31.07.012",1218,"HR (dubbel) glas; coating, 6/12/4 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 6/12/4 mm",30,7.6057085651110317,7.5187623246475397,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,7.6057085651110317,7.5187623246475397,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,7.6057085651110317,7.5187623246475397,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.012  |  HR (dubbel) glas; coating, 6/12/4 mm",false]
["31.07.013",1219,"HR (dubbel) glas; coating, 6/12/6 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 6/12/6 mm",30,8.538012232246821,8.4338829403083295,9.6565880410067251E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.5634115284236624E-3,0,8.538012232246821,8.4338829403083295,9.6565880410067251E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.5634115284236624E-3,0,8.538012232246821,8.4338829403083295,9.6565880410067251E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.5634115284236624E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.013  |  HR (dubbel) glas; coating, 6/12/6 mm",false]
["31.07.014",1220,"HR (dubbel) glas; coating, inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",30,12.549599184585876,12.37673768674739,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,12.549599184585876,12.37673768674739,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,12.549599184585876,12.37673768674739,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.014  |  HR (dubbel) glas; coating, inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",false]
["31.07.015",1221,"HR (dubbel) glas; coating, vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",30,9.781931251275152,9.6692104335991633,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,9.781931251275152,9.6692104335991633,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,9.781931251275152,9.6692104335991633,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.015  |  HR (dubbel) glas; coating, vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",false]
["31.07.016",1222,"HR+ (dubbel) glas; coating, 4/15/4 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 4/15/4 mm",30,7.2949868601597423,7.2248800101417476,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,7.2949868601597423,7.2248800101417476,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,7.2949868601597423,7.2248800101417476,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.016  |  HR+ (dubbel) glas; coating, 4/15/4 mm",false]
["31.07.017",1223,"HR+ (dubbel) glas; coating, 6/15/4 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 6/15/4 mm",30,8.1068108675394939,8.0195209660465014,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,8.1068108675394939,8.0195209660465014,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,8.1068108675394939,8.0195209660465014,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.017  |  HR+ (dubbel) glas; coating, 6/15/4 mm",false]
["31.07.018",1224,"HR+ (dubbel) glas; coating, 6/15/6 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 6/15/6 mm",30,9.0387766121088351,8.9343036591408431,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,9.0387766121088351,8.9343036591408431,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,9.0387766121088351,8.9343036591408431,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.018  |  HR+ (dubbel) glas; coating, 6/15/6 mm",false]
["31.07.019",1225,"HR+ (dubbel) glas; coating, inbraakwerend glas; 6/15/14 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; inbraakwerend glas; 6/15/14 mm",30,13.050701250989244,12.877496092121259,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,13.050701250989244,12.877496092121259,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,13.050701250989244,12.877496092121259,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.019  |  HR+ (dubbel) glas; coating, inbraakwerend glas; 6/15/14 mm",false]
["31.07.020",1226,"HR+ (dubbel) glas; coating, vandalisme bestendig; 6/15/7 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; vandalisme bestendig; 6/15/7 mm",30,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.020  |  HR+ (dubbel) glas; coating, vandalisme bestendig; 6/15/7 mm",false]
["31.07.021",1227,"HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) ; 4/16/4 mm",30,7.4514080171523309,7.3813011671343371,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,7.4514080171523309,7.3813011671343371,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,7.4514080171523309,7.3813011671343371,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.021  |  HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm",false]
["31.07.022",1228,"HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 4/15/5 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 4/15/5 mm",30,7.762106080659577,7.6834077049040825,7.2982134039291741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7162417162013816E-3,0,7.762106080659577,7.6834077049040825,7.2982134039291741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7162417162013816E-3,0,7.762106080659577,7.6834077049040825,7.2982134039291741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7162417162013816E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.022  |  HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 4/15/5 mm",false]
["31.07.023",1229,"HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 6/16/4 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 6/16/4 mm",30,8.2643196334045861,8.1770297319115919,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,8.2643196334045861,8.1770297319115919,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,8.2643196334045861,8.1770297319115919,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing",{"$f":"A521&\"  |  \"&C521","v":"31.07.023  |  HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 6/16/4 mm"},false]
["31.07.024",1230,"HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 6/16/6 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 6/16/6 mm",30,9.196908813050932,9.0924358600829418,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,9.196908813050932,9.0924358600829418,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,9.196908813050932,9.0924358600829418,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,null,{"$f":"LEFT(A522,5)&\"  \"&E522","v":"31.07  Buitenbeglazing"},"31.07.024  |  HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 6/16/6 mm",{"$f":"ISERROR(SUM(O522:AC522))","v":false}]
["31.07.025",1231,"HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), inbraakwerend glas; 6/16/14 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); inbraakwerend glas; 6/16/14 mm",30,13.208210148896388,13.035004990028405,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,13.208210148896388,13.035004990028405,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,13.208210148896388,13.035004990028405,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.025  |  HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), inbraakwerend glas; 6/16/14 mm",false]
["31.07.026",1232,"HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), vandalisme bestendig; 6/16/7 mm",35,"Buitenbeglazing","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); vandalisme bestendig; 6/16/7 mm",30,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,null,"31.07  Buitenbeglazing","31.07.026  |  HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), vandalisme bestendig; 6/16/7 mm",false]
["31.08.001",235,"Volkern; 2-zijdig,4mm+pur-vulling",36,"Dichte puivulling","m2",25,2,60,null,60,null,3,"Dichte puivulling; Volkern; 2-zijdig;4mm+pur-vulling",25,2.382494591110238,2.089136960954697,2.9709180693181264E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26364844946235994,0,2.382494591110238,2.089136960954697,2.9709180693181264E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26364844946235994,0,2.382494591110238,2.089136960954697,2.9709180693181264E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26364844946235994,0,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.001  |  Volkern; 2-zijdig,4mm+pur-vulling",false]
["31.08.002",236,"Staal; 2-zijdig,0.5mm+pur-vulling",36,"Dichte puivulling","m2",30,2,60,null,60,null,3,"Dichte puivulling; Staal; 2-zijdig;0.5mm+pur-vulling",30,3.3910890474452033,3.2938604193312537,2.884459376459652E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8689368666250286E-2,0.22314150901435426,-0.11606810599875086,3.3910890474452033,3.2938604193312537,2.884459376459652E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8689368666250286E-2,0.22314150901435426,-0.11606810599875086,3.3910890474452033,3.2938604193312537,2.884459376459652E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8689368666250286E-2,0.22314150901435426,-0.11606810599875086,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.002  |  Staal; 2-zijdig,0.5mm+pur-vulling",false]
["31.08.003",237,"Glas; 4mm; +4mm multiplex+pur-vulling",36,"Dichte puivulling","m2",25,2,60,null,60,null,3,"Dichte puivulling; Glas; 4mm; +4mm multiplex+pur-vulling",25,3.5217230907988215,3.3962241792308241,4.7769682610271966E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7729228957726285E-2,0,3.5217230907988215,3.3962241792308241,4.7769682610271966E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7729228957726285E-2,0,3.5217230907988215,3.3962241792308241,4.7769682610271966E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7729228957726285E-2,0,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.003  |  Glas; 4mm; +4mm multiplex+pur-vulling",false]
["31.08.004",238,"Multiplex; 2-zijdig,4mm+pur-vulling",36,"Dichte puivulling","m2",15,2,60,null,60,null,3,"Dichte puivulling; Multiplex; 2-zijdig;4mm+pur-vulling",15,2.4234635163482645,2.3817585651450033,2.7348647142758767E-2,0,0,2.8384772818935002E-2,0,0,0,0,0,0,-1.4028468758432999E-2,0,2.4234635163482645,2.3817585651450033,2.7348647142758767E-2,0,0,2.8384772818935002E-2,0,0,0,0,0,0,-1.4028468758432999E-2,0,2.4234635163482645,2.3817585651450033,2.7348647142758767E-2,0,0,2.8384772818935002E-2,0,0,0,0,0,0,-1.4028468758432999E-2,0,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.004  |  Multiplex; 2-zijdig,4mm+pur-vulling",false]
["31.08.005",1233,"PIR Sandwichplaten aluminium (0,7mm); gecoat",36,"Dichte puivulling","m2",50,2,31.4,null,30,null,3,"Dichte puivulling; PIR Sandwichplaten aluminium (0;7mm); gecoat",50,2.2960318698237772,5.6930690797728936,1.5680004343812899E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88198299167393968,0.11521475240283013,-2.645948975021819,2.2960318698237772,5.6930690797728936,1.5680004343812899E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88198299167393968,0.11521475240283013,-2.645948975021819,2.2960318698237772,5.6930690797728936,1.5680004343812899E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88198299167393968,0.11521475240283013,-2.645948975021819,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.005  |  PIR Sandwichplaten aluminium (0,7mm); gecoat",false]
["31.08.006",1234,"PIR Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",36,"Dichte puivulling","m2",25,2,42,null,30,null,3,"Dichte puivulling; PIR Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",25,6.3611428462619068,6.1405786455978522,9.9242954322425553E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.12132124634162984,0,6.3611428462619068,6.1405786455978522,9.9242954322425553E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.12132124634162984,0,6.3611428462619068,6.1405786455978522,9.9242954322425553E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.12132124634162984,0,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.006  |  PIR Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",false]
["31.08.007",1235,"PIR Sandwichplaten PVC (1,5mm)",36,"Dichte puivulling","m2",25,2,33,null,30,null,3,"Dichte puivulling; PIR Sandwichplaten PVC (1;5mm)",25,0.8267446487109108,0.73332395949144158,5.019513585671812E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8219565176731101E-3,9.5689001704489809E-2,-5.4658695530193299E-3,0.8267446487109108,0.73332395949144158,5.019513585671812E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8219565176731101E-3,9.5689001704489809E-2,-5.4658695530193299E-3,0.8267446487109108,0.73332395949144158,5.019513585671812E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8219565176731101E-3,9.5689001704489809E-2,-5.4658695530193299E-3,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.007  |  PIR Sandwichplaten PVC (1,5mm)",false]
["31.08.008",1236,"XPS Sandwichplaten aluminium (0,7mm); gecoat",36,"Dichte puivulling","m2",50,2,31.4,null,30,null,3,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten aluminium (0;7mm); gecoat",50,2.9147103590476786,6.3055651536381605,1.5871223908981352E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88198299167393968,0.12120594819629668,-2.645948975021819,2.9147103590476786,6.3055651536381605,1.5871223908981352E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88198299167393968,0.12120594819629668,-2.645948975021819,2.9147103590476786,6.3055651536381605,1.5871223908981352E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88198299167393968,0.12120594819629668,-2.645948975021819,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.008  |  XPS Sandwichplaten aluminium (0,7mm); gecoat",false]
["31.08.009",1237,"XPS Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",36,"Dichte puivulling","m2",25,2,42,null,30,null,3,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",25,6.9798213354858083,6.7530747194631191,9.9434173887594013E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1273124421350964,0,6.9798213354858083,6.7530747194631191,9.9434173887594013E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1273124421350964,0,6.9798213354858083,6.7530747194631191,9.9434173887594013E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1273124421350964,0,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.009  |  XPS Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",false]
["31.08.010",1238,"XPS Sandwichplaten met HPL (2,0mm)",36,"Dichte puivulling","m2",25,2,34,null,30,null,3,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten met HPL (2;0mm)",25,1.8533482987557268,1.9145991990518578,2.1671550719091E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.2922451015221971E-2,0,1.8533482987557268,1.9145991990518578,2.1671550719091E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.2922451015221971E-2,0,1.8533482987557268,1.9145991990518578,2.1671550719091E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.2922451015221971E-2,0,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.010  |  XPS Sandwichplaten met HPL (2,0mm)",false]
["31.08.011",1239,"XPS Sandwichplaten met stalen platen (0,5mm); gecoat",36,"Dichte puivulling","m2",50,2,31,null,30,null,3,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten met stalen platen (0;5mm); gecoat",50,4.7277309573052531,4.7773662117337983,2.86829347752675E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.9616651969498257E-2,0.12014841867418025,-0.14884995590849473,4.7277309573052531,4.7773662117337983,2.86829347752675E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.9616651969498257E-2,0.12014841867418025,-0.14884995590849473,4.7277309573052531,4.7773662117337983,2.86829347752675E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.9616651969498257E-2,0.12014841867418025,-0.14884995590849473,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.011  |  XPS Sandwichplaten met stalen platen (0,5mm); gecoat",false]
["31.08.012",1240,"XPS Sandwichplaten met vuren multiplex (3,6mm); geschilderd, acryl",36,"Dichte puivulling","m2",20,2,37.200000000000003,null,30,null,3,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten met vuren multiplex (3;6mm); geschilderd; acryl",20,2.5181589208440665,2.2236053741515849,1.6310198389563151E-2,0,0,0.19317447931051226,0,0,0,0,0,0,8.5068868992406371E-2,0,2.5181589208440665,2.2236053741515849,1.6310198389563151E-2,0,0,0.19317447931051226,0,0,0,0,0,0,8.5068868992406371E-2,0,2.5181589208440665,2.2236053741515849,1.6310198389563151E-2,0,0,0.19317447931051226,0,0,0,0,0,0,8.5068868992406371E-2,0,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.012  |  XPS Sandwichplaten met vuren multiplex (3,6mm); geschilderd, acryl",false]
["31.08.013",1241,"XPS Sandwichplaten PVC (1,5mm)",36,"Dichte puivulling","m2",25,2,33,null,30,null,3,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten PVC (1;5mm)",25,1.4438710982567391,1.3458200333567083,5.2107331508402625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.7990392844069102E-3,0.10003648888681811,-5.3971178532207292E-3,1.4438710982567391,1.3458200333567083,5.2107331508402625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.7990392844069102E-3,0.10003648888681811,-5.3971178532207292E-3,1.4438710982567391,1.3458200333567083,5.2107331508402625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.7990392844069102E-3,0.10003648888681811,-5.3971178532207292E-3,null,"31.08  Dichte puivulling","31.08.013  |  XPS Sandwichplaten PVC (1,5mm)",false]
["31.09.002",240,"Keramische tegels; tegelwerk",37,"Vensterbanken","m1",30,2,20,null,20,null,3,"Vensterbanken; Keramische tegels; tegelwerk",30,0.65052116832062412,0.56662490039009406,3.5758058686500158E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1728133330331597E-4,2.2683085992803477E-3,4.5752619311446335E-2,0,0.65052116832062412,0.56662490039009406,3.5758058686500158E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1728133330331597E-4,2.2683085992803477E-3,4.5752619311446335E-2,0,0.65052116832062412,0.56662490039009406,3.5758058686500158E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1728133330331597E-4,2.2683085992803477E-3,4.5752619311446335E-2,0,null,"31.09  Vensterbanken","31.09.002  |  Keramische tegels; tegelwerk",false]
["31.09.003",241,"Kunststeen; element",37,"Vensterbanken","m1",30,2,20,null,20,null,3,"Vensterbanken; Kunststeen; element",30,2.5375591514472742,2.3953685723120013,4.0411068105599107E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.10177951102967359,0,2.5375591514472742,2.3953685723120013,4.0411068105599107E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.10177951102967359,0,2.5375591514472742,2.3953685723120013,4.0411068105599107E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.10177951102967359,0,null,"31.09  Vensterbanken","31.09.003  |  Kunststeen; element",false]
["31.09.004",242,"Spaanplaat; plaat",37,"Vensterbanken","m1",15,2,30,null,30,null,3,"Vensterbanken; Spaanplaat; plaat",15,2.1277906075562627,2.1799183392574379,1.1295612885307726E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3423344586482897E-2,0,2.1277906075562627,2.1799183392574379,1.1295612885307726E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3423344586482897E-2,0,2.1277906075562627,2.1799183392574379,1.1295612885307726E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3423344586482897E-2,0,null,"31.09  Vensterbanken","31.09.004  |  Spaanplaat; plaat",false]
["31.09.005",243,"Natuursteen; plaat",37,"Vensterbanken","m1",30,2,30,null,30,null,3,"Vensterbanken; Natuursteen; plaat",30,1.1132590026617988,0.97106842352652623,4.0411068105599107E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.10177951102967359,0,1.1132590026617988,0.97106842352652623,4.0411068105599107E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.10177951102967359,0,1.1132590026617988,0.97106842352652623,4.0411068105599107E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.10177951102967359,0,null,"31.09  Vensterbanken","31.09.005  |  Natuursteen; plaat",false]
["31.09.006",244,"Vensterbank - gegoten composietsteen",37,"Vensterbanken","m1",100,2,200,null,200,null,3,"Vensterbanken; Vensterbank - gegoten composietsteen",100,2.339747344532122,2.3154276855946394,2.3259583679347082E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4983731334869165E-4,6.0726004740548172E-5,7.4951194004607485E-4,2.339747344532122,2.3154276855946394,2.3259583679347082E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4983731334869165E-4,6.0726004740548172E-5,7.4951194004607485E-4,2.339747344532122,2.3154276855946394,2.3259583679347082E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4983731334869165E-4,6.0726004740548172E-5,7.4951194004607485E-4,null,"31.09  Vensterbanken","31.09.006  |  Vensterbank - gegoten composietsteen",false]
["31.09.007",1242,"Vezelcement",37,"Vensterbanken","m1",15,2,30,150,30,150,3,"Vensterbanken; Vezelcement",15,0.22325789271408483,0.41004382678974005,1.8029273287311003E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20481520736296621,0,0.22325789271408483,0.41004382678974005,1.8029273287311003E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20481520736296621,0,0.22325789271408483,0.41004382678974005,1.8029273287311003E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20481520736296621,0,null,"31.09  Vensterbanken","31.09.007  |  Vezelcement",false]
["31.10.001",245,"Aluminium; gemoffeld",38,"Ventilatieroosters","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Ventilatieroosters; Aluminium; gemoffeld",25,0.20297932847761047,0.46313626407509811,1.4377655716576797E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9242205740717447E-2,1.5374121793724526E-2,-0.20772661722215235,0.20297932847761047,0.46313626407509811,1.4377655716576797E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9242205740717447E-2,1.5374121793724526E-2,-0.20772661722215235,0.20297932847761047,0.46313626407509811,1.4377655716576797E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9242205740717447E-2,1.5374121793724526E-2,-0.20772661722215235,null,"31.10  Ventilatieroosters","31.10.001  |  Aluminium; gemoffeld",false]
["31.11.001",246,"Pvc; gerecycled pvc; folie",39,"Waterkeringen","m1",50,2,50,1,50,1,3,"Waterkeringen; Pvc; gerecycled pvc; folie",50,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,null,"31.11  Waterkeringen","31.11.001  |  Pvc; gerecycled pvc; folie",false]
["31.11.002",247,"Polyetheen; folie",39,"Waterkeringen","m1",50,2,50,1,50,1,3,"Waterkeringen; Polyetheen; folie",50,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,null,"31.11  Waterkeringen","31.11.002  |  Polyetheen; folie",false]
["31.11.003",248,"EPDM; folie",39,"Waterkeringen","m1",50,2,50,1,50,1,3,"Waterkeringen; EPDM; folie",50,0.30399828580452937,0.24335173514363395,1.8757728773667001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8770777783528724E-2,0,0.30399828580452937,0.24335173514363395,1.8757728773667001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8770777783528724E-2,0,0.30399828580452937,0.24335173514363395,1.8757728773667001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8770777783528724E-2,0,null,"31.11  Waterkeringen","31.11.003  |  EPDM; folie",false]
["31.11.006",608,"EPDM aluminium versterkt",39,"Waterkeringen","m1",50,2,300,2.2999999999999998,300,2.2999999999999998,3,"Waterkeringen; EPDM aluminium versterkt",50,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,null,"31.11  Waterkeringen","31.11.006  |  EPDM aluminium versterkt",false]
["31.11.007",609,"PIB aluminium versterkt",39,"Waterkeringen","m1",25,2,300,1.76,300,1.76,3,"Waterkeringen; PIB aluminium versterkt",25,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,null,"31.11  Waterkeringen","31.11.007  |  PIB aluminium versterkt",false]
["31.11.008",610,"MS polymeer aluminium versterkt",39,"Waterkeringen","m1",50,2,300,2,300,2,3,"Waterkeringen; MS polymeer aluminium versterkt",50,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,null,"31.11  Waterkeringen","31.11.008  |  MS polymeer aluminium versterkt",false]
["31.11.009",611,"Combinatie PVC/Lood",39,"Waterkeringen","m1",100,2,50,1.3,50,1.3,3,"Waterkeringen; Combinatie PVC/Lood",100,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,null,"31.11  Waterkeringen","31.11.009  |  Combinatie PVC/Lood",false]
["31.11.010",1037,"Ubiflex",39,"Waterkeringen","m1",50,2,300,null,300,null,1,"Waterkeringen; Ubiflex",50,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,null,"31.11  Waterkeringen","31.11.010  |  Ubiflex",false]
["31.11.011",1062,"Loodslab; Stichting Bouwlood",39,"Waterkeringen","m1",50,2,0.5,1.3,0.5,1.3,2,"Waterkeringen; Loodslab; Stichting Bouwlood",50,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"31.11  Waterkeringen","31.11.011  |  Loodslab; Stichting Bouwlood",false]
["31.12.001",253,"Beton",40,"Waterslagen","m1",75,2,100,78,100,78,3,"Waterslagen; Beton",75,0.47400892227194569,0.29982120193212725,8.8656067920718368E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8765972798911809E-4,8.3086415299836007E-3,7.6835351161127316E-2,0,0.47400892227194569,0.29982120193212725,8.8656067920718368E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8765972798911809E-4,8.3086415299836007E-3,7.6835351161127316E-2,0,0.47400892227194569,0.29982120193212725,8.8656067920718368E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8765972798911809E-4,8.3086415299836007E-3,7.6835351161127316E-2,0,null,"31.12  Waterslagen","31.12.001  |  Beton",false]
["31.12.002",254,"Hardsteen",40,"Waterslagen","m1",75,2,100,40,100,40,3,"Waterslagen; Hardsteen",75,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,null,"31.12  Waterslagen","31.12.002  |  Hardsteen",false]
["31.12.003",255,"Kunststeen",40,"Waterslagen","m1",75,2,100,40,100,40,3,"Waterslagen; Kunststeen",75,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,null,"31.12  Waterslagen","31.12.003  |  Kunststeen",false]
["31.12.004",256,"Keramische tegels; tegels",40,"Waterslagen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Waterslagen; Keramische tegels; tegels",75,1.1465596595235956,0.99109362715899896,7.3970101792662085E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9320333325828991E-4,5.6707714982008684E-3,7.5531955740475443E-2,0,1.1465596595235956,0.99109362715899896,7.3970101792662085E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9320333325828991E-4,5.6707714982008684E-3,7.5531955740475443E-2,0,1.1465596595235956,0.99109362715899896,7.3970101792662085E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9320333325828991E-4,5.6707714982008684E-3,7.5531955740475443E-2,0,null,"31.12  Waterslagen","31.12.004  |  Keramische tegels; tegels",false]
["31.12.005",257,"Aluminium; gemoffeld",40,"Waterslagen","m1",40,2,100,2,100,2,3,"Waterslagen; Aluminium; gemoffeld",40,0.32692414021586014,0.91696112377393135,2.1251677070705252E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14877490877442745,2.9374838325680304E-3,-0.44632472632328235,0.32692414021586014,0.91696112377393135,2.1251677070705252E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14877490877442745,2.9374838325680304E-3,-0.44632472632328235,0.32692414021586014,0.91696112377393135,2.1251677070705252E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14877490877442745,2.9374838325680304E-3,-0.44632472632328235,null,"31.12  Waterslagen","31.12.005  |  Aluminium; gemoffeld",false]
["31.12.006",258,"Baksteen rollaag; rollaag",40,"Waterslagen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Waterslagen; Baksteen rollaag; rollaag",75,0.96150579326127272,0.80891684852760604,0.14593770980564347,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5675553714436243E-3,3.8101344224887124E-4,4.7026661143308715E-3,0.96150579326127272,0.80891684852760604,0.14593770980564347,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5675553714436243E-3,3.8101344224887124E-4,4.7026661143308715E-3,0.96150579326127272,0.80891684852760604,0.14593770980564347,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5675553714436243E-3,3.8101344224887124E-4,4.7026661143308715E-3,null,"31.12  Waterslagen","31.12.006  |  Baksteen rollaag; rollaag",false]
["31.12.007",259,"Raamdorpel Gegoten Composietsteen",40,"Waterslagen","m1",100,2,160,null,160,null,3,"Waterslagen; Raamdorpel Gegoten Composietsteen",100,1.5849901366185342,1.5685155289512074,1.575649216988028E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6924463162330724E-4,4.1136970953274563E-5,5.0773389486992156E-4,1.5849901366185342,1.5685155289512074,1.575649216988028E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6924463162330724E-4,4.1136970953274563E-5,5.0773389486992156E-4,1.5849901366185342,1.5685155289512074,1.575649216988028E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6924463162330724E-4,4.1136970953274563E-5,5.0773389486992156E-4,null,"31.12  Waterslagen","31.12.007  |  Raamdorpel Gegoten Composietsteen",false]
["31.12.009",252,"Keramiek",40,"Waterslagen","m1",100,1,{"$nulls":4},3,"Waterslagen; Keramiek",100,0.29987352372269083,0.25447517772129186,4.1735946521409079E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.2525762578890024E-5,1.4901482419738519E-3,1.2671656210354633E-3,8.4255985440174575E-4,0.29987352372269083,0.25447517772129186,4.1735946521409079E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.2525762578890024E-5,1.4901482419738519E-3,1.2671656210354633E-3,8.4255985440174575E-4,0.29987352372269083,0.25447517772129186,4.1735946521409079E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.2525762578890024E-5,1.4901482419738519E-3,1.2671656210354633E-3,8.4255985440174575E-4,null,"31.12  Waterslagen","31.12.009  |  Keramiek",false]
["31.13.001",981,"Solidscreen",111,"Zonwering","m2",25,3,85,null,null,null,1,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 85",25,4.9726294210095032,8.3514456200731999,1.2722893841935201E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.7173676863556005E-3,0.10262295970781359,0,-4.7080268224758006,4.9726294210095032,8.3514456200731999,1.2722893841935201E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.7173676863556005E-3,0.10262295970781359,0,-4.7080268224758006,4.9726294210095032,8.3514456200731999,1.2722893841935201E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.7173676863556005E-3,0.10262295970781359,0,-4.7080268224758006,null,"31.13  Zonwering","31.13.001  |  Solidscreen",false]
["31.13.002",1243,"Aluminium lamellen, incl constructie; poedercoating",111,"Zonwering","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Zonwering; Aluminium lamellen; incl constructie; poedercoating",25,8.5076661274976413,20.527277780895606,7.0791597504203843E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6746042337727061,3.4932085054892821E-2,-9.4507311021843581,8.5076661274976413,20.527277780895606,7.0791597504203843E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6746042337727061,3.4932085054892821E-2,-9.4507311021843581,8.5076661274976413,20.527277780895606,7.0791597504203843E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6746042337727061,3.4932085054892821E-2,-9.4507311021843581,null,"31.13  Zonwering","31.13.002  |  Aluminium lamellen, incl constructie; poedercoating",false]
["31.13.004",1245,"Rolluik (automatische bediening), aluminium; poedercoating",111,"Zonwering","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Zonwering; Rolluik (automatische bediening); aluminium; poedercoating",25,14.679646022812385,19.770789602035137,2.3110429609525932E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2472956494124099,9.3255805046173312E-2,-3.9602141644660414,14.679646022812385,19.770789602035137,2.3110429609525932E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2472956494124099,9.3255805046173312E-2,-3.9602141644660414,14.679646022812385,19.770789602035137,2.3110429609525932E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2472956494124099,9.3255805046173312E-2,-3.9602141644660414,null,"31.13  Zonwering","31.13.004  |  Rolluik (automatische bediening), aluminium; poedercoating",false]
["31.13.005",1246,"Raffstores (automatische bediening), aluminium; Coilcoating",111,"Zonwering","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Zonwering; Raffstores (automatische bediening); aluminium; Coilcoating",25,7.047077394676232,9.7139815189127781,1.2782123749419548E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.62505667053318825,3.7785878740918849E-2,-2.092415456193697,7.047077394676232,9.7139815189127781,1.2782123749419548E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.62505667053318825,3.7785878740918849E-2,-2.092415456193697,7.047077394676232,9.7139815189127781,1.2782123749419548E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.62505667053318825,3.7785878740918849E-2,-2.092415456193697,null,"31.13  Zonwering","31.13.005  |  Raffstores (automatische bediening), aluminium; Coilcoating",false]
["31.13.006",1247,"Western Red Cedar lamellen, gelakt, acryl; poedercoating; duurzame bosbouw",111,"Zonwering","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Zonwering; Western Red Cedar lamellen; gelakt; acryl; poedercoating; duurzame bosbouw",25,4.4714597842770054,5.8215062470340753,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,4.4714597842770054,5.8215062470340753,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,4.4714597842770054,5.8215062470340753,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,null,"31.13  Zonwering","31.13.006  |  Western Red Cedar lamellen, gelakt, acryl; poedercoating; duurzame bosbouw",false]
["31.13.007",1248,"Western Red Cedar lamellen, gelakt, acryl; poedercoating; standaard bosbouw",111,"Zonwering","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Zonwering; Western Red Cedar lamellen; gelakt; acryl; poedercoating; standaard bosbouw",25,4.4720915860970969,5.8221380488541667,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,4.4720915860970969,5.8221380488541667,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,4.4720915860970969,5.8221380488541667,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,null,"31.13  Zonwering","31.13.007  |  Western Red Cedar lamellen, gelakt, acryl; poedercoating; standaard bosbouw",false]
["31.14.001",2054,"Raam- en deurkrukken en beslag",113,"Hang- en sluitwerk","p",10,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Raam- en deurkrukken en beslag",10,4.4660476899719539,4.4079664896479995,5.7023374585920002E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8875765828160006E-4,5.6906807975231992E-4,0,0,4.4660476899719539,4.4079664896479995,5.7023374585920002E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8875765828160006E-4,5.6906807975231992E-4,0,0,4.4660476899719539,4.4079664896479995,5.7023374585920002E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8875765828160006E-4,5.6906807975231992E-4,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.001  |  Raam- en deurkrukken en beslag",false]
["31.14.002",2055,"Scharnieren",113,"Hang- en sluitwerk","p",30,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Scharnieren",30,1.7829921061213829,1.7352614773030002,4.6982968576839999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0269400521320014E-4,3.4496623632968005E-4,0,0,1.7829921061213829,1.7352614773030002,4.6982968576839999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0269400521320014E-4,3.4496623632968005E-4,0,0,1.7829921061213829,1.7352614773030002,4.6982968576839999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0269400521320014E-4,3.4496623632968005E-4,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.002  |  Scharnieren",false]
["31.14.003",2060,"Raamsluitingen",113,"Hang- en sluitwerk","p",30,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Raamsluitingen",30,7.9278505341287957,7.8121671738599998,0.1126671513996,0,0,0,0,0,0,0,9.6567730450800027E-4,2.0505315646872002E-3,0,0,7.9278505341287957,7.8121671738599998,0.1126671513996,0,0,0,0,0,0,0,9.6567730450800027E-4,2.0505315646872002E-3,0,0,7.9278505341287957,7.8121671738599998,0.1126671513996,0,0,0,0,0,0,0,9.6567730450800027E-4,2.0505315646872002E-3,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.003  |  Raamsluitingen",false]
["31.14.004",2061,"Hang- en sluitwerk voor luiken",113,"Hang- en sluitwerk","p",30,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor luiken",30,4.9706319261414729,4.924238527997999,4.3763907108280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7510322508440007E-4,2.2543878101089197E-3,0,0,4.9706319261414729,4.924238527997999,4.3763907108280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7510322508440007E-4,2.2543878101089197E-3,0,0,4.9706319261414729,4.924238527997999,4.3763907108280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7510322508440007E-4,2.2543878101089197E-3,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.004  |  Hang- en sluitwerk voor luiken",false]
["31.14.005",2062,"Deurdrangers inclusief deur co-ordinators",113,"Hang- en sluitwerk","p",30,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Deurdrangers inclusief deur co-ordinators",30,11.502107496717286,11.317220515919997,0.18088059680480001,0,0,0,0,0,0,0,1.5503390739040005E-3,2.4560449185840006E-3,0,0,11.502107496717286,11.317220515919997,0.18088059680480001,0,0,0,0,0,0,0,1.5503390739040005E-3,2.4560449185840006E-3,0,0,11.502107496717286,11.317220515919997,0.18088059680480001,0,0,0,0,0,0,0,1.5503390739040005E-3,2.4560449185840006E-3,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.005  |  Deurdrangers inclusief deur co-ordinators",false]
["31.14.006",2063,"Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren",113,"Hang- en sluitwerk","p",30,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren",30,54.558937563642587,54.247448437952009,0.30044573706560002,0,0,0,0,0,0,0,2.5751394786880009E-3,8.4682491462911968E-3,0,0,54.558937563642587,54.247448437952009,0.30044573706560002,0,0,0,0,0,0,0,2.5751394786880009E-3,8.4682491462911968E-3,0,0,54.558937563642587,54.247448437952009,0.30044573706560002,0,0,0,0,0,0,0,2.5751394786880009E-3,8.4682491462911968E-3,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.006  |  Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren",false]
["31.14.007",2064,"Hang- en sluitwerk voor glazen deuren",113,"Hang- en sluitwerk","p",30,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor glazen deuren",30,47.153867675275876,46.814977300320002,0.3310818394176,0,0,0,0,0,0,0,2.8379088132480012E-3,4.9706267250240015E-3,0,0,47.153867675275876,46.814977300320002,0.3310818394176,0,0,0,0,0,0,0,2.8379088132480012E-3,4.9706267250240015E-3,0,0,47.153867675275876,46.814977300320002,0.3310818394176,0,0,0,0,0,0,0,2.8379088132480012E-3,4.9706267250240015E-3,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.007  |  Hang- en sluitwerk voor glazen deuren",false]
["31.14.008",2065,"Sloten",113,"Hang- en sluitwerk","p",30,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Sloten",30,3.7730305670037461,3.6393551862399991,0.1256966859152,0,0,0,0,0,0,0,1.0773542716960003E-3,6.9013405768511994E-3,0,0,3.7730305670037461,3.6393551862399991,0.1256966859152,0,0,0,0,0,0,0,1.0773542716960003E-3,6.9013405768511994E-3,0,0,3.7730305670037461,3.6393551862399991,0.1256966859152,0,0,0,0,0,0,0,1.0773542716960003E-3,6.9013405768511994E-3,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.008  |  Sloten",false]
["31.14.009",2066,"Cilinders",113,"Hang- en sluitwerk","p",10,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Cilinders",10,2.7241770861831176,2.7008773332240001,2.253343027992E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9313546090160005E-4,5.7318721829544006E-4,0,0,2.7241770861831176,2.7008773332240001,2.253343027992E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9313546090160005E-4,5.7318721829544006E-4,0,0,2.7241770861831176,2.7008773332240001,2.253343027992E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9313546090160005E-4,5.7318721829544006E-4,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.009  |  Cilinders",false]
["31.14.010",2067,"Hangsloten",113,"Hang- en sluitwerk","p",10,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Hangsloten",10,0.83415903209456721,0.79733028520600002,3.5946186398919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0809704477160007E-4,5.7446344487560011E-4,0,0,0.83415903209456721,0.79733028520600002,3.5946186398919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0809704477160007E-4,5.7446344487560011E-4,0,0,0.83415903209456721,0.79733028520600002,3.5946186398919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0809704477160007E-4,5.7446344487560011E-4,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.010  |  Hangsloten",false]
["31.14.011",2068,"Drukknop sloten",113,"Hang- en sluitwerk","p",12,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Drukknop sloten",12,2.585352855929929,2.4982140271550008,8.5458417558200009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3246952008600022E-4,9.4794169664260005E-4,0,0,2.585352855929929,2.4982140271550008,8.5458417558200009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3246952008600022E-4,9.4794169664260005E-4,0,0,2.585352855929929,2.4982140271550008,8.5458417558200009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3246952008600022E-4,9.4794169664260005E-4,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.011  |  Drukknop sloten",false]
["31.14.012",2069,"Panieksloten",113,"Hang- en sluitwerk","p",30,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Panieksloten",30,8.0908773761787671,7.9350052820999997,0.14945642532600001,0,0,0,0,0,0,0,1.2810005059800003E-3,5.1346682467860007E-3,0,0,8.0908773761787671,7.9350052820999997,0.14945642532600001,0,0,0,0,0,0,0,1.2810005059800003E-3,5.1346682467860007E-3,0,0,8.0908773761787671,7.9350052820999997,0.14945642532600001,0,0,0,0,0,0,0,1.2810005059800003E-3,5.1346682467860007E-3,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.012  |  Panieksloten",false]
["31.14.013",2070,"Elektromechanisch hang- en sluitwerk",113,"Hang- en sluitwerk","p",7,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Elektromechanisch hang- en sluitwerk",7,2.5095815016932517,2.4548726052899998,4.8285916585200005E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1386165657200002E-4,6.0091181614800003E-3,0,0,2.5095815016932517,2.4548726052899998,4.8285916585200005E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1386165657200002E-4,6.0091181614800003E-3,0,0,2.5095815016932517,2.4548726052899998,4.8285916585200005E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1386165657200002E-4,6.0091181614800003E-3,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.013  |  Elektromechanisch hang- en sluitwerk",false]
["31.14.014",2073,"Brievenbussen",113,"Hang- en sluitwerk","p",12,1,{"$nulls":4},2,"Hang- en sluitwerk; Brievenbussen",12,31.209481451950133,30.828567113899997,0.34796521588720003,0,0,0,0,0,0,0,2.9824319472560009E-3,2.99666902156808E-2,0,0,31.209481451950133,30.828567113899997,0.34796521588720003,0,0,0,0,0,0,0,2.9824319472560009E-3,2.99666902156808E-2,0,0,31.209481451950133,30.828567113899997,0.34796521588720003,0,0,0,0,0,0,0,2.9824319472560009E-3,2.99666902156808E-2,0,0,null,"31.14  Hang- en sluitwerk","31.14.014  |  Brievenbussen",false]
["32.01.001",260,"Staal; verzinkt+gemoffeld",41,"Binnenkozijnen","m2",150,1,{"$nulls":4},3,"Binnenkozijnen; Staal; verzinkt+gemoffeld",150,3.8614932407577389,3.9754186278338492,2.0692471854375023E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880351410711894E-2,4.4903546712362512E-2,-0.13464105423213571,3.8614932407577389,3.9754186278338492,2.0692471854375023E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880351410711894E-2,4.4903546712362512E-2,-0.13464105423213571,3.8614932407577389,3.9754186278338492,2.0692471854375023E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880351410711894E-2,4.4903546712362512E-2,-0.13464105423213571,null,"32.01  Binnenkozijnen","32.01.001  |  Staal; verzinkt+gemoffeld",false]
["32.01.002",261,"Hout; geschilderd:alkyd",41,"Binnenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Binnenkozijnen; Hout; geschilderd:alkyd",75,0.67821823592535357,0.39244898314825671,1.7214339522845182E-2,0,0,0.39617197469677096,0,0,0,0,0,0,-0.12761706144251922,0,0.67821823592535357,0.39244898314825671,1.7214339522845182E-2,0,0,0.39617197469677096,0,0,0,0,0,0,-0.12761706144251922,0,0.67821823592535357,0.39244898314825671,1.7214339522845182E-2,0,0,0.39617197469677096,0,0,0,0,0,0,-0.12761706144251922,0,null,"32.01  Binnenkozijnen","32.01.002  |  Hout; geschilderd:alkyd",false]
["32.01.003",940,"Stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta, Berkvens, Theuma)",41,"Binnenkozijnen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Binnenkozijnen; Stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta; Berkvens; Theuma)",75,1.5256623046572515,1.8956972330800004,9.2160869870399984E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.1454240211599985E-5,2.1139120299999998E-3,0,-0.38142638168000004,1.5256623046572515,1.8956972330800004,9.2160869870399984E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.1454240211599985E-5,2.1139120299999998E-3,0,-0.38142638168000004,1.5256623046572515,1.8956972330800004,9.2160869870399984E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.1454240211599985E-5,2.1139120299999998E-3,0,-0.38142638168000004,null,"32.01  Binnenkozijnen","32.01.003  |  Stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta, Berkvens, Theuma)",false]
["32.01.004",1004,"Jansen Economy 50",41,"Binnenkozijnen","m2",100,3,40,null,null,null,1,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 50; Jansen economy 50x40",100,2.6582643847003555,4.3160382258121937,4.2358985121336165E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.0909048933532632E-2,0,-1.9337204961482404,2.6582643847003555,4.3160382258121937,4.2358985121336165E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.0909048933532632E-2,0,-1.9337204961482404,2.6582643847003555,4.3160382258121937,4.2358985121336165E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.0909048933532632E-2,0,-1.9337204961482404,null,"32.01  Binnenkozijnen",{"$f":"A585&\"  |  \"&C585","v":"32.01.004  |  Jansen Economy 50"},false]
["32.01.005",1005,"Jansen Economy 60",41,"Binnenkozijnen","m2",100,3,40,null,null,null,1,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 60; kozijn 60x40; vleugel 60x",100,2.9389612640913576,4.8753582435253229,4.921840635508401E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.3212723847336545E-2,0,-2.221506730617921,2.9389612640913576,4.8753582435253229,4.921840635508401E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.3212723847336545E-2,0,-2.221506730617921,2.9389612640913576,4.8753582435253229,4.921840635508401E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.3212723847336545E-2,0,-2.221506730617921,null,{"$f":"LEFT(A586,5)&\"  \"&E586","v":"32.01  Binnenkozijnen"},"32.01.005  |  Jansen Economy 60",{"$f":"ISERROR(SUM(O586:AC586))","v":false}]
["32.01.008",1251,"Europees hardhout; gevingerlast / gelamineerd; duurzame bosbouw",41,"Binnenkozijnen","m2",75,2,114,null,114,null,3,"Binnenkozijnen; Europees hardhout; gevingerlast / gelamineerd; duurzame bosbouw",75,1.7044196764978166,3.2631901703896298,0.2267838764403779,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-2.1948001578551262,0,1.7044196764978166,3.2631901703896298,0.2267838764403779,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-2.1948001578551262,0,1.7044196764978166,3.2631901703896298,0.2267838764403779,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-2.1948001578551262,0,null,"32.01  Binnenkozijnen","32.01.008  |  Europees hardhout; gevingerlast / gelamineerd; duurzame bosbouw",false]
["32.01.014",1257,"Tropisch hardhout; volhout; duurzame bosbouw",41,"Binnenkozijnen","m2",75,2,114,null,114,null,3,"Binnenkozijnen; Tropisch hardhout; volhout; duurzame bosbouw",75,2.0269493498947568,3.134622465621391,0.18309829219912316,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-1.7000171954486925,0,2.0269493498947568,3.134622465621391,0.18309829219912316,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-1.7000171954486925,0,2.0269493498947568,3.134622465621391,0.18309829219912316,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-1.7000171954486925,0,null,"32.01  Binnenkozijnen","32.01.014  |  Tropisch hardhout; volhout; duurzame bosbouw",false]
["32.02.00006",11259,"Van Vuuren - Pico 30 (40mm.) 30min. Brandwerend",42,"Binnendeuren","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Binnendeuren; Van Vuuren - Pico 30 (40mm.) 30min. Brandwerend",50,1.6527279329599995,2.2860613751999996,3.3125030519999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7841755399999998E-2,2.1000000000000001E-4,0,-0.71451022815999998,1.6527279329599995,2.2860613751999996,3.3125030519999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7841755399999998E-2,2.1000000000000001E-4,0,-0.71451022815999998,1.6527279329599995,2.2860613751999996,3.3125030519999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7841755399999998E-2,2.1000000000000001E-4,0,-0.71451022815999998,null,"32.02  Binnendeuren","32.02.00006  |  Van Vuuren - Pico 30 (40mm.) 30min. Brandwerend",false]
["32.02.00007",11260,"Van Vuuren - Pico 60 (40mm.) 60mi. Brandwerend.",42,"Binnendeuren","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Binnendeuren; Van Vuuren - Pico 60 (40mm.) 60mi. Brandwerend.",50,1.8925837760000004,2.4226781769999999,2.8730513239999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.13226628E-2,1.8899999999999999E-4,0,-0.60033657703999987,1.8925837760000004,2.4226781769999999,2.8730513239999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.13226628E-2,1.8899999999999999E-4,0,-0.60033657703999987,1.8925837760000004,2.4226781769999999,2.8730513239999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.13226628E-2,1.8899999999999999E-4,0,-0.60033657703999987,null,"32.02  Binnendeuren","32.02.00007  |  Van Vuuren - Pico 60 (40mm.) 60mi. Brandwerend.",false]
["32.02.00008",11261,"Van Vuuren - PicoprÃ© (38mm.)",42,"Binnendeuren","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Binnendeuren; Van Vuuren - PicoprÃ© (38mm.)",50,0.84953830424000021,1.1623337258800002,1.4280604800000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0734174559999999E-2,8.3399999999999994E-5,0,-0.347893601,0.84953830424000021,1.1623337258800002,1.4280604800000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0734174559999999E-2,8.3399999999999994E-5,0,-0.347893601,0.84953830424000021,1.1623337258800002,1.4280604800000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0734174559999999E-2,8.3399999999999994E-5,0,-0.347893601,null,"32.02  Binnendeuren","32.02.00008  |  Van Vuuren - PicoprÃ© (38mm.)",false]
["32.02.001",263,"Hout; geschilderd:alkyd",42,"Binnendeuren","p",50,1,{"$nulls":4},3,"Binnendeuren; Hout; geschilderd:alkyd",50,2.3563643260286233,2.7433072458982375,8.8173951797998418E-2,0,0,0.93342076387430306,0,0,0,0,0,-0.16520402775918019,-0.74772152450519458,-0.49561208327754058,2.3563643260286233,2.7433072458982375,8.8173951797998418E-2,0,0,0.93342076387430306,0,0,0,0,0,-0.16520402775918019,-0.74772152450519458,-0.49561208327754058,2.3563643260286233,2.7433072458982375,8.8173951797998418E-2,0,0,0.93342076387430306,0,0,0,0,0,-0.16520402775918019,-0.74772152450519458,-0.49561208327754058,null,"32.02  Binnendeuren","32.02.001  |  Hout; geschilderd:alkyd",false]
["32.02.002",264,"Honingraat; geschilderd:alkyd",42,"Binnendeuren","p",25,1,{"$nulls":4},3,"Binnendeuren; Honingraat; geschilderd:alkyd",25,3.5818710104880962,4.0939629598027523,7.5086997061423855E-2,0,0,0.35932443691392246,0,0,0,0,0,-8.2602013879590097E-2,-0.61609532777164244,-0.24780604163877029,3.5818710104880962,4.0939629598027523,7.5086997061423855E-2,0,0,0.35932443691392246,0,0,0,0,0,-8.2602013879590097E-2,-0.61609532777164244,-0.24780604163877029,3.5818710104880962,4.0939629598027523,7.5086997061423855E-2,0,0,0.35932443691392246,0,0,0,0,0,-8.2602013879590097E-2,-0.61609532777164244,-0.24780604163877029,null,"32.02  Binnendeuren","32.02.002  |  Honingraat; geschilderd:alkyd",false]
["32.02.003",265,"Spaanplaat; geschilderd:alkyd",42,"Binnendeuren","p",30,1,{"$nulls":4},3,"Binnendeuren; Spaanplaat; geschilderd:alkyd",30,3.1648988991413436,3.7504142865197885,7.9216823679759532E-2,0,0,0.41586746511635753,0,0,0,0,0,-9.9122416655508125E-2,-0.68411000955252932,-0.29736724996652436,3.1648988991413436,3.7504142865197885,7.9216823679759532E-2,0,0,0.41586746511635753,0,0,0,0,0,-9.9122416655508125E-2,-0.68411000955252932,-0.29736724996652436,3.1648988991413436,3.7504142865197885,7.9216823679759532E-2,0,0,0.41586746511635753,0,0,0,0,0,-9.9122416655508125E-2,-0.68411000955252932,-0.29736724996652436,null,"32.02  Binnendeuren","32.02.003  |  Spaanplaat; geschilderd:alkyd",false]
["32.02.004",266,"Multiplex; geschilderd:alkyd",42,"Binnendeuren","p",30,1,{"$nulls":4},3,"Binnendeuren; Multiplex; geschilderd:alkyd",30,5.5263560056982692,6.0641022823248543,0.10092295478783407,0,0,0.41586746511635753,0,0,0,0,0,-9.9122416655508125E-2,-0.65804702990874331,-0.29736724996652436,5.5263560056982692,6.0641022823248543,0.10092295478783407,0,0,0.41586746511635753,0,0,0,0,0,-9.9122416655508125E-2,-0.65804702990874331,-0.29736724996652436,5.5263560056982692,6.0641022823248543,0.10092295478783407,0,0,0.41586746511635753,0,0,0,0,0,-9.9122416655508125E-2,-0.65804702990874331,-0.29736724996652436,null,"32.02  Binnendeuren","32.02.004  |  Multiplex; geschilderd:alkyd",false]
["32.02.005",1096,"Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer",42,"Binnendeuren","p",50,2,2315,954,2315,954,2,"Binnendeuren; Houten vlakke binnendeur; honingraat; duurz. bosbeheer",50,2.1605778246836214,2.5292347903939998,5.0142251482959997E-2,0,0,9.3042403111320002E-4,0,0,0,0,5.7524093244279992E-3,9.60687E-3,0,-0.43508892054888004,2.1605778246836214,2.5292347903939998,5.0142251482959997E-2,0,0,9.3042403111320002E-4,0,0,0,0,5.7524093244279992E-3,9.60687E-3,0,-0.43508892054888004,2.1605778246836214,2.5292347903939998,5.0142251482959997E-2,0,0,9.3042403111320002E-4,0,0,0,0,5.7524093244279992E-3,9.60687E-3,0,-0.43508892054888004,null,"32.02  Binnendeuren","32.02.005  |  Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer",false]
["32.03.001",267,"Enkel glas; droog beglaasd",43,"Binnenbeglazing","m2",75,2,4,null,4,null,3,"Binnenbeglazing; Enkel glas; droog beglaasd",75,2.893597949756554,2.6512086493040363,3.841464478830469E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20397465566421263,0,2.893597949756554,2.6512086493040363,3.841464478830469E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20397465566421263,0,2.893597949756554,2.6512086493040363,3.841464478830469E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20397465566421263,0,null,"32.03  Binnenbeglazing","32.03.001  |  Enkel glas; droog beglaasd",false]
["32.03.002",1261,"Dubbel glas; 4/12/5 mm",43,"Binnenbeglazing","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Binnenbeglazing; Dubbel glas; 4/12/5 mm",25,4.6661307858755396,4.5503823833962285,7.8363569187598098E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.898078933414923E-4,9.903218043924375E-2,-6.2037155040873801E-2,4.6661307858755396,4.5503823833962285,7.8363569187598098E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.898078933414923E-4,9.903218043924375E-2,-6.2037155040873801E-2,4.6661307858755396,4.5503823833962285,7.8363569187598098E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.898078933414923E-4,9.903218043924375E-2,-6.2037155040873801E-2,null,"32.03  Binnenbeglazing","32.03.002  |  Dubbel glas; 4/12/5 mm",false]
["32.05.002",269,"Kunststeen",44,"Binnendorpels","m1",30,2,20,null,20,null,3,"Binnendorpels; Kunststeen",30,1.6917061009648491,1.5969123815413342,2.6940712070399404E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7853007353115724E-2,0,1.6917061009648491,1.5969123815413342,2.6940712070399404E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7853007353115724E-2,0,1.6917061009648491,1.5969123815413342,2.6940712070399404E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7853007353115724E-2,0,null,"32.05  Binnendorpels","32.05.002  |  Kunststeen",false]
["32.05.004",271,"Gegoten Composietsteen binnendorpel",44,"Binnendorpels","m1",100,2,50,20,50,20,3,"Binnendorpels; Gegoten Composietsteen binnendorpel",100,0.58493683613303049,0.57885692139865985,5.8148959198367706E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2459328337172913E-5,1.5181501185137043E-5,1.8737798501151871E-4,0.58493683613303049,0.57885692139865985,5.8148959198367706E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2459328337172913E-5,1.5181501185137043E-5,1.8737798501151871E-4,0.58493683613303049,0.57885692139865985,5.8148959198367706E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2459328337172913E-5,1.5181501185137043E-5,1.8737798501151871E-4,null,"32.05  Binnendorpels","32.05.004  |  Gegoten Composietsteen binnendorpel",false]
["32.05.005",272,"Gegoten Composietsteen badceldorpel",44,"Binnendorpels","m1",100,2,40,null,40,null,3,"Binnendorpels; Gegoten Composietsteen badceldorpel",100,0.93715686649270458,0.92741592783226146,9.3163386242546102E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0006924647568564E-4,2.432305028586472E-5,3.0020773942705684E-4,0.93715686649270458,0.92741592783226146,9.3163386242546102E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0006924647568564E-4,2.432305028586472E-5,3.0020773942705684E-4,0.93715686649270458,0.92741592783226146,9.3163386242546102E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0006924647568564E-4,2.432305028586472E-5,3.0020773942705684E-4,null,"32.05  Binnendorpels","32.05.005  |  Gegoten Composietsteen badceldorpel",false]
["32.05.006",612,"Europees naaldhout; duurzame bosbouw",44,"Binnendorpels","m1",30,2,20,100,20,100,3,"Binnendorpels; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",30,5.9883850877134479E-2,7.8377212658339107E-2,3.3240880753396995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1817449856544324E-2,0,5.9883850877134479E-2,7.8377212658339107E-2,3.3240880753396995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1817449856544324E-2,0,5.9883850877134479E-2,7.8377212658339107E-2,3.3240880753396995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1817449856544324E-2,0,null,"32.05  Binnendorpels","32.05.006  |  Europees naaldhout; duurzame bosbouw",false]
["32.05.007",613,"Natuursteen",44,"Binnendorpels","m1",30,2,20,100,20,100,3,"Binnendorpels; Natuursteen",30,0.72690100236416777,0.66634665478290012,1.7209760865160503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.334458671610706E-2,0,0.72690100236416777,0.66634665478290012,1.7209760865160503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.334458671610706E-2,0,0.72690100236416777,0.66634665478290012,1.7209760865160503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.334458671610706E-2,0,null,"32.05  Binnendorpels","32.05.007  |  Natuursteen",false]
["32.05.008",614,"Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",44,"Binnendorpels","m1",30,2,20,100,20,100,3,"Binnendorpels; Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",30,5.4227656879269157E-2,9.5099063683673102E-2,5.4912431472487989E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6362649951652748E-2,0,5.4227656879269157E-2,9.5099063683673102E-2,5.4912431472487989E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6362649951652748E-2,0,5.4227656879269157E-2,9.5099063683673102E-2,5.4912431472487989E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6362649951652748E-2,0,null,"32.05  Binnendorpels","32.05.008  |  Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",false]
["34.01.004",275,"Aluminium; geanodiseerd",45,"Balustrades","m1",75,2,1000,null,1000,null,3,"Balustrades; Aluminium; geanodiseerd",75,1.7417394843726175,7.4742238535462215,1.9649514486152563E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4385970270196449,2.254224418823897E-3,-4.3157910810589355,1.7417394843726175,7.4742238535462215,1.9649514486152563E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4385970270196449,2.254224418823897E-3,-4.3157910810589355,1.7417394843726175,7.4742238535462215,1.9649514486152563E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4385970270196449,2.254224418823897E-3,-4.3157910810589355,null,"34.01  Balustrades","34.01.004  |  Aluminium; geanodiseerd",false]
["34.01.006",616,"Staal; gepoedercoat; spijlen",45,"Balustrades","m1",60,1,{"$nulls":4},3,"Balustrades; Staal; gepoedercoat; spijlen",60,1.7378759128618377,3.7638273641031885,4.9883961071326761E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3046055333571083E-4,1.318583894820192E-2,9.1484703177387439E-3,-2.098500182131954,1.7378759128618377,3.7638273641031885,4.9883961071326761E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3046055333571083E-4,1.318583894820192E-2,9.1484703177387439E-3,-2.098500182131954,1.7378759128618377,3.7638273641031885,4.9883961071326761E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3046055333571083E-4,1.318583894820192E-2,9.1484703177387439E-3,-2.098500182131954,null,"34.01  Balustrades","34.01.006  |  Staal; gepoedercoat; spijlen",false]
["34.01.007",617,"Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling",45,"Balustrades","m1",60,1,{"$nulls":4},3,"Balustrades; Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling",60,4.6773350152381941,5.7537411468898414,8.7545224751194181E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9667112873831077E-4,7.8474535103437194E-3,7.6911219958999827E-2,-1.2489067010009227,4.6773350152381941,5.7537411468898414,8.7545224751194181E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9667112873831077E-4,7.8474535103437194E-3,7.6911219958999827E-2,-1.2489067010009227,4.6773350152381941,5.7537411468898414,8.7545224751194181E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9667112873831077E-4,7.8474535103437194E-3,7.6911219958999827E-2,-1.2489067010009227,null,"34.01  Balustrades","34.01.007  |  Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling",false]
["34.01.008",618,"Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw",45,"Balustrades","m1",20,1,{"$nulls":4},3,"Balustrades; Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw",20,0.40364975676830073,0.62571590430113311,3.1343530569239747E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2534096781020721,0,0.40364975676830073,0.62571590430113311,3.1343530569239747E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2534096781020721,0,0.40364975676830073,0.62571590430113311,3.1343530569239747E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2534096781020721,0,null,"34.01  Balustrades","34.01.008  |  Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw",false]
["34.01.009",619,"Meranti; spijlen; duurzame bosbouw",45,"Balustrades","m1",30,1,{"$nulls":4},3,"Balustrades; Meranti; spijlen; duurzame bosbouw",30,0.42206749542033845,0.76061531636569213,4.2623955157656955E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38117177610301067,0,0.42206749542033845,0.76061531636569213,4.2623955157656955E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38117177610301067,0,0.42206749542033845,0.76061531636569213,4.2623955157656955E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38117177610301067,0,null,"34.01  Balustrades","34.01.009  |  Meranti; spijlen; duurzame bosbouw",false]
["34.01.010",620,"Europees loofhout; spijlen; duurzame bosbouw",45,"Balustrades","m1",30,1,{"$nulls":4},3,"Balustrades; Europees loofhout; spijlen; duurzame bosbouw",30,0.3481134968487814,0.79020058304970953,5.2650999236250016E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.49473808543717818,0,0.3481134968487814,0.79020058304970953,5.2650999236250016E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.49473808543717818,0,0.3481134968487814,0.79020058304970953,5.2650999236250016E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.49473808543717818,0,null,"34.01  Balustrades","34.01.010  |  Europees loofhout; spijlen; duurzame bosbouw",false]
["34.01.011",1262,"RVS; glasplaat vulling",45,"Balustrades","m1",60,1,{"$nulls":4},3,"Balustrades; RVS; glasplaat vulling",60,75.943296385921471,93.35925381852563,8.7357912439140678E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1469046352915108E-2,-17.574784391396211,75.943296385921471,93.35925381852563,8.7357912439140678E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1469046352915108E-2,-17.574784391396211,75.943296385921471,93.35925381852563,8.7357912439140678E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1469046352915108E-2,-17.574784391396211,null,"34.01  Balustrades","34.01.011  |  RVS; glasplaat vulling",false]
["34.01.012",1263,"Staal, gepoedercoat; HPL-plaat vulling; duurzame bosbouw",45,"Balustrades","m1",60,1,{"$nulls":4},3,"Balustrades; Staal; gepoedercoat; HPL-plaat vulling; duurzame bosbouw",60,1.1928416050686967,3.0352931082437462,4.3730540960148057E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.081088523333E-4,-8.6957246350082618E-2,-1.7993329066374479,1.1928416050686967,3.0352931082437462,4.3730540960148057E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.081088523333E-4,-8.6957246350082618E-2,-1.7993329066374479,1.1928416050686967,3.0352931082437462,4.3730540960148057E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.081088523333E-4,-8.6957246350082618E-2,-1.7993329066374479,null,"34.01  Balustrades","34.01.012  |  Staal, gepoedercoat; HPL-plaat vulling; duurzame bosbouw",false]
["34.01.013",1264,"Staal, gepoedercoat; ongeperforeerde staalplaat vulling",45,"Balustrades","m1",60,1,{"$nulls":4},3,"Balustrades; Staal; gepoedercoat; ongeperforeerde staalplaat vulling",60,4.4360370045573907,8.3342390737967023,0.10369508121432955,0,0,0,0,0,0,0,0,8.609324526313876E-3,1.884843595650108E-2,-4.0293549109364566,4.4360370045573907,8.3342390737967023,0.10369508121432955,0,0,0,0,0,0,0,0,8.609324526313876E-3,1.884843595650108E-2,-4.0293549109364566,4.4360370045573907,8.3342390737967023,0.10369508121432955,0,0,0,0,0,0,0,0,8.609324526313876E-3,1.884843595650108E-2,-4.0293549109364566,null,"34.01  Balustrades","34.01.013  |  Staal, gepoedercoat; ongeperforeerde staalplaat vulling",false]
["34.02.002",622,"Aluminium",46,"Leuningen","m1",75,2,60,null,60,null,3,"Leuningen; Aluminium",75,1.1281016711879799,2.4597926581019642,4.233699794411276E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,-0.28662835977808054,4.4913525859133235E-4,-1.0497475868507415,1.1281016711879799,2.4597926581019642,4.233699794411276E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,-0.28662835977808054,4.4913525859133235E-4,-1.0497475868507415,1.1281016711879799,2.4597926581019642,4.233699794411276E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,-0.28662835977808054,4.4913525859133235E-4,-1.0497475868507415,null,"34.02  Leuningen","34.02.002  |  Aluminium",false]
["34.02.003",623,"Europees naaldhout; duurzame bosbouw",46,"Leuningen","m1",75,2,60,null,60,null,3,"Leuningen; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",75,2.9499530256623503E-2,6.4024249271640146E-2,4.4795381554299475E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2084174374082566E-7,8.8118949042863755E-6,-3.7610894266270081E-2,-1.4023956408245239E-3,2.9499530256623503E-2,6.4024249271640146E-2,4.4795381554299475E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2084174374082566E-7,8.8118949042863755E-6,-3.7610894266270081E-2,-1.4023956408245239E-3,2.9499530256623503E-2,6.4024249271640146E-2,4.4795381554299475E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2084174374082566E-7,8.8118949042863755E-6,-3.7610894266270081E-2,-1.4023956408245239E-3,null,"34.02  Leuningen","34.02.003  |  Europees naaldhout; duurzame bosbouw",false]
["34.02.004",624,"Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",46,"Leuningen","m1",75,2,60,null,60,null,3,"Leuningen; Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",75,0.79907502573768507,1.0408330136366568,6.0857454944796604E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,0,-5.7983350538786553E-2,-0.1898625075165,0.79907502573768507,1.0408330136366568,6.0857454944796604E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,0,-5.7983350538786553E-2,-0.1898625075165,0.79907502573768507,1.0408330136366568,6.0857454944796604E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,0,-5.7983350538786553E-2,-0.1898625075165,null,"34.02  Leuningen","34.02.004  |  Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",false]
["34.02.005",625,"Europees loofhout; duurzame bosbouw",46,"Leuningen","m1",75,2,60,null,60,null,3,"Leuningen; Europees loofhout; duurzame bosbouw",75,0.78912428417805291,1.0357775506070761,6.6264060775395178E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,0,-6.3419289651897928E-2,-0.1898625075165,0.78912428417805291,1.0357775506070761,6.6264060775395178E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,0,-6.3419289651897928E-2,-0.1898625075165,0.78912428417805291,1.0357775506070761,6.6264060775395178E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,0,-6.3419289651897928E-2,-0.1898625075165,null,"34.02  Leuningen","34.02.005  |  Europees loofhout; duurzame bosbouw",false]
["34.02.006",1265,"RVS, rond 60 mm",46,"Leuningen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Leuningen; RVS; rond 60 mm",75,27.239665422823283,33.849989422659718,1.1114609797423517E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.6214386096338576,27.239665422823283,33.849989422659718,1.1114609797423517E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.6214386096338576,27.239665422823283,33.849989422659718,1.1114609797423517E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.6214386096338576,null,"34.02  Leuningen","34.02.006  |  RVS, rond 60 mm",false]
["34.02.007",1266,"Staal gecoat, rond 60 mm",46,"Leuningen","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Leuningen; Staal gecoat; rond 60 mm",75,2.2593898195266262,2.5241895987429772,1.1114609797423517E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1548202760814959E-2,1.4092954598501626E-4,-0.25450711579894486,2.2593898195266262,2.5241895987429772,1.1114609797423517E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1548202760814959E-2,1.4092954598501626E-4,-0.25450711579894486,2.2593898195266262,2.5241895987429772,1.1114609797423517E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1548202760814959E-2,1.4092954598501626E-4,-0.25450711579894486,null,"34.02  Leuningen","34.02.007  |  Staal gecoat, rond 60 mm",false]
["37.01.001",280,"Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",47,"Dakramen","p",30,1,{"$nulls":4},3,"Dakramen; Meranti; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",30,2.4720044524779303,6.7647236099590611,0.11989830356758756,0,0,9.0667057678408644E-2,0,0,0,0,0,-0.85191395326710673,-1.0956287056586986,-2.5557418598013202,2.4720044524779303,6.7647236099590611,0.11989830356758756,0,0,9.0667057678408644E-2,0,0,0,0,0,-0.85191395326710673,-1.0956287056586986,-2.5557418598013202,2.4720044524779303,6.7647236099590611,0.11989830356758756,0,0,9.0667057678408644E-2,0,0,0,0,0,-0.85191395326710673,-1.0956287056586986,-2.5557418598013202,null,"37.01  Dakramen","37.01.001  |  Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["37.01.002",281,"Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",47,"Dakramen","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Dakramen; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",15,5.8845643380832495,8.8218368308433348,8.1828315351727438E-2,0,0,0.13626665545980554,0,0,0,0,2.7261232484396044E-2,-0.54031183331976773,0.15530967930537323,-2.7976265420416202,5.8845643380832495,8.8218368308433348,8.1828315351727438E-2,0,0,0.13626665545980554,0,0,0,0,2.7261232484396044E-2,-0.54031183331976773,0.15530967930537323,-2.7976265420416202,5.8845643380832495,8.8218368308433348,8.1828315351727438E-2,0,0,0.13626665545980554,0,0,0,0,2.7261232484396044E-2,-0.54031183331976773,0.15530967930537323,-2.7976265420416202,null,"37.01  Dakramen","37.01.002  |  Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",false]
["37.01.003",282,"Meranti; geschilderd, acryl; standaard bosbouw",47,"Dakramen","p",30,1,{"$nulls":4},3,"Dakramen; Meranti; geschilderd; acryl; standaard bosbouw",30,2.5729560417289266,6.85898811281489,0.11925070664021707,0,0,9.0667057678408644E-2,0,0,0,0,0,-0.85191395326710673,-1.0882940223361603,-2.5557418598013202,2.5729560417289266,6.85898811281489,0.11925070664021707,0,0,9.0667057678408644E-2,0,0,0,0,0,-0.85191395326710673,-1.0882940223361603,-2.5557418598013202,2.5729560417289266,6.85898811281489,0.11925070664021707,0,0,9.0667057678408644E-2,0,0,0,0,0,-0.85191395326710673,-1.0882940223361603,-2.5557418598013202,null,"37.01  Dakramen","37.01.003  |  Meranti; geschilderd, acryl; standaard bosbouw",false]
["37.02.001",556,"Lichtkoepel (woningbouw)",99,"Lichtkoepels","m2",40,1,{"$nulls":4},2,"Lichtkoepels; Lichtkoepel (woningbouw)",40,10.98940829470703,9.1659536504319998,4.4422396009360009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1613100273269995E-2,1.7485586743924,0,-1.1395263999999998E-3,10.98940829470703,9.1659536504319998,4.4422396009360009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1613100273269995E-2,1.7485586743924,0,-1.1395263999999998E-3,10.98940829470703,9.1659536504319998,4.4422396009360009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1613100273269995E-2,1.7485586743924,0,-1.1395263999999998E-3,null,"37.02  Lichtkoepels","37.02.001  |  Lichtkoepel (woningbouw)",false]
["37.02.002",557,"Lichtkoepel (utiliteitsbouw)",99,"Lichtkoepels","m2",40,1,{"$nulls":4},2,"Lichtkoepels; Lichtkoepel (utiliteitsbouw)",40,10.98940829470703,9.1659536504319998,4.4422396009360009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1613100273269995E-2,1.7485586743924,0,-1.1395263999999998E-3,10.98940829470703,9.1659536504319998,4.4422396009360009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1613100273269995E-2,1.7485586743924,0,-1.1395263999999998E-3,10.98940829470703,9.1659536504319998,4.4422396009360009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1613100273269995E-2,1.7485586743924,0,-1.1395263999999998E-3,null,"37.02  Lichtkoepels","37.02.002  |  Lichtkoepel (utiliteitsbouw)",false]
["37.02.003",558,"Lichtkoepel 3-wandig (woningbouw)",99,"Lichtkoepels","m2",40,1,{"$nulls":4},2,"Lichtkoepels; Lichtkoepel 3-wandig (woningbouw)",40,17.670952659871659,14.884983759491996,7.2009104456519993E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8540351158144993E-2,2.6700447810959997,0,-4.625336330999999E-3,17.670952659871659,14.884983759491996,7.2009104456519993E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8540351158144993E-2,2.6700447810959997,0,-4.625336330999999E-3,17.670952659871659,14.884983759491996,7.2009104456519993E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8540351158144993E-2,2.6700447810959997,0,-4.625336330999999E-3,null,"37.02  Lichtkoepels","37.02.003  |  Lichtkoepel 3-wandig (woningbouw)",false]
["37.02.004",559,"Lichtkoepel 3-wandig (utiliteitsbouw)",99,"Lichtkoepels","m2",40,1,{"$nulls":4},2,"Lichtkoepels; Lichtkoepel 3-wandig (utiliteitsbouw)",40,17.670952659871659,14.884983759491996,7.2009104456519993E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8540351158144993E-2,2.6700447810959997,0,-4.625336330999999E-3,17.670952659871659,14.884983759491996,7.2009104456519993E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8540351158144993E-2,2.6700447810959997,0,-4.625336330999999E-3,17.670952659871659,14.884983759491996,7.2009104456519993E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8540351158144993E-2,2.6700447810959997,0,-4.625336330999999E-3,null,"37.02  Lichtkoepels","37.02.004  |  Lichtkoepel 3-wandig (utiliteitsbouw)",false]
["37.03.001",560,"Lichtstraat glas (utiliteitsbouw)",100,"Lichtstraten","m2",40,1,{"$nulls":4},2,"Lichtstraten; Lichtstraat glas (utiliteitsbouw)",40,43.011197493375889,95.001949084380001,0.21584416049544,0,0,0,0,0,0,0,0.14800254256444498,2.1704736000000001E-5,0,-52.354619998799997,43.011197493375889,95.001949084380001,0.21584416049544,0,0,0,0,0,0,0,0.14800254256444498,2.1704736000000001E-5,0,-52.354619998799997,43.011197493375889,95.001949084380001,0.21584416049544,0,0,0,0,0,0,0,0.14800254256444498,2.1704736000000001E-5,0,-52.354619998799997,null,"37.03  Lichtstraten","37.03.001  |  Lichtstraat glas (utiliteitsbouw)",false]
["37.03.002",561,"Lichtstraat polycarbonaat (utiliteitsbouw)",100,"Lichtstraten","m2",40,1,{"$nulls":4},2,"Lichtstraten; Lichtstraat polycarbonaat (utiliteitsbouw)",40,10.978014206059418,20.276396433279999,2.2701408367039998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5783202204379999E-2,7.1710080000000007E-6,0,-9.3368740087999988,10.978014206059418,20.276396433279999,2.2701408367039998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5783202204379999E-2,7.1710080000000007E-6,0,-9.3368740087999988,10.978014206059418,20.276396433279999,2.2701408367039998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5783202204379999E-2,7.1710080000000007E-6,0,-9.3368740087999988,null,"37.03  Lichtstraten","37.03.002  |  Lichtstraat polycarbonaat (utiliteitsbouw)",false]
["37.03.003",1040,"VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) dubbel glas",100,"Lichtstraten","m2",40,1,{"$nulls":4},1,"Lichtstraten; VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) dubbel glas",40,82.419554955879974,96.359863239999981,0.78584201240000007,0,0,34.990544148000005,0,0,0,0,0.15082897148000002,0,0,-49.867523416000004,82.419554955879974,96.359863239999981,0.78584201240000007,0,0,34.990544148000005,0,0,0,0,0.15082897148000002,0,0,-49.867523416000004,82.419554955879974,96.359863239999981,0.78584201240000007,0,0,34.990544148000005,0,0,0,0,0.15082897148000002,0,0,-49.867523416000004,null,"37.03  Lichtstraten","37.03.003  |  VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) dubbel glas",false]
["37.03.004",1041,"VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) drielaags glas",100,"Lichtstraten","m2",40,1,{"$nulls":4},1,"Lichtstraten; VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) drielaags glas",40,97.669970373479998,103.62233114,1.0050361016,0,0,42.771411168,0,0,0,0,0.19805487988000001,0,0,-49.926862915999997,97.669970373479998,103.62233114,1.0050361016,0,0,42.771411168,0,0,0,0,0.19805487988000001,0,0,-49.926862915999997,97.669970373479998,103.62233114,1.0050361016,0,0,42.771411168,0,0,0,0,0.19805487988000001,0,0,-49.926862915999997,null,"37.03  Lichtstraten","37.03.004  |  VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) drielaags glas",false]
["41.01.003",285,"Baksteenmetselwerk; KNB",50,"Spouwmuren, buitenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren buitenblad; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,null,"41.01  Spouwmuren, buitenblad","41.01.003  |  Baksteenmetselwerk; KNB",false]
["41.01.004",288,"Kalkzandsteen metselwerk",50,"Spouwmuren, buitenblad","m2",100,2,100,null,100,null,2,"Spouwmuren buitenblad; Kalkzandsteen metselwerk",100,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,null,"41.01  Spouwmuren, buitenblad","41.01.004  |  Kalkzandsteen metselwerk",false]
["41.01.007",626,"Leemsteenmetselwerk; incl. cementpleister",50,"Spouwmuren, buitenblad","m2",50,2,140,null,140,null,3,"Spouwmuren buitenblad; Leemsteenmetselwerk; incl. cementpleister",50,4.3161983478578625,2.4395574935314439,1.1946730680862265,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0106752637634553E-2,0.64154077568965395,3.0320257912903662E-2,4.3161983478578625,2.4395574935314439,1.1946730680862265,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0106752637634553E-2,0.64154077568965395,3.0320257912903662E-2,4.3161983478578625,2.4395574935314439,1.1946730680862265,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0106752637634553E-2,0.64154077568965395,3.0320257912903662E-2,null,"41.01  Spouwmuren, buitenblad","41.01.007  |  Leemsteenmetselwerk; incl. cementpleister",false]
["41.01.008",842,"StylistiX gevelsteen",50,"Spouwmuren, buitenblad","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Spouwmuren buitenblad; StylistiX gevelsteen",100,3.5067624865834999,2.4530520924800001,0.34648265875599998,0,0,0,0,0,0,0,0.43193674671749993,0.27529098863000001,0,0,3.5067624865834999,2.4530520924800001,0.34648265875599998,0,0,0,0,0,0,0,0.43193674671749993,0.27529098863000001,0,0,3.5067624865834999,2.4530520924800001,0.34648265875599998,0,0,0,0,0,0,0,0.43193674671749993,0.27529098863000001,0,0,null,"41.01  Spouwmuren, buitenblad","41.01.008  |  StylistiX gevelsteen",false]
["41.01.009",935,"Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",50,"Spouwmuren, buitenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,1,"Spouwmuren buitenblad; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,null,"41.01  Spouwmuren, buitenblad","41.01.009  |  Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",false]
["41.01.010",972,"BB&S betongevelsteen + metselmortel + voegmortel",50,"Spouwmuren, buitenblad","m2",100,1,{"$nulls":4},2,"Spouwmuren buitenblad; BB&S betongevelsteen + metselmortel + voegmortel",100,1.7962474985599999,1.2804772119999999,0.23987382360000001,0,0,0.12694922895999999,0,0,0,0,0,0.14894723400000001,0,0,1.7962474985599999,1.2804772119999999,0.23987382360000001,0,0,0.12694922895999999,0,0,0,0,0,0.14894723400000001,0,0,1.7962474985599999,1.2804772119999999,0.23987382360000001,0,0,0.12694922895999999,0,0,0,0,0,0.14894723400000001,0,0,null,"41.01  Spouwmuren, buitenblad","41.01.010  |  BB&S betongevelsteen + metselmortel + voegmortel",false]
["41.01.011",2051,"Baksteenmetselwerk",50,"Spouwmuren, buitenblad","m2",1000,2,100,null,100,null,3,"Spouwmuren buitenblad; Baksteenmetselwerk",1000,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,null,"41.01  Spouwmuren, buitenblad","41.01.011  |  Baksteenmetselwerk",false]
["41.02.00065",11444,"Isocab IND QuadCore?",51,"Bekledingen","m2",50,2,1,null,100,null,1,"Bekledingen; Isocab IND QuadCore?",50,3.1699828292332399,3.4317364504156003,4.6017381838680003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7470853415720002E-2,0.47485673652260002,0,-0.80009859295936014,3.1699828292332399,3.4317364504156003,4.6017381838680003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7470853415720002E-2,0.47485673652260002,0,-0.80009859295936014,3.1699828292332399,3.4317364504156003,4.6017381838680003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7470853415720002E-2,0.47485673652260002,0,-0.80009859295936014,null,"41.02  Bekledingen","41.02.00065  |  Isocab IND QuadCore?",false]
["41.02.00066",11445,"Kingspan CS Coldstore QuadCore?",51,"Bekledingen","m2",50,2,1,null,100,null,1,"Bekledingen; Kingspan CS Coldstore QuadCore?",50,3.1699828292332399,3.4317364504156003,4.6017381838680003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7470853415720002E-2,0.47485673652260002,0,-0.80009859295936014,3.1699828292332399,3.4317364504156003,4.6017381838680003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7470853415720002E-2,0.47485673652260002,0,-0.80009859295936014,3.1699828292332399,3.4317364504156003,4.6017381838680003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7470853415720002E-2,0.47485673652260002,0,-0.80009859295936014,null,"41.02  Bekledingen","41.02.00066  |  Kingspan CS Coldstore QuadCore?",false]
["41.02.001",295,"Volkernplaat; delen+houten regelwerk",51,"Bekledingen","m2",25,2,8,null,8,null,3,"Bekledingen; Volkernplaat; delen+houten regelwerk",25,1.286564899275294,1.3723260318380341,4.7549931871887906E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1112622043199997E-5,-0.13355551492280085,1.8333786612960003E-4,1.286564899275294,1.3723260318380341,4.7549931871887906E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1112622043199997E-5,-0.13355551492280085,1.8333786612960003E-4,1.286564899275294,1.3723260318380341,4.7549931871887906E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1112622043199997E-5,-0.13355551492280085,1.8333786612960003E-4,null,"41.02  Bekledingen","41.02.001  |  Volkernplaat; delen+houten regelwerk",false]
["41.02.002",296,"Natuursteen; plaat+stalen profielen",51,"Bekledingen","m2",75,2,8,null,8,null,3,"Bekledingen; Natuursteen; plaat+stalen profielen",75,6.2523517835295763,6.3964401579260608,0.11145217179687143,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,0.16970698199719714,-0.31893564614291553,6.2523517835295763,6.3964401579260608,0.11145217179687143,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,0.16970698199719714,-0.31893564614291553,6.2523517835295763,6.3964401579260608,0.11145217179687143,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,0.16970698199719714,-0.31893564614291553,null,"41.02  Bekledingen","41.02.002  |  Natuursteen; plaat+stalen profielen",false]
["41.02.004",298,"Glas; plaat+stalen profielen",51,"Bekledingen","m2",25,2,7,null,7,null,3,"Bekledingen; Glas; plaat+stalen profielen",25,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,null,"41.02  Bekledingen","41.02.004  |  Glas; plaat+stalen profielen",false]
["41.02.005",299,"Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",51,"Bekledingen","m2",60,2,1,null,1,null,3,"Bekledingen; Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",60,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,null,"41.02  Bekledingen","41.02.005  |  Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",false]
["41.02.006",300,"Keramiek; hol element+stalen profielen",51,"Bekledingen","m2",25,2,30,null,30,null,3,"Bekledingen; Keramiek; hol element+stalen profielen",25,4.4848055853027819,4.7322689166753609,0.16047115556624394,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10511375055354147,1.2520515275343059E-2,-0.31534125166062443,4.4848055853027819,4.7322689166753609,0.16047115556624394,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10511375055354147,1.2520515275343059E-2,-0.31534125166062443,4.4848055853027819,4.7322689166753609,0.16047115556624394,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10511375055354147,1.2520515275343059E-2,-0.31534125166062443,null,"41.02  Bekledingen","41.02.006  |  Keramiek; hol element+stalen profielen",false]
["41.02.011",312,"Gevelplint Gegoten Composietsteen",51,"Bekledingen","m2",100,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Gevelplint Gegoten Composietsteen",100,11.698736722660607,11.577138427973198,0.11629791839673542,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2491865667434584E-3,3.0363002370274082E-4,3.7475597002303743E-3,11.698736722660607,11.577138427973198,0.11629791839673542,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2491865667434584E-3,3.0363002370274082E-4,3.7475597002303743E-3,11.698736722660607,11.577138427973198,0.11629791839673542,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2491865667434584E-3,3.0363002370274082E-4,3.7475597002303743E-3,null,"41.02  Bekledingen","41.02.011  |  Gevelplint Gegoten Composietsteen",false]
["41.02.012",310,"Staal verzinkt en gecoat trapezium",51,"Bekledingen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Staal verzinkt en gecoat trapezium",50,0.93814785609441143,2.2427119562640003,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,8.3162183519999988E-3,0,-1.3235096981600001,0.93814785609441143,2.2427119562640003,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,8.3162183519999988E-3,0,-1.3235096981600001,0.93814785609441143,2.2427119562640003,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,8.3162183519999988E-3,0,-1.3235096981600001,null,"41.02  Bekledingen","41.02.012  |  Staal verzinkt en gecoat trapezium",false]
["41.02.013",309,"Staal gecoat trapezium",51,"Bekledingen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Staal gecoat trapezium",50,0.69647703648341119,2.2777031407780002,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,9.5648787000000003E-5,0,-1.59195113272,0.69647703648341119,2.2777031407780002,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,9.5648787000000003E-5,0,-1.59195113272,0.69647703648341119,2.2777031407780002,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,9.5648787000000003E-5,0,-1.59195113272,null,"41.02  Bekledingen","41.02.013  |  Staal gecoat trapezium",false]
["41.02.015",293,"Staal / PUR (pentaan)",51,"Bekledingen","m2",100,3,40,null,null,null,3,"Bekledingen; Staal / PUR (pentaan); sandwichpaneel d=40mm",100,1.931177859924311,3.2256545333197257,1.2088314098585401E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.0866347649999995E-5,0.20569772224235053,-1.5123535760840001,1.931177859924311,3.2256545333197257,1.2088314098585401E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.0866347649999995E-5,0.20569772224235053,-1.5123535760840001,1.931177859924311,3.2256545333197257,1.2088314098585401E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.0866347649999995E-5,0.20569772224235053,-1.5123535760840001,null,"41.02  Bekledingen","41.02.015  |  Staal / PUR (pentaan)",false]
["41.02.016",311,"DBM Zinken gevel (fels, roeven, losange)",51,"Bekledingen","m2",100,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.02  Bekledingen",{"$f":"A649&\"  |  \"&C649","v":"41.02.016  |  DBM Zinken gevel (fels, roeven, losange)"},true]
["41.02.017",292,"Keramische tegel; gelijmd",51,"Bekledingen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Keramische tegel; gelijmd",75,2.3552661031528417,2.0077647694916503,6.973443666262126E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4033235820162638E-4,0.27560556756576376,1.6209970746048786E-3,2.3552661031528417,2.0077647694916503,6.973443666262126E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4033235820162638E-4,0.27560556756576376,1.6209970746048786E-3,2.3552661031528417,2.0077647694916503,6.973443666262126E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4033235820162638E-4,0.27560556756576376,1.6209970746048786E-3,null,{"$f":"LEFT(A650,5)&\"  \"&E650","v":"41.02  Bekledingen"},"41.02.017  |  Keramische tegel; gelijmd",{"$f":"ISERROR(SUM(O650:AC650))","v":false}]
["41.02.018",291,"Keramische tegel; mechanisch bevestigd",51,"Bekledingen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Keramische tegel; mechanisch bevestigd",75,11.379520208576396,18.63414646320253,9.3591353840780239E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-5,-1.3726844442545247,4.9601146493263963E-3,-5.9805141207825736,11.379520208576396,18.63414646320253,9.3591353840780239E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-5,-1.3726844442545247,4.9601146493263963E-3,-5.9805141207825736,11.379520208576396,18.63414646320253,9.3591353840780239E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-5,-1.3726844442545247,4.9601146493263963E-3,-5.9805141207825736,null,"41.02  Bekledingen","41.02.018  |  Keramische tegel; mechanisch bevestigd",false]
["41.02.019",294,"Staal / steenwol",51,"Bekledingen","m2",100,3,60,null,null,null,3,"Bekledingen; Staal / steenwol; Sandwich Steenwol 60",100,1.7343739013008026,3.3387438376388205,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9474738480000001E-5,3.2402038178635427E-2,-1.6556291780288002,1.7343739013008026,3.3387438376388205,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9474738480000001E-5,3.2402038178635427E-2,-1.6556291780288002,1.7343739013008026,3.3387438376388205,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9474738480000001E-5,3.2402038178635427E-2,-1.6556291780288002,null,"41.02  Bekledingen","41.02.019  |  Staal / steenwol",false]
["41.02.020",305,"Keramische dakpan - geglazuurd",51,"Bekledingen","m2",100,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Keramische dakpan - geglazuurd",100,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,null,"41.02  Bekledingen","41.02.020  |  Keramische dakpan - geglazuurd",false]
["41.02.021",306,"Geisoleerde gevelplint Gegoten Composietsteen / EPS",51,"Bekledingen","m2",100,2,100,null,80,null,3,"Bekledingen; Geisoleerde gevelplint Gegoten Composietsteen / EPS",100,13.238924547970937,12.818808517293014,0.12380100990620223,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1484151683212587E-3,0.28772136009843835,6.4452455049637744E-3,13.238924547970937,12.818808517293014,0.12380100990620223,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1484151683212587E-3,0.28772136009843835,6.4452455049637744E-3,13.238924547970937,12.818808517293014,0.12380100990620223,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1484151683212587E-3,0.28772136009843835,6.4452455049637744E-3,null,"41.02  Bekledingen","41.02.021  |  Geisoleerde gevelplint Gegoten Composietsteen / EPS",false]
["41.02.022",307,"Keramische pan - ongeglazuurd",51,"Bekledingen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Keramische pan - ongeglazuurd",75,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,null,"41.02  Bekledingen","41.02.022  |  Keramische pan - ongeglazuurd",false]
["41.02.023",627,"Europees loofhouten delen; onbehandeld ;duurzame bosbouw",51,"Bekledingen","m2",60,2,16,null,16,null,3,"Bekledingen; Europees loofhouten delen; onbehandeld ;duurzame bosbouw",60,8.2454895131068823E-2,0.50425660024714258,4.62560654264925E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.433182288006208E-4,-0.46708449762736376,-7.2995468640186232E-4,8.2454895131068823E-2,0.50425660024714258,4.62560654264925E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.433182288006208E-4,-0.46708449762736376,-7.2995468640186232E-4,8.2454895131068823E-2,0.50425660024714258,4.62560654264925E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.433182288006208E-4,-0.46708449762736376,-7.2995468640186232E-4,null,"41.02  Bekledingen","41.02.023  |  Europees loofhouten delen; onbehandeld ;duurzame bosbouw",false]
["41.02.024",628,"Lariks delen; onbehandeld; duurzame bosbouw",51,"Bekledingen","m2",15,2,19,null,19,null,3,"Bekledingen; Lariks delen; onbehandeld; duurzame bosbouw",15,0.11651225876261692,0.59959626404640065,4.6845196284268704E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9100183639857712E-4,-0.52876519422245805,-8.7300550919573142E-4,0.11651225876261692,0.59959626404640065,4.6845196284268704E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9100183639857712E-4,-0.52876519422245805,-8.7300550919573142E-4,0.11651225876261692,0.59959626404640065,4.6845196284268704E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9100183639857712E-4,-0.52876519422245805,-8.7300550919573142E-4,null,"41.02  Bekledingen","41.02.024  |  Lariks delen; onbehandeld; duurzame bosbouw",false]
["41.02.025",629,"Meranti delen; duurzame bosbouw",51,"Bekledingen","m2",40,2,16,null,16,null,3,"Bekledingen; Meranti delen; duurzame bosbouw",40,0.15739673660021539,0.58397965443649713,4.2977485650723533E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4350276670437115E-4,-0.46858639242018774,-7.3050830011311355E-4,0.15739673660021539,0.58397965443649713,4.2977485650723533E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4350276670437115E-4,-0.46858639242018774,-7.3050830011311355E-4,0.15739673660021539,0.58397965443649713,4.2977485650723533E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4350276670437115E-4,-0.46858639242018774,-7.3050830011311355E-4,null,"41.02  Bekledingen","41.02.025  |  Meranti delen; duurzame bosbouw",false]
["41.02.026",630,"Multiplex tropisch loofhout; duurzame bosbouw",51,"Bekledingen","m2",30,2,7,null,7,null,3,"Bekledingen; Multiplex tropisch loofhout; duurzame bosbouw",30,0.63007971715173861,0.77748001087925822,1.8135138023483766E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.2512222303710697E-4,-0.16423494285885495,-9.7536666911132068E-4,0.63007971715173861,0.77748001087925822,1.8135138023483766E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.2512222303710697E-4,-0.16423494285885495,-9.7536666911132068E-4,0.63007971715173861,0.77748001087925822,1.8135138023483766E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.2512222303710697E-4,-0.16423494285885495,-9.7536666911132068E-4,null,"41.02  Bekledingen","41.02.026  |  Multiplex tropisch loofhout; duurzame bosbouw",false]
["41.02.027",631,"Multiplex europees naaldhout; duurzame bosbouw",51,"Bekledingen","m2",30,2,9.3000000000000007,null,9.3000000000000007,null,3,"Bekledingen; Multiplex europees naaldhout; duurzame bosbouw",30,0.8110613609616899,0.99173451823714787,2.180787734723388E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0178463521601767E-4,-0.20087389608182771,-1.2053539056480532E-3,0.8110613609616899,0.99173451823714787,2.180787734723388E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0178463521601767E-4,-0.20087389608182771,-1.2053539056480532E-3,0.8110613609616899,0.99173451823714787,2.180787734723388E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0178463521601767E-4,-0.20087389608182771,-1.2053539056480532E-3,null,"41.02  Bekledingen","41.02.027  |  Multiplex europees naaldhout; duurzame bosbouw",false]
["41.02.028",632,"Vezelcementplaat",51,"Bekledingen","m2",25,2,10,null,10,null,3,"Bekledingen; Vezelcementplaat",25,0.74735495504115257,1.1806820381337177,4.7327736702156731E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.604606925596191E-4,-0.48001297702448331,-4.8138207767885736E-4,0.74735495504115257,1.1806820381337177,4.7327736702156731E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.604606925596191E-4,-0.48001297702448331,-4.8138207767885736E-4,0.74735495504115257,1.1806820381337177,4.7327736702156731E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.604606925596191E-4,-0.48001297702448331,-4.8138207767885736E-4,null,"41.02  Bekledingen","41.02.028  |  Vezelcementplaat",false]
["41.02.029",633,"Vuren delen, thermisch behandeld; duurzame bosbouw",51,"Bekledingen","m2",30,2,19,null,19,null,3,"Bekledingen; Vuren delen; thermisch behandeld; duurzame bosbouw",30,0.6425919999919526,0.94441098735684292,3.0176541783334055E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4519676264670278E-3,-0.31418765864235604,-1.3355902879401084E-2,0.6425919999919526,0.94441098735684292,3.0176541783334055E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4519676264670278E-3,-0.31418765864235604,-1.3355902879401084E-2,0.6425919999919526,0.94441098735684292,3.0176541783334055E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4519676264670278E-3,-0.31418765864235604,-1.3355902879401084E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.029  |  Vuren delen, thermisch behandeld; duurzame bosbouw",false]
["41.02.030",634,"Aluminium; profiel-niet gecoat",51,"Bekledingen","m2",30,2,0.7,null,0.7,null,3,"Bekledingen; Aluminium; profiel-niet gecoat",30,0.83580993396063319,3.5545316800295685,1.3239300322792762E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.67200362328950947,-4.3946553233690337E-2,-2.016010869868528,0.83580993396063319,3.5545316800295685,1.3239300322792762E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.67200362328950947,-4.3946553233690337E-2,-2.016010869868528,0.83580993396063319,3.5545316800295685,1.3239300322792762E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.67200362328950947,-4.3946553233690337E-2,-2.016010869868528,null,"41.02  Bekledingen","41.02.030  |  Aluminium; profiel-niet gecoat",false]
["41.02.031",635,"Aluminium vlak (sandwich-aluminium kern)",51,"Bekledingen","m2",40,2,25,null,25,null,3,"Bekledingen; Aluminium vlak (sandwich-aluminium kern)",40,2.7096661301777827,8.6931195179733951,2.3039661208535091E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4949273471737461,-2.6783660309162672E-2,-4.4847820415212372,2.7096661301777827,8.6931195179733951,2.3039661208535091E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4949273471737461,-2.6783660309162672E-2,-4.4847820415212372,2.7096661301777827,8.6931195179733951,2.3039661208535091E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4949273471737461,-2.6783660309162672E-2,-4.4847820415212372,null,"41.02  Bekledingen","41.02.031  |  Aluminium vlak (sandwich-aluminium kern)",false]
["41.02.032",636,"Aluminium vlak; sandwich-kunststof kern",51,"Bekledingen","m2",40,2,4,null,4,null,3,"Bekledingen; Aluminium vlak; sandwich-kunststof kern",40,2.1199208855352683,4.479211478193843,2.0714883485315569E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.64112763999634803,0.18450508384150074,-1.9233829199890438,2.1199208855352683,4.479211478193843,2.0714883485315569E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.64112763999634803,0.18450508384150074,-1.9233829199890438,2.1199208855352683,4.479211478193843,2.0714883485315569E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.64112763999634803,0.18450508384150074,-1.9233829199890438,null,"41.02  Bekledingen","41.02.032  |  Aluminium vlak; sandwich-kunststof kern",false]
["41.02.033",637,"Natuursteen leien",51,"Bekledingen","m2",40,2,5,null,5,null,3,"Bekledingen; Natuursteen leien",40,4.7466879346770554,4.4192706973373008,0.11620978256744122,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.1743640192630733E-4,0.21487720038001762,-2.7523092057789222E-3,4.7466879346770554,4.4192706973373008,0.11620978256744122,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.1743640192630733E-4,0.21487720038001762,-2.7523092057789222E-3,4.7466879346770554,4.4192706973373008,0.11620978256744122,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.1743640192630733E-4,0.21487720038001762,-2.7523092057789222E-3,null,"41.02  Bekledingen","41.02.033  |  Natuursteen leien",false]
["41.02.034",638,"Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw",51,"Bekledingen","m2",60,2,16,null,16,null,3,"Bekledingen; Europees naaldhouten delen; wax impregnatie; duurzame bosbouw",60,1.381076410017535,1.6137499985310586,2.5428604984908315E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9125248074244231E-4,-0.25693718357546236,-8.7375744222732699E-4,1.381076410017535,1.6137499985310586,2.5428604984908315E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9125248074244231E-4,-0.25693718357546236,-8.7375744222732699E-4,1.381076410017535,1.6137499985310586,2.5428604984908315E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9125248074244231E-4,-0.25693718357546236,-8.7375744222732699E-4,null,"41.02  Bekledingen","41.02.034  |  Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw",false]
["41.02.035",1093,"MOSO Bamboo X-treme; bamboe, thermisch behandeld, gecomprimeerd; incl clips",51,"Bekledingen","m2",35,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; MOSO Bamboo X-treme; bamboe; thermisch behandeld; gecomprimeerd; incl clips",35,3.0005257028000001,4.0531236040000005,7.0586029199999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0926617599999995E-2,1.4936999999999999E-2,0,-1.1890475480000002,3.0005257028000001,4.0531236040000005,7.0586029199999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0926617599999995E-2,1.4936999999999999E-2,0,-1.1890475480000002,3.0005257028000001,4.0531236040000005,7.0586029199999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0926617599999995E-2,1.4936999999999999E-2,0,-1.1890475480000002,null,"41.02  Bekledingen","41.02.035  |  MOSO Bamboo X-treme; bamboe, thermisch behandeld, gecomprimeerd; incl clips",false]
["41.02.036",1267,"Geperste steenwol plaat met kunststof coating",51,"Bekledingen","m2",40,2,8,null,8,null,3,"Bekledingen; Geperste steenwol plaat met kunststof coating",40,1.7390497721938509,1.6499362463217737,3.4562766286494871E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6987213724865305E-5,5.7237253829167639E-2,-2.703481457310333E-3,1.7390497721938509,1.6499362463217737,3.4562766286494871E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6987213724865305E-5,5.7237253829167639E-2,-2.703481457310333E-3,1.7390497721938509,1.6499362463217737,3.4562766286494871E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6987213724865305E-5,5.7237253829167639E-2,-2.703481457310333E-3,null,"41.02  Bekledingen","41.02.036  |  Geperste steenwol plaat met kunststof coating",false]
["41.02.037",1268,"Leien, vezelcement; 110mm overlap",51,"Bekledingen","m2",35,2,4.3,null,4.3,null,3,"Bekledingen; Leien; vezelcement; 110mm overlap",35,0.98394618540237988,2.0356601495652789,9.7243116370038851E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9039800763599993E-4,-1.087216407977194,-6.2131070563380006E-2,0.98394618540237988,2.0356601495652789,9.7243116370038851E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9039800763599993E-4,-1.087216407977194,-6.2131070563380006E-2,0.98394618540237988,2.0356601495652789,9.7243116370038851E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9039800763599993E-4,-1.087216407977194,-6.2131070563380006E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.037  |  Leien, vezelcement; 110mm overlap",false]
["41.02.038",1269,"Sandwich paneel licht golvend, staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",51,"Bekledingen","m2",50,2,4.5,null,4.5,null,3,"Bekledingen; Sandwich paneel licht golvend; staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",50,4.3609283868865631,5.2373725414530012,3.9326766588387033E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35283645385712958,2.6737073071956212E-2,-1.2953444480839096,4.3609283868865631,5.2373725414530012,3.9326766588387033E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35283645385712958,2.6737073071956212E-2,-1.2953444480839096,4.3609283868865631,5.2373725414530012,3.9326766588387033E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35283645385712958,2.6737073071956212E-2,-1.2953444480839096,null,"41.02  Bekledingen","41.02.038  |  Sandwich paneel licht golvend, staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",false]
["41.02.039",1270,"Sandwich paneel licht golvend, staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",51,"Bekledingen","m2",50,2,4.5,null,4.5,null,3,"Bekledingen; Sandwich paneel licht golvend; staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",50,3.9239363540223886,4.6858460586623361,4.1085584801944748E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7979981019960986E-3,0.39895199903430484,-1.2077452865781917,3.9239363540223886,4.6858460586623361,4.1085584801944748E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7979981019960986E-3,0.39895199903430484,-1.2077452865781917,3.9239363540223886,4.6858460586623361,4.1085584801944748E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7979981019960986E-3,0.39895199903430484,-1.2077452865781917,null,"41.02  Bekledingen","41.02.039  |  Sandwich paneel licht golvend, staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",false]
["41.02.040",1271,"Sandwich paneel licht golvend, staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",51,"Bekledingen","m2",50,2,4.5,null,4.5,null,3,"Bekledingen; Sandwich paneel licht golvend; staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",50,4.1676085843705355,5.1740870374593371,8.8233507731128452E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7979981019960986E-3,0.10723532765626627,-1.2077452865781917,4.1676085843705355,5.1740870374593371,8.8233507731128452E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7979981019960986E-3,0.10723532765626627,-1.2077452865781917,4.1676085843705355,5.1740870374593371,8.8233507731128452E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7979981019960986E-3,0.10723532765626627,-1.2077452865781917,null,"41.02  Bekledingen","41.02.040  |  Sandwich paneel licht golvend, staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",false]
["41.02.041",1272,"Sandwich paneel trapeziumvormige, staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",51,"Bekledingen","m2",50,2,4.5,null,4.5,null,3,"Bekledingen; Sandwich paneel trapeziumvormige; staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",50,4.3440450010531322,5.0805063161408022,3.6474672686079741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36243915645519348,2.7252630983209177E-2,-1.1626277752121525,4.3440450010531322,5.0805063161408022,3.6474672686079741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36243915645519348,2.7252630983209177E-2,-1.1626277752121525,4.3440450010531322,5.0805063161408022,3.6474672686079741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36243915645519348,2.7252630983209177E-2,-1.1626277752121525,null,"41.02  Bekledingen","41.02.041  |  Sandwich paneel trapeziumvormige, staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",false]
["41.02.042",1273,"Sandwich paneel trapeziumvormige, staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",51,"Bekledingen","m2",50,2,4.5,null,4.5,null,3,"Bekledingen; Sandwich paneel trapeziumvormige; staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",50,3.9362831567143419,4.5478059959616424,3.8502589276624491E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1484443683399985E-3,0.41726687470507728,-1.0724407475973425,3.9362831567143419,4.5478059959616424,3.8502589276624491E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1484443683399985E-3,0.41726687470507728,-1.0724407475973425,3.9362831567143419,4.5478059959616424,3.8502589276624491E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1484443683399985E-3,0.41726687470507728,-1.0724407475973425,null,"41.02  Bekledingen","41.02.042  |  Sandwich paneel trapeziumvormige, staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",false]
["41.02.043",1274,"Sandwich paneel trapeziumvormige, staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",51,"Bekledingen","m2",50,2,4.5,null,4.5,null,3,"Bekledingen; Sandwich paneel trapeziumvormige; staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",50,4.134268678842127,5.0051939195385708,8.6577406615430161E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1484443683399985E-3,0.10978965591712758,-1.0724407475973425,4.134268678842127,5.0051939195385708,8.6577406615430161E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1484443683399985E-3,0.10978965591712758,-1.0724407475973425,4.134268678842127,5.0051939195385708,8.6577406615430161E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1484443683399985E-3,0.10978965591712758,-1.0724407475973425,null,"41.02  Bekledingen","41.02.043  |  Sandwich paneel trapeziumvormige, staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",false]
["41.02.044",1275,"Sandwich paneel vlak, staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",51,"Bekledingen","m2",50,2,4.5,null,4.5,null,3,"Bekledingen; Sandwich paneel vlak; staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",50,4.2989899779774996,5.1133529558499298,3.7806665827295804E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35252770623788371,2.6333782528269963E-2,-1.2310311324658809,4.2989899779774996,5.1133529558499298,3.7806665827295804E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35252770623788371,2.6333782528269963E-2,-1.2310311324658809,4.2989899779774996,5.1133529558499298,3.7806665827295804E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35252770623788371,2.6333782528269963E-2,-1.2310311324658809,null,"41.02  Bekledingen","41.02.044  |  Sandwich paneel vlak, staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",false]
["41.02.045",1276,"Sandwich paneel vlak, staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",51,"Bekledingen","m2",50,2,4.5,null,4.5,null,3,"Bekledingen; Sandwich paneel vlak; staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",50,3.8619979451133251,4.5618264730592655,3.956548404085352E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.489250482750254E-3,0.39854870849061863,-1.143431970960163,3.8619979451133251,4.5618264730592655,3.956548404085352E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.489250482750254E-3,0.39854870849061863,-1.143431970960163,3.8619979451133251,4.5618264730592655,3.956548404085352E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.489250482750254E-3,0.39854870849061863,-1.143431970960163,null,"41.02  Bekledingen","41.02.045  |  Sandwich paneel vlak, staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",false]
["41.02.046",1277,"Sandwich paneel vlak, staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",51,"Bekledingen","m2",50,2,4.5,null,4.5,null,3,"Bekledingen; Sandwich paneel vlak; staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",50,4.1056701754614711,5.0500674518562665,8.671340697003721E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.489250482750254E-3,0.10683203711258001,-1.143431970960163,4.1056701754614711,5.0500674518562665,8.671340697003721E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.489250482750254E-3,0.10683203711258001,-1.143431970960163,4.1056701754614711,5.0500674518562665,8.671340697003721E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.489250482750254E-3,0.10683203711258001,-1.143431970960163,null,"41.02  Bekledingen","41.02.046  |  Sandwich paneel vlak, staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",false]
["41.02.047",2019,"DBM Koperen fels gevel",51,"Bekledingen","m2",100,2,0.6,null,0.6,null,2,"Bekledingen; DBM Koperen fels gevel",100,7.289419229288356,1.1545233555731986,1.1551026589311402E-2,0,6.8060248668722156,0,0,0,0,0,1.2450167331817447E-2,0,0,-0.69513018707818708,7.289419229288356,1.1545233555731986,1.1551026589311402E-2,0,6.8060248668722156,0,0,0,0,0,1.2450167331817447E-2,0,0,-0.69513018707818708,7.289419229288356,1.1545233555731986,1.1551026589311402E-2,0,6.8060248668722156,0,0,0,0,0,1.2450167331817447E-2,0,0,-0.69513018707818708,null,"41.02  Bekledingen","41.02.047  |  DBM Koperen fels gevel",false]
["41.02.048",2023,"Kingspan AWP Architectural Wall QuadCoreâ„¢ & Benchmark Evolution QuadCoreâ„¢",51,"Bekledingen","m2",50,2,88,null,88,null,1,"Bekledingen; Kingspan AWP Architectural Wall QuadCoreâ„¢ & Benchmark Evolution QuadCoreâ„¢",50,3.2858076192076275,3.6346484969343997,6.8838027796880003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.41853788029E-2,0.24427000022883999,0,-0.67613428455539226,3.2858076192076275,3.6346484969343997,6.8838027796880003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.41853788029E-2,0.24427000022883999,0,-0.67613428455539226,3.2858076192076275,3.6346484969343997,6.8838027796880003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.41853788029E-2,0.24427000022883999,0,-0.67613428455539226,null,"41.02  Bekledingen","41.02.048  |  Kingspan AWP Architectural Wall QuadCoreâ„¢ & Benchmark Evolution QuadCoreâ„¢",false]
["41.02.049",2024,"Kingspan AWP Architectural Curvewall QuadCoreâ„¢",51,"Bekledingen","m2",50,2,80,null,80,null,1,"Bekledingen; Kingspan AWP Architectural Curvewall QuadCoreâ„¢",50,3.7113473083450166,4.1372988690549999,8.5567733811599989E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.639358608176E-2,0.22327749297472005,0,-0.75119037357806406,3.7113473083450166,4.1372988690549999,8.5567733811599989E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.639358608176E-2,0.22327749297472005,0,-0.75119037357806406,3.7113473083450166,4.1372988690549999,8.5567733811599989E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.639358608176E-2,0.22327749297472005,0,-0.75119037357806406,null,"41.02  Bekledingen","41.02.049  |  Kingspan AWP Architectural Curvewall QuadCoreâ„¢",false]
["41.02.050",2056,"Gevelbekleding Europees naaldhout, geschilderd",51,"Bekledingen","m2",15,2,18,null,18,null,2,"Bekledingen; Gevelbekleding Europees naaldhout; geschilderd",15,2.2194007697502167,0.63973154678380006,2.071093039816E-2,0,5.4035826898032003E-3,7.1378209999999997E-2,0,0,0,0,1.7705125400000001,4.8241709999999997E-5,0,-0.28838428183154691,2.2194007697502167,0.63973154678380006,2.071093039816E-2,0,5.4035826898032003E-3,7.1378209999999997E-2,0,0,0,0,1.7705125400000001,4.8241709999999997E-5,0,-0.28838428183154691,2.2194007697502167,0.63973154678380006,2.071093039816E-2,0,5.4035826898032003E-3,7.1378209999999997E-2,0,0,0,0,1.7705125400000001,4.8241709999999997E-5,0,-0.28838428183154691,null,"41.02  Bekledingen","41.02.050  |  Gevelbekleding Europees naaldhout, geschilderd",false]
["41.02.051",2057,"Gevelbekleding van Europees naaldhout, verduurzaamd, geschilderd",51,"Bekledingen","m2",30,2,18,null,18,null,2,"Bekledingen; Gevelbekleding van Europees naaldhout; verduurzaamd; geschilderd",30,2.7565844591963198,0.93104561492979998,2.0710661605320004E-2,0,9.1143468324080023E-4,0.17846588606159999,0,0,0,0,1.8555014932159999,4.1083557040000003E-2,0,-0.27113418833964087,2.7565844591963198,0.93104561492979998,2.0710661605320004E-2,0,9.1143468324080023E-4,0.17846588606159999,0,0,0,0,1.8555014932159999,4.1083557040000003E-2,0,-0.27113418833964087,2.7565844591963198,0.93104561492979998,2.0710661605320004E-2,0,9.1143468324080023E-4,0.17846588606159999,0,0,0,0,1.8555014932159999,4.1083557040000003E-2,0,-0.27113418833964087,null,"41.02  Bekledingen","41.02.051  |  Gevelbekleding van Europees naaldhout, verduurzaamd, geschilderd",false]
["41.02.052",2058,"Gevelbekleding van Europees naaldhout, verduurzaamd, niet geschilderd",51,"Bekledingen","m2",30,2,18,null,18,null,2,"Bekledingen; Gevelbekleding van Europees naaldhout; verduurzaamd; niet geschilderd",30,1.2349982987039998,0.77659858479999999,6.8413109759999993E-3,0,7.5491345999999987E-2,0,0,0,0,0,0.61853197079999989,4.1221241000000006E-2,0,-0.28368615487200005,1.2349982987039998,0.77659858479999999,6.8413109759999993E-3,0,7.5491345999999987E-2,0,0,0,0,0,0.61853197079999989,4.1221241000000006E-2,0,-0.28368615487200005,1.2349982987039998,0.77659858479999999,6.8413109759999993E-3,0,7.5491345999999987E-2,0,0,0,0,0,0.61853197079999989,4.1221241000000006E-2,0,-0.28368615487200005,null,"41.02  Bekledingen","41.02.052  |  Gevelbekleding van Europees naaldhout, verduurzaamd, niet geschilderd",false]
["41.02.053",2059,"Gevelbekleding van WRC, niet geschilderd",51,"Bekledingen","m2",60,2,18,null,18,null,2,"Bekledingen; Gevelbekleding van WRC; niet geschilderd",60,3.9958871682735997,2.1438930962399998,0.27725728283999995,0,0,0,0,0,0,0,1.8005690013200004,0,0,-0.22583221212639998,3.9958871682735997,2.1438930962399998,0.27725728283999995,0,0,0,0,0,0,0,1.8005690013200004,0,0,-0.22583221212639998,3.9958871682735997,2.1438930962399998,0.27725728283999995,0,0,0,0,0,0,0,1.8005690013200004,0,0,-0.22583221212639998,null,"41.02  Bekledingen","41.02.053  |  Gevelbekleding van WRC, niet geschilderd",false]
["41.02.054",2101,"Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.2214813913279998,1.1542012433399997,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,1.2214813913279998,1.1542012433399997,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,1.2214813913279998,1.1542012433399997,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.054  |  Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["41.02.055",2102,"Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",100,1.2505946527280003,1.1833145047400002,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,1.2505946527280003,1.1833145047400002,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,1.2505946527280003,1.1833145047400002,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.055  |  Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",false]
["41.02.056",2104,"Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",100,1.1863556432960003,1.1270073563800003,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,1.1863556432960003,1.1270073563800003,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,1.1863556432960003,1.1270073563800003,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.056  |  Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",false]
["41.02.057",2106,"Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1613177016959999,1.1019694147800001,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,1.1613177016959999,1.1019694147800001,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,1.1613177016959999,1.1019694147800001,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.057  |  Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["41.02.058",2108,"Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1717263342740001,1.1109864735700001,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,1.1717263342740001,1.1109864735700001,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,1.1717263342740001,1.1109864735700001,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.058  |  Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["41.02.059",2110,"Madura geglazuurde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; Madura geglazuurde keramische dakpan",100,1.1995489253739999,1.13880906467,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,1.1995489253739999,1.13880906467,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,1.1995489253739999,1.13880906467,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.059  |  Madura geglazuurde keramische dakpan",false]
["41.02.060",2112,"Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1200307873140003,1.0661659745700001,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,1.1200307873140003,1.0661659745700001,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,1.1200307873140003,1.0661659745700001,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.060  |  Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["41.02.061",2114,"Modula geglazuurde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; Modula geglazuurde keramische dakpan",100,1.1465933291440003,1.0927285164,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,1.1465933291440003,1.0927285164,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,1.1465933291440003,1.0927285164,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.061  |  Modula geglazuurde keramische dakpan",false]
["41.02.062",2116,"VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.0644354665360001,1.0294891605200001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-0.10350138413999999,1.0644354665360001,1.0294891605200001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-0.10350138413999999,1.0644354665360001,1.0294891605200001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-0.10350138413999999,null,"41.02  Bekledingen","41.02.062  |  VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["41.02.063",2118,"VHV geglazuurde keramische dakpan",51,"Bekledingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Bekledingen; VHV geglazuurde keramische dakpan",100,1.1004742095160001,1.0521353044000001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-9.0108785039999986E-2,1.1004742095160001,1.0521353044000001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-9.0108785039999986E-2,1.1004742095160001,1.0521353044000001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-9.0108785039999986E-2,null,"41.02  Bekledingen","41.02.063  |  VHV geglazuurde keramische dakpan",false]
["41.03.001",314,"Pleisterwerk; geschilderd",52,"Afwerklagen","m2",40,2,3.5,null,3.5,null,3,"Afwerklagen; Pleisterwerk; geschilderd",40,0.80011187501719849,0.51666497254245258,2.6004343247312635E-2,0,0,0.11785009525798083,0,0,0,0,0,0,0.13959246396945252,0,0.80011187501719849,0.51666497254245258,2.6004343247312635E-2,0,0,0.11785009525798083,0,0,0,0,0,0,0.13959246396945252,0,0.80011187501719849,0.51666497254245258,2.6004343247312635E-2,0,0,0.11785009525798083,0,0,0,0,0,0,0.13959246396945252,0,null,"41.03  Afwerklagen","41.03.001  |  Pleisterwerk; geschilderd",false]
["41.03.002",806,"Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,032",52,"Afwerklagen","m2",75,2,120,null,110,null,1,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0;032",75,2.2777098975938568,2.047045128791932,0.123409614640865,0,0,0,0,0,0,0,2.1082404561856505E-4,0.14173893174236454,9.4178046899699993E-7,-3.4695543407392379E-2,2.2777098975938568,2.047045128791932,0.123409614640865,0,0,0,0,0,0,0,2.1082404561856505E-4,0.14173893174236454,9.4178046899699993E-7,-3.4695543407392379E-2,2.2777098975938568,2.047045128791932,0.123409614640865,0,0,0,0,0,0,0,2.1082404561856505E-4,0.14173893174236454,9.4178046899699993E-7,-3.4695543407392379E-2,null,"41.03  Afwerklagen","41.03.002  |  Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,032",false]
["41.03.003",808,"Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,038",52,"Afwerklagen","m2",75,2,140,null,130,null,1,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0;038",75,2.3526105862920361,2.1006588690419319,0.12619329015908001,0,0,0,0,0,0,0,2.1563371966309505E-4,0.16648164324236453,9.4178046899699993E-7,-4.0939791651472379E-2,2.3526105862920361,2.1006588690419319,0.12619329015908001,0,0,0,0,0,0,0,2.1563371966309505E-4,0.16648164324236453,9.4178046899699993E-7,-4.0939791651472379E-2,2.3526105862920361,2.1006588690419319,0.12619329015908001,0,0,0,0,0,0,0,2.1563371966309505E-4,0.16648164324236453,9.4178046899699993E-7,-4.0939791651472379E-2,null,"41.03  Afwerklagen","41.03.003  |  Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,038",false]
["41.03.004",807,"Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,034",52,"Afwerklagen","m2",75,2,130,null,120,null,1,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0;034",75,2.6672129463285055,2.383338453352732,0.1303688034364025,0,0,0,0,0,0,0,2.2284823072989005E-4,0.20358806274236455,9.4178046899699993E-7,-5.0306163214192373E-2,2.6672129463285055,2.383338453352732,0.1303688034364025,0,0,0,0,0,0,0,2.2284823072989005E-4,0.20358806274236455,9.4178046899699993E-7,-5.0306163214192373E-2,2.6672129463285055,2.383338453352732,0.1303688034364025,0,0,0,0,0,0,0,2.2284823072989005E-4,0.20358806274236455,9.4178046899699993E-7,-5.0306163214192373E-2,null,"41.03  Afwerklagen","41.03.004  |  Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,034",false]
["41.03.005",830,"Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0,032",52,"Afwerklagen","m2",75,2,120,null,110,null,1,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0;032",75,2.1996330223761293,1.9571724892809681,0.13732799223194,0,0,0,0,0,0,0,2.3487241584121504E-4,0.13995607385121517,9.4178046899699993E-7,-3.5059347184304382E-2,2.1996330223761293,1.9571724892809681,0.13732799223194,0,0,0,0,0,0,0,2.3487241584121504E-4,0.13995607385121517,9.4178046899699993E-7,-3.5059347184304382E-2,2.1996330223761293,1.9571724892809681,0.13732799223194,0,0,0,0,0,0,0,2.3487241584121504E-4,0.13995607385121517,9.4178046899699993E-7,-3.5059347184304382E-2,null,"41.03  Afwerklagen","41.03.005  |  Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0,032",false]
["41.03.006",831,"Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0,034",52,"Afwerklagen","m2",75,2,130,null,120,null,1,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0;034",75,2.5891360711107776,2.2934658138417681,0.14428718102747751,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,0.20180520485121517,9.4178046899699993E-7,-5.0669966991104376E-2,2.5891360711107776,2.2934658138417681,0.14428718102747751,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,0.20180520485121517,9.4178046899699993E-7,-5.0669966991104376E-2,2.5891360711107776,2.2934658138417681,0.14428718102747751,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,0.20180520485121517,9.4178046899699993E-7,-5.0669966991104376E-2,null,"41.03  Afwerklagen","41.03.006  |  Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0,034",false]
["41.03.007",832,"Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0,038",52,"Afwerklagen","m2",75,2,140,null,130,null,1,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0;038",75,2.2745337110743087,2.010786229530968,0.14011166775015502,0,0,0,0,0,0,0,2.3968208988574505E-4,0.16469878535121515,9.4178046899699993E-7,-4.1303595428384382E-2,2.2745337110743087,2.010786229530968,0.14011166775015502,0,0,0,0,0,0,0,2.3968208988574505E-4,0.16469878535121515,9.4178046899699993E-7,-4.1303595428384382E-2,2.2745337110743087,2.010786229530968,0.14011166775015502,0,0,0,0,0,0,0,2.3968208988574505E-4,0.16469878535121515,9.4178046899699993E-7,-4.1303595428384382E-2,null,"41.03  Afwerklagen","41.03.007  |  Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0,038",false]
["41.04.00051",11266,"Knauf Insulation Naturoll 032",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 032",75,0.7073344541377401,0.65920037650000007,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,0.7073344541377401,0.65920037650000007,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,0.7073344541377401,0.65920037650000007,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00051  |  Knauf Insulation Naturoll 032",false]
["41.04.00052",11267,"Knauf Insulation Naturoll 035",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 035",75,0.52085124728478815,0.48666050627540008,2.522581452188E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.4616998358600014E-3,2.5032266516479998E-3,0,0,0.52085124728478815,0.48666050627540008,2.522581452188E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.4616998358600014E-3,2.5032266516479998E-3,0,0,0.52085124728478815,0.48666050627540008,2.522581452188E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.4616998358600014E-3,2.5032266516479998E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00052  |  Knauf Insulation Naturoll 035",false]
["41.04.00053",11268,"Knauf Insulation Naturoll 037",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 037",75,0.40762930366377603,0.38190416042300002,1.9001449474080001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8462740668600004E-3,1.8774196998360001E-3,0,0,0.40762930366377603,0.38190416042300002,1.9001449474080001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8462740668600004E-3,1.8774196998360001E-3,0,0,0.40762930366377603,0.38190416042300002,1.9001449474080001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8462740668600004E-3,1.8774196998360001E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00053  |  Knauf Insulation Naturoll 037",false]
["41.04.00054",11269,"Knauf Insulation Supafil Cavity XL",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Supafil Cavity XL",75,0.70841981952774025,0.66028574189000022,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,0.70841981952774025,0.66028574189000022,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,0.70841981952774025,0.66028574189000022,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00054  |  Knauf Insulation Supafil Cavity XL",false]
["41.04.00055",11279,"IsoBouw IsoFort",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; IsoBouw IsoFort",75,1.06414386968484,0.81935891439559994,6.2928236735E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8982613687800006E-3,0.25118173410400002,0,-1.8587863857040001E-2,1.06414386968484,0.81935891439559994,6.2928236735E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8982613687800006E-3,0.25118173410400002,0,-1.8587863857040001E-2,1.06414386968484,0.81935891439559994,6.2928236735E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8982613687800006E-3,0.25118173410400002,0,-1.8587863857040001E-2,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00055  |  IsoBouw IsoFort",false]
["41.04.00056",11285,"IsoBouw Polystuc",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc",75,1.0570596332189799,0.81398712258759998,6.2487988260600006E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8569978321199997E-3,0.24942453583200003,0,-1.8457821858799999E-2,1.0570596332189799,0.81398712258759998,6.2487988260600006E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8569978321199997E-3,0.24942453583200003,0,-1.8457821858799999E-2,1.0570596332189799,0.81398712258759998,6.2487988260600006E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8569978321199997E-3,0.24942453583200003,0,-1.8457821858799999E-2,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00056  |  IsoBouw Polystuc",false]
["41.04.00057",11286,"IsoBouw Polystuc HR",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc HR",75,0.85449764901464009,0.66003964188840003,4.9990391085800003E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.6855968256999999E-3,0.19953962861300001,0,-1.4766257421039999E-2,0.85449764901464009,0.66003964188840003,4.9990391085800003E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.6855968256999999E-3,0.19953962861300001,0,-1.4766257421039999E-2,0.85449764901464009,0.66003964188840003,4.9990391085800003E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.6855968256999999E-3,0.19953962861300001,0,-1.4766257421039999E-2,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00057  |  IsoBouw Polystuc HR",false]
["41.04.00058",11293,"ROCKWOOL RockFit Mono Silver",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono Silver",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00058  |  ROCKWOOL RockFit Mono Silver",false]
["41.04.00059",11294,"ROCKWOOL RockFit Mono",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono",75,0.7383361209661361,0.69147876863040014,3.7844564851199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0450285713439998E-2,3.8976596000000002E-8,0,-1.4375372054999998E-3,0.7383361209661361,0.69147876863040014,3.7844564851199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0450285713439998E-2,3.8976596000000002E-8,0,-1.4375372054999998E-3,0.7383361209661361,0.69147876863040014,3.7844564851199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0450285713439998E-2,3.8976596000000002E-8,0,-1.4375372054999998E-3,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00059  |  ROCKWOOL RockFit Mono",false]
["41.04.00060",11295,"ROCKWOOL RockFit Duo",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Duo",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,null,"41.04  Isolatielagen",{"$f":"A713&\"  |  \"&C713","v":"41.04.00060  |  ROCKWOOL RockFit Duo"},false]
["41.04.00061",11303,"Isotras Kozijnblok 1.000x290x350",53,"Isolatielagen","m1",75,2,1,null,1,null,1,"Isolatielagen; Isotras Kozijnblok 1.000x290x350",75,0.99513222865922379,0.83823911617999991,4.6574311013680009E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.4737130313759997E-3,0.20309169267999999,0,-5.4329724333520006E-2,0.99513222865922379,0.83823911617999991,4.6574311013680009E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.4737130313759997E-3,0.20309169267999999,0,-5.4329724333520006E-2,0.99513222865922379,0.83823911617999991,4.6574311013680009E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.4737130313759997E-3,0.20309169267999999,0,-5.4329724333520006E-2,null,{"$f":"LEFT(A714,5)&\"  \"&E714","v":"41.04  Isolatielagen"},"41.04.00061  |  Isotras Kozijnblok 1.000x290x350",{"$f":"ISERROR(SUM(O714:AC714))","v":false}]
["41.04.00062",11304,"Isotras Randblokken 1.000x100x348",53,"Isolatielagen","m1",75,2,1,null,1,null,1,"Isolatielagen; Isotras Randblokken 1.000x100x348",75,0.69112449024409595,0.57876410295000003,3.3241715146840002E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.3945020857959998E-3,0.14291571095000002,0,-3.6273997256384007E-2,0.69112449024409595,0.57876410295000003,3.3241715146840002E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.3945020857959998E-3,0.14291571095000002,0,-3.6273997256384007E-2,0.69112449024409595,0.57876410295000003,3.3241715146840002E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.3945020857959998E-3,0.14291571095000002,0,-3.6273997256384007E-2,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00062  |  Isotras Randblokken 1.000x100x348",false]
["41.04.00063",11305,"Isotras Spouwblok 455 1.000x455x400",53,"Isolatielagen","m1",75,2,1,null,1,null,1,"Isolatielagen; Isotras Spouwblok 455 1.000x455x400",75,1.7792627469180602,1.5009145263300001,8.2740371747999988E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.2223331121399996E-3,0.36186120972000002,0,-9.8009359418880004E-2,1.7792627469180602,1.5009145263300001,8.2740371747999988E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.2223331121399996E-3,0.36186120972000002,0,-9.8009359418880004E-2,1.7792627469180602,1.5009145263300001,8.2740371747999988E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.2223331121399996E-3,0.36186120972000002,0,-9.8009359418880004E-2,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00063  |  Isotras Spouwblok 455 1.000x455x400",false]
["41.04.00064",11318,"Knauf Insulation Cavitec 032 Premium",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032 Premium",75,0.77356882278494843,0.7208234547215,3.8867917366369603E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0002526088112801E-2,3.8749246089659997E-3,0,0,0.77356882278494843,0.7208234547215,3.8867917366369603E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0002526088112801E-2,3.8749246089659997E-3,0,0,0.77356882278494843,0.7208234547215,3.8867917366369603E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0002526088112801E-2,3.8749246089659997E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00064  |  Knauf Insulation Cavitec 032 Premium",false]
["41.04.00065",11319,"Knauf Insulation Cavitec 032B",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032B",75,0.77179342856889399,0.71907059921812,3.8851430077180005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.9981643625012013E-3,3.8732349110927994E-3,0,0,0.77179342856889399,0.71907059921812,3.8851430077180005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.9981643625012013E-3,3.8732349110927994E-3,0,0,0.77179342856889399,0.71907059921812,3.8851430077180005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.9981643625012013E-3,3.8732349110927994E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00065  |  Knauf Insulation Cavitec 032B",false]
["41.04.00066",11320,"Knauf Insulation Cavitec 035",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 035",75,0.54721437636040182,0.51128330428851987,2.6505223966779998E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7939201053611991E-3,2.6319279997407997E-3,0,0,0.54721437636040182,0.51128330428851987,2.6505223966779998E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7939201053611991E-3,2.6319279997407997E-3,0,0,0.54721437636040182,0.51128330428851987,2.6505223966779998E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7939201053611991E-3,2.6319279997407997E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00066  |  Knauf Insulation Cavitec 035",false]
["41.04.00067",11324,"IsoBouw Polyfort Pro",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; IsoBouw Polyfort Pro",75,1.3190092268297791,1.094788311181,5.9155170288432007E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.542985235972E-3,0.23103500825710002,0,-1.8272594873136001E-2,1.3190092268297791,1.094788311181,5.9155170288432007E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.542985235972E-3,0.23103500825710002,0,-1.8272594873136001E-2,1.3190092268297791,1.094788311181,5.9155170288432007E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.542985235972E-3,0.23103500825710002,0,-1.8272594873136001E-2,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00067  |  IsoBouw Polyfort Pro",false]
["41.04.00068",11328,"IsoBouw SlimFort",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,1,"Isolatielagen; IsoBouw SlimFort",75,1.5381479462198482,1.3097240260520004,1.0977737155159999E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6199040306079982E-3,0.33589094118200002,0,-0.12706466219992002,1.5381479462198482,1.3097240260520004,1.0977737155159999E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6199040306079982E-3,0.33589094118200002,0,-0.12706466219992002,1.5381479462198482,1.3097240260520004,1.0977737155159999E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6199040306079982E-3,0.33589094118200002,0,-0.12706466219992002,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.00068  |  IsoBouw SlimFort",false]
["41.04.001",317,"Glaswol MWA 2012; platen;",53,"Isolatielagen","m2",100,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Glaswol MWA 2012; platen;",100,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.001  |  Glaswol MWA 2012; platen;",false]
["41.04.002",318,"Steenwol MWA 2012; platen;",53,"Isolatielagen","m2",100,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Steenwol MWA 2012; platen;",100,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.002  |  Steenwol MWA 2012; platen;",false]
["41.04.004",326,"Fenolschuim",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Fenolschuim",75,1.6618885633157205,1.4022271182530519,8.031221737074901E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25163022332559382,0,1.6618885633157205,1.4022271182530519,8.031221737074901E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25163022332559382,0,1.6618885633157205,1.4022271182530519,8.031221737074901E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25163022332559382,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.004  |  Fenolschuim",false]
["41.04.005",324,"PUR (lucht)",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; PUR (lucht)",75,1.8183749815862387,1.5154366290131251,9.3697586932540503E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2935685938798594,0,1.8183749815862387,1.5154366290131251,9.3697586932540503E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2935685938798594,0,1.8183749815862387,1.5154366290131251,9.3697586932540503E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2935685938798594,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.005  |  PUR (lucht)",false]
["41.04.006",323,"XPS",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; XPS",75,3.2377971534353902,2.8333128667443601,1.0166506881455926E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2184329292009876E-3,0.38944404809276972,3.6552987876029629E-3,3.2377971534353902,2.8333128667443601,1.0166506881455926E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2184329292009876E-3,0.38944404809276972,3.6552987876029629E-3,3.2377971534353902,2.8333128667443601,1.0166506881455926E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2184329292009876E-3,0.38944404809276972,3.6552987876029629E-3,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.006  |  XPS",false]
["41.04.008",322,"EPS",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; EPS",75,1.3051409575521087,1.0521797813926717,6.358050541850963E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6199802312099389E-4,0.24355513352510208,2.2859940693629819E-3,1.3051409575521087,1.0521797813926717,6.358050541850963E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6199802312099389E-4,0.24355513352510208,2.2859940693629819E-3,1.3051409575521087,1.0521797813926717,6.358050541850963E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6199802312099389E-4,0.24355513352510208,2.2859940693629819E-3,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.008  |  EPS",false]
["41.04.009",320,"Vlaswol",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Vlaswol",75,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.009  |  Vlaswol",false]
["41.04.012",688,"ROCKWOOL RockFit Duo (433 DUO)",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.04  Isolatielagen","41.04.012  |  ROCKWOOL RockFit Duo (433 DUO)",true]
["41.04.018",868,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat",75,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.018  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",false]
["41.04.019",869,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; mineraal glasvlies",75,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.019  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies",false]
["41.04.020",821,"Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.04  Isolatielagen","41.04.020  |  Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",true]
["41.04.021",819,"Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.04  Isolatielagen","41.04.021  |  Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",true]
["41.04.022",820,"Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.04  Isolatielagen","41.04.022  |  Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",true]
["41.04.023",818,"Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.04  Isolatielagen","41.04.023  |  Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",true]
["41.04.024",835,"Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.04  Isolatielagen","41.04.024  |  Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",true]
["41.04.025",877,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, aluminium",53,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; aluminium",75,3.7397798864664877,3.6169547712899992,4.6370744553349129E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0304609900744251E-4,0.18576145684991996,0,-0.109410132325788,3.7397798864664877,3.6169547712899992,4.6370744553349129E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0304609900744251E-4,0.18576145684991996,0,-0.109410132325788,3.7397798864664877,3.6169547712899992,4.6370744553349129E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0304609900744251E-4,0.18576145684991996,0,-0.109410132325788,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.025  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, aluminium",false]
["41.04.026",994,"ROCKWOOL RockFit Mono Silver (433 BP)",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.04  Isolatielagen","41.04.026  |  ROCKWOOL RockFit Mono Silver (433 BP)",true]
["41.04.027",1048,"Isover Cladipan 31",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Cladipan 31",75,2.4022707110323678,2.3557122824399999,3.2845473194159994E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4748969846559999E-3,8.2380584135519994E-3,0,0,2.4022707110323678,2.3557122824399999,3.2845473194159994E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4748969846559999E-3,8.2380584135519994E-3,0,0,2.4022707110323678,2.3557122824399999,3.2845473194159994E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4748969846559999E-3,8.2380584135519994E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.027  |  Isover Cladipan 31",false]
["41.04.028",1049,"Isover Cladipan 31 Ultra",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Cladipan 31 Ultra",75,2.0970894686533441,2.057384212818,2.8010383463568003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6679291826288005E-3,7.0269431891472021E-3,0,0,2.0970894686533441,2.057384212818,2.8010383463568003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6679291826288005E-3,7.0269431891472021E-3,0,0,2.0970894686533441,2.057384212818,2.8010383463568003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6679291826288005E-3,7.0269431891472021E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.028  |  Isover Cladipan 31 Ultra",false]
["41.04.029",1050,"Isover Multimax 30 Ultra",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Multimax 30 Ultra",75,2.9834533679796151,2.9671289160844792,1.1516511714780802E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9193510513094397E-3,2.8885891290457598E-3,0,0,2.9834533679796151,2.9671289160844792,1.1516511714780802E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9193510513094397E-3,2.8885891290457598E-3,0,0,2.9834533679796151,2.9671289160844792,1.1516511714780802E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9193510513094397E-3,2.8885891290457598E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.029  |  Isover Multimax 30 Ultra",false]
["41.04.030",1051,"Isover Mupan Ultra XS",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Mupan Ultra XS",75,1.2387506181857535,1.2178072255052796,1.4774387722419201E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4626676018431998E-3,3.7063373562112008E-3,0,0,1.2387506181857535,1.2178072255052796,1.4774387722419201E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4626676018431998E-3,3.7063373562112008E-3,0,0,1.2387506181857535,1.2178072255052796,1.4774387722419201E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4626676018431998E-3,3.7063373562112008E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.030  |  Isover Mupan Ultra XS",false]
["41.04.031",1052,"Isover Mupan Plus",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Mupan Plus",75,0.97807943204892778,0.96009370158800023,1.2688097393958002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1144340888705998E-3,3.1831989780990006E-3,0,0,0.97807943204892778,0.96009370158800023,1.2688097393958002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1144340888705998E-3,3.1831989780990006E-3,0,0,0.97807943204892778,0.96009370158800023,1.2688097393958002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1144340888705998E-3,3.1831989780990006E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.031  |  Isover Mupan Plus",false]
["41.04.032",1053,"Isover Sonepanel",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Sonepanel",75,0.255993384366768,0.25147857441600002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,0.255993384366768,0.25147857441600002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,0.255993384366768,0.25147857441600002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.032  |  Isover Sonepanel",false]
["41.04.033",1054,"Isover Soneroll",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Soneroll",75,0.25272264139876799,0.24820783144800002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,0.25272264139876799,0.24820783144800002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,0.25272264139876799,0.24820783144800002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.033  |  Isover Soneroll",false]
["41.04.034",1055,"Isover Systemroll 700",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Systemroll 700",75,1.0030712294808,0.9808516234468001,1.5685175014701999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6088713661731999E-3,3.9255596531243995E-3,0,0,1.0030712294808,0.9808516234468001,1.5685175014701999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6088713661731999E-3,3.9255596531243995E-3,0,0,1.0030712294808,0.9808516234468001,1.5685175014701999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6088713661731999E-3,3.9255596531243995E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.034  |  Isover Systemroll 700",false]
["41.04.035",1056,"Isover Systemroll 1000",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Systemroll 1000",75,0.58563536917214087,0.56471732337920011,1.4730697068895999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4554083446335999E-3,3.7319403794112004E-3,0,0,0.58563536917214087,0.56471732337920011,1.4730697068895999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4554083446335999E-3,3.7319403794112004E-3,0,0,0.58563536917214087,0.56471732337920011,1.4730697068895999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4554083446335999E-3,3.7319403794112004E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.035  |  Isover Systemroll 1000",false]
["41.04.036",1082,"Isover Systemroll 400",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Systemroll 400",75,0.42918016314934809,0.41965684821000004,6.7183922442599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.119865292316E-3,1.685057402772E-3,0,0,0.42918016314934809,0.41965684821000004,6.7183922442599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.119865292316E-3,1.685057402772E-3,0,0,0.42918016314934809,0.41965684821000004,6.7183922442599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.119865292316E-3,1.685057402772E-3,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.036  |  Isover Systemroll 400",false]
["41.04.037",1278,"Cellenbeton",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,3,"Isolatielagen; Cellenbeton",75,2.7963755227292917,2.710317024020477,8.2307274834006502E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8408411333000276E-4,2.1488742148852524E-4,2.6522523399900078E-3,2.7963755227292917,2.710317024020477,8.2307274834006502E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8408411333000276E-4,2.1488742148852524E-4,2.6522523399900078E-3,2.7963755227292917,2.710317024020477,8.2307274834006502E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8408411333000276E-4,2.1488742148852524E-4,2.6522523399900078E-3,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.037  |  Cellenbeton",false]
["41.04.038",1279,"Cellulair glas, verzinkt stalen bevestiging",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,3,"Isolatielagen; Cellulair glas; verzinkt stalen bevestiging",75,4.5708732758873385,4.6222552266271295,5.8054259985141431E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.4611113251200009E-4,4.0189393123515091E-2,-0.15057171498096003,4.5708732758873385,4.6222552266271295,5.8054259985141431E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.4611113251200009E-4,4.0189393123515091E-2,-0.15057171498096003,4.5708732758873385,4.6222552266271295,5.8054259985141431E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.4611113251200009E-4,4.0189393123515091E-2,-0.15057171498096003,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.038  |  Cellulair glas, verzinkt stalen bevestiging",false]
["41.04.039",1280,"Celluloseplaten, incl dampremmende PE-folie",53,"Isolatielagen","m2",30,2,4.5,null,4.5,null,3,"Isolatielagen; Celluloseplaten; incl dampremmende PE-folie",30,1.8220084557827259,1.3472819285774942,3.9598384953633187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,0.43491424807444723,1.6042063286340004E-4,1.8220084557827259,1.3472819285774942,3.9598384953633187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,0.43491424807444723,1.6042063286340004E-4,1.8220084557827259,1.3472819285774942,3.9598384953633187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,0.43491424807444723,1.6042063286340004E-4,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.039  |  Celluloseplaten, incl dampremmende PE-folie",false]
["41.04.040",1281,"Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",53,"Isolatielagen","m2",40,2,4.5999999999999996,null,4.5999999999999996,null,3,"Isolatielagen; Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",40,0.26809642905522862,0.36274659228119821,3.0674805245772187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12532496847174174,0,0.26809642905522862,0.36274659228119821,3.0674805245772187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12532496847174174,0,0.26809642905522862,0.36274659228119821,3.0674805245772187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12532496847174174,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.040  |  Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",false]
["41.04.041",1282,"Houtvezelplaat (115 kg/m3); db",53,"Isolatielagen","m2",40,2,4.5,null,4.5,null,3,"Isolatielagen; Houtvezelplaat (115 kg/m3); db",40,2.8651670736123838,3.5144604512685533,6.2672212483959489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.71196559014012895,0,2.8651670736123838,3.5144604512685533,6.2672212483959489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.71196559014012895,0,2.8651670736123838,3.5144604512685533,6.2672212483959489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.71196559014012895,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.041  |  Houtvezelplaat (115 kg/m3); db",false]
["41.04.043",1284,"PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen)",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,3,"Isolatielagen; PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen)",75,1.9814466748916562,1.8623354287544784,1.0584002932073708E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.0399028095653699E-2,0.31012335558771897,-0.1511970842869611,1.9814466748916562,1.8623354287544784,1.0584002932073708E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.0399028095653699E-2,0.31012335558771897,-0.1511970842869611,1.9814466748916562,1.8623354287544784,1.0584002932073708E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.0399028095653699E-2,0.31012335558771897,-0.1511970842869611,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.043  |  PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen)",false]
["41.04.044",1285,"PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen bevestiging",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,3,"Isolatielagen; PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen bevestiging",75,1.5164617912678278,1.5302353202554579,1.9620189717189949E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3216667742929605E-3,0.13713181482790079,-0.17584720030701373,1.5164617912678278,1.5302353202554579,1.9620189717189949E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3216667742929605E-3,0.13713181482790079,-0.17584720030701373,1.5164617912678278,1.5302353202554579,1.9620189717189949E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3216667742929605E-3,0.13713181482790079,-0.17584720030701373,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.044  |  PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen bevestiging",false]
["41.04.045",1286,"Schapenwol, incl dampremmende PE-folie",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,3,"Isolatielagen; Schapenwol; incl dampremmende PE-folie",75,41.634621413420064,41.753828804201511,1.2994962949572583E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,-0.13241624790817144,1.6042063286340004E-4,41.634621413420064,41.753828804201511,1.2994962949572583E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,-0.13241624790817144,1.6042063286340004E-4,41.634621413420064,41.753828804201511,1.2994962949572583E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,-0.13241624790817144,1.6042063286340004E-4,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.045  |  Schapenwol, incl dampremmende PE-folie",false]
["41.04.046",1287,"Schuimisolatie van biopolymeren (BIO-EPS)",53,"Isolatielagen","m2",75,2,4.5,null,4.5,null,3,"Isolatielagen; Schuimisolatie van biopolymeren (BIO-EPS)",75,1.206210193413783,0.8461050604349355,9.0510594179733003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.08474906549555E-3,0.34671507729889212,3.2542471964866508E-3,1.206210193413783,0.8461050604349355,9.0510594179733003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.08474906549555E-3,0.34671507729889212,3.2542471964866508E-3,1.206210193413783,0.8461050604349355,9.0510594179733003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.08474906549555E-3,0.34671507729889212,3.2542471964866508E-3,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.046  |  Schuimisolatie van biopolymeren (BIO-EPS)",false]
["41.04.047",2009,"FOAMGLAS W+F; thermische isolatieplaat; cellulair glas",53,"Isolatielagen","m2",100,2,135,null,135,null,1,"Isolatielagen; FOAMGLAS W+F; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,4.6497343447999988,4.5277380199999993,3.8755542200000007E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.8268739400000003E-2,5.4972043200000015E-2,0,0,4.6497343447999988,4.5277380199999993,3.8755542200000007E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.8268739400000003E-2,5.4972043200000015E-2,0,0,4.6497343447999988,4.5277380199999993,3.8755542200000007E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.8268739400000003E-2,5.4972043200000015E-2,0,0,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.047  |  FOAMGLAS W+F; thermische isolatieplaat; cellulair glas",false]
["41.04.048",2053,"Metisse RRT100",53,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Metisse RRT100",75,0.90927705675999981,0.63631769799999993,8.9229299200000011E-3,0,0,0,0,0,0,0,0.30075006399999998,0,0,-3.6713635159999994E-2,0.90927705675999981,0.63631769799999993,8.9229299200000011E-3,0,0,0,0,0,0,0,0.30075006399999998,0,0,-3.6713635159999994E-2,0.90927705675999981,0.63631769799999993,8.9229299200000011E-3,0,0,0,0,0,0,0,0.30075006399999998,0,0,-3.6713635159999994E-2,null,"41.04  Isolatielagen","41.04.048  |  Metisse RRT100",false]
["41.04.049",2083,"ROCKWOOL RockSono Solid (211)",53,"Isolatielagen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.04  Isolatielagen","41.04.049  |  ROCKWOOL RockSono Solid (211)",true]
["41.04.050",2084,"ROCKWOOL RockSono Base (210) - 130mm",53,"Isolatielagen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"41.04  Isolatielagen","41.04.050  |  ROCKWOOL RockSono Base (210) - 130mm",true]
["42.01.004",330,"Plint Gegoten Composietsteen",54,"Bekledingen","m1",100,2,90,null,90,null,3,"Bekledingen; Plint Gegoten Composietsteen",100,0.52518522383987132,0.51972637566438817,5.220901175337315E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6079074367246644E-5,1.363070267697788E-5,1.6823722310173992E-4,0.52518522383987132,0.51972637566438817,5.220901175337315E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6079074367246644E-5,1.363070267697788E-5,1.6823722310173992E-4,0.52518522383987132,0.51972637566438817,5.220901175337315E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6079074367246644E-5,1.363070267697788E-5,1.6823722310173992E-4,null,"42.01  Bekledingen","42.01.004  |  Plint Gegoten Composietsteen",false]
["42.01.005",639,"Aluminium op MDF; standaard bosbouw",54,"Bekledingen","m1",25,2,11.5,51.5,11.5,51.5,3,"Bekledingen; Aluminium op MDF; standaard bosbouw",25,0.1302219871602581,0.37988425780296414,2.0633501651033705E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.939885454130614E-2,-1.41302026425849E-2,-0.17819656362391839,0.1302219871602581,0.37988425780296414,2.0633501651033705E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.939885454130614E-2,-1.41302026425849E-2,-0.17819656362391839,0.1302219871602581,0.37988425780296414,2.0633501651033705E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.939885454130614E-2,-1.41302026425849E-2,-0.17819656362391839,null,"42.01  Bekledingen","42.01.005  |  Aluminium op MDF; standaard bosbouw",false]
["42.01.007",641,"Staal op MDF; standaard bosbouw",54,"Bekledingen","m1",25,2,11.5,51.5,11.5,51.5,3,"Bekledingen; Staal op MDF; standaard bosbouw",25,0.13112356573855016,0.24157045353312295,3.6258871833369901E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5825695441084103E-5,6.3146741486400006E-4,-1.4223278289094875E-2,-0.10049678979911998,0.13112356573855016,0.24157045353312295,3.6258871833369901E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5825695441084103E-5,6.3146741486400006E-4,-1.4223278289094875E-2,-0.10049678979911998,0.13112356573855016,0.24157045353312295,3.6258871833369901E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5825695441084103E-5,6.3146741486400006E-4,-1.4223278289094875E-2,-0.10049678979911998,null,"42.01  Bekledingen","42.01.007  |  Staal op MDF; standaard bosbouw",false]
["42.01.008",642,"Europees naaldhout; duurzame bosbouw",54,"Bekledingen","m1",25,2,12,55,12,55,3,"Bekledingen; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",25,1.849671268029383E-2,2.3911430188953912E-2,1.0789011251120034E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.4936186337720856E-3,0,1.849671268029383E-2,2.3911430188953912E-2,1.0789011251120034E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.4936186337720856E-3,0,1.849671268029383E-2,2.3911430188953912E-2,1.0789011251120034E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.4936186337720856E-3,0,null,"42.01  Bekledingen","42.01.008  |  Europees naaldhout; duurzame bosbouw",false]
["42.01.009",643,"Meranti; duurzame bosbouw",54,"Bekledingen","m1",25,2,12,55,12,55,3,"Bekledingen; Meranti; duurzame bosbouw",25,1.7884378499217816E-2,2.8439176932373814E-2,1.4575158641455344E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2012314297301537E-2,0,1.7884378499217816E-2,2.8439176932373814E-2,1.4575158641455344E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2012314297301537E-2,0,1.7884378499217816E-2,2.8439176932373814E-2,1.4575158641455344E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2012314297301537E-2,0,null,"42.01  Bekledingen","42.01.009  |  Meranti; duurzame bosbouw",false]
["42.01.010",644,"MDF; duurzame bosbouw",54,"Bekledingen","m1",25,2,12,55,12,55,3,"Bekledingen; MDF; duurzame bosbouw",25,8.7459076627527083E-2,0.10014561937600125,1.6588427491871741E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4345385497661334E-2,0,8.7459076627527083E-2,0.10014561937600125,1.6588427491871741E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4345385497661334E-2,0,8.7459076627527083E-2,0.10014561937600125,1.6588427491871741E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4345385497661334E-2,0,null,"42.01  Bekledingen","42.01.010  |  MDF; duurzame bosbouw",false]
["42.01.011",645,"Natuursteen",54,"Bekledingen","m1",25,2,12,55,12,55,3,"Bekledingen; Natuursteen",25,0.23987733078017534,0.21989439607835704,5.6792210855029657E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4303713616315328E-2,0,0.23987733078017534,0.21989439607835704,5.6792210855029657E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4303713616315328E-2,0,0.23987733078017534,0.21989439607835704,5.6792210855029657E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4303713616315328E-2,0,null,"42.01  Bekledingen","42.01.011  |  Natuursteen",false]
["42.01.012",1288,"Aluminium vlakke plint (1,5 mm), poedercoating",54,"Bekledingen","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Aluminium vlakke plint (1;5 mm); poedercoating",25,1.1792607204447871,1.5493117053014285,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,1.1792607204447871,1.5493117053014285,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,1.1792607204447871,1.5493117053014285,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,null,"42.01  Bekledingen","42.01.012  |  Aluminium vlakke plint (1,5 mm), poedercoating",false]
["42.01.013",1289,"Aluminium vlakke plint (1,5 mm); geanodiseerd",54,"Bekledingen","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Aluminium vlakke plint (1;5 mm); geanodiseerd",25,0.27692517910595199,0.64697616396259361,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,0.27692517910595199,0.64697616396259361,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,0.27692517910595199,0.64697616396259361,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,null,"42.01  Bekledingen","42.01.013  |  Aluminium vlakke plint (1,5 mm); geanodiseerd",false]
["42.01.014",1290,"RVS op MDF; standaard bosbouw",54,"Bekledingen","m1",25,2,11.5,51.5,11.5,51.5,3,"Bekledingen; RVS op MDF; standaard bosbouw",25,5.5022069510877181,6.8363395830409823,3.3951489080337269E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3318160579788839E-2,-1.324209620281509,5.5022069510877181,6.8363395830409823,3.3951489080337269E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3318160579788839E-2,-1.324209620281509,5.5022069510877181,6.8363395830409823,3.3951489080337269E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3318160579788839E-2,-1.324209620281509,null,"42.01  Bekledingen","42.01.014  |  RVS op MDF; standaard bosbouw",false]
["42.01.015",1291,"RVS vlakke plint (1,5 mm)",54,"Bekledingen","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; RVS vlakke plint (1;5 mm)",25,9.1384909512998469,11.356153507722112,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2213913379430501,9.1384909512998469,11.356153507722112,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2213913379430501,9.1384909512998469,11.356153507722112,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2213913379430501,null,"42.01  Bekledingen","42.01.015  |  RVS vlakke plint (1,5 mm)",false]
["42.01.016",1292,"Staal vlakke plint (1,5 mm), poedercoating",54,"Bekledingen","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen; Staal vlakke plint (1;5 mm); poedercoating",25,0.51269885277590976,0.53658777793502699,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0507873851392263E-3,5.85442860654834E-4,-2.1152362155417676E-2,0.51269885277590976,0.53658777793502699,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0507873851392263E-3,5.85442860654834E-4,-2.1152362155417676E-2,0.51269885277590976,0.53658777793502699,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0507873851392263E-3,5.85442860654834E-4,-2.1152362155417676E-2,null,"42.01  Bekledingen","42.01.016  |  Staal vlakke plint (1,5 mm), poedercoating",false]
["42.02.001",333,"Spuitpleister",55,"Afwerklagen","m2",25,2,3,null,3,null,3,"Afwerklagen; Spuitpleister",25,0.10208382603689226,5.4185016706736179E-2,1.3613011901277755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4285797428878322E-2,0,0.10208382603689226,5.4185016706736179E-2,1.3613011901277755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4285797428878322E-2,0,0.10208382603689226,5.4185016706736179E-2,1.3613011901277755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4285797428878322E-2,0,null,"42.02  Afwerklagen","42.02.001  |  Spuitpleister",false]
["42.02.003",335,"Behang; vinyl",55,"Afwerklagen","m2",15,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Behang; vinyl",15,0.21691241948592896,0.16052652188058689,1.8761522812658442E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4509745324076243E-2,0,0.21691241948592896,0.16052652188058689,1.8761522812658442E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4509745324076243E-2,0,0.21691241948592896,0.16052652188058689,1.8761522812658442E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4509745324076243E-2,0,null,"42.02  Afwerklagen","42.02.003  |  Behang; vinyl",false]
["42.02.004",331,"Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",55,"Afwerklagen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",75,1.7933097122938806,1.4469561174598271,4.7329877610384527E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3950269823869428E-4,0.29766570643071422,1.0185080947160826E-3,1.7933097122938806,1.4469561174598271,4.7329877610384527E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3950269823869428E-4,0.29766570643071422,1.0185080947160826E-3,1.7933097122938806,1.4469561174598271,4.7329877610384527E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3950269823869428E-4,0.29766570643071422,1.0185080947160826E-3,null,"42.02  Afwerklagen","42.02.004  |  Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",false]
["42.02.005",332,"Gipspleister (NBVG)",55,"Afwerklagen","m2",75,2,5,null,5,null,2,"Afwerklagen; Gipspleister (NBVG)",75,0.15301637796558748,0.12336418867499999,1.59349637640375E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1753221771200001E-2,1.9640037553500002E-3,0,0,0.15301637796558748,0.12336418867499999,1.59349637640375E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1753221771200001E-2,1.9640037553500002E-3,0,0,0.15301637796558748,0.12336418867499999,1.59349637640375E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1753221771200001E-2,1.9640037553500002E-3,0,0,null,"42.02  Afwerklagen",{"$f":"A777&\"  |  \"&C777","v":"42.02.005  |  Gipspleister (NBVG)"},false]
["42.02.006",336,"MOSA Keramische wandtegels; geglazuurd/geplaatst/gevoegd",55,"Afwerklagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Afwerklagen; MOSA Keramische wandtegels; geglazuurd/geplaatst/gevoegd",75,0.56370219178496006,0.55501717299200015,1.3301015592959998E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.9694275430400013E-3,3.5541058969600003E-3,0,-1.6139530239999998E-2,0.56370219178496006,0.55501717299200015,1.3301015592959998E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.9694275430400013E-3,3.5541058969600003E-3,0,-1.6139530239999998E-2,0.56370219178496006,0.55501717299200015,1.3301015592959998E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.9694275430400013E-3,3.5541058969600003E-3,0,-1.6139530239999998E-2,null,{"$f":"LEFT(A778,5)&\"  \"&E778","v":"42.02  Afwerklagen"},"42.02.006  |  MOSA Keramische wandtegels; geglazuurd/geplaatst/gevoegd",{"$f":"ISERROR(SUM(O778:AC778))","v":false}]
["42.02.007",646,"Leemstucwerk, pleisterwerk",55,"Afwerklagen","m2",60,2,13,null,13,null,3,"Afwerklagen; Leemstucwerk; pleisterwerk",60,0.1828763840140174,0.11026522986336,6.9446089699272004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.459387370051761E-4,1.81309503364704E-4,2.2378162110155285E-3,0.1828763840140174,0.11026522986336,6.9446089699272004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.459387370051761E-4,1.81309503364704E-4,2.2378162110155285E-3,0.1828763840140174,0.11026522986336,6.9446089699272004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.459387370051761E-4,1.81309503364704E-4,2.2378162110155285E-3,null,"42.02  Afwerklagen","42.02.007  |  Leemstucwerk, pleisterwerk",false]
["42.02.008",647,"Kalkstuc, pleisterwerk",55,"Afwerklagen","m2",60,2,6,null,6,null,3,"Afwerklagen; Kalkstuc; pleisterwerk",60,0.67769730590096688,0.58489002539281609,2.6376159068473508E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6431121439677276E-2,0,0.67769730590096688,0.58489002539281609,2.6376159068473508E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6431121439677276E-2,0,0.67769730590096688,0.58489002539281609,2.6376159068473508E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6431121439677276E-2,0,null,"42.02  Afwerklagen","42.02.008  |  Kalkstuc, pleisterwerk",false]
["42.02.009",648,"Cement, pleisterwerk",55,"Afwerklagen","m2",60,2,10,null,10,null,3,"Afwerklagen; Cement; pleisterwerk",60,0.3870314078199712,0.19906729539839998,5.3420068999440004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.13454404342213119,0,0.3870314078199712,0.19906729539839998,5.3420068999440004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.13454404342213119,0,0.3870314078199712,0.19906729539839998,5.3420068999440004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.13454404342213119,0,null,"42.02  Afwerklagen","42.02.009  |  Cement, pleisterwerk",false]
["42.02.010",649,"Natuursteen; gelijmd",55,"Afwerklagen","m2",75,2,11,null,11,null,3,"Afwerklagen; Natuursteen; gelijmd",75,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,null,"42.02  Afwerklagen","42.02.010  |  Natuursteen; gelijmd",false]
["43.01.001",341,"Zandcement",56,"Dekvloeren","m2",75,2,40,null,40,null,3,"Dekvloeren; Zandcement",75,1.7799980034582679,1.1146754270269803,7.7762623168503006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58755995326278454,0,1.7799980034582679,1.1146754270269803,7.7762623168503006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58755995326278454,0,1.7799980034582679,1.1146754270269803,7.7762623168503006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58755995326278454,0,null,"43.01  Dekvloeren","43.01.001  |  Zandcement",false]
["43.01.002",338,"Vloerelement, 20mm gipskartonplaat + 10mm steenwol (NBVG)",56,"Dekvloeren","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Dekvloeren; Vloerelement; 20mm gipskartonplaat + 10mm steenwol (NBVG)",75,0.52843553044883795,0.50712744633030005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6058514902400017E-3,2.1700978503040001E-3,3.2795585201048001E-3,0,0.52843553044883795,0.50712744633030005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6058514902400017E-3,2.1700978503040001E-3,3.2795585201048001E-3,0,0.52843553044883795,0.50712744633030005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6058514902400017E-3,2.1700978503040001E-3,3.2795585201048001E-3,0,null,"43.01  Dekvloeren","43.01.002  |  Vloerelement, 20mm gipskartonplaat + 10mm steenwol (NBVG)",false]
["43.01.003",340,"Anhydriet gietvloer, op 20mm polystyreen (NBVG)",56,"Dekvloeren","m2",75,2,70,null,50,null,2,"Dekvloeren; Anhydriet gietvloer; op 20mm polystyreen (NBVG)",75,1.1936176723577976,0.68157365431872807,0.24124251002478753,0,0,0,0,0,0,0,0.16077342942745998,3.4195072195623996E-2,7.5127860736488014E-2,7.0514565471000009E-4,1.1936176723577976,0.68157365431872807,0.24124251002478753,0,0,0,0,0,0,0,0.16077342942745998,3.4195072195623996E-2,7.5127860736488014E-2,7.0514565471000009E-4,1.1936176723577976,0.68157365431872807,0.24124251002478753,0,0,0,0,0,0,0,0.16077342942745998,3.4195072195623996E-2,7.5127860736488014E-2,7.0514565471000009E-4,null,"43.01  Dekvloeren","43.01.003  |  Anhydriet gietvloer, op 20mm polystyreen (NBVG)",false]
["43.01.004",339,"Anhydriet gietvloer, hechtend (NBVG)",56,"Dekvloeren","m2",75,2,40,null,40,null,2,"Dekvloeren; Anhydriet gietvloer; hechtend (NBVG)",75,0.71523987376001597,0.36628330146905597,0.19238696178120002,0,0,0,0,0,0,0,0.12926506888639999,2.7304541623360001E-2,0,0,0.71523987376001597,0.36628330146905597,0.19238696178120002,0,0,0,0,0,0,0,0.12926506888639999,2.7304541623360001E-2,0,0,0.71523987376001597,0.36628330146905597,0.19238696178120002,0,0,0,0,0,0,0,0.12926506888639999,2.7304541623360001E-2,0,0,null,"43.01  Dekvloeren","43.01.004  |  Anhydriet gietvloer, hechtend (NBVG)",false]
["43.01.005",337,"Vloerelement, 20mm gipsvezelplaat + 10mm steenwol (NBVG)",56,"Dekvloeren","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Dekvloeren; Vloerelement; 20mm gipsvezelplaat + 10mm steenwol (NBVG)",75,0.60713186358665538,0.57979321527750005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.4528551584639999E-2,3.2779619465216001E-3,3.2795585201048001E-3,0,0.60713186358665538,0.57979321527750005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.4528551584639999E-2,3.2779619465216001E-3,3.2795585201048001E-3,0,0.60713186358665538,0.57979321527750005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.4528551584639999E-2,3.2779619465216001E-3,3.2795585201048001E-3,0,null,"43.01  Dekvloeren","43.01.005  |  Vloerelement, 20mm gipsvezelplaat + 10mm steenwol (NBVG)",false]
["43.01.006",878,"NeMO zandcement dekvloer C16",56,"Dekvloeren","m2",75,2,40,null,40,null,2,"Dekvloeren; NeMO zandcement dekvloer C16",75,2.5115338133822598,2.2902232227600003,0.14954870393319999,0,0,0,0,0,0,0,3.5270942993220005E-3,6.8234792389737162E-2,0,0,2.5115338133822598,2.2902232227600003,0.14954870393319999,0,0,0,0,0,0,0,3.5270942993220005E-3,6.8234792389737162E-2,0,0,2.5115338133822598,2.2902232227600003,0.14954870393319999,0,0,0,0,0,0,0,3.5270942993220005E-3,6.8234792389737162E-2,0,0,null,"43.01  Dekvloeren","43.01.006  |  NeMO zandcement dekvloer C16",false]
["43.01.007",937,"NeMO zandcement dekvloer C12",56,"Dekvloeren","m2",75,2,40,null,40,null,2,"Dekvloeren; NeMO zandcement dekvloer C12",75,0.94099289240890382,0.85246865616000012,5.9819481573280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4108377197288003E-3,2.7293916955894865E-2,0,0,0.94099289240890382,0.85246865616000012,5.9819481573280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4108377197288003E-3,2.7293916955894865E-2,0,0,0.94099289240890382,0.85246865616000012,5.9819481573280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4108377197288003E-3,2.7293916955894865E-2,0,0,null,"43.01  Dekvloeren","43.01.007  |  NeMO zandcement dekvloer C12",false]
["43.01.008",938,"WEBER BEAMIX Zandcement 730 ECO super sterk",56,"Dekvloeren","m2",75,2,40,null,40,null,1,"Dekvloeren; WEBER BEAMIX Zandcement 730 ECO super sterk",75,0.9230326634236945,0.83280844464000015,6.4128987260400006E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2825797452080002E-3,2.4812651778086239E-2,0,0,0.9230326634236945,0.83280844464000015,6.4128987260400006E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2825797452080002E-3,2.4812651778086239E-2,0,0,0.9230326634236945,0.83280844464000015,6.4128987260400006E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2825797452080002E-3,2.4812651778086239E-2,0,0,null,"43.01  Dekvloeren","43.01.008  |  WEBER BEAMIX Zandcement 730 ECO super sterk",false]
["43.02.001",342,"Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd",57,"Afwerklagen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd",75,2.8526986630918394,2.4829450808127818,8.3251838781314785E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4834449281274084E-4,0.28390836552649279,1.9450334784382221E-3,2.8526986630918394,2.4829450808127818,8.3251838781314785E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4834449281274084E-4,0.28390836552649279,1.9450334784382221E-3,2.8526986630918394,2.4829450808127818,8.3251838781314785E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4834449281274084E-4,0.28390836552649279,1.9450334784382221E-3,null,"43.02  Afwerklagen","43.02.001  |  Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd",false]
["43.02.002",343,"MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd",57,"Afwerklagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Afwerklagen; MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd",75,1.4090534669600603,1.2794994116160001,1.4521545069960002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7713297937460001E-2,0.11095404553664001,0,-1.36348332E-2,1.4090534669600603,1.2794994116160001,1.4521545069960002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7713297937460001E-2,0.11095404553664001,0,-1.36348332E-2,1.4090534669600603,1.2794994116160001,1.4521545069960002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7713297937460001E-2,0.11095404553664001,0,-1.36348332E-2,null,"43.02  Afwerklagen","43.02.002  |  MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd",false]
["43.02.003",650,"Keramische tegels; geglazuurd/cement",57,"Afwerklagen","m2",50,2,13,null,13,null,3,"Afwerklagen; Keramische tegels; geglazuurd/cement",50,1.9899891992098928,1.8319999843003005,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5495285955896978E-4,6.6999254329032962E-2,1.9648585786769097E-3,1.9899891992098928,1.8319999843003005,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5495285955896978E-4,6.6999254329032962E-2,1.9648585786769097E-3,1.9899891992098928,1.8319999843003005,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5495285955896978E-4,6.6999254329032962E-2,1.9648585786769097E-3,null,"43.02  Afwerklagen","43.02.003  |  Keramische tegels; geglazuurd/cement",false]
["43.02.004",651,"Keramische tegels; ongeglazuurd/cement",57,"Afwerklagen","m2",50,2,13,null,13,null,3,"Afwerklagen; Keramische tegels; ongeglazuurd/cement",50,1.9630105088646657,1.8050502334129528,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.644449299873606E-4,6.6932346589440264E-2,1.9933347899620821E-3,1.9630105088646657,1.8050502334129528,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.644449299873606E-4,6.6932346589440264E-2,1.9933347899620821E-3,1.9630105088646657,1.8050502334129528,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.644449299873606E-4,6.6932346589440264E-2,1.9933347899620821E-3,null,"43.02  Afwerklagen","43.02.004  |  Keramische tegels; ongeglazuurd/cement",false]
["43.02.005",652,"Natuursteen; gelijmd",57,"Afwerklagen","m2",75,2,11,null,11,null,3,"Afwerklagen; Natuursteen; gelijmd",75,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,null,"43.02  Afwerklagen","43.02.005  |  Natuursteen; gelijmd",false]
["43.02.006",653,"Natuursteen; cement",57,"Afwerklagen","m2",75,2,13,null,13,null,3,"Afwerklagen; Natuursteen; cement",75,3.4456949990263595,3.0803017087938334,0.1038460721287871,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26154721810373865,0,3.4456949990263595,3.0803017087938334,0.1038460721287871,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26154721810373865,0,3.4456949990263595,3.0803017087938334,0.1038460721287871,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26154721810373865,0,null,"43.02  Afwerklagen","43.02.006  |  Natuursteen; cement",false]
["43.02.007",654,"Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",57,"Afwerklagen","m2",50,2,11,null,11,null,3,"Afwerklagen; Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",50,2.5176903921694249,2.1868770187903954,7.080830145875773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5789357957985535E-4,0.25737349760195261,1.9736807387395663E-3,2.5176903921694249,2.1868770187903954,7.080830145875773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5789357957985535E-4,0.25737349760195261,1.9736807387395663E-3,2.5176903921694249,2.1868770187903954,7.080830145875773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5789357957985535E-4,0.25737349760195261,1.9736807387395663E-3,null,"43.02  Afwerklagen","43.02.007  |  Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",false]
["43.03.00028",11270,"Knauf Insulation MW 35",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation MW 35",75,0.52484731076254798,0.49035778673279995,2.5445497588199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5187119897600013E-3,2.5253144517879997E-3,0,0,0.52484731076254798,0.49035778673279995,2.5445497588199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5187119897600013E-3,2.5253144517879997E-3,0,0,0.52484731076254798,0.49035778673279995,2.5445497588199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5187119897600013E-3,2.5253144517879997E-3,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00028  |  Knauf Insulation MW 35",false]
["43.03.00029",11271,"Knauf Insulation Naturoll 032",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 032",75,0.57946024265323204,0.54088731853680005,2.8447834620839996E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.2979164977599997E-3,2.8271729978319995E-3,0,0,0.57946024265323204,0.54088731853680005,2.8447834620839996E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.2979164977599997E-3,2.8271729978319995E-3,0,0,0.57946024265323204,0.54088731853680005,2.8447834620839996E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.2979164977599997E-3,2.8271729978319995E-3,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00029  |  Knauf Insulation Naturoll 032",false]
["43.03.00030",11272,"Knauf Insulation Naturoll 033",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 033",75,0.45158605809292401,0.42257427139320003,2.1417966105100002E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4734390304999993E-3,2.1203815641239999E-3,0,0,0.45158605809292401,0.42257427139320003,2.1417966105100002E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4734390304999993E-3,2.1203815641239999E-3,0,0,0.45158605809292401,0.42257427139320003,2.1417966105100002E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4734390304999993E-3,2.1203815641239999E-3,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00030  |  Knauf Insulation Naturoll 033",false]
["43.03.00031",11273,"Knauf Insulation Naturoll 035",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 035",75,0.44092986899524811,0.41271484688880011,2.0832144817039995E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3213985666400012E-3,2.0614787227680002E-3,0,0,0.44092986899524811,0.41271484688880011,2.0832144817039995E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3213985666400012E-3,2.0614787227680002E-3,0,0,0.44092986899524811,0.41271484688880011,2.0832144817039995E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3213985666400012E-3,2.0614787227680002E-3,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00031  |  Knauf Insulation Naturoll 035",false]
["43.03.00032",11274,"Knauf Insulation Naturoll 037",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 037",75,0.34768827495728005,0.32644491373680007,1.5706201309959998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.991049177348E-3,1.546110733172E-3,0,0,0.34768827495728005,0.32644491373680007,1.5706201309959998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.991049177348E-3,1.546110733172E-3,0,0,0.34768827495728005,0.32644491373680007,1.5706201309959998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.991049177348E-3,1.546110733172E-3,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00032  |  Knauf Insulation Naturoll 037",false]
["43.03.00033",11275,"Knauf Insulation Ultracoustic",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Ultracoustic",75,0.38764895772272007,0.36341774247060005,1.7903033567460001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.56119788704E-3,1.76698379762E-3,0,0,0.38764895772272007,0.36341774247060005,1.7903033567460001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.56119788704E-3,1.76698379762E-3,0,0,0.38764895772272007,0.36341774247060005,1.7903033567460001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.56119788704E-3,1.76698379762E-3,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00033  |  Knauf Insulation Ultracoustic",false]
["43.03.00034",11276,"IsoBouw EPS 100 SE",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; IsoBouw EPS 100 SE",75,1.0258875777566598,0.79090162667439989,6.0409145430599994E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.6621459364000004E-3,0.24112665501800004,0,-1.7843764415200001E-2,1.0258875777566598,0.79090162667439989,6.0409145430599994E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.6621459364000004E-3,0.24112665501800004,0,-1.7843764415200001E-2,1.0258875777566598,0.79090162667439989,6.0409145430599994E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.6621459364000004E-3,0.24112665501800004,0,-1.7843764415200001E-2,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00034  |  IsoBouw EPS 100 SE",false]
["43.03.00035",11277,"IsoBouw EPS 150 SE",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; IsoBouw EPS 150 SE",75,1.1945160480324402,0.92100001460080005,7.0314288265999995E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.5905566146000003E-3,0.280663616625,0,-2.0769568634559997E-2,1.1945160480324402,0.92100001460080005,7.0314288265999995E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.5905566146000003E-3,0.280663616625,0,-2.0769568634559997E-2,1.1945160480324402,0.92100001460080005,7.0314288265999995E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.5905566146000003E-3,0.280663616625,0,-2.0769568634559997E-2,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00035  |  IsoBouw EPS 150 SE",false]
["43.03.00036",11278,"IsoBouw EPS 200 SE",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; IsoBouw EPS 200 SE",75,1.4868910737401999,1.1463992855179999,8.7532116110800012E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.2043833974799994E-3,0.34938959441899997,0,-2.585540120536E-2,1.4868910737401999,1.1463992855179999,8.7532116110800012E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.2043833974799994E-3,0.34938959441899997,0,-2.585540120536E-2,1.4868910737401999,1.1463992855179999,8.7532116110800012E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.2043833974799994E-3,0.34938959441899997,0,-2.585540120536E-2,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00036  |  IsoBouw EPS 200 SE",false]
["43.03.00037",11282,"IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc 3,5",58,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc 3;5",75,0.88893812786361992,0.63292711294619997,6.5814188088800006E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.1687589534199999E-3,0.26270114518600002,0,-1.944030803088E-2,0.88893812786361992,0.63292711294619997,6.5814188088800006E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.1687589534199999E-3,0.26270114518600002,0,-1.944030803088E-2,0.88893812786361992,0.63292711294619997,6.5814188088800006E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.1687589534199999E-3,0.26270114518600002,0,-1.944030803088E-2,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00037  |  IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc 3,5",false]
["43.03.00038",11283,"IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc4.5",58,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc4.5",75,1.0608341773849801,0.7514518674988,7.9534616656200003E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.4547759628399999E-3,0.317467158759,0,-2.3493086501280003E-2,1.0608341773849801,0.7514518674988,7.9534616656200003E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.4547759628399999E-3,0.317467158759,0,-2.3493086501280003E-2,1.0608341773849801,0.7514518674988,7.9534616656200003E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.4547759628399999E-3,0.317467158759,0,-2.3493086501280003E-2,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00038  |  IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc4.5",false]
["43.03.00039",11284,"IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc6.0",58,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc6.0",75,1.2478329000905801,0.88184466435199993,9.408661054019999E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.8187354060000021E-3,0.37555232458600007,0,-2.7791485307440002E-2,1.2478329000905801,0.88184466435199993,9.408661054019999E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.8187354060000021E-3,0.37555232458600007,0,-2.7791485307440002E-2,1.2478329000905801,0.88184466435199993,9.408661054019999E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.8187354060000021E-3,0.37555232458600007,0,-2.7791485307440002E-2,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00039  |  IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc6.0",false]
["43.03.00040",11291,"Tonzon Thermoskussens, 3 luchtkamers (60-142 cm)",58,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Tonzon Thermoskussens; 3 luchtkamers (60-142 cm)",75,9.375358283372158E-2,8.6595708625599982E-2,2.2104789114960004E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.8139026120559998E-4,7.4374021735000009E-3,0,-6.8196611773359988E-4,9.375358283372158E-2,8.6595708625599982E-2,2.2104789114960004E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.8139026120559998E-4,7.4374021735000009E-3,0,-6.8196611773359988E-4,9.375358283372158E-2,8.6595708625599982E-2,2.2104789114960004E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.8139026120559998E-4,7.4374021735000009E-3,0,-6.8196611773359988E-4,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00040  |  Tonzon Thermoskussens, 3 luchtkamers (60-142 cm)",false]
["43.03.00041",11296,"ROCKWOOL RockSono Base ",58,"Isolatielagen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockSono Base ",100,0.55443571267553393,0.51669683412539991,3.1740603910799997E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.9302719751200004E-3,2.7003614000000001E-8,0,-9.3202433939999991E-4,0.55443571267553393,0.51669683412539991,3.1740603910799997E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.9302719751200004E-3,2.7003614000000001E-8,0,-9.3202433939999991E-4,0.55443571267553393,0.51669683412539991,3.1740603910799997E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.9302719751200004E-3,2.7003614000000001E-8,0,-9.3202433939999991E-4,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00041  |  ROCKWOOL RockSono Base ",false]
["43.03.00042",11299,"ROCKWOOL RockSono Solid ",58,"Isolatielagen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockSono Solid ",100,0.66615017848191593,0.62833608122139994,3.0519816489799997E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4276497750000005E-3,3.2838116000000003E-8,0,-1.1334018424E-3,0.66615017848191593,0.62833608122139994,3.0519816489799997E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4276497750000005E-3,3.2838116000000003E-8,0,-1.1334018424E-3,0.66615017848191593,0.62833608122139994,3.0519816489799997E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4276497750000005E-3,3.2838116000000003E-8,0,-1.1334018424E-3,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00042  |  ROCKWOOL RockSono Solid ",false]
["43.03.00043",11309,"EPS-PL Platinum Parels",58,"Isolatielagen","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; EPS-PL Platinum Parels",75,7.6118283055854405,6.3510170275600011,3.9183580309120003E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.8666582206319995E-2,1.6475234264700001,0,-0.45456231095999999,7.6118283055854405,6.3510170275600011,3.9183580309120003E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.8666582206319995E-2,1.6475234264700001,0,-0.45456231095999999,7.6118283055854405,6.3510170275600011,3.9183580309120003E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.8666582206319995E-2,1.6475234264700001,0,-0.45456231095999999,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00043  |  EPS-PL Platinum Parels",false]
["43.03.00044",11321,"Knauf Insulation MW 34 Alu Plus",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation MW 34 Alu Plus",75,0.38948264272188687,0.36521264974317602,1.7931399860305602E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5687021928564001E-3,1.7698909255488E-3,0,0,0.38948264272188687,0.36521264974317602,1.7931399860305602E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5687021928564001E-3,1.7698909255488E-3,0,0,0.38948264272188687,0.36521264974317602,1.7931399860305602E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5687021928564001E-3,1.7698909255488E-3,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00044  |  Knauf Insulation MW 34 Alu Plus",false]
["43.03.00045",11322,"Knauf Insulation Acoustifit",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen; Knauf Insulation Acoustifit",75,0.48755068313921601,0.4558498199696,2.3395121898919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.9865753960799996E-3,2.3191658746160005E-3,0,0,0.48755068313921601,0.4558498199696,2.3395121898919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.9865753960799996E-3,2.3191658746160005E-3,0,0,0.48755068313921601,0.4558498199696,2.3395121898919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.9865753960799996E-3,2.3191658746160005E-3,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.00045  |  Knauf Insulation Acoustifit",false]
["43.03.001",344,"Folie met aluminium; drielagig; R-waarde:3.5",58,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Isolatielagen; Folie met aluminium; drielagig; R-waarde:3.5",75,0.11801619526454206,0.11500302992860501,9.560978258422501E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.5596295869478913E-3,2.0295585857886343E-2,-1.3678888760843671E-2,0.11801619526454206,0.11500302992860501,9.560978258422501E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.5596295869478913E-3,2.0295585857886343E-2,-1.3678888760843671E-2,0.11801619526454206,0.11500302992860501,9.560978258422501E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.5596295869478913E-3,2.0295585857886343E-2,-1.3678888760843671E-2,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.001  |  Folie met aluminium; drielagig; R-waarde:3.5",false]
["43.03.002",345,"Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",58,"Isolatielagen","m2",100,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",100,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.002  |  Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",false]
["43.03.003",346,"Steenwol MWA 2012; platen;",58,"Isolatielagen","m2",100,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Steenwol MWA 2012; platen;",100,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.003  |  Steenwol MWA 2012; platen;",false]
["43.03.004",349,"XPS",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; XPS",75,3.2327222362669965,2.8288719374861402,1.0150571917691888E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2165231597194813E-3,0.38883363422428574,3.6495694791584443E-3,3.2327222362669965,2.8288719374861402,1.0150571917691888E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2165231597194813E-3,0.38883363422428574,3.6495694791584443E-3,3.2327222362669965,2.8288719374861402,1.0150571917691888E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2165231597194813E-3,0.38883363422428574,3.6495694791584443E-3,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.004  |  XPS",false]
["43.03.005",350,"PUR (lucht)",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; PUR (lucht)",75,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.005  |  PUR (lucht)",false]
["43.03.007",347,"EPS",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; EPS",75,1.7022114027978286,1.4240027116592548,8.6048804325802516E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26960381070599337,0,1.7022114027978286,1.4240027116592548,8.6048804325802516E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26960381070599337,0,1.7022114027978286,1.4240027116592548,8.6048804325802516E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26960381070599337,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.007  |  EPS",false]
["43.03.008",348,"Fenolschuim platen",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Fenolschuim platen",75,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.008  |  Fenolschuim platen",false]
["43.03.009",569,"ROCKWOOL RockSono Solid (211)",58,"Isolatielagen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"43.03  Isolatielagen","43.03.009  |  ROCKWOOL RockSono Solid (211)",true]
["43.03.011",656,"Cellulair glas",58,"Isolatielagen","m2",1000,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Cellulair glas",1000,4.2095693441152555,4.1202350495906606,5.1416816411961004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7917478112634122E-2,0,4.2095693441152555,4.1202350495906606,5.1416816411961004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7917478112634122E-2,0,4.2095693441152555,4.1202350495906606,5.1416816411961004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7917478112634122E-2,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.011  |  Cellulair glas",false]
["43.03.012",657,"Cellulose",58,"Isolatielagen","m2",30,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Cellulose",30,0.78245514951428219,1.136581985714175,3.4180497273860445E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38830733347375346,0,0.78245514951428219,1.136581985714175,3.4180497273860445E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38830733347375346,0,0.78245514951428219,1.136581985714175,3.4180497273860445E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38830733347375346,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.012  |  Cellulose",false]
["43.03.013",658,"Vlasplaten",58,"Isolatielagen","m2",40,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Vlasplaten",40,1.1061802678882453,1.2600589717549338,1.4852448559000557E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16873115242568909,0,1.1061802678882453,1.2600589717549338,1.4852448559000557E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16873115242568909,0,1.1061802678882453,1.2600589717549338,1.4852448559000557E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16873115242568909,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.013  |  Vlasplaten",false]
["43.03.014",687,"Stybenex EPS vormdelen voor systeemvloer",58,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"43.03  Isolatielagen","43.03.014  |  Stybenex EPS vormdelen voor systeemvloer",true]
["43.03.015",866,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat",75,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.015  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",false]
["43.03.016",822,"Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"43.03  Isolatielagen","43.03.016  |  Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",true]
["43.03.017",823,"Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"43.03  Isolatielagen","43.03.017  |  Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",true]
["43.03.018",824,"Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"43.03  Isolatielagen","43.03.018  |  Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",true]
["43.03.019",825,"Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"43.03  Isolatielagen","43.03.019  |  Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",true]
["43.03.020",836,"Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"43.03  Isolatielagen","43.03.020  |  Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",true]
["43.03.021",1001,"ROCKWOOL RockSono Base (210) - 130mm",58,"Isolatielagen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"43.03  Isolatielagen","43.03.021  |  ROCKWOOL RockSono Base (210) - 130mm",true]
["43.03.022",1086,"Isover Mupan Plus",58,"Isolatielagen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen; Isover Mupan Plus",75,0.97807943204892778,0.96009370158800023,1.2688097393958002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1144340888705998E-3,3.1831989780990006E-3,0,0,0.97807943204892778,0.96009370158800023,1.2688097393958002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1144340888705998E-3,3.1831989780990006E-3,0,0,0.97807943204892778,0.96009370158800023,1.2688097393958002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1144340888705998E-3,3.1831989780990006E-3,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.022  |  Isover Mupan Plus",false]
["43.03.024",1294,"Schapenwol",58,"Isolatielagen","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen; Schapenwol",75,37.882577096584711,38.001032110558327,1.1433336500696906E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12988835047432079,0,37.882577096584711,38.001032110558327,1.1433336500696906E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12988835047432079,0,37.882577096584711,38.001032110558327,1.1433336500696906E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12988835047432079,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.024  |  Schapenwol",false]
["43.03.025",2012,"FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",58,"Isolatielagen","m2",100,2,145,null,145,null,1,"Isolatielagen; FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.025  |  FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",false]
["43.03.026",2015,"FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",58,"Isolatielagen","m2",100,2,160,null,160,null,1,"Isolatielagen; FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",100,5.5859224334600004,5.3883183199999998,6.939186540000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3550240900000002E-2,8.4662007159999997E-2,0,0,5.5859224334600004,5.3883183199999998,6.939186540000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3550240900000002E-2,8.4662007159999997E-2,0,0,5.5859224334600004,5.3883183199999998,6.939186540000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3550240900000002E-2,8.4662007159999997E-2,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.026  |  FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",false]
["43.03.027",2017,"FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",58,"Isolatielagen","m2",100,2,160,null,160,null,1,"Isolatielagen; FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",100,5.4976589430999985,5.2591722999999986,7.575957459999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5278715300000003E-2,0.1074483532,0,0,5.4976589430999985,5.2591722999999986,7.575957459999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5278715300000003E-2,0.1074483532,0,0,5.4976589430999985,5.2591722999999986,7.575957459999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5278715300000003E-2,0.1074483532,0,0,null,"43.03  Isolatielagen","43.03.027  |  FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",false]
["45.01.00011",11208,"Armstrong Ceilings Plafondplaat, Ultima+",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Ultima+",50,0.74203148058011603,0.68695717938199996,1.6344172659159998E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.5806876240799995E-3,3.0149440914876001E-2,0,0,0.74203148058011603,0.68695717938199996,1.6344172659159998E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.5806876240799995E-3,3.0149440914876001E-2,0,0,0.74203148058011603,0.68695717938199996,1.6344172659159998E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.5806876240799995E-3,3.0149440914876001E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00011  |  Armstrong Ceilings Plafondplaat, Ultima+",false]
["45.01.00012",11209,"Armstrong Ceilings Plafondplaat, Ultima+ dB",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Ultima+ dB",50,0.71632498484305596,0.63447243630240002,2.4291041782599998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2752795351959998E-2,4.4808711406096005E-2,0,0,0.71632498484305596,0.63447243630240002,2.4291041782599998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2752795351959998E-2,4.4808711406096005E-2,0,0,0.71632498484305596,0.63447243630240002,2.4291041782599998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2752795351959998E-2,4.4808711406096005E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds",{"$f":"A841&\"  |  \"&C841","v":"45.01.00012  |  Armstrong Ceilings Plafondplaat, Ultima+ dB"},false]
["45.01.00013",11211,"Armstrong Ceilings Plafondplaat, Ultima+ OP",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Ultima+ OP",50,0.80419455243198401,0.76971890547080002,1.0231193910599999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3713772714600004E-3,1.8873075779123998E-2,0,0,0.80419455243198401,0.76971890547080002,1.0231193910599999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3713772714600004E-3,1.8873075779123998E-2,0,0,0.80419455243198401,0.76971890547080002,1.0231193910599999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3713772714600004E-3,1.8873075779123998E-2,0,0,null,{"$f":"LEFT(A842,5)&\"  \"&E842","v":"45.01  Verlaagde plafonds"},"45.01.00013  |  Armstrong Ceilings Plafondplaat, Ultima+ OP",{"$f":"ISERROR(SUM(O842:AC842))","v":false}]
["45.01.00014",11212,"Armstrong Ceilings Plafondplaat, Perla",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Perla",50,0.72178260661029214,0.67245424546280008,1.463897185476E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.6854599629600012E-3,2.7003929329772001E-2,0,0,0.72178260661029214,0.67245424546280008,1.463897185476E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.6854599629600012E-3,2.7003929329772001E-2,0,0,0.72178260661029214,0.67245424546280008,1.463897185476E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.6854599629600012E-3,2.7003929329772001E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00014  |  Armstrong Ceilings Plafondplaat, Perla",false]
["45.01.00015",11213,"Armstrong Ceilings Plafondplaat, Perla dB",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Perla dB",50,0.72490828631372006,0.64142952546120002,2.477364037292E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3006162813840001E-2,4.5698957665759994E-2,0,0,0.72490828631372006,0.64142952546120002,2.477364037292E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3006162813840001E-2,4.5698957665759994E-2,0,0,0.72490828631372006,0.64142952546120002,2.477364037292E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3006162813840001E-2,4.5698957665759994E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00015  |  Armstrong Ceilings Plafondplaat, Perla dB",false]
["45.01.00016",11214,"Armstrong Ceilings plafondpl., Perla OP 0.95 15mm",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondpl.; Perla OP 0.95 15mm",50,0.59091554235008403,0.56511301415040005,7.6573107086399987E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0200884077319999E-3,1.4125129083312002E-2,0,0,0.59091554235008403,0.56511301415040005,7.6573107086399987E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0200884077319999E-3,1.4125129083312002E-2,0,0,0.59091554235008403,0.56511301415040005,7.6573107086399987E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0200884077319999E-3,1.4125129083312002E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00016  |  Armstrong Ceilings plafondpl., Perla OP 0.95 15mm",false]
["45.01.00017",11215,"Armstrong Ceilings plafondplaat, Perla OP 1.0 20mm",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat; Perla OP 1.0 20mm",50,0.80290122025113608,0.7688592291948001,1.01025003128E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3038118141600001E-3,1.8635678929375999E-2,0,0,0.80290122025113608,0.7688592291948001,1.01025003128E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3038118141600001E-3,1.8635678929375999E-2,0,0,0.80290122025113608,0.7688592291948001,1.01025003128E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3038118141600001E-3,1.8635678929375999E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00017  |  Armstrong Ceilings plafondplaat, Perla OP 1.0 20mm",false]
["45.01.00018",11216,"Armstrong Ceilings plafondplaat, Sierra OP 15mm",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat; Sierra OP 15mm",50,0.58999647897707586,0.5635434695999999,7.8503497608399999E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.1214329584520013E-3,1.4481226657783999E-2,0,0,0.58999647897707586,0.5635434695999999,7.8503497608399999E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.1214329584520013E-3,1.4481226657783999E-2,0,0,0.58999647897707586,0.5635434695999999,7.8503497608399999E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.1214329584520013E-3,1.4481226657783999E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00018  |  Armstrong Ceilings plafondplaat, Sierra OP 15mm",false]
["45.01.00019",11217,"Armstrong Ceilings plafondplaat, Sierra OP 17mm",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat; Sierra OP 17mm",50,0.77661454607324798,0.74159682912080005,1.039206368076E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4558306253199998E-3,1.9169822646368E-2,0,0,0.77661454607324798,0.74159682912080005,1.039206368076E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4558306253199998E-3,1.9169822646368E-2,0,0,0.77661454607324798,0.74159682912080005,1.039206368076E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4558306253199998E-3,1.9169822646368E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00019  |  Armstrong Ceilings plafondplaat, Sierra OP 17mm",false]
["45.01.00020",11218,"Armstrong Ceilings plafondplaat, Bioguard Acoustic",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat; Bioguard Acoustic",50,0.57129927782133993,0.52294663985799994,1.4349410949960001E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.5334414006000003E-3,2.6469785612780003E-2,0,0,0.57129927782133993,0.52294663985799994,1.4349410949960001E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.5334414006000003E-3,2.6469785612780003E-2,0,0,0.57129927782133993,0.52294663985799994,1.4349410949960001E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.5334414006000003E-3,2.6469785612780003E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00020  |  Armstrong Ceilings plafondplaat, Bioguard Acoustic",false]
["45.01.00021",11219,"Armstrong Ceilings plafondplaat,  Sahara 15mm",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat;  Sahara 15mm",50,0.50954267861283997,0.47138095976519995,1.132509443288E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.9456751423599997E-3,2.0890949272400001E-2,0,0,0.50954267861283997,0.47138095976519995,1.132509443288E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.9456751423599997E-3,2.0890949272400001E-2,0,0,0.50954267861283997,0.47138095976519995,1.132509443288E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.9456751423599997E-3,2.0890949272400001E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00021  |  Armstrong Ceilings plafondplaat,  Sahara 15mm",false]
["45.01.00022",11220,"Armstrong Ceilings plafondpl., Sahara 17mm Planks",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondpl.; Sahara 17mm Planks",50,0.63864476597042408,0.57901707542840009,1.7695461534039999E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.2901171597199999E-3,3.2642111848264002E-2,0,0,0.63864476597042408,0.57901707542840009,1.7695461534039999E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.2901171597199999E-3,3.2642111848264002E-2,0,0,0.63864476597042408,0.57901707542840009,1.7695461534039999E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.2901171597199999E-3,3.2642111848264002E-2,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.00022  |  Armstrong Ceilings plafondpl., Sahara 17mm Planks",false]
["45.01.001",356,"Houtwolcement; d:25mm; +regels,hout",59,"Verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Verlaagde plafonds; Houtwolcement; d:25mm; +regels;hout",25,0.2321101676686477,0.41584686588681335,2.0292857654226476E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20402955587239205,0,0.2321101676686477,0.41584686588681335,2.0292857654226476E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20402955587239205,0,0.2321101676686477,0.41584686588681335,2.0292857654226476E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20402955587239205,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.001  |  Houtwolcement; d:25mm; +regels,hout",false]
["45.01.002",357,"Volkernplaat; d:7mm; +regels,hout",59,"Verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Verlaagde plafonds; Volkernplaat; d:7mm; +regels;hout",25,0.88307031228516186,1.2765687940189399,4.3460064072210029E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43695854580598814,0,0.88307031228516186,1.2765687940189399,4.3460064072210029E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43695854580598814,0,0.88307031228516186,1.2765687940189399,4.3460064072210029E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43695854580598814,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.002  |  Volkernplaat; d:7mm; +regels,hout",false]
["45.01.003",358,"Steenwol MWA 2012, geperst; d:20mm; +profielen,staal",59,"Verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Verlaagde plafonds; Steenwol MWA 2012; geperst; d:20mm; +profielen;staal",25,0.43265916034325058,0.44774703675701999,7.6487826067379999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9905242450953005E-3,5.2254379598737685E-3,-2.0971572735285902E-2,0.43265916034325058,0.44774703675701999,7.6487826067379999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9905242450953005E-3,5.2254379598737685E-3,-2.0971572735285902E-2,0.43265916034325058,0.44774703675701999,7.6487826067379999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9905242450953005E-3,5.2254379598737685E-3,-2.0971572735285902E-2,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.003  |  Steenwol MWA 2012, geperst; d:20mm; +profielen,staal",false]
["45.01.004",359,"Akoestisch gipskartonplafond, enkel geperforeerde plaat met isolatie (NBVG)",59,"Verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},2,"Verlaagde plafonds; Akoestisch gipskartonplafond; enkel geperforeerde plaat met isolatie (NBVG)",25,0.67066349420979643,0.89076294952857604,1.0619340027541651E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4878662950562504E-3,1.7426082804060002E-3,1.702515773216448E-3,-0.23965178569500004,0.67066349420979643,0.89076294952857604,1.0619340027541651E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4878662950562504E-3,1.7426082804060002E-3,1.702515773216448E-3,-0.23965178569500004,0.67066349420979643,0.89076294952857604,1.0619340027541651E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4878662950562504E-3,1.7426082804060002E-3,1.702515773216448E-3,-0.23965178569500004,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.004  |  Akoestisch gipskartonplafond, enkel geperforeerde plaat met isolatie (NBVG)",false]
["45.01.005",360,"Aluminium,geperforeerd; geperforeerd,d:0.8mm; +profielen,staal",59,"Verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Verlaagde plafonds; Aluminium;geperforeerd; geperforeerd;d:0.8mm; +profielen;staal",25,0.87768990024889404,2.9101051079460363,1.0708295649433201E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51098080520163236,7.9971745995414002E-4,-1.532942415604897,0.87768990024889404,2.9101051079460363,1.0708295649433201E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51098080520163236,7.9971745995414002E-4,-1.532942415604897,0.87768990024889404,2.9101051079460363,1.0708295649433201E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51098080520163236,7.9971745995414002E-4,-1.532942415604897,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.005  |  Aluminium,geperforeerd; geperforeerd,d:0.8mm; +profielen,staal",false]
["45.01.006",354,"Gipskartonplafond, dubbel raster, dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",59,"Verlaagde plafonds","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Verlaagde plafonds; Gipskartonplafond; dubbel raster; dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",75,2.1448349872095771,1.161102613049376,1.3130410141566899E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2007715168970379,3.2149211253800001E-3,1.702515773216448E-3,-0.23508698977700002,2.1448349872095771,1.161102613049376,1.3130410141566899E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2007715168970379,3.2149211253800001E-3,1.702515773216448E-3,-0.23508698977700002,2.1448349872095771,1.161102613049376,1.3130410141566899E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2007715168970379,3.2149211253800001E-3,1.702515773216448E-3,-0.23508698977700002,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.006  |  Gipskartonplafond, dubbel raster, dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",false]
["45.01.007",352,"Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat met isolatie (NBVG)",59,"Verlaagde plafonds","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Verlaagde plafonds; Gipskartonplafond; dubbel raster; enkel beplaat met isolatie (NBVG)",75,0.69074847652427218,0.90550502964137602,1.07255731193019E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.0437377984377512E-3,1.8586099689400001E-3,1.702515773216448E-3,-0.23508698977700002,0.69074847652427218,0.90550502964137602,1.07255731193019E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.0437377984377512E-3,1.8586099689400001E-3,1.702515773216448E-3,-0.23508698977700002,0.69074847652427218,0.90550502964137602,1.07255731193019E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.0437377984377512E-3,1.8586099689400001E-3,1.702515773216448E-3,-0.23508698977700002,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.007  |  Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat met isolatie (NBVG)",false]
["45.01.008",355,"Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",59,"Verlaagde plafonds","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Verlaagde plafonds; Gipskartonplafond; dubbel raster; enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,0.49809120594030531,0.716858918372,8.4169295779275011E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.0437377984377512E-3,1.8586099689400001E-3,0,-0.23508698977700002,0.49809120594030531,0.716858918372,8.4169295779275011E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.0437377984377512E-3,1.8586099689400001E-3,0,-0.23508698977700002,0.49809120594030531,0.716858918372,8.4169295779275011E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.0437377984377512E-3,1.8586099689400001E-3,0,-0.23508698977700002,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.008  |  Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",false]
["45.01.009",353,"Gipskartonplafond, dubbel raster, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",59,"Verlaagde plafonds","m2",75,1,{"$nulls":4},2,"Verlaagde plafonds; Gipskartonplafond; dubbel raster; dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,0.76345359470841045,0.97245650178000009,1.08217666001925E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2047394979837752E-2,3.2149211253800001E-3,0,-0.23508698977700002,0.76345359470841045,0.97245650178000009,1.08217666001925E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2047394979837752E-2,3.2149211253800001E-3,0,-0.23508698977700002,0.76345359470841045,0.97245650178000009,1.08217666001925E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2047394979837752E-2,3.2149211253800001E-3,0,-0.23508698977700002,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.009  |  Gipskartonplafond, dubbel raster, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",false]
["45.01.010",805,"Krios steenwol plafondpaneel (120x600x20)",59,"Verlaagde plafonds","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Verlaagde plafonds; Krios steenwol plafondpaneel (120x600x20)",50,0.44816478177204799,0.43977066240000007,3.1628808245759998E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.4904461072000005E-5,5.2063340864E-3,0,0,0.44816478177204799,0.43977066240000007,3.1628808245759998E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.4904461072000005E-5,5.2063340864E-3,0,0,0.44816478177204799,0.43977066240000007,3.1628808245759998E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.4904461072000005E-5,5.2063340864E-3,0,0,null,"45.01  Verlaagde plafonds","45.01.010  |  Krios steenwol plafondpaneel (120x600x20)",false]
["45.02.001",362,"Muurverf; 0.5liter/m2",60,"Afwerklagen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Muurverf; 0.5liter/m2",25,0.28300762103854243,0.21586906388985602,2.2339301581584007E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4904626990528E-2,0,0.28300762103854243,0.21586906388985602,2.2339301581584007E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4904626990528E-2,0,0.28300762103854243,0.21586906388985602,2.2339301581584007E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4904626990528E-2,0,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.001  |  Muurverf; 0.5liter/m2",false]
["45.02.002",363,"Spuitpleister",60,"Afwerklagen","m2",25,2,3,null,3,null,3,"Afwerklagen; Spuitpleister",25,0.10208382603689226,5.4185016706736179E-2,1.3613011901277755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4285797428878322E-2,0,0.10208382603689226,5.4185016706736179E-2,1.3613011901277755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4285797428878322E-2,0,0.10208382603689226,5.4185016706736179E-2,1.3613011901277755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4285797428878322E-2,0,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.002  |  Spuitpleister",false]
["45.02.004",659,"Leemstucwerk, pleisterwerk",60,"Afwerklagen","m2",60,2,13,null,13,null,3,"Afwerklagen; Leemstucwerk; pleisterwerk",60,0.1828763840140174,0.11026522986336,6.9446089699272004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.459387370051761E-4,1.81309503364704E-4,2.2378162110155285E-3,0.1828763840140174,0.11026522986336,6.9446089699272004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.459387370051761E-4,1.81309503364704E-4,2.2378162110155285E-3,0.1828763840140174,0.11026522986336,6.9446089699272004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.459387370051761E-4,1.81309503364704E-4,2.2378162110155285E-3,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.004  |  Leemstucwerk, pleisterwerk",false]
["45.02.005",660,"Kalkstuc, pleisterwerk",60,"Afwerklagen","m2",60,2,6,null,6,null,3,"Afwerklagen; Kalkstuc; pleisterwerk",60,0.67769730590096688,0.58489002539281609,2.6376159068473508E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6431121439677276E-2,0,0.67769730590096688,0.58489002539281609,2.6376159068473508E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6431121439677276E-2,0,0.67769730590096688,0.58489002539281609,2.6376159068473508E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6431121439677276E-2,0,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.005  |  Kalkstuc, pleisterwerk",false]
["45.02.006",1295,"Akoestische cellulose spuitpleister",60,"Afwerklagen","m2",25,2,16,null,16,null,3,"Afwerklagen; Akoestische cellulose spuitpleister",25,0.36690685124743655,0.15618665150088001,7.0113840561765017E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20370881569038002,0,0.36690685124743655,0.15618665150088001,7.0113840561765017E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20370881569038002,0,0.36690685124743655,0.15618665150088001,7.0113840561765017E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20370881569038002,0,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.006  |  Akoestische cellulose spuitpleister",false]
["45.02.007",1296,"Cellenbeton",60,"Afwerklagen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Cellenbeton",50,1.1399248855092208,0.76389963409343997,6.9112214268025496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2987484261101405E-4,0.30439353777731115,1.8896245278330419E-3,1.1399248855092208,0.76389963409343997,6.9112214268025496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2987484261101405E-4,0.30439353777731115,1.8896245278330419E-3,1.1399248855092208,0.76389963409343997,6.9112214268025496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2987484261101405E-4,0.30439353777731115,1.8896245278330419E-3,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.007  |  Cellenbeton",false]
["45.02.008",1297,"Cellulairglas, stuclaag",60,"Afwerklagen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Cellulairglas; stuclaag",50,5.4635744427061423,4.974873517444367,9.407395560049113E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,4.436311563779875E-5,0.44191514407785876,-4.7332537532211602E-2,5.4635744427061423,4.974873517444367,9.407395560049113E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,4.436311563779875E-5,0.44191514407785876,-4.7332537532211602E-2,5.4635744427061423,4.974873517444367,9.407395560049113E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,4.436311563779875E-5,0.44191514407785876,-4.7332537532211602E-2,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.008  |  Cellulairglas, stuclaag",false]
["45.02.009",1298,"EPS HR,  Houtwolcementplaat",60,"Afwerklagen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; EPS HR;  Houtwolcementplaat",50,2.6167967808909607,2.6821493632076292,3.8284387841650655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0210318223262523E-4,-8.2732844432654287E-2,-2.1706228907897623E-2,2.6167967808909607,2.6821493632076292,3.8284387841650655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0210318223262523E-4,-8.2732844432654287E-2,-2.1706228907897623E-2,2.6167967808909607,2.6821493632076292,3.8284387841650655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0210318223262523E-4,-8.2732844432654287E-2,-2.1706228907897623E-2,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.009  |  EPS HR,  Houtwolcementplaat",false]
["45.02.010",1299,"EPS,  Houtwolcementplaat",60,"Afwerklagen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; EPS;  Houtwolcementplaat",50,2.7718770862476831,2.786510635750429,3.9559184942773655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.548847407531251E-4,-3.3899734953937062E-2,-2.1247884232336124E-2,2.7718770862476831,2.786510635750429,3.9559184942773655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.548847407531251E-4,-3.3899734953937062E-2,-2.1247884232336124E-2,2.7718770862476831,2.786510635750429,3.9559184942773655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.548847407531251E-4,-3.3899734953937062E-2,-2.1247884232336124E-2,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.010  |  EPS,  Houtwolcementplaat",false]
["45.02.011",1300,"EPS, Steenwol,  Houtwolcementplaat",60,"Afwerklagen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; EPS; Steenwol;  Houtwolcementplaat",50,1.9458333676504938,2.1352220152884041,3.9240485667492907E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20451659485080775,-2.4112538454595499E-2,1.9458333676504938,2.1352220152884041,3.9240485667492907E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20451659485080775,-2.4112538454595499E-2,1.9458333676504938,2.1352220152884041,3.9240485667492907E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20451659485080775,-2.4112538454595499E-2,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.011  |  EPS, Steenwol,  Houtwolcementplaat",false]
["45.02.012",1301,"Glaswol,  Houtwolcementplaat",60,"Afwerklagen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Glaswol;  Houtwolcementplaat",50,1.2838479242258318,1.5999711297658685,4.0515282768615907E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.33252594985405748,-2.4112538454595499E-2,1.2838479242258318,1.5999711297658685,4.0515282768615907E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.33252594985405748,-2.4112538454595499E-2,1.2838479242258318,1.5999711297658685,4.0515282768615907E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.33252594985405748,-2.4112538454595499E-2,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.012  |  Glaswol,  Houtwolcementplaat",false]
["45.02.013",1302,"PIR, Houtwolcementplaat",60,"Afwerklagen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; PIR; Houtwolcementplaat",50,1.751421447802892,1.881090050677243,3.7838208856257605E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14339427327601331,-2.4112538454595499E-2,1.751421447802892,1.881090050677243,3.7838208856257605E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14339427327601331,-2.4112538454595499E-2,1.751421447802892,1.881090050677243,3.7838208856257605E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14339427327601331,-2.4112538454595499E-2,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.013  |  PIR, Houtwolcementplaat",false]
["45.02.014",1303,"Resolschuim, Houtwolcementplaat",60,"Afwerklagen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Resolschuim; Houtwolcementplaat",50,1.9882348343722944,2.0240583453205989,3.3376419002327101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.5087391496035974E-2,-2.4112538454595499E-2,1.9882348343722944,2.0240583453205989,3.3376419002327101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.5087391496035974E-2,-2.4112538454595499E-2,1.9882348343722944,2.0240583453205989,3.3376419002327101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.5087391496035974E-2,-2.4112538454595499E-2,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.014  |  Resolschuim, Houtwolcementplaat",false]
["45.02.015",1304,"Steenwol, Houtwolcementplaat",60,"Afwerklagen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Steenwol; Houtwolcementplaat",50,1.5349592453031131,1.7871984613071115,4.9519493393122935E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22961095654085176,-7.2147752856270009E-2,1.5349592453031131,1.7871984613071115,4.9519493393122935E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22961095654085176,-7.2147752856270009E-2,1.5349592453031131,1.7871984613071115,4.9519493393122935E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22961095654085176,-7.2147752856270009E-2,null,"45.02  Afwerklagen","45.02.015  |  Steenwol, Houtwolcementplaat",false]
["45.03.001",786,"Glaswoltegels",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,20,null,20,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Glaswoltegels",25,0.25329220180065898,0.24752062042975412,3.0232040895471438E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7483772813576952E-3,0,0.25329220180065898,0.24752062042975412,3.0232040895471438E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7483772813576952E-3,0,0.25329220180065898,0.24752062042975412,3.0232040895471438E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7483772813576952E-3,0,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.001  |  Glaswoltegels",false]
["45.03.002",787,"Kunststofroosters",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,9,null,9,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Kunststofroosters",25,0.47504042398022711,0.457932119929713,4.3570743777668255E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0946352705828601E-3,4.1129770755078711E-2,-2.1283905811748577E-2,0.47504042398022711,0.457932119929713,4.3570743777668255E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0946352705828601E-3,4.1129770755078711E-2,-2.1283905811748577E-2,0.47504042398022711,0.457932119929713,4.3570743777668255E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0946352705828601E-3,4.1129770755078711E-2,-2.1283905811748577E-2,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.002  |  Kunststofroosters",false]
["45.03.003",788,"Aluminiumroosters",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,9,null,9,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Aluminiumroosters",25,0.68647539934626145,2.9457988219083062,7.7443923893222256E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.56698906607610422,8.8844935304975851E-4,-1.7009671982283123,0.68647539934626145,2.9457988219083062,7.7443923893222256E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.56698906607610422,8.8844935304975851E-4,-1.7009671982283123,0.68647539934626145,2.9457988219083062,7.7443923893222256E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.56698906607610422,8.8844935304975851E-4,-1.7009671982283123,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.003  |  Aluminiumroosters",false]
["45.03.004",789,"Europees naaldhouten delen",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,12,null,12,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Europees naaldhouten delen",25,3.567142734362061E-2,0.225978835440072,1.8429923804806802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20873733190125815,0,3.567142734362061E-2,0.225978835440072,1.8429923804806802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20873733190125815,0,3.567142734362061E-2,0.225978835440072,1.8429923804806802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20873733190125815,0,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.004  |  Europees naaldhouten delen",false]
["45.03.005",1305,"Houtwolcementplaten",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,25,null,25,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Houtwolcementplaten",25,0.60795722738320146,0.99086824515656247,4.1829279880598445E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.42474029765395932,0,0.60795722738320146,0.99086824515656247,4.1829279880598445E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.42474029765395932,0,0.60795722738320146,0.99086824515656247,4.1829279880598445E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.42474029765395932,0,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.005  |  Houtwolcementplaten",false]
["45.03.006",1306,"Meranti multiplex; 18 mm, incl. vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Meranti multiplex; 18 mm; incl. vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",25,1.9279086910509133,2.433879333766328,4.7417225493661001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.53257893738526729,-2.0808930823808403E-2,1.9279086910509133,2.433879333766328,4.7417225493661001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.53257893738526729,-2.0808930823808403E-2,1.9279086910509133,2.433879333766328,4.7417225493661001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.53257893738526729,-2.0808930823808403E-2,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.006  |  Meranti multiplex; 18 mm, incl. vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",false]
["45.03.007",1307,"Meranti multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,18,null,18,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Meranti multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",25,2.5595754300859714,3.005314590948331,4.3024402162901258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.48876356302526025,0,2.5595754300859714,3.005314590948331,4.3024402162901258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.48876356302526025,0,2.5595754300859714,3.005314590948331,4.3024402162901258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.48876356302526025,0,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.007  |  Meranti multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",false]
["45.03.008",1308,"RVS platen; 0,6 mm, incl stalen L-liggers; 25,6 mm",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; RVS platen; 0;6 mm; incl stalen L-liggers; 25;6 mm",25,37.139892183383083,46.281332048787107,1.893073695167655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0173237983999999E-3,0,-9.1613879261541022,37.139892183383083,46.281332048787107,1.893073695167655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0173237983999999E-3,0,-9.1613879261541022,37.139892183383083,46.281332048787107,1.893073695167655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0173237983999999E-3,0,-9.1613879261541022,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.008  |  RVS platen; 0,6 mm, incl stalen L-liggers; 25,6 mm",false]
["45.03.009",1309,"RVS platen; 0,6 mm",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,0.6,null,0.6,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; RVS platen; 0;6 mm",25,37.163196535286048,46.181690931403267,1.5163711517858084E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.0336581076350697,37.163196535286048,46.181690931403267,1.5163711517858084E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.0336581076350697,37.163196535286048,46.181690931403267,1.5163711517858084E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.0336581076350697,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.009  |  RVS platen; 0,6 mm",false]
["45.03.010",1310,"RVS, strekplaat; 58% open, incl stalen liggers; 27 mm",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; RVS; strekplaat; 58% open; incl stalen liggers; 27 mm",25,51.948933930104886,64.684124399762425,2.4973275210999568E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0173237983999999E-3,0,-12.761181068666941,51.948933930104886,64.684124399762425,2.4973275210999568E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0173237983999999E-3,0,-12.761181068666941,51.948933930104886,64.684124399762425,2.4973275210999568E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0173237983999999E-3,0,-12.761181068666941,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.010  |  RVS, strekplaat; 58% open, incl stalen liggers; 27 mm",false]
["45.03.011",1311,"Schroten, incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Schroten; incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",25,7.071659329427081E-2,0.27035286130830427,2.2048890661023408E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22168515867505686,0,7.071659329427081E-2,0.27035286130830427,2.2048890661023408E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22168515867505686,0,7.071659329427081E-2,0.27035286130830427,2.2048890661023408E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22168515867505686,0,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.011  |  Schroten, incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",false]
["45.03.012",1312,"Spaanplaat (incl. regelwerk)",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Spaanplaat (incl. regelwerk)",25,0.31575232057636582,0.59383188465614833,2.7403038485740008E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.30548260256552262,0,0.31575232057636582,0.59383188465614833,2.7403038485740008E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.30548260256552262,0,0.31575232057636582,0.59383188465614833,2.7403038485740008E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.30548260256552262,0,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.012  |  Spaanplaat (incl. regelwerk)",false]
["45.03.013",1313,"Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0,6 mm, incl stalen L-liggers; 25,6 mm",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0;6 mm; incl stalen L-liggers; 25;6 mm",25,2.1596687913579307,2.4207022830889078,1.8739517386508101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.8752667383298954E-2,1.9470168290991601E-4,-0.25121504341709688,2.1596687913579307,2.4207022830889078,1.8739517386508101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.8752667383298954E-2,1.9470168290991601E-4,-0.25121504341709688,2.1596687913579307,2.4207022830889078,1.8739517386508101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.8752667383298954E-2,1.9470168290991601E-4,-0.25121504341709688,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.013  |  Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0,6 mm, incl stalen L-liggers; 25,6 mm",false]
["45.03.014",1314,"Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0,6 mm",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,0.6,null,0.6,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0;6 mm",25,2.0423809747793618,2.146351111740108,1.4915126083139101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9769991181698954E-2,1.9470168290991601E-4,-8.9309973545096843E-2,2.0423809747793618,2.146351111740108,1.4915126083139101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9769991181698954E-2,1.9470168290991601E-4,-8.9309973545096843E-2,2.0423809747793618,2.146351111740108,1.4915126083139101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9769991181698954E-2,1.9470168290991601E-4,-8.9309973545096843E-2,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.014  |  Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0,6 mm",false]
["45.03.015",1315,"Stalen strekplaat (verzinkt en gecoat); 58% open, incl stalen liggers; 27mm",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Stalen strekplaat (verzinkt en gecoat); 58% open; incl stalen liggers; 27mm",25,2.9766211812696755,3.279242727784951,2.4705567819763737E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0660663855978545E-2,2.725823560738824E-4,-0.28693903283513555,2.9766211812696755,3.279242727784951,2.4705567819763737E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0660663855978545E-2,2.725823560738824E-4,-0.28693903283513555,2.9766211812696755,3.279242727784951,2.4705567819763737E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0660663855978545E-2,2.725823560738824E-4,-0.28693903283513555,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.015  |  Stalen strekplaat (verzinkt en gecoat); 58% open, incl stalen liggers; 27mm",false]
["45.03.016",1316,"Steenwoltegels",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,25,null,25,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Steenwoltegels",25,0.37214895096207251,0.34123955454747112,6.5340939510536633E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.437530246354775E-2,0,0.37214895096207251,0.34123955454747112,6.5340939510536633E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.437530246354775E-2,0,0.37214895096207251,0.34123955454747112,6.5340939510536633E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.437530246354775E-2,0,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.016  |  Steenwoltegels",false]
["45.03.017",1317,"Vuren multiplex; 18 mm, incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Vuren multiplex; 18 mm; incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",25,1.3710454518305566,1.6938444887282029,3.3075758106027246E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.33506586417986489,-2.0808930823808403E-2,1.3710454518305566,1.6938444887282029,3.3075758106027246E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.33506586417986489,-2.0808930823808403E-2,1.3710454518305566,1.6938444887282029,3.3075758106027246E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.33506586417986489,-2.0808930823808403E-2,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.017  |  Vuren multiplex; 18 mm, incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",false]
["45.03.018",1318,"Vuren multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",103,"Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","m2",25,2,18,null,18,null,3,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Vuren multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",25,1.4347711079712411,1.7794760590381318,3.3272204339310302E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.37797715540620119,0,1.4347711079712411,1.7794760590381318,3.3272204339310302E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.37797715540620119,0,1.4347711079712411,1.7794760590381318,3.3272204339310302E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.37797715540620119,0,null,"45.03  Bekledingen en roosters, verlaagde plafonds","45.03.018  |  Vuren multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",false]
["45.04.001",784,"Stalen profiel",106,"Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","m1",25,2,60,27,60,27,3,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Stalen profiel",25,5.837733884953239E-2,0.13652236859975997,1.9030899581050501E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.2687266387367001E-5,5.0623969967999994E-4,0,-8.0567046674399984E-2,5.837733884953239E-2,0.13652236859975997,1.9030899581050501E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.2687266387367001E-5,5.0623969967999994E-4,0,-8.0567046674399984E-2,5.837733884953239E-2,0.13652236859975997,1.9030899581050501E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.2687266387367001E-5,5.0623969967999994E-4,0,-8.0567046674399984E-2,null,"45.04  Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","45.04.001  |  Stalen profiel",false]
["45.04.002",785,"Europees naaldhouten profiel",106,"Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","m1",25,2,50,30,50,30,3,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Europees naaldhouten profiel",25,7.3887018069621812E-3,2.8247354430008999E-2,2.3037404756008502E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3162393098647663E-2,0,7.3887018069621812E-3,2.8247354430008999E-2,2.3037404756008502E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3162393098647663E-2,0,7.3887018069621812E-3,2.8247354430008999E-2,2.3037404756008502E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3162393098647663E-2,0,null,"45.04  Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","45.04.002  |  Europees naaldhouten profiel",false]
["45.04.003",978,"Quick-Lock, vaste ophangsystemen, profielen en ophangbeugels",106,"Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","m2",75,2,24,null,24,null,1,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Quick-Lock; vaste ophangsystemen; profielen en ophangbeugels",75,0.18649029108556162,0.32341495562046302,7.4033486885147987E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.5927993702193307E-3,9.9901810685250011E-4,0,-0.14791983070048803,0.18649029108556162,0.32341495562046302,7.4033486885147987E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.5927993702193307E-3,9.9901810685250011E-4,0,-0.14791983070048803,0.18649029108556162,0.32341495562046302,7.4033486885147987E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.5927993702193307E-3,9.9901810685250011E-4,0,-0.14791983070048803,null,"45.04  Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","45.04.003  |  Quick-Lock, vaste ophangsystemen, profielen en ophangbeugels",false]
["45.04.004",979,"Quick-Lock, vrijhangende ophangsystemen, profielen en ophangbeugels",106,"Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","m2",75,2,38,null,38,null,1,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Quick-Lock; vrijhangende ophangsystemen; profielen en ophangbeugels",75,0.22117653189261438,0.38465722343811837,8.8392005009615988E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.0956631190004521E-3,1.1927739354300002E-3,0,-0.17660832910089602,0.22117653189261438,0.38465722343811837,8.8392005009615988E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.0956631190004521E-3,1.1927739354300002E-3,0,-0.17660832910089602,0.22117653189261438,0.38465722343811837,8.8392005009615988E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.0956631190004521E-3,1.1927739354300002E-3,0,-0.17660832910089602,null,"45.04  Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","45.04.004  |  Quick-Lock, vrijhangende ophangsystemen, profielen en ophangbeugels",false]
["45.04.005",1319,"Aluminium profiel",106,"Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","m1",25,2,38,24,38,24,3,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Aluminium profiel",25,0.10083673866018597,0.43270996489186758,1.1375779411581203E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.3285327243402846E-2,1.3050480077160206E-4,-0.24985598173020851,0.10083673866018597,0.43270996489186758,1.1375779411581203E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.3285327243402846E-2,1.3050480077160206E-4,-0.24985598173020851,0.10083673866018597,0.43270996489186758,1.1375779411581203E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.3285327243402846E-2,1.3050480077160206E-4,-0.24985598173020851,null,"45.04  Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","45.04.005  |  Aluminium profiel",false]
["45.04.006",1320,"Staal, akoestische veerregel, verzinkt",106,"Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Staal; akoestische veerregel; verzinkt",25,0.31857651957028504,0.33479408366886304,2.3265047095494752E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6436097356068887E-3,3.0370134300051005E-5,-1.393082920682066E-2,0.31857651957028504,0.33479408366886304,2.3265047095494752E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6436097356068887E-3,3.0370134300051005E-5,-1.393082920682066E-2,0.31857651957028504,0.33479408366886304,2.3265047095494752E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6436097356068887E-3,3.0370134300051005E-5,-1.393082920682066E-2,null,"45.04  Verlaagde plafonds, bevestigingsprofielen","45.04.006  |  Staal, akoestische veerregel, verzinkt",false]
["47.01.001",364,"Volkern; op regelwerk, geisoleerd",61,"Bekledingen, buiten","m1",25,2,8,null,8,null,3,"Bekledingen buiten; Volkern; op regelwerk; geisoleerd",25,0.4894280423219835,0.55274235068660182,2.0244196827737895E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.3558505192356081E-2,0,0.4894280423219835,0.55274235068660182,2.0244196827737895E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.3558505192356081E-2,0,0.4894280423219835,0.55274235068660182,2.0244196827737895E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.3558505192356081E-2,0,null,"47.01  Bekledingen, buiten","47.01.001  |  Volkern; op regelwerk, geisoleerd",false]
["47.01.002",365,"Europees naaldhouten delen; op regelwerk, geisoleerd; duurzame bosbouw",61,"Bekledingen, buiten","m1",50,2,22,null,22,null,3,"Bekledingen buiten; Europees naaldhouten delen; op regelwerk; geisoleerd; duurzame bosbouw",50,0.22375590399142198,0.35913265289940732,1.8584033766198885E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15396078267418425,0,0.22375590399142198,0.35913265289940732,1.8584033766198885E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15396078267418425,0,0.22375590399142198,0.35913265289940732,1.8584033766198885E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15396078267418425,0,null,"47.01  Bekledingen, buiten","47.01.002  |  Europees naaldhouten delen; op regelwerk, geisoleerd; duurzame bosbouw",false]
["47.01.004",367,"Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd; duurzame bosbouw",61,"Bekledingen, buiten","m1",20,2,22,null,22,null,3,"Bekledingen buiten; Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk; geisoleerd; duurzame bosbouw",20,0.61002212991896998,0.81658041333118925,2.2929921148996672E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22948820456121596,0,0.61002212991896998,0.81658041333118925,2.2929921148996672E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22948820456121596,0,0.61002212991896998,0.81658041333118925,2.2929921148996672E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22948820456121596,0,null,"47.01  Bekledingen, buiten","47.01.004  |  Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd; duurzame bosbouw",false]
["47.01.005",368,"Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd; standaard bosbouw",61,"Bekledingen, buiten","m1",20,2,22,null,22,null,3,"Bekledingen buiten; Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk; geisoleerd; standaard bosbouw",20,0.61456812740978406,0.82112641082200322,2.2929921148996672E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22948820456121596,0,0.61456812740978406,0.82112641082200322,2.2929921148996672E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22948820456121596,0,0.61456812740978406,0.82112641082200322,2.2929921148996672E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22948820456121596,0,null,"47.01  Bekledingen, buiten","47.01.005  |  Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd; standaard bosbouw",false]
["47.03.001",369,"Pvc; gerecycled pvc; folie",62,"Waterkeringen","m1",50,2,50,1,50,1,3,"Waterkeringen; Pvc; gerecycled pvc; folie",50,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,null,"47.03  Waterkeringen","47.03.001  |  Pvc; gerecycled pvc; folie",false]
["47.03.002",370,"Polyetheen; folie",62,"Waterkeringen","m1",50,2,50,1,50,1,3,"Waterkeringen; Polyetheen; folie",50,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,null,"47.03  Waterkeringen",{"$f":"A905&\"  |  \"&C905","v":"47.03.002  |  Polyetheen; folie"},false]
["47.03.004",372,"EPDM; folie",62,"Waterkeringen","m1",50,2,50,1,50,1,3,"Waterkeringen; EPDM; folie",50,0.61980233028107934,0.49615402310838003,3.824391303369E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.11982391586933039,0,0.61980233028107934,0.49615402310838003,3.824391303369E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.11982391586933039,0,0.61980233028107934,0.49615402310838003,3.824391303369E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.11982391586933039,0,null,{"$f":"LEFT(A906,5)&\"  \"&E906","v":"47.03  Waterkeringen"},"47.03.004  |  EPDM; folie",{"$f":"ISERROR(SUM(O906:AC906))","v":false}]
["47.03.009",948,"EPDM aluminium versterkt",62,"Waterkeringen","m1",50,2,300,2.2999999999999998,300,2.2999999999999998,3,"Waterkeringen; EPDM aluminium versterkt",50,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,null,"47.03  Waterkeringen","47.03.009  |  EPDM aluminium versterkt",false]
["47.03.010",949,"PIB aluminium versterkt",62,"Waterkeringen","m1",25,2,300,1.76,300,1.76,3,"Waterkeringen; PIB aluminium versterkt",25,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,null,"47.03  Waterkeringen","47.03.010  |  PIB aluminium versterkt",false]
["47.03.011",950,"MS polymeer aluminium versterkt",62,"Waterkeringen","m1",50,2,300,2,300,2,3,"Waterkeringen; MS polymeer aluminium versterkt",50,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,null,"47.03  Waterkeringen","47.03.011  |  MS polymeer aluminium versterkt",false]
["47.03.012",951,"Combinatie PVC/Lood",62,"Waterkeringen","m1",100,2,50,1.3,50,1.3,3,"Waterkeringen; Combinatie PVC/Lood",100,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,null,"47.03  Waterkeringen","47.03.012  |  Combinatie PVC/Lood",false]
["47.03.013",1038,"Ubiflex",62,"Waterkeringen","m1",50,2,300,null,300,null,1,"Waterkeringen; Ubiflex",50,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,null,"47.03  Waterkeringen","47.03.013  |  Ubiflex",false]
["47.03.014",1115,"Loodslab; Stichting Bouwlood",62,"Waterkeringen","m1",50,2,0.5,1.3,0.5,1.3,2,"Waterkeringen; Loodslab; Stichting Bouwlood",50,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"47.03  Waterkeringen","47.03.014  |  Loodslab; Stichting Bouwlood",false]
["47.04.001",378,"Pvc; 1-laags; verkleefd",63,"Plat dakbedekkingen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Plat dakbedekkingen; Pvc; 1-laags; verkleefd",25,1.3060110373786653,0.87377323314234201,9.2028209776308014E-3,0,0,0.13867160747714821,0,0,0,0,0,0,0.28436337578154425,0,1.3060110373786653,0.87377323314234201,9.2028209776308014E-3,0,0,0.13867160747714821,0,0,0,0,0,0,0.28436337578154425,0,1.3060110373786653,0.87377323314234201,9.2028209776308014E-3,0,0,0.13867160747714821,0,0,0,0,0,0,0.28436337578154425,0,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.001  |  Pvc; 1-laags; verkleefd",false]
["47.04.005",382,"Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",63,"Plat dakbedekkingen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Plat dakbedekkingen; Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",25,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.005  |  Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",false]
["47.04.007",384,"Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",63,"Plat dakbedekkingen","m2",60,2,1,null,1,null,3,"Plat dakbedekkingen; Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",60,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.007  |  Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",false]
["47.04.012",377,"Stalen dakplaat verzinkt",63,"Plat dakbedekkingen","m2",100,3,18,null,null,null,3,"Plat dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak0.7",100,0.15879676431821774,0.51931631609738393,2.3759789779978198E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7519579559956406E-5,2.1807923435999999E-5,0,-0.36296485826015995,0.15879676431821774,0.51931631609738393,2.3759789779978198E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7519579559956406E-5,2.1807923435999999E-5,0,-0.36296485826015995,0.15879676431821774,0.51931631609738393,2.3759789779978198E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7519579559956406E-5,2.1807923435999999E-5,0,-0.36296485826015995,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.012  |  Stalen dakplaat verzinkt",false]
["47.04.015",388,"EPDM, sbs cachering; mechanisch bevestigd",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; mechanisch bevestigd",50,1.2268837742346299,0.99444957272046108,1.2505152515778E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9557635354877502E-3,0.23175210314034181,-8.8672906064632528E-3,1.2268837742346299,0.99444957272046108,1.2505152515778E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9557635354877502E-3,0.23175210314034181,-8.8672906064632528E-3,1.2268837742346299,0.99444957272046108,1.2505152515778E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9557635354877502E-3,0.23175210314034181,-8.8672906064632528E-3,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.015  |  EPDM, sbs cachering; mechanisch bevestigd",false]
["47.04.017",389,"EPDM, sbs cachering; verkleefd",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; verkleefd",50,1.2376206852994167,0.97638049912243108,1.1567266077094652E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.24967292009989095,0,1.2376206852994167,0.97638049912243108,1.1567266077094652E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.24967292009989095,0,1.2376206852994167,0.97638049912243108,1.1567266077094652E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.24967292009989095,0,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.017  |  EPDM, sbs cachering; verkleefd",false]
["47.04.018",390,"EPDM, sbs cachering; zelfklevend",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; zelfklevend",50,0.99814207629914897,0.78885518037457947,9.2225499803862757E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20006434594418315,0,0.99814207629914897,0.78885518037457947,9.2225499803862757E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20006434594418315,0,0.99814207629914897,0.78885518037457947,9.2225499803862757E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20006434594418315,0,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.018  |  EPDM, sbs cachering; zelfklevend",false]
["47.04.019",661,"POCB, mechanisch bevestigd",63,"Plat dakbedekkingen","m2",30,2,3,null,3,null,3,"Plat dakbedekkingen; POCB; mechanisch bevestigd",30,1.0917874797375968,0.82280532302538056,1.2224461619590354E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2325988128797201E-4,0.25725073461777781,-3.6977964386391616E-4,1.0917874797375968,0.82280532302538056,1.2224461619590354E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2325988128797201E-4,0.25725073461777781,-3.6977964386391616E-4,1.0917874797375968,0.82280532302538056,1.2224461619590354E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2325988128797201E-4,0.25725073461777781,-3.6977964386391616E-4,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.019  |  POCB, mechanisch bevestigd",false]
["47.04.020",804,"DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags losliggend incl. ballast",63,"Plat dakbedekkingen","m2",90,1,{"$nulls":4},2,"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags losliggend incl. ballast",90,0.95831901565348843,0.13765762399806944,5.0315142989049155E-3,0,0,0.46600828434199532,0,0,0,0,6.1468352523519024E-2,0.30926217597280847,0,-2.110893548180864E-2,0.95831901565348843,0.13765762399806944,5.0315142989049155E-3,0,0,0.46600828434199532,0,0,0,0,6.1468352523519024E-2,0.30926217597280847,0,-2.110893548180864E-2,0.95831901565348843,0.13765762399806944,5.0315142989049155E-3,0,0,0.46600828434199532,0,0,0,0,6.1468352523519024E-2,0.30926217597280847,0,-2.110893548180864E-2,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.020  |  DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags losliggend incl. ballast",false]
["47.04.021",803,"DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode)",63,"Plat dakbedekkingen","m2",90,1,{"$nulls":4},2,"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode)",90,0.96249043228123932,0.15137901684182994,5.1409082769271544E-3,0,0,0.50717358958305014,0,0,0,0,7.248432034854496E-3,0.32126759657096043,0,-2.9719111026382885E-2,0.96249043228123932,0.15137901684182994,5.1409082769271544E-3,0,0,0.50717358958305014,0,0,0,0,7.248432034854496E-3,0.32126759657096043,0,-2.9719111026382885E-2,0.96249043228123932,0.15137901684182994,5.1409082769271544E-3,0,0,0.50717358958305014,0,0,0,0,7.248432034854496E-3,0.32126759657096043,0,-2.9719111026382885E-2,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.021  |  DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode)",false]
["47.04.022",802,"DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd incl. bevestigers",63,"Plat dakbedekkingen","m2",90,1,{"$nulls":4},2,"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd incl. bevestigers",90,0.97032475109415284,0.15970007807980335,4.7883134967375701E-3,0,0,0.51252519513498607,0,0,0,0,7.1155061753577454E-3,0.31533547995487232,0,-2.9139821747604319E-2,0.97032475109415284,0.15970007807980335,4.7883134967375701E-3,0,0,0.51252519513498607,0,0,0,0,7.1155061753577454E-3,0.31533547995487232,0,-2.9139821747604319E-2,0.97032475109415284,0.15970007807980335,4.7883134967375701E-3,0,0,0.51252519513498607,0,0,0,0,7.1155061753577454E-3,0.31533547995487232,0,-2.9139821747604319E-2,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.022  |  DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd incl. bevestigers",false]
["47.04.023",801,"DAK en MILIEU Bitumen gemod. eenlaags volledig gekleefd (brandmethode)",63,"Plat dakbedekkingen","m2",90,1,{"$nulls":4},2,"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. eenlaags volledig gekleefd (brandmethode)",90,0.80754704371063868,9.5165043666356197E-2,3.1326544890605107E-3,0,0,0.53666895592504038,0,0,0,0,4.1853496139498646E-3,0.18554604753308129,0,-1.7151007516849608E-2,0.80754704371063868,9.5165043666356197E-2,3.1326544890605107E-3,0,0,0.53666895592504038,0,0,0,0,4.1853496139498646E-3,0.18554604753308129,0,-1.7151007516849608E-2,0.80754704371063868,9.5165043666356197E-2,3.1326544890605107E-3,0,0,0.53666895592504038,0,0,0,0,4.1853496139498646E-3,0.18554604753308129,0,-1.7151007516849608E-2,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.023  |  DAK en MILIEU Bitumen gemod. eenlaags volledig gekleefd (brandmethode)",false]
["47.04.024",833,"Vekudak PVC-dakbaan",63,"Plat dakbedekkingen","m2",90,2,1.2,null,1.2,null,2,"Plat dakbedekkingen; Vekudak PVC-dakbaan",90,0.67605443605172999,0.58189816799999994,6.1638541153199999E-3,0,0,2.1750785659999997E-4,0,0,0,0,1.4475717998100003E-3,9.0245614880000005E-2,0,-3.9182806000000008E-3,0.67605443605172999,0.58189816799999994,6.1638541153199999E-3,0,0,2.1750785659999997E-4,0,0,0,0,1.4475717998100003E-3,9.0245614880000005E-2,0,-3.9182806000000008E-3,0.67605443605172999,0.58189816799999994,6.1638541153199999E-3,0,0,2.1750785659999997E-4,0,0,0,0,1.4475717998100003E-3,9.0245614880000005E-2,0,-3.9182806000000008E-3,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.024  |  Vekudak PVC-dakbaan",false]
["47.04.025",980,"Icopal Universal, mechanisch bevestigd",63,"Plat dakbedekkingen","m2",30,1,{"$nulls":4},1,"Plat dakbedekkingen; Icopal Universal; mechanisch bevestigd",30,0.56874603535646628,0.90008486363863205,9.708547207119814E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.34104737548928554,0.56874603535646628,0.90008486363863205,9.708547207119814E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.34104737548928554,0.56874603535646628,0.90008486363863205,9.708547207119814E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.34104737548928554,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.025  |  Icopal Universal, mechanisch bevestigd",false]
["47.04.026",1057,"HERTALAN EASY COVER",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,2,1.2,null,1.2,null,1,"Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY COVER",50,0.72124745820599978,0.67327779519999986,4.8546947360000011E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.5026768539999998E-3,0.10050004841599999,0,-6.1887756999999988E-2,0.72124745820599978,0.67327779519999986,4.8546947360000011E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.5026768539999998E-3,0.10050004841599999,0,-6.1887756999999988E-2,0.72124745820599978,0.67327779519999986,4.8546947360000011E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.5026768539999998E-3,0.10050004841599999,0,-6.1887756999999988E-2,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.026  |  HERTALAN EASY COVER",false]
["47.04.027",1116,"HERTALAN EASY COVER FR",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,2,1.2,null,1.2,null,1,"Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY COVER FR",50,0.70569474413399991,0.65650552359999992,5.0950145660000005E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7209496879999993E-3,0.10530004928,0,-6.5926792999999997E-2,0.70569474413399991,0.65650552359999992,5.0950145660000005E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7209496879999993E-3,0.10530004928,0,-6.5926792999999997E-2,0.70569474413399991,0.65650552359999992,5.0950145660000005E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7209496879999993E-3,0.10530004928,0,-6.5926792999999997E-2,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.027  |  HERTALAN EASY COVER FR",false]
["47.04.028",1117,"HERTALAN EASY WELD MF",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,2,1.3,null,1.3,null,1,"Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY WELD MF",50,0.66642684847600009,0.65226665800000005,5.802578452E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7028418880000001E-3,8.72E-2,0,-8.3545229863999995E-2,0.66642684847600009,0.65226665800000005,5.802578452E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7028418880000001E-3,8.72E-2,0,-8.3545229863999995E-2,0.66642684847600009,0.65226665800000005,5.802578452E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7028418880000001E-3,8.72E-2,0,-8.3545229863999995E-2,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.028  |  HERTALAN EASY WELD MF",false]
["47.04.029",1321,"Plantaardig membraan; enkel laags (3,0 mm); mechanisch bevestigd",63,"Plat dakbedekkingen","m2",35,2,3,null,3,null,3,"Plat dakbedekkingen; Plantaardig membraan; enkel laags (3;0 mm); mechanisch bevestigd",35,1.4641849815626,1.4342490761445348,1.3130562054888118E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4828908666772198E-4,2.27711997270925E-2,-6.1141454505831703E-3,1.4641849815626,1.4342490761445348,1.3130562054888118E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4828908666772198E-4,2.27711997270925E-2,-6.1141454505831703E-3,1.4641849815626,1.4342490761445348,1.3130562054888118E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4828908666772198E-4,2.27711997270925E-2,-6.1141454505831703E-3,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.029  |  Plantaardig membraan; enkel laags (3,0 mm); mechanisch bevestigd",false]
["47.04.030",1322,"Plantaardige membraan; 3,0 mm boven laag en 2,5 mm onder laag; koud verlijmd",63,"Plat dakbedekkingen","m2",35,1,{"$nulls":4},3,"Plat dakbedekkingen; Plantaardige membraan; 3;0 mm boven laag en 2;5 mm onder laag; koud verlijmd",35,0.9184390613288469,0.89069779442242547,1.2473889634488557E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5267377271932879E-2,0,0.9184390613288469,0.89069779442242547,1.2473889634488557E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5267377271932879E-2,0,0.9184390613288469,0.89069779442242547,1.2473889634488557E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5267377271932879E-2,0,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.030  |  Plantaardige membraan; 3,0 mm boven laag en 2,5 mm onder laag; koud verlijmd",false]
["47.04.031",1323,"TPO-banen (1,2 mm); mechanisch bevestigd",63,"Plat dakbedekkingen","m2",30,2,1.2,null,1.2,null,3,"Plat dakbedekkingen; TPO-banen (1;2 mm); mechanisch bevestigd",30,1.6676862929759295,1.5272759751204708,6.0780174561436504E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4359083007318198E-4,0.13582999119987688,-2.2412816306347744E-3,1.6676862929759295,1.5272759751204708,6.0780174561436504E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4359083007318198E-4,0.13582999119987688,-2.2412816306347744E-3,1.6676862929759295,1.5272759751204708,6.0780174561436504E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4359083007318198E-4,0.13582999119987688,-2.2412816306347744E-3,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.031  |  TPO-banen (1,2 mm); mechanisch bevestigd",false]
["47.04.032",1324,"Zinkplaten (0,8 mm)",63,"Plat dakbedekkingen","m2",75,2,0.8,null,0.8,null,3,"Plat dakbedekkingen; Zinkplaten (0;8 mm)",75,3.954860544375622,6.7624067531260392,2.2316422767657836E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.70454129198091953,7.8772246651566467E-4,-2.1261090620036707,3.954860544375622,6.7624067531260392,2.2316422767657836E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.70454129198091953,7.8772246651566467E-4,-2.1261090620036707,3.954860544375622,6.7624067531260392,2.2316422767657836E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.70454129198091953,7.8772246651566467E-4,-2.1261090620036707,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.032  |  Zinkplaten (0,8 mm)",false]
["47.04.034",2020,"DBM Koper, plat dak",63,"Plat dakbedekkingen","m2",75,2,0.6,null,0.6,null,2,"Plat dakbedekkingen; DBM Koper; plat dak",75,6.5725739358427493,1.3579649679750001,1.358646351909E-2,0,6.0039993749999994,0,0,0,0,0,1.4644044228659997E-2,0,0,-0.81762091487999999,6.5725739358427493,1.3579649679750001,1.358646351909E-2,0,6.0039993749999994,0,0,0,0,0,1.4644044228659997E-2,0,0,-0.81762091487999999,6.5725739358427493,1.3579649679750001,1.358646351909E-2,0,6.0039993749999994,0,0,0,0,0,1.4644044228659997E-2,0,0,-0.81762091487999999,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.034  |  DBM Koper, plat dak",false]
["47.04.035",2031,"Resitrix CL",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Plat dakbedekkingen; Resitrix CL",50,2.61761991904,2.0462081448,2.006258168E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8207542320000002E-2,0.70102293024000006,0,-0.16788127999999999,2.61761991904,2.0462081448,2.006258168E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8207542320000002E-2,0.70102293024000006,0,-0.16788127999999999,2.61761991904,2.0462081448,2.006258168E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8207542320000002E-2,0.70102293024000006,0,-0.16788127999999999,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.035  |  Resitrix CL",false]
["47.04.036",2032,"Resitrix MB",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Plat dakbedekkingen; Resitrix MB",50,2.8118733376799998,2.7298821720000004,2.1326360799999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.881114888E-2,0.67,0,-0.62814634400000002,2.8118733376799998,2.7298821720000004,2.1326360799999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.881114888E-2,0.67,0,-0.62814634400000002,2.8118733376799998,2.7298821720000004,2.1326360799999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.881114888E-2,0.67,0,-0.62814634400000002,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.036  |  Resitrix MB",false]
["47.04.037",2033,"Resitrix SKw",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Plat dakbedekkingen; Resitrix SKw",50,2.5917504194399998,2.1308779455999995,1.6250630640000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4649298240000004E-2,0.56501870496000006,0,-0.13504616,2.5917504194399998,2.1308779455999995,1.6250630640000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4649298240000004E-2,0.56501870496000006,0,-0.13504616,2.5917504194399998,2.1308779455999995,1.6250630640000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4649298240000004E-2,0.56501870496000006,0,-0.13504616,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.037  |  Resitrix SKw",false]
["47.04.038",2034,"Resitrix SKp",63,"Plat dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},1,"Plat dakbedekkingen; Resitrix SKp",50,2.5507313258400006,2.0898588520000003,1.6250630640000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4649298240000004E-2,0.56501870496000006,0,-0.13504616,2.5507313258400006,2.0898588520000003,1.6250630640000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4649298240000004E-2,0.56501870496000006,0,-0.13504616,2.5507313258400006,2.0898588520000003,1.6250630640000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4649298240000004E-2,0.56501870496000006,0,-0.13504616,null,"47.04  Plat dakbedekkingen","47.04.038  |  Resitrix SKp",false]
["47.05.001",394,"Betonpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Hellend dakbedekkingen; Betonpan",50,2.0886646602910912,2.1659186835634214,0.13762070587557748,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630005E-6,1.4377577929164452E-3,-3.4381765709759045E-2,-0.18193280542315066,2.0886646602910912,2.1659186835634214,0.13762070587557748,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630005E-6,1.4377577929164452E-3,-3.4381765709759045E-2,-0.18193280542315066,2.0886646602910912,2.1659186835634214,0.13762070587557748,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630005E-6,1.4377577929164452E-3,-3.4381765709759045E-2,-0.18193280542315066,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.001  |  Betonpan",false]
["47.05.002",395,"Natuursteen lei",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",50,2,5,null,5,null,3,"Hellend dakbedekkingen; Natuursteen lei",50,4.6839323477892689,4.5607726594029607,0.11779125214376521,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2652268577664717E-3,3.0752881147628639E-4,3.7956805732994154E-3,4.6839323477892689,4.5607726594029607,0.11779125214376521,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2652268577664717E-3,3.0752881147628639E-4,3.7956805732994154E-3,4.6839323477892689,4.5607726594029607,0.11779125214376521,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2652268577664717E-3,3.0752881147628639E-4,3.7956805732994154E-3,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.002  |  Natuursteen lei",false]
["47.05.005",398,"DBM Zink dak (fels, roeven, losange)",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",100,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.005  |  DBM Zink dak (fels, roeven, losange)",true]
["47.05.007",400,"Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Hellend dakbedekkingen; Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",25,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.007  |  Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",false]
["47.05.009",402,"Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",60,2,1,null,1,null,3,"Hellend dakbedekkingen; Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",60,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.009  |  Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",false]
["47.05.010",403,"Keramiek; hol element+stalen profielen",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",25,2,30,null,30,null,3,"Hellend dakbedekkingen; Keramiek; hol element+stalen profielen",25,4.2680677689126849,4.503571905832314,0.15271604395895333,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10003390387251532,1.1915434611478868E-2,-0.30010171161754595,4.2680677689126849,4.503571905832314,0.15271604395895333,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10003390387251532,1.1915434611478868E-2,-0.30010171161754595,4.2680677689126849,4.503571905832314,0.15271604395895333,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10003390387251532,1.1915434611478868E-2,-0.30010171161754595,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.010  |  Keramiek; hol element+stalen profielen",false]
["47.05.011",393,"Stalen dakplaat verzinkt",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",100,3,18,null,null,null,3,"Hellend dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak0.7",100,0.15879676431821774,0.51931631609738393,2.3759789779978198E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7519579559956406E-5,2.1807923435999999E-5,0,-0.36296485826015995,0.15879676431821774,0.51931631609738393,2.3759789779978198E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7519579559956406E-5,2.1807923435999999E-5,0,-0.36296485826015995,0.15879676431821774,0.51931631609738393,2.3759789779978198E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7519579559956406E-5,2.1807923435999999E-5,0,-0.36296485826015995,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.011  |  Stalen dakplaat verzinkt",false]
["47.05.012",405,"Keramische pan - ongeglazuurd",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Hellend dakbedekkingen; Keramische pan - ongeglazuurd",75,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.012  |  Keramische pan - ongeglazuurd",false]
["47.05.013",391,"Bitumen shingles",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Hellend dakbedekkingen; Bitumen shingles",50,3.9021219882695504,1.974190035642825,3.6650416657286251E-2,0,0,1.1158465418850749,0,0,0,0,0,0,0.77543499408436423,0,3.9021219882695504,1.974190035642825,3.6650416657286251E-2,0,0,1.1158465418850749,0,0,0,0,0,0,0.77543499408436423,0,3.9021219882695504,1.974190035642825,3.6650416657286251E-2,0,0,1.1158465418850749,0,0,0,0,0,0,0.77543499408436423,0,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.013  |  Bitumen shingles",false]
["47.05.016",407,"Riet, schroefdak",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",40,1,{"$nulls":4},3,"Hellend dakbedekkingen; Riet; schroefdak",40,3.0985952124216065E-2,1.33751953259106,4.3768033805223004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.12675732508833032,-7.2315768052710026E-3,-1.4481326321393133,-2.1694730415813001E-2,3.0985952124216065E-2,1.33751953259106,4.3768033805223004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.12675732508833032,-7.2315768052710026E-3,-1.4481326321393133,-2.1694730415813001E-2,3.0985952124216065E-2,1.33751953259106,4.3768033805223004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.12675732508833032,-7.2315768052710026E-3,-1.4481326321393133,-2.1694730415813001E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.016  |  Riet, schroefdak",false]
["47.05.017",392,"Keramische pan - geglazuurd",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",100,1,{"$nulls":4},3,"Hellend dakbedekkingen; Keramische pan - geglazuurd",100,2.6302972891401555,2.5805449595234404,4.3768033805222997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4103719301942271E-3,3.4280809071490797E-4,4.2311157905826798E-3,2.6302972891401555,2.5805449595234404,4.3768033805222997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4103719301942271E-3,3.4280809071490797E-4,4.2311157905826798E-3,2.6302972891401555,2.5805449595234404,4.3768033805222997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4103719301942271E-3,3.4280809071490797E-4,4.2311157905826798E-3,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.017  |  Keramische pan - geglazuurd",false]
["47.05.018",662,"Houten shingles; Amerikaans naaldhout; duurzame bosbouw",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",35,2,30,null,30,null,3,"Hellend dakbedekkingen; Houten shingles; Amerikaans naaldhout; duurzame bosbouw",35,2.8889173440948173,3.3494016564556164,4.9071805943355369E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1317641276498681E-3,-0.50502906179355511,-3.3952923829496042E-3,2.8889173440948173,3.3494016564556164,4.9071805943355369E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1317641276498681E-3,-0.50502906179355511,-3.3952923829496042E-3,2.8889173440948173,3.3494016564556164,4.9071805943355369E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1317641276498681E-3,-0.50502906179355511,-3.3952923829496042E-3,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.018  |  Houten shingles; Amerikaans naaldhout; duurzame bosbouw",false]
["47.05.019",1325,"EPDM shingles",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",50,2,6.4,null,6.4,null,3,"Hellend dakbedekkingen; EPDM shingles",50,7.6200643200503917,6.0195190840297732,5.4262548105459704E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2941545593412801E-4,1.5667494862394258,-2.0596213780200247E-2,7.6200643200503917,6.0195190840297732,5.4262548105459704E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2941545593412801E-4,1.5667494862394258,-2.0596213780200247E-2,7.6200643200503917,6.0195190840297732,5.4262548105459704E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2941545593412801E-4,1.5667494862394258,-2.0596213780200247E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.019  |  EPDM shingles",false]
["47.05.020",1326,"Leien, vezelcement; 110mm overlap",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",35,2,4.3,null,4.3,null,3,"Hellend dakbedekkingen; Leien; vezelcement; 110mm overlap",35,0.96144158559636694,1.9830190185627279,9.6509311288704935E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9519900381799997E-4,-1.087216407977194,-3.1065535281690003E-2,0.96144158559636694,1.9830190185627279,9.6509311288704935E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9519900381799997E-4,-1.087216407977194,-3.1065535281690003E-2,0.96144158559636694,1.9830190185627279,9.6509311288704935E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9519900381799997E-4,-1.087216407977194,-3.1065535281690003E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.020  |  Leien, vezelcement; 110mm overlap",false]
["47.05.021",1327,"Staal verzinkt; trapezium",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",20,2,0.7,null,0.7,null,3,"Hellend dakbedekkingen; Staal verzinkt; trapezium",20,0.66587201030136389,2.1509961227066521,3.6997067367391535E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7846526165304606E-4,-0.10161712839374885,-1.4207825166405836,0.66587201030136389,2.1509961227066521,3.6997067367391535E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7846526165304606E-4,-0.10161712839374885,-1.4207825166405836,0.66587201030136389,2.1509961227066521,3.6997067367391535E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7846526165304606E-4,-0.10161712839374885,-1.4207825166405836,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.021  |  Staal verzinkt; trapezium",false]
["47.05.022",1328,"Stalen dakpanelementen; verzinkt en gecoat platen met leislag; 55 mm overlap",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",50,1,{"$nulls":4},3,"Hellend dakbedekkingen; Stalen dakpanelementen; verzinkt en gecoat platen met leislag; 55 mm overlap",50,0.92627677282889809,1.4862310979106179,3.0140452794218134E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3764281452743827E-3,-0.11543119450890063,-0.48004001151231146,0.92627677282889809,1.4862310979106179,3.0140452794218134E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3764281452743827E-3,-0.11543119450890063,-0.48004001151231146,0.92627677282889809,1.4862310979106179,3.0140452794218134E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3764281452743827E-3,-0.11543119450890063,-0.48004001151231146,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.022  |  Stalen dakpanelementen; verzinkt en gecoat platen met leislag; 55 mm overlap",false]
["47.05.023",2021,"DBM Koperen fels dak",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",100,2,0.6,null,0.6,null,2,"Hellend dakbedekkingen; DBM Koperen fels dak",100,7.289419229288356,1.1545233555731986,1.1551026589311402E-2,0,6.8060248668722156,0,0,0,0,0,1.2450167331817447E-2,0,0,-0.69513018707818708,7.289419229288356,1.1545233555731986,1.1551026589311402E-2,0,6.8060248668722156,0,0,0,0,0,1.2450167331817447E-2,0,0,-0.69513018707818708,7.289419229288356,1.1545233555731986,1.1551026589311402E-2,0,6.8060248668722156,0,0,0,0,0,1.2450167331817447E-2,0,0,-0.69513018707818708,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.023  |  DBM Koperen fels dak",false]
["47.05.024",2025,"Kingspan RW Trapezoidal QuadCoreâ„¢ & Kingspan SRW Sinusoidal QuadCoreâ„¢",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",50,2,115,null,115,null,1,"Hellend dakbedekkingen; Kingspan RW Trapezoidal QuadCoreâ„¢ & Kingspan SRW Sinusoidal QuadCoreâ„¢",50,3.8868834969692525,4.1728194179490004,7.0872201255520004E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7059471096940001E-2,0.31742422369056,0,-0.69129181702276787,3.8868834969692525,4.1728194179490004,7.0872201255520004E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7059471096940001E-2,0.31742422369056,0,-0.69129181702276787,3.8868834969692525,4.1728194179490004,7.0872201255520004E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7059471096940001E-2,0.31742422369056,0,-0.69129181702276787,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.024  |  Kingspan RW Trapezoidal QuadCoreâ„¢ & Kingspan SRW Sinusoidal QuadCoreâ„¢",false]
["47.05.025",2097,"Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",100,1.2505946527280003,1.1833145047400002,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,1.2505946527280003,1.1833145047400002,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,1.2505946527280003,1.1833145047400002,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.025  |  Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",false]
["47.05.026",2100,"Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.2214813913279998,1.1542012433399997,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,1.2214813913279998,1.1542012433399997,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,1.2214813913279998,1.1542012433399997,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.026  |  Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["47.05.027",2103,"Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",100,1.1863556432960003,1.1270073563800003,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,1.1863556432960003,1.1270073563800003,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,1.1863556432960003,1.1270073563800003,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.027  |  Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",false]
["47.05.028",2105,"Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1613177016959999,1.1019694147800001,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,1.1613177016959999,1.1019694147800001,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,1.1613177016959999,1.1019694147800001,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.028  |  Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["47.05.029",2107,"Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1717263342740001,1.1109864735700001,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,1.1717263342740001,1.1109864735700001,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,1.1717263342740001,1.1109864735700001,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.029  |  Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["47.05.030",2109,"Madura geglazuurde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; Madura geglazuurde keramische dakpan",100,1.1995489253739999,1.13880906467,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,1.1995489253739999,1.13880906467,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,1.1995489253739999,1.13880906467,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.030  |  Madura geglazuurde keramische dakpan",false]
["47.05.031",2111,"Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1200307873140003,1.0661659745700001,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,1.1200307873140003,1.0661659745700001,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,1.1200307873140003,1.0661659745700001,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.031  |  Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["47.05.032",2113,"Modula geglazuurde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; Modula geglazuurde keramische dakpan",100,1.1465933291440003,1.0927285164,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,1.1465933291440003,1.0927285164,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,1.1465933291440003,1.0927285164,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.032  |  Modula geglazuurde keramische dakpan",false]
["47.05.033",2115,"VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.0644354665360001,1.0294891605200001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-0.10350138413999999,1.0644354665360001,1.0294891605200001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-0.10350138413999999,1.0644354665360001,1.0294891605200001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-0.10350138413999999,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.033  |  VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",false]
["47.05.034",2117,"VHV geglazuurde keramische dakpan",64,"Hellend dakbedekkingen","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Hellend dakbedekkingen; VHV geglazuurde keramische dakpan",100,1.1004742095160001,1.0521353044000001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-9.0108785039999986E-2,1.1004742095160001,1.0521353044000001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-9.0108785039999986E-2,1.1004742095160001,1.0521353044000001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-9.0108785039999986E-2,null,"47.05  Hellend dakbedekkingen","47.05.034  |  VHV geglazuurde keramische dakpan",false]
["47.06.001",408,"Grind",65,"Afwerklagen","m2",30,2,50,null,50,null,3,"Afwerklagen; Grind",30,9.3216190128311269E-2,4.8171513127237497E-2,7.3035250585171893E-2,0,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,0,0,-1.0836319552183126E-2,5.7204019991868756E-3,-3.2508958656549375E-2,9.3216190128311269E-2,4.8171513127237497E-2,7.3035250585171893E-2,0,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,0,0,-1.0836319552183126E-2,5.7204019991868756E-3,-3.2508958656549375E-2,9.3216190128311269E-2,4.8171513127237497E-2,7.3035250585171893E-2,0,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,0,0,-1.0836319552183126E-2,5.7204019991868756E-3,-3.2508958656549375E-2,null,"47.06  Afwerklagen","47.06.001  |  Grind",false]
["47.06.002",409,"Leislag",65,"Afwerklagen","m2",30,2,5,null,5,null,3,"Afwerklagen; Leislag",30,1.3741704274609861,0.86378270064450013,2.23089492696525E-2,0,0,0.43189135032225007,0,0,0,0,0,0,5.6187427224583218E-2,0,1.3741704274609861,0.86378270064450013,2.23089492696525E-2,0,0,0.43189135032225007,0,0,0,0,0,0,5.6187427224583218E-2,0,1.3741704274609861,0.86378270064450013,2.23089492696525E-2,0,0,0.43189135032225007,0,0,0,0,0,0,5.6187427224583218E-2,0,null,"47.06  Afwerklagen","47.06.002  |  Leislag",false]
["47.06.004",411,"Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking)",65,"Afwerklagen","m2",30,1,{"$nulls":4},3,"Afwerklagen; Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking)",30,1.4321640857410844,1.1356166819387075,0.30198764138285333,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6620143742900103E-2,6.1040337391124445E-2,-4.9860431228700292E-2,1.4321640857410844,1.1356166819387075,0.30198764138285333,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6620143742900103E-2,6.1040337391124445E-2,-4.9860431228700292E-2,1.4321640857410844,1.1356166819387075,0.30198764138285333,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6620143742900103E-2,6.1040337391124445E-2,-4.9860431228700292E-2,null,"47.06  Afwerklagen",{"$f":"A969&\"  |  \"&C969","v":"47.06.004  |  Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking)"},false]
["47.06.005",845,"Pardak 110; parkeerdak-systeem, excl. dakbedekking",65,"Afwerklagen","m1",100,1,{"$nulls":4},1,"Afwerklagen; Pardak 110; parkeerdak-systeem; excl. dakbedekking",100,5.7811222644881708,4.577954096,0.55163355400000003,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.65151904920000003,0,0,5.7811222644881708,4.577954096,0.55163355400000003,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.65151904920000003,0,0,5.7811222644881708,4.577954096,0.55163355400000003,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.65151904920000003,0,0,null,{"$f":"LEFT(A970,5)&\"  \"&E970","v":"47.06  Afwerklagen"},"47.06.005  |  Pardak 110; parkeerdak-systeem, excl. dakbedekking",{"$f":"ISERROR(SUM(O970:AC970))","v":false}]
["47.06.006",1329,"Natuursteen; tegels",65,"Afwerklagen","m2",50,2,30,null,30,null,3,"Afwerklagen; Natuursteen; tegels",50,11.266942267599619,10.252702869870825,0.26292690210661873,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75131249562217517,0,11.266942267599619,10.252702869870825,0.26292690210661873,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75131249562217517,0,11.266942267599619,10.252702869870825,0.26292690210661873,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75131249562217517,0,null,"47.06  Afwerklagen","47.06.006  |  Natuursteen; tegels",false]
["47.06.007",1330,"Rubber; tegel, ballastlaag",65,"Afwerklagen","m2",50,2,40,null,40,null,3,"Afwerklagen; Rubber; tegel; ballastlaag",50,9.3243128899810888,7.0574272584816002,7.0113840561765006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1967717909377238,0,9.3243128899810888,7.0574272584816002,7.0113840561765006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1967717909377238,0,9.3243128899810888,7.0574272584816002,7.0113840561765006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1967717909377238,0,null,"47.06  Afwerklagen","47.06.007  |  Rubber; tegel, ballastlaag",false]
["47.07.00029",11239,"Unidek Dijkotop GG100",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,220,null,220,null,1,"Isolatielagen plat dak; Unidek Dijkotop GG100",75,2.0608622046855478,1.5811533772900002,1.4302448485079999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0803928958268001E-2,0.56503434994099999,0,-0.11043189998880001,2.0608622046855478,1.5811533772900002,1.4302448485079999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0803928958268001E-2,0.56503434994099999,0,-0.11043189998880001,2.0608622046855478,1.5811533772900002,1.4302448485079999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0803928958268001E-2,0.56503434994099999,0,-0.11043189998880001,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00029  |  Unidek Dijkotop GG100",false]
["47.07.00030",11240,"Unidek Dijkotop LC100",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,220,null,220,null,1,"Isolatielagen plat dak; Unidek Dijkotop LC100",75,1.8157525174096556,1.4221251994029998,1.1766388902456E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.8765238739000017E-3,0.48341630521910001,0,-0.11043189998880001,1.8157525174096556,1.4221251994029998,1.1766388902456E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.8765238739000017E-3,0.48341630521910001,0,-0.11043189998880001,1.8157525174096556,1.4221251994029998,1.1766388902456E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.8765238739000017E-3,0.48341630521910001,0,-0.11043189998880001,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00030  |  Unidek Dijkotop LC100",false]
["47.07.00031",11241,"Unidek Ecoplus",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,230,null,230,null,1,"Isolatielagen plat dak; Unidek Ecoplus",75,1.6651295437822202,1.3702113672,8.9152638280800001E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.7096657486200011E-3,0.38571430808999996,0,-0.10642106108448,1.6651295437822202,1.3702113672,8.9152638280800001E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.7096657486200011E-3,0.38571430808999996,0,-0.10642106108448,1.6651295437822202,1.3702113672,8.9152638280800001E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.7096657486200011E-3,0.38571430808999996,0,-0.10642106108448,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00031  |  Unidek Ecoplus",false]
["47.07.00032",11245,"Unidek Marathon",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,200,null,200,null,1,"Isolatielagen plat dak; Unidek Marathon",75,2.8066816815756503,2.3399097902899997,1.3905509368032001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0502253029777999E-2,0.60600656277880005,0,-0.16364243389096,2.8066816815756503,2.3399097902899997,1.3905509368032001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0502253029777999E-2,0.60600656277880005,0,-0.16364243389096,2.8066816815756503,2.3399097902899997,1.3905509368032001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0502253029777999E-2,0.60600656277880005,0,-0.16364243389096,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00032  |  Unidek Marathon",false]
["47.07.00033",11246,"Unidek Platinum base",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,190,null,190,null,1,"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum base",75,1.6500958184236998,1.40186707556,7.5063389820800002E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.6388845263400014E-3,0.32465902823000004,0,-8.9575508874719989E-2,1.6500958184236998,1.40186707556,7.5063389820800002E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.6388845263400014E-3,0.32465902823000004,0,-8.9575508874719989E-2,1.6500958184236998,1.40186707556,7.5063389820800002E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.6388845263400014E-3,0.32465902823000004,0,-8.9575508874719989E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00033  |  Unidek Platinum base",false]
["47.07.00034",11247,"Unidek Platinum Dijkotop GG100",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,190,null,190,null,1,"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum Dijkotop GG100",75,2.3710635790266079,1.9023511106299997,1.8819877193999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4237172714728002E-2,0.53886780142099999,0,-0.10321238293312,2.3710635790266079,1.9023511106299997,1.8819877193999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4237172714728002E-2,0.53886780142099999,0,-0.10321238293312,2.3710635790266079,1.9023511106299997,1.8819877193999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4237172714728002E-2,0.53886780142099999,0,-0.10321238293312,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00034  |  Unidek Platinum Dijkotop GG100",false]
["47.07.00035",11248,"Unidek Platinum Dijkotop LC100",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,190,null,190,null,1,"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum Dijkotop LC100",75,2.1194807808245559,1.7458040934729997,1.1196161325736002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4431522598399991E-3,0.45724975669910006,0,-0.10321238293312,2.1194807808245559,1.7458040934729997,1.1196161325736002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4431522598399991E-3,0.45724975669910006,0,-0.10321238293312,2.1194807808245559,1.7458040934729997,1.1196161325736002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4431522598399991E-3,0.45724975669910006,0,-0.10321238293312,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00035  |  Unidek Platinum Dijkotop LC100",false]
["47.07.00036",11249,"Unidek Platinum Kameleon",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,190,null,190,null,1,"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum Kameleon",75,1.7534752361788699,1.4919262285800001,7.7461886808720005E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8211701939180011E-3,0.33755715759880006,0,-8.9575508874719989E-2,1.7534752361788699,1.4919262285800001,7.7461886808720005E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8211701939180011E-3,0.33755715759880006,0,-8.9575508874719989E-2,1.7534752361788699,1.4919262285800001,7.7461886808720005E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8211701939180011E-3,0.33755715759880006,0,-8.9575508874719989E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00036  |  Unidek Platinum Kameleon",false]
["47.07.00037",11257,"Unidek Walker",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,230,null,230,null,1,"Isolatielagen plat dak; Unidek Walker",75,1.4084515206735901,1.14465279992,7.8282858645520002E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.883563597757999E-3,0.34046455180880009,0,-9.0377680517520001E-2,1.4084515206735901,1.14465279992,7.8282858645520002E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.883563597757999E-3,0.34046455180880009,0,-9.0377680517520001E-2,1.4084515206735901,1.14465279992,7.8282858645520002E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.883563597757999E-3,0.34046455180880009,0,-9.0377680517520001E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00037  |  Unidek Walker",false]
["47.07.00039",11280,"IsoBouw Litetop",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Litetop",75,1.5331279935324602,1.1819809774616001,9.0271317729200013E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.4611248843399992E-3,0.36032327272000003,0,-2.66645133064E-2,1.5331279935324602,1.1819809774616001,9.0271317729200013E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.4611248843399992E-3,0.36032327272000003,0,-2.66645133064E-2,1.5331279935324602,1.1819809774616001,9.0271317729200013E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.4611248843399992E-3,0.36032327272000003,0,-2.66645133064E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00039  |  IsoBouw Litetop",false]
["47.07.00040",11281,"IsoBouw Litetop HR",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Litetop HR",75,1.2957894175192199,0.99753802306679984,7.6673151715599998E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.1865706919800008E-3,0.30604536983200004,0,-2.2647861243119998E-2,1.2957894175192199,0.99753802306679984,7.6673151715599998E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.1865706919800008E-3,0.30604536983200004,0,-2.2647861243119998E-2,1.2957894175192199,0.99753802306679984,7.6673151715599998E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.1865706919800008E-3,0.30604536983200004,0,-2.2647861243119998E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00040  |  IsoBouw Litetop HR",false]
["47.07.00041",11287,"IsoBouw Polytop",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Polytop",75,1.6967306101791801,1.3080999961228001,9.9907447948200008E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.3643176363999991E-3,0.39878639101100005,0,-2.9510839385840003E-2,1.6967306101791801,1.3080999961228001,9.9907447948200008E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.3643176363999991E-3,0.39878639101100005,0,-2.9510839385840003E-2,1.6967306101791801,1.3080999961228001,9.9907447948200008E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.3643176363999991E-3,0.39878639101100005,0,-2.9510839385840003E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00041  |  IsoBouw Polytop",false]
["47.07.00042",11288,"IsoBouw Polytop HR",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Polytop HR",75,1.5002635815522802,1.1550149969636001,8.8754985116999991E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.3189985409799997E-3,0.35427070084400003,0,-2.6216613308E-2,1.5002635815522802,1.1550149969636001,8.8754985116999991E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.3189985409799997E-3,0.35427070084400003,0,-2.6216613308E-2,1.5002635815522802,1.1550149969636001,8.8754985116999991E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.3189985409799997E-3,0.35427070084400003,0,-2.6216613308E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00042  |  IsoBouw Polytop HR",false]
["47.07.00043",11289,"IsoBouw Supertop",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Supertop",75,2.4778242795433605,1.9104331059356003,1.4586237602900001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3671677678860001E-2,0.58221836847200004,0,-4.3085110146E-2,2.4778242795433605,1.9104331059356003,1.4586237602900001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3671677678860001E-2,0.58221836847200004,0,-4.3085110146E-2,2.4778242795433605,1.9104331059356003,1.4586237602900001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3671677678860001E-2,0.58221836847200004,0,-4.3085110146E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00043  |  IsoBouw Supertop",false]
["47.07.00044",11292,"ROCKWOOL Caproxx Energy; op metalen profielplaten ",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; ROCKWOOL Caproxx Energy; op metalen profielplaten ",75,3.8940748590463001,3.8010377007580005,5.6156455491800004E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7865626289400003E-2,1.4857670799000001E-3,0,-2.4706905728000004E-3,3.8940748590463001,3.8010377007580005,5.6156455491800004E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7865626289400003E-2,1.4857670799000001E-3,0,-2.4706905728000004E-3,3.8940748590463001,3.8010377007580005,5.6156455491800004E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7865626289400003E-2,1.4857670799000001E-3,0,-2.4706905728000004E-3,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00044  |  ROCKWOOL Caproxx Energy; op metalen profielplaten ",false]
["47.07.00045",11306,"EPS-GI/WDV 032 Platinum",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; EPS-GI/WDV 032 Platinum",75,7.8736760294060382,6.7486226082899989,3.4178019037160001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.5631297219680001E-2,1.4711415066600002,0,-0.40589740180080003,7.8736760294060382,6.7486226082899989,3.4178019037160001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.5631297219680001E-2,1.4711415066600002,0,-0.40589740180080003,7.8736760294060382,6.7486226082899989,3.4178019037160001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.5631297219680001E-2,1.4711415066600002,0,-0.40589740180080003,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00045  |  EPS-GI/WDV 032 Platinum",false]
["47.07.00046",11307,"EPS-GI/WDV 035",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; EPS-GI/WDV 035",75,10.204247468755719,8.5599377077799996,4.9709450609999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7435180978920006E-2,2.1505026371900002,0,-0.59333750780320005,10.204247468755719,8.5599377077799996,4.9709450609999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7435180978920006E-2,2.1505026371900002,0,-0.59333750780320005,10.204247468755719,8.5599377077799996,4.9709450609999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7435180978920006E-2,2.1505026371900002,0,-0.59333750780320005,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00046  |  EPS-GI/WDV 035",false]
["47.07.00047",11308,"EPS-GI/WDV 040",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; EPS-GI/WDV 040",75,7.0915481245989618,6.0310607876800013,3.2181123575400004E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4113649132360006E-2,1.3868270724400003,0,-0.38263450822880002,7.0915481245989618,6.0310607876800013,3.2181123575400004E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4113649132360006E-2,1.3868270724400003,0,-0.38263450822880002,7.0915481245989618,6.0310607876800013,3.2181123575400004E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4113649132360006E-2,1.3868270724400003,0,-0.38263450822880002,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00047  |  EPS-GI/WDV 040",false]
["47.07.00048",11310,"EPS-PL Wit. Parels",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; EPS-PL Wit. Parels",75,6.4780691259913219,5.4024559148800018,3.3636638733080003E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4450912517840002E-2,1.4052405698100001,0,-0.38771490994960001,6.4780691259913219,5.4024559148800018,3.3636638733080003E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4450912517840002E-2,1.4052405698100001,0,-0.38771490994960001,6.4780691259913219,5.4024559148800018,3.3636638733080003E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4450912517840002E-2,1.4052405698100001,0,-0.38771490994960001,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00048  |  EPS-PL Wit. Parels",false]
["47.07.00049",11311,"Unidek EPS 60",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 60",75,7.2204371368626399,6.1740638991599992,3.1737367978319997E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3776396770719996E-2,1.3684135754800002,0,-0.37755410252639998,7.2204371368626399,6.1740638991599992,3.1737367978319997E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3776396770719996E-2,1.3684135754800002,0,-0.37755410252639998,7.2204371368626399,6.1740638991599992,3.1737367978319997E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3776396770719996E-2,1.3684135754800002,0,-0.37755410252639998,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00049  |  Unidek EPS 60",false]
["47.07.00050",11312,"Unidek EPS 80",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 80",75,15.29461618715092,5.9305544556200003,3.8837453232879994E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9172457908040003E-2,9.72608971881,0,-0.43003789842000001,15.29461618715092,5.9305544556200003,3.8837453232879994E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9172457908040003E-2,9.72608971881,0,-0.43003789842000001,15.29461618715092,5.9305544556200003,3.8837453232879994E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9172457908040003E-2,9.72608971881,0,-0.43003789842000001,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00050  |  Unidek EPS 80",false]
["47.07.00051",11313,"Unidek EPS 100",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 100",75,7.1514463066490395,5.762203391429999,4.1943734799920009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1533238038719998E-2,1.8171214262300002,0,-0.50135548384959994,7.1514463066490395,5.762203391429999,4.1943734799920009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1533238038719998E-2,1.8171214262300002,0,-0.50135548384959994,7.1514463066490395,5.762203391429999,4.1943734799920009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1533238038719998E-2,1.8171214262300002,0,-0.50135548384959994,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00051  |  Unidek EPS 100",false]
["47.07.00052",11314,"Unidek EPS 150",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 150",75,11.224628508552039,9.387011016389998,5.5478259947199994E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1819484805639996E-2,2.4034459399100001,0,-0.66312619250080007,11.224628508552039,9.387011016389998,5.5478259947199994E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1819484805639996E-2,2.4034459399100001,0,-0.66312619250080007,11.224628508552039,9.387011016389998,5.5478259947199994E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1819484805639996E-2,2.4034459399100001,0,-0.66312619250080007,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00052  |  Unidek EPS 150",false]
["47.07.00053",11315,"Unidek EPS 200",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 200",75,13.514504038226798,11.24652527724,6.8347165717199995E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1599844729200005E-2,2.9665112990700004,0,-0.81847954852960003,13.514504038226798,11.24652527724,6.8347165717199995E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1599844729200005E-2,2.9665112990700004,0,-0.81847954852960003,13.514504038226798,11.24652527724,6.8347165717199995E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1599844729200005E-2,2.9665112990700004,0,-0.81847954852960003,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00053  |  Unidek EPS 200",false]
["47.07.00054",11316,"Unidek EPS 250",66,"Isolatielagen, plat dak","m3",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 250",75,15.874597765561802,13.163547111060002,8.165981396920001E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.1717464362199992E-2,3.54605189276,0,-0.97837851658960007,15.874597765561802,13.163547111060002,8.165981396920001E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.1717464362199992E-2,3.54605189276,0,-0.97837851658960007,15.874597765561802,13.163547111060002,8.165981396920001E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.1717464362199992E-2,3.54605189276,0,-0.97837851658960007,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.00054  |  Unidek EPS 250",false]
["47.07.002",414,"Steenwol MWA 2012; platen;",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",100,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen plat dak; Steenwol MWA 2012; platen;",100,2.8903144484034637,2.7321171685762504,6.6926847808957496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1270432018256409E-2,0,2.8903144484034637,2.7321171685762504,6.6926847808957496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1270432018256409E-2,0,2.8903144484034637,2.7321171685762504,6.6926847808957496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1270432018256409E-2,0,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.002  |  Steenwol MWA 2012; platen;",false]
["47.07.003",417,"PUR (lucht)",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen plat dak; PUR (lucht)",75,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.003  |  PUR (lucht)",false]
["47.07.004",415,"EPS",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen plat dak; EPS",75,2.1752349292535142,1.7536329689877861,1.0596750903084939E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2699967052016566E-3,0.40592522254183677,3.8099901156049697E-3,2.1752349292535142,1.7536329689877861,1.0596750903084939E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2699967052016566E-3,0.40592522254183677,3.8099901156049697E-3,2.1752349292535142,1.7536329689877861,1.0596750903084939E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2699967052016566E-3,0.40592522254183677,3.8099901156049697E-3,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.004  |  EPS",false]
["47.07.006",412,"Fenolschuim",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen plat dak; Fenolschuim",75,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.006  |  Fenolschuim",false]
["47.07.007",416,"XPS",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen plat dak; XPS",75,3.856937047979462,3.3751062362472002,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4514248059447502E-3,0.46391454004781346,4.3542744178342507E-3,3.856937047979462,3.3751062362472002,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4514248059447502E-3,0.46391454004781346,4.3542744178342507E-3,3.856937047979462,3.3751062362472002,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4514248059447502E-3,0.46391454004781346,4.3542744178342507E-3,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.007  |  XPS",false]
["47.07.009",663,"Cellulair glas",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen plat dak; Cellulair glas",75,4.9510275808628288,4.8459582685526517,6.0473187484522323E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4596124825654913E-2,0,4.9510275808628288,4.8459582685526517,6.0473187484522323E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4596124825654913E-2,0,4.9510275808628288,4.8459582685526517,6.0473187484522323E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4596124825654913E-2,0,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.009  |  Cellulair glas",false]
["47.07.013",826,"Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.013  |  Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",true]
["47.07.014",827,"Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.014  |  Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",true]
["47.07.015",828,"Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.015  |  Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",true]
["47.07.016",829,"Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.016  |  Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",true]
["47.07.017",837,"Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.017  |  Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",true]
["47.07.019",873,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, aluminium",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; aluminium",75,3.6042640681249485,3.4987843279409994,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15577443807491995,0,-9.1428240910078798E-2,3.6042640681249485,3.4987843279409994,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15577443807491995,0,-9.1428240910078798E-2,3.6042640681249485,3.4987843279409994,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15577443807491995,0,-9.1428240910078798E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.019  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, aluminium",false]
["47.07.020",874,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat",75,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.020  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",false]
["47.07.021",875,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; mineraal glasvlies",75,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.021  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies",false]
["47.07.022",876,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, gebitumineerde glasvlies",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; gebitumineerde glasvlies",75,1.326179969660698,1.1212118215620002,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.21299086536840006,0,-4.9233655182045609E-2,1.326179969660698,1.1212118215620002,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.21299086536840006,0,-4.9233655182045609E-2,1.326179969660698,1.1212118215620002,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.21299086536840006,0,-4.9233655182045609E-2,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.022  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, gebitumineerde glasvlies",false]
["47.07.023",1331,"Drukvaste houtvezelplaat (130 kg/m3); db",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,6,null,6,null,3,"Isolatielagen plat dak; Drukvaste houtvezelplaat (130 kg/m3); db",75,0.83735997482869118,1.8932665203381907,0.10192002823478385,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1578265737442832,0,0.83735997482869118,1.8932665203381907,0.10192002823478385,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1578265737442832,0,0.83735997482869118,1.8932665203381907,0.10192002823478385,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1578265737442832,0,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.023  |  Drukvaste houtvezelplaat (130 kg/m3); db",false]
["47.07.024",1332,"Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",75,2,6,null,6,null,3,"Isolatielagen plat dak; Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",75,0.39208704568807218,0.47260698880064678,3.9964889120206057E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12048483223278063,0,0.39208704568807218,0.47260698880064678,3.9964889120206057E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12048483223278063,0,0.39208704568807218,0.47260698880064678,3.9964889120206057E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12048483223278063,0,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.024  |  Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",false]
["47.07.026",2010,"FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",100,2,145,null,145,null,1,"Isolatielagen plat dak; FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.026  |  FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",false]
["47.07.027",2014,"FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",100,2,160,null,160,null,1,"Isolatielagen plat dak; FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",100,5.5859224334600004,5.3883183199999998,6.939186540000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3550240900000002E-2,8.4662007159999997E-2,0,0,5.5859224334600004,5.3883183199999998,6.939186540000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3550240900000002E-2,8.4662007159999997E-2,0,0,5.5859224334600004,5.3883183199999998,6.939186540000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3550240900000002E-2,8.4662007159999997E-2,0,0,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.027  |  FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",false]
["47.07.028",2016,"FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",66,"Isolatielagen, plat dak","m2",100,2,160,null,160,null,1,"Isolatielagen plat dak; FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",100,5.4976589430999985,5.2591722999999986,7.575957459999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5278715300000003E-2,0.1074483532,0,0,5.4976589430999985,5.2591722999999986,7.575957459999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5278715300000003E-2,0.1074483532,0,0,5.4976589430999985,5.2591722999999986,7.575957459999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5278715300000003E-2,0.1074483532,0,0,null,"47.07  Isolatielagen, plat dak","47.07.028  |  FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",false]
["47.08.00040",11232,"Kolibrie DLG",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,143,null,143,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Kolibrie DLG",75,2.1104239624446404,2.0556378173500001,4.451751496956001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3792311688760006E-2,0.24434887361000002,0,-0.26787255517368003,2.1104239624446404,2.0556378173500001,4.451751496956001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3792311688760006E-2,0.24434887361000002,0,-0.26787255517368003,2.1104239624446404,2.0556378173500001,4.451751496956001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3792311688760006E-2,0.24434887361000002,0,-0.26787255517368003,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00040  |  Kolibrie DLG",false]
["47.08.00041",11233,"Kolibrie DLG_1",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,176,null,176,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Kolibrie DLG_1",75,2.1467945042611003,2.0845983714800003,4.4571256626660005E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9992993561720008E-2,0.24245092223000003,0,-0.26481903963728004,2.1467945042611003,2.0845983714800003,4.4571256626660005E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9992993561720008E-2,0.24245092223000003,0,-0.26481903963728004,2.1467945042611003,2.0845983714800003,4.4571256626660005E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9992993561720008E-2,0.24245092223000003,0,-0.26481903963728004,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00041  |  Kolibrie DLG_1",false]
["47.08.00042",11234,"Unidek Aero 9.0 Passief ",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero 9.0 Passief ",75,4.4109455945830804,4.40417058338,4.9012756173799993E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7208691669280002E-2,6.5909337800000006E-3,0,-8.6037370420000009E-2,4.4109455945830804,4.40417058338,4.9012756173799993E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7208691669280002E-2,6.5909337800000006E-3,0,-8.6037370420000009E-2,4.4109455945830804,4.40417058338,4.9012756173799993E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7208691669280002E-2,6.5909337800000006E-3,0,-8.6037370420000009E-2,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00042  |  Unidek Aero 9.0 Passief ",false]
["47.08.00043",11235,"Unidek Aero PD",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,191,null,191,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero PD",75,3.1589661012108201,3.3464988603000001,5.3987679806399999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0989640397780004E-2,0.32636126031000001,0,-0.60887133960336004,3.1589661012108201,3.3464988603000001,5.3987679806399999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0989640397780004E-2,0.32636126031000001,0,-0.60887133960336004,3.1589661012108201,3.3464988603000001,5.3987679806399999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0989640397780004E-2,0.32636126031000001,0,-0.60887133960336004,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00043  |  Unidek Aero PD",false]
["47.08.00044",11236,"Unidek Aero Plus",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,192,null,192,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero Plus",75,2.9314828765873404,2.9564792124900001,5.5808378221320003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.237336974474E-2,0.32806915959999999,0,-0.45124724346872003,2.9314828765873404,2.9564792124900001,5.5808378221320003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.237336974474E-2,0.32806915959999999,0,-0.45124724346872003,2.9314828765873404,2.9564792124900001,5.5808378221320003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.237336974474E-2,0.32806915959999999,0,-0.45124724346872003,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00044  |  Unidek Aero Plus",false]
["47.08.00045",11237,"Unidek Aero Riet",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,143,null,143,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero Riet",75,2.7177755657946805,2.9699572783699999,5.0996345168880006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8716222039479997E-2,0.24434948241000001,0,-0.58624376219368002,2.7177755657946805,2.9699572783699999,5.0996345168880006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8716222039479997E-2,0.24434948241000001,0,-0.58624376219368002,2.7177755657946805,2.9699572783699999,5.0996345168880006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8716222039479997E-2,0.24434948241000001,0,-0.58624376219368002,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00045  |  Unidek Aero Riet",false]
["47.08.00046",11238,"Unidek Aero",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,191,null,191,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero",75,2.5026589735961804,2.3523971959200001,4.2117231253640003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.19681028359E-2,0.32636066927000001,0,-0.25018422568336007,2.5026589735961804,2.3523971959200001,4.2117231253640003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.19681028359E-2,0.32636066927000001,0,-0.25018422568336007,2.5026589735961804,2.3523971959200001,4.2117231253640003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.19681028359E-2,0.32636066927000001,0,-0.25018422568336007,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00046  |  Unidek Aero",false]
["47.08.00047",11242,"Unidek GL SIPS",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,157,null,157,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek GL SIPS",75,2.6581716693767397,2.8829908295399997,4.4580140384099999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3839913981999994E-2,0.26826282484000002,0,-0.57150203936936006,2.6581716693767397,2.8829908295399997,4.4580140384099999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3839913981999994E-2,0.26826282484000002,0,-0.57150203936936006,2.6581716693767397,2.8829908295399997,4.4580140384099999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3839913981999994E-2,0.26826282484000002,0,-0.57150203936936006,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00047  |  Unidek GL SIPS",false]
["47.08.00048",11243,"Unidek Kolibrie R",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,123,null,123,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Kolibrie R",75,1.618516038350172,1.6610076493800001,2.2148372905040001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6791772480652001E-2,0.21017126487999996,0,-0.29160302129552007,1.618516038350172,1.6610076493800001,2.2148372905040001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6791772480652001E-2,0.21017126487999996,0,-0.29160302129552007,1.618516038350172,1.6610076493800001,2.2148372905040001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6791772480652001E-2,0.21017126487999996,0,-0.29160302129552007,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00048  |  Unidek Kolibrie R",false]
["47.08.00049",11244,"Unidek Kolibrie",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,139,null,139,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Kolibrie",75,1.7570811302625402,1.7373513889300001,1.7709488471259999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3418218293359999E-2,0.23751389728,0,-0.24891186271208002,1.7570811302625402,1.7373513889300001,1.7709488471259999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3418218293359999E-2,0.23751389728,0,-0.24891186271208002,1.7570811302625402,1.7373513889300001,1.7709488471259999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3418218293359999E-2,0.23751389728,0,-0.24891186271208002,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00049  |  Unidek Kolibrie",false]
["47.08.00050",11250,"Unidek Reno Dek",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,135,null,135,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Reno Dek",75,1.5415681473502041,1.41866367331,1.220171430954E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.2733003479840009E-3,0.23066291560200003,0,-0.12923345621932,1.5415681473502041,1.41866367331,1.220171430954E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.2733003479840009E-3,0.23066291560200003,0,-0.12923345621932,1.5415681473502041,1.41866367331,1.220171430954E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.2733003479840009E-3,0.23066291560200003,0,-0.12923345621932,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00050  |  Unidek Reno Dek",false]
["47.08.00051",11251,"Unidek Reno Dekfolie",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,135,null,135,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Reno Dekfolie",75,1.33670913146736,1.1547918451299999,7.764163679976001E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8597660567039998E-3,0.23803809103000001,0,-6.9744734429319999E-2,1.33670913146736,1.1547918451299999,7.764163679976001E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8597660567039998E-3,0.23803809103000001,0,-6.9744734429319999E-2,1.33670913146736,1.1547918451299999,7.764163679976001E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8597660567039998E-3,0.23803809103000001,0,-6.9744734429319999E-2,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00051  |  Unidek Reno Dekfolie",false]
["47.08.00052",11252,"Unidek Reno Fast",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,119,null,119,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Reno Fast",75,1.5253934186057119,1.4384718617100001,1.519839680138E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1509786018092001E-2,0.20334102783999999,0,-0.14312765376375999,1.5253934186057119,1.4384718617100001,1.519839680138E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1509786018092001E-2,0.20334102783999999,0,-0.14312765376375999,1.5253934186057119,1.4384718617100001,1.519839680138E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1509786018092001E-2,0.20334102783999999,0,-0.14312765376375999,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00052  |  Unidek Reno Fast",false]
["47.08.00053",11253,"Unidek Reno Sporen",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,135,null,135,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Reno Sporen",75,1.5351967536369879,1.3791724158999998,1.1358580873680002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.5915219446279986E-3,0.23085454620200002,0,-9.4780311283319998E-2,1.5351967536369879,1.3791724158999998,1.1358580873680002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.5915219446279986E-3,0.23085454620200002,0,-9.4780311283319998E-2,1.5351967536369879,1.3791724158999998,1.1358580873680002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.5915219446279986E-3,0.23085454620200002,0,-9.4780311283319998E-2,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00053  |  Unidek Reno Sporen",false]
["47.08.00054",11254,"Unidek RenoAero PD",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,165,null,165,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek RenoAero PD",75,2.5993684643202006,2.8726236752500007,4.1794903141880002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1764135765040002E-2,0.28192482221599996,0,-0.62873907205271995,2.5993684643202006,2.8726236752500007,4.1794903141880002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1764135765040002E-2,0.28192482221599996,0,-0.62873907205271995,2.5993684643202006,2.8726236752500007,4.1794903141880002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1764135765040002E-2,0.28192482221599996,0,-0.62873907205271995,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00054  |  Unidek RenoAero PD",false]
["47.08.00055",11255,"Unidek RenoAero Riet",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,102,null,102,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek RenoAero Riet",75,2.0292226090786167,2.3989588071500005,3.1284553887448004E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3735259287007999E-2,0.174284363676,0,-0.59904037492183992,2.0292226090786167,2.3989588071500005,3.1284553887448004E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3735259287007999E-2,0.174284363676,0,-0.59904037492183992,2.0292226090786167,2.3989588071500005,3.1284553887448004E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3735259287007999E-2,0.174284363676,0,-0.59904037492183992,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak",{"$f":"A1033&\"  |  \"&C1033","v":"47.08.00055  |  Unidek RenoAero Riet"},false]
["47.08.00056",11256,"Unidek RenoAero",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,149,null,149,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek RenoAero",75,1.8193601093169605,1.7718911595,2.1827261132140001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6547721210980002E-2,0.25459433699,0,-0.24550036951616,1.8193601093169605,1.7718911595,2.1827261132140001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6547721210980002E-2,0.25459433699,0,-0.24550036951616,1.8193601093169605,1.7718911595,2.1827261132140001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6547721210980002E-2,0.25459433699,0,-0.24550036951616,null,{"$f":"LEFT(A1034,5)&\"  \"&E1034","v":"47.08  Isolatielagen, hellend dak"},"47.08.00056  |  Unidek RenoAero",{"$f":"ISERROR(SUM(O1034:AC1034))","v":false}]
["47.08.00057",11262,"Knauf Insulation Naturoll 032",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Knauf Insulation Naturoll 032",75,0.92045809778266796,0.85638879097200005,4.7194151792800003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2163198983020001E-2,4.7119560348479993E-3,0,0,0.92045809778266796,0.85638879097200005,4.7194151792800003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2163198983020001E-2,4.7119560348479993E-3,0,0,0.92045809778266796,0.85638879097200005,4.7194151792800003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2163198983020001E-2,4.7119560348479993E-3,0,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00057  |  Knauf Insulation Naturoll 032",false]
["47.08.00058",11263,"Knauf Insulation Naturoll 033",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Knauf Insulation Naturoll 033",75,0.85119291655528395,0.79230255612799994,4.3386312346000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.117493715796E-2,4.3291109233240003E-3,0,0,0.85119291655528395,0.79230255612799994,4.3386312346000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.117493715796E-2,4.3291109233240003E-3,0,0,0.85119291655528395,0.79230255612799994,4.3386312346000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.117493715796E-2,4.3291109233240003E-3,0,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00058  |  Knauf Insulation Naturoll 033",false]
["47.08.00059",11264,"Knauf Insulation Naturoll 035",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Knauf Insulation Naturoll 035",75,0.65405353631355601,0.609903268108,3.2548599176399996E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.3621978734799984E-3,3.2394711556760006E-3,0,0,0.65405353631355601,0.609903268108,3.2548599176399996E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.3621978734799984E-3,3.2394711556760006E-3,0,0,0.65405353631355601,0.609903268108,3.2548599176399996E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.3621978734799984E-3,3.2394711556760006E-3,0,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00059  |  Knauf Insulation Naturoll 035",false]
["47.08.00060",11265,"Knauf Insulation Naturoll 037",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Knauf Insulation Naturoll 037",75,0.54749170581830009,0.51130905743580002,2.6690370919840004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.8418002154800005E-3,2.65047724718E-3,0,0,0.54749170581830009,0.51130905743580002,2.6690370919840004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.8418002154800005E-3,2.65047724718E-3,0,0,0.54749170581830009,0.51130905743580002,2.6690370919840004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.8418002154800005E-3,2.65047724718E-3,0,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00060  |  Knauf Insulation Naturoll 037",false]
["47.08.00061",11297,"ROCKWOOL RockSono Base ",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen hellend dak; ROCKWOOL RockSono Base ",100,0.95960025802640403,0.89428297025159997,5.4935659036199999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1994701495400002E-2,4.6737104000000004E-8,0,-1.6131194938999996E-3,0.95960025802640403,0.89428297025159997,5.4935659036199999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1994701495400002E-2,4.6737104000000004E-8,0,-1.6131194938999996E-3,0.95960025802640403,0.89428297025159997,5.4935659036199999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1994701495400002E-2,4.6737104000000004E-8,0,-1.6131194938999996E-3,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00061  |  ROCKWOOL RockSono Base ",false]
["47.08.00062",11298,"ROCKWOOL RockSono Base Vario",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",100,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen hellend dak; ROCKWOOL RockSono Base Vario",100,0.95960025802640403,0.89428297025159997,5.4935659036199999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1994701495400002E-2,4.6737104000000004E-8,0,-1.6131194938999996E-3,0.95960025802640403,0.89428297025159997,5.4935659036199999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1994701495400002E-2,4.6737104000000004E-8,0,-1.6131194938999996E-3,0.95960025802640403,0.89428297025159997,5.4935659036199999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1994701495400002E-2,4.6737104000000004E-8,0,-1.6131194938999996E-3,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00062  |  ROCKWOOL RockSono Base Vario",false]
["47.08.00063",11317,"Unidek Aero Fermacell",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,193,null,193,null,1,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero Fermacell",75,2.6421413697579998,2.4717011308600001,5.1815889598280006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.933907483396E-2,0.32977782701000002,0,-0.25049255254424002,2.6421413697579998,2.4717011308600001,5.1815889598280006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.933907483396E-2,0.32977782701000002,0,-0.25049255254424002,2.6421413697579998,2.4717011308600001,5.1815889598280006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.933907483396E-2,0.32977782701000002,0,-0.25049255254424002,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00063  |  Unidek Aero Fermacell",false]
["47.08.00064",11325,"IsoBouw SlimFix Reno 3.5",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,1,"Isolatielagen hellend dak; IsoBouw SlimFix Reno 3.5",75,1.464813277187432,1.2920547980148001,6.7419097006160009E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.3569033475400008E-3,0.17621965778330001,0,-1.6559991658823998E-2,1.464813277187432,1.2920547980148001,6.7419097006160009E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.3569033475400008E-3,0.17621965778330001,0,-1.6559991658823998E-2,1.464813277187432,1.2920547980148001,6.7419097006160009E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.3569033475400008E-3,0.17621965778330001,0,-1.6559991658823998E-2,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00064  |  IsoBouw SlimFix Reno 3.5",false]
["47.08.00065",11326,"IsoBouw Slimfix 3/3",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen hellend dak; IsoBouw Slimfix 3/3",75,1.6737378626974801,1.4968010983119999,2.0761174921299998E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0084554483460002E-2,0.27968739542400006,0,-0.14359636044328003,1.6737378626974801,1.4968010983119999,2.0761174921299998E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0084554483460002E-2,0.27968739542400006,0,-0.14359636044328003,1.6737378626974801,1.4968010983119999,2.0761174921299998E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0084554483460002E-2,0.27968739542400006,0,-0.14359636044328003,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00065  |  IsoBouw Slimfix 3/3",false]
["47.08.00066",11327,"IsoBouw Slimfix 8/8",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,6,null,6,null,1,"Isolatielagen hellend dak; IsoBouw Slimfix 8/8",75,2.1239619166147596,2.1167128387999998,4.0065314268979996E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9066965225380001E-2,0.27968739542400006,0,-0.3515705971036,2.1239619166147596,2.1167128387999998,4.0065314268979996E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9066965225380001E-2,0.27968739542400006,0,-0.3515705971036,2.1239619166147596,2.1167128387999998,4.0065314268979996E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9066965225380001E-2,0.27968739542400006,0,-0.3515705971036,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.00066  |  IsoBouw Slimfix 8/8",false]
["47.08.001",419,"Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",100,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen hellend dak; Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",100,0.55318823082726409,0.541670751533184,6.6289449258395998E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.8885343682404311E-3,0,0.55318823082726409,0.541670751533184,6.6289449258395998E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.8885343682404311E-3,0,0.55318823082726409,0.541670751533184,6.6289449258395998E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.8885343682404311E-3,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.001  |  Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",false]
["47.08.002",420,"Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",100,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen hellend dak; Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",100,0.62623479715408381,0.59195871985818749,1.4500817025274126E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9775260270622222E-2,0,0.62623479715408381,0.59195871985818749,1.4500817025274126E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9775260270622222E-2,0,0.62623479715408381,0.59195871985818749,1.4500817025274126E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9775260270622222E-2,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.002  |  Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",false]
["47.08.004",426,"PUR (lucht)",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen hellend dak; PUR (lucht)",75,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.004  |  PUR (lucht)",false]
["47.08.005",425,"XPS",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen hellend dak; XPS",75,3.856937047979462,3.3751062362472002,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4514248059447502E-3,0.46391454004781346,4.3542744178342507E-3,3.856937047979462,3.3751062362472002,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4514248059447502E-3,0.46391454004781346,4.3542744178342507E-3,3.856937047979462,3.3751062362472002,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4514248059447502E-3,0.46391454004781346,4.3542744178342507E-3,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.005  |  XPS",false]
["47.08.006",424,"EPS",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen hellend dak; EPS",75,2.1752349292535142,1.7536329689877861,1.0596750903084939E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2699967052016566E-3,0.40592522254183677,3.8099901156049697E-3,2.1752349292535142,1.7536329689877861,1.0596750903084939E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2699967052016566E-3,0.40592522254183677,3.8099901156049697E-3,2.1752349292535142,1.7536329689877861,1.0596750903084939E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2699967052016566E-3,0.40592522254183677,3.8099901156049697E-3,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.006  |  EPS",false]
["47.08.007",423,"Fenolschuim",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen hellend dak; Fenolschuim",75,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.007  |  Fenolschuim",false]
["47.08.008",422,"Cellulose",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen hellend dak; Cellulose",75,0.41196747875401224,0.56378705491836012,1.6954801444935899E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16877437760928385,0,0.41196747875401224,0.56378705491836012,1.6954801444935899E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16877437760928385,0,0.41196747875401224,0.56378705491836012,1.6954801444935899E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16877437760928385,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.008  |  Cellulose",false]
["47.08.009",421,"Vlaswol",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,3,"Isolatielagen hellend dak; Vlaswol",75,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.009  |  Vlaswol",false]
["47.08.012",795,"Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.012  |  Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",true]
["47.08.016",794,"ROCKWOOL RockSono Base Vario (201 Vario)",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.016  |  ROCKWOOL RockSono Base Vario (201 Vario)",true]
["47.08.017",796,"Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.017  |  Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",true]
["47.08.018",797,"Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.018  |  Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",true]
["47.08.019",798,"Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.019  |  Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",true]
["47.08.020",870,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, aluminium",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen hellend dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; aluminium",75,3.6042640681249485,3.4987843279409994,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15577443807491995,0,-9.1428240910078798E-2,3.6042640681249485,3.4987843279409994,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15577443807491995,0,-9.1428240910078798E-2,3.6042640681249485,3.4987843279409994,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15577443807491995,0,-9.1428240910078798E-2,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.020  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, aluminium",false]
["47.08.021",838,"Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.021  |  Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",true]
["47.08.028",871,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen hellend dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat",75,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.028  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",false]
["47.08.029",872,"NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,3.5,null,3.5,null,2,"Isolatielagen hellend dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; mineraal glasvlies",75,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.029  |  NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies",false]
["47.08.031",1002,"ROCKWOOL RockSono Base (210)- 225mm",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.031  |  ROCKWOOL RockSono Base (210)- 225mm",true]
["47.08.032",1083,"Isover Systemroll 1000",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen hellend dak; Isover Systemroll 1000",75,0.94493675807774102,0.92401871228480015,1.4730697068895999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4554083446335999E-3,3.7319403794112004E-3,0,0,0.94493675807774102,0.92401871228480015,1.4730697068895999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4554083446335999E-3,3.7319403794112004E-3,0,0,0.94493675807774102,0.92401871228480015,1.4730697068895999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4554083446335999E-3,3.7319403794112004E-3,0,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.032  |  Isover Systemroll 1000",false]
["47.08.033",1085,"Isover Systemroll 400",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen hellend dak; Isover Systemroll 400",75,0.42918016314934809,0.41965684821000004,6.7183922442599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.119865292316E-3,1.685057402772E-3,0,0,0.42918016314934809,0.41965684821000004,6.7183922442599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.119865292316E-3,1.685057402772E-3,0,0,0.42918016314934809,0.41965684821000004,6.7183922442599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.119865292316E-3,1.685057402772E-3,0,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.033  |  Isover Systemroll 400",false]
["47.08.034",1084,"Isover Systemroll 700",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,1,{"$nulls":4},1,"Isolatielagen hellend dak; Isover Systemroll 700",75,1.0030712294808,0.9808516234468001,1.5685175014701999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6088713661731999E-3,3.9255596531243995E-3,0,0,1.0030712294808,0.9808516234468001,1.5685175014701999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6088713661731999E-3,3.9255596531243995E-3,0,0,1.0030712294808,0.9808516234468001,1.5685175014701999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6088713661731999E-3,3.9255596531243995E-3,0,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.034  |  Isover Systemroll 700",false]
["47.08.035",1334,"Aluminium thermosheets; op vuren regelwerk",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Isolatielagen hellend dak; Aluminium thermosheets; op vuren regelwerk",75,0.73742001102085775,0.75363344913144326,4.1325977540627189E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8925233893895689E-5,-5.1199104136671496E-2,-6.3992367484352417E-3,0.73742001102085775,0.75363344913144326,4.1325977540627189E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8925233893895689E-5,-5.1199104136671496E-2,-6.3992367484352417E-3,0.73742001102085775,0.75363344913144326,4.1325977540627189E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8925233893895689E-5,-5.1199104136671496E-2,-6.3992367484352417E-3,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.035  |  Aluminium thermosheets; op vuren regelwerk",false]
["47.08.036",1335,"Isolatiemateriaal van gerecyclede kleding",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,2,6,null,6,null,3,"Isolatielagen hellend dak; Isolatiemateriaal van gerecyclede kleding",75,0.63494918614741425,1.0680040332422833,1.9121956516845E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1541357717370838E-3,0,-0.45733093938345099,0.63494918614741425,1.0680040332422833,1.9121956516845E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1541357717370838E-3,0,-0.45733093938345099,0.63494918614741425,1.0680040332422833,1.9121956516845E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1541357717370838E-3,0,-0.45733093938345099,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.036  |  Isolatiemateriaal van gerecyclede kleding",false]
["47.08.038",1337,"Schapenwol",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",75,1,{"$nulls":4},3,"Isolatielagen hellend dak; Schapenwol",75,55.437917702319083,55.61126650325609,1.6731711952239374E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19008051288924993,0,55.437917702319083,55.61126650325609,1.6731711952239374E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19008051288924993,0,55.437917702319083,55.61126650325609,1.6731711952239374E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19008051288924993,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.038  |  Schapenwol",false]
["47.08.039",2011,"FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",67,"Isolatielagen, hellend dak","m2",100,2,145,null,145,null,1,"Isolatielagen hellend dak; FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,null,"47.08  Isolatielagen, hellend dak","47.08.039  |  FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",false]
["51.01.001",428,"Collectieve cv-ketel",68,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Collectieve cv-ketel",15,10.615708007831394,16.143373452507724,4.7541411474141058E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5060335400811248E-5,-1.1274128088034749,6.2809311025815218E-2,-4.5106584187082115,10.615708007831394,16.143373452507724,4.7541411474141058E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5060335400811248E-5,-1.1274128088034749,6.2809311025815218E-2,-4.5106584187082115,10.615708007831394,16.143373452507724,4.7541411474141058E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5060335400811248E-5,-1.1274128088034749,6.2809311025815218E-2,-4.5106584187082115,null,"51.01  Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","51.01.001  |  Collectieve cv-ketel",false]
["51.01.002",429,"Gaskachel",68,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Gaskachel",15,10.447814745628024,15.280921591978121,5.0020610063112002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1262881289445002E-2,-0.91504110712129827,9.9876755336139628E-2,-4.0992259859174949,10.447814745628024,15.280921591978121,5.0020610063112002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1262881289445002E-2,-0.91504110712129827,9.9876755336139628E-2,-4.0992259859174949,10.447814745628024,15.280921591978121,5.0020610063112002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1262881289445002E-2,-0.91504110712129827,9.9876755336139628E-2,-4.0992259859174949,null,"51.01  Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","51.01.002  |  Gaskachel",false]
["51.01.003",430,"Luchtverwarming 24 kW",68,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Luchtverwarming 24 kW",15,52.837050067892029,63.838289248643953,0.12788150071225798,0,0,0,0,0,0,0,0.10503458706593159,-1.3534716478366615,0.11078012311000297,-9.991463743803445,52.837050067892029,63.838289248643953,0.12788150071225798,0,0,0,0,0,0,0,0.10503458706593159,-1.3534716478366615,0.11078012311000297,-9.991463743803445,52.837050067892029,63.838289248643953,0.12788150071225798,0,0,0,0,0,0,0,0.10503458706593159,-1.3534716478366615,0.11078012311000297,-9.991463743803445,null,"51.01  Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","51.01.003  |  Luchtverwarming 24 kW",false]
["51.01.004",431,"Individuele cv-ketel 24 kW (solo)",68,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Individuele cv-ketel 24 kW (solo)",15,9.8034302303813075,24.820903446078827,9.3623099468215371E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6673536687704005E-4,-3.6307102934284283,0.4948602548239821,-11.975413011928165,9.8034302303813075,24.820903446078827,9.3623099468215371E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6673536687704005E-4,-3.6307102934284283,0.4948602548239821,-11.975413011928165,9.8034302303813075,24.820903446078827,9.3623099468215371E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6673536687704005E-4,-3.6307102934284283,0.4948602548239821,-11.975413011928165,null,"51.01  Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","51.01.004  |  Individuele cv-ketel 24 kW (solo)",false]
["51.01.005",432,"Warmtepomp bodem 5 kW; incl. aardsondes:polyetheen",68,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","p",30,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Warmtepomp bodem 5 kW; incl. aardsondes:polyetheen",30,55.830807871528208,77.8434678432574,0.5773003658908914,0,0,0,0,0,0,0,2.6260820283133804E-3,-2.199658344568967,3.2677405320028443,-23.660668607082265,55.830807871528208,77.8434678432574,0.5773003658908914,0,0,0,0,0,0,0,2.6260820283133804E-3,-2.199658344568967,3.2677405320028443,-23.660668607082265,55.830807871528208,77.8434678432574,0.5773003658908914,0,0,0,0,0,0,0,2.6260820283133804E-3,-2.199658344568967,3.2677405320028443,-23.660668607082265,null,"51.01  Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","51.01.005  |  Warmtepomp bodem 5 kW; incl. aardsondes:polyetheen",false]
["51.01.006",433,"Warmtepomp water-water 30 kW",68,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Warmtepomp water-water 30 kW",15,54.492198238551154,78.263072983555531,0.35639625121056284,0,0,0,0,0,0,0,0.11020135879761224,-4.5650732799434675,3.9771713255298926,-23.649570400598989,54.492198238551154,78.263072983555531,0.35639625121056284,0,0,0,0,0,0,0,0.11020135879761224,-4.5650732799434675,3.9771713255298926,-23.649570400598989,54.492198238551154,78.263072983555531,0.35639625121056284,0,0,0,0,0,0,0,0.11020135879761224,-4.5650732799434675,3.9771713255298926,-23.649570400598989,null,"51.01  Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","51.01.006  |  Warmtepomp water-water 30 kW",false]
["51.01.007",434,"Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5",68,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW; CW5",15,39.578862424855188,68.631460847234038,0.27792683602393609,0,0,0,0,0,0,0,0.10407383406488102,-6.3976634508860277,0.6638495849016085,-23.700785226483244,39.578862424855188,68.631460847234038,0.27792683602393609,0,0,0,0,0,0,0,0.10407383406488102,-6.3976634508860277,0.6638495849016085,-23.700785226483244,39.578862424855188,68.631460847234038,0.27792683602393609,0,0,0,0,0,0,0,0.10407383406488102,-6.3976634508860277,0.6638495849016085,-23.700785226483244,null,"51.01  Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","51.01.007  |  Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5",false]
["51.01.016",2123,"Externe warmtelevering, afleverset",68,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Externe warmtelevering; afleverset",15,19.761101319126663,24.476898666209216,4.2341475144442503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0880402808801437,0.23820706404238379,-3.9083056053892311,19.761101319126663,24.476898666209216,4.2341475144442503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0880402808801437,0.23820706404238379,-3.9083056053892311,19.761101319126663,24.476898666209216,4.2341475144442503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0880402808801437,0.23820706404238379,-3.9083056053892311,null,"51.01  Warmteopwekkinginstallaties W-bouw","51.01.016  |  Externe warmtelevering, afleverset",false]
["51.02.001",435,"Geiser; CW:1-3, 19kW",69,"Warmtapwaterinstallaties","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmtapwaterinstallaties; Geiser; CW:1-3; 19kW",15,3.2858354962883722,6.7551055489611063,3.0217137910313066E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2505152515778005E-4,-0.68397575101593366,4.8752360687689344E-2,-2.8643888517799616,3.2858354962883722,6.7551055489611063,3.0217137910313066E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2505152515778005E-4,-0.68397575101593366,4.8752360687689344E-2,-2.8643888517799616,3.2858354962883722,6.7551055489611063,3.0217137910313066E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2505152515778005E-4,-0.68397575101593366,4.8752360687689344E-2,-2.8643888517799616,null,"51.02  Warmtapwaterinstallaties","51.02.001  |  Geiser; CW:1-3, 19kW",false]
["51.02.003",437,"Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6",69,"Warmtapwaterinstallaties","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmtapwaterinstallaties; Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6",15,32.928671694625621,42.825940373202535,3.157551010233945E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.3788643868334999E-3,-1.0904019880167268,1.0767263057824456E-2,-8.8585883281071816,32.928671694625621,42.825940373202535,3.157551010233945E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.3788643868334999E-3,-1.0904019880167268,1.0767263057824456E-2,-8.8585883281071816,32.928671694625621,42.825940373202535,3.157551010233945E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.3788643868334999E-3,-1.0904019880167268,1.0767263057824456E-2,-8.8585883281071816,null,"51.02  Warmtapwaterinstallaties","51.02.003  |  Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6",false]
["51.02.004",438,"Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter",69,"Warmtapwaterinstallaties","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmtapwaterinstallaties; Elektrische boiler; CW:4-6; 120 liter",15,57.013631668251122,71.351369232831757,0.12473889634488557,0,0,0,0,0,0,0,4.7936417977149015E-4,-2.9083422684062938,0.28484937699317364,-11.839462933692161,57.013631668251122,71.351369232831757,0.12473889634488557,0,0,0,0,0,0,0,4.7936417977149015E-4,-2.9083422684062938,0.28484937699317364,-11.839462933692161,57.013631668251122,71.351369232831757,0.12473889634488557,0,0,0,0,0,0,0,4.7936417977149015E-4,-2.9083422684062938,0.28484937699317364,-11.839462933692161,null,"51.02  Warmtapwaterinstallaties","51.02.004  |  Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter",false]
["51.02.005",439,"Gasboiler; CW:4-6; direct gestookt 110 liter",69,"Warmtapwaterinstallaties","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmtapwaterinstallaties; Gasboiler; CW:4-6; direct gestookt 110 liter",15,82.65089833126757,110.83460109363928,0.15162497425380825,0,0,0,0,0,0,0,1.6694378608563633E-2,-3.9891678270985693,0.13306088642156083,-24.495915174557069,82.65089833126757,110.83460109363928,0.15162497425380825,0,0,0,0,0,0,0,1.6694378608563633E-2,-3.9891678270985693,0.13306088642156083,-24.495915174557069,82.65089833126757,110.83460109363928,0.15162497425380825,0,0,0,0,0,0,0,1.6694378608563633E-2,-3.9891678270985693,0.13306088642156083,-24.495915174557069,null,"51.02  Warmtapwaterinstallaties","51.02.005  |  Gasboiler; CW:4-6; direct gestookt 110 liter",false]
["51.02.009",2122,"Externe warmtelevering; toeslag op afleverset",69,"Warmtapwaterinstallaties","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Warmtapwaterinstallaties; Externe warmtelevering; toeslag op afleverset",15,24.055333769666792,25.081801983386203,5.4634161476699991E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25814686903918249,6.5584628965440015E-4,-0.77444060711754759,24.055333769666792,25.081801983386203,5.4634161476699991E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25814686903918249,6.5584628965440015E-4,-0.77444060711754759,24.055333769666792,25.081801983386203,5.4634161476699991E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25814686903918249,6.5584628965440015E-4,-0.77444060711754759,null,"51.02  Warmtapwaterinstallaties","51.02.009  |  Externe warmtelevering; toeslag op afleverset",false]
["51.03.001",440,"Warmtepomp Brine-water, 65 w/m2",70,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw","m2gbo",30,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Warmtepomp Brine-water; 65 w/m2",30,5.9271053613592743E-2,8.0157614103743391E-2,3.9637363089092505E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.1571142674374543E-4,-3.7816777129126879E-3,4.1801333929432707E-3,-2.1797101227815897E-2,5.9271053613592743E-2,8.0157614103743391E-2,3.9637363089092505E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.1571142674374543E-4,-3.7816777129126879E-3,4.1801333929432707E-3,-2.1797101227815897E-2,5.9271053613592743E-2,8.0157614103743391E-2,3.9637363089092505E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.1571142674374543E-4,-3.7816777129126879E-3,4.1801333929432707E-3,-2.1797101227815897E-2,null,"51.03  Warmteopwekkinginstallaties U-bouw","51.03.001  |  Warmtepomp Brine-water, 65 w/m2",false]
["51.03.003",442,"Hr-ketel; 65 w/m2",70,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw","m2gbo",25,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Hr-ketel; 65 w/m2",25,0.19271729134057217,0.24315033797578348,2.8737986526381116E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.477539226439511E-5,-5.2446170109168499E-3,-4.5871473360109196E-5,-4.5474713408462535E-2,0.19271729134057217,0.24315033797578348,2.8737986526381116E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.477539226439511E-5,-5.2446170109168499E-3,-4.5871473360109196E-5,-4.5474713408462535E-2,0.19271729134057217,0.24315033797578348,2.8737986526381116E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.477539226439511E-5,-5.2446170109168499E-3,-4.5871473360109196E-5,-4.5474713408462535E-2,null,"51.03  Warmteopwekkinginstallaties U-bouw","51.03.003  |  Hr-ketel; 65 w/m2",false]
["51.03.004",1349,"Warmtelevering derden, afleverset ITW (individueel warmtapwater)",70,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw","m2GBO",25,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Warmtelevering derden; afleverset ITW (individueel warmtapwater)",25,0.42290340011907779,0.43328298730266462,2.3030898293469764E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7470267722023399E-3,3.7821092228782784E-4,-8.2410803166070197E-3,0.42290340011907779,0.43328298730266462,2.3030898293469764E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7470267722023399E-3,3.7821092228782784E-4,-8.2410803166070197E-3,0.42290340011907779,0.43328298730266462,2.3030898293469764E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7470267722023399E-3,3.7821092228782784E-4,-8.2410803166070197E-3,null,"51.03  Warmteopwekkinginstallaties U-bouw","51.03.004  |  Warmtelevering derden, afleverset ITW (individueel warmtapwater)",false]
["51.03.007",1352,"Warmtekrachtkoppeling (WKK)",70,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw","m2GBO",25,1,{"$nulls":4},3,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Warmtekrachtkoppeling (WKK)",25,0.10607913392627362,0.21364314329431955,2.1141307568099872E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.0513363055125693E-3,4.5468782998317486E-4,-0.10208149164932652,0.10607913392627362,0.21364314329431955,2.1141307568099872E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.0513363055125693E-3,4.5468782998317486E-4,-0.10208149164932652,0.10607913392627362,0.21364314329431955,2.1141307568099872E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.0513363055125693E-3,4.5468782998317486E-4,-0.10208149164932652,null,"51.03  Warmteopwekkinginstallaties U-bouw","51.03.007  |  Warmtekrachtkoppeling (WKK)",false]
["51.04.001",443,"Collectieve zvi; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",71,"Zonneverwarminginstallaties","m2",20,1,{"$nulls":4},3,"Zonneverwarminginstallaties; Collectieve zvi; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",20,10.887120674381457,20.574772391447723,8.496938505658258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4434581838112437,1.2116331221277039E-3,-7.3303745514337315,10.887120674381457,20.574772391447723,8.496938505658258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4434581838112437,1.2116331221277039E-3,-7.3303745514337315,10.887120674381457,20.574772391447723,8.496938505658258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4434581838112437,1.2116331221277039E-3,-7.3303745514337315,null,"51.04  Zonneverwarminginstallaties","51.04.001  |  Collectieve zvi; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",false]
["51.04.002",444,"Individuele zvi; collector+opslagvat (bij 4m2 collector)",71,"Zonneverwarminginstallaties","m2",20,1,{"$nulls":4},3,"Zonneverwarminginstallaties; Individuele zvi; collector+opslagvat (bij 4m2 collector)",20,12.197351648058566,22.76218721974119,9.3072723886806707E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6529170565882452,-4.624006921644528E-2,-7.9587511697647368,12.197351648058566,22.76218721974119,9.3072723886806707E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6529170565882452,-4.624006921644528E-2,-7.9587511697647368,12.197351648058566,22.76218721974119,9.3072723886806707E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6529170565882452,-4.624006921644528E-2,-7.9587511697647368,null,"51.04  Zonneverwarminginstallaties","51.04.002  |  Individuele zvi; collector+opslagvat (bij 4m2 collector)",false]
["51.05.001",445,"Collectieve zonneboiler; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",72,"Zonneboilersystemen","m2",20,1,{"$nulls":4},3,"Zonneboilersystemen; Collectieve zonneboiler; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",20,11.584496251087197,22.062498247538606,8.9869220508378159E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.645315261856779,1.3389830467325453E-2,-7.9359457855703379,11.584496251087197,22.062498247538606,8.9869220508378159E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.645315261856779,1.3389830467325453E-2,-7.9359457855703379,11.584496251087197,22.062498247538606,8.9869220508378159E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.645315261856779,1.3389830467325453E-2,-7.9359457855703379,null,"51.05  Zonneboilersystemen","51.05.001  |  Collectieve zonneboiler; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",false]
["51.05.002",446,"Individuele zonneboiler; collector+opslagvat (bij 2.7m2 collector)",72,"Zonneboilersystemen","m2",20,1,{"$nulls":4},3,"Zonneboilersystemen; Individuele zonneboiler; collector+opslagvat (bij 2.7m2 collector)",20,13.250713722320221,24.938908946734095,9.5550365124725117E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.949334646899302,1.3592998058608858E-2,-8.8480039406979074,13.250713722320221,24.938908946734095,9.5550365124725117E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.949334646899302,1.3592998058608858E-2,-8.8480039406979074,13.250713722320221,24.938908946734095,9.5550365124725117E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.949334646899302,1.3592998058608858E-2,-8.8480039406979074,null,"51.05  Zonneboilersystemen","51.05.002  |  Individuele zonneboiler; collector+opslagvat (bij 2.7m2 collector)",false]
["51.06.001",2146,"Regionaal niveau; opwekking + distributie, 1 MJ (forfaitair)",115,"Warmtelevering, extern","MJ",1,1,{"$nulls":4},3,"Warmtelevering extern; Regionaal niveau; opwekking + distributie; 1 MJ (forfaitair)",1,6.3143488760000004E-5,6.3143488760000004E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3143488760000004E-5,6.3143488760000004E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3143488760000004E-5,6.3143488760000004E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"51.06  Warmtelevering, extern","51.06.001  |  Regionaal niveau; opwekking + distributie, 1 MJ (forfaitair)",false]
["51.06.002",2147,"Buurtniveau; opwekking + distributie, 1 MJ (forfaitair)",115,"Warmtelevering, extern","MJ",1,1,{"$nulls":4},3,"Warmtelevering extern; Buurtniveau; opwekking + distributie; 1 MJ (forfaitair)",1,1.8644693890000001E-4,1.8644693890000001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8644693890000001E-4,1.8644693890000001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8644693890000001E-4,1.8644693890000001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"51.06  Warmtelevering, extern","51.06.002  |  Buurtniveau; opwekking + distributie, 1 MJ (forfaitair)",false]
["52.01.001",447,"Pvc; gerecycled; leiding",73,"Buitenrioleringen, kavel","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Buitenrioleringen kavel; Pvc; gerecycled; leiding",35,2.8909461120802959E-2,2.7868303724876163E-2,2.6515779703358401E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.3175711406347525E-4,2.50302805514711E-3,-1.2952713421904255E-3,2.8909461120802959E-2,2.7868303724876163E-2,2.6515779703358401E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.3175711406347525E-4,2.50302805514711E-3,-1.2952713421904255E-3,2.8909461120802959E-2,2.7868303724876163E-2,2.6515779703358401E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.3175711406347525E-4,2.50302805514711E-3,-1.2952713421904255E-3,null,"52.01  Buitenrioleringen, kavel","52.01.001  |  Pvc; gerecycled; leiding",false]
["52.01.002",448,"Polypropeen; leiding",73,"Buitenrioleringen, kavel","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Buitenrioleringen kavel; Polypropeen; leiding",35,1.6189201068858992E-2,1.2322837375590109E-2,1.5966833691565574E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9135889777277E-5,3.6301517972441226E-3,5.740766933183101E-5,1.6189201068858992E-2,1.2322837375590109E-2,1.5966833691565574E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9135889777277E-5,3.6301517972441226E-3,5.740766933183101E-5,1.6189201068858992E-2,1.2322837375590109E-2,1.5966833691565574E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9135889777277E-5,3.6301517972441226E-3,5.740766933183101E-5,null,"52.01  Buitenrioleringen, kavel","52.01.002  |  Polypropeen; leiding",false]
["52.01.003",449,"Polyetheen; leiding",73,"Buitenrioleringen, kavel","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Buitenrioleringen kavel; Polyetheen; leiding",35,1.7093242392695478E-2,1.3012337959560574E-2,1.6852817676846061E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.01977215852776E-5,3.8315853700253335E-3,6.0593164755832811E-5,1.7093242392695478E-2,1.3012337959560574E-2,1.6852817676846061E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.01977215852776E-5,3.8315853700253335E-3,6.0593164755832811E-5,1.7093242392695478E-2,1.3012337959560574E-2,1.6852817676846061E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.01977215852776E-5,3.8315853700253335E-3,6.0593164755832811E-5,null,"52.01  Buitenrioleringen, kavel","52.01.003  |  Polyetheen; leiding",false]
["52.01.004",860,"Beton buizen (300 mm) inclusief putten, VPB",73,"Buitenrioleringen, kavel","m1",80,1,{"$nulls":4},2,"Buitenrioleringen kavel; Beton buizen (300 mm) inclusief putten; VPB",80,2.0486972899652884,1.6105226000000001,0.1851138504,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-8,0.25306082400000002,0,0,2.0486972899652884,1.6105226000000001,0.1851138504,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-8,0.25306082400000002,0,0,2.0486972899652884,1.6105226000000001,0.1851138504,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-8,0.25306082400000002,0,0,null,"52.01  Buitenrioleringen, kavel","52.01.004  |  Beton buizen (300 mm) inclusief putten, VPB",false]
["52.01.005",2141,"Gres; leiding",73,"Buitenrioleringen, kavel","m2gbo",40,1,{"$nulls":4},3,"Buitenrioleringen kavel; Gres; leiding",40,1.0395124131134159E-2,9.1493517945647994E-3,1.1600653620219298E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0069145485744801E-5,4.5430392604451415E-5,3.0207436457234395E-5,1.0395124131134159E-2,9.1493517945647994E-3,1.1600653620219298E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0069145485744801E-5,4.5430392604451415E-5,3.0207436457234395E-5,1.0395124131134159E-2,9.1493517945647994E-3,1.1600653620219298E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0069145485744801E-5,4.5430392604451415E-5,3.0207436457234395E-5,null,"52.01  Buitenrioleringen, kavel",{"$f":"A1097&\"  |  \"&C1097","v":"52.01.005  |  Gres; leiding"},false]
["52.02.001",669,"Gres",104,"Buitenrioleringen, wijk","m1",1000,3,300,null,null,null,3,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$f":"LEFT(A1098,5)&\"  \"&E1098","v":"52.02  Buitenrioleringen, wijk"},"52.02.001  |  Gres",{"$f":"ISERROR(SUM(O1098:AC1098))","v":true}]
["52.02.002",862,"Beton buizen (300 mm) inclusief putten, VPB",104,"Buitenrioleringen, wijk","m1",80,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"52.02  Buitenrioleringen, wijk","52.02.002  |  Beton buizen (300 mm) inclusief putten, VPB",true]
["52.03.001",450,"Pvc; gerecycled; leiding",74,"Binnenrioleringen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Binnenrioleringen; Pvc; gerecycled; leiding",35,5.7823802103047994E-2,5.5741311565828199E-2,5.303603521933884E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.6358710789750232E-4,5.0064786166164141E-3,-2.5907613236925064E-3,5.7823802103047994E-2,5.5741311565828199E-2,5.303603521933884E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.6358710789750232E-4,5.0064786166164141E-3,-2.5907613236925064E-3,5.7823802103047994E-2,5.5741311565828199E-2,5.303603521933884E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.6358710789750232E-4,5.0064786166164141E-3,-2.5907613236925064E-3,null,"52.03  Binnenrioleringen","52.03.001  |  Pvc; gerecycled; leiding",false]
["52.03.002",451,"Polypropeen; leiding",74,"Binnenrioleringen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Binnenrioleringen; Polypropeen; leiding",35,3.2363624402323155E-2,2.4634426288129108E-2,3.1919092627874014E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8254312039358501E-5,7.2569899397578741E-3,1.1476293611807552E-4,3.2363624402323155E-2,2.4634426288129108E-2,3.1919092627874014E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8254312039358501E-5,7.2569899397578741E-3,1.1476293611807552E-4,3.2363624402323155E-2,2.4634426288129108E-2,3.1919092627874014E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8254312039358501E-5,7.2569899397578741E-3,1.1476293611807552E-4,null,"52.03  Binnenrioleringen","52.03.002  |  Polypropeen; leiding",false]
["52.03.003",452,"Polyetheen; leiding",74,"Binnenrioleringen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Binnenrioleringen; Polyetheen; leiding",35,3.4164148171499542E-2,2.6007672031728112E-2,3.3683612915070941E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0369049774956407E-5,7.6581638115208982E-3,1.2110714932486922E-4,3.4164148171499542E-2,2.6007672031728112E-2,3.3683612915070941E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0369049774956407E-5,7.6581638115208982E-3,1.2110714932486922E-4,3.4164148171499542E-2,2.6007672031728112E-2,3.3683612915070941E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0369049774956407E-5,7.6581638115208982E-3,1.2110714932486922E-4,null,"52.03  Binnenrioleringen","52.03.003  |  Polyetheen; leiding",false]
["52.03.004",1353,"Polybuteen; U-bouw",74,"Binnenrioleringen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Binnenrioleringen; Polybuteen; U-bouw",50,7.7434111490855537E-2,6.5639505508459123E-2,4.8707914495039952E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8375336091242669E-5,1.1074025493081034E-2,1.7512600827372801E-4,7.7434111490855537E-2,6.5639505508459123E-2,4.8707914495039952E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8375336091242669E-5,1.1074025493081034E-2,1.7512600827372801E-4,7.7434111490855537E-2,6.5639505508459123E-2,4.8707914495039952E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8375336091242669E-5,1.1074025493081034E-2,1.7512600827372801E-4,null,"52.03  Binnenrioleringen","52.03.004  |  Polybuteen; U-bouw",false]
["52.03.005",1354,"Polybuteen; W-bouw",74,"Binnenrioleringen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Binnenrioleringen; Polybuteen; W-bouw",50,6.3381403086450794E-2,5.3727276996240372E-2,3.9868423652992803E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7781405841313567E-5,9.0643162303152315E-3,1.4334421752394067E-4,6.3381403086450794E-2,5.3727276996240372E-2,3.9868423652992803E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7781405841313567E-5,9.0643162303152315E-3,1.4334421752394067E-4,6.3381403086450794E-2,5.3727276996240372E-2,3.9868423652992803E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7781405841313567E-5,9.0643162303152315E-3,1.4334421752394067E-4,null,"52.03  Binnenrioleringen","52.03.005  |  Polybuteen; W-bouw",false]
["52.04.002",455,"Polyetheen; prefab goot",75,"Dakgoten","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Dakgoten; Polyetheen; prefab goot",25,0.24566687251226479,0.18701544722515198,2.4221144921337001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9028495470520002E-4,5.5068170976158341E-2,8.7085486411560026E-4,0.24566687251226479,0.18701544722515198,2.4221144921337001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9028495470520002E-4,5.5068170976158341E-2,8.7085486411560026E-4,0.24566687251226479,0.18701544722515198,2.4221144921337001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9028495470520002E-4,5.5068170976158341E-2,8.7085486411560026E-4,null,"52.04  Dakgoten","52.04.002  |  Polyetheen; prefab goot",false]
["52.04.003",456,"Staal; prefab goot; verzinkt en gecoat",75,"Dakgoten","m1",40,1,{"$nulls":4},3,"Dakgoten; Staal; prefab goot; verzinkt en gecoat",40,0.84684163305336146,0.99500225922322683,6.293063206774429E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1160963819079827E-2,1.0190165899679561E-2,-0.12348289145723951,0.84684163305336146,0.99500225922322683,6.293063206774429E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1160963819079827E-2,1.0190165899679561E-2,-0.12348289145723951,0.84684163305336146,0.99500225922322683,6.293063206774429E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1160963819079827E-2,1.0190165899679561E-2,-0.12348289145723951,null,"52.04  Dakgoten","52.04.003  |  Staal; prefab goot; verzinkt en gecoat",false]
["52.04.004",457,"Aluminium; prefab goot; gecoat",75,"Dakgoten","m1",40,1,{"$nulls":4},3,"Dakgoten; Aluminium; prefab goot; gecoat",40,0.34428750287210996,0.93575205634826764,2.4124017523156206E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15106375352480328,1.0378058870739811E-2,-0.45319126057440984,0.34428750287210996,0.93575205634826764,2.4124017523156206E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15106375352480328,1.0378058870739811E-2,-0.45319126057440984,0.34428750287210996,0.93575205634826764,2.4124017523156206E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15106375352480328,1.0378058870739811E-2,-0.45319126057440984,null,"52.04  Dakgoten","52.04.004  |  Aluminium; prefab goot; gecoat",false]
["52.04.005",458,"Polyesther; prefab goot; gewapend",75,"Dakgoten","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Dakgoten; Polyesther; prefab goot; gewapend",25,1.7998796804597788,1.6710880323402875,5.0020610063112002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4212071923396004E-4,0.12202110423624438,1.32636215770188E-3,1.7998796804597788,1.6710880323402875,5.0020610063112002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4212071923396004E-4,0.12202110423624438,1.32636215770188E-3,1.7998796804597788,1.6710880323402875,5.0020610063112002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4212071923396004E-4,0.12202110423624438,1.32636215770188E-3,null,"52.04  Dakgoten","52.04.005  |  Polyesther; prefab goot; gewapend",false]
["52.04.006",459,"Hout met bitumen; getimmerde goot; verduurzaamd en geschilderd:alkyd",75,"Dakgoten","m1",50,1,{"$nulls":4},3,"Dakgoten; Hout met bitumen; getimmerde goot; verduurzaamd en geschilderd:alkyd",50,1.4921463607081329,1.0083171177353971,2.2814965669996207E-2,0,0,9.0831273020592004E-2,0,0,0,0,0,0,0.37018300428214762,0,1.4921463607081329,1.0083171177353971,2.2814965669996207E-2,0,0,9.0831273020592004E-2,0,0,0,0,0,0,0.37018300428214762,0,1.4921463607081329,1.0083171177353971,2.2814965669996207E-2,0,0,9.0831273020592004E-2,0,0,0,0,0,0,0.37018300428214762,0,null,"52.04  Dakgoten","52.04.006  |  Hout met bitumen; getimmerde goot; verduurzaamd en geschilderd:alkyd",false]
["52.04.007",453,"DBM zinken dakgoot (bak, mast)",75,"Dakgoten","m1",75,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"52.04  Dakgoten","52.04.007  |  DBM zinken dakgoot (bak, mast)",true]
["52.04.008",463,"Vuren / Zink; duurzame bosbouw",75,"Dakgoten","m1",50,1,{"$nulls":4},3,"Dakgoten; Vuren / Zink; duurzame bosbouw",50,5.6193621036909507,9.9517459629834963,2.0841920859630002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0000650940764577,-0.35296540384634761,-3.0001952822293734,5.6193621036909507,9.9517459629834963,2.0841920859630002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0000650940764577,-0.35296540384634761,-3.0001952822293734,5.6193621036909507,9.9517459629834963,2.0841920859630002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0000650940764577,-0.35296540384634761,-3.0001952822293734,null,"52.04  Dakgoten","52.04.008  |  Vuren / Zink; duurzame bosbouw",false]
["52.04.010",461,"Staal; mastgoot, verzinkt en gecoat",75,"Dakgoten","m1",50,1,{"$nulls":4},3,"Dakgoten; Staal; mastgoot; verzinkt en gecoat",50,0.93814785609441143,2.2427119562640003,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,8.3162183519999988E-3,0,-1.3235096981600001,0.93814785609441143,2.2427119562640003,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,8.3162183519999988E-3,0,-1.3235096981600001,0.93814785609441143,2.2427119562640003,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,8.3162183519999988E-3,0,-1.3235096981600001,null,"52.04  Dakgoten","52.04.010  |  Staal; mastgoot, verzinkt en gecoat",false]
["52.04.013",462,"Vuren / Zink; standaard bosbouw",75,"Dakgoten","m1",50,1,{"$nulls":4},3,"Dakgoten; Vuren / Zink; standaard bosbouw",50,5.6193621036909507,9.9517459629834963,2.0841920859630002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0000650940764577,-0.35296540384634761,-3.0001952822293734,5.6193621036909507,9.9517459629834963,2.0841920859630002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0000650940764577,-0.35296540384634761,-3.0001952822293734,5.6193621036909507,9.9517459629834963,2.0841920859630002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0000650940764577,-0.35296540384634761,-3.0001952822293734,null,"52.04  Dakgoten","52.04.013  |  Vuren / Zink; standaard bosbouw",false]
["52.04.015",666,"PVC; mastgoot",75,"Dakgoten","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Dakgoten; PVC; mastgoot",25,0.34313498481216348,0.33077717828835618,3.1472366875933831E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1246534882694915E-3,2.9709183789291872E-2,-1.5373960464808472E-2,0.34313498481216348,0.33077717828835618,3.1472366875933831E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1246534882694915E-3,2.9709183789291872E-2,-1.5373960464808472E-2,0.34313498481216348,0.33077717828835618,3.1472366875933831E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1246534882694915E-3,2.9709183789291872E-2,-1.5373960464808472E-2,null,"52.04  Dakgoten","52.04.015  |  PVC; mastgoot",false]
["52.04.016",2022,"DBM Koperen bakgoot",75,"Dakgoten","m1",75,2,0.7,null,0.7,null,2,"Dakgoten; DBM Koperen bakgoot",75,2.9875336072012502,0.61725680362500013,6.1756652359499994E-3,0,2.729090625,0,0,0,0,0,6.6563837402999985E-3,0,0,-0.37164587040000002,2.9875336072012502,0.61725680362500013,6.1756652359499994E-3,0,2.729090625,0,0,0,0,0,6.6563837402999985E-3,0,0,-0.37164587040000002,2.9875336072012502,0.61725680362500013,6.1756652359499994E-3,0,2.729090625,0,0,0,0,0,6.6563837402999985E-3,0,0,-0.37164587040000002,null,"52.04  Dakgoten","52.04.016  |  DBM Koperen bakgoot",false]
["52.05.001",467,"Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm",76,"Hemelwaterafvoeren","m1",20,1,{"$nulls":4},3,"Hemelwaterafvoeren; Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm",20,0.11119023508001138,0.10718578355721603,1.0198376808983999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6606042848595203E-3,9.6270309813350392E-3,-4.9818128545785602E-3,0.11119023508001138,0.10718578355721603,1.0198376808983999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6606042848595203E-3,9.6270309813350392E-3,-4.9818128545785602E-3,0.11119023508001138,0.10718578355721603,1.0198376808983999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6606042848595203E-3,9.6270309813350392E-3,-4.9818128545785602E-3,null,"52.05  Hemelwaterafvoeren","52.05.001  |  Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm",false]
["52.05.002",468,"Polyetheen; diameter:80mm; d:1.8mm",76,"Hemelwaterafvoeren","m1",20,1,{"$nulls":4},3,"Hemelwaterafvoeren; Polyetheen; diameter:80mm; d:1.8mm",20,7.1114094674602973E-2,5.4136050512543991E-2,7.0113840561765006E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4029855309399997E-5,1.5940786335203731E-2,2.5208956592820002E-4,7.1114094674602973E-2,5.4136050512543991E-2,7.0113840561765006E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4029855309399997E-5,1.5940786335203731E-2,2.5208956592820002E-4,7.1114094674602973E-2,5.4136050512543991E-2,7.0113840561765006E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4029855309399997E-5,1.5940786335203731E-2,2.5208956592820002E-4,null,"52.05  Hemelwaterafvoeren","52.05.002  |  Polyetheen; diameter:80mm; d:1.8mm",false]
["52.05.003",469,"Staal verzinkt",76,"Hemelwaterafvoeren","m1",75,1,{"$nulls":4},3,"Hemelwaterafvoeren; Staal verzinkt",75,0.7290524633033566,0.87706555592087265,7.1476279963590206E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8801917469171131E-2,4.6949262809682186E-5,-0.11640575240751343,0.7290524633033566,0.87706555592087265,7.1476279963590206E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8801917469171131E-2,4.6949262809682186E-5,-0.11640575240751343,0.7290524633033566,0.87706555592087265,7.1476279963590206E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8801917469171131E-2,4.6949262809682186E-5,-0.11640575240751343,null,"52.05  Hemelwaterafvoeren","52.05.003  |  Staal verzinkt",false]
["52.05.004",471,"DBM Zinken hemelwaterafvoer",76,"Hemelwaterafvoeren","m1",75,1,{"$nulls":4},2,"Hemelwaterafvoeren; DBM Zinken hemelwaterafvoer",75,0.28373409506196196,0.29964942487633794,2.4841966439997447E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6973903571674545E-3,3.9003497029406519E-4,-1.4092171071502367E-2,0.28373409506196196,0.29964942487633794,2.4841966439997447E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6973903571674545E-3,3.9003497029406519E-4,-1.4092171071502367E-2,0.28373409506196196,0.29964942487633794,2.4841966439997447E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6973903571674545E-3,3.9003497029406519E-4,-1.4092171071502367E-2,null,"52.05  Hemelwaterafvoeren","52.05.004  |  DBM Zinken hemelwaterafvoer",false]
["52.05.005",470,"Gevormd plaatstaal; verzinkt en gecoat",76,"Hemelwaterafvoeren","m1",50,1,{"$nulls":4},3,"Hemelwaterafvoeren; Gevormd plaatstaal; verzinkt en gecoat",50,0.69647703648341119,2.2777031407780002,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,9.5648787000000003E-5,0,-1.59195113272,0.69647703648341119,2.2777031407780002,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,9.5648787000000003E-5,0,-1.59195113272,0.69647703648341119,2.2777031407780002,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,9.5648787000000003E-5,0,-1.59195113272,null,"52.05  Hemelwaterafvoeren","52.05.005  |  Gevormd plaatstaal; verzinkt en gecoat",false]
["52.05.007",571,"Koper; 80 mm",76,"Hemelwaterafvoeren","m1",35,1,{"$nulls":4},3,"Hemelwaterafvoeren; Koper; 80 mm",35,2.1268603755383788,3.118041003547094,4.6530094190989496E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24900000928002083,1.6639969226926499E-4,-0.74700002784006236,2.1268603755383788,3.118041003547094,4.6530094190989496E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24900000928002083,1.6639969226926499E-4,-0.74700002784006236,2.1268603755383788,3.118041003547094,4.6530094190989496E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24900000928002083,1.6639969226926499E-4,-0.74700002784006236,null,"52.05  Hemelwaterafvoeren","52.05.007  |  Koper; 80 mm",false]
["52.05.008",667,"Polypropeen; 75 mm",76,"Hemelwaterafvoeren","m1",20,1,{"$nulls":4},3,"Hemelwaterafvoeren; Polypropeen; 75 mm",20,0.20674652853576653,0.15737057303060673,2.039067538538985E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4437764192732444E-4,4.6359377398911529E-2,7.3313292578197338E-4,0.20674652853576653,0.15737057303060673,2.039067538538985E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4437764192732444E-4,4.6359377398911529E-2,7.3313292578197338E-4,0.20674652853576653,0.15737057303060673,2.039067538538985E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4437764192732444E-4,4.6359377398911529E-2,7.3313292578197338E-4,null,"52.05  Hemelwaterafvoeren","52.05.008  |  Polypropeen; 75 mm",false]
["53.01.001",473,"Polyetheen; leiding+mantelbuis",77,"Waterleidingen","m2gbo",50,1,{"$nulls":4},3,"Waterleidingen; Polyetheen; leiding+mantelbuis",50,1.8151873887663796E-2,1.5567358611806338E-2,1.7303530159429976E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1760247180708661E-4,2.8818898614915022E-3,-3.5280741542125974E-4,1.8151873887663796E-2,1.5567358611806338E-2,1.7303530159429976E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1760247180708661E-4,2.8818898614915022E-3,-3.5280741542125974E-4,1.8151873887663796E-2,1.5567358611806338E-2,1.7303530159429976E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1760247180708661E-4,2.8818898614915022E-3,-3.5280741542125974E-4,null,"53.01  Waterleidingen","53.01.001  |  Polyetheen; leiding+mantelbuis",false]
["53.01.002",474,"Polybuteen; leiding+mantelbuis",77,"Waterleidingen","m2gbo",50,1,{"$nulls":4},3,"Waterleidingen; Polybuteen; leiding+mantelbuis",50,1.8386613753824381E-2,1.6395195537011222E-2,1.3570639364116343E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.529435269411694E-5,2.2368892339484619E-3,-2.8588305808235079E-4,1.8386613753824381E-2,1.6395195537011222E-2,1.3570639364116343E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.529435269411694E-5,2.2368892339484619E-3,-2.8588305808235079E-4,1.8386613753824381E-2,1.6395195537011222E-2,1.3570639364116343E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.529435269411694E-5,2.2368892339484619E-3,-2.8588305808235079E-4,null,"53.01  Waterleidingen","53.01.002  |  Polybuteen; leiding+mantelbuis",false]
["53.01.009",475,"Koper (leiding +mantelbuis)",77,"Waterleidingen","m2gbo",75,1,{"$nulls":4},3,"Waterleidingen; Koper (leiding +mantelbuis)",75,7.3386980909104144E-2,0.11556363055204424,3.3431553976950683E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0945420465616109E-2,1.2707166797548382E-3,-3.2836261396848317E-2,7.3386980909104144E-2,0.11556363055204424,3.3431553976950683E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0945420465616109E-2,1.2707166797548382E-3,-3.2836261396848317E-2,7.3386980909104144E-2,0.11556363055204424,3.3431553976950683E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0945420465616109E-2,1.2707166797548382E-3,-3.2836261396848317E-2,null,"53.01  Waterleidingen","53.01.009  |  Koper (leiding +mantelbuis)",false]
["53.01.019",1370,"Polyvinylchloride, 15 mm, koudwater; W-bouw",77,"Waterleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Waterleidingen; Polyvinylchloride; 15 mm; koudwater; W-bouw",50,6.8380458797306599E-3,6.5917776420897573E-3,6.2718608759511785E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0212486986627531E-4,5.9204910834649116E-4,-3.0637460959882584E-4,6.8380458797306599E-3,6.5917776420897573E-3,6.2718608759511785E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0212486986627531E-4,5.9204910834649116E-4,-3.0637460959882584E-4,6.8380458797306599E-3,6.5917776420897573E-3,6.2718608759511785E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0212486986627531E-4,5.9204910834649116E-4,-3.0637460959882584E-4,null,"53.01  Waterleidingen","53.01.019  |  Polyvinylchloride, 15 mm, koudwater; W-bouw",false]
["53.01.020",1371,"Polyvinylchloride, 15 mm; U-bouw",77,"Waterleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Waterleidingen; Polyvinylchloride; 15 mm; U-bouw",50,3.9470924544323226E-3,3.804940219765387E-3,3.6202761979261951E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.8949049238455172E-5,3.4174566964149505E-4,-1.7684714771536554E-4,3.9470924544323226E-3,3.804940219765387E-3,3.6202761979261951E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.8949049238455172E-5,3.4174566964149505E-4,-1.7684714771536554E-4,3.9470924544323226E-3,3.804940219765387E-3,3.6202761979261951E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.8949049238455172E-5,3.4174566964149505E-4,-1.7684714771536554E-4,null,"53.01  Waterleidingen","53.01.020  |  Polyvinylchloride, 15 mm; U-bouw",false]
["53.01.021",1372,"Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw",77,"Waterleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Waterleidingen; Polyvinylchloride; incl. mantelbuis; 15 mm; warmtapwater; W-bouw",50,8.0090756345594823E-3,7.7206334426896985E-3,7.3459302567455156E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1961396886105129E-4,6.9343876474653302E-4,-3.5884190658315386E-4,8.0090756345594823E-3,7.7206334426896985E-3,7.3459302567455156E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1961396886105129E-4,6.9343876474653302E-4,-3.5884190658315386E-4,8.0090756345594823E-3,7.7206334426896985E-3,7.3459302567455156E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1961396886105129E-4,6.9343876474653302E-4,-3.5884190658315386E-4,null,"53.01  Waterleidingen","53.01.021  |  Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw",false]
["54.01.001",476,"Roestvaststaal; 15 mm leiding",78,"Gasleidingen","m2gbo",50,1,{"$nulls":4},3,"Gasleidingen; Roestvaststaal; 15 mm leiding",50,0.19526743183425899,0.242652852729105,7.9674818820187499E-5,0,0,0,0,0,0,0,5.3116545880125013E-7,0,0,-4.7465626879124999E-2,0.19526743183425899,0.242652852729105,7.9674818820187499E-5,0,0,0,0,0,0,0,5.3116545880125013E-7,0,0,-4.7465626879124999E-2,0.19526743183425899,0.242652852729105,7.9674818820187499E-5,0,0,0,0,0,0,0,5.3116545880125013E-7,0,0,-4.7465626879124999E-2,null,"54.01  Gasleidingen","54.01.001  |  Roestvaststaal; 15 mm leiding",false]
["54.01.004",477,"Polyetheen; leiding",78,"Gasleidingen","m2gbo",50,1,{"$nulls":4},3,"Gasleidingen; Polyetheen; leiding",50,3.5655314086306385E-4,2.7142831435162057E-4,3.5153804860567847E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,4.213104163658208E-7,7.9924204359923287E-5,1.2639312490974624E-6,3.5655314086306385E-4,2.7142831435162057E-4,3.5153804860567847E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,4.213104163658208E-7,7.9924204359923287E-5,1.2639312490974624E-6,3.5655314086306385E-4,2.7142831435162057E-4,3.5153804860567847E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,4.213104163658208E-7,7.9924204359923287E-5,1.2639312490974624E-6,null,"54.01  Gasleidingen","54.01.004  |  Polyetheen; leiding",false]
["54.01.006",478,"Koper",78,"Gasleidingen","m2gbo",75,1,{"$nulls":4},3,"Gasleidingen; Koper",75,1.8245540303191154E-2,3.1497489521499458E-2,6.2210098534802404E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3290960144835664E-3,2.2247410911616801E-6,-9.9872880434506983E-3,1.8245540303191154E-2,3.1497489521499458E-2,6.2210098534802404E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3290960144835664E-3,2.2247410911616801E-6,-9.9872880434506983E-3,1.8245540303191154E-2,3.1497489521499458E-2,6.2210098534802404E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3290960144835664E-3,2.2247410911616801E-6,-9.9872880434506983E-3,null,"54.01  Gasleidingen","54.01.006  |  Koper",false]
["54.01.007",1373,"Gietijzer; W-bouw",78,"Gasleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Gasleidingen; Gietijzer; W-bouw",50,2.0751552472149572E-2,2.2349620167323375E-2,2.2925218586475064E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.575781333349918E-4,2.9926523014178624E-6,-1.3727344000049751E-3,2.0751552472149572E-2,2.2349620167323375E-2,2.2925218586475064E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.575781333349918E-4,2.9926523014178624E-6,-1.3727344000049751E-3,2.0751552472149572E-2,2.2349620167323375E-2,2.2925218586475064E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.575781333349918E-4,2.9926523014178624E-6,-1.3727344000049751E-3,null,"54.01  Gasleidingen","54.01.007  |  Gietijzer; W-bouw",false]
["54.01.010",1376,"Polybuteen; U-bouw",78,"Gasleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Gasleidingen; Polybuteen; U-bouw",50,1.0242171484438633E-2,8.6821048066237048E-3,6.4425716690309971E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7212767241328011E-6,1.4647558542280872E-3,2.3163830172398403E-5,1.0242171484438633E-2,8.6821048066237048E-3,6.4425716690309971E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7212767241328011E-6,1.4647558542280872E-3,2.3163830172398403E-5,1.0242171484438633E-2,8.6821048066237048E-3,6.4425716690309971E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7212767241328011E-6,1.4647558542280872E-3,2.3163830172398403E-5,null,"54.01  Gasleidingen","54.01.010  |  Polybuteen; U-bouw",false]
["54.01.011",1377,"Polybuteen; W-bouw",78,"Gasleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Gasleidingen; Polybuteen; W-bouw",50,1.0242171484438633E-2,8.6821048066237048E-3,6.4425716690309971E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7212767241328011E-6,1.4647558542280872E-3,2.3163830172398403E-5,1.0242171484438633E-2,8.6821048066237048E-3,6.4425716690309971E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7212767241328011E-6,1.4647558542280872E-3,2.3163830172398403E-5,1.0242171484438633E-2,8.6821048066237048E-3,6.4425716690309971E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7212767241328011E-6,1.4647558542280872E-3,2.3163830172398403E-5,null,"54.01  Gasleidingen","54.01.011  |  Polybuteen; W-bouw",false]
["54.01.014",1380,"Polyvinylchloride; U-bouw",78,"Gasleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Gasleidingen; Polyvinylchloride; U-bouw",50,2.5874546910019617E-3,2.494269018086612E-3,2.3732154083515382E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8643126742792059E-5,2.2402602580300272E-4,-1.159293802283762E-4,2.5874546910019617E-3,2.494269018086612E-3,2.3732154083515382E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8643126742792059E-5,2.2402602580300272E-4,-1.159293802283762E-4,2.5874546910019617E-3,2.494269018086612E-3,2.3732154083515382E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8643126742792059E-5,2.2402602580300272E-4,-1.159293802283762E-4,null,"54.01  Gasleidingen","54.01.014  |  Polyvinylchloride; U-bouw",false]
["54.01.015",1381,"Polyvinylchloride; W-bouw",78,"Gasleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Gasleidingen; Polyvinylchloride; W-bouw",50,2.5874546910019617E-3,2.494269018086612E-3,2.3732154083515382E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8643126742792059E-5,2.2402602580300272E-4,-1.159293802283762E-4,2.5874546910019617E-3,2.494269018086612E-3,2.3732154083515382E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8643126742792059E-5,2.2402602580300272E-4,-1.159293802283762E-4,2.5874546910019617E-3,2.494269018086612E-3,2.3732154083515382E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8643126742792059E-5,2.2402602580300272E-4,-1.159293802283762E-4,null,"54.01  Gasleidingen","54.01.015  |  Polyvinylchloride; W-bouw",false]
["54.01.016",1382,"Staal; U-bouw",78,"Gasleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Gasleidingen; Staal; U-bouw",50,7.0307890048421969E-3,1.6445912757635673E-2,2.2925218586475064E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0983222169232117E-5,0,-9.7053591608274592E-3,7.0307890048421969E-3,1.6445912757635673E-2,2.2925218586475064E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0983222169232117E-5,0,-9.7053591608274592E-3,7.0307890048421969E-3,1.6445912757635673E-2,2.2925218586475064E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0983222169232117E-5,0,-9.7053591608274592E-3,null,"54.01  Gasleidingen","54.01.016  |  Staal; U-bouw",false]
["54.02.00001",11347,"Gaslevering, extern; 1 m3 (forfaitair per jaar)",10117,"Gaslevering, extern","m3",1,1,{"$nulls":4},3,"Gaslevering extern; Gaslevering; extern; 1 m3 (forfaitair per jaar)",1,1.2881104768170002E-2,1.2865539480000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0,0,0,1.2881104768170002E-2,1.2865539480000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0,0,0,1.2881104768170002E-2,1.2865539480000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0,0,0,null,"54.02  Gaslevering, extern","54.02.00001  |  Gaslevering, extern; 1 m3 (forfaitair per jaar)",false]
["55.01.001",479,"Koelbatterij licht; 25 W/ m2",79,"Koudeopwekkingsinstallaties","m2gbo",15,1,{"$nulls":4},3,"Koudeopwekkingsinstallaties; Koelbatterij licht; 25 W/ m2",15,0.65896421380096992,0.71486667945368321,2.467277001902469E-4,0,0,1.5388935193389771E-2,0,0,0,0,3.1262881289445005E-5,-1.334563483995542E-2,4.3775581242904484E-4,-5.8661512400056265E-2,0.65896421380096992,0.71486667945368321,2.467277001902469E-4,0,0,1.5388935193389771E-2,0,0,0,0,3.1262881289445005E-5,-1.334563483995542E-2,4.3775581242904484E-4,-5.8661512400056265E-2,0.65896421380096992,0.71486667945368321,2.467277001902469E-4,0,0,1.5388935193389771E-2,0,0,0,0,3.1262881289445005E-5,-1.334563483995542E-2,4.3775581242904484E-4,-5.8661512400056265E-2,null,"55.01  Koudeopwekkingsinstallaties","55.01.001  |  Koelbatterij licht; 25 W/ m2",false]
["55.01.002",480,"Koelbatterij zwaar 100 W/m2",79,"Koudeopwekkingsinstallaties","m2gbo",15,1,{"$nulls":4},3,"Koudeopwekkingsinstallaties; Koelbatterij zwaar 100 W/m2",15,0.79434931044436319,1.0178986295393073,8.3139464509316666E-4,0,0,1.5388935193389771E-2,0,0,0,0,6.252576257889001E-5,-5.0854588202156582E-2,8.3539387300044106E-4,-0.18981298036684979,0.79434931044436319,1.0178986295393073,8.3139464509316666E-4,0,0,1.5388935193389771E-2,0,0,0,0,6.252576257889001E-5,-5.0854588202156582E-2,8.3539387300044106E-4,-0.18981298036684979,0.79434931044436319,1.0178986295393073,8.3139464509316666E-4,0,0,1.5388935193389771E-2,0,0,0,0,6.252576257889001E-5,-5.0854588202156582E-2,8.3539387300044106E-4,-0.18981298036684979,null,"55.01  Koudeopwekkingsinstallaties","55.01.002  |  Koelbatterij zwaar 100 W/m2",false]
["55.01.003",1383,"Compressiekoelmachine",79,"Koudeopwekkingsinstallaties","m2GBO",20,1,{"$nulls":4},3,"Koudeopwekkingsinstallaties; Compressiekoelmachine",20,0.24187172231524157,0.4567506328473564,5.2844901072812613E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.2032308709589158E-3,1.0296112284706845E-2,-0.22425628205314402,0.24187172231524157,0.4567506328473564,5.2844901072812613E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.2032308709589158E-3,1.0296112284706845E-2,-0.22425628205314402,0.24187172231524157,0.4567506328473564,5.2844901072812613E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.2032308709589158E-3,1.0296112284706845E-2,-0.22425628205314402,null,"55.01  Koudeopwekkingsinstallaties","55.01.003  |  Compressiekoelmachine",false]
["55.03.001",481,"Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",80,"Koudeafgiftesystemen","m2gbo",50,1,{"$nulls":4},3,"Koudeafgiftesystemen; Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",50,3.8960495398576964,4.6692442971268759,1.3161871510889664E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.727722397612127E-4,-0.11539284549659662,7.534058433969397E-2,-0.74697713986292769,3.8960495398576964,4.6692442971268759,1.3161871510889664E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.727722397612127E-4,-0.11539284549659662,7.534058433969397E-2,-0.74697713986292769,3.8960495398576964,4.6692442971268759,1.3161871510889664E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.727722397612127E-4,-0.11539284549659662,7.534058433969397E-2,-0.74697713986292769,null,"55.03  Koudeafgiftesystemen","55.03.001  |  Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",false]
["55.03.002",482,"Kanalen en rooster tbv Topkoeling (koeling licht)",80,"Koudeafgiftesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Koudeafgiftesystemen; Kanalen en rooster tbv Topkoeling (koeling licht)",35,9.8930777907454984E-2,0.11030541440398776,1.5273082052221917E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.2823894790281771E-7,-2.6338910190081312E-3,4.0386851368256365E-4,-1.0672350435377311E-2,9.8930777907454984E-2,0.11030541440398776,1.5273082052221917E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.2823894790281771E-7,-2.6338910190081312E-3,4.0386851368256365E-4,-1.0672350435377311E-2,9.8930777907454984E-2,0.11030541440398776,1.5273082052221917E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.2823894790281771E-7,-2.6338910190081312E-3,4.0386851368256365E-4,-1.0672350435377311E-2,null,"55.03  Koudeafgiftesystemen","55.03.002  |  Kanalen en rooster tbv Topkoeling (koeling licht)",false]
["55.03.003",1385,"Fancoil units; extra materiaal t.b.v. distributienet",80,"Koudeafgiftesystemen","m2GBO",40,1,{"$nulls":4},3,"Koudeafgiftesystemen; Fancoil units; extra materiaal t.b.v. distributienet",40,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,null,"55.03  Koudeafgiftesystemen","55.03.003  |  Fancoil units; extra materiaal t.b.v. distributienet",false]
["55.03.004",1386,"Klimaatplafond; extra materiaal t.b.v. distributienet",80,"Koudeafgiftesystemen","m2GBO",30,1,{"$nulls":4},3,"Koudeafgiftesystemen; Klimaatplafond; extra materiaal t.b.v. distributienet",30,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,null,"55.03  Koudeafgiftesystemen","55.03.004  |  Klimaatplafond; extra materiaal t.b.v. distributienet",false]
["55.03.005",1387,"Koelplafond; alleen voor koeling & apart distributienet",80,"Koudeafgiftesystemen","m2GBO",30,1,{"$nulls":4},3,"Koudeafgiftesystemen; Koelplafond; alleen voor koeling & apart distributienet",30,3.2854265687667565,5.9559034176150387,3.7854434850069577E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38748848670920388,2.8866722867410613E-3,-2.3237294692758894,3.2854265687667565,5.9559034176150387,3.7854434850069577E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38748848670920388,2.8866722867410613E-3,-2.3237294692758894,3.2854265687667565,5.9559034176150387,3.7854434850069577E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38748848670920388,2.8866722867410613E-3,-2.3237294692758894,null,"55.03  Koudeafgiftesystemen","55.03.005  |  Koelplafond; alleen voor koeling & apart distributienet",false]
["55.03.006",1388,"Luchtkoeling d.m.v. plaatselijke inductie-units",80,"Koudeafgiftesystemen","m2GBO",40,1,{"$nulls":4},3,"Koudeafgiftesystemen; Luchtkoeling d.m.v. plaatselijke inductie-units",40,0.33949798335953957,0.79412911010114273,1.1069974469187763E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.944716578887827E-3,0,-0.4686458177896789,0.33949798335953957,0.79412911010114273,1.1069974469187763E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.944716578887827E-3,0,-0.4686458177896789,0.33949798335953957,0.79412911010114273,1.1069974469187763E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.944716578887827E-3,0,-0.4686458177896789,null,"55.03  Koudeafgiftesystemen","55.03.006  |  Luchtkoeling d.m.v. plaatselijke inductie-units",false]
["55.03.007",1389,"Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet",80,"Koudeafgiftesystemen","m2GBO",40,1,{"$nulls":4},3,"Koudeafgiftesystemen; Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet",40,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,null,"55.03  Koudeafgiftesystemen","55.03.007  |  Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet",false]
["56.01.001",484,"Polybuteen; cv-leidingen",81,"Warmtedistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Warmtedistributiesystemen; Polybuteen; cv-leidingen",35,0.45275398152539037,0.44616813293233365,5.837223889888567E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.3554530725777198E-4,7.7443074330989453E-3,-1.3066359217733161E-3,0.45275398152539037,0.44616813293233365,5.837223889888567E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.3554530725777198E-4,7.7443074330989453E-3,-1.3066359217733161E-3,0.45275398152539037,0.44616813293233365,5.837223889888567E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.3554530725777198E-4,7.7443074330989453E-3,-1.3066359217733161E-3,null,"56.01  Warmtedistributiesystemen","56.01.001  |  Polybuteen; cv-leidingen",false]
["56.01.002",485,"Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling",81,"Warmtedistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Warmtedistributiesystemen; Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling",35,0.41943476142312214,0.42208490157015588,3.8910206985210289E-4,0,0,0,0,0,0,0,7.4830832654415569E-7,-2.6387266149006331E-4,2.8772703275611569E-3,-5.6533881912834366E-3,0.41943476142312214,0.42208490157015588,3.8910206985210289E-4,0,0,0,0,0,0,0,7.4830832654415569E-7,-2.6387266149006331E-4,2.8772703275611569E-3,-5.6533881912834366E-3,0.41943476142312214,0.42208490157015588,3.8910206985210289E-4,0,0,0,0,0,0,0,7.4830832654415569E-7,-2.6387266149006331E-4,2.8772703275611569E-3,-5.6533881912834366E-3,null,"56.01  Warmtedistributiesystemen","56.01.002  |  Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling",false]
["56.02.001",486,"Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",82,"Warmteafgiftesystemen","m2gbo",30,1,{"$nulls":4},3,"Warmteafgiftesystemen; Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",30,0.48936950009223995,0.55352003251407134,9.4647826762179967E-4,0,0,0,0,0,0,0,9.353854081801947E-7,8.1782264191581708E-5,1.8162165034664977E-2,-8.3341893373717987E-2,0.48936950009223995,0.55352003251407134,9.4647826762179967E-4,0,0,0,0,0,0,0,9.353854081801947E-7,8.1782264191581708E-5,1.8162165034664977E-2,-8.3341893373717987E-2,0.48936950009223995,0.55352003251407134,9.4647826762179967E-4,0,0,0,0,0,0,0,9.353854081801947E-7,8.1782264191581708E-5,1.8162165034664977E-2,-8.3341893373717987E-2,null,"56.02  Warmteafgiftesystemen","56.02.001  |  Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",false]
["56.02.002",487,"Wandverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",82,"Warmteafgiftesystemen","m2gbo",30,1,{"$nulls":4},3,"Warmteafgiftesystemen; Wandverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",30,0.48936950009223995,0.55352003251407134,9.4647826762179967E-4,0,0,0,0,0,0,0,9.353854081801947E-7,8.1782264191581708E-5,1.8162165034664977E-2,-8.3341893373717987E-2,0.48936950009223995,0.55352003251407134,9.4647826762179967E-4,0,0,0,0,0,0,0,9.353854081801947E-7,8.1782264191581708E-5,1.8162165034664977E-2,-8.3341893373717987E-2,0.48936950009223995,0.55352003251407134,9.4647826762179967E-4,0,0,0,0,0,0,0,9.353854081801947E-7,8.1782264191581708E-5,1.8162165034664977E-2,-8.3341893373717987E-2,null,"56.02  Warmteafgiftesystemen","56.02.002  |  Wandverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",false]
["56.02.003",488,"Radiator, 70-90 C",82,"Warmteafgiftesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Warmteafgiftesystemen; Radiator; 70-90 C",35,0.18272302531726894,0.24210001434484765,1.6668336628449525E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.0049974238513589E-5,2.2264178471504792E-4,3.3503906812522568E-3,-6.4626905130629464E-2,0.18272302531726894,0.24210001434484765,1.6668336628449525E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.0049974238513589E-5,2.2264178471504792E-4,3.3503906812522568E-3,-6.4626905130629464E-2,0.18272302531726894,0.24210001434484765,1.6668336628449525E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.0049974238513589E-5,2.2264178471504792E-4,3.3503906812522568E-3,-6.4626905130629464E-2,null,"56.02  Warmteafgiftesystemen","56.02.003  |  Radiator, 70-90 C",false]
["56.02.004",489,"Radiator, 50-70 C",82,"Warmteafgiftesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Warmteafgiftesystemen; Radiator; 50-70 C",35,0.22099627328808238,0.30285427231238948,2.220414568072729E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.3670215891831321E-5,3.1964840934028716E-4,3.4449163224377992E-3,-8.7856648540049778E-2,0.22099627328808238,0.30285427231238948,2.220414568072729E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.3670215891831321E-5,3.1964840934028716E-4,3.4449163224377992E-3,-8.7856648540049778E-2,0.22099627328808238,0.30285427231238948,2.220414568072729E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.3670215891831321E-5,3.1964840934028716E-4,3.4449163224377992E-3,-8.7856648540049778E-2,null,"56.02  Warmteafgiftesystemen","56.02.004  |  Radiator, 50-70 C",false]
["56.02.005",490,"Radiator, 45-55 C",82,"Warmteafgiftesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Warmteafgiftesystemen; Radiator; 45-55 C",35,0.2382030679765933,0.31795256055934068,2.1809892611074229E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.3338829350163203E-5,2.9549024191257204E-4,3.5367888905751812E-3,-8.5776099805692702E-2,0.2382030679765933,0.31795256055934068,2.1809892611074229E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.3338829350163203E-5,2.9549024191257204E-4,3.5367888905751812E-3,-8.5776099805692702E-2,0.2382030679765933,0.31795256055934068,2.1809892611074229E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.3338829350163203E-5,2.9549024191257204E-4,3.5367888905751812E-3,-8.5776099805692702E-2,null,"56.02  Warmteafgiftesystemen","56.02.005  |  Radiator, 45-55 C",false]
["56.02.006",491,"Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof",82,"Warmteafgiftesystemen","m2gbo",50,1,{"$nulls":4},3,"Warmteafgiftesystemen; Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof",50,0.2590982857872231,0.19475076343275283,2.6573449096028256E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1847678927870006E-4,6.0416270287752663E-2,9.5543036783610007E-4,0.2590982857872231,0.19475076343275283,2.6573449096028256E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1847678927870006E-4,6.0416270287752663E-2,9.5543036783610007E-4,0.2590982857872231,0.19475076343275283,2.6573449096028256E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1847678927870006E-4,6.0416270287752663E-2,9.5543036783610007E-4,null,"56.02  Warmteafgiftesystemen","56.02.006  |  Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof",false]
["56.02.010",939,"Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",82,"Warmteafgiftesystemen","m2gbo",30,1,{"$nulls":4},3,"Warmteafgiftesystemen; Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",30,2.1741929735847174,2.8973318807207322,3.0774482136980866E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.4374929698734575E-5,-5.8584178207159318E-2,1.8246727680650242E-2,-0.68592327975290335,2.1741929735847174,2.8973318807207322,3.0774482136980866E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.4374929698734575E-5,-5.8584178207159318E-2,1.8246727680650242E-2,-0.68592327975290335,2.1741929735847174,2.8973318807207322,3.0774482136980866E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.4374929698734575E-5,-5.8584178207159318E-2,1.8246727680650242E-2,-0.68592327975290335,null,"56.02  Warmteafgiftesystemen","56.02.010  |  Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",false]
["57.01.003",1063,"VLA LBK; toevoer, 0-4.000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; toevoer; 0-4.000m3/h; koeling + verwarming; U-bouw",25,345.29000759279995,389.388507,0.84445422400000003,0,0,71.228742600000004,0,0,0,0,0.31389556880000002,0,0,-116.48559180000001,345.29000759279995,389.388507,0.84445422400000003,0,0,71.228742600000004,0,0,0,0,0.31389556880000002,0,0,-116.48559180000001,345.29000759279995,389.388507,0.84445422400000003,0,0,71.228742600000004,0,0,0,0,0.31389556880000002,0,0,-116.48559180000001,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.003  |  VLA LBK; toevoer, 0-4.000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",false]
["57.01.004",1064,"VLA LBK; toevoer, 4.000-16.000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; toevoer; 4.000-16.000m3/h; koeling + verwarming; U-bouw",25,830.07633373599981,986.1054989999999,1.487275216,0,0,190.88593639999999,0,0,0,0,0.53406712000000001,0,0,-348.93644400000005,830.07633373599981,986.1054989999999,1.487275216,0,0,190.88593639999999,0,0,0,0,0.53406712000000001,0,0,-348.93644400000005,830.07633373599981,986.1054989999999,1.487275216,0,0,190.88593639999999,0,0,0,0,0.53406712000000001,0,0,-348.93644400000005,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.004  |  VLA LBK; toevoer, 4.000-16.000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",false]
["57.01.005",1065,"VLA LBK; toevoer, 16.000-40.000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; toevoer; 16.000-40.000m3/h; koeling + verwarming; U-bouw",25,1684.5363950840006,2130.2680100000002,3.0309967560000004,0,0,461.29500879999995,0,0,0,0,0.92236952800000005,0,0,-910.97999000000004,1684.5363950840006,2130.2680100000002,3.0309967560000004,0,0,461.29500879999995,0,0,0,0,0.92236952800000005,0,0,-910.97999000000004,1684.5363950840006,2130.2680100000002,3.0309967560000004,0,0,461.29500879999995,0,0,0,0,0.92236952800000005,0,0,-910.97999000000004,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.005  |  VLA LBK; toevoer, 16.000-40.000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",false]
["57.01.006",1066,"VLA LBK; toevoer, 40.000-100.000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; toevoer; 40.000-100.000m3/h; koeling + verwarming; U-bouw",25,4468.3248178999993,6431.9378399999996,6.8386187799999991,0,0,1084.16452,0,0,0,0,1.6621831200000001,0,0,-3056.2783440000003,4468.3248178999993,6431.9378399999996,6.8386187799999991,0,0,1084.16452,0,0,0,0,1.6621831200000001,0,0,-3056.2783440000003,4468.3248178999993,6431.9378399999996,6.8386187799999991,0,0,1084.16452,0,0,0,0,1.6621831200000001,0,0,-3056.2783440000003,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen",{"$f":"A1161&\"  |  \"&C1161","v":"57.01.006  |  VLA LBK; toevoer, 40.000-100.000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw"},false]
["57.01.007",1067,"VLA LBK; afvoer, 0-4.000 m3/h; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; afvoer; 0-4.000 m3/h; U-bouw",25,93.297470060000023,110.04307220000001,0.48930808399999998,0,0,48.265943200000002,0,0,0,0,0.17210477599999999,0,0,-65.672958199999997,93.297470060000023,110.04307220000001,0.48930808399999998,0,0,48.265943200000002,0,0,0,0,0.17210477599999999,0,0,-65.672958199999997,93.297470060000023,110.04307220000001,0.48930808399999998,0,0,48.265943200000002,0,0,0,0,0.17210477599999999,0,0,-65.672958199999997,null,{"$f":"LEFT(A1162,5)&\"  \"&E1162","v":"57.01  Luchtbehandelingssystemen"},"57.01.007  |  VLA LBK; afvoer, 0-4.000 m3/h; U-bouw",{"$f":"ISERROR(SUM(O1162:AC1162))","v":false}]
["57.01.008",1068,"VLA LBK; afvoer, 4.000-16.000 m3/h; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; afvoer; 4.000-16.000 m3/h; U-bouw",25,210.26219109239997,272.71333300000003,0.82899756000000002,0,0,120.93981439999997,0,0,0,0,0.32203373239999999,0,0,-184.5419876,210.26219109239997,272.71333300000003,0.82899756000000002,0,0,120.93981439999997,0,0,0,0,0.32203373239999999,0,0,-184.5419876,210.26219109239997,272.71333300000003,0.82899756000000002,0,0,120.93981439999997,0,0,0,0,0.32203373239999999,0,0,-184.5419876,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.008  |  VLA LBK; afvoer, 4.000-16.000 m3/h; U-bouw",false]
["57.01.009",1069,"VLA LBK; afvoer, 16.000-40.000 m3/h; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; afvoer; 16.000-40.000 m3/h; U-bouw",25,424.92652212399997,661.21960399999989,1.72154776,0,0,300.1995096,0,0,0,0,0.57117376399999997,0,0,-538.78531299999997,424.92652212399997,661.21960399999989,1.72154776,0,0,300.1995096,0,0,0,0,0.57117376399999997,0,0,-538.78531299999997,424.92652212399997,661.21960399999989,1.72154776,0,0,300.1995096,0,0,0,0,0.57117376399999997,0,0,-538.78531299999997,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.009  |  VLA LBK; afvoer, 16.000-40.000 m3/h; U-bouw",false]
["57.01.010",1071,"VLA LBK; afvoer, 40.000-100.000 m3/h; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; afvoer; 40.000-100.000 m3/h; U-bouw",25,894.00173422399996,1390.933364,3.581355796,0,0,668.89152999999999,0,0,0,0,1.1192984280000002,0,0,-1170.5238140000001,894.00173422399996,1390.933364,3.581355796,0,0,668.89152999999999,0,0,0,0,1.1192984280000002,0,0,-1170.5238140000001,894.00173422399996,1390.933364,3.581355796,0,0,668.89152999999999,0,0,0,0,1.1192984280000002,0,0,-1170.5238140000001,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.010  |  VLA LBK; afvoer, 40.000-100.000 m3/h; U-bouw",false]
["57.01.011",1072,"VLA LBK; balans, 0-4.000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 0-4.000m3/h; koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",25,538.12875494800005,697.75895000000003,2.8107508759999997,0,0,129.71440200000001,0,0,0,0,0.62192507200000002,0,0,-292.77727299999998,538.12875494800005,697.75895000000003,2.8107508759999997,0,0,129.71440200000001,0,0,0,0,0.62192507200000002,0,0,-292.77727299999998,538.12875494800005,697.75895000000003,2.8107508759999997,0,0,129.71440200000001,0,0,0,0,0.62192507200000002,0,0,-292.77727299999998,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.011  |  VLA LBK; balans, 0-4.000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",false]
["57.01.012",1073,"VLA LBK; balans, 4.000-16.000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 4.000-16.000m3/h; koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",25,1300.8046001879995,1911.3840599999996,4.2747727799999993,0,0,334.88246199999998,0,0,0,0,1.1390634079999999,0,0,-950.87575800000002,1300.8046001879995,1911.3840599999996,4.2747727799999993,0,0,334.88246199999998,0,0,0,0,1.1390634079999999,0,0,-950.87575800000002,1300.8046001879995,1911.3840599999996,4.2747727799999993,0,0,334.88246199999998,0,0,0,0,1.1390634079999999,0,0,-950.87575800000002,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.012  |  VLA LBK; balans, 4.000-16.000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",false]
["57.01.013",1074,"VLA LBK; balans, 16.000-40.000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 16.000-40.000m3/h; koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",25,2516.350962088,4412.1194800000003,8.2637524399999993,0,0,855.20143999999993,0,0,0,0,1.9892936480000003,0,0,-2761.2230039999999,2516.350962088,4412.1194800000003,8.2637524399999993,0,0,855.20143999999993,0,0,0,0,1.9892936480000003,0,0,-2761.2230039999999,2516.350962088,4412.1194800000003,8.2637524399999993,0,0,855.20143999999993,0,0,0,0,1.9892936480000003,0,0,-2761.2230039999999,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.013  |  VLA LBK; balans, 16.000-40.000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",false]
["57.01.014",1075,"VLA LBK; balans, 40.000-100.000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 40.000-100.000m3/h; koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",25,3691.2440405080006,8724.8313299999991,18.136617280000003,0,0,2011.6862239999998,0,0,0,0,3.3959692280000007,0,0,-7066.8060999999998,3691.2440405080006,8724.8313299999991,18.136617280000003,0,0,2011.6862239999998,0,0,0,0,3.3959692280000007,0,0,-7066.8060999999998,3691.2440405080006,8724.8313299999991,18.136617280000003,0,0,2011.6862239999998,0,0,0,0,3.3959692280000007,0,0,-7066.8060999999998,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.014  |  VLA LBK; balans, 40.000-100.000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",false]
["57.01.015",1076,"VLA LBK; balans, 0-4.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 0-4.000m3/h; koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",25,556.75820433199999,793.89244299999996,1.9417536559999999,0,0,119.594589,0,0,0,0,0.63463967599999993,0,0,-359.30522099999996,556.75820433199999,793.89244299999996,1.9417536559999999,0,0,119.594589,0,0,0,0,0.63463967599999993,0,0,-359.30522099999996,556.75820433199999,793.89244299999996,1.9417536559999999,0,0,119.594589,0,0,0,0,0.63463967599999993,0,0,-359.30522099999996,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.015  |  VLA LBK; balans, 0-4.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",false]
["57.01.016",1078,"VLA LBK; balans, 4.000-16.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 4.000-16.000m3/h; koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",25,1357.4991906079999,2223.1156460000002,3.7242980720000003,0,0,312.78575719999998,0,0,0,0,1.2676413359999998,0,0,-1183.3941520000001,1357.4991906079999,2223.1156460000002,3.7242980720000003,0,0,312.78575719999998,0,0,0,0,1.2676413359999998,0,0,-1183.3941520000001,1357.4991906079999,2223.1156460000002,3.7242980720000003,0,0,312.78575719999998,0,0,0,0,1.2676413359999998,0,0,-1183.3941520000001,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.016  |  VLA LBK; balans, 4.000-16.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",false]
["57.01.017",1080,"VLA LBK; balans, 16.000-40.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 16.000-40.000m3/h; koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",25,2648.2976500159998,4741.07395,7.8546358399999994,0,0,761.50451199999998,0,0,0,0,2.2202541759999996,0,0,-2864.3557019999998,2648.2976500159998,4741.07395,7.8546358399999994,0,0,761.50451199999998,0,0,0,0,2.2202541759999996,0,0,-2864.3557019999998,2648.2976500159998,4741.07395,7.8546358399999994,0,0,761.50451199999998,0,0,0,0,2.2202541759999996,0,0,-2864.3557019999998,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.017  |  VLA LBK; balans, 16.000-40.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",false]
["57.01.018",1081,"VLA LBK; balans, 40.000-100.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",25,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 40.000-100.000m3/h; koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",25,6252.6227475399983,12039.80674,18.136617440000002,0,0,1755.958124,0,0,0,0,4.3377761000000001,0,0,-7565.6165099999998,6252.6227475399983,12039.80674,18.136617440000002,0,0,1755.958124,0,0,0,0,4.3377761000000001,0,0,-7565.6165099999998,6252.6227475399983,12039.80674,18.136617440000002,0,0,1755.958124,0,0,0,0,4.3377761000000001,0,0,-7565.6165099999998,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.018  |  VLA LBK; balans, 40.000-100.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",false]
["57.01.019",2026,"VLA Luchtfilters, kunststof behuizing, synthetisch filtermedia",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",1,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA Luchtfilters; kunststof behuizing; synthetisch filtermedia",1,2.2693058895763998,2.1723458646,6.4411221839999998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8311756324E-3,9.9882412160000003E-2,0,-1.3194684999999999E-2,2.2693058895763998,2.1723458646,6.4411221839999998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8311756324E-3,9.9882412160000003E-2,0,-1.3194684999999999E-2,2.2693058895763998,2.1723458646,6.4411221839999998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8311756324E-3,9.9882412160000003E-2,0,-1.3194684999999999E-2,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.019  |  VLA Luchtfilters, kunststof behuizing, synthetisch filtermedia",false]
["57.01.020",2028,"VLA Luchtfilters, kunststof behuizing, glasvezel filtermedia",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",1,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA Luchtfilters; kunststof behuizing; glasvezel filtermedia",1,2.1241448914979997,2.0311067592000001,7.7724590799999995E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.3554992699999995E-3,8.1108946448000013E-2,0,-1.1987725E-3,2.1241448914979997,2.0311067592000001,7.7724590799999995E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.3554992699999995E-3,8.1108946448000013E-2,0,-1.1987725E-3,2.1241448914979997,2.0311067592000001,7.7724590799999995E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.3554992699999995E-3,8.1108946448000013E-2,0,-1.1987725E-3,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.020  |  VLA Luchtfilters, kunststof behuizing, glasvezel filtermedia",false]
["57.01.021",2029,"VLA Luchtfilters, metalen behuizing, synthetisch filtermedia",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",1,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA Luchtfilters; metalen behuizing; synthetisch filtermedia",1,2.3091900883828007,3.0677525928000002,6.9091422860000007E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.5331409768E-3,9.8431999999999996E-7,0,-0.76900577200000009,2.3091900883828007,3.0677525928000002,6.9091422860000007E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.5331409768E-3,9.8431999999999996E-7,0,-0.76900577200000009,2.3091900883828007,3.0677525928000002,6.9091422860000007E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.5331409768E-3,9.8431999999999996E-7,0,-0.76900577200000009,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.021  |  VLA Luchtfilters, metalen behuizing, synthetisch filtermedia",false]
["57.01.022",2030,"VLA Luchtfilters, metalen behuizing, glasvezel filtermedia",83,"Luchtbehandelingssystemen","p",1,1,{"$nulls":4},2,"Luchtbehandelingssystemen; VLA Luchtfilters; metalen behuizing; glasvezel filtermedia",1,1.4258118101020012,2.4899518204000004,6.9584545179999981E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.1469526039999999E-3,6.9560879999999999E-5,0,-1.0743149782999997,1.4258118101020012,2.4899518204000004,6.9584545179999981E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.1469526039999999E-3,6.9560879999999999E-5,0,-1.0743149782999997,1.4258118101020012,2.4899518204000004,6.9584545179999981E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.1469526039999999E-3,6.9560879999999999E-5,0,-1.0743149782999997,null,"57.01  Luchtbehandelingssystemen","57.01.022  |  VLA Luchtfilters, metalen behuizing, glasvezel filtermedia",false]
["57.02.001",497,"Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Mechanische afvoer; verzinkt staal; incl. roosters",35,3.4145229284558466E-2,4.3874429262419024E-2,6.0383342021800548E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.1975186444770626E-6,-7.1290965483951124E-4,2.6780666837001454E-4,-9.8891279302535471E-3,3.4145229284558466E-2,4.3874429262419024E-2,6.0383342021800548E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.1975186444770626E-6,-7.1290965483951124E-4,2.6780666837001454E-4,-9.8891279302535471E-3,3.4145229284558466E-2,4.3874429262419024E-2,6.0383342021800548E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.1975186444770626E-6,-7.1290965483951124E-4,2.6780666837001454E-4,-9.8891279302535471E-3,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.001  |  Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters",false]
["57.02.002",498,"Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal; incl. roosters",35,3.5900009994802667E-2,8.3137417427094656E-2,1.1549527455725257E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.6815733412564867E-6,3.0479288017360535E-4,8.5119676489810766E-5,-4.8789954307869171E-2,3.5900009994802667E-2,8.3137417427094656E-2,1.1549527455725257E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.6815733412564867E-6,3.0479288017360535E-4,8.5119676489810766E-5,-4.8789954307869171E-2,3.5900009994802667E-2,8.3137417427094656E-2,1.1549527455725257E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.6815733412564867E-6,3.0479288017360535E-4,8.5119676489810766E-5,-4.8789954307869171E-2,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.002  |  Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters",false]
["57.02.003",499,"Luchtverwarming; verzinkt staal, incl. roosters",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Luchtverwarming; verzinkt staal; incl. roosters",35,0.1040770167015308,0.24257747795528711,3.3775099808664773E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2498621576549502E-5,8.9601385873268248E-4,8.5119676489810766E-5,-0.14288160339142181,0.1040770167015308,0.24257747795528711,3.3775099808664773E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2498621576549502E-5,8.9601385873268248E-4,8.5119676489810766E-5,-0.14288160339142181,0.1040770167015308,0.24257747795528711,3.3775099808664773E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2498621576549502E-5,8.9601385873268248E-4,8.5119676489810766E-5,-0.14288160339142181,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.003  |  Luchtverwarming; verzinkt staal, incl. roosters",false]
["57.02.004",1039,"VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, individueel",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type C; W-bouw; individueel",35,0.25211763740287552,0.69634844556489284,2.0921057838938313E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.1091728464944005E-3,7.0811511276800201E-4,0,-0.4481402019051734,0.25211763740287552,0.69634844556489284,2.0921057838938313E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.1091728464944005E-3,7.0811511276800201E-4,0,-0.4481402019051734,0.25211763740287552,0.69634844556489284,2.0921057838938313E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.1091728464944005E-3,7.0811511276800201E-4,0,-0.4481402019051734,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.004  |  VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, individueel",false]
["57.02.005",1042,"VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, collectief",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type C; W-bouw; collectief",35,0.20787891929910457,0.66672307050535995,3.7415641335461778E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.1749123279726223E-3,4.4596570249244441E-4,0,-0.46420659337026671,0.20787891929910457,0.66672307050535995,3.7415641335461778E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.1749123279726223E-3,4.4596570249244441E-4,0,-0.46420659337026671,0.20787891929910457,0.66672307050535995,3.7415641335461778E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.1749123279726223E-3,4.4596570249244441E-4,0,-0.46420659337026671,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.005  |  VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, collectief",false]
["57.02.006",1043,"VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw, individueel",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type D met centrale wtw; W-bouw; individueel",35,0.46997872319407902,0.64755262746591224,4.0436733617208879E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,2.3372190303342262E-3,1.3421752533333333E-5,0,-0.18506597268730163,0.46997872319407902,0.64755262746591224,4.0436733617208879E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,2.3372190303342262E-3,1.3421752533333333E-5,0,-0.18506597268730163,0.46997872319407902,0.64755262746591224,4.0436733617208879E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,2.3372190303342262E-3,1.3421752533333333E-5,0,-0.18506597268730163,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.006  |  VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw, individueel",false]
["57.02.007",1045,"VLA Ventilatiesysteem, type D zonder wtw; W-bouw, individueel",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type D zonder wtw; W-bouw; individueel",35,0.70911048548642686,0.8699240063166207,3.2387301793094349E-3,0,0,4.3911617480000007E-3,0,0,0,0,1.8940664838351263E-3,7.6341001992355766E-4,0,-0.17110088926126191,0.70911048548642686,0.8699240063166207,3.2387301793094349E-3,0,0,4.3911617480000007E-3,0,0,0,0,1.8940664838351263E-3,7.6341001992355766E-4,0,-0.17110088926126191,0.70911048548642686,0.8699240063166207,3.2387301793094349E-3,0,0,4.3911617480000007E-3,0,0,0,0,1.8940664838351263E-3,7.6341001992355766E-4,0,-0.17110088926126191,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.007  |  VLA Ventilatiesysteem, type D zonder wtw; W-bouw, individueel",false]
["57.02.008",1047,"VLA Ventilatiesysteem, type D5b (decentrale wtw); W-bouw, individueel",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type D5b (decentrale wtw); W-bouw; individueel",35,0.84965255350571933,1.034978770432003,5.1172521288533448E-5,0,0,4.3909879612800008E-3,0,0,0,0,2.5095176642133407E-3,2.1793609678748507E-2,0,-0.21407150475181397,0.84965255350571933,1.034978770432003,5.1172521288533448E-5,0,0,4.3909879612800008E-3,0,0,0,0,2.5095176642133407E-3,2.1793609678748507E-2,0,-0.21407150475181397,0.84965255350571933,1.034978770432003,5.1172521288533448E-5,0,0,4.3909879612800008E-3,0,0,0,0,2.5095176642133407E-3,2.1793609678748507E-2,0,-0.21407150475181397,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.008  |  VLA Ventilatiesysteem, type D5b (decentrale wtw); W-bouw, individueel",false]
["57.02.009",1058,"VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; W-bouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",75,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; W-bouw",75,1.7461493518800008E-2,4.1925623040000005E-2,5.9719079400000002E-4,0,0,0,0,0,0,0,2.09050268E-4,5.9530300000000002E-5,0,-2.5329900883199998E-2,1.7461493518800008E-2,4.1925623040000005E-2,5.9719079400000002E-4,0,0,0,0,0,0,0,2.09050268E-4,5.9530300000000002E-5,0,-2.5329900883199998E-2,1.7461493518800008E-2,4.1925623040000005E-2,5.9719079400000002E-4,0,0,0,0,0,0,0,2.09050268E-4,5.9530300000000002E-5,0,-2.5329900883199998E-2,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.009  |  VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; W-bouw",false]
["57.02.010",1059,"VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; appartement",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",75,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; appartement",75,2.9095855645599994E-2,6.9951135703999995E-2,9.9149070800000003E-4,0,0,0,0,0,0,0,3.4641971200000007E-4,9.9651000000000012E-5,0,-4.2292841478400012E-2,2.9095855645599994E-2,6.9951135703999995E-2,9.9149070800000003E-4,0,0,0,0,0,0,0,3.4641971200000007E-4,9.9651000000000012E-5,0,-4.2292841478400012E-2,2.9095855645599994E-2,6.9951135703999995E-2,9.9149070800000003E-4,0,0,0,0,0,0,0,3.4641971200000007E-4,9.9651000000000012E-5,0,-4.2292841478400012E-2,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.010  |  VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; appartement",false]
["57.02.011",1060,"VLA Luchtdistributiekanalen; balansventilatie; W-bouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",75,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Luchtdistributiekanalen; balansventilatie; W-bouw",75,4.0663894644000005E-2,9.7843203380000007E-2,1.3901368040000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.8623542400000005E-4,1.3907109999999998E-4,0,-5.919475206400001E-2,4.0663894644000005E-2,9.7843203380000007E-2,1.3901368040000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.8623542400000005E-4,1.3907109999999998E-4,0,-5.919475206400001E-2,4.0663894644000005E-2,9.7843203380000007E-2,1.3901368040000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.8623542400000005E-4,1.3907109999999998E-4,0,-5.919475206400001E-2,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.011  |  VLA Luchtdistributiekanalen; balansventilatie; W-bouw",false]
["57.02.012",1061,"VLA Luchtdistributiekanalen; ronde kanalen; U-bouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",75,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Luchtdistributiekanalen; ronde kanalen; U-bouw",75,0.10109114358759994,0.21745831227199994,3.4781216063999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.240335326E-3,2.6633314000000004E-4,0,-0.12135195875679999,0.10109114358759994,0.21745831227199994,3.4781216063999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.240335326E-3,2.6633314000000004E-4,0,-0.12135195875679999,0.10109114358759994,0.21745831227199994,3.4781216063999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.240335326E-3,2.6633314000000004E-4,0,-0.12135195875679999,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.012  |  VLA Luchtdistributiekanalen; ronde kanalen; U-bouw",false]
["57.02.013",1070,"VLA Ventilatiesysteem, type C met ventilatiewarmtepomp; W-bouw, individueel",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type C met ventilatiewarmtepomp; W-bouw; individueel",35,2.0836994879956987,3.0000399544093437,3.9491092278849411E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,4.4871239543077439E-3,7.9836695679999992E-6,0,-0.92588243753628585,2.0836994879956987,3.0000399544093437,3.9491092278849411E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,4.4871239543077439E-3,7.9836695679999992E-6,0,-0.92588243753628585,2.0836994879956987,3.0000399544093437,3.9491092278849411E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,4.4871239543077439E-3,7.9836695679999992E-6,0,-0.92588243753628585,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.013  |  VLA Ventilatiesysteem, type C met ventilatiewarmtepomp; W-bouw, individueel",false]
["57.02.014",1077,"VLA Ventilatiesysteem, type D +centrale WTW+warmtepomp; W-bouw, individueel",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type D +centrale WTW+warmtepomp; W-bouw; individueel",35,2.0667362411392891,2.6419031080436954,4.4711810320817776E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,4.5682613910453442E-3,1.3406639999999999E-5,0,-0.58531747023841385,2.0667362411392891,2.6419031080436954,4.4711810320817776E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,4.5682613910453442E-3,1.3406639999999999E-5,0,-0.58531747023841385,2.0667362411392891,2.6419031080436954,4.4711810320817776E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,4.5682613910453442E-3,1.3406639999999999E-5,0,-0.58531747023841385,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.014  |  VLA Ventilatiesysteem, type D +centrale WTW+warmtepomp; W-bouw, individueel",false]
["57.02.015",1079,"VLA Ventilatiesysteem, type E; W-bouw, individueel",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",35,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type E; W-bouw; individueel",35,0.81012941172660879,1.3036392329506674,3.7939325392746664E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,3.1777057990311133E-3,3.6357466686222327E-3,0,-0.50521496050186676,0.81012941172660879,1.3036392329506674,3.7939325392746664E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,3.1777057990311133E-3,3.6357466686222327E-3,0,-0.50521496050186676,0.81012941172660879,1.3036392329506674,3.7939325392746664E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,3.1777057990311133E-3,3.6357466686222327E-3,0,-0.50521496050186676,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.015  |  VLA Ventilatiesysteem, type E; W-bouw, individueel",false]
["57.02.016",1401,"Afvoerornamenten; woningbouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",10,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Afvoerornamenten; woningbouw",10,9.7869200270819714E-4,9.4344498054143645E-4,8.9765704842472055E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4616572508237658E-5,8.4736741715464028E-5,-4.3849717524712971E-5,9.7869200270819714E-4,9.4344498054143645E-4,8.9765704842472055E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4616572508237658E-5,8.4736741715464028E-5,-4.3849717524712971E-5,9.7869200270819714E-4,9.4344498054143645E-4,8.9765704842472055E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4616572508237658E-5,8.4736741715464028E-5,-4.3849717524712971E-5,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.016  |  Afvoerornamenten; woningbouw",false]
["57.02.017",1402,"Afvoerroosters; utiliteitsbouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",10,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Afvoerroosters; utiliteitsbouw",10,5.9090837900813284E-4,5.6962715807673612E-4,5.41981614156531E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.8251003825487913E-6,5.1161806320026549E-5,-2.6475301147646374E-5,5.9090837900813284E-4,5.6962715807673612E-4,5.41981614156531E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.8251003825487913E-6,5.1161806320026549E-5,-2.6475301147646374E-5,5.9090837900813284E-4,5.6962715807673612E-4,5.41981614156531E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.8251003825487913E-6,5.1161806320026549E-5,-2.6475301147646374E-5,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.017  |  Afvoerroosters; utiliteitsbouw",false]
["57.02.018",1403,"Gevelroosters; utiliteitsbouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",10,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Gevelroosters; utiliteitsbouw",10,1.8652910920692073E-2,1.8869140381952938E-2,1.2194586318537277E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0039670509217907E-4,4.6341149592247995E-4,-6.0119011527653716E-4,1.8652910920692073E-2,1.8869140381952938E-2,1.2194586318537277E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0039670509217907E-4,4.6341149592247995E-4,-6.0119011527653716E-4,1.8652910920692073E-2,1.8869140381952938E-2,1.2194586318537277E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0039670509217907E-4,4.6341149592247995E-4,-6.0119011527653716E-4,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.018  |  Gevelroosters; utiliteitsbouw",false]
["57.02.019",1404,"Gevelroosters; woningbouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",15,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Gevelroosters; woningbouw",15,1.2010530533202645E-3,5.1539511436091449E-3,1.3549540353759996E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9200051401465944E-4,1.5544254159974474E-6,-2.9760015420439785E-3,1.2010530533202645E-3,5.1539511436091449E-3,1.3549540353759996E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9200051401465944E-4,1.5544254159974474E-6,-2.9760015420439785E-3,1.2010530533202645E-3,5.1539511436091449E-3,1.3549540353759996E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9200051401465944E-4,1.5544254159974474E-6,-2.9760015420439785E-3,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.019  |  Gevelroosters; woningbouw",false]
["57.02.020",1405,"Luchtbehandelingskast; mechanische ventilatie",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",15,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Luchtbehandelingskast; mechanische ventilatie",15,0.20238710364184412,0.39145196872380622,4.0919611869078667E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0447900665707974E-2,2.0478626559970077E-3,-0.18475678825915906,0.20238710364184412,0.39145196872380622,4.0919611869078667E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0447900665707974E-2,2.0478626559970077E-3,-0.18475678825915906,0.20238710364184412,0.39145196872380622,4.0919611869078667E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0447900665707974E-2,2.0478626559970077E-3,-0.18475678825915906,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.020  |  Luchtbehandelingskast; mechanische ventilatie",false]
["57.02.021",1406,"Ontluchtingskappen",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",15,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Ontluchtingskappen",15,2.4744288371011523E-2,2.3853137244507629E-2,2.2695480092846889E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6955107851991705E-4,2.1424006396550906E-3,-1.108653235559751E-3,2.4744288371011523E-2,2.3853137244507629E-2,2.2695480092846889E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6955107851991705E-4,2.1424006396550906E-3,-1.108653235559751E-3,2.4744288371011523E-2,2.3853137244507629E-2,2.2695480092846889E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6955107851991705E-4,2.1424006396550906E-3,-1.108653235559751E-3,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.021  |  Ontluchtingskappen",false]
["57.02.022",1407,"Ontluchtingskappen; woningbouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",15,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Ontluchtingskappen; woningbouw",15,1.4772709475036204E-3,1.4240678951757308E-3,1.3549540353759996E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2062750956122397E-5,1.2790451579861945E-4,-6.618825286836718E-5,1.4772709475036204E-3,1.4240678951757308E-3,1.3549540353759996E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2062750956122397E-5,1.2790451579861945E-4,-6.618825286836718E-5,1.4772709475036204E-3,1.4240678951757308E-3,1.3549540353759996E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2062750956122397E-5,1.2790451579861945E-4,-6.618825286836718E-5,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.022  |  Ontluchtingskappen; woningbouw",false]
["57.02.023",1408,"Toe- en afvoerornamenten",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",10,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Toe- en afvoerornamenten",10,1.9573840054498172E-3,1.8868899611150923E-3,1.7953140968800969E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9233145016974482E-5,1.6947348343382187E-4,-8.7699435050923443E-5,1.9573840054498172E-3,1.8868899611150923E-3,1.7953140968800969E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9233145016974482E-5,1.6947348343382187E-4,-8.7699435050923443E-5,1.9573840054498172E-3,1.8868899611150923E-3,1.7953140968800969E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9233145016974482E-5,1.6947348343382187E-4,-8.7699435050923443E-5,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.023  |  Toe- en afvoerornamenten",false]
["57.02.024",1409,"Toe- en afvoerroosters",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Toe- en afvoerroosters",50,7.1633448189057751E-3,2.3489397391595175E-2,7.6216164490551405E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1493446908649695E-3,1.951100262799281E-4,-1.2448034072594911E-2,7.1633448189057751E-3,2.3489397391595175E-2,7.6216164490551405E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1493446908649695E-3,1.951100262799281E-4,-1.2448034072594911E-2,7.1633448189057751E-3,2.3489397391595175E-2,7.6216164490551405E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1493446908649695E-3,1.951100262799281E-4,-1.2448034072594911E-2,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.024  |  Toe- en afvoerroosters",false]
["57.02.025",1410,"Ventilatiekanalen",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Ventilatiekanalen",50,0.65969897595256533,1.3501450682269571,1.5906791452405773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0909301958204188E-2,5.0317840178823181E-5,-0.68549389960877238,0.65969897595256533,1.3501450682269571,1.5906791452405773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0909301958204188E-2,5.0317840178823181E-5,-0.68549389960877238,0.65969897595256533,1.3501450682269571,1.5906791452405773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0909301958204188E-2,5.0317840178823181E-5,-0.68549389960877238,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.025  |  Ventilatiekanalen",false]
["57.02.026",1411,"Ventilatiekanalen, afvoer en retour",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Ventilatiekanalen; afvoer en retour",50,0.64512345982094965,0.67266619336902067,3.9511667056751293E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.8863696712790383E-3,5.1578431369898731E-5,-2.365910901383711E-2,0.64512345982094965,0.67266619336902067,3.9511667056751293E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.8863696712790383E-3,5.1578431369898731E-5,-2.365910901383711E-2,0.64512345982094965,0.67266619336902067,3.9511667056751293E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.8863696712790383E-3,5.1578431369898731E-5,-2.365910901383711E-2,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.026  |  Ventilatiekanalen, afvoer en retour",false]
["57.02.027",1412,"Ventilatiekanalen, afvoer; woningbouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Ventilatiekanalen; afvoer; woningbouw",50,9.7340757336303541E-2,0.10149659836466324,5.9617977557218412E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1899508299534135E-3,7.7825158817785994E-6,-3.5698524898602406E-3,9.7340757336303541E-2,0.10149659836466324,5.9617977557218412E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1899508299534135E-3,7.7825158817785994E-6,-3.5698524898602406E-3,9.7340757336303541E-2,0.10149659836466324,5.9617977557218412E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1899508299534135E-3,7.7825158817785994E-6,-3.5698524898602406E-3,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.027  |  Ventilatiekanalen, afvoer; woningbouw",false]
["57.02.028",1413,"Ventilatoren; woningbouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",15,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; Ventilatoren; woningbouw",15,8.6346851297723036E-3,9.8384279309687277E-3,6.7747701769413102E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6182577540155071E-4,5.7581259864036588E-4,-1.3854773262046518E-3,8.6346851297723036E-3,9.8384279309687277E-3,6.7747701769413102E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6182577540155071E-4,5.7581259864036588E-4,-1.3854773262046518E-3,8.6346851297723036E-3,9.8384279309687277E-3,6.7747701769413102E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6182577540155071E-4,5.7581259864036588E-4,-1.3854773262046518E-3,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.028  |  Ventilatoren; woningbouw",false]
["57.02.029",1414,"WTW-unit",84,"Luchtdistributiesystemen","m2GBO",30,1,{"$nulls":4},3,"Luchtdistributiesystemen; WTW-unit",30,5.3561980831600423E-2,7.349229602330655E-2,6.7747701769719658E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.219021270620884E-3,2.8790629932047666E-3,-2.1267833931987213E-2,5.3561980831600423E-2,7.349229602330655E-2,6.7747701769719658E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.219021270620884E-3,2.8790629932047666E-3,-2.1267833931987213E-2,5.3561980831600423E-2,7.349229602330655E-2,6.7747701769719658E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.219021270620884E-3,2.8790629932047666E-3,-2.1267833931987213E-2,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.029  |  WTW-unit",false]
["57.02.030",2027,"VLA, Compleet luchtverdeelsysteem met inductie-units, utiliteitsbouw",84,"Luchtdistributiesystemen","m2gbo",50,1,{"$nulls":4},2,"Luchtdistributiesystemen; VLA; Compleet luchtverdeelsysteem met inductie-units; utiliteitsbouw",50,2.6975112198019997,3.1643332949999996,1.5592416207999997E-2,0,0,1.0723261576000001,0,0,0,0,5.8153769939999992E-3,0,0,-1.560556026,2.6975112198019997,3.1643332949999996,1.5592416207999997E-2,0,0,1.0723261576000001,0,0,0,0,5.8153769939999992E-3,0,0,-1.560556026,2.6975112198019997,3.1643332949999996,1.5592416207999997E-2,0,0,1.0723261576000001,0,0,0,0,5.8153769939999992E-3,0,0,-1.560556026,null,"57.02  Luchtdistributiesystemen","57.02.030  |  VLA, Compleet luchtverdeelsysteem met inductie-units, utiliteitsbouw",false]
["61.01.001",500,"Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc",110,"Elektricteitsleidingen","m2gbo",50,1,{"$nulls":4},3,"Elektricteitsleidingen; Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc",50,0.17939327907787267,0.27189608624250056,8.4898299942039006E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4822443885532394E-2,5.9379853780813707E-3,-7.4467331656597191E-2,0.17939327907787267,0.27189608624250056,8.4898299942039006E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4822443885532394E-2,5.9379853780813707E-3,-7.4467331656597191E-2,0.17939327907787267,0.27189608624250056,8.4898299942039006E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4822443885532394E-2,5.9379853780813707E-3,-7.4467331656597191E-2,null,"61.01  Elektricteitsleidingen","61.01.001  |  Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc",false]
["61.01.002",1426,"Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Ubouw",110,"Elektricteitsleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Elektricteitsleidingen; Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Ubouw",50,0.10027803432489327,0.14685563467392385,5.3861435214875826E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2586402058544858E-2,3.2293935330000752E-3,-3.7759206175634552E-2,0.10027803432489327,0.14685563467392385,5.3861435214875826E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2586402058544858E-2,3.2293935330000752E-3,-3.7759206175634552E-2,0.10027803432489327,0.14685563467392385,5.3861435214875826E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2586402058544858E-2,3.2293935330000752E-3,-3.7759206175634552E-2,null,"61.01  Elektricteitsleidingen","61.01.002  |  Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Ubouw",false]
["61.01.003",1427,"Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Wbouw",110,"Elektricteitsleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Elektricteitsleidingen; Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Wbouw",50,0.13684445956919286,0.19811406664567283,7.521973665961571E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6677377698121477E-2,4.6877063494097995E-3,-5.0032133094364425E-2,0.13684445956919286,0.19811406664567283,7.521973665961571E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6677377698121477E-2,4.6877063494097995E-3,-5.0032133094364425E-2,0.13684445956919286,0.19811406664567283,7.521973665961571E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6677377698121477E-2,4.6877063494097995E-3,-5.0032133094364425E-2,null,"61.01  Elektricteitsleidingen","61.01.003  |  Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Wbouw",false]
["61.01.004",1428,"Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Ubouw",110,"Elektricteitsleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Elektricteitsleidingen; Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Ubouw",50,0.1016844246639672,0.14863743912424998,5.5005203069631212E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2641630929102666E-2,3.0634572254315414E-3,-3.7924892787307991E-2,0.1016844246639672,0.14863743912424998,5.5005203069631212E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2641630929102666E-2,3.0634572254315414E-3,-3.7924892787307991E-2,0.1016844246639672,0.14863743912424998,5.5005203069631212E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2641630929102666E-2,3.0634572254315414E-3,-3.7924892787307991E-2,null,"61.01  Elektricteitsleidingen","61.01.004  |  Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Ubouw",false]
["61.01.006",1429,"Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Wbouw",110,"Elektricteitsleidingen","m2GBO",50,1,{"$nulls":4},3,"Elektricteitsleidingen; Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Wbouw",50,0.13888262819939706,0.20069332233926435,7.6879890737434082E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6756649607855074E-2,4.4471053841786332E-3,-5.0269948823565211E-2,0.13888262819939706,0.20069332233926435,7.6879890737434082E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6756649607855074E-2,4.4471053841786332E-3,-5.0269948823565211E-2,0.13888262819939706,0.20069332233926435,7.6879890737434082E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6756649607855074E-2,4.4471053841786332E-3,-5.0269948823565211E-2,null,"61.01  Elektricteitsleidingen","61.01.006  |  Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Wbouw",false]
["61.02.00001",11348,"PV,amorf(dunne film); hellend dak; incl. inverter+kabels",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;amorf(dunne film); hellend dak; incl. inverter+kabels",25,19.93196756713056,21.06211342355294,1.048065330994695E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.501053014465059E-3,-0.28234982895690802,-1.6728246919165995E-2,-0.84704948687072434,19.93196756713056,21.06211342355294,1.048065330994695E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.501053014465059E-3,-0.28234982895690802,-1.6728246919165995E-2,-0.84704948687072434,19.93196756713056,21.06211342355294,1.048065330994695E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.501053014465059E-3,-0.28234982895690802,-1.6728246919165995E-2,-0.84704948687072434,null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00001  |  PV,amorf(dunne film); hellend dak; incl. inverter+kabels",false]
["61.02.00002",11349,"PV,amorf(dunne film); plat dak; incl. inverter+steun+kabels",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;amorf(dunne film); plat dak; incl. inverter+steun+kabels",25,22.055696670053692,22.529812681994329,2.4624830670025945E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1875436472919469E-3,-0.14584777338861116,7.7349260728758348E-2,-0.43942987359810337,22.055696670053692,22.529812681994329,2.4624830670025945E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1875436472919469E-3,-0.14584777338861116,7.7349260728758348E-2,-0.43942987359810337,22.055696670053692,22.529812681994329,2.4624830670025945E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1875436472919469E-3,-0.14584777338861116,7.7349260728758348E-2,-0.43942987359810337,null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00002  |  PV,amorf(dunne film); plat dak; incl. inverter+steun+kabels",false]
["61.02.00003",11350,"PV,CIS; hellend dak; incl. inverter+kabels\t\t\t\r\n",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;CIS; hellend dak; incl. inverter+kabels\t",25,30.280364760474281,31.441275945546483,1.064253230691495E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5658046132522586E-3,-0.29010071330524073,-1.6716668771410797E-2,-0.87030213991572225,30.280364760474281,31.441275945546483,1.064253230691495E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5658046132522586E-3,-0.29010071330524073,-1.6716668771410797E-2,-0.87030213991572225,30.280364760474281,31.441275945546483,1.064253230691495E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5658046132522586E-3,-0.29010071330524073,-1.6716668771410797E-2,-0.87030213991572225,null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00003  |  PV,CIS; hellend dak; incl. inverter+kabels\t\t\t\r\n",false]
["61.02.00004",11351,"PV,CIS; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;CIS; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",25,32.314451385523981,32.815963301008296,2.4240368052226947E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0428642937517966E-3,-0.15256557533619081,7.7353706946736628E-2,-0.45958327944084243,32.314451385523981,32.815963301008296,2.4240368052226947E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0428642937517966E-3,-0.15256557533619081,7.7353706946736628E-2,-0.45958327944084243,32.314451385523981,32.815963301008296,2.4240368052226947E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0428642937517966E-3,-0.15256557533619081,7.7353706946736628E-2,-0.45958327944084243,null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00004  |  PV,CIS; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",false]
["61.02.00005",11352,"PV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels\t\t\t\r\n",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels",25,54.752980701129459,55.927351717485948,1.071335436808845E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5941334377216595E-3,-0.29349172520763628,-1.6711603331767896E-2,-0.880475175622909,54.752980701129459,55.927351717485948,1.071335436808845E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5941334377216595E-3,-0.29349172520763628,-1.6711603331767896E-2,-0.880475175622909,54.752980701129459,55.927351717485948,1.071335436808845E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5941334377216595E-3,-0.29349172520763628,-1.6711603331767896E-2,-0.880475175622909,null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00005  |  PV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels\t\t\t\r\n",false]
["61.02.00006",11353,"PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",25,56.787067326179148,57.302039072947764,2.4311190113400445E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0711931182211967E-3,-0.15595658723858641,7.7358772386379532E-2,-0.46975631514802918,56.787067326179148,57.302039072947764,2.4311190113400445E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0711931182211967E-3,-0.15595658723858641,7.7358772386379532E-2,-0.46975631514802918,56.787067326179148,57.302039072947764,2.4311190113400445E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0711931182211967E-3,-0.15595658723858641,7.7358772386379532E-2,-0.46975631514802918,null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00006  |  PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",false]
["61.02.00007",11354,"PV,multi-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;multi-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels",25,44.666355466045246,45.82270229536207,1.0652649744225451E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5860394878732593E-3,-0.28913185276169917,-1.6058107502130596E-2,-0.86739555828509762,44.666355466045246,45.82270229536207,1.0652649744225451E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5860394878732593E-3,-0.28913185276169917,-1.6058107502130596E-2,-0.86739555828509762,44.666355466045246,45.82270229536207,1.0652649744225451E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5860394878732593E-3,-0.28913185276169917,-1.6058107502130596E-2,-0.86739555828509762,null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00007  |  PV,multi-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels",false]
["61.02.00008",11355,"PV,multi-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;multi-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",25,46.726723138318953,47.235926385965733,2.4280837801468946E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0590521934485971E-3,-0.15450329642327404,7.735660148367543E-2,-0.46539644270209213,46.726723138318953,47.235926385965733,2.4280837801468946E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0590521934485971E-3,-0.15450329642327404,7.735660148367543E-2,-0.46539644270209213,46.726723138318953,47.235926385965733,2.4280837801468946E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0590521934485971E-3,-0.15450329642327404,7.735660148367543E-2,-0.46539644270209213,null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00008  |  PV,multi-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",false]
["61.02.00009",11442,"JAP60 Poly-crystalline silicon 60 cells PV panel",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00009  |  JAP60 Poly-crystalline silicon 60 cells PV panel",true]
["61.02.00010",11443,"JA Solar Crystalline silicon panel JAM6",112,"Elektriciteitsopwekkingsystemen","m2",25,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"61.02  Elektriciteitsopwekkingsystemen","61.02.00010  |  JA Solar Crystalline silicon panel JAM6",true]
["61.03.001",1421,"aarding kantoorgebouw",107,"Aarding","m2gbo",75,1,{"$nulls":4},3,"Aarding; aarding kantoorgebouw",75,0.40312756209281142,0.406645123833,3.0382037847720009E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0123767391400001E-5,6.3669449999999999E-4,0,-3.45464178553E-2,0.40312756209281142,0.406645123833,3.0382037847720009E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0123767391400001E-5,6.3669449999999999E-4,0,-3.45464178553E-2,0.40312756209281142,0.406645123833,3.0382037847720009E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0123767391400001E-5,6.3669449999999999E-4,0,-3.45464178553E-2,null,"61.03  Aarding","61.03.001  |  aarding kantoorgebouw",false]
["61.03.002",1422,"aarding woningen",107,"Aarding","m2gbo",75,1,{"$nulls":4},3,"Aarding; aarding woningen",75,0.40755234929473472,0.41112764994599993,3.0789094115519999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0401583914800002E-5,6.4472850000000007E-4,0,-3.50195248507E-2,0.40755234929473472,0.41112764994599993,3.0789094115519999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0401583914800002E-5,6.4472850000000007E-4,0,-3.50195248507E-2,0.40755234929473472,0.41112764994599993,3.0789094115519999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0401583914800002E-5,6.4472850000000007E-4,0,-3.50195248507E-2,null,"61.03  Aarding","61.03.002  |  aarding woningen",false]
["61.04.001",1423,"energie laagspanningsinstallatie inclusief verdeling",108,"Energie, laagspanning U-bouw","m2gbo",30,1,{"$nulls":4},3,"Energie laagspanning U-bouw; energie laagspanningsinstallatie inclusief verdeling",30,1.5516783867877109,1.3723871656950002,0.34353588414599995,0,0,0,0,0,0,0,1.5397229211000002E-5,0,0,-0.16426006028250001,1.5516783867877109,1.3723871656950002,0.34353588414599995,0,0,0,0,0,0,0,1.5397229211000002E-5,0,0,-0.16426006028250001,1.5516783867877109,1.3723871656950002,0.34353588414599995,0,0,0,0,0,0,0,1.5397229211000002E-5,0,0,-0.16426006028250001,null,"61.04  Energie, laagspanning U-bouw",{"$f":"A1225&\"  |  \"&C1225","v":"61.04.001  |  energie laagspanningsinstallatie inclusief verdeling"},false]
["61.05.001",2142,"Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair)",116,"Electriciteitslevering, extern","kWh",1,1,{"$nulls":4},3,"Centrale elektrotechnische voorz.; energie; laagspanning; algemeen; Netstroom; NL-mix; 1 kWh (forfaitair)",1,3.0381790799999999E-3,3.0381790799999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.0381790799999999E-3,3.0381790799999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.0381790799999999E-3,3.0381790799999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"LEFT(A1226,5)&\"  \"&E1226","v":"61.05  Electriciteitslevering, extern"},"61.05.001  |  Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair)",{"$f":"ISERROR(SUM(O1226:AC1226))","v":false}]
["61.05.002",2143,"Windmolen; incl. net, 1 kWh (forfaitair)",116,"Electriciteitslevering, extern","kWh",1,1,{"$nulls":4},3,"Centrale elektrotechnische voorz.; energie; laagspanning; algemeen; Windmolen; incl. net; 1 kWh (forfaitair)",1,8.2963941799999996E-3,8.2963941799999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2963941799999996E-3,8.2963941799999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2963941799999996E-3,8.2963941799999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"61.05  Electriciteitslevering, extern","61.05.002  |  Windmolen; incl. net, 1 kWh (forfaitair)",false]
["61.05.003",2144,"PV-systeem; incl. net, 1 kWh (forfaitair)",116,"Electriciteitslevering, extern","kWh",1,1,{"$nulls":4},3,"Centrale elektrotechnische voorz.; energie; laagspanning; algemeen; PV-systeem; incl. net; 1 kWh (forfaitair)",1,1.9216720719999997E-2,1.9216720719999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9216720719999997E-2,1.9216720719999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9216720719999997E-2,1.9216720719999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"61.05  Electriciteitslevering, extern","61.05.003  |  PV-systeem; incl. net, 1 kWh (forfaitair)",false]
["61.05.004",2145,"WKK-systeem; incl. net, 1 kWh (forfaitair)",116,"Electriciteitslevering, extern","kWh",1,1,{"$nulls":4},3,"Centrale elektrotechnische voorz.; energie; laagspanning; algemeen; WKK-systeem; incl. net; 1 kWh (forfaitair)",1,2.9861572099999997E-3,2.9861572099999997E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9861572099999997E-3,2.9861572099999997E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9861572099999997E-3,2.9861572099999997E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"61.05  Electriciteitslevering, extern","61.05.004  |  WKK-systeem; incl. net, 1 kWh (forfaitair)",false]
["63.01.001",1424,"Armatuur & lampen, LED-120 cm",109,"Verlichting","m2gbo",20,1,{"$nulls":4},3,"Verlichting; Armatuur & lampen; LED-120 cm",20,1.1535947786690395,0.88166854289800012,0.396576135735,0,0,0,0,0,0,0,2.1153083879199998E-5,1.0904816000000001E-7,0,-0.12467116209600003,1.1535947786690395,0.88166854289800012,0.396576135735,0,0,0,0,0,0,0,2.1153083879199998E-5,1.0904816000000001E-7,0,-0.12467116209600003,1.1535947786690395,0.88166854289800012,0.396576135735,0,0,0,0,0,0,0,2.1153083879199998E-5,1.0904816000000001E-7,0,-0.12467116209600003,null,"63.01  Verlichting","63.01.001  |  Armatuur & lampen, LED-120 cm",false]
["63.01.002",1425,"Armatuur & lampen, TL-5, 28 W",109,"Verlichting","m2gbo",15,1,{"$nulls":4},3,"Verlichting; Armatuur & lampen; TL-5; 28 W",15,0.57291650002566208,0.29573978288399999,0.38576471685960001,0,0,0,0,0,0,0,2.7530284280200001E-4,5.3345760000000003E-8,0,-0.10886335590650001,0.57291650002566208,0.29573978288399999,0.38576471685960001,0,0,0,0,0,0,0,2.7530284280200001E-4,5.3345760000000003E-8,0,-0.10886335590650001,0.57291650002566208,0.29573978288399999,0.38576471685960001,0,0,0,0,0,0,0,2.7530284280200001E-4,5.3345760000000003E-8,0,-0.10886335590650001,null,"63.01  Verlichting","63.01.002  |  Armatuur & lampen, TL-5, 28 W",false]
["63.01.003",1430,"Armatuur & lampen, TL-5, 35/49 W",109,"Verlichting","m2gbo",15,1,{"$nulls":4},3,"Verlichting; Armatuur & lampen; TL-5; 35/49 W",15,0.65956108012479886,0.34870518922200006,0.44004499897020005,0,0,0,0,0,0,0,2.7530317915880001E-4,6.5557440000000004E-8,0,-0.129464476804,0.65956108012479886,0.34870518922200006,0.44004499897020005,0,0,0,0,0,0,0,2.7530317915880001E-4,6.5557440000000004E-8,0,-0.129464476804,0.65956108012479886,0.34870518922200006,0.44004499897020005,0,0,0,0,0,0,0,2.7530317915880001E-4,6.5557440000000004E-8,0,-0.129464476804,null,"63.01  Verlichting","63.01.003  |  Armatuur & lampen, TL-5, 35/49 W",false]
["66.01.001",504,"Staal; personenlift; gemoffeld",87,"Liftcabines","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Liftcabines; Staal; personenlift; gemoffeld",75,131.56127512739204,143.42779287880879,1.8809156213388141,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.4380860144631535,4.910685097060094E-3,-10.31425804338946,131.56127512739204,143.42779287880879,1.8809156213388141,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.4380860144631535,4.910685097060094E-3,-10.31425804338946,131.56127512739204,143.42779287880879,1.8809156213388141,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.4380860144631535,4.910685097060094E-3,-10.31425804338946,null,"66.01  Liftcabines","66.01.001  |  Staal; personenlift; gemoffeld",false]
["66.02.001",505,"Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag",88,"Liftinstallaties","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Liftinstallaties; Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag",75,117.52602002975233,126.81466650604109,1.4723072618552646,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6911994076449366,3.8438924357168894E-3,-8.0735982229348107,117.52602002975233,126.81466650604109,1.4723072618552646,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6911994076449366,3.8438924357168894E-3,-8.0735982229348107,117.52602002975233,126.81466650604109,1.4723072618552646,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6911994076449366,3.8438924357168894E-3,-8.0735982229348107,null,"66.02  Liftinstallaties","66.02.001  |  Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag",false]
["73.01.001",506,"Multiplex; geschilderd:alkyd",89,"Keukenkasten","m1",30,1,{"$nulls":4},3,"Keukenkasten; Multiplex; geschilderd:alkyd",30,5.1658914118766894,6.3024505637096535,0.11807073623203046,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2546298880649944,0,5.1658914118766894,6.3024505637096535,0.11807073623203046,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2546298880649944,0,5.1658914118766894,6.3024505637096535,0.11807073623203046,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2546298880649944,0,null,"73.01  Keukenkasten","73.01.001  |  Multiplex; geschilderd:alkyd",false]
["73.01.002",507,"Spaanplaat; kunststoflaag",89,"Keukenkasten","m1",15,1,{"$nulls":4},3,"Keukenkasten; Spaanplaat; kunststoflaag",15,6.2937032028273716,6.9929854415175372,0.12152194586020168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.82080418455036863,0,6.2937032028273716,6.9929854415175372,0.12152194586020168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.82080418455036863,0,6.2937032028273716,6.9929854415175372,0.12152194586020168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.82080418455036863,0,null,"73.01  Keukenkasten","73.01.002  |  Spaanplaat; kunststoflaag",false]
["73.02.001",509,"Kunstharsgebonden; massief",90,"Aanrechtbladen","m1",50,2,30,null,30,null,3,"Aanrechtbladen; Kunstharsgebonden; massief",50,8.8666120181678565,8.5636672678398593,8.6097975071131538E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.21684677525686696,0,8.8666120181678565,8.5636672678398593,8.6097975071131538E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.21684677525686696,0,8.8666120181678565,8.5636672678398593,8.6097975071131538E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.21684677525686696,0,null,"73.02  Aanrechtbladen","73.02.001  |  Kunstharsgebonden; massief",false]
["73.02.002",510,"Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag",90,"Aanrechtbladen","m1",25,1,{"$nulls":4},3,"Aanrechtbladen; Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag",25,6.5466168226392139,6.7395130864878965,3.3838942707695274E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22673520655637872,0,6.5466168226392139,6.7395130864878965,3.3838942707695274E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22673520655637872,0,6.5466168226392139,6.7395130864878965,3.3838942707695274E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22673520655637872,0,null,"73.02  Aanrechtbladen","73.02.002  |  Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag",false]
["73.02.003",511,"Roestvaststaal; d:1mm+onderblad:multiplex",90,"Aanrechtbladen","m1",15,1,{"$nulls":4},3,"Aanrechtbladen; Roestvaststaal; d:1mm+onderblad:multiplex",15,32.280780949689465,40.074366036314103,4.0231576673760983E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4534831006659306E-5,0,-0.27976024192433613,-7.5541409562050648,32.280780949689465,40.074366036314103,4.0231576673760983E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4534831006659306E-5,0,-0.27976024192433613,-7.5541409562050648,32.280780949689465,40.074366036314103,4.0231576673760983E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4534831006659306E-5,0,-0.27976024192433613,-7.5541409562050648,null,"73.02  Aanrechtbladen","73.02.003  |  Roestvaststaal; d:1mm+onderblad:multiplex",false]
["74.01.001",512,"Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir",91,"Toiletten","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Toiletten; Wandcloset + fontein; porselein; incl. kunststof reservoir",75,4.6802024415922254,4.08313643081721,8.440977948150151E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1654616908044003E-3,0.49999438453029649,9.4963850724132E-3,4.6802024415922254,4.08313643081721,8.440977948150151E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1654616908044003E-3,0.49999438453029649,9.4963850724132E-3,4.6802024415922254,4.08313643081721,8.440977948150151E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1654616908044003E-3,0.49999438453029649,9.4963850724132E-3,null,"74.01  Toiletten","74.01.001  |  Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir",false]
["74.02.001",513,"Keramiek; wastafel",92,"Wasvoorzieningen","p",75,1,{"$nulls":4},3,"Wasvoorzieningen; Keramiek; wastafel",75,1.5998601145664046,1.55621570957775,4.0641745676278505E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5276257994276E-4,1.5916089926049299E-3,1.0582877398282798E-3,1.5998601145664046,1.55621570957775,4.0641745676278505E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5276257994276E-4,1.5916089926049299E-3,1.0582877398282798E-3,1.5998601145664046,1.55621570957775,4.0641745676278505E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5276257994276E-4,1.5916089926049299E-3,1.0582877398282798E-3,null,"74.02  Wasvoorzieningen","74.02.001  |  Keramiek; wastafel",false]
["74.03.001",514,"Keramiek; tegels",93,"Douchevoorzieningen","p",25,1,{"$nulls":4},3,"Douchevoorzieningen; Keramiek; tegels",25,1.8596701241923717,0.91563670566409239,3.141123094571828E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.91262218758256075,0,1.8596701241923717,0.91563670566409239,3.141123094571828E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.91262218758256075,0,1.8596701241923717,0.91563670566409239,3.141123094571828E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.91262218758256075,0,null,"74.03  Douchevoorzieningen","74.03.001  |  Keramiek; tegels",false]
["74.03.002",515,"Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot",93,"Douchevoorzieningen","p",25,1,{"$nulls":4},3,"Douchevoorzieningen; Inloopdouche; gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot",25,11.214454339739222,10.9842389725638,0.12602310266270733,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.8679586530083353E-3,0.12766409912474874,-1.760387595902501E-2,11.214454339739222,10.9842389725638,0.12602310266270733,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.8679586530083353E-3,0.12766409912474874,-1.760387595902501E-2,11.214454339739222,10.9842389725638,0.12602310266270733,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.8679586530083353E-3,0.12766409912474874,-1.760387595902501E-2,null,"74.03  Douchevoorzieningen","74.03.002  |  Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot",false]
["74.04.002",517,"Acryl; prefab",94,"Badvoorzieningen","p",15,1,{"$nulls":4},3,"Badvoorzieningen; Acryl; prefab",15,23.626146791309001,21.199846409108982,0.42364633958446241,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5300433994687638E-3,1.9645338690176821,2.8590130198406293E-2,23.626146791309001,21.199846409108982,0.42364633958446241,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5300433994687638E-3,1.9645338690176821,2.8590130198406293E-2,23.626146791309001,21.199846409108982,0.42364633958446241,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5300433994687638E-3,1.9645338690176821,2.8590130198406293E-2,null,"74.04  Badvoorzieningen","74.04.002  |  Acryl; prefab",false]
["76.01.001",518,"Spaanplaat; geschilderd,acryl; duurzame bosbouw",95,"Opslagvoorzieningen","p",30,1,{"$nulls":4},3,"Opslagvoorzieningen; Spaanplaat; geschilderd;acryl; duurzame bosbouw",30,2.6189871255579082,4.6798875318136872,0.20924355715348494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2701439634092644,0,2.6189871255579082,4.6798875318136872,0.20924355715348494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2701439634092644,0,2.6189871255579082,4.6798875318136872,0.20924355715348494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2701439634092644,0,null,"76.01  Opslagvoorzieningen","76.01.001  |  Spaanplaat; geschilderd,acryl; duurzame bosbouw",false]
["76.01.002",519,"Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",95,"Opslagvoorzieningen","p",30,1,{"$nulls":4},3,"Opslagvoorzieningen; Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",30,5.9124796868856002,7.5571225212867139,0.16716672381677317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8118095582178866,0,5.9124796868856002,7.5571225212867139,0.16716672381677317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8118095582178866,0,5.9124796868856002,7.5571225212867139,0.16716672381677317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8118095582178866,0,null,"76.01  Opslagvoorzieningen","76.01.002  |  Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",false]
["76.01.003",520,"Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd, acryl; standaard bosbouw",95,"Opslagvoorzieningen","p",30,1,{"$nulls":4},3,"Opslagvoorzieningen; Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd; acryl; standaard bosbouw",30,5.9124796868856002,7.5571225212867139,0.16716672381677317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8118095582178866,0,5.9124796868856002,7.5571225212867139,0.16716672381677317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8118095582178866,0,5.9124796868856002,7.5571225212867139,0.16716672381677317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8118095582178866,0,null,"76.01  Opslagvoorzieningen","76.01.003  |  Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd, acryl; standaard bosbouw",false]
["90.01.001",521,"Baksteenmetselwerk; KNB",96,"Erfafscheidingen","m1",1000,2,100,null,100,null,2,"Erfafscheidingen; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.5279267702101711,2.7649195701965006,0.47098616341398752,0,0,0,0,0,0,0,3.13990775609325E-3,0.28888112884359052,0,0,3.5279267702101711,2.7649195701965006,0.47098616341398752,0,0,0,0,0,0,0,3.13990775609325E-3,0.28888112884359052,0,0,3.5279267702101711,2.7649195701965006,0.47098616341398752,0,0,0,0,0,0,0,3.13990775609325E-3,0.28888112884359052,0,0,null,"90.01  Erfafscheidingen","90.01.001  |  Baksteenmetselwerk; KNB",false]
["90.01.003",936,"Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",96,"Erfafscheidingen","m1",1000,2,100,null,100,null,1,"Erfafscheidingen; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.2716412406800588,2.7649195701965006,0.47098616341398752,0,0,0,0,0,0,0,1.0561048023344996E-3,2.3791140600593223E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.2716412406800588,2.7649195701965006,0.47098616341398752,0,0,0,0,0,0,0,1.0561048023344996E-3,2.3791140600593223E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,3.2716412406800588,2.7649195701965006,0.47098616341398752,0,0,0,0,0,0,0,1.0561048023344996E-3,2.3791140600593223E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,null,"90.01  Erfafscheidingen","90.01.003  |  Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",false]
["90.01.004",2052,"Baksteenmetselwerk",96,"Erfafscheidingen","m1",1000,2,100,null,100,null,3,"Erfafscheidingen; Baksteenmetselwerk",1000,6.3685799762038613,5.7283926916303747,0.61228201243818381,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5766823305231275E-3,1.5985428132100051E-3,1.973004699156938E-2,6.3685799762038613,5.7283926916303747,0.61228201243818381,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5766823305231275E-3,1.5985428132100051E-3,1.973004699156938E-2,6.3685799762038613,5.7283926916303747,0.61228201243818381,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5766823305231275E-3,1.5985428132100051E-3,1.973004699156938E-2,null,"90.01  Erfafscheidingen","90.01.004  |  Baksteenmetselwerk",false]
["90.02.001",522,"Merantie delen en staanders; ongeschilderd; duurzame bosbouw",97,"Privacyschotten","m2",30,2,18,null,18,null,3,"Privacyschotten; Merantie delen en staanders; ongeschilderd; duurzame bosbouw",30,0.19657820224809255,0.7666652401176679,6.2963442916942239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.63305048078651749,0,0.19657820224809255,0.7666652401176679,6.2963442916942239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.63305048078651749,0,0.19657820224809255,0.7666652401176679,6.2963442916942239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.63305048078651749,0,null,"90.02  Privacyschotten","90.02.001  |  Merantie delen en staanders; ongeschilderd; duurzame bosbouw",false]
["90.02.002",523,"Volkern; plaat+staanders:verzinkt staal",97,"Privacyschotten","m2",25,2,8,null,8,null,3,"Privacyschotten; Volkern; plaat+staanders:verzinkt staal",25,3.5401122242691585,3.6734371747707706,5.7297938344724235E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.7929046411849062E-2,8.1093296801059686E-2,-0.20378713923554723,3.5401122242691585,3.6734371747707706,5.7297938344724235E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.7929046411849062E-2,8.1093296801059686E-2,-0.20378713923554723,3.5401122242691585,3.6734371747707706,5.7297938344724235E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.7929046411849062E-2,8.1093296801059686E-2,-0.20378713923554723,null,"90.02  Privacyschotten","90.02.002  |  Volkern; plaat+staanders:verzinkt staal",false]
["90.02.005",526,"Merantie delen en staanders; ongeschilderd; standaard bosbouw",97,"Privacyschotten","m2",30,2,18,null,18,null,3,"Privacyschotten; Merantie delen en staanders; ongeschilderd; standaard bosbouw",30,0.19657820224809255,0.7666652401176679,6.2963442916942239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.63305048078651749,0,0.19657820224809255,0.7666652401176679,6.2963442916942239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.63305048078651749,0,0.19657820224809255,0.7666652401176679,6.2963442916942239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.63305048078651749,0,null,"90.02  Privacyschotten","90.02.005  |  Merantie delen en staanders; ongeschilderd; standaard bosbouw",false]
["90.02.006",527,"Glasplaat; plaat:8mm+staanders:verzinkt staal",97,"Privacyschotten","m2",25,1,{"$nulls":4},3,"Privacyschotten; Glasplaat; plaat:8mm+staanders:verzinkt staal",25,5.7252590275047996,5.9028775218690992,8.4809273879435834E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.7929046411849062E-2,9.2884174036625619E-3,-0.20378713923554723,5.7252590275047996,5.9028775218690992,8.4809273879435834E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.7929046411849062E-2,9.2884174036625619E-3,-0.20378713923554723,5.7252590275047996,5.9028775218690992,8.4809273879435834E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.7929046411849062E-2,9.2884174036625619E-3,-0.20378713923554723,null,"90.02  Privacyschotten","90.02.006  |  Glasplaat; plaat:8mm+staanders:verzinkt staal",false]
["90.03.00015",11446,"zand en grind MSB t/m beladen vrachtwagen",98,"Verhardingen","kg",1000,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.03  Verhardingen","90.03.00015  |  zand en grind MSB t/m beladen vrachtwagen",true]
["90.03.00016",11447,"zand en grind MSB t/m beladen binnenvaartschip",98,"Verhardingen","kg",1000,1,{"$nulls":4},1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.03  Verhardingen","90.03.00016  |  zand en grind MSB t/m beladen binnenvaartschip",true]
["90.03.001",529,"Schelpen",98,"Verhardingen","m2",30,2,50,null,50,null,3,"Verhardingen; Schelpen",30,5.4036740465986832E-2,1.5819429550972323E-2,3.2507326078636503E-2,0,0,3.163885910194464E-3,0,0,0,0,0,0,2.5460989261835401E-3,0,5.4036740465986832E-2,1.5819429550972323E-2,3.2507326078636503E-2,0,0,3.163885910194464E-3,0,0,0,0,0,0,2.5460989261835401E-3,0,5.4036740465986832E-2,1.5819429550972323E-2,3.2507326078636503E-2,0,0,3.163885910194464E-3,0,0,0,0,0,0,2.5460989261835401E-3,0,null,"90.03  Verhardingen","90.03.001  |  Schelpen",false]
["90.03.002",530,"Grind",98,"Verhardingen","m2",30,2,50,null,50,null,3,"Verhardingen; Grind",30,9.3216190128311269E-2,4.8171513127237497E-2,7.3035250585171893E-2,0,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,0,0,-1.0836319552183126E-2,5.7204019991868756E-3,-3.2508958656549375E-2,9.3216190128311269E-2,4.8171513127237497E-2,7.3035250585171893E-2,0,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,0,0,-1.0836319552183126E-2,5.7204019991868756E-3,-3.2508958656549375E-2,9.3216190128311269E-2,4.8171513127237497E-2,7.3035250585171893E-2,0,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,0,0,-1.0836319552183126E-2,5.7204019991868756E-3,-3.2508958656549375E-2,null,"90.03  Verhardingen","90.03.002  |  Grind",false]
["90.03.006",528,"Straatbaksteen; KNB",98,"Verhardingen","m2",125,2,65,null,65,null,2,"Verhardingen; Straatbaksteen; KNB",125,1.018540257048,2.5355645128080004,0.29651873963849995,0,0,0,0,0,0,0,9.8839579879500011E-2,0,0,-1.9123825752779999,1.018540257048,2.5355645128080004,0.29651873963849995,0,0,0,0,0,0,0,9.8839579879500011E-2,0,0,-1.9123825752779999,1.018540257048,2.5355645128080004,0.29651873963849995,0,0,0,0,0,0,0,9.8839579879500011E-2,0,0,-1.9123825752779999,null,"90.03  Verhardingen","90.03.006  |  Straatbaksteen; KNB",false]
["90.03.007",1094,"MOSO Bamboo X-treme; bamboe, thermisch behandeld, gecomprimeerd; incl clips",98,"Verhardingen","m2",35,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen; MOSO Bamboo X-treme; bamboe; thermisch behandeld; gecomprimeerd; incl clips",35,3.0005257028000001,4.0531236040000005,7.0586029199999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0926617599999995E-2,1.4936999999999999E-2,0,-1.1890475480000002,3.0005257028000001,4.0531236040000005,7.0586029199999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0926617599999995E-2,1.4936999999999999E-2,0,-1.1890475480000002,3.0005257028000001,4.0531236040000005,7.0586029199999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0926617599999995E-2,1.4936999999999999E-2,0,-1.1890475480000002,null,"90.03  Verhardingen","90.03.007  |  MOSO Bamboo X-treme; bamboe, thermisch behandeld, gecomprimeerd; incl clips",false]
["90.03.010",2039,"Graselement S type L 12 cm Reduton - v.d. Bosch Beton b.v.",98,"Verhardingen","m2",25,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen; Graselement S type L 12 cm Reduton - v.d. Bosch Beton b.v.",25,1.439210057008,0.84764090039999995,0.42146201999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.14185321480000002,2.8253921808000002E-2,0,0,1.439210057008,0.84764090039999995,0.42146201999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.14185321480000002,2.8253921808000002E-2,0,0,1.439210057008,0.84764090039999995,0.42146201999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.14185321480000002,2.8253921808000002E-2,0,0,null,"90.03  Verhardingen","90.03.010  |  Graselement S type L 12 cm Reduton - v.d. Bosch Beton b.v.",false]
["90.03.011",2040,"Nokkentop SV tegel 12 cm Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",98,"Verhardingen","m2",25,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen; Nokkentop SV tegel 12 cm Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",25,1.5205830150600004,0.89498877580000014,0.44576407600000006,0,0,0,0,0,0,0,0.1499697468,2.9860416460000001E-2,0,0,1.5205830150600004,0.89498877580000014,0.44576407600000006,0,0,0,0,0,0,0,0.1499697468,2.9860416460000001E-2,0,0,1.5205830150600004,0.89498877580000014,0.44576407600000006,0,0,0,0,0,0,0,0.1499697468,2.9860416460000001E-2,0,0,null,"90.03  Verhardingen","90.03.011  |  Nokkentop SV tegel 12 cm Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",false]
["90.03.012",2041,"BeVeMat 80x120 Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",98,"Verhardingen","m2",25,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen; BeVeMat 80x120 Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",25,1.7144381034799998,1.0536652456,0.44789216599999998,0,0,0,0,0,0,0,0.15185784320000001,6.3077649679999986E-2,0,-2.0548010000000002E-3,1.7144381034799998,1.0536652456,0.44789216599999998,0,0,0,0,0,0,0,0.15185784320000001,6.3077649679999986E-2,0,-2.0548010000000002E-3,1.7144381034799998,1.0536652456,0.44789216599999998,0,0,0,0,0,0,0,0.15185784320000001,6.3077649679999986E-2,0,-2.0548010000000002E-3,null,"90.03  Verhardingen","90.03.012  |  BeVeMat 80x120 Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",false]
["90.03.013",2042,"BeVeMat 80x120 Vlak Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",98,"Verhardingen","m2",25,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen; BeVeMat 80x120 Vlak Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",25,1.8135412963599997,1.1123232681999999,0.47669247800000003,0,0,0,0,0,0,0,0.16164307159999999,6.4819622559999998E-2,0,-1.937144E-3,1.8135412963599997,1.1123232681999999,0.47669247800000003,0,0,0,0,0,0,0,0.16164307159999999,6.4819622559999998E-2,0,-1.937144E-3,1.8135412963599997,1.1123232681999999,0.47669247800000003,0,0,0,0,0,0,0,0.16164307159999999,6.4819622559999998E-2,0,-1.937144E-3,null,"90.03  Verhardingen","90.03.013  |  BeVeMat 80x120 Vlak Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",false]
["90.03.014",2044,"Grasbetontegel S type L 12 cm â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",98,"Verhardingen","m2",25,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen; Grasbetontegel S type L 12 cm â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",25,2.3803790166080008,1.7888498930000003,0.42146201999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.14181318480000002,2.8253918808E-2,0,0,2.3803790166080008,1.7888498930000003,0.42146201999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.14181318480000002,2.8253918808E-2,0,0,2.3803790166080008,1.7888498930000003,0.42146201999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.14181318480000002,2.8253918808E-2,0,0,null,"90.03  Verhardingen","90.03.014  |  Grasbetontegel S type L 12 cm â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",false]
["90.04.00035",11329,"Asfalt, AC surf zonder PR",117,"Verhardingen in kg","kg",14,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC surf zonder PR",14,9.2615566130215196E-3,8.1103726916319993E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,9.2615566130215196E-3,8.1103726916319993E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,9.2615566130215196E-3,8.1103726916319993E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00035  |  Asfalt, AC surf zonder PR",false]
["90.04.00036",11330,"Asfalt, AC surf met 30% PR",117,"Verhardingen in kg","kg",14,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC surf met 30% PR",14,8.3319125330215196E-3,7.1807286116320002E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,8.3319125330215196E-3,7.1807286116320002E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,8.3319125330215196E-3,7.1807286116320002E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00036  |  Asfalt, AC surf met 30% PR",false]
["90.04.00037",11331,"Asfalt, AC surf met gemod. bitumen zonder PR",117,"Verhardingen in kg","kg",14,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC surf met gemod. bitumen zonder PR",14,1.066521188328E-2,9.5145108560000004E-3,4.8037972679999997E-4,0,6.1921999999999994E-5,0,0,0,0,0,4.8037972679999997E-4,1.2801957367999998E-4,0,0,1.066521188328E-2,9.5145108560000004E-3,4.8037972679999997E-4,0,6.1921999999999994E-5,0,0,0,0,0,4.8037972679999997E-4,1.2801957367999998E-4,0,0,1.066521188328E-2,9.5145108560000004E-3,4.8037972679999997E-4,0,6.1921999999999994E-5,0,0,0,0,0,4.8037972679999997E-4,1.2801957367999998E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00037  |  Asfalt, AC surf met gemod. bitumen zonder PR",false]
["90.04.00038",11332,"Asfalt, AC surf met gemod. bitumen met 30% PR",117,"Verhardingen in kg","kg",14,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC surf met gemod. bitumen met 30% PR",14,9.4435073970215201E-3,8.2923234756319998E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,9.4435073970215201E-3,8.2923234756319998E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,9.4435073970215201E-3,8.2923234756319998E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00038  |  Asfalt, AC surf met gemod. bitumen met 30% PR",false]
["90.04.00039",11333,"Asfalt, AC bin/base 50% PR",117,"Verhardingen in kg","kg",100,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC bin/base 50% PR",100,6.1219788906399994E-3,4.7780065331959999E-3,4.8069275609560004E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,6.1219788906399994E-3,4.7780065331959999E-3,4.8069275609560004E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,6.1219788906399994E-3,4.7780065331959999E-3,4.8069275609560004E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00039  |  Asfalt, AC bin/base 50% PR",false]
["90.04.00040",11334,"Asfalt, AC bin/base 50% PR met gemod. bitumen",117,"Verhardingen in kg","kg",100,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC bin/base 50% PR met gemod. bitumen",100,6.6086366466399987E-3,5.2646642891959992E-3,4.8069275609560004E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,6.6086366466399987E-3,5.2646642891959992E-3,4.8069275609560004E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,6.6086366466399987E-3,5.2646642891959992E-3,4.8069275609560004E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00040  |  Asfalt, AC bin/base 50% PR met gemod. bitumen",false]
["90.04.00041",11335,"Asfalt, ZOAB regulier",117,"Verhardingen in kg","kg",12,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; ZOAB regulier",12,1.0323353915040002E-2,8.5215637171959999E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781784039999998E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,1.0323353915040002E-2,8.5215637171959999E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781784039999998E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,1.0323353915040002E-2,8.5215637171959999E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781784039999998E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00041  |  Asfalt, ZOAB regulier",false]
["90.04.00042",11336,"Asfalt, ZOAB regulier, plus",117,"Verhardingen in kg","kg",14,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; ZOAB regulier; plus",14,1.0313650704997439E-2,8.6856532827279988E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781770160000001E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,1.0313650704997439E-2,8.6856532827279988E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781770160000001E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,1.0313650704997439E-2,8.6856532827279988E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781770160000001E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00042  |  Asfalt, ZOAB regulier, plus",false]
["90.04.00043",11337,"Asfalt, 2L-ZOAB toplaag",117,"Verhardingen in kg","kg",10,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; 2L-ZOAB toplaag",10,1.029636037539744E-2,8.6683629347279988E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781772000000001E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,1.029636037539744E-2,8.6683629347279988E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781772000000001E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,1.029636037539744E-2,8.6683629347279988E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781772000000001E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00043  |  Asfalt, 2L-ZOAB toplaag",false]
["90.04.00044",11338,"Asfalt, 2L-ZOAB toplaag met gemod. bitumen",117,"Verhardingen in kg","kg",10,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; 2L-ZOAB toplaag met gemod. bitumen",10,1.15560509196E-2,9.9287972520000004E-3,4.8037972679999997E-4,0,4.5759999999999996E-4,0,0,0,0,0,4.8037972679999997E-4,2.0889421400000004E-4,0,0,1.15560509196E-2,9.9287972520000004E-3,4.8037972679999997E-4,0,4.5759999999999996E-4,0,0,0,0,0,4.8037972679999997E-4,2.0889421400000004E-4,0,0,1.15560509196E-2,9.9287972520000004E-3,4.8037972679999997E-4,0,4.5759999999999996E-4,0,0,0,0,0,4.8037972679999997E-4,2.0889421400000004E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00044  |  Asfalt, 2L-ZOAB toplaag met gemod. bitumen",false]
["90.04.00045",11339,"Asfalt, 2L-ZOAB onderlaag",117,"Verhardingen in kg","kg",13,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; 2L-ZOAB onderlaag",13,1.030927389759744E-2,8.6812764867279981E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781769020000003E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,1.030927389759744E-2,8.6812764867279981E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781769020000003E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,1.030927389759744E-2,8.6812764867279981E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781769020000003E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00045  |  Asfalt, 2L-ZOAB onderlaag",false]
["90.04.00046",11340,"Asfalt, 2L-ZOAB onderlaag met gemod. bitumen",117,"Verhardingen in kg","kg",13,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; 2L-ZOAB onderlaag met gemod. bitumen",13,1.1273369093597441E-2,9.6453716827279989E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781769020000003E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,1.1273369093597441E-2,9.6453716827279989E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781769020000003E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,1.1273369093597441E-2,9.6453716827279989E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781769020000003E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00046  |  Asfalt, 2L-ZOAB onderlaag met gemod. bitumen",false]
["90.04.00047",11341,"SMA (Steenmastiekasfalt)",117,"Verhardingen in kg","kg",16,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; SMA (Steenmastiekasfalt)",16,9.1780630242215208E-3,8.0268791036320012E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899548800000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,9.1780630242215208E-3,8.0268791036320012E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899548800000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,9.1780630242215208E-3,8.0268791036320012E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899548800000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00047  |  SMA (Steenmastiekasfalt)",false]
["90.04.00048",11342,"Waterbouwasfaltbeton",117,"Verhardingen in kg","kg",55,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Waterbouwasfaltbeton",55,8.901014784534856E-3,7.2179764186279995E-3,9.0483385886800012E-4,0,1.3473156914805499E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,7.7951836500399994E-5,0,0,8.901014784534856E-3,7.2179764186279995E-3,9.0483385886800012E-4,0,1.3473156914805499E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,7.7951836500399994E-5,0,0,8.901014784534856E-3,7.2179764186279995E-3,9.0483385886800012E-4,0,1.3473156914805499E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,7.7951836500399994E-5,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00048  |  Waterbouwasfaltbeton",false]
["90.04.00049",11343,"Asfalt, Open steenasfalt",117,"Verhardingen in kg","kg",55,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfalt; Open steenasfalt",55,1.058493610888845E-2,7.1524052826279997E-3,9.0483385886800012E-4,0,1.05257342670205E-3,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,1.058493610888845E-2,7.1524052826279997E-3,9.0483385886800012E-4,0,1.05257342670205E-3,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,1.058493610888845E-2,7.1524052826279997E-3,9.0483385886800012E-4,0,1.05257342670205E-3,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00049  |  Asfalt, Open steenasfalt",false]
["90.04.00050",11344,"Gietasfalt, waterbouw",117,"Verhardingen in kg","kg",25,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Gietasfalt; waterbouw",25,1.165811638069065E-2,8.3355405186280006E-3,1.712720793604E-3,0,1.3473152776825E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,1.165811638069065E-2,8.3355405186280006E-3,1.712720793604E-3,0,1.3473152776825E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,1.165811638069065E-2,8.3355405186280006E-3,1.712720793604E-3,0,1.3473152776825E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00050  |  Gietasfalt, waterbouw",false]
["90.04.00051",11345,"Asfaltmastiek, waterbouw",117,"Verhardingen in kg","kg",55,1,{"$nulls":4},1,"Verhardingen in kg; Asfaltmastiek; waterbouw",55,1.2667392710070453E-2,9.3448168066279994E-3,1.712720793604E-3,0,1.3473156914805499E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,1.2667392710070453E-2,9.3448168066279994E-3,1.712720793604E-3,0,1.3473156914805499E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,1.2667392710070453E-2,9.3448168066279994E-3,1.712720793604E-3,0,1.3473156914805499E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,null,"90.04  Verhardingen in kg","90.04.00051  |  Asfaltmastiek, waterbouw",false]
["90.07.00003",11473,"Graafmachine, categorie IIIB, diesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00003  |  Graafmachine, categorie IIIB, diesel, per liter",true]
["90.07.00004",11474,"Graafmachine, categorie IIIB, ongemixte biodiesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00004  |  Graafmachine, categorie IIIB, ongemixte biodiesel, per liter",true]
["90.07.00005",11475,"Graafmachine, categorie IIIB, ongemixte HVO, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00005  |  Graafmachine, categorie IIIB, ongemixte HVO, per liter",true]
["90.07.00006",11476,"Graafmachine, categorie IIIB,  GTL, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00006  |  Graafmachine, categorie IIIB,  GTL, per liter",true]
["90.07.00007",11477,"Graafmachine, categorie IV, diesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00007  |  Graafmachine, categorie IV, diesel, per liter",true]
["90.07.00008",11478,"Graafmachine, categorie IV, ongemixte biodiesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00008  |  Graafmachine, categorie IV, ongemixte biodiesel, per liter",true]
["90.07.00009",11479,"Graafmachine, categorie IV, ongemixte HVO, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen",{"$f":"A1289&\"  |  \"&C1289","v":"90.07.00009  |  Graafmachine, categorie IV, ongemixte HVO, per liter"},true]
["90.07.00010",11480,"Graafmachine, categorie IV, GTL, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$f":"LEFT(A1290,5)&\"  \"&E1290","v":"90.07  Algemene terreinvoorzieningen"},"90.07.00010  |  Graafmachine, categorie IV, GTL, per liter",{"$f":"ISERROR(SUM(O1290:AC1290))","v":true}]
["90.07.00011",11481,"Graafmachine, categorie V, diesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00011  |  Graafmachine, categorie V, diesel, per liter",true]
["90.07.00012",11482,"Graafmachine, categorie V, ongemixte biodiesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00012  |  Graafmachine, categorie V, ongemixte biodiesel, per liter",true]
["90.07.00013",11483,"Graafmachine, categorie V, ongemixte HVO, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00013  |  Graafmachine, categorie V, ongemixte HVO, per liter",true]
["90.07.00014",11484,"Graafmachine, categorie V,  GTL, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00014  |  Graafmachine, categorie V,  GTL, per liter",true]
["90.07.00015",11485,"Vrachtwagen (>32 ton), euro 5, diesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00015  |  Vrachtwagen (>32 ton), euro 5, diesel, per liter",true]
["90.07.00016",11486,"Vrachtwagen (>32 ton), euro 5, ongemixte biodiesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00016  |  Vrachtwagen (>32 ton), euro 5, ongemixte biodiesel, per liter",true]
["90.07.00017",11487,"Vrachtwagen (>32 ton), euro 5, ongemixte HVO, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00017  |  Vrachtwagen (>32 ton), euro 5, ongemixte HVO, per liter",true]
["90.07.00018",11488,"Vrachtwagen (>32 ton), euro 5,  GTL, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00018  |  Vrachtwagen (>32 ton), euro 5,  GTL, per liter",true]
["90.07.00019",11489,"Vrachtwagen (>32 ton), euro 6, diesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00019  |  Vrachtwagen (>32 ton), euro 6, diesel, per liter",true]
["90.07.00020",11490,"Vrachtwagen (>32 ton), euro 6, ongemixte biodiesel, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00020  |  Vrachtwagen (>32 ton), euro 6, ongemixte biodiesel, per liter",true]
["90.07.00021",11491,"Vrachtwagen (>32 ton), euro 6, ongemixte HVO, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00021  |  Vrachtwagen (>32 ton), euro 6, ongemixte HVO, per liter",true]
["90.07.00022",11492,"Vrachtwagen (>32 ton), euro 6, GTL, per liter",114,"Algemene terreinvoorzieningen","Liter",1000,1,{"$nulls":4},2,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.00022  |  Vrachtwagen (>32 ton), euro 6, GTL, per liter",true]
["90.07.001",2120,"Bio Bound beton,prefab; openb.ruimte",114,"Algemene terreinvoorzieningen","m3",100,1,{"$nulls":4},1,"Algemene terreinvoorzieningen; Bio Bound beton;prefab; openb.ruimte",100,14.284962371200001,7.2958810160000001,1.4128831044000001,0,0,0,0,0,0,0,1.3585645700000002,4.2176336808000006,0,0,14.284962371200001,7.2958810160000001,1.4128831044000001,0,0,0,0,0,0,0,1.3585645700000002,4.2176336808000006,0,0,14.284962371200001,7.2958810160000001,1.4128831044000001,0,0,0,0,0,0,0,1.3585645700000002,4.2176336808000006,0,0,null,"90.07  Algemene terreinvoorzieningen","90.07.001  |  Bio Bound beton,prefab; openb.ruimte",false]

{"sheet":"NMDproduct, EP 6-4-21","index":4,"n_rows":2247,"n_cols":33,"rows_kept":2247,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32]
["ProductId","ProductId in NMD2.3","ProductNaam","ProductLevensduur"," ProductMki","MKI phase 1","MKI phase 2","MKI phase 3","MKI phase 4","MKI phase 5","MKI phase 6","MKI phase 7","MKI phase 8","MKI phase 9","MKI phase 10","MKI phase 11","MKI phase 12","MKI phase 13","GWP_totaal","GWP phase 1","GWP phase 2","GWP phase 3","GWP phase 4","GWP phase 5","GWP phase 6","GWP phase 7","GWP phase 8","GWP phase 9","GWP phase 10","GWP phase 11","GWP phase 12","GWP phase 13","Column1"]
[10849,null,"Straatbaksteen B&U; KNB",25,0.84848350370728953,3.2716085701276398,0.40390560572119999,1.4423705810820002E-2,8.3436146500000002E-2,0,0,0,0,1.0437383197400001E-3,4.7571103635679998E-2,4.3399392173400003E-3,1.2055715967E-4,-2.9779658627848002,7.053547874509988,32.914691599999998,3.4181857999999998,0.13563749,0,0,0,0,0,7.744964E-3,0.40258632,4.2143316E-2,8.8038451000000003E-4,-29.868321999999999,""]
[10859,null,"CO2 saving diesel 10",1,3.7540916329112508E-4,8.1477822715340101E-5,0,0,2.9393134057578496E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9793924713990001E-3,3.9444220987900003E-4,0,0,2.58495026152E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[10860,null,"CO2 saving diesel 10%pls%",1,3.6411007908431777E-4,7.8655832901330586E-5,0,0,2.8545424618298717E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7729442056099998E-3,3.8573473486900001E-4,0,0,2.3872094707409999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[10861,null,"CO2 saving diesel 20",1,3.5228838641908843E-4,7.5304288681388591E-5,0,0,2.7698409773769985E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.6830491108989999E-3,3.7130488684800002E-4,0,0,2.3117442240510001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[10863,null,"CO2 saving diesel 30",1,3.3002097722254175E-4,6.9130754658617197E-5,0,0,2.608902225639246E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.3893389003169997E-3,3.4816756381599999E-4,0,0,2.0411713365009999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[10865,null,"CO2 saving diesel 50",1,2.7160600473734206E-4,5.6783686582854198E-5,0,0,2.1482231815448782E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8098157141780002E-3,3.0189291775400002E-4,0,0,1.5079227964240002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[10866,null,"CO2 saving diesel 50%pls%",1,2.6191292523462762E-4,5.3961696774684696E-5,0,0,2.0795122845994291E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.613582531481E-3,2.93185442744E-4,0,0,1.320397088737E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[10867,null,"CO2 saving diesel 100",1,1.437376678398442E-4,2.5934537060643996E-5,0,0,1.178031307792002E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0706070586599998E-4,1.86275714566E-4,0,0,2.207849913E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[10871,null,"Baksteenmetselwerk buitenwanden KNB",1000,2.8821169402117701,1.6736806715690802,0.45207129436672,0.5472575254585601,0.1618147026,0,0,0,0,0.25883571715432002,0.14245468811024004,2.9083079714999998E-2,1.31310756281E-3,-0.38439384632496004,31.057489209500005,19.817776330000001,3.8258040000000002,6.7785910999999999,0,0,0,0,0,2.0379274000000001,1.2055703,0.28635053999999999,9.5891394999999997E-3,-2.9041196,""]
[10874,null,"Baksteenmetselwerk binnenwanden KNB",1000,2.8821169402117701,1.6736806715690802,0.45207129436672,0.5472575254585601,0.1618147026,0,0,0,0,0.25883571715432002,0.14245468811024004,2.9083079714999998E-2,1.31310756281E-3,-0.38439384632496004,31.057489209500005,19.817776330000001,3.8258040000000002,6.7785910999999999,0,0,0,0,0,2.0379274000000001,1.2055703,0.28635053999999999,9.5891394999999997E-3,-2.9041196,""]
[10879,null,"Baksteenmetselwerk terreinafwerking KNB",1000,2.8821169402117701,1.6736806715690802,0.45207129436672,0.5472575254585601,0.1618147026,0,0,0,0,0.25883571715432002,0.14245468811024004,2.9083079714999998E-2,1.31310756281E-3,-0.38439384632496004,31.057489209500005,19.817776330000001,3.8258040000000002,6.7785910999999999,0,0,0,0,0,2.0379274000000001,1.2055703,0.28635053999999999,9.5891394999999997E-3,-2.9041196,""]
[10884,null,"Baksteenmetselwerk binnenwanden niet-constructief KNB",1000,2.8821169402117701,1.6736806715690802,0.45207129436672,0.5472575254585601,0.1618147026,0,0,0,0,0.25883571715432002,0.14245468811024004,2.9083079714999998E-2,1.31310756281E-3,-0.38439384632496004,31.057489209500005,19.817776330000001,3.8258040000000002,6.7785910999999999,0,0,0,0,0,2.0379274000000001,1.2055703,0.28635053999999999,9.5891394999999997E-3,-2.9041196,""]
[15920,null,"HeartFeltÂ® Panel 1 40x55 M50 Hunter Douglas",25,0.82368671963827,1.1023743987843799,5.1870712934500001E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.4389325009999997E-3,0.12114893028783998,5.5183650320000003E-5,-0.40751779687871997,8.815816717769998,9.3512789630000004,4.3897320000000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0640279499999997E-2,1.9768790999999999,5.0269526999999995E-4,-2.57738164,""]
[15979,null,"Alsitherm EPS 032 Carbon.",40,1.6664022651160002,0.89942712339999997,1.5514345839999997E-2,8.0697011875999994E-2,0,0,0,0,0,0,5.0913838800000005E-3,0,1.1362504269200002,-0.47057802679999999,25.817800000000002,10.5837,0.13100000000000001,1.26,0,0,0,0,0,0,4.3099999999999999E-2,0,20.6,-6.8,""]
[15981,null,"Alsitherm EPS 035 Quattro.",40,1.8231651414120003,0.98546546288000003,1.691103712E-2,8.8384567391999985E-2,0,0,0,0,0,0,5.5498607799999997E-3,0,1.2411127656399998,-0.51425855239999996,28.241900000000001,11.602,0.14299999999999999,1.38,0,0,0,0,0,0,4.6899999999999997E-2,0,22.5,-7.43,""]
[15987,null,"Rockfit Mono 155mm",75,0.57104739841999996,0.49820297599999996,3.6801654000000003E-2,3.7518921760000018E-2,1.2295400000000002E-4,0,0,0,0,0,1.3860714400000003E-2,0,7.4592408000000003E-4,-1.6205745820000002E-2,5.5158999999999994,4.5,0.34,0.75,0,0,0,0,0,0,0.12,0,5.8999999999999999E-3,-0.2,""]
[15988,null,"Rockfit Duo 155mm",75,0.60624783888000011,0.53000650800000004,3.6801654000000003E-2,4.1334820600000016E-2,1.39126E-4,0,0,0,0,0,1.5504610799999999E-2,0,8.4091024000000007E-4,-1.8379790760000004E-2,6.0866999999999996,5,0.34,0.84,0,0,0,0,0,0,0.13,0,6.7000000000000002E-3,-0.23,""]
[15989,null,"Rockfit Mono silver 140mm",75,0.64364606763999999,0.57511840800000003,3.3668041999999995E-2,3.6033022719999995E-2,1.11803E-4,0,0,0,0,0,1.2638049600000003E-2,0,6.631057600000001E-4,-1.4586363439999998E-2,5.8353000000000002,4.9000000000000004,0.31,0.69,0,0,0,0,0,0,0.11,0,5.3E-3,-0.18,""]
[15990,null,"Rockfit Mono silver 145mm",75,0.63990599866000009,0.57045470799999998,3.4281717999999989E-2,3.6822835719999995E-2,1.1470299999999999E-4,0,0,0,0,0,1.2869451200000001E-2,0,6.933069200000001E-4,-1.533072418E-2,5.9554999999999998,5,0.32,0.71,0,0,0,0,0,0,0.11,0,5.4999999999999997E-3,-0.19,""]
[15991,null,"RockSono Base 130mm",75,0.50178073111999999,0.44601596400000004,3.0556106000000003E-2,2.6627767120000003E-2,1.00682E-4,0,0,0,0,0,1.1332584800000002E-2,0,6.0418660000000014E-4,-1.3456559399999998E-2,4.6118000000000006,3.9,0.28000000000000003,0.5,0,0,0,0,0,0,9.7000000000000003E-2,0,4.7999999999999996E-3,-0.17,""]
[15992,null,"RockSono Base 225mm",75,0.86826235439999999,0.77165421600000006,5.3094190000000006E-2,4.5789105840000004E-2,1.7361999999999998E-4,0,0,0,0,0,1.9655406800000001E-2,0,1.0455688799999999E-3,-2.3149753120000002E-2,7.9383000000000008,6.7,0.49,0.86,0,0,0,0,0,0,0.17,0,8.3000000000000001E-3,-0.28999999999999998,""]
[15993,null,"RockSono Solid 125mm (23.2)",75,0.58373234492000037,0.52436874400000022,2.9173846000000007E-2,3.1549507759999998E-2,1.22564E-4,0,0,0,0,0,1.3850112800000003E-2,0,7.2689407999999996E-4,-1.6059323720000001E-2,5.4958,4.7,0.27,0.6,0,0,0,0,0,0,0.12,0,5.7999999999999996E-3,-0.2,""]
[15994,null,"RockSono Base Vario 225mm",75,0.84478434175999995,0.74859188399999999,5.3094190000000006E-2,4.5373425200000005E-2,1.7361999999999998E-4,0,0,0,0,0,1.9655406800000001E-2,0,1.0455688799999999E-3,-2.3149753120000002E-2,7.9383000000000008,6.7,0.49,0.86,0,0,0,0,0,0,0.17,0,8.3000000000000001E-3,-0.28999999999999998,""]
[15995,null,"Caproxx Energy 230mm",75,2.9474172227200004,2.8524717200000005,5.4502450000000001E-2,5.8151330800000005E-2,5.4646299999999996E-4,0,0,0,0,0,6.1622150000000007E-2,0,3.3004019599999997E-3,-8.3177293040000003E-2,26.486000000000001,26,0.5,0.53,0,0,0,0,0,0,0.53,0,2.5999999999999999E-2,-1.1000000000000001,""]
[15996,null,"Rockfit Premium 145mm",75,0.74023649564000005,0.65864766799999996,3.4281717999999989E-2,4.9244712199999992E-2,1.6405900000000001E-4,0,0,0,0,0,1.8589742000000003E-2,0,9.9280972000000004E-4,-2.1684213280000003E-2,7.2079000000000004,6,0.32,0.99,0,0,0,0,0,0,0.16,0,7.9000000000000008E-3,-0.27,""]
[15997,null,"Rockfit Premium silver 135mm",75,0.85378487308000006,0.77035263200000004,3.4281717999999989E-2,5.1088125640000003E-2,1.6405900000000001E-4,0,0,0,0,0,1.8589742000000003E-2,0,9.9280972000000004E-4,-2.1684213280000003E-2,8.0179000000000009,6.8,0.32,1,0,0,0,0,0,0,0.16,0,7.9000000000000008E-3,-0.27,""]
[24015,null,"JA Solar; PV-paneel (JAM60S12 310-330/PR series) excl. inverters; kabels; paneel bevestigingen; batterijen en controlesysteem. ",25,31.921766136807427,47.2450001207241,0.82815022826633133,1.4225558439446199E-2,0,0,0,0,0,0,0.46352572982022983,0.87196394299584112,4.0902656146909994E-4,-17.501508469999997,405.92416444876898,405.61568805487099,4.3968478334860004,0.167518177579,0,0,0,0,0,0,4.2761316974380001,7.5651259493290004,2.852736066E-3,-16.100000000000001,""]
[24017,null,"JA Solar; PV-paneel (JAM60S09 310-330/PR series) excl. inverters; kabels; paneel bevestigingen; batterijen en controlesysteem.",25,31.921766136807427,47.2450001207241,0.82815022826633133,1.4225558439446199E-2,0,0,0,0,0,0,0.46352572982022983,0.87196394299584112,4.0902656146909994E-4,-17.501508469999997,405.92416444876898,405.61568805487099,4.3968478334860004,0.167518177579,0,0,0,0,0,0,4.2761316974380001,7.5651259493290004,2.852736066E-3,-16.100000000000001,""]
[24019,null,"JA Solar; PV-paneel (JAP60S09 270-290/SC series) excl. inverters; kabels; paneel bevestigingen; batterijen en controlesysteem. ",25,24.658572129764753,39.889296762915642,0.82815022826633133,1.11515901709232E-2,0,0,0,0,0,0,0.4635257284416317,0.94384535319004148,4.3638030730369995E-4,-17.477833913527125,318.91102953444903,317.27902243123202,4.3968478334860004,0.101453173924,0,0,0,0,0,0,4.2761316901240001,8.9520599627470006,3.0435133349999998E-3,-16.097529070398998,""]
[24021,null,"Ceyes RPR retention panels 30mm",75,0.59253405362964007,0.54813019521048001,3.0679283913160001E-2,-1.6075494804960001E-2,0,0,0,0,0,0,2.9465187417800003E-2,0.10193429321224,0,-0.10159941131908,6.1799565569999997,5.0044069899999997,0.25956380000000001,-5.8954202999999997E-2,0,0,0,0,0,0,0.24929187,1.9647584,0,-1.2391103000000001,""]
[24023,null,"Ceyes RPR retention panels 45mm",75,0.80309619656963993,0.73369876473355999,4.3614081356679997E-2,-2.2728156896039999E-2,0,0,0,0,0,0,4.2096460368279992E-2,0.14592252525212004,0,-0.13950747824496001,8.8160473599999989,7.0772299900000002,0.36899937999999999,-7.9297380000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0.35615946999999998,2.8125765,0,-1.7196206000000001,""]
[24024,null,"Ceyes RPR retention panels 60mm",75,1.0573854873227602,0.96195270580288006,5.9514074901839999E-2,-3.0304209482439996E-2,0,0,0,0,0,0,5.7482798146200005E-2,0.19927856262523999,0,-0.19053844467095998,11.979452830000001,9.6029185600000009,0.50352216999999999,-0.10572984000000001,0,0,0,0,0,0,0.48633643999999998,3.8409162000000001,0,-2.3485106999999998,""]
[24025,null,"Dakgoot; Rheinzink; Bakgoot B37",75,0.96537455982096998,1.9780931073731201,1.3357175223600002E-2,0.65654128861439986,0.13897074174000001,0,0,0,0,2.3333809861E-4,2.7106771484200006E-3,0,2.7697752962000007E-4,-1.8248087459068001,5.4902456727100004,9.0821187200000004,0.11303955,4.0640687,0,0,0,0,0,4.1091391E-4,2.2940009000000001E-2,0,1.5265798E-3,-7.7938587999999998,""]
[24028,null,"Dakgoot; Rheinzink; Bakgoot B44",75,1.1304006560805102,2.3103594933857203,1.560344463936E-2,0.77385373030799998,0.16173996096999999,0,0,0,0,2.3333809861E-4,3.1787958619399997E-3,0,3.2480999487999996E-4,-2.134892917178,6.4311759355099998,10.605680639999999,0.13204935000000001,4.7938754000000001,0,0,0,0,0,4.1091391E-4,2.6901620000000001E-2,0,1.7902116000000001E-3,-9.1295321999999999,""]
[24031,null,"Dakgoot; Rheinzink; Mastgoot M37",75,0.95948596874096981,1.9780931073731201,1.3357175223600002E-2,0.65654128861439986,0.13308215066000001,0,0,0,0,2.3333809861E-4,2.7106771484200006E-3,0,2.7697752962000007E-4,-1.8248087459068001,5.4902456727100004,9.0821187200000004,0.11303955,4.0640687,0,0,0,0,0,4.1091391E-4,2.2940009000000001E-2,0,1.5265798E-3,-7.7938587999999998,""]
[24034,null,"Dakgoot; Rheinzink; Mastgoot M44",75,1.1335412366205104,2.3103594933857203,1.560344463936E-2,0.77385373030799998,0.16488054151000001,0,0,0,0,2.3333809861E-4,3.1787958619399997E-3,0,3.2480999487999996E-4,-2.134892917178,6.4311759355099998,10.605680639999999,0.13204935000000001,4.7938754000000001,0,0,0,0,0,4.1091391E-4,2.6901620000000001E-2,0,1.7902116000000001E-3,-9.1295321999999999,""]
[24037,null,"HWA-buis; Rheinzink; Rond 80mm",75,0.45262189597061997,1.0407995868589199,7.0098068593400006E-3,0.17719566710920001,9.8535753269999998E-2,0,0,0,0,0,1.0979957830800002E-3,0,1.1219343568000001E-4,-0.87212910734560001,2.4193836638300001,4.7909060500000002,5.9322827000000002E-2,0.98686216999999998,0,0,0,0,0,0,9.2921554E-3,0,6.1836143000000001E-4,-3.4276179,""]
[24040,null,"HWA-buis; Rheinzink; Rond 100mm",75,0.56297085126793989,1.30207216615872,8.774302975800001E-3,0.21559426047080002,0.12326783386,0,0,0,0,0,1.3618742713599999E-3,0,1.3915658806000001E-4,-1.0882387430568001,3.0053317886100004,5.9909457399999999,7.4255462999999994E-2,1.1924405,0,0,0,0,0,0,1.1525315E-2,0,7.6697061000000001E-4,-4.2646021999999997,""]
[24043,null,"Zinken dak; Rheinzink; Roevendak",100,2.944250831262428,7.8006725706629592,2.0680788186919999E-2,0.87138741498919992,0.52343028696000005,0,0,0,0,3.7334095463E-4,8.5454137858599968E-3,0,8.7317209086000005E-4,-6.2817121563680001,16.483060952360002,35.696614472999997,0.17501806,5.4866770000000002,0,0,0,0,0,6.5746225999999998E-4,7.2318411999999999E-2,0,4.8125451000000001E-3,-24.953036999999998,""]
[24044,null,"Zinken dak; Rheinzink; Felsdak",100,2.4794225592171708,5.897030104916599,1.5638970649359998E-2,0.53382911318264004,0.52343028696000005,0,0,0,0,4.6667619149999993E-5,5.5144878208799987E-3,0,5.6112645453999994E-4,-4.4966281983859995,11.345318204481998,26.998691770000001,0.13235,1.0738391,0,0,0,0,0,8.2182781999999999E-5,4.6668190999999998E-2,0,3.0959606999999998E-3,-16.909409,""]
[24045,null,"Zinken dak; Rheinzink; Losangedak",100,3.8156342410263182,6.8005673584970392,4.637071621108E-2,1.6296545313839998,0.52343028696000005,0,0,0,0,0,6.4539931167200007E-3,0,6.5009023148000008E-4,-5.1914927353740001,13.986931765100003,31.166948040000001,0.39242764000000002,1.9763348999999999,0,0,0,0,0,0,5.4619068E-2,0,3.5961170999999998E-3,-19.606994,""]
[24047,null,"Zinken gevel; Rheinzink; Felsgevel",100,2.3226988992316508,5.897030104916599,1.5638970649359998E-2,0.53403078279712002,0.36650495735999999,0,0,0,0,4.6667619149999993E-5,5.5144878208799987E-3,0,5.6112645453999994E-4,-4.4966281983859995,11.347024904481998,26.998691770000001,0.13235,1.0755458,0,0,0,0,0,8.2182781999999999E-5,4.6668190999999998E-2,0,3.0959606999999998E-3,-16.909409,""]
[24048,null,"Zinken gevel; Rheinzink; Losangegevel",100,3.6587089114263183,6.8005673584970392,4.637071621108E-2,1.6296545313839998,0.36650495735999999,0,0,0,0,0,6.4539931167200007E-3,0,6.5009023148000008E-4,-5.1914927353740001,13.986931765100003,31.166948040000001,0.39242764000000002,1.9763348999999999,0,0,0,0,0,0,5.4619068E-2,0,3.5961170999999998E-3,-19.606994,""]
[24066,null,"DSD Rc 3;5 Uniplex 12",75,3.4539787755201004,2.8605921817266005,5.1072414727199998E-2,0.33101889413039998,0,0,0,0,0,0,5.0011157177400005E-2,0.55822567103119991,5.7793483316999992E-3,-0.4027208916044,37.562690511999996,25.793705275000001,0.43210100099999998,3.4340851749999999,0,0,0,0,0,0,0.42312219600000001,8.9050312750000007,8.9650683999999994E-2,-1.5150050939999999,""]
[24067,null,"DSD Rc 6;0 Uniplex 12",75,5.0393271854724802,3.5062249804774002,5.4544001347E-2,0.35771782466139995,0,0,0,0,0,0,5.3299248492999982E-2,0.79233406788968008,6.4144402920800012E-3,0.26879262231192003,51.975702412999993,32.636542192,0.46147260099999998,3.7700658790000001,0,0,0,0,0,0,0.45094126299999998,13.148776939999999,0.100014379,1.407889159,""]
[24068,null,"ESD Rc 3;5 Uniplex 12",75,3.0653500479237792,2.4116923811469997,3.2860966871840001E-2,0.31545458157079997,0,0,0,0,0,0,3.2103236148719995E-2,0.52636605576971995,3.8478948811E-3,-0.25697506846539997,34.018077000000005,22.444628516000002,0.278022031,3.3214760920000002,0,0,0,0,0,0,0.27161120799999999,8.8356405139999996,6.0072067999999999E-2,-1.193373429,""]
[24069,null,"ESD Rc 6;0 Uniplex 12",75,4.6509337971687996,3.0575536518955997,3.6332562521160003E-2,0.34216037210379996,0,0,0,0,0,0,3.5391325434800003E-2,0.76047445276803982,4.4829869314799995E-3,0.41453844551391994,48.43361544599999,29.289918388,0.307393631,3.6575303849999998,0,0,0,0,0,0,0.29943027500000002,13.07938618,7.0435762999999998E-2,1.729520824,""]
[24073,null,"ESD Rc 3;5 Unigreen 12 / Univision 12",75,2.4845738920187599,1.8491952931186,3.5732769186359994E-2,0.30546775127569997,0,0,0,0,0,0,3.4923676049479997E-2,0.53547916270096008,4.1450414827600016E-3,-0.28036980179510002,30.251245916499997,18.647595121999998,0.30231909899999998,3.2812939394999998,0,0,0,0,0,0,0.29547369499999998,8.9181537809999991,6.4622625000000003E-2,-1.258212345,""]
[24074,null,"ESD Rc 6;0 Unigreen 12/ Univision 12",75,4.0700399645017002,2.4949423288206005,3.9204358265340009E-2,0.33217011034930005,0,0,0,0,0,0,3.8211761396060001E-2,0.76958756458444011,4.7801334872399999E-3,0.39114370759872003,44.665521087999998,25.491658516499999,0.33169069950000002,3.6173114375000002,0,0,0,0,0,0,0.32329276200000001,13.161899445,7.4986319999999995E-2,1.6646819074999999,""]
[24075,null,"DSD RC 3;5 Unigreen 12 / Univision 12",75,2.8723623470735604,2.2973384646695001,5.3944213537500008E-2,0.3210013104767,0,0,0,0,0,0,5.2836268097899999E-2,0.56706599955539994,6.0764946093600008E-3,-0.42590040387279993,33.791991583999994,21.990218066000001,0.4563980695,3.3937099590000002,0,0,0,0,0,0,0.44702419049999997,8.9875234049999992,9.4201240000000006E-2,-1.577083346,""]
[24076,null,"DSD Rc 6;0 Unigreen 12 / Univision 12",75,4.4577107671196829,2.9429712610139931,5.7415808367105102E-2,0.34770024587067083,0,0,0,0,0,0,5.6124355808255706E-2,0.80117440134034112,6.7115866020180989E-3,0.24561310811729886,48.205003483502992,28.833054982612001,0.485769669563,3.7296906629489999,0,0,0,0,0,0,0.474843257189,13.231269069255999,0.104564935035,1.3458109068990001,""]
[24089,null,"Derix X-LAM (Cross laminated timber) ",100,2.0116066242406143,2.3432558620803667,8.0328634565574403E-2,9.7348847033290414E-2,0,0,0,0,0,0,9.6224928438519722E-2,0.22800378347148001,1.160135006266E-2,-0.84515678141127693,16.500670725959001,15.17331486768,0.70134420145499998,0.71714464780999998,0,0,0,0,0,0,0.81411640703599997,1.5561415888400001,0.17759401435,-2.6389850012120002,""]
[24115,null,"Derbigum NT 3 mm",40,0.49352546513540002,0.43827406694280002,1.251401400402E-2,0.18059606265740002,0,0,0,0,0,7.9730514780600031E-2,1.249648474386E-2,4.7002662487199993E-3,0,-0.234785944242,4.3206375399999999,3.6769361570000001,0.105875527,0.65510609900000005,0,0,0,0,0,0.73714305700000005,0.10572722599999999,8.8363052999999997E-2,0,-1.048513579,""]
[24115,null,"Derbigum NT 3 mm",40,0.49352546513540002,0.43827406694280002,1.251401400402E-2,0.18059606265740002,0,0,0,0,0,7.9730514780600031E-2,1.249648474386E-2,4.7002662487199993E-3,0,-0.234785944242,4.3206375399999999,3.6769361570000001,0.105875527,0.65510609900000005,0,0,0,0,0,0.73714305700000005,0.10572722599999999,8.8363052999999997E-2,0,-1.048513579,""]
[24117,null,"Derbigum NT 4 mm",40,0.5373209683975112,0.52319528269153603,1.6920071768489101E-2,0.1853747690743518,0,0,0,0,0,0.10776177873305581,1.6899787934330997E-2,6.3564670773356997E-3,0,-0.31918718888158826,5.200168158426,4.5215711247510004,0.143153216833,0.70288743488799998,0,0,0,0,0,0.99587575417600005,0.142981604097,0.11949893699399999,0,-1.4257999133129999,""]
[27259,null,"Gevelbekleding Hollands hout",75,0.1719000534104852,0.30647040943208537,1.9776996492052598E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3184669487361E-2,0,5.0569885841415807E-2,-0.21810190784242961,2.11150539471,2.121145103211,0.19418134478900001,0,0,0,0,0,0,0,0.12945422985899999,0,0.14813474308999999,-0.48141002623899998,""]
[27260,null,"Gelamineerd gevingerlast Hollands hout",75,7.4286191010763201,7.4265988800000002,6.4895414640000007E-4,2.8108115903999995E-4,0,0,0,0,0,2.2105466808E-4,4.332134976E-4,0,4.8734845451999997E-3,-4.4375669399999993E-3,80.478353999999982,80.399999999999991,6.3600000000000002E-3,2.3879999999999999E-3,0,0,0,0,0,1.9320000000000001E-3,4.254E-3,0,7.3200000000000001E-2,-9.7799999999999988E-3,""]
[27273,null,"Caproxx Energy 230mm (27.1)",75,2.9474172227200004,2.8524717200000005,5.4502450000000001E-2,5.8151330800000005E-2,5.4646299999999996E-4,0,0,0,0,0,6.1622150000000007E-2,0,3.3004019599999997E-3,-8.3177293040000003E-2,26.486000000000001,26,0.5,0.53,0,0,0,0,0,0,0.53,0,2.5999999999999999E-2,-1.1000000000000001,""]
[27275,null,"Rockfit Duo 155mm (21.2)",75,0.60624783888000011,0.53000650800000004,3.6801654000000003E-2,4.1334820600000016E-2,1.39126E-4,0,0,0,0,0,1.5504610799999999E-2,0,8.4091024000000007E-4,-1.8379790760000004E-2,6.0866999999999996,5,0.34,0.84,0,0,0,0,0,0,0.13,0,6.7000000000000002E-3,-0.23,""]
[27277,null,"Rockfit Mono 155mm (21.2)",75,0.57104739841999996,0.49820297599999996,3.6801654000000003E-2,3.7518921760000018E-2,1.2295400000000002E-4,0,0,0,0,0,1.3860714400000003E-2,0,7.4592408000000003E-4,-1.6205745820000002E-2,5.5158999999999994,4.5,0.34,0.75,0,0,0,0,0,0,0.12,0,5.8999999999999999E-3,-0.2,""]
[27279,null,"Rockfit Mono silver 140mm (21.2)",75,0.64364606763999999,0.57511840800000003,3.3668041999999995E-2,3.6033022719999995E-2,1.11803E-4,0,0,0,0,0,1.2638049600000003E-2,0,6.631057600000001E-4,-1.4586363439999998E-2,5.8353000000000002,4.9000000000000004,0.31,0.69,0,0,0,0,0,0,0.11,0,5.3E-3,-0.18,""]
[27281,null,"Rockfit Mono silver 145mm (21.2)",75,0.63990599866000009,0.57045470799999998,3.4281717999999989E-2,3.6822835719999995E-2,1.1470299999999999E-4,0,0,0,0,0,1.2869451200000001E-2,0,6.933069200000001E-4,-1.533072418E-2,5.9554999999999998,5,0.32,0.71,0,0,0,0,0,0,0.11,0,5.4999999999999997E-3,-0.19,""]
[27283,null,"Rockfit Premium 145mm (21.2)",75,0.74023649564000005,0.65864766799999996,3.4281717999999989E-2,4.9244712199999992E-2,1.6405900000000001E-4,0,0,0,0,0,1.8589742000000003E-2,0,9.9280972000000004E-4,-2.1684213280000003E-2,7.2079000000000004,6,0.32,0.99,0,0,0,0,0,0,0.16,0,7.9000000000000008E-3,-0.27,""]
[27285,null,"Rockfit Premium silver 135mm (21.2)",75,0.85378487308000006,0.77035263200000004,3.4281717999999989E-2,5.1088125640000003E-2,1.6405900000000001E-4,0,0,0,0,0,1.8589742000000003E-2,0,9.9280972000000004E-4,-2.1684213280000003E-2,8.0179000000000009,6.8,0.32,1,0,0,0,0,0,0,0.16,0,7.9000000000000008E-3,-0.27,""]
[27287,null,"RockSono Base 130mm (23.1)",75,0.50178073111999999,0.44601596400000004,3.0556106000000003E-2,2.6627767120000003E-2,1.00682E-4,0,0,0,0,0,1.1332584800000002E-2,0,6.0418660000000014E-4,-1.3456559399999998E-2,4.6118000000000006,3.9,0.28000000000000003,0.5,0,0,0,0,0,0,9.7000000000000003E-2,0,4.7999999999999996E-3,-0.17,""]
[27289,null,"RockSono Base 225mm (27.1)",75,0.86826235439999999,0.77165421600000006,5.3094190000000006E-2,4.5789105840000004E-2,1.7361999999999998E-4,0,0,0,0,0,1.9655406800000001E-2,0,1.0455688799999999E-3,-2.3149753120000002E-2,7.9383000000000008,6.7,0.49,0.86,0,0,0,0,0,0,0.17,0,8.3000000000000001E-3,-0.28999999999999998,""]
[27291,null,"RockSono Base Vario 225mm (27.1)",75,0.84478434175999995,0.74859188399999999,5.3094190000000006E-2,4.5373425200000005E-2,1.7361999999999998E-4,0,0,0,0,0,1.9655406800000001E-2,0,1.0455688799999999E-3,-2.3149753120000002E-2,7.9383000000000008,6.7,0.49,0.86,0,0,0,0,0,0,0.17,0,8.3000000000000001E-3,-0.28999999999999998,""]
[27293,null,"RockSono Solid 125mm (23.1)",75,0.58373234492000037,0.52436874400000022,2.9173846000000007E-2,3.1549507759999998E-2,1.22564E-4,0,0,0,0,0,1.3850112800000003E-2,0,7.2689407999999996E-4,-1.6059323720000001E-2,5.4958,4.7,0.27,0.6,0,0,0,0,0,0,0.12,0,5.7999999999999996E-3,-0.2,""]
[27296,null,"SW Rc 6.0 5 5 / SW Rc 6;0  5 7 ",75,4.0226214975130823,2.6367847398264468,3.2024100835516593E-2,0.11688911861843511,0,0,0,0,0,0,3.1152484353999397E-2,0.75328500638642948,4.0105378300627987E-3,0.4484755096621923,40.030545806808007,23.299254283838,0.27094170671599999,1.253110487856,0,0,0,0,0,0,0.26356732770399999,13.065115974352,6.3163682013999994E-2,1.815392344328,""]
[27297,null,"SWH Rc 6;0 5 5 / SWH Rc 6;0 57",75,4.3913588534557091,2.9641175381620113,3.9460892097983806E-2,0.1293392752803503,0,0,0,0,0,0,3.8425480045080299E-2,0.82507299664340705,4.8762364358978993E-3,0.39006643479097863,44.528237140031003,26.616961363716001,0.33386107949100002,1.3906211038280001,0,0,0,0,0,0,0.32510093571300003,14.188949737318,7.6617604616999999E-2,1.596125315348,""]
[27298,null,"SWH Rc 3;5 5 5 / SWH Rc 3;5 5 7",75,2.5892010153520135,2.1680046999163261,3.4855223801418304E-2,9.6038487297937611E-2,0,0,0,0,0,0,3.4019158242682902E-2,0.52377837354386703,4.1855990639692005E-3,-0.27168052651418712,27.605242282352002,18.428621350394,0.29489454741299997,0.97695524410500001,0,0,0,0,0,0,0.28782099358300001,8.7223678819630006,6.5347502841999999E-2,-1.170765237948,""]
[27309,1,"Grondaanvullingen; Zand",1000,0.21567645075112496,0.14353701529439999,0.21246618352050001,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5497716252248256E-2,1.664116945218E-3,-0.10649314875674473,1.8201547973700003,1.083858867,1.7975895210000001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.26825506958250001,1.17266877E-2,-0.80476520874750002,""]
[27313,846,"Grondaanvullingen; Eco-opvulzand; 0.063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per schip",100,7.0001801346600001E-2,6.9569059500000002E-2,4.3274184659999995E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33348,0.33,3.48E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[27315,847,"Grondaanvullingen; Eco-opvulzand; 0.063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per weg",100,3.9218651849999994E-2,3.8042630519999995E-2,1.1760213300000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2800000000000012E-2,7.2750000000000009E-2,1.005E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[27317,848,"Grondaanvullingen; Opvulzand; < 0.063 mm; transport per schip",100,0.19320892212660001,0.19277618028000004,4.3274184659999995E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4719799999999998,1.4684999999999999,3.48E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[27319,849,"Grondaanvullingen; Opvulzand; < 0.063 mm; transport per weg",100,0.16247312277000003,0.16129710144000001,1.1760213300000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2220500000000001,1.2120000000000002,1.005E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[27323,1150,"Grondaanvullingen; E-bodemas",75,2.1160122047954766,1.4721872161477265,1.3279136470031252,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19702399185787503,0.104007309076125,-0.5910719755736249,18.589348050000002,12.576417433125,11.234934506250001,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4887304676562501,0.73291798124999996,-4.4661914029687502,""]
[27325,1151,"Grondaanvullingen; EPS; 100% Recycled",75,2.1961713445101343,0.39564567961589581,4.5255297089866503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4237453274777513E-3,1.7335753864944605,1.6271235982433251E-2,41.7922572960438,4.7758192586012997,0.38288656797300002,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5069559107250012E-2,36.253273233040503,0.28520867732174998,""]
[27327,1152,"Grondaanvullingen; EPS; 50% Recycled",75,5.2647140112141146,3.4641883463198773,4.5255297089866503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4237453274777513E-3,1.7335753864944605,1.6271235982433251E-2,76.811678283658495,39.795240246215997,0.38288656797300002,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5069559107250012E-2,36.253273233040503,0.28520867732174998,""]
[27329,1153,"Grondaanvullingen; Heklabims",75,4.1156399608954501,3.7344955676159817,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,17.25045618387,13.690801258680001,6.6510812277000007,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88132843685250006,0.43388744489999997,-2.6439853105575,""]
[27331,1154,"Grondaanvullingen; Liparibims",75,8.2007565730542176,7.8196121797747482,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,30.931912906440008,27.372257981250005,6.6510812277000007,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88132843685250006,0.43388744489999997,-2.6439853105575,""]
[27333,1155,"Grondaanvullingen; Mengranulaat",75,1.2759072169615202,0.30465123408720002,2.0032525874790004,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.29722476485988003,0.15690245483484,-0.8916742945796402,10.795515330600001,1.72458,16.948701198000002,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.24585624835,1.1056591259999999,-6.7375687450500008,""]
[27335,1156,"Grondaanvullingen; Yalibims",75,2.3723326657816295,1.9911882725021612,0.78612487902585015,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11663820317986201,6.1572326973066006E-2,-0.34991460953958592,13.815964668869999,10.256309743680001,6.6510812277000007,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88132843685250006,0.43388744489999997,-2.6439853105575,""]
[27337,5,"Bodemafsluitingen; Schelpen",100,0.14166661656665699,3.3603363425268006E-2,6.9051509644162498E-2,0,0,3.3603363425268006E-2,0,0,0,0,0,0,5.4083800719584999E-3,0,1.13022962325,0.25395064695000003,0.58421659432500006,0,0,0.25395064695000003,0,0,0,0,0,0,3.8111735024999996E-2,0,""]
[27339,6,"Bodemafsluitingen; Zand",1000,0.28744495839832496,0.14353701529439999,0.21246618352050001,0,0,7.1768507647199997E-2,0,0,0,0,0,-3.5497716252248256E-2,1.664116945218E-3,-0.10649314875674473,2.3620842308700003,1.083858867,1.7975895210000001,0,0,0.5419294335,0,0,0,0,0,-0.26825506958250001,1.17266877E-2,-0.80476520874750002,""]
[27341,572,"Bodemafsluitingen; PE folie",25,7.2045350676294195E-2,5.4844974983541593E-2,7.1031997997692876E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,8.5130246271784995E-5,1.6149534727688541E-2,2.5539073881535496E-4,1.1028972532325962,0.70326698059475001,6.0097269664574999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4921967138203124E-3,0.38765175881610747,4.4765901414609375E-3,""]
[27343,574,"Bodemafsluitingen; Schuimbeton",50,1.3125608958921031,1.13801485226,0.16693771562325002,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7931219639547502E-3,4.3584015303399997E-4,5.3793658918642514E-3,18.451600179870002,16.968043950000002,1.4123917665000001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7023297005E-2,3.0712753499999999E-3,5.1069891015E-2,""]
[27345,575,"Bodemafsluitingen; Geexpandeerde kleikorrels",75,4.4158331536762923,2.7640985157717357,0.46942885633257903,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1823057815719777,0,55.655998343945996,40.446031617419997,3.9716456473979997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.238321079128001,0,""]
[27347,929,"Bodemafsluitingen; Stampbeton; CEM III; 120 kg/m3; 0% betongranulaat",100,0.35208693243808004,0.26146074710896,4.034522693664E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2414014964800008E-3,4.8039556896000007E-2,0,0,4.0866480534400003,3.3217000000000003,0.34134447168000004,0,0,0,0,0,0,0,1.8963581760000001E-2,0.40464,0,0,""]
[27349,1118,"Bodemafsluitingen; Waterglasgel geinjecteerde grond; lansafstand 90cm; diepte 8-21m; Soil-ID",1000,13.525977496019999,12.971330740000001,8.3859972800000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.8380722000000007E-4,0.47000297599999996,0,0,98.359792999999996,93.68,0.71609999999999996,0,0,0,0,0,0,0,6.6930000000000002E-3,3.9569999999999999,0,0,""]
[27351,11290,"Bodemafsluitingen; Tonzon Bodemfolie",75,6.557894977321202E-2,5.2846478052860003E-2,6.3163643739999999E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.7962909556800005E-4,1.41403739444E-2,0,-2.5191677570159999E-3,0.92456202099999996,0.64072624600000005,5.1605829999999998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.9186560000000004E-3,0.274756536,0,0,""]
[27353,11380,"Vloeren constructief; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,5.3911976444596803,4.1099767384700003,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.071659863756,0.46066830397399999,0,-0.43588752972,51.063048863999995,49.078623039999997,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7556533999999999,0,0,-8.5468361000000002,""]
[27355,11381,"Vloeren constructief; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,5.3617468835596824,4.0856717809340015,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0668338170639999,0.46049970218199993,0,-0.43603868460000006,51.009011614000002,49.06689179,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7162237999999999,0,0,-8.5497125,""]
[27357,11382,"Vloeren constructief; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,5.7199361625656797,4.4421457976839998,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0684424949759999,0.46055590156599996,0,-0.43598829964000002,55.278054893999993,53.321833069999997,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7293669999999999,0,0,-8.5487537000000007,""]
[27359,11383,"Vloeren constructief; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII+20%betongranulaat; incl.wapening",1000,5.6978846789156794,4.4235248414879997,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.065225140196,0.46044349881200003,0,-0.43608906955999999,55.274619473999998,53.346601649999997,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7030805999999998,0,0,-8.5506712999999994,""]
[27361,11392,"Vloeren constructief; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,12.819347416938642,12.5287087114644,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,106.42031694905519,105.4157616512,2.0621946984912003,0,0,0,0,0,0,0,0.11264894331600001,1.5039429095600001,2.4962017808E-2,-2.69919327132,""]
[27363,11418,"Vloeren constructief; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,13.362774861025443,13.072136155551199,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,114.3976575930552,113.39310229520001,2.0621946984912003,0,0,0,0,0,0,0,0.11264894331600001,1.5039429095600001,2.4962017808E-2,-2.69919327132,""]
[27365,810,"Fundatiebalken; Beton; prefab; AB-FAB",1000,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,94.360131691540005,105,5.76,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-16.399999999999999,""]
[27367,930,"Fundatievoeten; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,27.619300983071685,23.395778805696004,3.9446331544822506,0,0,0,0,0,0,0,7.3390333721549978E-3,0.17248815788750177,7.4245217555879992E-3,9.1637309878190992E-2,316.03686041074997,280.27696629999997,33.373928524500002,0,0,0,0,0,0,0,6.209256111E-2,1.40158014916,5.2319068199999999E-2,0.86997380778,""]
[27368,11356,"Fundatiebalken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening+eps",1000,6.510911727982001,5.2164733552320008,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.78303677332200006,0.62097790667599995,0,-0.27171287192000004,67.668045700000008,64.770246639999996,1.5146280599999999,0,0,0,0,0,0,0,6.397551,0,0,-5.0143800000000001,""]
[27369,11357,"Fundatiebalken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening+eps",1000,6.4845030117420004,5.1952104725720005,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77821072831399996,0.62080930298400006,0,-0.27186405680000003,67.575562660000003,64.720070199999995,1.5146280599999999,0,0,0,0,0,0,0,6.3581213999999999,0,0,-5.0172569999999999,""]
[27370,11358,"Fundatiebalken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening+eps",1000,6.7421402222099998,5.4511324052479999,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77981941049199999,0.62086550363799997,0,-0.27181366184000005,70.642880220000009,67.773285560000005,1.5146280599999999,0,0,0,0,0,0,0,6.3712645999999999,0,0,-5.0162979999999999,""]
[27371,11359,"Fundatiebalken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening+eps",1000,6.7225154396420024,5.4349381712980014,0.16213656467199999,0,0,0,0,0,0,0,0.77660205164200002,0.62075310363000002,0,-0.2719144516,70.600653810000011,67.75926355,1.5146280599999999,0,0,0,0,0,0,0,6.3449781999999999,0,0,-5.0182159999999998,""]
[27372,11394,"Fundatiebalken; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening + eps",1000,16.829493960340418,16.5290741012046,0.1627733784262482,0,0,0,0,0,0,0,8.7192074741889031E-3,0.49924526293980009,7.6248154419839998E-3,-0.37794280514639994,118.90373726329018,112.8866380928,1.3771590118883998,0,0,0,0,0,0,0,7.3769649961800007E-2,8.3865008707999991,3.566002544E-2,-3.8559903875999999,""]
[27373,11420,"Fundatiebalken; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening + eps",1000,17.656177785202573,17.318941038276801,0.17916362686925819,0,0,0,0,0,0,0,9.6297768321339031E-3,0.51876133292880011,7.6248154419839998E-3,-0.37794280514639994,130.02345099400017,123.69559167680001,1.5158302035083999,0,0,0,0,0,0,0,8.1473605051799999E-2,8.5508858708000002,3.566002544E-2,-3.8559903875999999,""]
[27375,20,"Kelderwanden; Beton; prefab; AB-FAB",1000,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,38.610131691539998,38.5,4.3,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-4.1900000000000004,""]
[27377,22,"Opgaand metselwerk; Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld)",1000,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,14.070363825855001,10.18621909674,1.3382625507522001,0,0,0,0,0,0,0,1.1483436442229999,1.3975385341398001,0,0,""]
[27379,769,"Kelderwand isolatie; EPS platen",75,2.3987553104550035,1.9338308429940496,1.16856400936275E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4004976197712494E-3,0.44763683688824107,4.2014928593137497E-3,32.759770530987502,23.201535357000001,9.8867423654999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4548477703750002E-2,9.3611738395174999,7.3645433111249992E-2,""]
[27381,770,"Kelderwand isolatie; Cellulair glas",75,4.2095693441152555,4.1202350495906606,5.1416816411961004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7917478112634122E-2,0,43.387877005473001,42.612730760600002,0.43501666408200007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.34012958079100003,0,""]
[27383,771,"Kelderwand isolatie; Purschuim platen (pentaan)",75,1.8709470480410584,1.5592502737098788,9.6406530772426887E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.30205612125393705,0,24.308616584377123,18.509126948812501,8.156562451537501E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7179240110492504,0,""]
[27385,772,"Kelderwand isolatie; Resolschuim platen",75,2.0157332049906804,1.7482183900586681,1.0270008265142343E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.155379001503228E-3,0.29386632267288282,-2.7466137004509686E-2,17.719218834089236,12.213847818642602,8.6890341475080013E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0255950597460004E-2,5.5795044763613948,-0.12076785179238,""]
[27397,931,"Opgaand metselwerk; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,36.212606158387494,32.091875606249999,3.8371622467499997,0,0,0,0,0,0,0,7.9508767275000003E-3,0.17424472030874999,5.7505872375000003E-3,9.562212111375E-2,""]
[27399,975,"Kelderwanden; BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,16.25,13.9,2.1,0,0,-1.02,0,0,0,0,0,1.27,0,0,""]
[27401,976,"Opgaand metselwerk; BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,16.25,13.9,2.1,0,0,-1.02,0,0,0,0,0,1.27,0,0,""]
[27403,2013,"Kelderwand isolatie; FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,28.253,27.1,0.42299999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.309,0.42099999999999999,0,0,""]
[27405,11369,"Kelderwanden; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,5.9805713897374,4.8470229986959996,0.19031906666740001,0,0,0,0,0,0,0,0.96203001364799989,0.78937627004600008,0,-0.80817695932,55.781797795000003,61.958877020000003,1.7923699749999999,0,0,0,0,0,0,0,7.8599579000000004,0,0,-15.829407099999999,""]
[27407,11396,"Kelderwanden; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,18.198093957730642,18.159032559202444,0.22771882731231741,0,0,0,0,0,0,0,1.2234207544602811E-2,0.14398303804825197,9.8169498815544008E-3,-0.35469162425853007,130.42607901398478,132.760832033284,1.9266359047275601,0,0,0,0,0,0,0,0.10350862859922001,0.55377778865499994,4.5912282754E-2,-4.9645876240350004,""]
[27409,11466,"Kelderwanden; kalkzandsteen lijmblokken VNK",1000,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,18.652555252999999,21.751747760000001,1.9408001859999999,0,-6.6047821280000001,0,0,0,0,0,1.1513888329999999,0.41340060200000001,0,0,""]
[27411,1088,"Damwanden; Damwand; Tropisch loofhout Afrikaans; Azobe; bewerkt; duurzaam bosbeheer",30,0.19257374414904024,0.51277284875640006,1.2281777887812,0,0,0,0,0,0,0,0.13043656507152002,0,0,-1.67881345846008,-13.345853999999999,3.2303070000000003,7.9821,0,0,0,0,0,0,0,1.120209,0,0,-25.678470000000001,""]
[27413,1089,"Damwanden; Damwand; Tropisch loofhout Afrikaans; Okan; bewerkt; duurzaam bosbeheer",30,0.20591436799476001,0.4972737891809999,1.1195811488652001,0,0,0,0,0,0,0,0.1110221729148,0,0,-1.5219627429662401,-12.101298,3.0994440000000001,7.2762000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0.95350799999999991,0,0,-23.43045,""]
[27415,1090,"Damwanden; Damwand; Tropisch loofhout Z.-Amerikaans; Angelim v.; bew.; duurz. bosbhr",30,1.1232944295653036,0.69793821145800006,2.025879173496,0,0,0,0,0,0,0,0.13788513583859999,0,0,-1.7384080912272968,-9.3667500000000032,4.0773869999999999,11.902559999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.184283,0,0,-26.530980000000003,""]
[27416,1157,"Funderingspalen; Beton; 20% puingranulaat; in ``t werk gestort; vibropaal; rond 320mm",75,2.2785109397808307,2.2807985949378722,9.3492897509145131E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5134500757828761E-3,2.4168553951756859E-3,-1.0540350227348623E-2,17.758116931479243,17.978057871504451,7.91005185228221E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.8524684496139613E-2,1.5057279436532943E-2,-0.23557405348841876,""]
[27417,1158,"Funderingspalen; Beton; Energiepaal; 0% granulaat; 290x290 mm",75,6.2403461129971847,5.6953902882328231,0.63352864310113155,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4196170373039238E-2,8.2118631553863217E-3,-7.2588511119117696E-2,50.481435354210717,46.480425596275012,5.3600268580249724,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.35879794674567833,7.617468689345086E-2,-1.076393840237035,""]
[27418,1159,"Funderingspalen; Beton; Energiepaal; 20% granulaat; 290x290 mm",75,6.2965924330481879,5.7706959354531993,0.61530009736750524,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4391967982967517E-2,8.1642721593524412E-3,-7.317590394890254E-2,50.778710861069122,46.939696087212525,5.2058025845387679,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.36065678341918994,7.5839322994591812E-2,-1.0819703502575697,""]
[27419,1160,"Funderingspalen; Beton; in ``t werk gestort; vibropaal; rond 320mm",75,2.8971155859423994,2.898450134927768,9.5552086233618161E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3440935246889202E-3,2.4866164900247322E-3,-1.0032280574066757E-2,28.15876919696252,28.371642003180803,8.0842713921421561E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.7311783667243755E-2,1.5531614529273888E-2,-0.23193535100173124,""]
[27420,1161,"Funderingspalen; Beton; In grond gestorte paal (IGGP); 250x250 mm",75,3.8147484009901906,3.859993789729653,1.5149580954390125E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.5906753159691991E-2,3.2320429449155001E-3,-4.772025947907596E-2,29.982315606532236,30.831806717009322,0.12817441119294776,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24903938079130522,1.8492001495186337E-2,-0.74711814237391549,""]
[27421,1162,"Funderingspalen; Beton; Prefab; met gewichtsbesparend element; 250x250 mm",75,2.3300485420258323,1.9585891113545153,0.36307749771677367,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1489156890602355E-4,1.0041499230167296E-2,-1.2446747067180772E-3,24.047872420439418,20.877505701625903,3.0718502793815223,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.315146020996927E-2,0.19112228027186806,-6.9454380629907816E-2,""]
[27422,1163,"Funderingspalen; Beton; Prefab; met slanke schacht; 400x400 mm",75,1.3150643794831958,1.1113947339031065,0.20495757038093035,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1081017457822297E-4,7.5531589747169896E-4,-1.5324305237346732E-3,13.326057575062562,11.655182292266817,1.7340622148033831,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6994691265577386E-2,4.7918330546690546E-3,-5.098407379673215E-2,""]
[27423,1164,"Funderingspalen; Stalen buispaal; 0% granulaat; rond 323.9 mm",75,4.5319819102953716,7.2555030722866549,0.20099953940549248,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6619664129691182E-3,1.3758958166846952E-3,-2.9315585636264312,55.046719371330646,96.428503062584596,1.7005749327929076,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3740535313948977E-2,9.6956530428305241E-3,-43.145794812403629,""]
[27424,1165,"Funderingspalen; Stalen buispaal; 20% granulaat; rond 323.9 mm",75,4.0316901938170453,6.7560245355453361,0.20089576954972638,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4947735109254379E-3,1.3352575436180922E-3,-2.9320601423325621,46.485127093195274,87.874424201055817,1.6996969784651648,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2153262119023526E-2,9.4092835436754285E-3,-43.150556631988408,""]
[27426,2087,"Damwanden; ProLock Delta gerecycled PVC scherm 5 meter",60,1.0107090104000001,0.65160532520000003,3.8352781800000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8352781800000006E-2,0.2825837216,0,-1.8560000000000001E-4,7.8180000000000005,4.6500000000000004,0.28399999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0.28399999999999997,2.6,0,0,""]
[27428,2088,"Damwanden; ProLock Omega gerec PVC damwand; 2m scherm; 5m paal naaldh; gording Azobe",60,2.2700074746567109,3.0868452563531701,0.16121411550670359,0,0,0,0,0,0,0,0.16121411550670359,2.3068908555899999E-2,0,-1.1623349212657668,8.366617601999998,21.058833419999999,1.1952310860000002,0,0,0,0,0,0,0,1.1952310860000002,0,0,-15.082677990000001,""]
[27430,2089,"Damwanden; ProLock Omega gerecycled PVC damwand; 2m scherm; 5m naaldhouten palen",60,2.3842781170959104,3.0648719961624971,0.15753949948149432,0,0,0,0,0,0,0,0.15753949948149432,4.7785136590694062E-2,0,-1.0434580146202694,9.1466649958399984,20.349231756799998,1.1643117139200001,0,0,0,0,0,0,0,1.1643117139200001,0,0,-13.5311901888,""]
[27432,2090,"Damwanden; ProLock Omega gerecycled PVC damwand; 2m scherm; 5m stalen palen",60,5.0797751688000012,8.5660413280000007,0.1552709716,0,0,0,0,0,0,0,0.1552709716,0.16901516,0,-3.9658232624000012,53.400000000000006,118,1.1499999999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.1499999999999999,0,0,-66.900000000000006,""]
[27434,2091,"Damwanden; ProLock Omega gerec PVC damwand; 3;5m scherm; 6m paal Cloeziana; gording",60,1.7568540583999994,3.0226605999999996,0.19752468400000001,0,0,0,0,0,0,0,0.19752468400000001,0,0,-1.6608559096000002,5.6200000000000045,23.6,1.46,0,0,0,0,0,0,0,1.46,0,0,-20.9,""]
[27436,2092,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1;5m scherm; 4m naaldhouten palen",60,2.1350594424800002,2.7257909279999999,0.14054952200000001,0,0,0,0,0,0,0,0.14054952200000001,6.0412080479999998E-2,0,-0.93224261000000008,7.879999999999999,17.8,1.04,0,0,0,0,0,0,0,1.04,0,0,-12,""]
[27438,2093,"Damwanden; ProLock Sigma gerec PVC beschoeiing 1;6m scherm; 4m paal naaldhout; gording",60,1.7629254996000003,1.9929714680000001,0.1020526724,0,0,0,0,0,0,0,0.1020526724,8.0694276799999992E-2,0,-0.51484558999999996,9.1120000000000001,14.1,0.75600000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0.75600000000000001,0,0,-6.5,""]
[27440,2094,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1m scherm; 3m paal Azobe; gording",60,1.6322747014400001,2.0880486440000001,0.1331205664,0,0,0,0,0,0,0,0.1331205664,0.10282014464,0,-0.82483522000000009,7.5720000000000027,16.100000000000001,0.98599999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.98599999999999999,0,0,-10.5,""]
[27442,2095,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1m scherm; 3m naaldhouten palen",60,1.9607031739999998,2.0068518399999999,9.5764411599999988E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.5764411599999988E-2,0.1571762568,0,-0.39485374600000001,10.427999999999997,13.7,0.70899999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0.70899999999999996,0,0,-4.6900000000000004,""]
[27444,2096,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1m scherm; 3m stalen palen",60,3.1126405879999992,4.3864113720000004,8.9373520800000009E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9373520800000009E-2,0.1662604,0,-1.6187782256000003,30.623999999999995,57.4,0.66200000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0.66200000000000003,0,0,-28.1,""]
[27445,11360,"Funderingspalen; Betonhuis; schroefpaal; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,5.1255339069411985,4.5708592683219988,0.16117256655520001,0,0,0,0,0,0,0,0.508004402154,1.3743504475099999,0,-1.4888527776,42.851941399999994,66.405505129999995,1.43618807,0,0,0,0,0,0,0,4.1504871999999997,0,0,-29.140239000000001,""]
[27447,11440,"Damwanden; CIRCORE kunststof Damwand",50,1.5052231512163998,1.749475784698,0.11231168563160002,0,0,0,0,0,0,0,0.1191139969688,0.38224877273000002,0,-0.85792708881199997,18.257454669999998,8.8563214499999994,0.95021968000000001,0,0,0,0,0,0,0,1.0077711,7.4431424399999999,0,0,""]
[27449,11441,"Damwanden; CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing",50,1.5382076893579599,3.3024276876207996,8.6901348980959997E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9797423914760005E-2,0.21734464618344002,0,-2.1582634173419999,15.381036997999999,9.8542058679999993,0.73523391000000005,0,0,0,0,0,0,0,0.75973643000000002,4.0318607899999996,0,0,""]
[27451,2,"Damwanden; Geprofileerd staal; DamwandBasis",1000,3.1919166271900212,6.2947831816453998,0.14509183367665501,0,0,0,0,0,0,0,1.4509183367665502E-3,1.4243252E-6,0,-3.2494107307939997,38.152978317011097,84.639219999999995,1.2275626901100001,0,0,0,0,0,0,0,1.22756269011E-2,0,0,-47.726080000000003,""]
[27453,2,"Damwanden; Geprofileerd staal; Damwand123.5",1000,4.3558199277123499,8.5901184854497998,0.19799824816648501,0,0,0,0,0,0,0,1.9799824816648503E-3,1.9436924000000001E-6,0,-4.4342787320779999,52.065114056915689,115.50214,1.67518223457,0,0,0,0,0,0,0,1.6751822345699999E-2,0,0,-65.128960000000006,""]
[27455,2,"Damwanden; Geprofileerd staal; Damwand137.3",1000,4.842543126112596,9.5499859761316408,0.22012274877132301,0,0,0,0,0,0,0,2.2012274877132305E-3,2.1608823200000002E-6,0,-4.9297689871603998,57.882916275421252,128.40845200000001,1.8623685895260003,0,0,0,0,0,0,0,1.8623685895260002E-2,0,0,-72.406528000000009,""]
[27457,2,"Damwanden; Geprofileerd staal; Damwand177",1000,6.242754066437942,12.3113439022236,0.28377076862727002,0,0,0,0,0,0,0,2.8377076862727006E-3,2.7856968000000001E-6,0,-6.3552010977959998,74.619637150397352,165.53747999999999,2.4008684657399999,0,0,0,0,0,0,0,2.4008684657400001E-2,0,0,-93.342720000000014,""]
[27458,11398,"Funderingspalen; Schroefpaal; beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening; diameter 400",1000,15.340373287063858,15.572687802638407,0.11742338212315542,0,0,0,0,0,0,0,6.0858408910119607E-3,6.2946695071064984E-3,1.0307797375632121E-2,-0.37242620547145655,89.18071383933426,93.939291291664006,0.99347123258604009,0,0,0,0,0,0,0,5.148981184152001E-2,-0.63892938841225,4.8207896891699999E-2,-5.2128170052367508,""]
[27459,11398,"Funderingspalen; Schroefpaal; beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening; diameter 320",1000,13.639830750037463,13.935570402431416,7.7619481665434045E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8974392007508109E-3,-3.4106272255050446E-2,9.7678651321466293E-3,-0.35291816613723742,73.427242712012202,78.574627232504,0.65670670294585198,0,0,0,0,0,0,0,3.2974639775219999E-2,-0.94298389863827503,4.5682721340229993E-2,-4.9397646859148256,""]
[27460,11398,"Funderingspalen; Schroefpaal; beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening; diameter 520",1000,18.574574220221145,18.684661327233748,0.19360602176452657,0,0,0,0,0,0,0,1.0275066983797591E-2,8.3844741132913209E-2,1.1323851688373002E-2,-0.40913678858221442,119.24704034073058,123.24970487455602,1.6380214025580755,0,0,0,0,0,0,0,8.6933141225580005E-2,-5.3927071441457697E-2,5.2959818156738996E-2,-5.7266518243243727,""]
[27461,11398,"Funderingspalen; Schroefpaal; beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening; diameter 810",1000,29.890405408405595,29.571933535031238,0.46042721047843022,0,0,0,0,0,0,0,2.4947779268977118E-2,0.35558201530806433,1.4872679070554918E-2,-0.5373578107516731,224.50301929556775,225.85154959442403,3.8954864017662842,0,0,0,0,0,0,0,0.21107296155582,1.9967034798623244,6.9557108372309995E-2,-7.5213502504130254,""]
[27462,809,"Funderingspalen; Heipaal; beton; prefab; AB-FAB",1000,3.8783367713881698,3.4612129959999995,0.41748742399999994,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,2.5466661E-3,0,-2.9258800000000005E-3,42.118031691539997,38.6,3.57,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-5.21E-2,""]
[27464,1088,"Damwanden; Damwand; Tropisch loofhout Afrikaans; Azobe; bewerkt; duurzaam bosbeheer",30,0.19257374414904024,0.51277284875640006,1.2281777887812,0,0,0,0,0,0,0,0.13043656507152002,0,0,-1.67881345846008,-13.345853999999999,3.2303070000000003,7.9821,0,0,0,0,0,0,0,1.120209,0,0,-25.678470000000001,""]
[27466,1089,"Damwanden; Damwand; Tropisch loofhout Afrikaans; Okan; bewerkt; duurzaam bosbeheer",30,0.20591436799476001,0.4972737891809999,1.1195811488652001,0,0,0,0,0,0,0,0.1110221729148,0,0,-1.5219627429662401,-12.101298,3.0994440000000001,7.2762000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0.95350799999999991,0,0,-23.43045,""]
[27468,1090,"Damwanden; Damwand; Tropisch loofhout Z.-Amerikaans; Angelim v.; bew.; duurz. bosbhr",30,1.1232944295653036,0.69793821145800006,2.025879173496,0,0,0,0,0,0,0,0.13788513583859999,0,0,-1.7384080912272968,-9.3667500000000032,4.0773869999999999,11.902559999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.184283,0,0,-26.530980000000003,""]
[27470,2087,"Damwanden; ProLock Delta gerecycled PVC scherm 5 meter",60,1.0107090104000001,0.65160532520000003,3.8352781800000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8352781800000006E-2,0.2825837216,0,-1.8560000000000001E-4,7.8180000000000005,4.6500000000000004,0.28399999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0.28399999999999997,2.6,0,0,""]
[27472,2088,"Damwanden; ProLock Omega gerec PVC damwand; 2m scherm; 5m paal naaldh; gording Azobe",60,2.2700074746567109,3.0868452563531701,0.16121411550670359,0,0,0,0,0,0,0,0.16121411550670359,2.3068908555899999E-2,0,-1.1623349212657668,8.366617601999998,21.058833419999999,1.1952310860000002,0,0,0,0,0,0,0,1.1952310860000002,0,0,-15.082677990000001,""]
[27474,2089,"Damwanden; ProLock Omega gerecycled PVC damwand; 2m scherm; 5m naaldhouten palen",60,2.3842781170959104,3.0648719961624971,0.15753949948149432,0,0,0,0,0,0,0,0.15753949948149432,4.7785136590694062E-2,0,-1.0434580146202694,9.1466649958399984,20.349231756799998,1.1643117139200001,0,0,0,0,0,0,0,1.1643117139200001,0,0,-13.5311901888,""]
[27476,2090,"Damwanden; ProLock Omega gerecycled PVC damwand; 2m scherm; 5m stalen palen",60,5.0797751688000012,8.5660413280000007,0.1552709716,0,0,0,0,0,0,0,0.1552709716,0.16901516,0,-3.9658232624000012,53.400000000000006,118,1.1499999999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.1499999999999999,0,0,-66.900000000000006,""]
[27478,2091,"Damwanden; ProLock Omega gerec PVC damwand; 3;5m scherm; 6m paal Cloeziana; gording",60,1.7568540583999994,3.0226605999999996,0.19752468400000001,0,0,0,0,0,0,0,0.19752468400000001,0,0,-1.6608559096000002,5.6200000000000045,23.6,1.46,0,0,0,0,0,0,0,1.46,0,0,-20.9,""]
[27480,2092,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1;5m scherm; 4m naaldhouten palen",60,2.1350594424800002,2.7257909279999999,0.14054952200000001,0,0,0,0,0,0,0,0.14054952200000001,6.0412080479999998E-2,0,-0.93224261000000008,7.879999999999999,17.8,1.04,0,0,0,0,0,0,0,1.04,0,0,-12,""]
[27482,2093,"Damwanden; ProLock Sigma gerec PVC beschoeiing 1;6m scherm; 4m paal naaldhout; gording",60,1.7629254996000003,1.9929714680000001,0.1020526724,0,0,0,0,0,0,0,0.1020526724,8.0694276799999992E-2,0,-0.51484558999999996,9.1120000000000001,14.1,0.75600000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0.75600000000000001,0,0,-6.5,""]
[27484,2094,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1m scherm; 3m paal Azobe; gording",60,1.6322747014400001,2.0880486440000001,0.1331205664,0,0,0,0,0,0,0,0.1331205664,0.10282014464,0,-0.82483522000000009,7.5720000000000027,16.100000000000001,0.98599999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.98599999999999999,0,0,-10.5,""]
[27486,2095,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1m scherm; 3m naaldhouten palen",60,1.9607031739999998,2.0068518399999999,9.5764411599999988E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.5764411599999988E-2,0.1571762568,0,-0.39485374600000001,10.427999999999997,13.7,0.70899999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0.70899999999999996,0,0,-4.6900000000000004,""]
[27488,2096,"Damwanden; ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing; 1m scherm; 3m stalen palen",60,3.1126405879999992,4.3864113720000004,8.9373520800000009E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9373520800000009E-2,0.1662604,0,-1.6187782256000003,30.623999999999995,57.4,0.66200000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0.66200000000000003,0,0,-28.1,""]
[27490,11440,"Damwanden; CIRCORE kunststof Damwand",50,1.5052231512163998,1.749475784698,0.11231168563160002,0,0,0,0,0,0,0,0.1191139969688,0.38224877273000002,0,-0.85792708881199997,18.257454669999998,8.8563214499999994,0.95021968000000001,0,0,0,0,0,0,0,1.0077711,7.4431424399999999,0,0,""]
[27492,11441,"Damwanden; CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing",50,1.5382076893579599,3.3024276876207996,8.6901348980959997E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9797423914760005E-2,0.21734464618344002,0,-2.1582634173419999,15.381036997999999,9.8542058679999993,0.73523391000000005,0,0,0,0,0,0,0,0.75973643000000002,4.0318607899999996,0,0,""]
[27494,2,"Damwanden; Geprofileerd staal; DamwandBasis",1000,3.1919166271900212,6.2947831816453998,0.14509183367665501,0,0,0,0,0,0,0,1.4509183367665502E-3,1.4243252E-6,0,-3.2494107307939997,38.152978317011097,84.639219999999995,1.2275626901100001,0,0,0,0,0,0,0,1.22756269011E-2,0,0,-47.726080000000003,""]
[27496,2,"Damwanden; Geprofileerd staal; Damwand123.5",1000,4.3558199277123499,8.5901184854497998,0.19799824816648501,0,0,0,0,0,0,0,1.9799824816648503E-3,1.9436924000000001E-6,0,-4.4342787320779999,52.065114056915689,115.50214,1.67518223457,0,0,0,0,0,0,0,1.6751822345699999E-2,0,0,-65.128960000000006,""]
[27498,2,"Damwanden; Geprofileerd staal; Damwand137.3",1000,4.842543126112596,9.5499859761316408,0.22012274877132301,0,0,0,0,0,0,0,2.2012274877132305E-3,2.1608823200000002E-6,0,-4.9297689871603998,57.882916275421252,128.40845200000001,1.8623685895260003,0,0,0,0,0,0,0,1.8623685895260002E-2,0,0,-72.406528000000009,""]
[27500,2,"Damwanden; Geprofileerd staal; Damwand177",1000,6.242754066437942,12.3113439022236,0.28377076862727002,0,0,0,0,0,0,0,2.8377076862727006E-3,2.7856968000000001E-6,0,-6.3552010977959998,74.619637150397352,165.53747999999999,2.4008684657399999,0,0,0,0,0,0,0,2.4008684657400001E-2,0,0,-93.342720000000014,""]
[27501,26,"Funderingspalen; Hout; inclusief oplanger; diameter160",1000,0.21707569672263677,0.45444536212606745,4.923903803087587E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3484722796180612E-4,1.5186822087269037E-3,-0.28414781002959633,-4.1144228413989483E-3,-1.148312374001665E-2,4.2449587180995803,0.41659137149175002,0,0,0,0,0,0,0,1.1408872692282E-3,5.1475518203979997E-3,-4.6217324359821674,-5.7589216438805997E-2,""]
[27502,26,"Funderingspalen; Hout; inclusief oplanger; diameter190",1000,0.30643183861539214,0.64126623005597017,6.9434859343857347E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9007831823982562E-4,2.1309926593098376E-3,-0.40076155607000319,-5.8287656919818439E-3,-1.2047254898947035E-2,5.9918325821114804,0.58745995941788998,0,0,0,0,0,0,0,1.6081749451872E-3,7.1199130372304985E-3,-6.5184831611224263,-8.1584723288308514E-2,""]
[27503,26,"Funderingspalen; Hout; inclusief oplanger; diameter280",1000,0.66577349449392831,1.3930099044299529,0.15078087645899327,0,0,0,0,0,0,0,4.1267003302067405E-4,4.6159705542436601E-3,-0.87035978988796892,-1.2686137094313423E-2,-2.1856640597039456E-2,13.0178245303574,1.2756953553680699,0,0,0,0,0,0,0,3.4914324467880003E-3,1.5310365104560505E-2,-14.15661157318754,-0.1775667506863185,""]
[27505,27,"Spouwmuren binnenblad; Beton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,40.727131691539995,36,4.2300000000000004,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0.497,0,0,""]
[27507,28,"Spouwmuren binnenblad; Lichtbeton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,2.8426016908881704,2.3325664780000004,0.47259452800000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.0409519599999992E-2,0,-2.9844000000000003E-3,31.391331691539996,27.4,4.04,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-4.8800000000000003E-2,""]
[27509,29,"Spouwmuren binnenblad; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,38.078339614582497,32.091875606249999,3.8371622467499997,0,0,0,0,0,0,0,2.5581081645E-2,2.1237206799375001,0,0,""]
[27515,30,"Spouwmuren binnenblad; Lichte baksteen",1000,3.5820966192001471,3.0209300495776743,0.51960122795534858,0,0,0,0,0,0,0,3.7232169302639989E-4,1.1541490729828777E-2,1.6629996095547824E-2,1.3021533148721117E-2,40.557227053514858,35.819533066849999,4.396133572856999,0,0,0,0,0,0,0,3.1500616367999999E-3,9.7600154159689992E-2,0.11718814066829999,0.12362205734307001,""]
[27521,31,"Spouwmuren binnenblad; Keramische binnenmuursteen geperforeerd",1000,2.5529839148802909,2.1424325832900122,0.38035999696959233,0,0,0,0,0,0,0,0,3.444765123034493E-3,1.6412274128548468E-2,1.0334295369103477E-2,28.818858739476916,25.354320632875002,3.2180704403445,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2703441807465004E-2,0.11565389902755001,9.811032542239502E-2,""]
[27524,32,"Spouwmuren binnenblad; Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",1000,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,19.0116170355356,17.585166244380002,0.59859056345200001,0,0,0,0,0,0,0,0.38297875205100002,0.4448814756526,0,0,""]
[27529,33,"Spouwmuren binnenblad; Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",1000,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,18.819229755341105,18.187579144630003,0.57562300100250008,0,0,0,0,0,0,0,0.37450110916349999,7.0780149450999997E-3,0,-0.32555151440000002,""]
[27531,34,"Spouwmuren binnenblad; Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",1000,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,18.819229755341105,18.187579144630003,0.57562300100250008,0,0,0,0,0,0,0,0.37450110916349999,7.0780149450999997E-3,0,-0.32555151440000002,""]
[27533,35,"Spouwmuren binnenblad; Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,26.476092867000002,27.586897194000002,1.0250880072000002,0,0,0,0,0,0,0,0.38322238140000003,0,0,-2.5191147156000002,""]
[27535,36,"Spouwmuren binnenblad; Kalkzandsteen elementen",1000,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,15.855084555740799,10.74353257414,2.4233959568700003,0,0,0,0,0,0,0,1.1677023006030001,1.5204537241278,0,0,""]
[27540,37,"Spouwmuren binnenblad; Kalkzandsteen metselwerk",1000,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,15.309872512776799,11.258346508999999,1.3960214955827999,0,0,0,0,0,0,0,1.1979057553020001,1.457598752892,0,0,""]
[27545,38,"Spouwmuren binnenblad; Kalkzandsteen lijmblokken",1000,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,14.070363825855001,10.18621909674,1.3382625507522001,0,0,0,0,0,0,0,1.1483436442229999,1.3975385341398001,0,0,""]
[27550,39,"Systeemwanden; Staalframe element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",1000,4.7029652532418398,5.2090609792365488,0.10415274430046501,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11020296479266918,-0.16943661112449646,-0.33060889437800756,56.810538996481107,64.3066509761845,0.88119379110438001,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4083794423290148,-2.7437880014917124,-4.2251383269870448,""]
[27555,40,"Systeemwanden; HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",1000,1.4781168690880819,1.844004191223553,9.2946670735355189E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3026810536647377E-4,-0.45935506529229198,3.9080431609942129E-4,7.7956332769185899,14.395083364139399,0.78638378379678009,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1097498382187498E-3,-7.3942728703704645,6.3292495146562502E-3,""]
[27560,42,"Vliesgevels; Aluminium; geanodiseerd",75,4.1348754480134371,13.7544870230036,1.2721587847781851E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4810585651879012E-5,3.5046038400000007E-5,0,-9.6324530194619982,22.012123701793691,36.50629,0.10763215409970001,0,0,0,0,0,0,0,7.1754769399800004E-4,0,0,-14.602516000000001,""]
[27567,43,"Vliesgevels; Aluminium; gecoat",75,3.6064424170844274,7.7011608747824454,1.7865173512853348E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0020610063112011E-7,-1.048280404672002,0.12523654618349342,-3.1895402729284625,18.022167492222124,33.667504294926445,0.15114992967553051,0,0,0,0,0,0,0,4.2320393294399999E-6,-4.609122452999058,2.7151970875770486,-13.902565598997173,""]
[27574,44,"Vliesgevels; Aluminium; geanodiseerd",75,2.3109517417507184,6.4595225277365556,1.6538064202116409E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0020610063112011E-7,-1.048280404672002,7.2711327206411158E-2,-3.1895402729284625,16.881756908256605,33.792357642634499,0.13992180032961002,0,0,0,0,0,0,0,4.2320393294399999E-6,-4.609122452999058,1.4611612852493956,-13.902565598997173,""]
[27581,45,"Elementengevels; Aluminium; geanodiseerd",75,5.0321402241330526,15.186851419683201,2.44331441462124E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6288762764141604E-4,3.7673280000000003E-5,0,-10.179344900604001,33.486160969796593,45.521880000000003,0.20671884416880001,0,0,0,0,0,0,0,1.378125627792E-3,0,0,-12.243816000000001,""]
[27588,47,"Elementengevels; Aluminium; gecoat",75,5.9148851486428677,10.383597779883935,3.6983988565413434E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5235212290641915E-5,-1.1257836224837987,0.41944009947303168,-3.7994183320080044,38.251143694581984,55.604541474020508,0.31290640792047003,0,0,0,0,0,0,0,5.5192846254780001E-4,-4.9613029130950101,9.0517103365584966,-21.757263539285031,""]
[27595,48,"Elementengevels; Aluminium; geanodiseerd",75,4.4219099341851766,8.8674150649857602,3.7756181733262728E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5235212290641915E-5,-1.1257836224837987,0.44187540674566789,-3.7994183320080044,41.924026987422707,58.896606874020506,0.31943961863529302,0,0,0,0,0,0,0,5.5192846254780001E-4,-4.9613029130950101,9.4259950186843966,-21.757263539285031,""]
[27602,317,"Isolatielagen; Glaswol MWA 2012; platen;",100,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,4.2080278746187494,4.0879122374999994,6.7409607037499999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2706030081250001E-2,0,""]
[27604,318,"Isolatielagen; Steenwol MWA 2012; platen;",100,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,7.5970989003000007,7.2193332993600006,0.15099751976399997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.22676808117599997,0,""]
[27606,320,"Isolatielagen; Vlaswol",75,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,5.2591336856603998,7.1182305830999999,0.10246260269699999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9615595001366,0,""]
[27608,322,"Isolatielagen; EPS",75,1.3051409575521087,1.0521797813926717,6.358050541850963E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6199802312099389E-4,0.24355513352510208,2.2859940693629819E-3,17.824293329814566,12.623744464695001,5.3792866415925004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3356603550631252E-2,5.0933295845011131,4.0069810651893752E-2,""]
[27610,323,"Isolatielagen; XPS",75,3.2377971534353902,2.8333128667443601,1.0166506881455926E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2184329292009876E-3,0.38944404809276972,3.6552987876029629E-3,50.672127860479122,42.356463259110001,8.6014658579849995E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1357175602262503E-2,8.1442212403802241,6.4071526806787502E-2,""]
[27612,324,"Isolatielagen; PUR (lucht)",75,1.8183749815862387,1.5154366290131251,9.3697586932540503E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2935685938798594,0,23.625564548121901,17.989035778350001,7.9273697876100002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5572550718958,0,""]
[27614,326,"Isolatielagen; Fenolschuim",75,1.6618885633157205,1.4022271182530519,8.031221737074901E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25163022332559382,0,14.672996797750201,9.8416864236600006,6.7948883893799994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7633614901964005,0,""]
[27616,576,"Spouwmuren binnenblad; Leemsteenmetselwerk",75,2.4935452649761474,1.5034819465602127,0.94690721863494054,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0170979788614882E-2,2.4721806265350314E-3,3.0512939365844642E-2,21.108292112287032,12.693236844098793,8.0113948741080083,0,0,0,0,0,0,0,0,9.6559862214599793E-2,1.7420945221832882E-2,0.28967958664379939,""]
[27623,806,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0;032",75,2.2777098975938568,2.047045128791932,0.123409614640865,0,0,0,0,0,0,0,2.1082404561856505E-4,0.14173893174236454,9.4178046899699993E-7,-3.4695543407392379E-2,17.50043069315284,13.68434331115,1.0584990992519998,0,0,0,0,0,0,0,1.78369606353E-3,2.7627012330148149,6.6365320499999999E-6,-6.9032828595550003E-3,""]
[27625,807,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0;034",75,2.6672129463285055,2.383338453352732,0.1303688034364025,0,0,0,0,0,0,0,2.2284823072989005E-4,0.20358806274236455,9.4178046899699993E-7,-5.0306163214192373E-2,20.65022222369749,15.538343311149999,1.1181888980819998,0,0,0,0,0,0,0,1.8854277781800001E-3,3.9987012330148146,6.6365320499999999E-6,-6.9032828595550003E-3,""]
[27627,808,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0;038",75,2.3526105862920361,2.1006588690419319,0.12619329015908001,0,0,0,0,0,0,0,2.1563371966309505E-4,0.16648164324236453,9.4178046899699993E-7,-4.0939791651472379E-2,18.250497305370697,13.91609331115,1.082375018784,0,0,0,0,0,0,0,1.8243887493900001E-3,3.2571012330148146,6.6365320499999999E-6,-6.9032828595550003E-3,""]
[27637,830,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0;032",75,2.1996330223761293,1.9571724892809681,0.13732799223194,0,0,0,0,0,0,0,2.3487241584121504E-4,0.13995607385121517,9.4178046899699993E-7,-3.5059347184304382E-2,17.784265429313141,13.8834421206,1.1778786969119999,0,0,0,0,0,0,0,1.98715949283E-3,2.7348677353158148,6.6365320499999999E-6,-1.3916919539554999E-2,""]
[27639,831,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0;034",75,2.5891360711107776,2.2934658138417681,0.14428718102747751,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,0.20180520485121517,9.4178046899699993E-7,-5.0669966991104376E-2,20.934056959857788,15.737442120599999,1.2375684957419999,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,3.9708677353158146,6.6365320499999999E-6,-1.3916919539554999E-2,""]
[27641,832,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0;038",75,2.2745337110743087,2.010786229530968,0.14011166775015502,0,0,0,0,0,0,0,2.3968208988574505E-4,0.16469878535121515,9.4178046899699993E-7,-4.1303595428384382E-2,18.534332041530998,14.1151921206,1.2017546164440001,0,0,0,0,0,0,0,2.02785217869E-3,3.2292677353158146,6.6365320499999999E-6,-1.3916919539554999E-2,""]
[27645,868,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat",75,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,13.027926441784244,9.6926497500000011,0.34724244191332498,0,0,0,0,0,0,0,7.7164987091849998E-4,3.1054926000000003,0,-0.11823,""]
[27647,869,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; mineraal glasvlies",75,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,14.076089598336294,10.152334499999998,0.34789579656615,0,0,0,0,0,0,0,7.7310177014699999E-4,3.5750861999999999,0,0,""]
[27649,877,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; aluminium",75,3.7397798864664877,3.6169547712899992,4.6370744553349129E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0304609900744251E-4,0.18576145684991996,0,-0.109410132325788,19.454444243875933,16.2077475,0.39232391295824998,0,0,0,0,0,0,0,8.7183091768500002E-4,3.7019010000000003,0,-0.84840000000000004,""]
[27651,932,"Spouwmuren binnenblad; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,36.212606158387494,32.091875606249999,3.8371622467499997,0,0,0,0,0,0,0,7.9508767275000003E-3,0.17424472030874999,5.7505872375000003E-3,9.562212111375E-2,""]
[27656,973,"Spouwmuren binnenblad; BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,16.25,13.9,2.1,0,0,-1.02,0,0,0,0,0,1.27,0,0,""]
[27665,990,"Vliesgevels; VMRG Aluminium vliesgevel; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,4.1541603611760038,13.339221930000001,3.2953320575999999E-2,0,0,0.2038010176,0,0,0,0,0,3.4144000000000004E-5,0,-9.4218500509999981,26.499500000000005,39.64,0.28149999999999997,0,0,1.478,0,0,0,0,0,0,0,-14.9,""]
[27672,991,"Elementengevels; VMRG Aluminium elementengevel; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,5.8139641764400007,15.123337630000002,6.3161645439999997E-2,0,0,0.66961611800000009,0,0,0,0,0,3.6752000000000003E-5,0,-10.042187969,41.450599999999994,49.82,0.53959999999999997,0,0,4.9009999999999998,0,0,0,0,0,0,0,-13.81,""]
[27681,1048,"Isolatielagen; Isover Cladipan 31",75,2.4022707110323678,2.3557122824399999,3.2845473194159994E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4748969846559999E-3,8.2380584135519994E-3,0,0,15.004440000000002,14.652000000000001,0.24551999999999996,0,0,0,0,0,0,0,4.0919999999999998E-2,6.6000000000000003E-2,0,0,""]
[27683,1049,"Isolatielagen; Isover Cladipan 31 Ultra",75,2.0970894686533441,2.057384212818,2.8010383463568003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6679291826288005E-3,7.0269431891472021E-3,0,0,12.2274438,11.92686,0.2093652,0,0,0,0,0,0,0,3.48942E-2,5.6324400000000004E-2,0,0,""]
[27685,1050,"Isolatielagen; Isover Multimax 30 Ultra",75,2.9834533679796151,2.9671289160844792,1.1516511714780802E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9193510513094397E-3,2.8885891290457598E-3,0,0,8.6600964239999989,8.5365279999999988,8.6077039999999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4347703999999999E-2,2.314368E-2,0,0,""]
[27687,1051,"Isolatielagen; Isover Mupan Ultra XS",75,1.2387506181857535,1.2178072255052796,1.4774387722419201E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4626676018431998E-3,3.7063373562112008E-3,0,0,6.3508670720000007,6.1923200000000005,0.11044352,0,0,0,0,0,0,0,1.8408832E-2,2.9694720000000001E-2,0,0,""]
[27689,1052,"Isolatielagen; Isover Mupan Plus",75,0.97807943204892778,0.96009370158800023,1.2688097393958002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1144340888705998E-3,3.1831989780990006E-3,0,0,5.3125210775000005,5.1763600000000007,9.4845625000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5806052500000001E-2,2.5509399999999998E-2,0,0,""]
[27691,1053,"Isolatielagen; Isover Sonepanel",75,0.255993384366768,0.25147857441600002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,1.2689784,1.2347999999999999,2.3807999999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9683999999999995E-3,6.4020000000000006E-3,0,0,""]
[27693,1054,"Isolatielagen; Isover Soneroll",75,0.25272264139876799,0.24820783144800002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,1.2539784,1.2198,2.3807999999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9683999999999995E-3,6.4020000000000006E-3,0,0,""]
[27695,1055,"Isolatielagen; Isover Systemroll 700",75,1.0030712294808,0.9808516234468001,1.5685175014701999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6088713661731999E-3,3.9255596531243995E-3,0,0,6.1686030000000001,6.0006599999999999,0.11699399999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.9498999999999999E-2,3.1449999999999999E-2,0,0,""]
[27697,1056,"Isolatielagen; Isover Systemroll 1000",75,0.58563536917214087,0.56471732337920011,1.4730697068895999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4554083446335999E-3,3.7319403794112004E-3,0,0,3.7039160799999999,3.54585208,0.11011199999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.8352E-2,2.9600000000000001E-2,0,0,""]
[27699,1082,"Isolatielagen; Isover Systemroll 400",75,0.42918016314934809,0.41965684821000004,6.7183922442599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.119865292316E-3,1.685057402772E-3,0,0,2.5628400000000005,2.4907500000000002,5.0220000000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.3700000000000007E-3,1.3500000000000002E-2,0,0,""]
[27701,1087,"Spouwmuren binnenblad; HSB;nietdragend;Eur.naald; prefab;incl.isolatie;beplating; duurz.bosb",75,1.8059692912086796,2.1948005079999997,9.7854062160000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3563296067999998E-4,0,0,-0.48692091191200004,16.554233,20.74,0.83620000000000005,0,0,0,0,0,0,0,2.0330000000000001E-3,0,0,-5.024,""]
[27709,1109,"Systeemwanden; HSB; nietdragend binnenspouwblad; incl.isolatie&beplating; duurz.bosb;NBvT",75,1.8059692912086796,2.1948005079999997,9.7854062160000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3563296067999998E-4,0,0,-0.48692091191200004,16.554233,20.74,0.83620000000000005,0,0,0,0,0,0,0,2.0330000000000001E-3,0,0,-5.024,""]
[27712,1166,"Vliesgevels; Gelam. lariks (60x175); aluminium deklijst; gepoedercoat; duurzame bosbouw",50,1.8327185056134732,2.6687008732460109,1.8250158123486827E-2,0,0,6.4317683588254737E-2,0,0,0,0,0,-0.16389533173908125,-9.8279062706693177E-2,-0.65637581489850527,6.1953199602345901,9.9923481029129864,0.15440712708150844,0,0,0.50094052502487174,0,0,0,0,0,-0.72055596672361821,-1.2930905112237181,-2.4387293168374407,""]
[27719,1167,"Vliesgevels; Staal (50x120); poedercoating; aluminium deklijst (gerecycled); geanodiseerd",100,0.95599362447294389,2.3536986892055958,2.2890871100296292E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18622441205093712,0.12838803332509008,-1.3627595571071009,12.094531338652656,24.172174379278459,0.19367030242007482,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.83778324210696009,2.8312844988281913,-14.264814599767108,""]
[27726,1168,"Vliesgevels; Staal (50x120); poedercoating; aluminium deklijst; geanodiseerd",100,1.6213168017241564,2.851904955606805,2.0153919105578549E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16395844961574801,0.11303729012412701,-1.1998209134966058,14.226275726776137,24.859852743584185,0.17051407047924003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.73761350607642229,2.4927613503325015,-12.559238931543366,""]
[27733,1169,"Vliesgevels; Staal (50x120); aluminium deklijst (gerecycled); poedercoating",100,0.94062048966801914,2.3004516059206908,2.2129786317265539E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18080040004945355,0.12190702865145861,-1.3230675311719424,11.227110558256634,22.999512734060783,0.18723107520801061,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.8133817884533594,2.7030831003218849,-13.849334562880685,""]
[27740,1170,"Vliesgevels; Staal (50x120); aluminium deklijst; poedercoating",100,1.6338248610963899,2.867889969922063,2.008308004832474E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16407880559286744,0.11063227542104806,-1.2007016587021784,13.769210526354088,24.452824541790321,0.16991473017535269,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.73815496151509208,2.4530844312167819,-12.568458215313273,""]
[27747,1278,"Isolatielagen; Cellenbeton",75,2.7963755227292917,2.710317024020477,8.2307274834006502E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8408411333000276E-4,2.1488742148852524E-4,2.6522523399900078E-3,36.978873256563254,36.247417995613183,0.69636820454018999,0,0,0,0,0,0,0,0,8.3931973067942998E-3,1.5142671827009999E-3,2.5179591920382903E-2,""]
[27749,1279,"Isolatielagen; Cellulair glas; verzinkt stalen bevestiging",75,4.5708732758873385,4.6222552266271295,5.8054259985141431E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.4611113251200009E-4,4.0189393123515091E-2,-0.15057171498096003,47.327727899423799,48.974322892950013,0.49117336071804002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36050924575575,-2.4982776000000002,""]
[27751,1280,"Isolatielagen; Celluloseplaten; incl dampremmende PE-folie",30,1.8220084557827259,1.3472819285774942,3.9598384953633187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,0.43491424807444723,1.6042063286340004E-4,13.013530372697367,7.9358299728435009,0.33502574697637499,0,0,0,0,0,0,0,0,9.3730548843750012E-4,4.7389254309237412,2.8119164653125001E-3,""]
[27753,1281,"Isolatielagen; Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",40,0.26809642905522862,0.36274659228119821,3.0674805245772187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12532496847174174,0,1.6645013658948673,3.374497980528675,0.25952698709437499,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9695236017281827,0,""]
[27755,1282,"Isolatielagen; Houtvezelplaat (115 kg/m3); db",40,2.8651670736123838,3.5144604512685533,6.2672212483959489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.71196559014012895,0,1.9968425852438714,13.042093177648081,0.5302439689569749,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.575494561361184,0,""]
[27757,1284,"Isolatielagen; PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen)",75,1.9814466748916562,1.8623354287544784,1.0584002932073708E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.0399028095653699E-2,0.31012335558771897,-0.1511970842869611,25.395088202696229,20.322373595296501,8.9546921988614997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22160314552193999,5.8695802674988755,-0.66480943656582003,""]
[27759,1285,"Isolatielagen; PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen bevestiging",75,1.5164617912678278,1.5302353202554579,1.9620189717189949E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3216667742929605E-3,0.13713181482790079,-0.17584720030701373,10.977366542852735,10.825389574989581,0.16599840431665511,0,0,0,0,0,0,0,0,8.614788000000001E-2,2.5959059972964993,-2.6960753137500002,""]
[27761,1286,"Isolatielagen; Schapenwol; incl dampremmende PE-folie",75,41.634621413420064,41.753828804201511,1.2994962949572583E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,-0.13241624790817144,1.6042063286340004E-4,247.17782868485071,249.13845624417752,0.1099450690781625,0,0,0,0,0,0,0,0,9.3730548843750012E-4,-2.0743218503587126,2.8119164653125001E-3,""]
[27763,1287,"Isolatielagen; Schuimisolatie van biopolymeren (BIO-EPS)",75,1.206210193413783,0.8461050604349355,9.0510594179733003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.08474906549555E-3,0.34671507729889212,3.2542471964866508E-3,15.244615829171821,7.8413282216833213,7.6577313594599988E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.901391182145E-2,7.2506546466080994,5.7041735464349999E-2,""]
[27765,2009,"Isolatielagen; FOAMGLAS W+F; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,4.6497343447999988,4.5277380199999993,3.8755542200000007E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.8268739400000003E-2,5.4972043200000015E-2,0,0,17.923999999999999,16.899999999999999,0.376,0,0,0,0,0,0,0,0.27400000000000002,0.374,0,0,""]
[27767,2048,"Spouwmuren binnenblad; Baksteenmetselwerk",1000,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,67.487896289404489,62.248245423,4.9883109207749996,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0123189876749999E-2,1.0847186122500001E-2,0.18036956963025003,""]
[27773,2053,"Isolatielagen; Metisse RRT100",75,0.90927705675999981,0.63631769799999993,8.9229299200000011E-3,0,0,0,0,0,0,0,0.30075006399999998,0,0,-3.6713635159999994E-2,4.8304999999999989,2.86,6.9500000000000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.34,0,0,-0.439,""]
[27775,2078,"Systeemwanden; Houten buitenwandelement; HSB prefab; incl. isolatie; duurz.bosbeheer",75,1.1494283277999997,2.18595052,6.1217379800000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0647741600000002E-2,0,0,-1.1383873136000002,1.2749999999999986,15.2,0.52600000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0.34899999999999998,0,0,-14.8,""]
[27782,2079,"Systeemwanden; Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met steenstrips of Thermoshield.",50,30.879705739516343,14.625219684000001,3.1130576340000005E-5,0,0,1.9444825384,0,0,0,0,13.661803052000002,0.6820638038400002,0,-3.3894469299999994E-2,211.78726338308002,85.800000000000011,2.6338308000000001E-4,0,0,13.66,0,0,0,0,101.47,10.856999999999999,0,0,""]
[27788,2080,"Systeemwanden; Rockdome afgewerkt met aaneengesloten steenstrips",50,16.437621283188172,7.6786402860000003,1.5565288170000002E-5,0,0,0,0,0,0,0,8.4208063060000011,0.35426693760000005,0,-1.6107811699999999E-2,105.64013169154001,45.74,1.3169154000000001E-4,0,0,0,0,0,0,0,54.35,5.55,0,0,""]
[27798,2121,"Systeemwanden; Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met Thermoshield.",50,10.714836783027501,6.9465793979999999,2.3347932254999997E-3,0,0,2.1634615811420002,0,0,0,0,5.2409967460000005E-2,1.6389843312000005,0,-8.8933287999999999E-2,82.709768655000005,40.06,1.9753731E-2,0,0,15.623814923999999,0,0,0,0,0.47120000000000001,26.535000000000004,0,0,""]
[27804,11221,"Systeemwanden; Gipspaneel 22mm",75,3.6461586235125205,3.6700080227100003,4.6594283641880001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4199767517639997E-2,2.939913E-5,0,-8.4672849487000004E-2,35.227355864000003,35.920196760000003,0.34500881100000003,0,0,0,0,0,0,0,0.116273419,0,0,-1.154123126,""]
[27809,11222,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 40mm",75,2.4465656851634003,2.4453823228000005,2.3390335395400003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3733469358400004E-3,0,0,-2.958031996784E-2,21.872920666000002,21.969069520000001,0.17319442299999999,0,0,0,0,0,0,0,6.0161581999999998E-2,0,0,-0.32950485899999998,""]
[27815,11223,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 50mm",75,2.6588157687726528,2.6648658799500007,2.4189088326640004E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.8396238043000003E-3,0,0,-3.807882330828799E-2,23.192277470000001,23.38044463,0.17910886000000001,0,0,0,0,0,0,0,6.3614135000000002E-2,0,0,-0.430890155,""]
[27821,11224,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 60mm",75,2.8710577615611235,2.8843474353199992,2.4987852256879998E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.2997973629799996E-3,0,0,-4.6577323378735998E-2,24.511568855,24.7917995,0.185023297,0,0,0,0,0,0,0,6.7021507999999994E-2,0,0,-0.53227544999999998,""]
[27827,11225,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 70mm",75,3.0832973081932202,3.10381435631,2.5786605358120003E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.7721732742200003E-3,0,0,-5.5075826749120003E-2,25.830773237999999,26.202977010000001,0.190937733,0,0,0,0,0,0,0,7.0519239999999997E-2,0,0,-0.63366074500000003,""]
[27833,11226,"Systeemwanden; PIR-gipspaneel W``All-in One 90mm",75,3.5078988182069799,3.5428827915999999,2.7384126132759999E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7047265243000013E-3,0,0,-7.2072826050080002E-2,28.470334277000003,29.026574660000001,0.20276660699999999,0,0,0,0,0,0,0,7.7424345000000006E-2,0,0,-0.836431335,""]
[27839,11227,"Systeemwanden; Spaanplaatpaneel 54mm",75,3.4266516808620406,5.4837021963800003,7.1950454401400007E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2724740848639996E-2,4.6081120000000003E-6,0,-2.1717303188800003,7.824127561000001,17.721936410000001,0.53275932000000004,0,0,0,0,0,0,0,0.31635665099999999,0,0,-10.74692482,""]
[27844,11229,"Systeemwanden; Volpaneel 35mm",75,3.7922322913795203,3.9134243410000003,5.9241310558000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2066652904239998E-2,0,0,-0.20250001308272003,36.159774887999994,37.905741970000001,0.43865406000000001,0,0,0,0,0,0,0,0.17452404899999999,0,0,-2.3591451910000001,""]
[27850,11230,"Systeemwanden; Volpaneel 54mm",75,4.0900663710509191,4.4278984636399992,7.7313747425600002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4436771554920004E-2,0,0,-0.4495826115696,36.381380935999999,40.85516878,0.57247198300000002,0,0,0,0,0,0,0,0.26611896000000002,0,0,-5.3123787870000001,""]
[27856,11231,"Systeemwanden; Volpaneel 70mm",75,4.2940361187472798,4.7889481665,9.1857304352400013E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3485831299279999E-2,0,0,-0.63025518340440001,36.796470056000004,43.255016480000002,0.68016022700000001,0,0,0,0,0,0,0,0.333122957,0,0,-7.4718296080000002,""]
[27862,11266,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 032",75,0.7073344541377401,0.65920037650000007,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,6.8085486090000007,6.4198381930000004,0.289859229,0,0,0,0,0,0,0,7.4531632E-2,2.4319555E-2,0,0,""]
[27864,11267,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 035",75,0.52085124728478815,0.48666050627540008,2.522581452188E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.4616998358600014E-3,2.5032266516479998E-3,0,0,5.0584803059999999,4.7823612820000001,0.206099434,0,0,0,0,0,0,0,5.2793238999999999E-2,1.7226351000000001E-2,0,0,""]
[27866,11268,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 037",75,0.40762930366377603,0.38190416042300002,1.9001449474080001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8462740668600004E-3,1.8774196998360001E-3,0,0,3.9959388370000002,3.788178872,0.15524527299999999,0,0,0,0,0,0,0,3.9594929000000001E-2,1.2919763000000001E-2,0,0,""]
[27868,11269,"Isolatielagen; Knauf Insulation Supafil Cavity XL",75,0.70841981952774025,0.66028574189000022,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,6.8180573760000005,6.4293469600000002,0.289859229,0,0,0,0,0,0,0,7.4531632E-2,2.4319555E-2,0,0,""]
[27870,11279,"Isolatielagen; IsoBouw IsoFort",75,1.06414386968484,0.81935891439559994,6.2928236735E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8982613687800006E-3,0.25118173410400002,0,-1.8587863857040001E-2,14.429272644999999,9.4794676429999996,5.1413491999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8189845000000002E-2,4.8502016650000002,0,0,""]
[27872,11285,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc",75,1.0570596332189799,0.81398712258759998,6.2487988260600006E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8569978321199997E-3,0.24942453583200003,0,-1.8457821858799999E-2,14.332358120999999,9.4171805929999994,5.1053817000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7852722E-2,4.8162709890000004,0,0,""]
[27874,11286,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc HR",75,0.85449764901464009,0.66003964188840003,4.9990391085800003E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.6855968256999999E-3,0.19953962861300001,0,-1.4766257421039999E-2,11.564867017000001,7.6327249940000002,4.0843053999999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8282178E-2,3.8530167909999999,0,0,""]
[27876,11293,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono Silver",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,6.6996932079999993,6.3186101389999996,0.30627114,0,0,0,0,0,0,0,8.0668000000000004E-2,0,0,-5.856071E-3,""]
[27878,11294,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono",75,0.7383361209661361,0.69147876863040014,3.7844564851199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0450285713439998E-2,3.8976596000000002E-8,0,-1.4375372054999998E-3,6.5200129460000005,6.0980995480000004,0.33908590500000002,0,0,0,0,0,0,0,8.9311000000000001E-2,0,0,-6.4835070000000003E-3,""]
[27880,11295,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Duo",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,6.6996932079999993,6.3186101389999996,0.30627114,0,0,0,0,0,0,0,8.0668000000000004E-2,0,0,-5.856071E-3,""]
[27882,11303,"Isolatielagen; Isotras Kozijnblok 1.000x290x350",75,0.99513222865922379,0.83823911617999991,4.6574311013680009E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.4737130313759997E-3,0.20309169267999999,0,-5.4329724333520006E-2,12.925505063999999,8.9687733529999996,3.4486095000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.5721227999999999E-2,3.896524388,0,0,""]
[27884,11304,"Isolatielagen; Isotras Randblokken 1.000x100x348",75,0.69112449024409595,0.57876410295000003,3.3241715146840002E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.3945020857959998E-3,0.14291571095000002,0,-3.6273997256384007E-2,8.9584024519999996,6.1939776020000004,2.4613914000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7730167000000002E-2,2.7220807690000002,0,0,""]
[27886,11305,"Isolatielagen; Isotras Spouwblok 455 1.000x455x400",75,1.7792627469180602,1.5009145263300001,8.2740371747999988E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.2223331121399996E-3,0.36186120972000002,0,-9.8009359418880004E-2,23.122315861999997,16.060107469999998,6.1265350000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6073462000000003E-2,6.9548695800000004,0,0,""]
[27888,11318,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032 Premium",75,0.77356882278494843,0.7208234547215,3.8867917366369603E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0002526088112801E-2,3.8749246089659997E-3,0,0,7.4080501447999989,6.9821039879999995,0.31755784500000001,0,0,0,0,0,0,0,8.1722416000000006E-2,2.6665895799999999E-2,0,0,""]
[27890,11319,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032B",75,0.77179342856889399,0.71907059921812,3.8851430077180005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.9981643625012013E-3,3.8732349110927994E-3,0,0,7.3985240865999993,6.9727598979999996,0.31742314099999996,0,0,0,0,0,0,0,8.1686779799999998E-2,2.6654267799999999E-2,0,0,""]
[27892,11320,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 035",75,0.54721437636040182,0.51128330428851987,2.6505223966779998E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7939201053611991E-3,2.6319279997407997E-3,0,0,5.2909418305999996,5.0007698459999999,0.216552416,0,0,0,0,0,0,0,5.5507543799999996E-2,1.8112024800000001E-2,0,0,""]
[27894,11324,"Isolatielagen; IsoBouw Polyfort Pro",75,1.3190092268297791,1.094788311181,5.9155170288432007E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.542985235972E-3,0.23103500825710002,0,-1.8272594873136001E-2,14.980659445000001,10.424496587,4.8330826E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5287171000000001E-2,4.4625448609999996,0,0,""]
[27896,11328,"Isolatielagen; IsoBouw SlimFort",75,1.5381479462198482,1.3097240260520004,1.0977737155159999E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6199040306079982E-3,0.33589094118200002,0,-0.12706466219992002,20.369951621999995,15.478439767999999,8.9690099999999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.042615499999999E-2,6.4524835989999998,0,-1.721088,""]
[27898,11467,"Spouwmuren binnenblad; kalkzandsteen elementen VNK",1000,1.4766119264731201,1.2934286908212,0.38399457950400001,0,-0.35392562800000005,0,0,0,0,0,0.13900964478180003,1.4104639366119998E-2,0,0,16.715922002999999,19.334232650000001,3.1716714179999999,0,-7.0785125600000001,0,0,0,0,0,1.150787856,0.137742639,0,0,""]
[27903,11468,"Spouwmuren binnenblad; kalkzandsteen lijmblokken VNK",1000,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,18.652555252999999,21.751747760000001,1.9408001859999999,0,-6.6047821280000001,0,0,0,0,0,1.1513888329999999,0.41340060200000001,0,0,""]
[27908,986,"Vliesgevels; Jansen VISS TVS HI 50; stijl 50x140; regel 50x80",100,1.9083275981807117,3.2594885078056155,1.6669687827054525E-2,0,0,0.14991842434511365,0,0,0,0,0,6.0336767761945643E-3,0,-1.5237826985732668,14.258578694098295,22.125056882164799,0.14240374252720001,0,0,1.5391396702825,0,0,0,0,0,3.9065894708800002E-2,0,-9.587087495585001,""]
[27915,986,"Vliesgevels; Jansen VISS TVS HI 50; stijl 50x25; regel 50x25",100,1.5129869128692479,2.4842223570808946,7.2853406991192551E-3,0,0,0.14991842434511365,0,0,0,0,0,2.3589167317269177E-3,0,-1.1307981259876065,9.7415767894384011,11.186593326626701,6.2236305316800002E-2,0,0,1.5391396702825,0,0,0,0,0,1.9532947354400001E-2,0,-3.0659254601420001,""]
[27922,986,"Vliesgevels; Jansen VISS TVS HI 50; stijl 50x60; regel 50x50",100,1.6513669723773767,2.7554910663350065,1.0567979676920082E-2,0,0,0.14991842434511365,0,0,0,0,0,3.6481093278829748E-3,0,-1.2682586073075466,11.3225527139479,15.013643593863,9.0278826607799997E-2,0,0,1.5391396702825,0,0,0,0,0,2.6426928773599999E-2,0,-5.3469363055789998,""]
[27929,986,"Vliesgevels; Jansen VISS TVS HI 50; stijl 50x95; regel 50x60",100,1.7871372571178898,3.023167559990231,1.3822380900073161E-2,0,0,0.14991842434511365,0,0,0,0,0,4.8593805858990063E-3,0,-1.4046304887034267,12.874989835174498,18.795481119946203,0.1180801219092,0,0,1.5391396702825,0,0,0,0,0,3.21719132896E-2,0,-7.6098829902530003,""]
[27936,117,"Massieve wanden dragend; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,38.078339614582497,32.091875606249999,3.8371622467499997,0,0,0,0,0,0,0,2.5581081645E-2,2.1237206799375001,0,0,""]
[27942,118,"Massieve wanden dragend; Baksteen geperforeerd",1000,5.2412719743074252,4.5127279892609984,0.68436875327549618,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7008490285762621E-3,1.737183565662679E-2,2.010254708572878E-2,58.930561944526865,52.763519537299999,5.7901642463924983,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3615607578379987E-2,0.12241573052085,0.19084682273514,""]
[27948,120,"Massieve wanden dragend; Beton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,40.727131691539995,36,4.2300000000000004,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0.497,0,0,""]
[27954,121,"Massieve wanden dragend; Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",1000,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,19.0116170355356,17.585166244380002,0.59859056345200001,0,0,0,0,0,0,0,0.38297875205100002,0.4448814756526,0,0,""]
[27960,122,"Massieve wanden dragend; Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",1000,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,18.819229755341105,18.187579144630003,0.57562300100250008,0,0,0,0,0,0,0,0.37450110916349999,7.0780149450999997E-3,0,-0.32555151440000002,""]
[27966,123,"Massieve wanden dragend; Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,26.476092867000002,27.586897194000002,1.0250880072000002,0,0,0,0,0,0,0,0.38322238140000003,0,0,-2.5191147156000002,""]
[27972,124,"Massieve wanden dragend; Kalkzandsteen metselwerk",1000,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,15.309872512776799,11.258346508999999,1.3960214955827999,0,0,0,0,0,0,0,1.1979057553020001,1.457598752892,0,0,""]
[27978,125,"Massieve wanden dragend; Kalkzandsteen lijmblokken",1000,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,14.070363825855001,10.18621909674,1.3382625507522001,0,0,0,0,0,0,0,1.1483436442229999,1.3975385341398001,0,0,""]
[27984,126,"Massieve wanden dragend; Kalkzandsteen elementen",1000,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,15.855084555740799,10.74353257414,2.4233959568700003,0,0,0,0,0,0,0,1.1677023006030001,1.5204537241278,0,0,""]
[27990,285,"Spouwmuren buitenblad; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,38.078339614582497,32.091875606249999,3.8371622467499997,0,0,0,0,0,0,0,2.5581081645E-2,2.1237206799375001,0,0,""]
[27994,288,"Spouwmuren buitenblad; Kalkzandsteen metselwerk",100,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,15.309872512776799,11.258346508999999,1.3960214955827999,0,0,0,0,0,0,0,1.1979057553020001,1.457598752892,0,0,""]
[27998,317,"Isolatielagen; Glaswol MWA 2012; platen;",100,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,4.2080278746187494,4.0879122374999994,6.7409607037499999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2706030081250001E-2,0,""]
[28000,318,"Isolatielagen; Steenwol MWA 2012; platen;",100,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,7.5970989003000007,7.2193332993600006,0.15099751976399997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.22676808117599997,0,""]
[28002,320,"Isolatielagen; Vlaswol",75,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,5.2591336856603998,7.1182305830999999,0.10246260269699999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9615595001366,0,""]
[28004,322,"Isolatielagen; EPS",75,1.3051409575521087,1.0521797813926717,6.358050541850963E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6199802312099389E-4,0.24355513352510208,2.2859940693629819E-3,17.824293329814566,12.623744464695001,5.3792866415925004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3356603550631252E-2,5.0933295845011131,4.0069810651893752E-2,""]
[28006,323,"Isolatielagen; XPS",75,3.2377971534353902,2.8333128667443601,1.0166506881455926E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2184329292009876E-3,0.38944404809276972,3.6552987876029629E-3,50.672127860479122,42.356463259110001,8.6014658579849995E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1357175602262503E-2,8.1442212403802241,6.4071526806787502E-2,""]
[28008,324,"Isolatielagen; PUR (lucht)",75,1.8183749815862387,1.5154366290131251,9.3697586932540503E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2935685938798594,0,23.625564548121901,17.989035778350001,7.9273697876100002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5572550718958,0,""]
[28010,326,"Isolatielagen; Fenolschuim",75,1.6618885633157205,1.4022271182530519,8.031221737074901E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25163022332559382,0,14.672996797750201,9.8416864236600006,6.7948883893799994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7633614901964005,0,""]
[28012,626,"Spouwmuren buitenblad; Leemsteenmetselwerk; incl. cementpleister",50,4.3161983478578625,2.4395574935314439,1.1946730680862265,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0106752637634553E-2,0.64154077568965395,3.0320257912903662E-2,41.151402251198668,24.567882281199402,10.107640437780601,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5950111238982005E-2,6.0920790872627402,0.28785033371694596,""]
[28019,722,"Massieve wanden dragend; Beton; prefab; ankerloze spouw; beide schillen; AB-FAB",1000,7.2247708304881701,6.0787545840000003,0.99110673600000021,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15489394519999999,0,0,81.365131691540014,71.900000000000006,8.4700000000000006,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0.995,0,0,""]
[28025,723,"Massieve wanden dragend; Lichtbeton; prefab; ankerloze spouw; beide schillen; AB-FAB",1000,5.6852033817763408,4.6651329560000008,0.94518905600000003,0,0,0,0,0,0,0,3.1130576340000005E-5,8.0819039199999984E-2,0,-5.9688000000000007E-3,62.782663383079992,54.8,8.08,0,0,0,0,0,0,0,2.6338308000000001E-4,0,0,-9.7600000000000006E-2,""]
[28031,724,"Massieve wanden dragend; Beton; prefab; utiliteitsbouw; AB-FAB",1000,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,38.610131691539998,38.5,4.3,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-4.1900000000000004,""]
[28037,806,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0;032",75,2.2777098975938568,2.047045128791932,0.123409614640865,0,0,0,0,0,0,0,2.1082404561856505E-4,0.14173893174236454,9.4178046899699993E-7,-3.4695543407392379E-2,17.50043069315284,13.68434331115,1.0584990992519998,0,0,0,0,0,0,0,1.78369606353E-3,2.7627012330148149,6.6365320499999999E-6,-6.9032828595550003E-3,""]
[28039,807,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0;034",75,2.6672129463285055,2.383338453352732,0.1303688034364025,0,0,0,0,0,0,0,2.2284823072989005E-4,0.20358806274236455,9.4178046899699993E-7,-5.0306163214192373E-2,20.65022222369749,15.538343311149999,1.1181888980819998,0,0,0,0,0,0,0,1.8854277781800001E-3,3.9987012330148146,6.6365320499999999E-6,-6.9032828595550003E-3,""]
[28041,808,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0;038",75,2.3526105862920361,2.1006588690419319,0.12619329015908001,0,0,0,0,0,0,0,2.1563371966309505E-4,0.16648164324236453,9.4178046899699993E-7,-4.0939791651472379E-2,18.250497305370697,13.91609331115,1.082375018784,0,0,0,0,0,0,0,1.8243887493900001E-3,3.2571012330148146,6.6365320499999999E-6,-6.9032828595550003E-3,""]
[28051,830,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0;032",75,2.1996330223761293,1.9571724892809681,0.13732799223194,0,0,0,0,0,0,0,2.3487241584121504E-4,0.13995607385121517,9.4178046899699993E-7,-3.5059347184304382E-2,17.784265429313141,13.8834421206,1.1778786969119999,0,0,0,0,0,0,0,1.98715949283E-3,2.7348677353158148,6.6365320499999999E-6,-1.3916919539554999E-2,""]
[28053,831,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0;034",75,2.5891360711107776,2.2934658138417681,0.14428718102747751,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,0.20180520485121517,9.4178046899699993E-7,-5.0669966991104376E-2,20.934056959857788,15.737442120599999,1.2375684957419999,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,3.9708677353158146,6.6365320499999999E-6,-1.3916919539554999E-2,""]
[28055,832,"Afwerklagen; Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0;038",75,2.2745337110743087,2.010786229530968,0.14011166775015502,0,0,0,0,0,0,0,2.3968208988574505E-4,0.16469878535121515,9.4178046899699993E-7,-4.1303595428384382E-2,18.534332041530998,14.1151921206,1.2017546164440001,0,0,0,0,0,0,0,2.02785217869E-3,3.2292677353158146,6.6365320499999999E-6,-1.3916919539554999E-2,""]
[28059,842,"Spouwmuren buitenblad; StylistiX gevelsteen",100,3.5067624865834999,2.4530520924800001,0.34648265875599998,0,0,0,0,0,0,0,0.43193674671749993,0.27529098863000001,0,0,34.570340235000003,25.235000000000003,2.9614000000000003,0,0,0,0,0,0,0,3.654440235,2.7195,0,0,""]
[28063,868,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat",75,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,13.027926441784244,9.6926497500000011,0.34724244191332498,0,0,0,0,0,0,0,7.7164987091849998E-4,3.1054926000000003,0,-0.11823,""]
[28065,869,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; mineraal glasvlies",75,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,14.076089598336294,10.152334499999998,0.34789579656615,0,0,0,0,0,0,0,7.7310177014699999E-4,3.5750861999999999,0,0,""]
[28067,877,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; aluminium",75,3.7397798864664877,3.6169547712899992,4.6370744553349129E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0304609900744251E-4,0.18576145684991996,0,-0.109410132325788,19.454444243875933,16.2077475,0.39232391295824998,0,0,0,0,0,0,0,8.7183091768500002E-4,3.7019010000000003,0,-0.84840000000000004,""]
[28069,934,"Massieve wanden dragend; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,36.212606158387494,32.091875606249999,3.8371622467499997,0,0,0,0,0,0,0,7.9508767275000003E-3,0.17424472030874999,5.7505872375000003E-3,9.562212111375E-2,""]
[28075,935,"Spouwmuren buitenblad; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,36.212606158387494,32.091875606249999,3.8371622467499997,0,0,0,0,0,0,0,7.9508767275000003E-3,0.17424472030874999,5.7505872375000003E-3,9.562212111375E-2,""]
[28078,972,"Spouwmuren buitenblad; BB&S betongevelsteen + metselmortel + voegmortel",100,1.7962474985599999,1.2804772119999999,0.23987382360000001,0,0,0.12694922895999999,0,0,0,0,0,0.14894723400000001,0,0,18.95,14.6,2.0499999999999998,0,0,1.06,0,0,0,0,0,1.24,0,0,""]
[28084,974,"Massieve wanden dragend; BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,16.25,13.9,2.1,0,0,-1.02,0,0,0,0,0,1.27,0,0,""]
[28092,1048,"Isolatielagen; Isover Cladipan 31",75,2.4022707110323678,2.3557122824399999,3.2845473194159994E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4748969846559999E-3,8.2380584135519994E-3,0,0,15.004440000000002,14.652000000000001,0.24551999999999996,0,0,0,0,0,0,0,4.0919999999999998E-2,6.6000000000000003E-2,0,0,""]
[28094,1049,"Isolatielagen; Isover Cladipan 31 Ultra",75,2.0970894686533441,2.057384212818,2.8010383463568003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6679291826288005E-3,7.0269431891472021E-3,0,0,12.2274438,11.92686,0.2093652,0,0,0,0,0,0,0,3.48942E-2,5.6324400000000004E-2,0,0,""]
[28096,1050,"Isolatielagen; Isover Multimax 30 Ultra",75,2.9834533679796151,2.9671289160844792,1.1516511714780802E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9193510513094397E-3,2.8885891290457598E-3,0,0,8.6600964239999989,8.5365279999999988,8.6077039999999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4347703999999999E-2,2.314368E-2,0,0,""]
[28098,1051,"Isolatielagen; Isover Mupan Ultra XS",75,1.2387506181857535,1.2178072255052796,1.4774387722419201E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4626676018431998E-3,3.7063373562112008E-3,0,0,6.3508670720000007,6.1923200000000005,0.11044352,0,0,0,0,0,0,0,1.8408832E-2,2.9694720000000001E-2,0,0,""]
[28100,1052,"Isolatielagen; Isover Mupan Plus",75,0.97807943204892778,0.96009370158800023,1.2688097393958002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1144340888705998E-3,3.1831989780990006E-3,0,0,5.3125210775000005,5.1763600000000007,9.4845625000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5806052500000001E-2,2.5509399999999998E-2,0,0,""]
[28102,1053,"Isolatielagen; Isover Sonepanel",75,0.255993384366768,0.25147857441600002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,1.2689784,1.2347999999999999,2.3807999999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9683999999999995E-3,6.4020000000000006E-3,0,0,""]
[28104,1054,"Isolatielagen; Isover Soneroll",75,0.25272264139876799,0.24820783144800002,3.1849977588000004E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.308836567359999E-4,7.9892853523200007E-4,0,0,1.2539784,1.2198,2.3807999999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9683999999999995E-3,6.4020000000000006E-3,0,0,""]
[28106,1055,"Isolatielagen; Isover Systemroll 700",75,1.0030712294808,0.9808516234468001,1.5685175014701999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6088713661731999E-3,3.9255596531243995E-3,0,0,6.1686030000000001,6.0006599999999999,0.11699399999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.9498999999999999E-2,3.1449999999999999E-2,0,0,""]
[28108,1056,"Isolatielagen; Isover Systemroll 1000",75,0.58563536917214087,0.56471732337920011,1.4730697068895999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4554083446335999E-3,3.7319403794112004E-3,0,0,3.7039160799999999,3.54585208,0.11011199999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.8352E-2,2.9600000000000001E-2,0,0,""]
[28110,1082,"Isolatielagen; Isover Systemroll 400",75,0.42918016314934809,0.41965684821000004,6.7183922442599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.119865292316E-3,1.685057402772E-3,0,0,2.5628400000000005,2.4907500000000002,5.0220000000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.3700000000000007E-3,1.3500000000000002E-2,0,0,""]
[28112,1203,"Massieve wanden dragend; Baksteen (gelijmd)",75,3.9011163987064061,3.0445352958043364,0.4412038452180449,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35980048115192997,5.5576776532095494E-2,0,43.112745866080402,36.196222841838612,3.7328453669538426,0,0,0,0,0,0,0,0,2.6553966753746248,0.52828098191331607,0,""]
[28118,1204,"Massieve wanden dragend; Betonblokken (gelijmd)",75,3.2467223861364318,2.5720287341233941,0.61308634870436851,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4391009725615076E-3,3.5850899418423413E-2,1.931730291768452E-2,37.823129244840423,32.054603556543753,5.187072962097,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1130659544955002E-2,0.33693008801985003,0.183391978634865,""]
[28124,1205,"Massieve wanden dragend; Cellenbetonblokken",75,4.2825554412494036,3.8675823629781196,0.34375814401139637,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4511321879255102E-3,5.7410405508186116E-2,1.0353396563776528E-2,47.949235673266571,44.366134985172003,2.9083971255768,0,0,0,0,0,0,0,0,3.276388858067325E-2,0.54364800819507753,9.8291665742019751E-2,""]
[28130,1206,"Massieve wanden dragend; Grenen logs; niet verduurzaamd; duurzame bosbouw",75,0.65850545957616347,2.5168217841748799,0.20524233328080302,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0635586578795193,0,-11.203255435117198,20.624419572120001,1.7364714772860002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-33.564146484523199,0,""]
[28136,1207,"Massieve wanden dragend; Holle betonnenblokken (gemetseld)",75,4.2713603071838611,3.3596391187364572,0.78281647702531665,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0035183805682118E-3,9.6890637899814266E-2,2.4010555141704637E-2,49.803609174440176,41.960384176327508,6.6230901908729995,0,0,0,0,0,0,0,0,7.5982712395589999E-2,0.91620395765730012,0.22794813718677004,""]
[28142,1208,"Massieve wanden dragend; Kruislings gelamineerde houten wand; 60min WBDBO; duurzame bosbouw",75,3.8279436013388417,5.1505695645791256,0.14788374828513157,0,0,0,0,0,0,0,4.81346429928E-2,1.1691052437791999E-2,-1.3981129332272071,-0.1322224737288,18.222401543628052,41.540967118677003,1.25118393825672,0,0,0,0,0,0,0,0.411138,6.5520000000000009E-2,-22.85257951330567,-2.1938279999999999,""]
[28148,1209,"Massieve wanden dragend; Kruislings gelamineerde houten wand; 90min WBDBO; duurzame bosbouw",75,4.3171415948948626,6.0019722011535013,0.18296070109188883,0,0,0,0,0,0,0,4.81346429928E-2,1.1691052437791999E-2,-1.795394529052319,-0.1322224737288,18.389528796315307,47.884333489590006,1.5479556962337,0,0,0,0,0,0,0,0.411138,6.5520000000000009E-2,-29.325590389508399,-2.1938279999999999,""]
[28154,1210,"Massieve wanden dragend; Stampleem",75,3.8605460436525525,2.3277144241260004,1.46601666629145,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5746871065275354E-2,3.8274689740013996E-3,4.7240613195826051E-2,32.680190228321997,19.651869155099998,12.4033676949,0,0,0,0,0,0,0,0,0.14949549915300001,2.6971381710000002E-2,0.44848649745900004,""]
[28160,1278,"Isolatielagen; Cellenbeton",75,2.7963755227292917,2.710317024020477,8.2307274834006502E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8408411333000276E-4,2.1488742148852524E-4,2.6522523399900078E-3,36.978873256563254,36.247417995613183,0.69636820454018999,0,0,0,0,0,0,0,0,8.3931973067942998E-3,1.5142671827009999E-3,2.5179591920382903E-2,""]
[28162,1279,"Isolatielagen; Cellulair glas; verzinkt stalen bevestiging",75,4.5708732758873385,4.6222552266271295,5.8054259985141431E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.4611113251200009E-4,4.0189393123515091E-2,-0.15057171498096003,47.327727899423799,48.974322892950013,0.49117336071804002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36050924575575,-2.4982776000000002,""]
[28164,1280,"Isolatielagen; Celluloseplaten; incl dampremmende PE-folie",30,1.8220084557827259,1.3472819285774942,3.9598384953633187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,0.43491424807444723,1.6042063286340004E-4,13.013530372697367,7.9358299728435009,0.33502574697637499,0,0,0,0,0,0,0,0,9.3730548843750012E-4,4.7389254309237412,2.8119164653125001E-3,""]
[28166,1281,"Isolatielagen; Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",40,0.26809642905522862,0.36274659228119821,3.0674805245772187E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12532496847174174,0,1.6645013658948673,3.374497980528675,0.25952698709437499,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9695236017281827,0,""]
[28168,1282,"Isolatielagen; Houtvezelplaat (115 kg/m3); db",40,2.8651670736123838,3.5144604512685533,6.2672212483959489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.71196559014012895,0,1.9968425852438714,13.042093177648081,0.5302439689569749,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.575494561361184,0,""]
[28170,1284,"Isolatielagen; PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen)",75,1.9814466748916562,1.8623354287544784,1.0584002932073708E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.0399028095653699E-2,0.31012335558771897,-0.1511970842869611,25.395088202696229,20.322373595296501,8.9546921988614997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22160314552193999,5.8695802674988755,-0.66480943656582003,""]
[28172,1285,"Isolatielagen; PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen bevestiging",75,1.5164617912678278,1.5302353202554579,1.9620189717189949E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3216667742929605E-3,0.13713181482790079,-0.17584720030701373,10.977366542852735,10.825389574989581,0.16599840431665511,0,0,0,0,0,0,0,0,8.614788000000001E-2,2.5959059972964993,-2.6960753137500002,""]
[28174,1286,"Isolatielagen; Schapenwol; incl dampremmende PE-folie",75,41.634621413420064,41.753828804201511,1.2994962949572583E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473544287799999E-5,-0.13241624790817144,1.6042063286340004E-4,247.17782868485071,249.13845624417752,0.1099450690781625,0,0,0,0,0,0,0,0,9.3730548843750012E-4,-2.0743218503587126,2.8119164653125001E-3,""]
[28176,1287,"Isolatielagen; Schuimisolatie van biopolymeren (BIO-EPS)",75,1.206210193413783,0.8461050604349355,9.0510594179733003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.08474906549555E-3,0.34671507729889212,3.2542471964866508E-3,15.244615829171821,7.8413282216833213,7.6577313594599988E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.901391182145E-2,7.2506546466080994,5.7041735464349999E-2,""]
[28178,2009,"Isolatielagen; FOAMGLAS W+F; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,4.6497343447999988,4.5277380199999993,3.8755542200000007E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.8268739400000003E-2,5.4972043200000015E-2,0,0,17.923999999999999,16.899999999999999,0.376,0,0,0,0,0,0,0,0.27400000000000002,0.374,0,0,""]
[28180,2050,"Massieve wanden dragend; Baksteenmetselwerk",1000,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,67.487896289404489,62.248245423,4.9883109207749996,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0123189876749999E-2,1.0847186122500001E-2,0.18036956963025003,""]
[28186,2051,"Spouwmuren buitenblad; Baksteenmetselwerk",1000,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,67.487896289404489,62.248245423,4.9883109207749996,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0123189876749999E-2,1.0847186122500001E-2,0.18036956963025003,""]
[28190,2053,"Isolatielagen; Metisse RRT100",75,0.90927705675999981,0.63631769799999993,8.9229299200000011E-3,0,0,0,0,0,0,0,0.30075006399999998,0,0,-3.6713635159999994E-2,4.8304999999999989,2.86,6.9500000000000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.34,0,0,-0.439,""]
[28196,11266,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 032",75,0.7073344541377401,0.65920037650000007,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,6.8085486090000007,6.4198381930000004,0.289859229,0,0,0,0,0,0,0,7.4531632E-2,2.4319555E-2,0,0,""]
[28198,11267,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 035",75,0.52085124728478815,0.48666050627540008,2.522581452188E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.4616998358600014E-3,2.5032266516479998E-3,0,0,5.0584803059999999,4.7823612820000001,0.206099434,0,0,0,0,0,0,0,5.2793238999999999E-2,1.7226351000000001E-2,0,0,""]
[28200,11268,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 037",75,0.40762930366377603,0.38190416042300002,1.9001449474080001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8462740668600004E-3,1.8774196998360001E-3,0,0,3.9959388370000002,3.788178872,0.15524527299999999,0,0,0,0,0,0,0,3.9594929000000001E-2,1.2919763000000001E-2,0,0,""]
[28202,11269,"Isolatielagen; Knauf Insulation Supafil Cavity XL",75,0.70841981952774025,0.66028574189000022,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,6.8180573760000005,6.4293469600000002,0.289859229,0,0,0,0,0,0,0,7.4531632E-2,2.4319555E-2,0,0,""]
[28204,11279,"Isolatielagen; IsoBouw IsoFort",75,1.06414386968484,0.81935891439559994,6.2928236735E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8982613687800006E-3,0.25118173410400002,0,-1.8587863857040001E-2,14.429272644999999,9.4794676429999996,5.1413491999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8189845000000002E-2,4.8502016650000002,0,0,""]
[28206,11285,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc",75,1.0570596332189799,0.81398712258759998,6.2487988260600006E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8569978321199997E-3,0.24942453583200003,0,-1.8457821858799999E-2,14.332358120999999,9.4171805929999994,5.1053817000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7852722E-2,4.8162709890000004,0,0,""]
[28208,11286,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc HR",75,0.85449764901464009,0.66003964188840003,4.9990391085800003E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.6855968256999999E-3,0.19953962861300001,0,-1.4766257421039999E-2,11.564867017000001,7.6327249940000002,4.0843053999999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8282178E-2,3.8530167909999999,0,0,""]
[28210,11293,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono Silver",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,6.6996932079999993,6.3186101389999996,0.30627114,0,0,0,0,0,0,0,8.0668000000000004E-2,0,0,-5.856071E-3,""]
[28212,11294,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono",75,0.7383361209661361,0.69147876863040014,3.7844564851199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0450285713439998E-2,3.8976596000000002E-8,0,-1.4375372054999998E-3,6.5200129460000005,6.0980995480000004,0.33908590500000002,0,0,0,0,0,0,0,8.9311000000000001E-2,0,0,-6.4835070000000003E-3,""]
[28214,11295,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Duo",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,6.6996932079999993,6.3186101389999996,0.30627114,0,0,0,0,0,0,0,8.0668000000000004E-2,0,0,-5.856071E-3,""]
[28216,11303,"Isolatielagen; Isotras Kozijnblok 1.000x290x350",75,0.99513222865922379,0.83823911617999991,4.6574311013680009E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.4737130313759997E-3,0.20309169267999999,0,-5.4329724333520006E-2,12.925505063999999,8.9687733529999996,3.4486095000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.5721227999999999E-2,3.896524388,0,0,""]
[28218,11304,"Isolatielagen; Isotras Randblokken 1.000x100x348",75,0.69112449024409595,0.57876410295000003,3.3241715146840002E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.3945020857959998E-3,0.14291571095000002,0,-3.6273997256384007E-2,8.9584024519999996,6.1939776020000004,2.4613914000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7730167000000002E-2,2.7220807690000002,0,0,""]
[28220,11305,"Isolatielagen; Isotras Spouwblok 455 1.000x455x400",75,1.7792627469180602,1.5009145263300001,8.2740371747999988E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.2223331121399996E-3,0.36186120972000002,0,-9.8009359418880004E-2,23.122315861999997,16.060107469999998,6.1265350000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6073462000000003E-2,6.9548695800000004,0,0,""]
[28222,11318,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032 Premium",75,0.77356882278494843,0.7208234547215,3.8867917366369603E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0002526088112801E-2,3.8749246089659997E-3,0,0,7.4080501447999989,6.9821039879999995,0.31755784500000001,0,0,0,0,0,0,0,8.1722416000000006E-2,2.6665895799999999E-2,0,0,""]
[28224,11319,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032B",75,0.77179342856889399,0.71907059921812,3.8851430077180005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.9981643625012013E-3,3.8732349110927994E-3,0,0,7.3985240865999993,6.9727598979999996,0.31742314099999996,0,0,0,0,0,0,0,8.1686779799999998E-2,2.6654267799999999E-2,0,0,""]
[28226,11320,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 035",75,0.54721437636040182,0.51128330428851987,2.6505223966779998E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7939201053611991E-3,2.6319279997407997E-3,0,0,5.2909418305999996,5.0007698459999999,0.216552416,0,0,0,0,0,0,0,5.5507543799999996E-2,1.8112024800000001E-2,0,0,""]
[28228,11324,"Isolatielagen; IsoBouw Polyfort Pro",75,1.3190092268297791,1.094788311181,5.9155170288432007E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.542985235972E-3,0.23103500825710002,0,-1.8272594873136001E-2,14.980659445000001,10.424496587,4.8330826E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5287171000000001E-2,4.4625448609999996,0,0,""]
[28230,11328,"Isolatielagen; IsoBouw SlimFort",75,1.5381479462198482,1.3097240260520004,1.0977737155159999E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6199040306079982E-3,0.33589094118200002,0,-0.12706466219992002,20.369951621999995,15.478439767999999,8.9690099999999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.042615499999999E-2,6.4524835989999998,0,-1.721088,""]
[28232,11370,"Massieve wanden dragend; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.0463945633879597,2.895521262066,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.95018450890000006,7.8894658518799995E-2,0,-2.0891960000000001E-2,39.951106534999994,31.20256766,1.403200075,0,0,0,0,0,0,0,7.7631779999999999,0,0,-0.41783920000000002,""]
[28238,11371,"Massieve wanden dragend; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,4.0180764947927603,2.8723489754740004,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.9453584750620001,7.8718730353599997E-2,0,-2.1035780000000004E-2,39.882754294999998,31.17652142,1.403200075,0,0,0,0,0,0,0,7.7237483999999998,0,0,-0.42071560000000002,""]
[28244,11372,"Massieve wanden dragend; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,4.3320342057227599,3.1863066810539999,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.94535848025200009,7.8718730513599997E-2,0,-2.1035780000000004E-2,43.634951995000002,34.928719020000003,1.403200075,0,0,0,0,0,0,0,7.7237485000000001,0,0,-0.42071560000000002,""]
[28250,11373,"Massieve wanden dragend; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.3108992108635595,3.1686022249959995,0.14268609390316001,0,0,0,0,0,0,0,0.9421411102620002,7.8601441702399993E-2,0,-2.113166E-2,43.616867505000002,34.938838629999999,1.403200075,0,0,0,0,0,0,0,7.6974619999999998,0,0,-0.42263319999999999,""]
[28256,11426,"Massieve wanden dragend; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,6.227849065678317,5.7854937955269961,0.20887440838379362,0,0,0,0,0,0,0,1.1580459945718283E-2,0.24148715807890919,5.575422575332256E-4,-2.0144298514633455E-2,71.515276542775908,67.93281513070653,1.7672009799129016,0,0,0,0,0,0,0,9.7977537421972238E-2,1.996633343391031,2.6075347316651259E-3,-0.28195798338818767,""]
[28262,11428,"Massieve wanden dragend; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,6.872583942686096,6.4188680248628005,0.21423875853729962,0,0,0,0,0,0,0,1.1877871402527001E-2,0.24768907474037999,5.7186115814879994E-4,-2.0661648015059996E-2,80.468508513697202,76.7940416828,1.8125865535751999,0,0,0,0,0,0,0,0.10049381417400001,2.0479112403099999,2.674501908E-3,-0.28919927906999998,""]
[28268,11470,"Massieve wanden dragend; kalkzandsteen elementen VNK",1000,1.4766119264731201,1.2934286908212,0.38399457950400001,0,-0.35392562800000005,0,0,0,0,0,0.13900964478180003,1.4104639366119998E-2,0,0,16.715922002999999,19.334232650000001,3.1716714179999999,0,-7.0785125600000001,0,0,0,0,0,1.150787856,0.137742639,0,0,""]
[28274,11471,"Massieve wanden dragend; Kalkzandsteen lijmblokken VNK",1000,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,18.652555252999999,21.751747760000001,1.9408001859999999,0,-6.6047821280000001,0,0,0,0,0,1.1513888329999999,0.41340060200000001,0,0,""]
[28280,49,"Systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat systeemwand 100mm; enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,0.74483528933463439,0.9355555949828801,1.03407991957395E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2044188530474731E-2,3.1747372203800002E-3,0,-0.21628003059483999,7.8411468518572587,11.258929999999999,8.7489274598999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.10289997725826,1.6397599999999998E-2,0,-3.6245699999999998,""]
[28285,50,"Systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat systeemwand 100mm; enkel beplaat met isolatie (NBVG)",75,0.93749255991860125,1.124201706252256,1.2649442737113901E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2044188530474731E-2,3.1747372203800002E-3,1.702515773216448E-3,-0.21628003059483999,9.0604576100764582,12.443436262399999,0.10702176381179999,0,0,0,0,0,0,0,0.10289997725826,1.6397599999999998E-2,1.5272006606399999E-2,-3.6245699999999998,""]
[28291,51,"Systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat systeemwand 100mm; dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,1.2476326088101806,1.3913994016032003,1.442902213359E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4046693219230204E-2,5.8270836757600003E-3,0,-0.18806959182160002,12.843920542152402,15.635400000000001,0.12207805758000001,0,0,0,0,0,0,0,0.2054472845724,3.2795199999999997E-2,0,-3.1518000000000002,""]
[28296,52,"Systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat systeemwand 100mm; dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",75,1.3760707891994919,1.5171634757827843,1.5968117827839599E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4046693219230204E-2,5.8270836757600003E-3,1.135010515477632E-3,-0.18806959182160002,13.6567943809652,16.4250708416,0.13509971705520002,0,0,0,0,0,0,0,0.2054472845724,3.2795199999999997E-2,1.0181337737600001E-2,-3.1518000000000002,""]
[28302,53,"Systeemwanden niet dragend; Gipsvezelplaat systeemwand 100mm; enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,0.84320570575690623,1.0263878061668801,1.03407991957395E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8197563648474729E-2,4.5595673406520001E-3,0,-0.21628003059483999,7.4899992518572596,10.84693,8.7489274598999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.15542997725825999,2.4719999999999999E-2,0,-3.6245699999999998,""]
[28307,54,"Systeemwanden niet dragend; Gipsvezelplaat systeemwand 100mm; dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",75,1.5728116220440356,1.6988278981507841,1.5968117827839599E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.6353443455230193E-2,8.5967439163040001E-3,1.135010515477632E-3,-0.18806959182160002,12.954499180965202,15.6010708416,0.13509971705520002,0,0,0,0,0,0,0,0.31050728457240001,4.9439999999999998E-2,1.0181337737600001E-2,-3.1518000000000002,""]
[28313,55,"Systeemwanden niet dragend; Gipsvezelplaat systeemwand 100mm; dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,1.4443734416547243,1.5730638239712,1.442902213359E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.6353443455230193E-2,8.5967439163040001E-3,0,-0.18806959182160002,12.141625342152402,14.811400000000001,0.12207805758000001,0,0,0,0,0,0,0,0.31050728457240001,4.9439999999999998E-2,0,-3.1518000000000002,""]
[28318,56,"Systeemwanden niet dragend; Gipsvezelplaat systeemwand 100mm; enkel beplaat met isolatie (NBVG)",75,1.0358629763408731,1.2150339174362561,1.2649442737113901E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8197563648474729E-2,4.5595673406520001E-3,1.702515773216448E-3,-0.21628003059483999,8.7093100100764591,12.0314362624,0.10702176381179999,0,0,0,0,0,0,0,0.15542997725825999,2.4719999999999999E-2,1.5272006606399999E-2,-3.6245699999999998,""]
[28324,58,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Staal frame element; glas paneel",25,5.8361431694026935,8.5794798138994874,9.2131711159994412E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.71067560500142624,7.2340643489175807E-3,-2.1320268150042789,49.924518870026077,61.902192390492999,0.77948874399123003,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.2016232403193996,4.9330696819446906E-2,-9.6048697209581988,""]
[28330,59,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Staalframe element; spaanplaat paneel; duurzame bosbouw",25,1.9611442891282138,2.8449600684620799,8.9943309469733279E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2713571724374303E-5,-1.9041310743203421E-2,-0.82255897869527128,-0.1321715129368497,13.245613632647709,28.253276730327997,0.76097357192492998,0,0,0,0,0,0,0,1.075643329566E-4,-0.26874967671442801,-13.444056827080463,-2.0559377301432842,""]
[28336,60,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Staalframe element; gips paneel",25,1.6060864612292536,1.6815631840012149,8.716091303497267E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6627769530371357E-2,2.3873442314551529E-2,-0.13988330859111409,18.922444201921763,19.559882013359999,0.73743285315492002,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38914720536075798,0.18171815684987641,-1.1674416160822738,""]
[28342,61,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Staalframe element; staal plaat",25,2.8854638943968771,4.8677354004259605,6.5558262063966172E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3784753713460237E-4,-1.4966662776203423E-2,5.9962211538929187E-3,-2.039197174007874,35.534693512979814,69.205307447224001,0.55466165461473005,0,0,0,0,0,0,0,2.8583898970926001E-3,-0.26874967671442801,5.5805428101696003E-2,-34.015189730143291,""]
[28348,62,"Massieve wanden niet dragend; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.4180103033395235,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,3.0235572270224998E-3,0.2866271625726261,0,0,38.078339614582497,32.091875606249999,3.8371622467499997,0,0,0,0,0,0,0,2.5581081645E-2,2.1237206799375001,0,0,""]
[28353,63,"Massieve wanden niet dragend; Lichtgewicht keramische binnenmuursteen",1000,3.6572522668250791,3.101113667024074,0.51960122795534858,0,0,0,0,0,0,0,0,4.9403918520603855E-3,1.6775804437414544E-2,1.4821175556181157E-2,41.478291937911656,36.77633306685,4.396133572856999,0,0,0,0,0,0,0,0,4.6902419082090009E-2,0.1182156218763,0.14070725724627001,""]
[28358,64,"Massieve wanden niet dragend; Keramische binnenmuur-elem.; geperforeerd",1000,2.5529839148802909,2.1424325832900122,0.38035999696959233,0,0,0,0,0,0,0,0,3.444765123034493E-3,1.6412274128548468E-2,1.0334295369103477E-2,28.818858739476916,25.354320632875002,3.2180704403445,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2703441807465004E-2,0.11565389902755001,9.811032542239502E-2,""]
[28363,65,"Massieve wanden niet dragend; Gipsblokken; normale dichtheid (NBVG)",75,1.4495713025193746,1.4003825009999997,2.451532886775E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8135514774000005E-2,8.6017538585999986E-3,0,0,14.99321641755,14.595000000000001,2.0741417549999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.32550000000000001,5.1975E-2,0,0,""]
[28368,67,"Massieve wanden niet dragend; Gipsblokken; hoge dichtheid (NBVG)",75,2.083758747371601,2.0130498451874996,3.5240785247390625E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.4819802487625011E-2,1.2365021171737498E-2,0,0,21.552748600228124,20.9803125,2.9815787728124998E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.46790625000000002,7.4714062499999997E-2,0,0,""]
[28373,68,"Massieve wanden niet dragend; Gips met vlaskern",75,5.6552023132214826,6.2729675456011202,0.11256458402916089,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0746865698650001E-5,-0.73041280387159402,6.2240597095949982E-5,32.847905266094109,43.866988753224,0.95236292822579993,0,0,0,0,0,0,0,0,1.96963767E-4,-11.9722342704237,5.9089130099999995E-4,""]
[28375,69,"Massieve wanden niet dragend; Poreuze baksteen",60,2.6053181438866213,2.2510055431370524,0.33886838655923179,0,0,0,0,0,0,0,0,3.6398745757405112E-3,8.8471588737554111E-4,1.0919623727221529E-2,29.707772551737929,26.696288273850001,2.8670268867434996,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4555745347695004E-2,6.2344097536500007E-3,0.10366723604308502,""]
[28380,70,"Massieve wanden niet dragend; Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",1000,1.7136808742553813,1.536631380553052,6.8637024506183003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5266192791585502E-2,6.3146276404560997E-2,0,0,19.0116170355356,17.585166244380002,0.59859056345200001,0,0,0,0,0,0,0,0.38297875205100002,0.4448814756526,0,0,""]
[28385,71,"Massieve wanden niet dragend; Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",1000,1.6751599154554091,1.5895319508309018,6.5972590282466992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4264177365641755E-2,1.9631775443984998E-3,0,-2.6571980568E-2,18.819229755341105,18.187579144630003,0.57562300100250008,0,0,0,0,0,0,0,0.37450110916349999,7.0780149450999997E-3,0,-0.32555151440000002,""]
[28390,72,"Massieve wanden niet dragend; Kalkzandsteen metselwerk",1000,1.5904160603457229,1.0830866503926799,0.16011024328684798,0,0,0,0,0,0,0,0.14158653078077099,0.20563263588542402,0,0,15.309872512776799,11.258346508999999,1.3960214955827999,0,0,0,0,0,0,0,1.1979057553020001,1.457598752892,0,0,""]
[28395,73,"Massieve wanden niet dragend; Kalkzandsteen lijmblokken",1000,1.5019097101439924,1.0157174577177959,0.15348584764675199,0,0,0,0,0,0,0,0.13572853457799153,0.19697787020145302,0,0,14.070363825855001,10.18621909674,1.3382625507522001,0,0,0,0,0,0,0,1.1483436442229999,1.3975385341398001,0,0,""]
[28400,74,"Massieve wanden niet dragend; Kalkzandsteen elementen",1000,1.6586496391334526,1.0169777539945559,0.29102352046528202,0,0,0,0,0,0,0,0.1380166319389815,0.21263173273463298,0,0,15.855084555740799,10.74353257414,2.4233959568700003,0,0,0,0,0,0,0,1.1677023006030001,1.5204537241278,0,0,""]
[28405,76,"Massieve wanden niet dragend; Beton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,3.6144187828881704,3.0413592920000005,0.49565793800000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,7.7385987599999997E-2,0,0,40.727131691539995,36,4.2300000000000004,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0.497,0,0,""]
[28410,331,"Afwerklagen; Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",75,1.7933097122938806,1.4469561174598271,4.7329877610384527E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3950269823869428E-4,0.29766570643071422,1.0185080947160826E-3,17.770493016559662,11.737698018644,0.40043874565304999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2231244624150003E-3,5.6194637544129504,9.6693733872449984E-3,""]
[28412,332,"Afwerklagen; Gipspleister (NBVG)",75,0.15301637796558748,0.12336418867499999,1.59349637640375E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1753221771200001E-2,1.9640037553500002E-3,0,0,1.5226147140749999,1.26945,0.134819214075,0,0,0,0,0,0,0,0.1003275,1.8017999999999999E-2,0,0,""]
[28414,333,"Afwerklagen; Spuitpleister",25,0.10208382603689226,5.4185016706736179E-2,1.3613011901277755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4285797428878322E-2,0,0.9770370731062501,0.53596180627275003,0.11517412859550001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.32590113823800004,0,""]
[28416,335,"Afwerklagen; Behang; vinyl",15,0.21691241948592896,0.16052652188058689,1.8761522812658442E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4509745324076243E-2,0,2.725942031076062,1.8006912154156247,1.5873357466687499E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.90937745819375004,0,""]
[28418,336,"Afwerklagen; MOSA Keramische wandtegels; geglazuurd/geplaatst/gevoegd",75,0.56370219178496006,0.55501717299200015,1.3301015592959998E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.9694275430400013E-3,3.5541058969600003E-3,0,-1.6139530239999998E-2,7.1580628684799992,7.1782399999999997,0.11412480000000001,0,0,0,0,0,0,0,6.7426068480000004E-2,0,0,-0.20172799999999999,""]
[28420,578,"Massieve wanden niet dragend; Licht Leemsteenmetselwerk",60,1.3257658627631579,0.79936990437961797,0.5034507627765975,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4076972188947352E-3,1.3144067313636402E-3,1.6223091656684209E-2,11.222837418181246,6.7487285401393011,4.2594910894106999,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1338859107678998E-2,9.2623522005300003E-3,0.154016577323037,""]
[28425,579,"Massieve wanden niet dragend; Lichtbeton; prefab; woningbouw; AB-FAB",1000,2.8426016908881704,2.3325664780000004,0.47259452800000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.0409519599999992E-2,0,-2.9844000000000003E-3,31.391331691539996,27.4,4.04,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-4.8800000000000003E-2,""]
[28430,580,"Massieve wanden niet dragend; Glazen bouwstenen",60,16.284798787402188,15.847675461306759,0.33700675937684077,0,0,0,0,0,0,0,1.5016897385045422E-5,5.9919523955928003E-4,0.19486309152733261,-9.5360736945692429E-2,137.381413580686,134.31112867940976,2.8512764202004228,0,0,0,0,0,0,0,1.27051829754759E-4,0,1.8011015232460539,-1.582220094,""]
[28432,646,"Afwerklagen; Leemstucwerk; pleisterwerk",60,0.1828763840140174,0.11026522986336,6.9446089699272004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.459387370051761E-4,1.81309503364704E-4,2.2378162110155285E-3,1.5480802327619201,0.93092084113600015,0.5875549748640001,0,0,0,0,0,0,0,0,7.08169155408E-3,1.2776505456E-3,2.1245074662240002E-2,""]
[28434,647,"Afwerklagen; Kalkstuc; pleisterwerk",60,0.67769730590096688,0.58489002539281609,2.6376159068473508E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6431121439677276E-2,0,10.703707396239002,9.8490933340800009,0.22315789910700004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63145616305200003,0,""]
[28436,648,"Afwerklagen; Cement; pleisterwerk",60,0.3870314078199712,0.19906729539839998,5.3420068999440004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.13454404342213119,0,4.2476639233600002,2.5167999999999999,0.45196536528000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2788985580800001,0,""]
[28438,649,"Afwerklagen; Natuursteen; gelijmd",75,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,41.16174183760954,34.020878924267954,0.73329685646560194,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4075660568759849,0,""]
[28440,721,"Massieve wanden niet dragend; Beton; prefab; utiliteitsbouw; AB-FAB",1000,3.9471955060881698,3.6648015999999997,0.50249129999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.2009040800000003E-2,0,-0.27212200000000003,38.610131691539998,38.5,4.3,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-4.1900000000000004,""]
[28445,773,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Multiplex; tropisch loofhout",25,1.4007101342705326,1.6941189576854396,3.2052041399664007E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3254608648145712,0,6.3756332420352004,11.396169882240001,0.27117921916799997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.2917158593728004,0,""]
[28447,774,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Spaanplaat",25,0.3448050042432998,0.56486162180448019,2.4039031049748007E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24409564861092839,0,0.4180995396863994,4.1835020198399997,0.20338441437600002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.9687868945296003,0,""]
[28449,775,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Europees naaldhouten delen",25,5.6422813798620325E-2,0.21570707019279595,1.7592199995497399E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.17687645638967303,0,-0.96027903729575959,1.767807391896,0.14884041233879999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.8769268415305596,0,""]
[28451,776,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Multiplex; Europees naaldhout",25,0.83149678491625589,1.00320763043748,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19046857429489117,0,4.0854190576056002,7.0235740231800001,0.15870147485400002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0968564404283998,0,""]
[28453,777,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Gipskartonplaat",25,0.29984973560327044,0.25832222827961876,3.3216811370035314E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8019723134095313E-5,8.2386170610800058E-3,5.4059169402285926E-5,2.8415016635695625,2.5017276797500001,0.281033861720625,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7107319246875E-4,5.8055829329062496E-2,5.1321957740624996E-4,""]
[28455,778,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Aluminium plaat",25,0.5339253106026477,2.2911768614842378,6.0234163028061753E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.44099149583696984,6.9101616348314556E-4,-1.3229744875109095,3.8814922440726711,11.582804399984999,5.0961662920349995E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9390275233169749,3.8362744352205E-3,-5.8170825699509248,""]
[28457,779,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Staalplaat",25,0.67359402000104529,1.335042564409008,1.7400980430328949E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1600653620219301E-4,1.4538185707499997E-3,0,-0.68041934994524411,7.8992200656483664,19.153953000000001,0.1472225817699,0,0,0,0,0,0,0,9.8148387846600004E-4,0,0,-11.402937,""]
[28459,780,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; OSB",25,0.29477850963864166,0.52999042662280005,2.2703529324762002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25791544630892038,0,6.6242828537600162E-2,4.0674765617200004,0.19208528024400001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1933190134264002,0,""]
[28461,781,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; MDF",25,1.0494993015459813,1.2829817191405501,2.2536591609138755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25601900920370774,0,5.7031310960910009,9.6749439930000012,0.19067288847750002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1624857853865,0,""]
[28463,782,"Systeemwanden niet dragend bevestigingsprofielen; Stalen profiel",25,0.46049888811313472,0.47822069916951049,2.8090154123245302E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1345400580224982E-3,7.3337633896068348E-6,-1.5403620174067496E-2,3.0401484173189766,3.3038016381278998,2.3765931057141001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1867707844689571E-2,5.16795126939E-5,-0.21560312353406871,""]
[28467,783,"Systeemwanden niet dragend bevestigingsprofielen; Europees naaldhout profiel",25,1.5356409155524499E-2,5.8708274270805973E-2,4.7880104321078761E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.8139875547389341E-2,0,-0.26135594465066259,0.48113824516102799,4.0509398891543397E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.78300358870323394,0,""]
[28471,933,"Massieve wanden niet dragend; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.1617247738094112,2.6748259994865005,0.45353358405337502,0,0,0,0,0,0,0,9.3975427326374974E-4,2.1537174329628827E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,36.212606158387494,32.091875606249999,3.8371622467499997,0,0,0,0,0,0,0,7.9508767275000003E-3,0.17424472030874999,5.7505872375000003E-3,9.562212111375E-2,""]
[28474,977,"Massieve wanden niet dragend; BB&S betonnen bouwblokken (100 mm) + metselmortel",100,1.5704391099999999,1.2225175939999999,0.24601691920000002,0,0,-5.1000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0.15290459679999999,0,0,16.25,13.9,2.1,0,0,-1.02,0,0,0,0,0,1.27,0,0,""]
[28481,1171,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Aluminium klemprofiel; 25x25mm; boven- en onderzijde; enkel glas; 12mm",25,6.1206802746140418,6.2907425263705514,0.10176857986046899,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.2345938200640683E-2,1.7552921185584412E-2,-0.21703781460192201,51.297457103161825,51.439395583382662,0.86102235044185138,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.31810310787283663,0.2694516008286631,-0.95430932361850995,""]
[28487,1172,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Aluminium profiel; 25x40mm;  gehard glas; 10mm",25,4.6776911571947881,4.954783734358494,7.8098656253140677E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.2068917414551865E-2,1.308443624136222E-2,-0.2762067522436556,38.98691219035215,39.747650953816922,0.66076080324227793,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.40482450703496614,0.1977984614328151,-1.2144735211048983,""]
[28493,1173,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Beweegbare systeemwand; metalstud / steenwol / gipsplaat gemonteerd op plafond rails.",25,3.2268251030765049,4.8782226495711374,0.13547064826097943,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6121814737976737E-2,7.0072749259926098E-2,-1.8208191292775611,34.170563735816515,61.678609349382491,1.1461617735206184,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.30531417630987007,1.0827456181528896,-29.431638828929618,""]
[28500,1174,"Systeemwanden niet dragend verplaatsbaar; Houten frame; 38x95mm; enkel glas; 6mm",25,4.1460332403616089,4.5697587678036982,6.2448197582838802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4790501735205125E-4,-9.0183267725609112E-2,-0.39683836231667124,32.904430340906593,40.524462730744659,0.52834867045756195,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4978899403056849,-6.6504911199899448,""]
[28506,1175,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Geemailleerd glas",25,3.4079474519882824,3.3539435759240011,5.0081314686975013E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9225613773059996E-3,0,31.326772879545004,30.875413871445005,0.42371752995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7641478150000003E-2,0,""]
[28508,1176,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Hardboard; 100% secundair hout",25,0.64649270979019591,0.79592145705072004,1.4423418629848802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16385216589037296,0,3.8906782554182411,6.4326385094400012,0.12203064862560002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.66399090264736,0,""]
[28510,2049,"Massieve wanden niet dragend; Baksteenmetselwerk",1000,6.1542025419418902,5.5377376514801249,0.58959365926938756,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3329807545129142E-3,1.53930817432665E-3,1.8998942263538737E-2,67.487896289404489,62.248245423,4.9883109207749996,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0123189876749999E-2,1.0847186122500001E-2,0.18036956963025003,""]
[28515,2077,"Systeemwanden niet dragend; Houten niet dragende binnenwand; HSB prefab; duurzaam bosbeheer",75,1.94415180576,2.17978096,7.6939787199999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3648546559999999E-2,0,0,-0.34621748799999996,12.250000000000004,16.3,0.66100000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0.28899999999999998,0,0,-5,""]
[28520,2082,"Massieve wanden niet dragend; DRBG; Compensatiesteen (CO2-negatief); incl. lijm",75,0.76726767623999992,9.6951319999999924E-2,0.47395135800000004,0,0,0,0,0,0,0,0.15659364079999999,3.9771357440000002E-2,0,0,-7.0514999999999999,-12.75,4.05,0,0,0,0,0,0,0,1.34,0.3085,0,0,""]
[28527,11228,"Bekledingen systeemwanden niet dragend; Vinyl",75,0.38525480484980812,0.31759234977000006,1.9702724805039998E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.3425948490400005E-4,6.512748839440001E-2,0,-2.6956528E-4,3.6729456590000003,3.0139680680000001,1.4588944E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.1773009999999996E-3,0.63821134599999996,0,0,""]
[28529,11469,"Massieve wanden niet dragend; Kalkzandsteen lijmblokken VNK",1000,1.5599169261999799,1.4827428012252,0.23178485117859995,0,-0.33023910640000004,0,0,0,0,0,0.1368260796594,3.880230053678E-2,0,0,18.652555252999999,21.751747760000001,1.9408001859999999,0,-6.6047821280000001,0,0,0,0,0,1.1513888329999999,0.41340060200000001,0,0,""]
[28534,189,"Systeemwanden dragend; HSB; Europees naaldhout frame; steenwol; multiplex; 2x gipsplaat; duurzame bosbouwxgipsplaat",1000,2.2784547932851682,2.3913261916410988,0.232377300147564,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4798697101624997E-5,-0.34558789329190137,2.5439609130487495E-4,18.324190783856782,22.614177409033605,1.966049338968,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0505031750000011E-4,-6.2592561654148229,2.4151509524999999E-3,""]
[28540,190,"Systeemwanden dragend; Staalframe element; ankerloos; frame:licht+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",1000,4.153105678957524,4.2592626225024199,0.20622872271395287,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.080447205649303E-2,5.0832221967123052E-2,-0.27241341616947906,52.55010397603332,55.086087666947989,1.7448169150364938,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1665197088299299,0.38527822936855582,-3.4995591264897903,""]
[28546,191,"Systeemwanden dragend; Staalframe element; ankerloos; frame:zwaar+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",1000,5.6622744319938683,5.9295672291363299,0.22680907746679452,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.13624910743329036,5.0894555123905595E-2,-0.40874732229987104,73.453298946932506,78.149385196948003,1.918938883197141,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.750182088403645,0.38570322040193378,-5.2505462652109349,""]
[28552,330,"Bekledingen; Plint Gegoten Composietsteen",100,0.52518522383987132,0.51972637566438817,5.220901175337315E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6079074367246644E-5,1.363070267697788E-5,1.6823722310173992E-4,3.3196898105714436,3.2732922638260002,4.4171910501029997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3239587596909995E-4,9.6052740537000002E-5,1.5971876279072999E-3,""]
[28554,331,"Afwerklagen; Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",75,1.7933097122938806,1.4469561174598271,4.7329877610384527E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3950269823869428E-4,0.29766570643071422,1.0185080947160826E-3,17.770493016559662,11.737698018644,0.40043874565304999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2231244624150003E-3,5.6194637544129504,9.6693733872449984E-3,""]
[28556,332,"Afwerklagen; Gipspleister (NBVG)",75,0.15301637796558748,0.12336418867499999,1.59349637640375E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1753221771200001E-2,1.9640037553500002E-3,0,0,1.5226147140749999,1.26945,0.134819214075,0,0,0,0,0,0,0,0.1003275,1.8017999999999999E-2,0,0,""]
[28558,333,"Afwerklagen; Spuitpleister",25,0.10208382603689226,5.4185016706736179E-2,1.3613011901277755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4285797428878322E-2,0,0.9770370731062501,0.53596180627275003,0.11517412859550001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.32590113823800004,0,""]
[28560,335,"Afwerklagen; Behang; vinyl",15,0.21691241948592896,0.16052652188058689,1.8761522812658442E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4509745324076243E-2,0,2.725942031076062,1.8006912154156247,1.5873357466687499E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.90937745819375004,0,""]
[28562,336,"Afwerklagen; MOSA Keramische wandtegels; geglazuurd/geplaatst/gevoegd",75,0.56370219178496006,0.55501717299200015,1.3301015592959998E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.9694275430400013E-3,3.5541058969600003E-3,0,-1.6139530239999998E-2,7.1580628684799992,7.1782399999999997,0.11412480000000001,0,0,0,0,0,0,0,6.7426068480000004E-2,0,0,-0.20172799999999999,""]
[28564,639,"Bekledingen; Aluminium op MDF; standaard bosbouw",25,0.1302219871602581,0.37988425780296414,2.0633501651033705E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.939885454130614E-2,-1.41302026425849E-2,-0.17819656362391839,0.83965385748785937,2.097629726049,1.7457162233939998E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.26117513579371499,-0.23073248762022033,-0.78352540738114507,""]
[28566,641,"Bekledingen; Staal op MDF; standaard bosbouw",25,0.13112356573855016,0.24157045353312295,3.6258871833369901E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5825695441084103E-5,6.3146741486400006E-4,-1.4223278289094875E-2,-0.10049678979911998,1.2114465221085944,3.0793218885,3.0677149168379998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3389473946420001E-4,0,-0.23124921029925002,-1.6674372,""]
[28568,642,"Bekledingen; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",25,1.849671268029383E-2,2.3911430188953912E-2,1.0789011251120034E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.4936186337720856E-3,0,0.10139447227971325,0.19653521285541595,9.1281413567129866E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10426888193241568,0,""]
[28570,643,"Bekledingen; Meranti; duurzame bosbouw",25,1.7884378499217816E-2,2.8439176932373814E-2,1.4575158641455344E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2012314297301537E-2,0,4.023408575367441E-2,0.22236220792929595,1.2331445883134985E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19445956805875653,0,""]
[28572,644,"Bekledingen; MDF; duurzame bosbouw",25,8.7459076627527083E-2,0.10014561937600125,1.6588427491871741E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4345385497661334E-2,0,0.54582482126256204,0.76365196048713602,1.4034790353533989E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.23186192957810789,0,""]
[28574,645,"Bekledingen; Natuursteen",25,0.23987733078017534,0.21989439607835704,5.6792210855029657E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4303713616315328E-2,0,2.3464313084312103,2.1624188375790001,4.8049567896330005E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.13596290295588001,0,""]
[28576,646,"Afwerklagen; Leemstucwerk; pleisterwerk",60,0.1828763840140174,0.11026522986336,6.9446089699272004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.459387370051761E-4,1.81309503364704E-4,2.2378162110155285E-3,1.5480802327619201,0.93092084113600015,0.5875549748640001,0,0,0,0,0,0,0,0,7.08169155408E-3,1.2776505456E-3,2.1245074662240002E-2,""]
[28578,647,"Afwerklagen; Kalkstuc; pleisterwerk",60,0.67769730590096688,0.58489002539281609,2.6376159068473508E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6431121439677276E-2,0,10.703707396239002,9.8490933340800009,0.22315789910700004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63145616305200003,0,""]
[28580,648,"Afwerklagen; Cement; pleisterwerk",60,0.3870314078199712,0.19906729539839998,5.3420068999440004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.13454404342213119,0,4.2476639233600002,2.5167999999999999,0.45196536528000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2788985580800001,0,""]
[28582,649,"Afwerklagen; Natuursteen; gelijmd",75,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,41.16174183760954,34.020878924267954,0.73329685646560194,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4075660568759849,0,""]
[28584,1288,"Bekledingen; Aluminium vlakke plint (1;5 mm); poedercoating",25,1.1792607204447871,1.5493117053014285,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,2.4397738119312611,3.9833469055862123,1.2751011889052484E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.41550589785363756,0.1056994858705463,-1.2465176935609126,""]
[28586,1289,"Bekledingen; Aluminium vlakke plint (1;5 mm); geanodiseerd",25,0.27692517910595199,0.64697616396259361,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,2.0876129423661927,3.6311860360211439,1.2751011889052484E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.41550589785363756,0.1056994858705463,-1.2465176935609126,""]
[28588,1290,"Bekledingen; RVS op MDF; standaard bosbouw",25,5.5022069510877181,6.8363395830409823,3.3951489080337269E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3318160579788839E-2,-1.324209620281509,2.9176771130048493,5.3332333575183002,2.8724966948574002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.21653335146202499,-2.22774786,""]
[28590,1291,"Bekledingen; RVS vlakke plint (1;5 mm)",25,9.1384909512998469,11.356153507722112,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2213913379430501,4.3967847436285492,8.102334047534999,3.1547696093549994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.7370969999999999,""]
[28592,1292,"Bekledingen; Staal vlakke plint (1;5 mm); poedercoating",25,0.51269885277590976,0.53658777793502699,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0507873851392263E-3,5.85442860654834E-4,-2.1152362155417676E-2,4.2665613717513144,4.6270326702600002,3.1547696093549994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.8689253982637504E-2,2.7380213283150004E-3,-0.29606776194791246,""]
[28594,2076,"Systeemwanden dragend; HSB dragende binnenwandelement; prefab; incl. isolatie; duurz.bosb.",75,1.8343784861999999,2.15023674,0.1157894624,0,0,0,0,0,0,0,5.0415186599999995E-2,0,0,-0.48206290280000008,11.286999999999999,16.8,0.99399999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.433,0,0,-6.94,""]
[28600,2081,"Systeemwanden dragend; Houten woningscheidende wand HSB prefab; incl. isolatie; duurz.bosb.",75,1.1594411063600001,1.5757016800000001,5.0537395599999993E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4914488360000001E-2,0,0,-0.49171245759999993,7.1479999999999997,12.1,0.434,0,0,0,0,0,0,0,0.214,0,0,-5.6,""]
[28606,77,"Vrijdragende Vloeren; Staalframe element",1000,6.0304310556765666,8.2992181559198599,0.18757728773666998,0,0,0,0,0,0,0,3.6473361504352508E-3,4.6918825557844497E-2,2.4542374703886002E-3,-2.5093847871586328,47.919577378165982,86.222987750171995,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,3.0858620110500005E-2,0.13938509466374988,1.14780706885E-2,-40.072146906008754,""]
[28608,79,"Vrijdragende Vloeren; Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie;Rc:4.0; AB-FAB",1000,4.48410828548817,4.1102526800000003,0.42011554400000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.5021000000000007E-2,0,-0.10129650380000001,51.282131691540002,46.7,3.59,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0.99199999999999999,0,0,""]
[28612,80,"Vrijdragende Vloeren; Kanaalplaatvloer; prefab beton;150mm; AB-FAB",1000,3.0531127648881693,2.6467517999999997,0.36599171599999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.9984483599999997E-2,0,-9.6308000000000001E-3,33.358131691540002,30.4,3.13,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.17199999999999999,""]
[28614,81,"Vrijdragende Vloeren; Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie;eps;Rc:4.0 + druklaag",1000,5.5866457863474279,4.4554073007261348,0.79091963374166907,0,0,0,0,0,0,0,5.1479544523286118E-3,9.1389252087977213E-2,0.30061944680215247,-5.6837801462834403E-2,70.270987236271623,57.367589572150003,6.6916476872189099,0,0,0,0,0,0,0,4.3554738098820003E-2,0.66749631272953858,6.2862891778857435,-0.78559025181138442,""]
[28615,82,"Vrijdragende Vloeren; Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",1000,2.4133982767565429,3.4074291089634485,0.10723154320216147,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0572114206994742E-3,-1.0930335297262688,-6.1716342620984233E-3,9.0790659070115893,26.051472897641105,0.90724224997558611,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.8794608219402999E-2,-17.764470807727488,-8.6383824658208999E-2,""]
[28616,88,"Vrijdragende Vloeren; HSB; Europees naaldhout balken; steenwol; multiplex; 2x gipsplaat; duurzame bosbouw",1000,2.8372722181104839,3.8088931628529838,0.19923268630430455,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2399348550812499E-5,-1.1710232284410076,1.2719804565243748E-4,11.500522743751135,29.065435288967823,1.6856263110065359,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0252515875000006E-4,-19.252148956858225,1.20757547625E-3,""]
[28618,89,"Vrijdragende Vloeren; Cellenbeton vloerplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,26.476092867000002,27.586897194000002,1.0250880072000002,0,0,0,0,0,0,0,0.38322238140000003,0,0,-2.5191147156000002,""]
[28620,337,"Dekvloeren; Vloerelement; 20mm gipsvezelplaat + 10mm steenwol (NBVG)",75,0.60713186358665538,0.57979321527750005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.4528551584639999E-2,3.2779619465216001E-3,3.2795585201048001E-3,0,5.0069848034379998,4.7796577732000003,5.2900491618000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.12409440000000001,1.9776000000000002E-2,3.0556138619999999E-2,0,""]
[28622,338,"Dekvloeren; Vloerelement; 20mm gipskartonplaat + 10mm steenwol (NBVG)",75,0.52843553044883795,0.50712744633030005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6058514902400017E-3,2.1700978503040001E-3,3.2795585201048001E-3,0,5.287902883438,5.1092577732000004,5.2900491618000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.2070400000000002E-2,1.3118079999999999E-2,3.0556138619999999E-2,0,""]
[28624,339,"Dekvloeren; Anhydriet gietvloer; hechtend (NBVG)",75,0.71523987376001597,0.36628330146905597,0.19238696178120002,0,0,0,0,0,0,0,0.12926506888639999,2.7304541623360001E-2,0,0,6.2718132122300005,3.2910977778300001,1.6277074344,0,0,0,0,0,0,0,1.10416,0.24884799999999996,0,0,""]
[28626,340,"Dekvloeren; Anhydriet gietvloer; op 20mm polystyreen (NBVG)",75,1.1936176723577976,0.68157365431872807,0.24124251002478753,0,0,0,0,0,0,0,0.16077342942745998,3.4195072195623996E-2,7.5127860736488014E-2,7.0514565471000009E-4,12.4967960315375,7.1853518801025,2.0410542555749998,0,0,0,0,0,0,0,1.373299,0.31362472422999998,1.5711060989400001,1.2360072690000001E-2,""]
[28628,341,"Dekvloeren; Zandcement",75,1.7799980034582679,1.1146754270269803,7.7762623168503006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58755995326278454,0,21.767722119234005,15.524796219660002,0.65791776468600016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5850081348880005,0,""]
[28630,342,"Afwerklagen; Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd",75,2.8526986630918394,2.4829450808127818,8.3251838781314785E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4834449281274084E-4,0.28390836552649279,1.9450334784382221E-3,25.10570184182944,19.036144677576001,0.70435977395355009,0,0,0,0,0,0,0,0,6.155164614885E-3,5.3405767318403505,1.8465493844655002E-2,""]
[28632,343,"Afwerklagen; MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd",75,1.4090534669600603,1.2794994116160001,1.4521545069960002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7713297937460001E-2,0.11095404553664001,0,-1.36348332E-2,11.34038797252,9.9233600000000006,0.124611,0,0,0,0,0,0,0,0.14986497252000003,1.142552,0,0,""]
[28634,565,"Vrijdragende Vloeren; Slimline Prefab betonschil met I-profielen (IPE 300 h.o.h. 1200 mm)",1000,4.1315305340848276,4.3897546164081964,0.49332826674744207,0,0,0,0,0,0,0,0.48859073781358003,4.8769850546102042E-2,7.4382274102546798E-4,-1.2896567601715179,38.405006515389339,48.656471942440007,4.1738487886602007,0,0,0,0,0,0,0,4.1337664930881006,0.36085473821347497,3.47873834713E-3,-18.923414185359576,""]
[28640,581,"Vrijdragende Vloeren; Massief houtenvloer",75,4.4891617964294008,7.8129596601693008,0.32188626803355752,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6456841317734567,0,1.5336556727309918,58.21037360775,2.7233481243150002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-59.400066059334009,0,""]
[28642,582,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaatvloer",75,2.4479366661787836,4.168681657500465,0.16992438311730965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8906693744389904,0,1.9338743492348784,31.326785102080002,1.4376607391952001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-30.830571492040324,0,""]
[28645,650,"Afwerklagen; Keramische tegels; geglazuurd/cement",50,1.9899891992098928,1.8319999843003005,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5495285955896978E-4,6.6999254329032962E-2,1.9648585786769097E-3,15.227603086351264,13.818772837802504,0.74766370551444006,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2179022267710923E-3,0.63629493412723537,1.8653706680313277E-2,""]
[28647,651,"Afwerklagen; Keramische tegels; ongeglazuurd/cement",50,1.9630105088646657,1.8050502334129528,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.644449299873606E-4,6.6932346589440264E-2,1.9933347899620821E-3,14.975513522292994,13.566794300636721,0.74766370551444006,0,0,0,0,0,0,0,0,6.308016751796759E-3,0.63582344913464528,1.892405025539028E-2,""]
[28649,652,"Afwerklagen; Natuursteen; gelijmd",75,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,41.16174183760954,34.020878924267954,0.73329685646560194,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4075660568759849,0,""]
[28651,653,"Afwerklagen; Natuursteen; cement",75,3.4456949990263595,3.0803017087938334,0.1038460721287871,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26154721810373865,0,33.937439353072044,30.572722249613374,0.87859916322969367,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4861179402289748,0,""]
[28653,654,"Afwerklagen; Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",50,2.5176903921694249,2.1868770187903954,7.080830145875773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5789357957985535E-4,0.25737349760195261,1.9736807387395663E-3,21.784829288091988,16.869119873481303,0.59908009167863996,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2458204338592914E-3,4.2916460411966106,1.8737461301577874E-2,""]
[28655,717,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",1000,3.0003697996399996,2.4328602636799999,0.36058975420000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20691978176,0,0,28.386800000000001,24.411000000000001,3.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0.88580000000000003,0,0,""]
[28658,718,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 200 light Rc 4.0 Groen",1000,3.4058888995599994,2.7239281284799994,0.34942654828000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33451182279999997,0,-1.9775999999999999E-3,36.153000000000006,28.943000000000001,2.9870000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2229999999999999,0,0,""]
[28661,720,"Vrijdragende Vloeren; Kanaalplaat; prefab beton; incl. isolatie; eps;Rc:4.0; AB-FAB",1000,4.4493179794881694,4.0268149959999997,0.43100301200000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,2.7299535000000003E-2,0,-3.5815128799999998E-2,49.555131691539998,45.5,3.68,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0.375,0,0,""]
[28665,790,"Vrijdragende Vloeren; BubbleDeck vloeren (bollenplaat)",1000,16.69521602082915,15.606812212200996,1.4431883889646497,0,0,0,0,0,0,0,1.8786490624453294E-2,9.2062527855304471E-2,0.16876067624333249,-0.63439427505958546,112.16720786153884,105.454623475331,12.21022697280867,0,0,0,0,0,0,0,0.15894481711544281,0.17717763074496851,3.8801543033038501,-9.7139193377650948,""]
[28668,854,"Vrijdragende Vloeren; Kanaalplaat; prefab beton; AB-FAB",1000,3.7450125448881701,3.3346176359999999,0.42833890600000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.1936437599999996E-2,0,-6.9895999999999986E-2,40.040131691539997,37.6,3.66,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-1.22,""]
[28671,856,"Vrijdragende Vloeren; Breedplaat; excl. druklaag; 60mm; prefab beton; AB-FAB",1000,2.6056250374399998,2.625618148,0.22036873679999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5386152640000001E-2,0,-0.27574799999999999,25.659999999999997,27.9,1.88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.12,""]
[28674,878,"Dekvloeren; NeMO zandcement dekvloer C16",75,2.5115338133822598,2.2902232227600003,0.14954870393319999,0,0,0,0,0,0,0,3.5270942993220005E-3,6.8234792389737162E-2,0,0,31.305223789444,29.457999999999998,1.2830178108000001,0,0,0,0,0,0,0,2.9841302964000001E-2,0.53436467568000001,0,0,""]
[28676,937,"Dekvloeren; NeMO zandcement dekvloer C12",75,0.94099289240890382,0.85246865616000012,5.9819481573280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4108377197288003E-3,2.7293916955894865E-2,0,0,11.6156895157776,10.876799999999999,0.51320712432000004,0,0,0,0,0,0,0,1.1936521185600001E-2,0.21374587027200001,0,0,""]
[28678,938,"Dekvloeren; WEBER BEAMIX Zandcement 730 ECO super sterk",75,0.9230326634236945,0.83280844464000015,6.4128987260400006E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2825797452080002E-3,2.4812651778086239E-2,0,0,11.459734955216,10.712,0.54256914480000007,0,0,0,0,0,0,0,1.0851382896E-2,0.19431442752,0,0,""]
[28680,992,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 200 mm",100,3.5513896194800005,2.9563453848000005,0.68511224000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,1.893399468E-2,0,-0.10900200000000002,39.76,35.619999999999997,5.88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.74,""]
[28683,995,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 200 mm (iso)",100,4.8822130552000003,4.3855103360000003,0.69221352600000008,0,0,0,0,0,0,0,0,1.17011932E-2,0,-0.20721200000000001,48.75,46,5.94,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.19,""]
[28686,996,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 150 mm",100,3.0463570779645863,2.5413270696607357,0.60468966205185015,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5419062662000001E-2,0,-0.11507871640999999,35.9762075083,32.604479781999999,5.1866378728999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8149101465999999,""]
[28689,997,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 260 mm",100,4.3576010761920001,3.7818723200000006,0.85587688800000017,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4764868191999998E-2,0,-0.29491300000000004,50.759999999999991,47.9,7.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4800000000000004,""]
[28692,998,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 320 mm",100,5.4923677888639997,4.770605247999999,1.0797491000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8764440863999997E-2,0,-0.37675100000000006,63.949999999999996,60.4,9.26,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.71,""]
[28695,999,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 400 mm",100,6.3432369199999998,5.443802687999999,1.2379563560000002,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1995875999999998E-2,0,-0.36051799999999989,74.839999999999989,69.8,10.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.56,""]
[28698,1000,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 260 mm (iso)",100,5.7984615826000008,5.2215411200000013,0.85762220400000011,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4746258599999998E-2,0,-0.29544800000000004,58.78,55.9,7.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4800000000000004,""]
[28701,1008,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 200 Rc 4.0 Groen",1000,3.7466837895160001,2.9965269413279998,0.38436920310799999,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36796300507999996,0,-2.1753600000000003E-3,39.768299999999996,31.837299999999999,3.2856999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,4.6452999999999998,0,0,""]
[28704,1009,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 260 Rc 4.0 Groen",1000,4.8703116627499998,3.8950601614159996,0.49971705672999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0.47836241260400003,0,-2.8279680000000001E-3,51.695700000000002,41.385399999999997,4.2714100000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0388900000000003,0,0,""]
[28707,1010,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 320 Rc 4.0 Groen",1000,5.9948523322840002,4.7945986306040007,0.61497245755200003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58876182012799994,0,-3.4805760000000004E-3,63.633400000000002,50.943800000000003,5.2571199999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,7.43248,0,0,""]
[28710,1011,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 400 Rc 4.0 Groen",1000,7.4929554554319999,5.9926418826559997,0.76873828261599997,0,0,0,0,0,0,0,0,0.73592601015999992,0,-4.3507200000000006E-3,79.536599999999993,63.674599999999998,6.5713999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,9.2905999999999995,0,0,""]
[28713,1012,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",1000,2.5505924605939998,2.068209324128,0.30650132197000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17588181449599999,0,0,24.133929999999999,20.7545,2.6265000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75292999999999999,0,0,""]
[28716,1015,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,36.902840000000005,31.734300000000001,4.0170000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,1.15154,0,0,""]
[28719,1017,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",1000,4.8004062794239992,3.8923910218879998,0.57694360672,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33107165081600004,0,0,45.418880000000001,39.057600000000001,4.944,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4172800000000001,0,0,""]
[28722,1019,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",1000,6.0007395992799992,4.8657205273599997,0.72117950840000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41383956352000001,0,0,56.773600000000002,48.822000000000003,6.18,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7716000000000001,0,0,""]
[28725,1021,"Vrijdragende Vloeren; VBI Leidingvloer 200 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,36.902840000000005,31.734300000000001,4.0170000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,1.15154,0,0,""]
[28728,1023,"Vrijdragende Vloeren; VBI Leidingvloer 260 Groen",1000,4.7974638722852001,3.8900580343960001,0.57655733962200006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33084849826720003,0,0,45.394159999999999,39.036999999999999,4.9409099999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,1.41625,0,0,""]
[28731,1025,"Vrijdragende Vloeren; VBI Leidingvloer 320 Groen",1000,7.4897963486119989,6.0731596326399995,0.90009061510800004,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51654610086399999,0,0,70.858850000000004,60.934800000000003,7.7126400000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2114099999999999,0,0,""]
[28734,1178,"Vrijdragende Vloeren; Europees zachthout balklaag; 60min WBDBO; woningscheidend; duurzame bosbouw",1000,2.9920264345955756,4.7484276899131679,0.2117999866963779,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1493731397300006E-6,-1.9682178395065288,1.2448119419189999E-5,9.6425522736497058,40.066568112404909,1.7919531020173538,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9392753399999998E-5,-32.216126511786157,1.1817826019999999E-4,""]
[28737,1179,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 60 min WBDBO; woningscheidend; duurzame bosbouw",1000,5.99228263979718,8.2092269365138115,0.57050567988112522,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-2.8008820902186553,1.0074085215673049E-2,34.485292654405214,75.263220595809841,4.8268153304798336,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1879992572999998E-2,-45.732263242176458,9.5639977718999986E-2,""]
[28740,1180,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 90 min WBDBO; woningscheidend; duurzame bosbouw",1000,6.2563438616028808,8.6688004086537358,0.5894396557710172,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-3.0153283164427709,1.0074085215673049E-2,34.57550526182176,78.687267906569431,4.9870079601330719,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1879992572999998E-2,-49.22629057517274,9.5639977718999986E-2,""]
[28743,1181,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 60 min WBDBO; duurzame bosbouw",1000,3.676045079439163,6.1098908715991502,0.24722650554872821,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6810722977087158,0,4.7201257894319806,46.401067922528775,2.0916823954008792,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-43.772624528497673,0,""]
[28746,1182,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 90 min WBDBO; duurzame bosbouw",1000,4.0886407385089356,6.8279744218149361,0.27681084287656721,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0161445261825683,0,4.8610829885197706,51.751141845569435,2.3419833792330724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-49.232042236282737,0,""]
[28749,1183,"Vrijdragende Vloeren; Kruislings gelamineerde houtenvloer; 90min WBDBO; ws; duurzame bosbouw",1000,5.4109380749016456,8.6627272507306667,0.34020631646917232,0,0,0,0,0,0,0,2.5632353467122997E-2,5.6861406135489808E-3,-3.6233139863788648,0,9.4632105140213092,65.407427251081501,2.8783465647557405,0,0,0,0,0,0,0,0.21893936999999999,3.8694045000000003E-2,-59.080196716815934,0,""]
[28752,1184,"Vrijdragende Vloeren; Kruislings gelamineerde houtenvloer; 90min WBDBO; duurzame bosbouw",1000,5.4130546207789125,8.7473098081217682,0.3363901202900248,0,0,0,0,0,0,0,1.8887117060031999E-2,4.2613505304780804E-3,-3.6937937752233903,0,8.7310569943307073,65.926508167942501,2.8460592889735503,0,0,0,0,0,0,0,0.16132272,2.5708800000000004E-2,-60.228541982585348,0,""]
[28755,1185,"Vrijdragende Vloeren; Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl. isolatie",75,10.360127193742171,9.487780980834243,0.73218882072357472,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.2780706975108107E-2,0.31128022008478423,-0.12834212092532427,86.107020963466638,76.013520198720002,6.1947502878690006,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.62914632596712017,6.4153357807460996,-1.8874389779013601,""]
[28758,2074,"Vrijdragende Vloeren; Houten vloerelement; HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer",75,0.77829303340000067,2.5622545040000007,5.1196222799999996E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1248125800000009E-2,0,0,-1.8864058191999997,-12.020999999999999,12.8,0.439,0,0,0,0,0,0,0,0.44,0,0,-25.7,""]
[28761,11384,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,5.3911976444596803,4.1099767384700003,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.071659863756,0.46066830397399999,0,-0.43588752972,51.063048863999995,49.078623039999997,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7556533999999999,0,0,-8.5468361000000002,""]
[28764,11385,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25;CEMIII; incl. wapening",1000,3.6241336334557199,2.75422955271,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,34.400454257,32.735198480000001,1.196596977,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157999999996,0,0,-5.4716570000000004,""]
[28769,11386,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,3.6304717162554399,2.7469805042059998,0.13796029042183999,0,0,0,0,0,0,0,0.7270728504520001,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,34.626180343999998,32.82681402,1.330707624,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157000000002,0,0,-5.4716570000000004,""]
[28772,11387,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,5.7199361625656797,4.4421457976839998,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0684424949759999,0.46055590156599996,0,-0.43598829964000002,55.278054893999993,53.321833069999997,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7293669999999999,0,0,-8.5487537000000007,""]
[28775,11388,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,5.6978846789156794,4.4235248414879997,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.065225140196,0.46044349881200003,0,-0.43608906955999999,55.274619473999998,53.346601649999997,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7030805999999998,0,0,-8.5506712999999994,""]
[28778,11389,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37;CEMIII; incl. wapening",1000,3.8564979723297199,2.9865938915839996,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,37.355757576999999,35.6905018,1.196596977,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157999999996,0,0,-5.4716570000000004,""]
[28783,11390,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37;CEMIII;20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening",1000,3.8303780616269205,2.9656197815660001,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.722246822904,0.29730802095880005,0,-0.27916970875999997,37.239391136999998,35.616441459999997,1.196596977,0,0,0,0,0,0,0,5.9008862000000004,0,0,-5.4745334999999997,""]
[28788,11391,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25;CEMIII;20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening",1000,3.6168845849517197,2.7469805042059998,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,34.492069796999999,32.82681402,1.196596977,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157999999996,0,0,-5.4716570000000004,""]
[28793,11400,"Vrijdragende Vloeren; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,12.819347416938642,12.5287087114644,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,106.42031694905519,105.4157616512,2.0621946984912003,0,0,0,0,0,0,0,0.11264894331600001,1.5039429095600001,2.4962017808E-2,-2.69919327132,""]
[28796,11412,"Vrijdragende Vloeren; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",1000,8.4649611899378598,8.2675313376005999,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,71.215130160439216,70.480131820800011,1.3996545607512001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0544924418600001,1.6047011448000002E-2,-1.7351956744199999,""]
[28801,11422,"Vrijdragende Vloeren; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,13.362774861025443,13.072136155551199,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,114.3976575930552,113.39310229520001,2.0621946984912003,0,0,0,0,0,0,0,0.11264894331600001,1.5039429095600001,2.4962017808E-2,-2.69919327132,""]
[28804,11436,"Vrijdragende Vloeren; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37; incl. wapening",1000,8.83412846578406,8.6366986134468,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,76.634387406439203,75.899389066799998,1.3996545607512001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0544924418600001,1.6047011448000002E-2,-1.7351956744199999,""]
[28809,11448,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KK200",100,6.1670760766381605,5.8855919103780003,0.32013295774959999,0,0,0,0,0,0,0,0.343505736708,1.7543436602560001E-2,0,-0.39969796479999997,77.510673499999996,72.826607199999998,2.7518438999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.9078563000000002,0,0,-0.97563390000000005,""]
[28812,11449,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KL200",100,4.6485954699875984,4.2309260421099992,0.2330817837252,0,0,0,0,0,0,0,0.26529642459799996,9.3340607984400012E-2,0,-0.17404938843000001,59.199621499999999,53.284938599999997,2.0066487999999998,0,0,0,0,0,0,0,2.2461617999999999,1.6618723,0,0,""]
[28815,11450,"Vrijdragende Vloeren; VBI  IPV KS200",100,5.978332378873521,5.4970717219340006,0.32083654961079999,0,0,0,0,0,0,0,0.34380321951199994,5.1445634996720009E-2,0,-0.23482474718000002,76.088532700000002,69.652692900000005,2.7575987999999998,0,0,0,0,0,0,0,2.9103732999999998,0.76786770000000004,0,0,""]
[28818,11451,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV K200",100,5.1069393940119188,4.7986198469479993,0.25552476420320003,0,0,0,0,0,0,0,0.28405707430040006,3.0912594820319998E-2,0,-0.26217488625999996,64.460671099999999,59.515139099999999,2.1977210999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.4048873999999998,0.34292349999999999,0,0,""]
[28821,11452,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV K260",100,6.1340809989196003,5.8729561573620011,0.31583148453960003,0,0,0,0,0,0,0,0.34275269388880003,1.7883531199199998E-2,0,-0.41534286806999998,76.898112600000005,72.389219600000004,2.7173642999999998,0,0,0,0,0,0,0,2.9014852000000002,0,0,-1.1099565,""]
[28824,11453,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KVU32",100,6.9168677399084011,6.8080405048960007,0.35418269547600001,0,0,0,0,0,0,0,0.38176606683600001,2.3313771110399999E-2,0,-0.65043529840999992,85.802294000000003,82.6427604,3.0491030000000001,0,0,0,0,0,0,0,3.2315600999999998,0,0,-3.1211294999999999,""]
[28827,11454,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KVU40",100,7.6917143999062629,7.8222828631740464,0.39033609245072615,0,0,0,0,0,0,0,0.4141652967533816,3.0243693019720332E-2,0,-0.96531354549161075,94.324583675136651,93.358501821056777,3.359582961637924,0,0,0,0,0,0,0,3.505621278917916,0,0,-5.899122386475967,""]
[28830,11455,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV A150",100,3.4142813911823602,3.262109977942,0.22096705445679998,0,0,0,0,0,0,0,0.20961391718399999,7.5821129605599998E-3,0,-0.28599167136100001,42.901498199999999,41.6527812,1.8998743,0,0,0,0,0,0,0,1.7734510000000001,0,0,-2.4246083,""]
[28833,11456,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV A200",100,3.9032691780565991,3.7200108473079996,0.252942015124,0,0,0,0,0,0,0,0.24075220365599997,8.4972107256000001E-3,0,-0.31893309875699999,49.060234199999996,47.550877499999999,2.1754006000000001,0,0,0,0,0,0,0,2.0368984000000001,0,0,-2.7029423000000001,""]
[28836,11457,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV A260",100,5.0914316347035999,5.1038121077200014,0.31411064302520003,0,0,0,0,0,0,0,0.30021831842919999,1.6011430899199999E-2,0,-0.64272086537000006,62.822204499999998,63.051849199999999,2.7024313000000002,0,0,0,0,0,0,0,2.5400149000000001,0,0,-5.4720909000000004,""]
[28839,11458,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AK320",100,7.6882569835324022,7.6102354408800013,0.48057735670039997,0,0,0,0,0,0,0,0.45825546709799997,2.2274818044E-2,0,-0.88308609919000003,95.333905699999988,94.835342199999999,4.1338067000000001,0,0,0,0,0,0,0,3.8770975999999999,0,0,-7.5123407999999996,""]
[28842,11459,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AL200",100,4.9026904043467603,4.6613961328940006,0.31905874149240004,0,0,0,0,0,0,0,0.30146470333760006,1.042628216976E-2,0,-0.38965545554699998,61.747133000000005,59.755509500000002,2.7423611999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.5505601000000002,0,0,-3.3012977999999999,""]
[28845,11460,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AL260",100,6.464322769648601,6.1358221887919999,0.4200546797684,0,0,0,0,0,0,0,0.40109433613840006,1.36012329808E-2,0,-0.50624966803100002,81.318978999999999,78.599785199999999,3.6135983999999999,0,0,0,0,0,0,0,3.3934825000000002,0,0,-4.2878870999999998,""]
[28848,11461,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AL320",100,8.8715425675002013,8.2395594910000014,0.5891527882916,0,0,0,0,0,0,0,0.55740441529399998,1.50594942296E-2,0,-0.52963362131500002,112.58856949999999,107.27545259999999,5.0644042000000002,0,0,0,0,0,0,0,4.7159532000000004,0,0,-4.4672404999999999,""]
[28851,11462,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AVU32",100,5.8902408234212,6.0899908598739998,0.35177000263320002,0,0,0,0,0,0,0,0.33700905269120002,2.21554740728E-2,0,-0.91068456585000002,71.819836800000004,73.706999800000006,3.0270459999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.8512852,0,0,-7.7654942,""]
[28854,11463,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AVU40",100,6.7585005404627996,7.1570231512099998,0.39617653425320004,0,0,0,0,0,0,0,0.36978040935119993,2.85980627584E-2,0,-1.1930776171099999,81.978629199999986,85.631352399999997,3.4018356000000001,0,0,0,0,0,0,0,3.1285492000000001,0,0,-10.183108000000001,""]
[28857,11464,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV M090",100,3.0801207945759197,3.0642751867700002,0.19271034784759999,0,0,0,0,0,0,0,0.18002593128000002,9.1752063243199997E-3,0,-0.36606587764600002,38.250658739999999,38.188102839999999,1.6548391,0,0,0,0,0,0,0,1.5231201000000001,0,0,-3.1154033000000001,""]
[28860,11465,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV M200",100,6.3910409161668005,6.2776836419839999,0.40447398538280011,0,0,0,0,0,0,0,0.37903668081480008,1.7480639295200003E-2,0,-0.68763403131,79.69170680000002,78.857243800000006,3.4741778000000001,0,0,0,0,0,0,0,3.2068623999999999,0,0,-5.8465771999999996,""]
[28863,78,"Vrijdragende Vloeren; Staalplaatbetonvloer; SBV46",1000,2.5930832564963961,3.4652631223756005,0.21779807298313353,0,0,0,0,0,0,0,4.355961459662671E-3,9.6824828022000001E-2,0,-1.1911587283439999,28.707411933987554,45.838979466800005,1.8427004580270001,0,0,0,0,0,0,0,3.6854009160539998E-2,0.75251799999999991,0,-19.763639999999999,""]
[28868,78,"Vrijdragende Vloeren; Staalplaatbetonvloer; SBV210",1000,3.599536792964769,5.3245259641080009,0.26677658700326401,0,0,0,0,0,0,0,5.3355317400652809E-3,0.12051422716944001,0,-2.117615517056,40.48366635537537,72.413775360160002,2.257087642368,0,0,0,0,0,0,0,4.5141752847360002E-2,0.90302159999999987,0,-35.135359999999999,""]
[28873,1177,"Vrijdragende Vloeren; Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm; Prefab beton C45/55",1000,9.8601098907372684,8.3570617200025765,1.5109142107980069,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3500928086493964E-3,5.5343311712823754E-3,-1.0050278425948217E-2,100.75520401468899,88.414715290779824,12.783227464517553,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11947673412413423,3.5168195888151017E-2,-0.35843020237240264,""]
[28876,1177,"Vrijdragende Vloeren; Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm; Prefab beton C45/55",1000,11.559178763932536,10.017807416565697,1.5958450383010097,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.5318894361143264E-2,6.8018865104031712E-3,-4.5956683083429824E-2,111.09483763117133,98.714599258885997,13.501792475662141,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.29078351129353502,4.1579941797342E-2,-0.87235053388060502,""]
[28879,1177,"Vrijdragende Vloeren; Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm; Prefab beton C45/55",1000,16.080398307406814,13.926672574017044,2.227564701652438,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0821964006400916E-2,9.4488877629346196E-3,-6.2465892019202787E-2,154.84937517288319,137.537246858076,18.846514295549344,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3980535697955408,5.7828298439967903E-2,-1.1941607093866222,""]
[28882,77,"Vrijdragende Vloeren; Staalframe element",1000,6.0304310556765666,8.2992181559198599,0.18757728773666998,0,0,0,0,0,0,0,3.6473361504352508E-3,4.6918825557844497E-2,2.4542374703886002E-3,-2.5093847871586328,47.919577378165982,86.222987750171995,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,3.0858620110500005E-2,0.13938509466374988,1.14780706885E-2,-40.072146906008754,""]
[28884,79,"Vrijdragende Vloeren; Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie;Rc:4.0; AB-FAB",1000,4.48410828548817,4.1102526800000003,0.42011554400000001,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.5021000000000007E-2,0,-0.10129650380000001,51.282131691540002,46.7,3.59,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0.99199999999999999,0,0,""]
[28888,80,"Vrijdragende Vloeren; Kanaalplaatvloer; prefab beton;150mm; AB-FAB",1000,3.0531127648881693,2.6467517999999997,0.36599171599999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.9984483599999997E-2,0,-9.6308000000000001E-3,33.358131691540002,30.4,3.13,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.17199999999999999,""]
[28890,81,"Vrijdragende Vloeren; Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie;eps;Rc:4.0 + druklaag",1000,5.5866457863474279,4.4554073007261348,0.79091963374166907,0,0,0,0,0,0,0,5.1479544523286118E-3,9.1389252087977213E-2,0.30061944680215247,-5.6837801462834403E-2,70.270987236271623,57.367589572150003,6.6916476872189099,0,0,0,0,0,0,0,4.3554738098820003E-2,0.66749631272953858,6.2862891778857435,-0.78559025181138442,""]
[28891,82,"Vrijdragende Vloeren; Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",1000,2.4133982767565429,3.4074291089634485,0.10723154320216147,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0572114206994742E-3,-1.0930335297262688,-6.1716342620984233E-3,9.0790659070115893,26.051472897641105,0.90724224997558611,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.8794608219402999E-2,-17.764470807727488,-8.6383824658208999E-2,""]
[28892,88,"Vrijdragende Vloeren; HSB; Europees naaldhout balken; steenwol; multiplex; 2x gipsplaat; duurzame bosbouw",1000,2.8372722181104839,3.8088931628529838,0.19923268630430455,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2399348550812499E-5,-1.1710232284410076,1.2719804565243748E-4,11.500522743751135,29.065435288967823,1.6856263110065359,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0252515875000006E-4,-19.252148956858225,1.20757547625E-3,""]
[28894,89,"Vrijdragende Vloeren; Cellenbeton vloerplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,26.476092867000002,27.586897194000002,1.0250880072000002,0,0,0,0,0,0,0,0.38322238140000003,0,0,-2.5191147156000002,""]
[28896,337,"Dekvloeren; Vloerelement; 20mm gipsvezelplaat + 10mm steenwol (NBVG)",75,0.60713186358665538,0.57979321527750005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.4528551584639999E-2,3.2779619465216001E-3,3.2795585201048001E-3,0,5.0069848034379998,4.7796577732000003,5.2900491618000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.12409440000000001,1.9776000000000002E-2,3.0556138619999999E-2,0,""]
[28898,338,"Dekvloeren; Vloerelement; 20mm gipskartonplaat + 10mm steenwol (NBVG)",75,0.52843553044883795,0.50712744633030005,6.2525762578890011E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6058514902400017E-3,2.1700978503040001E-3,3.2795585201048001E-3,0,5.287902883438,5.1092577732000004,5.2900491618000006E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.2070400000000002E-2,1.3118079999999999E-2,3.0556138619999999E-2,0,""]
[28900,339,"Dekvloeren; Anhydriet gietvloer; hechtend (NBVG)",75,0.71523987376001597,0.36628330146905597,0.19238696178120002,0,0,0,0,0,0,0,0.12926506888639999,2.7304541623360001E-2,0,0,6.2718132122300005,3.2910977778300001,1.6277074344,0,0,0,0,0,0,0,1.10416,0.24884799999999996,0,0,""]
[28902,340,"Dekvloeren; Anhydriet gietvloer; op 20mm polystyreen (NBVG)",75,1.1936176723577976,0.68157365431872807,0.24124251002478753,0,0,0,0,0,0,0,0.16077342942745998,3.4195072195623996E-2,7.5127860736488014E-2,7.0514565471000009E-4,12.4967960315375,7.1853518801025,2.0410542555749998,0,0,0,0,0,0,0,1.373299,0.31362472422999998,1.5711060989400001,1.2360072690000001E-2,""]
[28904,341,"Dekvloeren; Zandcement",75,1.7799980034582679,1.1146754270269803,7.7762623168503006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58755995326278454,0,21.767722119234005,15.524796219660002,0.65791776468600016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5850081348880005,0,""]
[28906,342,"Afwerklagen; Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd",75,2.8526986630918394,2.4829450808127818,8.3251838781314785E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4834449281274084E-4,0.28390836552649279,1.9450334784382221E-3,25.10570184182944,19.036144677576001,0.70435977395355009,0,0,0,0,0,0,0,0,6.155164614885E-3,5.3405767318403505,1.8465493844655002E-2,""]
[28908,343,"Afwerklagen; MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd",75,1.4090534669600603,1.2794994116160001,1.4521545069960002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7713297937460001E-2,0.11095404553664001,0,-1.36348332E-2,11.34038797252,9.9233600000000006,0.124611,0,0,0,0,0,0,0,0.14986497252000003,1.142552,0,0,""]
[28910,565,"Vrijdragende Vloeren; Slimline Prefab betonschil met I-profielen (IPE 300 h.o.h. 1200 mm)",1000,4.1315305340848276,4.3897546164081964,0.49332826674744207,0,0,0,0,0,0,0,0.48859073781358003,4.8769850546102042E-2,7.4382274102546798E-4,-1.2896567601715179,38.405006515389339,48.656471942440007,4.1738487886602007,0,0,0,0,0,0,0,4.1337664930881006,0.36085473821347497,3.47873834713E-3,-18.923414185359576,""]
[28916,581,"Vrijdragende Vloeren; Massief houtenvloer",75,4.4891617964294008,7.8129596601693008,0.32188626803355752,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6456841317734567,0,1.5336556727309918,58.21037360775,2.7233481243150002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-59.400066059334009,0,""]
[28918,582,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaatvloer",75,2.4479366661787836,4.168681657500465,0.16992438311730965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8906693744389904,0,1.9338743492348784,31.326785102080002,1.4376607391952001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-30.830571492040324,0,""]
[28921,650,"Afwerklagen; Keramische tegels; geglazuurd/cement",50,1.9899891992098928,1.8319999843003005,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5495285955896978E-4,6.6999254329032962E-2,1.9648585786769097E-3,15.227603086351264,13.818772837802504,0.74766370551444006,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2179022267710923E-3,0.63629493412723537,1.8653706680313277E-2,""]
[28923,651,"Afwerklagen; Keramische tegels; ongeglazuurd/cement",50,1.9630105088646657,1.8050502334129528,8.8370149142323634E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.644449299873606E-4,6.6932346589440264E-2,1.9933347899620821E-3,14.975513522292994,13.566794300636721,0.74766370551444006,0,0,0,0,0,0,0,0,6.308016751796759E-3,0.63582344913464528,1.892405025539028E-2,""]
[28925,652,"Afwerklagen; Natuursteen; gelijmd",75,4.0310443330705912,3.4765645312237661,8.6672058699003934E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46780774314782114,0,41.16174183760954,34.020878924267954,0.73329685646560194,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4075660568759849,0,""]
[28927,653,"Afwerklagen; Natuursteen; cement",75,3.4456949990263595,3.0803017087938334,0.1038460721287871,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26154721810373865,0,33.937439353072044,30.572722249613374,0.87859916322969367,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4861179402289748,0,""]
[28929,654,"Afwerklagen; Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",50,2.5176903921694249,2.1868770187903954,7.080830145875773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5789357957985535E-4,0.25737349760195261,1.9736807387395663E-3,21.784829288091988,16.869119873481303,0.59908009167863996,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2458204338592914E-3,4.2916460411966106,1.8737461301577874E-2,""]
[28931,717,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",1000,3.0003697996399996,2.4328602636799999,0.36058975420000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20691978176,0,0,28.386800000000001,24.411000000000001,3.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0.88580000000000003,0,0,""]
[28934,718,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 200 light Rc 4.0 Groen",1000,3.4058888995599994,2.7239281284799994,0.34942654828000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33451182279999997,0,-1.9775999999999999E-3,36.153000000000006,28.943000000000001,2.9870000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2229999999999999,0,0,""]
[28937,720,"Vrijdragende Vloeren; Kanaalplaat; prefab beton; incl. isolatie; eps;Rc:4.0; AB-FAB",1000,4.4493179794881694,4.0268149959999997,0.43100301200000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,2.7299535000000003E-2,0,-3.5815128799999998E-2,49.555131691539998,45.5,3.68,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0.375,0,0,""]
[28941,790,"Vrijdragende Vloeren; BubbleDeck vloeren (bollenplaat)",1000,16.69521602082915,15.606812212200996,1.4431883889646497,0,0,0,0,0,0,0,1.8786490624453294E-2,9.2062527855304471E-2,0.16876067624333249,-0.63439427505958546,112.16720786153884,105.454623475331,12.21022697280867,0,0,0,0,0,0,0,0.15894481711544281,0.17717763074496851,3.8801543033038501,-9.7139193377650948,""]
[28943,812,"Balkon- en galerijvloeren; Beton; prefab; AB-FAB",1000,10.563167852888171,9.8807584600000009,0.96138142399999993,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.10740740360000001,0,-0.38639499999999993,109.15013169154,107,8.2100000000000009,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-6.06,""]
[28945,854,"Vrijdragende Vloeren; Kanaalplaat; prefab beton; AB-FAB",1000,3.7450125448881701,3.3346176359999999,0.42833890600000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.1936437599999996E-2,0,-6.9895999999999986E-2,40.040131691539997,37.6,3.66,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-1.22,""]
[28948,856,"Vrijdragende Vloeren; Breedplaat; excl. druklaag; 60mm; prefab beton; AB-FAB",1000,2.6056250374399998,2.625618148,0.22036873679999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5386152640000001E-2,0,-0.27574799999999999,25.659999999999997,27.9,1.88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.12,""]
[28951,878,"Dekvloeren; NeMO zandcement dekvloer C16",75,2.5115338133822598,2.2902232227600003,0.14954870393319999,0,0,0,0,0,0,0,3.5270942993220005E-3,6.8234792389737162E-2,0,0,31.305223789444,29.457999999999998,1.2830178108000001,0,0,0,0,0,0,0,2.9841302964000001E-2,0.53436467568000001,0,0,""]
[28953,937,"Dekvloeren; NeMO zandcement dekvloer C12",75,0.94099289240890382,0.85246865616000012,5.9819481573280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4108377197288003E-3,2.7293916955894865E-2,0,0,11.6156895157776,10.876799999999999,0.51320712432000004,0,0,0,0,0,0,0,1.1936521185600001E-2,0.21374587027200001,0,0,""]
[28955,938,"Dekvloeren; WEBER BEAMIX Zandcement 730 ECO super sterk",75,0.9230326634236945,0.83280844464000015,6.4128987260400006E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2825797452080002E-3,2.4812651778086239E-2,0,0,11.459734955216,10.712,0.54256914480000007,0,0,0,0,0,0,0,1.0851382896E-2,0.19431442752,0,0,""]
[28957,992,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 200 mm",100,3.5513896194800005,2.9563453848000005,0.68511224000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,1.893399468E-2,0,-0.10900200000000002,39.76,35.619999999999997,5.88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.74,""]
[28960,995,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 200 mm (iso)",100,4.8822130552000003,4.3855103360000003,0.69221352600000008,0,0,0,0,0,0,0,0,1.17011932E-2,0,-0.20721200000000001,48.75,46,5.94,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.19,""]
[28963,996,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 150 mm",100,3.0463570779645863,2.5413270696607357,0.60468966205185015,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5419062662000001E-2,0,-0.11507871640999999,35.9762075083,32.604479781999999,5.1866378728999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8149101465999999,""]
[28966,997,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 260 mm",100,4.3576010761920001,3.7818723200000006,0.85587688800000017,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4764868191999998E-2,0,-0.29491300000000004,50.759999999999991,47.9,7.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4800000000000004,""]
[28969,998,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 320 mm",100,5.4923677888639997,4.770605247999999,1.0797491000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8764440863999997E-2,0,-0.37675100000000006,63.949999999999996,60.4,9.26,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.71,""]
[28972,999,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 400 mm",100,6.3432369199999998,5.443802687999999,1.2379563560000002,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1995875999999998E-2,0,-0.36051799999999989,74.839999999999989,69.8,10.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.56,""]
[28975,1000,"Vrijdragende Vloeren; Dycore kanaalplaatvloer 260 mm (iso)",100,5.7984615826000008,5.2215411200000013,0.85762220400000011,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4746258599999998E-2,0,-0.29544800000000004,58.78,55.9,7.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4800000000000004,""]
[28978,1008,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 200 Rc 4.0 Groen",1000,3.7466837895160001,2.9965269413279998,0.38436920310799999,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36796300507999996,0,-2.1753600000000003E-3,39.768299999999996,31.837299999999999,3.2856999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,4.6452999999999998,0,0,""]
[28981,1009,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 260 Rc 4.0 Groen",1000,4.8703116627499998,3.8950601614159996,0.49971705672999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0.47836241260400003,0,-2.8279680000000001E-3,51.695700000000002,41.385399999999997,4.2714100000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0388900000000003,0,0,""]
[28984,1010,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 320 Rc 4.0 Groen",1000,5.9948523322840002,4.7945986306040007,0.61497245755200003,0,0,0,0,0,0,0,0,0.58876182012799994,0,-3.4805760000000004E-3,63.633400000000002,50.943800000000003,5.2571199999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,7.43248,0,0,""]
[28987,1011,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 400 Rc 4.0 Groen",1000,7.4929554554319999,5.9926418826559997,0.76873828261599997,0,0,0,0,0,0,0,0,0.73592601015999992,0,-4.3507200000000006E-3,79.536599999999993,63.674599999999998,6.5713999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,9.2905999999999995,0,0,""]
[28990,1012,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",1000,2.5505924605939998,2.068209324128,0.30650132197000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17588181449599999,0,0,24.133929999999999,20.7545,2.6265000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75292999999999999,0,0,""]
[28993,1015,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,36.902840000000005,31.734300000000001,4.0170000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,1.15154,0,0,""]
[28996,1017,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",1000,4.8004062794239992,3.8923910218879998,0.57694360672,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33107165081600004,0,0,45.418880000000001,39.057600000000001,4.944,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4172800000000001,0,0,""]
[28999,1019,"Vrijdragende Vloeren; VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",1000,6.0007395992799992,4.8657205273599997,0.72117950840000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41383956352000001,0,0,56.773600000000002,48.822000000000003,6.18,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7716000000000001,0,0,""]
[29002,1021,"Vrijdragende Vloeren; VBI Leidingvloer 200 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,36.902840000000005,31.734300000000001,4.0170000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,1.15154,0,0,""]
[29005,1023,"Vrijdragende Vloeren; VBI Leidingvloer 260 Groen",1000,4.7974638722852001,3.8900580343960001,0.57655733962200006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33084849826720003,0,0,45.394159999999999,39.036999999999999,4.9409099999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,1.41625,0,0,""]
[29008,1025,"Vrijdragende Vloeren; VBI Leidingvloer 320 Groen",1000,7.4897963486119989,6.0731596326399995,0.90009061510800004,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51654610086399999,0,0,70.858850000000004,60.934800000000003,7.7126400000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2114099999999999,0,0,""]
[29011,1178,"Vrijdragende Vloeren; Europees zachthout balklaag; 60min WBDBO; woningscheidend; duurzame bosbouw",1000,2.9920264345955756,4.7484276899131679,0.2117999866963779,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1493731397300006E-6,-1.9682178395065288,1.2448119419189999E-5,9.6425522736497058,40.066568112404909,1.7919531020173538,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9392753399999998E-5,-32.216126511786157,1.1817826019999999E-4,""]
[29014,1179,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 60 min WBDBO; woningscheidend; duurzame bosbouw",1000,5.99228263979718,8.2092269365138115,0.57050567988112522,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-2.8008820902186553,1.0074085215673049E-2,34.485292654405214,75.263220595809841,4.8268153304798336,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1879992572999998E-2,-45.732263242176458,9.5639977718999986E-2,""]
[29017,1180,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 90 min WBDBO; woningscheidend; duurzame bosbouw",1000,6.2563438616028808,8.6688004086537358,0.5894396557710172,0,0,0,0,0,0,0,0,3.35802840522435E-3,-3.0153283164427709,1.0074085215673049E-2,34.57550526182176,78.687267906569431,4.9870079601330719,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1879992572999998E-2,-49.22629057517274,9.5639977718999986E-2,""]
[29020,1181,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 60 min WBDBO; duurzame bosbouw",1000,3.676045079439163,6.1098908715991502,0.24722650554872821,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6810722977087158,0,4.7201257894319806,46.401067922528775,2.0916823954008792,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-43.772624528497673,0,""]
[29023,1182,"Vrijdragende Vloeren; Houten kanaalplaat; 90 min WBDBO; duurzame bosbouw",1000,4.0886407385089356,6.8279744218149361,0.27681084287656721,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0161445261825683,0,4.8610829885197706,51.751141845569435,2.3419833792330724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-49.232042236282737,0,""]
[29026,1183,"Vrijdragende Vloeren; Kruislings gelamineerde houtenvloer; 90min WBDBO; ws; duurzame bosbouw",1000,5.4109380749016456,8.6627272507306667,0.34020631646917232,0,0,0,0,0,0,0,2.5632353467122997E-2,5.6861406135489808E-3,-3.6233139863788648,0,9.4632105140213092,65.407427251081501,2.8783465647557405,0,0,0,0,0,0,0,0.21893936999999999,3.8694045000000003E-2,-59.080196716815934,0,""]
[29029,1184,"Vrijdragende Vloeren; Kruislings gelamineerde houtenvloer; 90min WBDBO; duurzame bosbouw",1000,5.4130546207789125,8.7473098081217682,0.3363901202900248,0,0,0,0,0,0,0,1.8887117060031999E-2,4.2613505304780804E-3,-3.6937937752233903,0,8.7310569943307073,65.926508167942501,2.8460592889735503,0,0,0,0,0,0,0,0.16132272,2.5708800000000004E-2,-60.228541982585348,0,""]
[29032,1185,"Vrijdragende Vloeren; Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl. isolatie",75,10.360127193742171,9.487780980834243,0.73218882072357472,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.2780706975108107E-2,0.31128022008478423,-0.12834212092532427,86.107020963466638,76.013520198720002,6.1947502878690006,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.62914632596712017,6.4153357807460996,-1.8874389779013601,""]
[29035,2074,"Vrijdragende Vloeren; Houten vloerelement; HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer",75,0.77829303340000067,2.5622545040000007,5.1196222799999996E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1248125800000009E-2,0,0,-1.8864058191999997,-12.020999999999999,12.8,0.439,0,0,0,0,0,0,0,0.44,0,0,-25.7,""]
[29038,11384,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,5.3911976444596803,4.1099767384700003,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.071659863756,0.46066830397399999,0,-0.43588752972,51.063048863999995,49.078623039999997,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7556533999999999,0,0,-8.5468361000000002,""]
[29041,11385,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25;CEMIII; incl. wapening",1000,3.6241336334557199,2.75422955271,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,34.400454257,32.735198480000001,1.196596977,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157999999996,0,0,-5.4716570000000004,""]
[29046,11386,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,3.6304717162554399,2.7469805042059998,0.13796029042183999,0,0,0,0,0,0,0,0.7270728504520001,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,34.626180343999998,32.82681402,1.330707624,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157000000002,0,0,-5.4716570000000004,""]
[29049,11387,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,5.7199361625656797,4.4421457976839998,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.0684424949759999,0.46055590156599996,0,-0.43598829964000002,55.278054893999993,53.321833069999997,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7293669999999999,0,0,-8.5487537000000007,""]
[29052,11388,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,5.6978846789156794,4.4235248414879997,0.18478026797968,0,0,0,0,0,0,0,1.065225140196,0.46044349881200003,0,-0.43608906955999999,55.274619473999998,53.346601649999997,1.7756085239999999,0,0,0,0,0,0,0,8.7030805999999998,0,0,-8.5506712999999994,""]
[29055,11389,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37;CEMIII; incl. wapening",1000,3.8564979723297199,2.9865938915839996,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,37.355757576999999,35.6905018,1.196596977,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157999999996,0,0,-5.4716570000000004,""]
[29060,11390,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37;CEMIII;20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening",1000,3.8303780616269205,2.9656197815660001,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.722246822904,0.29730802095880005,0,-0.27916970875999997,37.239391136999998,35.616441459999997,1.196596977,0,0,0,0,0,0,0,5.9008862000000004,0,0,-5.4745334999999997,""]
[29065,11391,"Vrijdragende Vloeren; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25;CEMIII;20%betongranulaat CEMIII; incl. wapening",1000,3.6168845849517197,2.7469805042059998,0.12437314495812002,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,34.492069796999999,32.82681402,1.196596977,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157999999996,0,0,-5.4716570000000004,""]
[29070,11400,"Vrijdragende Vloeren; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,12.819347416938642,12.5287087114644,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,106.42031694905519,105.4157616512,2.0621946984912003,0,0,0,0,0,0,0,0.11264894331600001,1.5039429095600001,2.4962017808E-2,-2.69919327132,""]
[29073,11412,"Vrijdragende Vloeren; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",1000,8.4649611899378598,8.2675313376005999,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,71.215130160439216,70.480131820800011,1.3996545607512001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0544924418600001,1.6047011448000002E-2,-1.7351956744199999,""]
[29078,11422,"Vrijdragende Vloeren; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,13.362774861025443,13.072136155551199,0.24374120573471761,0,0,0,0,0,0,0,1.3314547500618003E-2,0.22108762957008005,5.3373708093887992E-3,-0.19284204814055997,114.3976575930552,113.39310229520001,2.0621946984912003,0,0,0,0,0,0,0,0.11264894331600001,1.5039429095600001,2.4962017808E-2,-2.69919327132,""]
[29081,11436,"Vrijdragende Vloeren; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37; incl. wapening",1000,8.83412846578406,8.6366986134468,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,76.634387406439203,75.899389066799998,1.3996545607512001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0544924418600001,1.6047011448000002E-2,-1.7351956744199999,""]
[29086,11448,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KK200",100,6.1670760766381605,5.8855919103780003,0.32013295774959999,0,0,0,0,0,0,0,0.343505736708,1.7543436602560001E-2,0,-0.39969796479999997,77.510673499999996,72.826607199999998,2.7518438999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.9078563000000002,0,0,-0.97563390000000005,""]
[29089,11449,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KL200",100,4.6485954699875984,4.2309260421099992,0.2330817837252,0,0,0,0,0,0,0,0.26529642459799996,9.3340607984400012E-2,0,-0.17404938843000001,59.199621499999999,53.284938599999997,2.0066487999999998,0,0,0,0,0,0,0,2.2461617999999999,1.6618723,0,0,""]
[29092,11450,"Vrijdragende Vloeren; VBI  IPV KS200",100,5.978332378873521,5.4970717219340006,0.32083654961079999,0,0,0,0,0,0,0,0.34380321951199994,5.1445634996720009E-2,0,-0.23482474718000002,76.088532700000002,69.652692900000005,2.7575987999999998,0,0,0,0,0,0,0,2.9103732999999998,0.76786770000000004,0,0,""]
[29095,11451,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV K200",100,5.1069393940119188,4.7986198469479993,0.25552476420320003,0,0,0,0,0,0,0,0.28405707430040006,3.0912594820319998E-2,0,-0.26217488625999996,64.460671099999999,59.515139099999999,2.1977210999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.4048873999999998,0.34292349999999999,0,0,""]
[29098,11452,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV K260",100,6.1340809989196003,5.8729561573620011,0.31583148453960003,0,0,0,0,0,0,0,0.34275269388880003,1.7883531199199998E-2,0,-0.41534286806999998,76.898112600000005,72.389219600000004,2.7173642999999998,0,0,0,0,0,0,0,2.9014852000000002,0,0,-1.1099565,""]
[29101,11453,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KVU32",100,6.9168677399084011,6.8080405048960007,0.35418269547600001,0,0,0,0,0,0,0,0.38176606683600001,2.3313771110399999E-2,0,-0.65043529840999992,85.802294000000003,82.6427604,3.0491030000000001,0,0,0,0,0,0,0,3.2315600999999998,0,0,-3.1211294999999999,""]
[29104,11454,"Vrijdragende Vloeren; VBI IPV KVU40",100,7.6917143999062629,7.8222828631740464,0.39033609245072615,0,0,0,0,0,0,0,0.4141652967533816,3.0243693019720332E-2,0,-0.96531354549161075,94.324583675136651,93.358501821056777,3.359582961637924,0,0,0,0,0,0,0,3.505621278917916,0,0,-5.899122386475967,""]
[29107,11455,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV A150",100,3.4142813911823602,3.262109977942,0.22096705445679998,0,0,0,0,0,0,0,0.20961391718399999,7.5821129605599998E-3,0,-0.28599167136100001,42.901498199999999,41.6527812,1.8998743,0,0,0,0,0,0,0,1.7734510000000001,0,0,-2.4246083,""]
[29110,11456,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV A200",100,3.9032691780565991,3.7200108473079996,0.252942015124,0,0,0,0,0,0,0,0.24075220365599997,8.4972107256000001E-3,0,-0.31893309875699999,49.060234199999996,47.550877499999999,2.1754006000000001,0,0,0,0,0,0,0,2.0368984000000001,0,0,-2.7029423000000001,""]
[29113,11457,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV A260",100,5.0914316347035999,5.1038121077200014,0.31411064302520003,0,0,0,0,0,0,0,0.30021831842919999,1.6011430899199999E-2,0,-0.64272086537000006,62.822204499999998,63.051849199999999,2.7024313000000002,0,0,0,0,0,0,0,2.5400149000000001,0,0,-5.4720909000000004,""]
[29116,11458,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AK320",100,7.6882569835324022,7.6102354408800013,0.48057735670039997,0,0,0,0,0,0,0,0.45825546709799997,2.2274818044E-2,0,-0.88308609919000003,95.333905699999988,94.835342199999999,4.1338067000000001,0,0,0,0,0,0,0,3.8770975999999999,0,0,-7.5123407999999996,""]
[29119,11459,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AL200",100,4.9026904043467603,4.6613961328940006,0.31905874149240004,0,0,0,0,0,0,0,0.30146470333760006,1.042628216976E-2,0,-0.38965545554699998,61.747133000000005,59.755509500000002,2.7423611999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.5505601000000002,0,0,-3.3012977999999999,""]
[29122,11460,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AL260",100,6.464322769648601,6.1358221887919999,0.4200546797684,0,0,0,0,0,0,0,0.40109433613840006,1.36012329808E-2,0,-0.50624966803100002,81.318978999999999,78.599785199999999,3.6135983999999999,0,0,0,0,0,0,0,3.3934825000000002,0,0,-4.2878870999999998,""]
[29125,11461,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AL320",100,8.8715425675002013,8.2395594910000014,0.5891527882916,0,0,0,0,0,0,0,0.55740441529399998,1.50594942296E-2,0,-0.52963362131500002,112.58856949999999,107.27545259999999,5.0644042000000002,0,0,0,0,0,0,0,4.7159532000000004,0,0,-4.4672404999999999,""]
[29128,11462,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AVU32",100,5.8902408234212,6.0899908598739998,0.35177000263320002,0,0,0,0,0,0,0,0.33700905269120002,2.21554740728E-2,0,-0.91068456585000002,71.819836800000004,73.706999800000006,3.0270459999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.8512852,0,0,-7.7654942,""]
[29131,11463,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV AVU40",100,6.7585005404627996,7.1570231512099998,0.39617653425320004,0,0,0,0,0,0,0,0.36978040935119993,2.85980627584E-2,0,-1.1930776171099999,81.978629199999986,85.631352399999997,3.4018356000000001,0,0,0,0,0,0,0,3.1285492000000001,0,0,-10.183108000000001,""]
[29134,11464,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV M090",100,3.0801207945759197,3.0642751867700002,0.19271034784759999,0,0,0,0,0,0,0,0.18002593128000002,9.1752063243199997E-3,0,-0.36606587764600002,38.250658739999999,38.188102839999999,1.6548391,0,0,0,0,0,0,0,1.5231201000000001,0,0,-3.1154033000000001,""]
[29137,11465,"Vrijdragende Vloeren; VBI PV M200",100,6.3910409161668005,6.2776836419839999,0.40447398538280011,0,0,0,0,0,0,0,0.37903668081480008,1.7480639295200003E-2,0,-0.68763403131,79.69170680000002,78.857243800000006,3.4741778000000001,0,0,0,0,0,0,0,3.2068623999999999,0,0,-5.8465771999999996,""]
[29140,78,"Vrijdragende Vloeren; Staalplaatbetonvloer; SBV46",1000,2.5930832564963961,3.4652631223756005,0.21779807298313353,0,0,0,0,0,0,0,4.355961459662671E-3,9.6824828022000001E-2,0,-1.1911587283439999,28.707411933987554,45.838979466800005,1.8427004580270001,0,0,0,0,0,0,0,3.6854009160539998E-2,0.75251799999999991,0,-19.763639999999999,""]
[29145,78,"Vrijdragende Vloeren; Staalplaatbetonvloer; SBV210",1000,3.599536792964769,5.3245259641080009,0.26677658700326401,0,0,0,0,0,0,0,5.3355317400652809E-3,0.12051422716944001,0,-2.117615517056,40.48366635537537,72.413775360160002,2.257087642368,0,0,0,0,0,0,0,4.5141752847360002E-2,0.90302159999999987,0,-35.135359999999999,""]
[29150,1177,"Vrijdragende Vloeren; Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm; Prefab beton C45/55",1000,9.8601098907372684,8.3570617200025765,1.5109142107980069,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3500928086493964E-3,5.5343311712823754E-3,-1.0050278425948217E-2,100.75520401468899,88.414715290779824,12.783227464517553,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11947673412413423,3.5168195888151017E-2,-0.35843020237240264,""]
[29153,1177,"Vrijdragende Vloeren; Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm; Prefab beton C45/55",1000,11.559178763932536,10.017807416565697,1.5958450383010097,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.5318894361143264E-2,6.8018865104031712E-3,-4.5956683083429824E-2,111.09483763117133,98.714599258885997,13.501792475662141,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.29078351129353502,4.1579941797342E-2,-0.87235053388060502,""]
[29156,1177,"Vrijdragende Vloeren; Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm; Prefab beton C45/55",1000,16.080398307406814,13.926672574017044,2.227564701652438,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0821964006400916E-2,9.4488877629346196E-3,-6.2465892019202787E-2,154.84937517288319,137.537246858076,18.846514295549344,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3980535697955408,5.7828298439967903E-2,-1.1941607093866222,""]
[29159,93,"Interne trappen; Steektrap;verdiepinghoog; beton; prefab; AB-FAB",75,42.060317325288182,39.838106360000005,4.27254646,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.50351893999999997,0,-2.5538699999999999,416.00013169153999,419,36.5,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-39.5,""]
[29165,94,"Interne trappen; Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw",75,5.574236154089327,8.2443299257769951,0.30397746307230267,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9740712347599709,0,16.976505139445131,62.698719026539443,2.5718290467914073,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-48.29404293388572,0,""]
[29172,96,"Interne trappen; Staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",75,34.984464893503628,40.386273962448378,0.74479562920247355,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.89335617412822399,-2.5731800016343285,-2.6800685223846727,479.98727455287411,565.56776636230495,6.3014113406512475,0,0,0,0,0,0,0,0,-12.504228187524157,-41.864990399985423,-37.512684562572467,""]
[29178,97,"Centrale trappen; Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes",1000,62.645648136332589,51.003722643600675,10.807151308255381,0,0,0,0,0,0,0,7.0649109653139419E-2,1.1677981703942169,0.63556154045252788,-1.0392346360233511,767.08414069570881,669.66670579261233,91.434889174760826,0,0,0,0,0,0,0,0.59773323489010566,7.9055849943438616,12.025303751270082,-14.546076252168417,""]
[29184,99,"Centrale trappen; Gecoat staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",150,98.988545095926014,117.88487199656252,2.2009068427769285,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.1178405598505421,-8.6258715040112595,-9.3535216795516263,1311.0857438985956,1589.5812549503744,18.620973049536001,0,0,0,0,0,0,0,0,-39.193727950382716,-140.34157229978371,-117.58118385114815,""]
[29190,100,"Centrale trappen; Meranti; onbeschilderd; duurzame bosbouw",75,3.4357262756369704,13.399511644559041,1.100453421388464,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.064238790310535,0,-70.057588829113612,100.59372514048002,9.3104865247680006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-179.96180049436163,0,""]
[29196,101,"Centrale trappen; Europees naaldhout; geschilderd; standaard bosbouw",75,10.346714973101085,18.935491174983767,1.1462046942254862,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.7349808961081656,0,-1.477826315715971,146.61060566788188,9.6975693407790846,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-157.78600132437694,0,""]
[29203,583,"Interne trappen; Europees loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",75,4.5285962849372119,9.0189627884591701,0.46654000422347947,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.9569065077454368,0,-10.391059820121946,66.302328992065839,3.9472042506872849,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-80.64059306287507,0,""]
[29210,584,"Interne trappen; Tropisch loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",75,11.437407314453562,14.728733416650522,0.51820732205985021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8095334242568093,0,54.946772185713826,112.01938406854921,4.3843403049143568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-61.456952187749742,0,""]
[29217,1099,"Interne trappen; Naaldhout; twee kwarten; geschilderd; stootbord; duurz. bosbeheer",75,18.982154889190571,18.773700860000002,0.27909714000000002,0,0,0,0,0,0,0,1.8611057019999998E-7,0.43826999999999999,0,-0.50891329691999987,121.18700135700001,126.4,1.9670000000000001,0,0,0,0,0,0,0,1.3570000000000001E-6,0,0,-7.18,""]
[29224,317,"Isolatielagen; Glaswol MWA 2012; platen;",100,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,4.2080278746187494,4.0879122374999994,6.7409607037499999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2706030081250001E-2,0,""]
[29226,318,"Isolatielagen; Steenwol MWA 2012; platen;",100,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,7.5970989003000007,7.2193332993600006,0.15099751976399997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.22676808117599997,0,""]
[29228,320,"Isolatielagen; Vlaswol",75,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,5.2591336856603998,7.1182305830999999,0.10246260269699999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9615595001366,0,""]
[29230,322,"Isolatielagen; EPS",75,1.3051409575521087,1.0521797813926717,6.358050541850963E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6199802312099389E-4,0.24355513352510208,2.2859940693629819E-3,17.824293329814566,12.623744464695001,5.3792866415925004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3356603550631252E-2,5.0933295845011131,4.0069810651893752E-2,""]
[29232,323,"Isolatielagen; XPS",75,3.2377971534353902,2.8333128667443601,1.0166506881455926E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2184329292009876E-3,0.38944404809276972,3.6552987876029629E-3,50.672127860479122,42.356463259110001,8.6014658579849995E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1357175602262503E-2,8.1442212403802241,6.4071526806787502E-2,""]
[29234,324,"Isolatielagen; PUR (lucht)",75,1.8183749815862387,1.5154366290131251,9.3697586932540503E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2935685938798594,0,23.625564548121901,17.989035778350001,7.9273697876100002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5572550718958,0,""]
[29236,326,"Isolatielagen; Fenolschuim",75,1.6618885633157205,1.4022271182530519,8.031221737074901E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25163022332559382,0,14.672996797750201,9.8416864236600006,6.7948883893799994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7633614901964005,0,""]
[29238,11266,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 032",75,0.7073344541377401,0.65920037650000007,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,6.8085486090000007,6.4198381930000004,0.289859229,0,0,0,0,0,0,0,7.4531632E-2,2.4319555E-2,0,0,""]
[29240,11267,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 035",75,0.52085124728478815,0.48666050627540008,2.522581452188E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.4616998358600014E-3,2.5032266516479998E-3,0,0,5.0584803059999999,4.7823612820000001,0.206099434,0,0,0,0,0,0,0,5.2793238999999999E-2,1.7226351000000001E-2,0,0,""]
[29242,11268,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 037",75,0.40762930366377603,0.38190416042300002,1.9001449474080001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8462740668600004E-3,1.8774196998360001E-3,0,0,3.9959388370000002,3.788178872,0.15524527299999999,0,0,0,0,0,0,0,3.9594929000000001E-2,1.2919763000000001E-2,0,0,""]
[29244,11269,"Isolatielagen; Knauf Insulation Supafil Cavity XL",75,0.70841981952774025,0.66028574189000022,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,6.8180573760000005,6.4293469600000002,0.289859229,0,0,0,0,0,0,0,7.4531632E-2,2.4319555E-2,0,0,""]
[29246,11279,"Isolatielagen; IsoBouw IsoFort",75,1.06414386968484,0.81935891439559994,6.2928236735E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8982613687800006E-3,0.25118173410400002,0,-1.8587863857040001E-2,14.429272644999999,9.4794676429999996,5.1413491999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8189845000000002E-2,4.8502016650000002,0,0,""]
[29248,11285,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc",75,1.0570596332189799,0.81398712258759998,6.2487988260600006E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8569978321199997E-3,0.24942453583200003,0,-1.8457821858799999E-2,14.332358120999999,9.4171805929999994,5.1053817000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7852722E-2,4.8162709890000004,0,0,""]
[29250,11286,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc HR",75,0.85449764901464009,0.66003964188840003,4.9990391085800003E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.6855968256999999E-3,0.19953962861300001,0,-1.4766257421039999E-2,11.564867017000001,7.6327249940000002,4.0843053999999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8282178E-2,3.8530167909999999,0,0,""]
[29252,11293,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono Silver",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,6.6996932079999993,6.3186101389999996,0.30627114,0,0,0,0,0,0,0,8.0668000000000004E-2,0,0,-5.856071E-3,""]
[29254,11294,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono",75,0.7383361209661361,0.69147876863040014,3.7844564851199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0450285713439998E-2,3.8976596000000002E-8,0,-1.4375372054999998E-3,6.5200129460000005,6.0980995480000004,0.33908590500000002,0,0,0,0,0,0,0,8.9311000000000001E-2,0,0,-6.4835070000000003E-3,""]
[29256,11295,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Duo",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,6.6996932079999993,6.3186101389999996,0.30627114,0,0,0,0,0,0,0,8.0668000000000004E-2,0,0,-5.856071E-3,""]
[29258,11303,"Isolatielagen; Isotras Kozijnblok 1.000x290x350",75,0.99513222865922379,0.83823911617999991,4.6574311013680009E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.4737130313759997E-3,0.20309169267999999,0,-5.4329724333520006E-2,12.925505063999999,8.9687733529999996,3.4486095000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.5721227999999999E-2,3.896524388,0,0,""]
[29260,11304,"Isolatielagen; Isotras Randblokken 1.000x100x348",75,0.69112449024409595,0.57876410295000003,3.3241715146840002E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.3945020857959998E-3,0.14291571095000002,0,-3.6273997256384007E-2,8.9584024519999996,6.1939776020000004,2.4613914000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7730167000000002E-2,2.7220807690000002,0,0,""]
[29262,11305,"Isolatielagen; Isotras Spouwblok 455 1.000x455x400",75,1.7792627469180602,1.5009145263300001,8.2740371747999988E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.2223331121399996E-3,0.36186120972000002,0,-9.8009359418880004E-2,23.122315861999997,16.060107469999998,6.1265350000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6073462000000003E-2,6.9548695800000004,0,0,""]
[29264,11318,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032 Premium",75,0.77356882278494843,0.7208234547215,3.8867917366369603E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0002526088112801E-2,3.8749246089659997E-3,0,0,7.4080501447999989,6.9821039879999995,0.31755784500000001,0,0,0,0,0,0,0,8.1722416000000006E-2,2.6665895799999999E-2,0,0,""]
[29266,11319,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032B",75,0.77179342856889399,0.71907059921812,3.8851430077180005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.9981643625012013E-3,3.8732349110927994E-3,0,0,7.3985240865999993,6.9727598979999996,0.31742314099999996,0,0,0,0,0,0,0,8.1686779799999998E-2,2.6654267799999999E-2,0,0,""]
[29268,11320,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 035",75,0.54721437636040182,0.51128330428851987,2.6505223966779998E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7939201053611991E-3,2.6319279997407997E-3,0,0,5.2909418305999996,5.0007698459999999,0.216552416,0,0,0,0,0,0,0,5.5507543799999996E-2,1.8112024800000001E-2,0,0,""]
[29270,11324,"Isolatielagen; IsoBouw Polyfort Pro",75,1.3190092268297791,1.094788311181,5.9155170288432007E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.542985235972E-3,0.23103500825710002,0,-1.8272594873136001E-2,14.980659445000001,10.424496587,4.8330826E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5287171000000001E-2,4.4625448609999996,0,0,""]
[29272,11328,"Isolatielagen; IsoBouw SlimFort",75,1.5381479462198482,1.3097240260520004,1.0977737155159999E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6199040306079982E-3,0.33589094118200002,0,-0.12706466219992002,20.369951621999995,15.478439767999999,8.9690099999999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.042615499999999E-2,6.4524835989999998,0,-1.721088,""]
[29274,102,"Platte daken; Staalframe element",1000,1.4564842932306381,3.2697627686867006,2.2926112945593002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1478401871999977E-3,-0.38949176061285495,-1.455860667976,12.675850049319607,42.983530674370009,0.193968469266,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3460890943164001,-24.155560000000001,""]
[29276,104,"Platte daken; Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",1000,2.4133982767565429,3.4074291089634485,0.10723154320216147,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0572114206994742E-3,-1.0930335297262688,-6.1716342620984233E-3,9.0790659070115893,26.051472897641105,0.90724224997558611,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.8794608219402999E-2,-17.764470807727488,-8.6383824658208999E-2,""]
[29278,106,"Platte daken; Kanaalplaatvloer; prefab beton;150mm; AB-FAB",1000,3.0531127648881693,2.6467517999999997,0.36599171599999997,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,4.9984483599999997E-2,0,-9.6308000000000001E-3,33.358131691540002,30.4,3.13,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.17199999999999999,""]
[29280,110,"Platte daken; Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,26.476092867000002,27.586897194000002,1.0250880072000002,0,0,0,0,0,0,0,0.38322238140000003,0,0,-2.5191147156000002,""]
[29282,111,"Hellende daken; Staalframe element",1000,1.4564842932306381,3.2697627686867006,2.2926112945593002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1478401871999977E-3,-0.38949176061285495,-1.455860667976,12.675850049319607,42.983530674370009,0.193968469266,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3460890943164001,-24.155560000000001,""]
[29284,113,"Hellende daken; Europees naaldhouten balken met europees naaldhout delenn; duurzame bosbouw",75,0.9369391371092638,1.2353126205882992,5.7217710810303773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.485763803838509E-3,-0.34964813907398523,-4.4572914115155278E-3,7.7966377842467116,12.700610103798864,0.48409566013730609,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0796105936235498E-2,-5.3048835559445173,-6.2388317808706503E-2,""]
[29286,116,"Hellende daken; Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",1000,2.3696936929323007,2.4787629773448003,0.11750028240720002,0,0,0,0,0,0,0,4.5294988574700004E-2,1.0796100000000001E-6,0,-0.27186563500439997,26.476092867000002,27.586897194000002,1.0250880072000002,0,0,0,0,0,0,0,0.38322238140000003,0,0,-2.5191147156000002,""]
[29288,317,"Isolatielagen; Glaswol MWA 2012; platen;",100,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,4.2080278746187494,4.0879122374999994,6.7409607037499999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2706030081250001E-2,0,""]
[29290,318,"Isolatielagen; Steenwol MWA 2012; platen;",100,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,7.5970989003000007,7.2193332993600006,0.15099751976399997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.22676808117599997,0,""]
[29292,320,"Isolatielagen; Vlaswol",75,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,5.2591336856603998,7.1182305830999999,0.10246260269699999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9615595001366,0,""]
[29294,322,"Isolatielagen; EPS",75,1.3051409575521087,1.0521797813926717,6.358050541850963E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6199802312099389E-4,0.24355513352510208,2.2859940693629819E-3,17.824293329814566,12.623744464695001,5.3792866415925004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3356603550631252E-2,5.0933295845011131,4.0069810651893752E-2,""]
[29296,323,"Isolatielagen; XPS",75,3.2377971534353902,2.8333128667443601,1.0166506881455926E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2184329292009876E-3,0.38944404809276972,3.6552987876029629E-3,50.672127860479122,42.356463259110001,8.6014658579849995E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1357175602262503E-2,8.1442212403802241,6.4071526806787502E-2,""]
[29298,324,"Isolatielagen; PUR (lucht)",75,1.8183749815862387,1.5154366290131251,9.3697586932540503E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2935685938798594,0,23.625564548121901,17.989035778350001,7.9273697876100002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5572550718958,0,""]
[29300,326,"Isolatielagen; Fenolschuim",75,1.6618885633157205,1.4022271182530519,8.031221737074901E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25163022332559382,0,14.672996797750201,9.8416864236600006,6.7948883893799994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7633614901964005,0,""]
[29302,855,"Platte daken; Kanaalplaat; prefab beton; AB-FAB",1000,3.7450125448881701,3.3346176359999999,0.42833890600000002,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,5.1936437599999996E-2,0,-6.9895999999999986E-2,40.040131691539997,37.6,3.66,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-1.22,""]
[29304,857,"Platte daken; Breedplaat; excl. druklaag; 60mm; prefab beton; AB-FAB",1000,2.6056250374399998,2.625618148,0.22036873679999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5386152640000001E-2,0,-0.27574799999999999,25.659999999999997,27.9,1.88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.12,""]
[29315,1013,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",1000,2.5505924605939998,2.068209324128,0.30650132197000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17588181449599999,0,0,24.133929999999999,20.7545,2.6265000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75292999999999999,0,0,""]
[29317,1014,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",1000,3.0003697996399996,2.4328602636799999,0.36058975420000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20691978176,0,0,28.386800000000001,24.411000000000001,3.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0.88580000000000003,0,0,""]
[29319,1016,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,36.902840000000005,31.734300000000001,4.0170000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,1.15154,0,0,""]
[29321,1018,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",1000,4.8004062794239992,3.8923910218879998,0.57694360672,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33107165081600004,0,0,45.418880000000001,39.057600000000001,4.944,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4172800000000001,0,0,""]
[29323,1020,"Platte daken; VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",1000,6.0007395992799992,4.8657205273599997,0.72117950840000011,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41383956352000001,0,0,56.773600000000002,48.822000000000003,6.18,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7716000000000001,0,0,""]
[29325,1022,"Platte daken; VBI Leidingvloer 200 Groen",1000,3.9006455395319999,3.1628831427840001,0.46876668046000008,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26899571628800001,0,0,36.902840000000005,31.734300000000001,4.0170000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,1.15154,0,0,""]
[29327,1024,"Platte daken; VBI Leidingvloer 260 Groen",1000,4.7974638722852001,3.8900580343960001,0.57655733962200006,0,0,0,0,0,0,0,0,0.33084849826720003,0,0,45.394159999999999,39.036999999999999,4.9409099999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,1.41625,0,0,""]
[29329,1026,"Platte daken; VBI Leidingvloer 320 Groen",1000,7.4897963486119989,6.0731596326399995,0.90009061510800004,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51654610086399999,0,0,70.858850000000004,60.934800000000003,7.7126400000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2114099999999999,0,0,""]
[29331,1098,"Hellende daken; Dakelement; hout; zelfdr; prefab; incl.isolatie;beplating; duurz. bosb",75,1.6854726977975605,2.3218115040000002,0.1025748532,0,0,0,0,0,0,0,1.6941699436E-4,1.5678389999999997E-2,0,-0.75476146639679997,8.4079619999999995,18.559999999999999,0.87649999999999995,0,0,0,0,0,0,0,1.462E-3,0,0,-11.03,""]
[29334,1186,"Hellende daken; Dak elementen; houten ribben; PIR; spaanplaat; duurzame bosbouw",75,3.4069252210879406,4.0916976846490769,8.9991245887703145E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.77476370944883954,0,30.752650306844647,42.748663265369025,0.76137914236060633,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-12.757392100884987,0,""]
[29337,1187,"Hellende daken; Dak elementen; houten ribben; steenwol; multiplex; duurzame bosbouw",75,4.1381610273556895,4.8835429752748576,0.12815749241388635,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.87353944033305408,0,25.950852718613575,39.445180531357515,1.0842881515712417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-14.578615964315182,0,""]
[29340,1188,"Hellende daken; Dak elementen; houten ribben; steenwol; spaanplaat; duurzame bosbouw",75,2.4068384759527213,3.0295486196410732,0.11627759752389728,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.73898774121224964,0,15.44948500040649,26.852038423733511,0.9837772174970415,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-12.386330640824061,0,""]
[29343,1189,"Hellende daken; Dak elementen; massief PIR; multiplex; duurzame bosbouw",75,7.2740145691165186,6.9844315688123748,8.0845811014504776E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20873718928963905,0,75.199928127250061,69.010519732499816,0.68400335662074008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5054050381295143,0,""]
[29346,1190,"Hellende daken; Dak elementen; massief PIR; spaanplaat en OSB; duurzame bosbouw",75,4.5603510482824179,4.2602431614405303,6.0135071656765175E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.23997281518512334,0,52.812877975640404,46.683554968971691,0.5087782576202543,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.620544749048455,0,""]
[29349,1197,"Hellende daken; Renovatie dakelement; houten ribben; PIR; spaanplaat ; duurzame bosbouw",75,2.5450412611989819,3.2422284446246534,8.4739081831076382E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.78192626525674847,0,20.557829299819453,32.665013278049031,0.7169427294014864,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-12.824126707631066,0,""]
[29352,1198,"Hellende daken; Renovatie dakelement; houten ribben; steenwol; multiplex; duurzame bosbouw",75,3.3991291533452372,4.1026664709565237,0.1027907905356307,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.80632810814691691,0,19.434959372111255,31.894827213097035,0.86967085707701552,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-13.329538698062793,0,""]
[29355,1199,"Hellende daken; Renovatie dakelement; houten ribben steenwol; spaanplaat; duurzame bosbouw",75,1.6678066019422686,2.2486721153227394,9.0910895645641601E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.67177640902611246,0,8.9335916539041769,19.301685105473034,0.76915992300281555,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.137253374571673,0,""]
[29358,1200,"Hellende daken; Renovatie dakelement; massief PIR; multiplex; duurzame bosbouw",75,4.9902715563645152,5.0811564753536977,6.9078094698550599E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15996301368773139,0,45.527985603615143,46.417635884852444,0.5844415196020083,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4740918008393114,0,""]
[29361,1201,"Hellende daken; Renovatie dakelement; massief PIR; spaanplaat en OSB; duurzame bosbouw",75,3.2016684963899129,3.1279149412798413,5.3134025240933636E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0619529869137804E-2,0,35.159950145096481,33.242219008958443,0.44954526597610833,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4681858701619288,0,""]
[29364,1202,"Hellende daken; Renovatie dakelement; Cellenbeton",75,5.575188549904456,4.9952731175627285,0.38884498577004312,0,0,0,0,0,0,0,0,4.5089309994490135E-3,0.17303472257388819,1.3526792998347038E-2,64.025478068199376,57.127315889553003,3.2898584618581501,0,0,0,0,0,0,0,0,4.6028617208437504E-2,3.4241892479544749,0.13808585162531251,""]
[29366,2075,"Platte daken; Houten platdakelement; HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer",75,0.60351718039999991,2.1725614580000001,4.5545269399999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5156649800000004E-2,0,0,-1.6597461968,-10.421000000000001,11.4,0.39100000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0.38800000000000001,0,0,-22.6,""]
[29368,11266,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 032",75,0.7073344541377401,0.65920037650000007,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,6.8085486090000007,6.4198381930000004,0.289859229,0,0,0,0,0,0,0,7.4531632E-2,2.4319555E-2,0,0,""]
[29370,11267,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 035",75,0.52085124728478815,0.48666050627540008,2.522581452188E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.4616998358600014E-3,2.5032266516479998E-3,0,0,5.0584803059999999,4.7823612820000001,0.206099434,0,0,0,0,0,0,0,5.2793238999999999E-2,1.7226351000000001E-2,0,0,""]
[29372,11268,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 037",75,0.40762930366377603,0.38190416042300002,1.9001449474080001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8462740668600004E-3,1.8774196998360001E-3,0,0,3.9959388370000002,3.788178872,0.15524527299999999,0,0,0,0,0,0,0,3.9594929000000001E-2,1.2919763000000001E-2,0,0,""]
[29374,11269,"Isolatielagen; Knauf Insulation Supafil Cavity XL",75,0.70841981952774025,0.66028574189000022,3.5477710382519997E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1223987140799968E-3,3.5339685411400006E-3,0,0,6.8180573760000005,6.4293469600000002,0.289859229,0,0,0,0,0,0,0,7.4531632E-2,2.4319555E-2,0,0,""]
[29376,11279,"Isolatielagen; IsoBouw IsoFort",75,1.06414386968484,0.81935891439559994,6.2928236735E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8982613687800006E-3,0.25118173410400002,0,-1.8587863857040001E-2,14.429272644999999,9.4794676429999996,5.1413491999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8189845000000002E-2,4.8502016650000002,0,0,""]
[29378,11285,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc",75,1.0570596332189799,0.81398712258759998,6.2487988260600006E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8569978321199997E-3,0.24942453583200003,0,-1.8457821858799999E-2,14.332358120999999,9.4171805929999994,5.1053817000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7852722E-2,4.8162709890000004,0,0,""]
[29380,11286,"Isolatielagen; IsoBouw Polystuc HR",75,0.85449764901464009,0.66003964188840003,4.9990391085800003E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.6855968256999999E-3,0.19953962861300001,0,-1.4766257421039999E-2,11.564867017000001,7.6327249940000002,4.0843053999999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8282178E-2,3.8530167909999999,0,0,""]
[29382,11293,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono Silver",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,6.6996932079999993,6.3186101389999996,0.30627114,0,0,0,0,0,0,0,8.0668000000000004E-2,0,0,-5.856071E-3,""]
[29384,11294,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Mono",75,0.7383361209661361,0.69147876863040014,3.7844564851199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0450285713439998E-2,3.8976596000000002E-8,0,-1.4375372054999998E-3,6.5200129460000005,6.0980995480000004,0.33908590500000002,0,0,0,0,0,0,0,8.9311000000000001E-2,0,0,-6.4835070000000003E-3,""]
[29386,11295,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockFit Duo",75,0.78217825109476402,0.7398554847662,3.4182184010000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4389677127200006E-3,3.5204644000000002E-8,0,-1.2984205988000003E-3,6.6996932079999993,6.3186101389999996,0.30627114,0,0,0,0,0,0,0,8.0668000000000004E-2,0,0,-5.856071E-3,""]
[29388,11303,"Isolatielagen; Isotras Kozijnblok 1.000x290x350",75,0.99513222865922379,0.83823911617999991,4.6574311013680009E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.4737130313759997E-3,0.20309169267999999,0,-5.4329724333520006E-2,12.925505063999999,8.9687733529999996,3.4486095000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.5721227999999999E-2,3.896524388,0,0,""]
[29390,11304,"Isolatielagen; Isotras Randblokken 1.000x100x348",75,0.69112449024409595,0.57876410295000003,3.3241715146840002E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.3945020857959998E-3,0.14291571095000002,0,-3.6273997256384007E-2,8.9584024519999996,6.1939776020000004,2.4613914000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7730167000000002E-2,2.7220807690000002,0,0,""]
[29392,11305,"Isolatielagen; Isotras Spouwblok 455 1.000x455x400",75,1.7792627469180602,1.5009145263300001,8.2740371747999988E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.2223331121399996E-3,0.36186120972000002,0,-9.8009359418880004E-2,23.122315861999997,16.060107469999998,6.1265350000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6073462000000003E-2,6.9548695800000004,0,0,""]
[29394,11318,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032 Premium",75,0.77356882278494843,0.7208234547215,3.8867917366369603E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0002526088112801E-2,3.8749246089659997E-3,0,0,7.4080501447999989,6.9821039879999995,0.31755784500000001,0,0,0,0,0,0,0,8.1722416000000006E-2,2.6665895799999999E-2,0,0,""]
[29396,11319,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 032B",75,0.77179342856889399,0.71907059921812,3.8851430077180005E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.9981643625012013E-3,3.8732349110927994E-3,0,0,7.3985240865999993,6.9727598979999996,0.31742314099999996,0,0,0,0,0,0,0,8.1686779799999998E-2,2.6654267799999999E-2,0,0,""]
[29398,11320,"Isolatielagen; Knauf Insulation Cavitec 035",75,0.54721437636040182,0.51128330428851987,2.6505223966779998E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7939201053611991E-3,2.6319279997407997E-3,0,0,5.2909418305999996,5.0007698459999999,0.216552416,0,0,0,0,0,0,0,5.5507543799999996E-2,1.8112024800000001E-2,0,0,""]
[29400,11324,"Isolatielagen; IsoBouw Polyfort Pro",75,1.3190092268297791,1.094788311181,5.9155170288432007E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.542985235972E-3,0.23103500825710002,0,-1.8272594873136001E-2,14.980659445000001,10.424496587,4.8330826E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5287171000000001E-2,4.4625448609999996,0,0,""]
[29402,11328,"Isolatielagen; IsoBouw SlimFort",75,1.5381479462198482,1.3097240260520004,1.0977737155159999E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6199040306079982E-3,0.33589094118200002,0,-0.12706466219992002,20.369951621999995,15.478439767999999,8.9690099999999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.042615499999999E-2,6.4524835989999998,0,-1.721088,""]
[29404,11374,"Platte daken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,4.0433982494536398,3.0824825570119998,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80374488391199994,0.34550121693480002,0,-0.32691560996000002,38.297287842999999,36.808967799999998,1.331706343,0,0,0,0,0,0,0,6.5667400000000002,0,0,-6.4101262999999999,""]
[29406,11375,"Platte daken; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortelC20/25;CEMIII; incl. wapening",1000,3.6271530021288401,2.75422955271,0.12739251363123999,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,34.430256622999998,32.735198480000001,1.226399343,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157999999996,0,0,-5.4716570000000004,""]
[29408,11376,"Platte daken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.02287447031404,3.0653893028220001,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80052752392199988,0.34538882689520001,0,-0.32701638488000001,38.272510132999997,36.812394189999999,1.331706343,0,0,0,0,0,0,0,6.5404536000000002,0,0,-6.4120439999999999,""]
[29410,11377,"Platte daken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,4.2865561994220407,3.3290710219000004,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.80052752895199986,0.34538882689520001,0,-0.32701637987999999,41.423845503000003,39.963729360000002,1.331706343,0,0,0,0,0,0,0,6.5404536999999996,0,0,-6.4120438999999996,""]
[29412,11378,"Platte daken; Betonhuis; beton;in het werk gestort; C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.2734135282544408,3.3176436270800003,0.13858520155484003,0,0,0,0,0,0,0,0.79891884592000006,0.34533262353960004,0,-0.32706676984000005,41.455964952999999,40.009951010000002,1.331706343,0,0,0,0,0,0,0,6.5273104000000002,0,0,-6.4130028000000001,""]
[29414,11379,"Platte daken; Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37;CEMIII; incl. wapening",1000,3.6271530021288401,2.75422955271,0.12739251363123999,0,0,0,0,0,0,0,0.72707286461200005,0.29747662005559999,0,-0.27901854888000005,34.430256622999998,32.735198480000001,1.226399343,0,0,0,0,0,0,0,5.9403157999999996,0,0,-5.4716570000000004,""]
[29416,11415,"Platte daken; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",1000,8.4649611899378598,8.2675313376005999,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,71.215130160439216,70.480131820800011,1.3996545607512001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0544924418600001,1.6047011448000002E-2,-1.7351956744199999,""]
[29418,11424,"Platte daken; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,10.027348191330283,9.8089600856935988,0.18298801817262719,0,0,0,0,0,0,0,9.9960280627740018E-3,0.16603256739966002,4.0030281070416E-3,-0.14463153610541998,85.864275737510397,85.1074063736,1.5481868148864002,0,0,0,0,0,0,0,8.4572306988000001E-2,1.1297836821699998,1.8721513356000002E-2,-2.0243949534899999,""]
[29420,11438,"Platte daken; Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening",1000,8.83412846578406,8.6366986134468,0.16543224095144762,0,0,0,0,0,0,0,0,0.15253633252728002,3.4311669488928001E-3,-0.12396988809035998,76.634387406439203,75.899389066799998,1.3996545607512001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0544924418600001,1.6047011448000002E-2,-1.7351956744199999,""]
[29422,145,"Consoles; Beton; prefab; wapening:120kg/m3",1000,5.6086349553033861,5.0125242256493046,0.75040293959054827,0,0,0,0,0,0,0,4.7644631085114186E-3,3.6799422003235299E-2,9.3292773411890521E-5,-0.19594938782162491,72.702146716563064,69.109113795415198,6.3488525015342701,0,0,0,0,0,0,0,4.0310174612916E-2,-5.4100736966045337E-2,6.5741486487299998E-4,-2.742686432898136,""]
[29424,161,"Lateien; Beton; prefab; AB-FAB",75,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,2.7531316915400001,2.78,0.18,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.20699999999999999,""]
[29426,185,"Constructies in kg of m3; Staal zwaar constructiestaal o.a. balken; profielen en liggers",1000,3.5269796985525098E-2,6.95556152668E-2,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,1.57384E-8,0,-3.5905090947999999E-2,0.42157987090619986,0.93523999999999996,1.356422862E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3564228620000001E-4,0,0,-0.52736000000000005,""]
[29428,542,"Constructies in kg of m3; Staal licht constructiestaal o.a. kozijnen; luchtkanalen; platen",1000,7.2966832040325114E-2,0.17251630432800003,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,6.3970910399999983E-4,0,-0.10180843832,0.89949987090620009,2.5750000000000002,1.356422862E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3564228620000001E-4,0,0,-1.6892,""]
[29430,543,"Constructies in kg of m3; Staal middelzwaar constructiestaal o.a. geleiderails",1000,8.2808325892325049E-2,0.18337902159119998,1.60322468151E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6032246815100003E-5,4.9294769999999989E-4,0,-0.10268290032720002,0.97159987090619993,2.6677,1.356422862E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3564228620000001E-4,0,0,-1.7098,""]
[29432,588,"Liggers + balken; Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",1000,0.65512674565361761,1.0449032357958248,4.3048987535565769E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43282547767777285,0,1.1092774967986148,7.7850405461205003,0.36421988478993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0399829341118156,0,""]
[29434,590,"Kolommen; Baksteen; gewapend",1000,0.41457691874167413,0.55124433878560808,4.644814294877446E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0965428632516304E-4,2.0694431672366401E-2,0,-0.2041196489514,4.6284918512061042,7.4829030459455996,0.39297874914090003,0,0,0,0,0,0,0,2.6198583276059997E-3,0.14884019779199997,0,-3.3988500000000004,""]
[29436,591,"Kolommen; Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",1000,0.65512674565361761,1.0449032357958248,4.3048987535565769E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43282547767777285,0,1.1092774967986148,7.7850405461205003,0.36421988478993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0399829341118156,0,""]
[29438,592,"Constructies in kg of m3; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",1000,1.0708263488350989E-2,4.0938194826099998E-2,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3568685650214009E-2,0,-0.18224757436600006,0.3355051986,2.8247835330000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.54600060829600006,0,""]
[29440,593,"Constructies in kg of m3; Hout gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",1000,4.6563677284982008E-2,8.1039657012600005E-2,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.7814734040083002E-2,0,1.590779104200005E-2,0.60378511050000006,2.8247835330000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.61612515478800001,0,""]
[29442,594,"Constructies in kg of m3; Wapeningsstaal",1000,0.11607981715854811,0.25459417560719999,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2258362083100003E-5,6.8438370000000002E-4,0,-0.14255975482320002,1.3583361542322003,3.7037000000000004,2.8247835330000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8831890220000002E-4,0,0,-2.3738000000000001,""]
[29444,595,"Constructies in kg of m3; Voorspanstaal",1000,0.11607981715854811,0.25459417560719999,3.3387543124650003E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2258362083100003E-5,6.8438370000000002E-4,0,-0.14255975482320002,1.3583361542322003,3.7037000000000004,2.8247835330000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8831890220000002E-4,0,0,-2.3738000000000001,""]
[29446,811,"Liggers + balken; Beton; prefab; AB-FAB",1000,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,94.360131691540005,105,5.76,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-16.399999999999999,""]
[29448,813,"Kolommen; Beton; prefab; AB-FAB",1000,9.8567722596881708,10.110189552,0.67404340800000018,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.15445373439999999,0,-1.0819300000000001,94.360131691540005,105,5.76,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-16.399999999999999,""]
[29450,1091,"Kolommen; Europees Naaldhout; gedroogd; geschaafd; duurzame bosbouw",1000,0.10048836470200025,0.90220282746000013,6.3650079371999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1370883378000003E-2,1.34992E-7,0,-0.90673556049999993,-5.5820050000000005,6.875,0.54697499999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.35552,0,0,-13.359500000000001,""]
[29452,1092,"Liggers + balken; Europees Naaldhout; gedroogd; geschaafd; duurzame bosbouw",1000,0.14297038138880011,0.979744314324,6.8279176053599996E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3486073239199993E-2,1.42072E-7,0,-0.94853932429999988,-5.5354390000000002,7.4811999999999994,0.58675500000000003,0,0,0,0,0,0,0,0.37370599999999998,0,0,-13.9771,""]
[29454,1095,"Liggers + balken; Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassing; duurzaam geproduceerd",1000,7.9345545840960021,23.135745460799999,0.71130915143999995,0,0,0,0,0,0,0,0.47407727496000002,0,0,-16.386577303103998,-51.671999999999997,176.82,6.1139999999999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0739999999999998,0,0,-238.68,""]
[29456,1100,"Constructies in kg of m3; Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassingen; duurzame bosbouw",1000,0.18289401601712002,7.7119151536000005E-2,2.3710305047999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0.15802575831999999,0,0,-5.4621924343679996E-2,1.17218,0.58940000000000003,2.0379999999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3580000000000001,0,0,-0.79560000000000008,""]
[29458,11200,"Constructies in kg of m3; betonmortel; C20/25;XC1;S3; betongranulaat:0%",1000,15.569331054261923,11.025020086090002,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7562644659960003,0.2488739421524,0,0,154.79932289999999,116.54930969999999,5.3218510999999999,0,0,0,0,0,0,0,30.689354999999999,2.2388070999999998,0,0,""]
[29460,11201,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C30/37;XC1;S3; betongranulaat:0%",1000,16.712506865104718,12.185348472489999,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.74017772408,0.24780810851119997,0,0,169.5085789,131.39958469999999,5.3218510999999999,0,0,0,0,0,0,0,30.557924,2.2292190999999999,0,0,""]
[29462,11202,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC2;S2 (Attestbeton I); betongranulaat:0%",1000,18.691837543940721,14.039465055770002,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.8576111811159999,0.25558874703119999,0,0,198.03522330000001,158.8967844,5.3218510999999999,0,0,0,0,0,0,0,31.517375999999999,2.2992118000000001,0,0,""]
[29464,11203,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC2;S2  (Attestbeton II); betongranulaat:0%",1000,14.48017756728072,9.8278049798099989,0.53917256002351999,0,0,0,0,0,0,0,3.8576112804160001,0.25558874703119999,0,0,139.5547632,100.4163233,5.3218510999999999,0,0,0,0,0,0,0,31.517377,2.2992118000000001,0,0,""]
[29466,11204,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC1;S3; betongranulaat:20%",1000,15.456463323223522,10.932735493380001,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7369603339599999,0.24759493576,0,0,154.520803,116.4400134,5.3218510999999999,0,0,0,0,0,0,0,30.531637,2.2273014999999998,0,0,""]
[29468,11205,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C30/37;XC1;S3; betongranulaat:20%",1000,16.635042969955123,12.119891391390002,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7289169976680006,0.24706202077360001,0,0,169.50109730000003,131.49081770000001,5.3218510999999999,0,0,0,0,0,0,0,30.465921000000002,2.2225074999999999,0,0,""]
[29470,11206,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC2;S2 (Attestbeton I); betongranulaat:20%",1000,18.432761965435919,13.819840472300001,0.53917255912352002,0,0,0,0,0,0,0,3.8206116213119996,0.25313731270040002,0,0,196.02799189999999,157.2138985,5.3218510999999999,0,0,0,0,0,0,0,31.215083,2.2771593000000001,0,0,""]
[29472,11207,"Constructies in kg of m3; Betonhuis; betonmortel; C20/25;XC2;S2 (Attestbeton II); betongranulaat:20%",1000,15.517971483480318,10.965084169059999,0.53917256012351999,0,0,0,0,0,0,0,3.7643078822880001,0.24940687200880002,0,0,155.00600639999999,116.6854831,5.3218510999999999,0,0,0,0,0,0,0,30.755071000000001,2.2436012000000001,0,0,""]
[29474,11361,"Kolommen; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,2.6686683037849601,2.2041497558579999,8.7602898974959986E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39994162421400004,0.467432634018,0,-0.49045860928000001,23.820803473999998,29.343530399999999,0.81298237399999995,0,0,0,0,0,0,0,3.2675949000000002,0,0,-9.6033042000000002,""]
[29476,11362,"Kolommen; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,2.6522382972033607,2.1911502835460004,8.760289847496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.4905593842,23.744287944000003,29.295218980000001,0.81298236400000001,0,0,0,0,0,0,0,3.2413085000000001,0,0,-9.6052219000000001,""]
[29478,11363,"Kolommen; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,2.7806026634953604,2.3195146443380006,8.7602898974959986E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.49055937920000003,25.278407094000002,30.829338020000002,0.81298237399999995,0,0,0,0,0,0,0,3.2413085000000001,0,0,-9.6052218000000007,""]
[29480,11364,"Kolommen; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,2.7775047566013602,2.3164167429439999,8.760289847496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.39672426840240005,0.46732023097999997,0,-0.4905593842,25.327926114000004,30.878857150000002,0.81298236400000001,0,0,0,0,0,0,0,3.2413085000000001,0,0,-9.6052219000000001,""]
[29482,11365,"Liggers + balken; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII; incl.wapening",1000,4.5559453750416008,3.6449900541880003,0.1522552555976,0,0,0,0,0,0,0,0.77348484007000018,0.63163588554600003,0,-0.64642066036000001,41.678361800000005,46.586180740000003,1.4338959600000001,0,0,0,0,0,0,0,6.3195100000000002,0,0,-12.661224900000001,""]
[29484,11366,"Liggers + balken; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C20/25;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.5295366186976,3.6237270939840007,0.15225525543759999,0,0,0,0,0,0,0,0.76865880736199987,0.63146728215399994,0,-0.64657182024000004,41.585878160000007,46.536003200000003,1.4338959600000001,0,0,0,0,0,0,0,6.2800804000000001,0,0,-12.6641014,""]
[29486,11367,"Liggers + balken; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII; incl.wapening",1000,4.7871738566496003,3.8796490589840005,0.1522552555976,0,0,0,0,0,0,0,0.77026748554000002,0.63152348680800008,0,-0.64652143027999998,44.653195719999999,49.58921866,1.4338959600000001,0,0,0,0,0,0,0,6.2932236000000001,0,0,-12.663142499999999,""]
[29488,11368,"Liggers + balken; Betonhuis; beton;in het werk gestort;C30/37;CEMIII;20%betongranulaat; incl.wapening",1000,4.7675490491755994,3.8634547756040001,0.15225525543759999,0,0,0,0,0,0,0,0.76705013156400004,0.63141109176999999,0,-0.64662220520000002,44.610969500000003,49.57519654,1.4338959600000001,0,0,0,0,0,0,0,6.2669372000000001,0,0,-12.665060199999999,""]
[29490,11404,"Liggers + balken; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,13.769909512399558,13.7376069947376,0.177743138670864,0,0,0,0,0,0,0,9.5508608211120026E-3,0.11287234292880001,7.6248154419839998E-3,-0.27548864020079994,95.896417451951976,97.693243980799991,1.5038120335679999,0,0,0,0,0,0,0,8.0805928944000002E-2,0.43888587079999986,3.566002544E-2,-3.8559903875999999,""]
[29492,11406,"Kolommen; Beton;in het werk gestort; C20/25; incl.wapening",1000,9.24011221694618,9.3075184716436006,9.2513846767211999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.896839658282001E-3,3.6080927446200006E-2,5.7186115814879994E-3,-0.20661648015059997,58.488868735908,60.609936108799999,0.78272183714400001,0,0,0,0,0,0,0,4.1430158484000008E-2,-7.9971596899999997E-2,2.6745019080000005E-2,-2.8919927906999998,""]
[29494,11408,"Constructies in kg of m3; Betonmortel C20/25",1000,9.7082135477990009E-3,8.8900604858000009E-3,3.64227743178E-4,0,0,0,0,0,0,0,2.0234874621000004E-5,4.3369044420000006E-4,0,0,0.11994146743799999,0.1130356864,3.0815820360000001E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.7119900200000002E-4,3.653E-3,0,0,""]
[29496,11410,"Constructies in kg of m3; Betonmortel C30/37",1000,1.0190098253842001E-2,9.7159380603999996E-3,2.0234874621000004E-5,0,0,0,0,0,0,0,2.0234874621000004E-5,4.3369044420000006E-4,0,0,0.12915470240399998,0.1251593044,1.7119900200000002E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.7119900200000002E-4,3.653E-3,0,0,""]
[29498,11432,"Liggers + balken; Beton;in het werk gestort; C30/37; incl.wapening",1000,14.159723727610757,14.1274212099488,0.177743138670864,0,0,0,0,0,0,0,9.5508608211120026E-3,0.11287234292880001,7.6248154419839998E-3,-0.27548864020079994,101.61876514795199,103.41559167680001,1.5038120335679999,0,0,0,0,0,0,0,8.0805928944000002E-2,0.43888587079999986,3.566002544E-2,-3.8559903875999999,""]
[29500,128,"Liggers + balken; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[29502,128,"Liggers + balken; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[29504,128,"Liggers + balken; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[29506,128,"Liggers + balken; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[29508,129,"Liggers + balken; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[29510,129,"Liggers + balken; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[29512,129,"Liggers + balken; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[29514,129,"Liggers + balken; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[29516,130,"Liggers + balken; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[29518,130,"Liggers + balken; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[29520,130,"Liggers + balken; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[29522,130,"Liggers + balken; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[29524,131,"Liggers + balken; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[29526,131,"Liggers + balken; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[29528,131,"Liggers + balken; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[29530,131,"Liggers + balken; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[29532,132,"Liggers + balken; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[29534,132,"Liggers + balken; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[29536,132,"Liggers + balken; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[29538,132,"Liggers + balken; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[29540,133,"Liggers + balken; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[29542,133,"Liggers + balken; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[29544,133,"Liggers + balken; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[29546,133,"Liggers + balken; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[29548,134,"Liggers + balken; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[29550,134,"Liggers + balken; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[29552,134,"Liggers + balken; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[29554,134,"Liggers + balken; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[29556,136,"Liggers + balken; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[29558,136,"Liggers + balken; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[29560,136,"Liggers + balken; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[29562,136,"Liggers + balken; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[29564,135,"Liggers + balken; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[29566,135,"Liggers + balken; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[29568,135,"Liggers + balken; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[29570,135,"Liggers + balken; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[29572,137,"Liggers + balken; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[29574,137,"Liggers + balken; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[29576,137,"Liggers + balken; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[29578,137,"Liggers + balken; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[29580,127,"Liggers + balken; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[29582,127,"Liggers + balken; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[29584,127,"Liggers + balken; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[29586,127,"Liggers + balken; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[29588,144,"Consoles; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[29590,144,"Consoles; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[29592,144,"Consoles; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[29594,144,"Consoles; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[29596,143,"Consoles; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[29598,143,"Consoles; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[29600,143,"Consoles; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[29602,143,"Consoles; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[29604,151,"Consoles; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[29606,151,"Consoles; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[29608,151,"Consoles; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[29610,151,"Consoles; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[29612,154,"Consoles; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[29614,154,"Consoles; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[29616,154,"Consoles; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[29618,154,"Consoles; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[29620,148,"Consoles; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[29622,148,"Consoles; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[29624,148,"Consoles; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[29626,148,"Consoles; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[29628,152,"Consoles; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[29630,152,"Consoles; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[29632,152,"Consoles; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[29634,152,"Consoles; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[29636,153,"Consoles; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[29638,153,"Consoles; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[29640,153,"Consoles; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[29642,153,"Consoles; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[29644,147,"Consoles; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[29646,147,"Consoles; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[29648,147,"Consoles; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[29650,147,"Consoles; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[29652,150,"Consoles; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[29654,150,"Consoles; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[29656,150,"Consoles; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[29658,150,"Consoles; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[29660,149,"Consoles; Staal; L-geljkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[29662,149,"Consoles; Staal; L-geljkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[29664,149,"Consoles; Staal; L-geljkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[29666,149,"Consoles; Staal; L-geljkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[29668,146,"Consoles; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[29670,146,"Consoles; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[29672,146,"Consoles; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[29674,146,"Consoles; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[29676,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[29678,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[29680,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[29682,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[29684,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[29686,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[29688,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[29690,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[29692,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[29694,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[29696,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[29698,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[29700,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[29702,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[29704,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[29706,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[29708,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[29710,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[29712,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[29714,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[29716,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[29718,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[29720,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[29722,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[29724,164,"Lateien; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[29726,164,"Lateien; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[29728,164,"Lateien; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[29730,164,"Lateien; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[29732,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[29734,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[29736,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[29738,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[29740,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[29742,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[29744,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[29746,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[29748,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[29750,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[29752,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[29754,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[29756,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[29758,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[29760,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[29762,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[29764,178,"Kolommen; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[29766,178,"Kolommen; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[29768,178,"Kolommen; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[29770,178,"Kolommen; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[29772,177,"Kolommen; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[29774,177,"Kolommen; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[29776,177,"Kolommen; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[29778,177,"Kolommen; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[29780,175,"Kolommen; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[29782,175,"Kolommen; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[29784,175,"Kolommen; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[29786,175,"Kolommen; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[29788,174,"Kolommen; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[29790,174,"Kolommen; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[29792,174,"Kolommen; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[29794,174,"Kolommen; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[29796,176,"Kolommen; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[29798,176,"Kolommen; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[29800,176,"Kolommen; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[29802,176,"Kolommen; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[29804,179,"Kolommen; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[29806,179,"Kolommen; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[29808,179,"Kolommen; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[29810,179,"Kolommen; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[29812,184,"Kolommen; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[29814,184,"Kolommen; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[29816,184,"Kolommen; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[29818,184,"Kolommen; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[29820,181,"Kolommen; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[29822,181,"Kolommen; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[29824,181,"Kolommen; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[29826,181,"Kolommen; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[29828,183,"Kolommen; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[29830,183,"Kolommen; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[29832,183,"Kolommen; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[29834,183,"Kolommen; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[29836,180,"Kolommen; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[29838,180,"Kolommen; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[29840,180,"Kolommen; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[29842,180,"Kolommen; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[29844,182,"Kolommen; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[29846,182,"Kolommen; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[29848,182,"Kolommen; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[29850,182,"Kolommen; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[29852,161,"Lateien; Beton; prefab; AB-FAB",75,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,2.7531316915400001,2.78,0.18,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.20699999999999999,""]
[29854,192,"Stelkozijnen; Onverduurzaamd hout; geverfd",75,0.25872183227356826,0.42906522908049449,1.8953501185625176E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18929689799255139,0,-9.6290273307150398E-2,2.820503123685,0.16035782519835001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0771512221905004,0,""]
[29857,197,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; gecoat",75,4.7294816212210318,8.6074520784953119,1.9625273729449097E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.18559989237984012,-3.0623967175376761,21.682688799238427,35.805295816046254,0.16604141806599751,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880853331061568,3.6636928975508014,-13.464255999318466,""]
[29864,199,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; geanodiseerd",75,4.2089178699809358,13.473181548034999,1.4549263984703251E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.6995093231355011E-5,3.4098767999999999E-5,0,-9.2789440358999986,25.673066010558017,37.887520000000002,0.12309537472650001,0,0,0,0,0,0,0,8.2063583150999997E-4,0,0,-12.338369999999999,""]
[29873,200,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; geanodiseerd",75,3.0271696589236692,6.8788320185326208,2.050063440555356E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.21103262936906333,-3.0623967175376761,25.842428995980953,39.533339616046256,0.17344748689251749,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880853331061568,4.0879832254668012,-13.464255999318466,""]
[29880,202,"Buitenkozijnen; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",40,1.2189726721842082,1.2084665098290617,1.2536415397067444E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1168036275728556E-2,8.2641892060993496E-2,-6.3504108827185685E-2,15.949100992550933,15.173229103760001,0.10606548569408999,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10024918605727674,1.0708031473259509,-0.30074755817183024,""]
[29887,211,"Buitenramen; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",40,4.951359458958895,5.5190493297332619,5.580424310165933E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.21732407417946381,0.24580218284182909,-0.65197222253839149,65.604974469138995,67.040931227556001,0.47213688769065004,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2728235476601484,3.183200544532939,-3.8184706429804445,""]
[29894,231,"Buitenbeglazing; Enkel glas; droog beglaasd",75,3.8362743946698021,3.5767020427422866,5.4349608552342193E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20522274337517363,0,34.411196683943629,30.213544801537505,0.45982981943437501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7378220629717496,0,""]
[29896,232,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; droog beglaasd",25,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,52.896146380817186,50.227311696249998,0.79403702118243757,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9981278539593738E-2,2.2747227775431247,-0.29994383561878124,""]
[29898,233,"Buitenbeglazing; HR glas; droog beglaasd",25,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,52.896146380817186,50.227311696249998,0.79403702118243757,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9981278539593738E-2,2.2747227775431247,-0.29994383561878124,""]
[29900,234,"Buitenbeglazing; Drievoudig glas; droog beglaasd",25,8.5485927167762767,8.337367321397199,0.13683770728468062,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4286190421524125E-2,0.1315324497804983,-4.2858571264572383E-2,76.141007106458929,73.486766031249999,1.1577279010561874,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19996255707918748,2.2963634024694999,-0.59988767123756248,""]
[29902,240,"Vensterbanken; Keramische tegels; tegelwerk",30,0.65052116832062412,0.56662490039009406,3.5758058686500158E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1728133330331597E-4,2.2683085992803477E-3,4.5752619311446335E-2,0,5.2023151932471716,4.4461267004699998,0.30253431638430001,0,0,0,0,0,0,0,9.922694155920001E-4,1.776373253928E-2,0.43489817443800005,0,""]
[29904,241,"Vensterbanken; Kunststeen; element",30,2.5375591514472742,2.3953685723120013,4.0411068105599107E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.10177951102967359,0,16.809000578705405,15.499641358500002,0.34190152689420006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.96745769331120024,0,""]
[29906,242,"Vensterbanken; Spaanplaat; plaat",15,2.1277906075562627,2.1799183392574379,1.1295612885307726E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3423344586482897E-2,0,21.019852141551898,21.941242750439997,9.5567562891449992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0169581717795499,0,""]
[29908,243,"Vensterbanken; Natuursteen; plaat",30,1.1132590026617988,0.97106842352652623,4.0411068105599107E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.10177951102967359,0,11.036321520455401,9.7269623002500012,0.34190152689420006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.96745769331120024,0,""]
[29910,244,"Vensterbanken; Vensterbank - gegoten composietsteen",100,2.339747344532122,2.3154276855946394,2.3259583679347082E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4983731334869165E-4,6.0726004740548172E-5,7.4951194004607485E-4,14.78951628182727,14.582811043632001,0.19678982881896004,0,0,0,0,0,0,0,0,2.3718714474312E-3,4.2792358658400004E-4,7.1156143422935999E-3,""]
[29912,245,"Ventilatieroosters; Aluminium; gemoffeld",25,0.20297932847761047,0.46313626407509811,1.4377655716576797E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9242205740717447E-2,1.5374121793724526E-2,-0.20772661722215235,2.0488933480375393,2.9692575974144768,1.2164346732462724E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.30445608129382917,0.28529572906591671,-0.91336824388148752,""]
[29914,246,"Waterkeringen; Pvc; gerecycled pvc; folie",50,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,1.5428707659046501,1.3987601764500002,9.4373449852499982E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4182935103124999E-4,0.13644056187352499,-1.32548805309375E-3,""]
[29916,247,"Waterkeringen; Polyetheen; folie",50,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,1.3885062427782,0.95818115483999988,6.4713222755999993E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6068094087499998E-3,0.41742652802760005,4.8204282262500004E-3,""]
[29918,248,"Waterkeringen; EPDM; folie",50,0.30399828580452937,0.24335173514363395,1.8757728773667001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8770777783528724E-2,0,3.2058118797665998,2.07741059058,1.5870147485399999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1125311417011998,0,""]
[29920,252,"Waterslagen; Keramiek",100,0.29987352372269083,0.25447517772129186,4.1735946521409079E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.2525762578890024E-5,1.4901482419738519E-3,1.2671656210354633E-3,8.4255985440174575E-4,3.4234923448695449,3.0407874850274998,0.35311078155015002,0,0,0,0,0,0,0,5.2900491618000005E-4,1.2136639547759998E-2,8.9294538732749996E-3,7.9989799546799998E-3,""]
[29922,253,"Waterslagen; Beton",75,0.47400892227194569,0.29982120193212725,8.8656067920718368E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8765972798911809E-4,8.3086415299836007E-3,7.6835351161127316E-2,0,5.3887945128190164,3.8350949536952004,0.75008274741270009,0,0,0,0,0,0,0,3.2798304803160006E-3,6.998417400000001E-2,0.73035280723080009,0,""]
[29924,254,"Waterslagen; Hardsteen",75,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,14.728334764623977,13.436169243536002,0.52472665312002009,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1109301490410001E-3,0.75499514737179008,9.3327904471230006E-3,""]
[29926,255,"Waterslagen; Kunststeen",75,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,14.728334764623977,13.436169243536002,0.52472665312002009,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1109301490410001E-3,0.75499514737179008,9.3327904471230006E-3,""]
[29928,256,"Waterslagen; Keramische tegels; tegels",75,1.1465596595235956,0.99109362715899896,7.3970101792662085E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9320333325828991E-4,5.6707714982008684E-3,7.5531955740475443E-2,0,9.4344701988837301,8.0437859248110009,0.62583079173614997,0,0,0,0,0,0,0,2.48067353898E-3,4.4409331348200007E-2,0.71796347744940014,0,""]
[29930,257,"Waterslagen; Aluminium; gemoffeld",40,0.32692414021586014,0.91696112377393135,2.1251677070705252E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14877490877442745,2.9374838325680304E-3,-0.44632472632328235,2.8512453390763386,5.4034913286033364,1.7980175185050004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.65415919720872506,4.6410624122852226E-2,-1.962477591626175,""]
[29932,258,"Waterslagen; Baksteen rollaag; rollaag",75,0.96150579326127272,0.80891684852760604,0.14593770980564347,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5675553714436243E-3,3.8101344224887124E-4,4.7026661143308715E-3,11.051097184389763,9.7541655847999991,1.234719302236875,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4881843620393752E-2,2.6849228713125002E-3,4.4645530861181254E-2,""]
[29934,259,"Waterslagen; Raamdorpel Gegoten Composietsteen",100,1.5849901366185342,1.5685155289512074,1.575649216988028E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6924463162330724E-4,4.1136970953274563E-5,5.0773389486992156E-4,10.01870457801202,9.8786784489119999,0.13330923887736001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6067516256792001E-3,2.8988371994399998E-4,4.8202548770376E-3,""]
[29936,596,"Buitenkozijnen; PVC op staalkern",40,3.5914143890391355,3.8484818060201937,2.3116825535023418E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4681430143106437E-5,-2.0478230124227774E-2,0.15545919580788292,-0.41521988962987916,24.919231821656027,28.235302038256016,0.19558201052043594,0,0,0,0,0,0,0,4.6263722626267999E-4,-3.885910814014439E-3,2.2648091308347476,-5.7730380843674229,""]
[29943,597,"Buitenkozijnen; Europees naaldhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",35,0.39993798209515907,0.40564091228553451,1.766667860148665E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.12157802150684607,0,2.510069730503584,3.361727239294968,0.14947054537666316,0,0,0.80951501591999997,0,0,0,0,0,0,-1.8106430700880471,0,""]
[29950,598,"Buitenkozijnen; Tropisch loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.83386539703373885,0.876045523089936,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,5.1794616212020284,7.1248264133965415,0.25519136601020448,0,0,1.295224025472,0,0,0,0,0,0,-3.4957801836767177,0,""]
[29957,599,"Buitenkozijnen; Europees loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.54435763700690376,0.58653776306310079,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,2.7247442840919325,4.6701090762864457,0.25519136601020448,0,0,1.295224025472,0,0,0,0,0,0,-3.4957801836767177,0,""]
[29964,601,"Buitenramen; Aluminium; geanodiseerd",75,4.4502915721786094,9.8724985266509435,2.845387502161336E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4369653909243623,0.29720073420350201,-4.310896172773087,39.240642853754679,57.946705780292973,0.24073660440067496,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3166927006833085,6.3199712717942642,-18.950078102049925,""]
[29973,602,"Buitenramen; Aluminium; gepoedercoat",75,6.6228155106231625,12.074515943690395,2.7284779231662046E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4356737444064571,0.26370976532693313,-4.3070212332193707,33.752892015793996,53.006083251177529,0.23084536285701102,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3110148087987517,5.7600226369544698,-18.933044426396258,""]
[29980,603,"Buitenramen; Aluminium; geanodiseerd",75,3.4171305020091278,7.580564024832972,2.1848265496674239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1033717322016845,0.22820514048621998,-3.3101151966050533,30.13086973376684,44.494292252002488,0.1848492426328073,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.8502630689353463,4.8527805148729328,-14.550789206806041,""]
[29987,604,"Buitenramen; Tropisch loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,1.0217373878470148,1.0944481238143351,3.6617671273768221E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.26646186758506296,0,6.6943949376701868,8.9404525509607229,0.30980714706911194,0,0,1.295224025472,0,0,0,0,0,0,-3.851088785831648,0,""]
[29994,605,"Buitenramen; PVC op staalkern",40,5.3872262897536309,6.0027311425377547,4.223657755440724E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2705477774525896E-4,-2.9001784819245209E-2,0.28017457647558502,-0.9090412767726157,40.079425695078257,48.738292611917998,0.35734641605863199,0,0,0,0,0,0,0,1.0749585335579999E-3,-8.2882136775165004E-3,4.4026925632781362,-13.411692641032548,""]
[30001,606,"Buitenramen; Europees naaldhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",35,0.5407121288460438,0.54918131888569011,2.1671326111982709E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.128348928866613,0,3.8227069161392082,4.5736899476205597,0.18335223083307778,0,0,0.80951501591999997,0,0,0,0,0,0,-1.743850278234429,0,""]
[30008,607,"Buitenramen; Europees loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.52650713736420596,0.62969180203780506,3.5540608653360492E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.29585873367093418,0,2.0703215772148242,4.9953913618564805,0.30069456054910737,0,0,1.295224025472,0,0,0,0,0,0,-4.5209883706627636,0,""]
[30015,608,"Waterkeringen; EPDM aluminium versterkt",50,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,2.0528271261540381,3.6597482892827999,1.7999520672276E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51461174904539397,0.43352631238053857,-1.5438352471361823,""]
[30017,609,"Waterkeringen; PIB aluminium versterkt",25,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,4.390077180878909,5.3636668569484005,2.9620680127038002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51061525697707522,1.0392506717117722,-1.5318457709312261,""]
[30019,610,"Waterkeringen; MS polymeer aluminium versterkt",50,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,7.2040979887365744,7.8080453910888004,3.7287142635599999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.53337693510258311,1.4922731954225066,-1.6001308053077492,""]
[30021,611,"Waterkeringen; Combinatie PVC/Lood",100,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,4.8225222813363651,6.6494818395232516,9.0591770897696239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.64063171589426948,0.6449755344924939,-1.9218951476828088,""]
[30023,843,"Buitenramen; Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova; vast (alu. ; gepoedercoat)",50,2.8810587059767228,2.7163063198999997,2.0042821602000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.6152474722500011E-5,0.50228091200000002,0,-0.3576375,21.861709689045,13.78275,0.1734,0,0,0,0,0,0,0,5.5968904500000008E-4,7.9050000000000002,0,0,""]
[30032,844,"Buitenramen; Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova; inclusief draaiend deel",75,4.1620195939398705,4.1324270654080006,2.9410412349279998E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7905662589300015E-5,8.4210520000000004E-5,0,0,22.924675471786603,22.669160000000002,0.25411600000000001,0,0,0,0,0,0,0,8.2833978660000007E-4,5.7113200000000002E-4,0,0,""]
[30041,941,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn",75,4.511977091472259,6.2204473628257118,8.1247141375224135E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5303904231094787E-4,5.7196621782012172E-3,4.4432152308976014E-2,-1.766899839020462,12.407729893525413,28.052071531568274,6.8739884873592949E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2948007734863464E-3,-3.5697767558661975E-5,0.84109132898829508,-16.555431954910677,""]
[30048,943,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn met draaikiep raam",75,16.337862745441424,21.684555520007581,5.5420852227572155E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5398049692097019E-4,1.256484184048532E-2,6.7510842208538757E-2,-5.4825432913396748,28.938364923494298,66.389077948169785,0.46889317423805893,0,0,0,0,0,0,0,2.9948842745702799E-3,-3.5698074834474835E-5,1.1262726427912233,-39.048838027904502,""]
[30055,987,"Buitenkozijnen; VMRG Aluminium Raam u-bouw; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,4.6561888937879976,13.481413645999998,3.7005017187999999E-2,0,0,0.2038062846,0,0,0,0,0,3.3232000000000003E-5,0,-9.0660692859999994,32.876099999999994,43.51,0.31609999999999999,0,0,1.73,0,0,0,0,0,0,0,-12.68,""]
[30064,988,"Buitenramen; VMRG Aluminium raam woningbouw; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,3.1511369281359998,8.7976038219999992,2.3634804735999996E-2,0,0,0.1159228824,0,0,0,0,0,2.12E-5,0,-5.7860457810000003,23.435399999999998,30.41,0.2019,0,0,0.97150000000000003,0,0,0,0,0,0,0,-8.1479999999999997,""]
[30073,1037,"Waterkeringen; Ubiflex",50,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,5.6616300000000006,4.83,2.3943000000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2286999999999998E-2,0.78539999999999999,0,0,""]
[30075,1062,"Waterkeringen; Loodslab; Stichting Bouwlood",50,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6521217500000009,7.4957337000000006,0.15638805,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[30077,1101,"Buitenkozijnen; Aziatisch loofhout (Meranti); kozijn vast; geschilderd; duurz. bosb.",75,1.2165268418480004,1.0923952992000001,1.9094605319999999E-2,0,0,0.43833636800000009,0,0,0,0,2.2363413279999998E-3,6.8E-8,0,-0.33553583999999997,9.1631999999999998,9.23,0.16400000000000001,0,0,4.46,0,0,0,0,1.9199999999999998E-2,0,0,-4.71,""]
[30086,1102,"Buitenkozijnen; Afrikaans loofhout (Mahonie); kozijn vast; geschilderd; duurz. bosb.",75,1.34160099736,1.234981326,2.5163081480000002E-2,0,0,0.43685033800000017,0,0,0,0,2.4120395319999995E-2,6.6560000000000008E-8,0,-0.37951421000000002,10.872999999999999,11.4,0.216,0,0,4.45,0,0,0,0,0.20699999999999999,0,0,-5.4,""]
[30095,1103,"Buitenkozijnen; Zuid Amerikaans loofhout; kozijn vast; geschilderd; duurz. bosbeheer",75,1.2299313523200002,1.2041658480000004,2.8288803120000001E-2,0,0,0.43929444400000001,0,0,0,0,0.11931723511999999,4.2080000000000004E-8,0,-0.56113502000000004,10.413,12.1,0.24299999999999999,0,0,4.47,0,0,0,0,1.08,0,0,-7.48,""]
[30104,1104,"Buitenkozijnen; Europees naaldhout; kozijn vast; geschilderd; duurz. bosbeheer",25,0.54809214079999991,0.77461079119999987,1.8872735360000004E-2,0,0,3.0479613080000002E-2,0,0,0,0,1.8051619000000001E-2,7.2160000000000006E-8,0,-0.29392268999999999,4.6300000000000008,8.16,0.16200000000000001,0,0,0.313,0,0,0,0,0.155,0,0,-4.16,""]
[30113,1105,"Buitenkozijnen; Eur. naaldhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz. bosb.",25,2.4459077052800002,2.9183891800000001,4.2686838200000007E-2,0,0,6.6462935599999995E-2,0,0,0,0,4.0220124999999995E-2,1.3648000000000002E-7,0,-0.62185151000000005,14.629999999999997,21.9,0.36699999999999999,0,0,0.68799999999999994,0,0,0,0,0.34499999999999997,0,0,-8.67,""]
[30122,1106,"Buitenkozijnen; Az.loofh. (Meranti); kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb;NBvT",75,3.7846844529999988,3.5265356400000001,4.28993472E-2,0,0,1.0841824959999997,0,0,0,0,4.5369155799999998E-2,1.24E-7,0,-0.91430231000000006,23.456999999999997,23.7,0.36799999999999999,0,0,11.2,0,0,0,0,0.38900000000000001,0,0,-12.2,""]
[30131,1107,"Buitenkozijnen; Afrikaans loofhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb",75,3.7778909179999998,3.8532588199999993,5.5794632400000002E-2,0,0,0.95351479600000011,0,0,0,0,5.8287345599999998E-2,2.2240000000000002E-6,0,-1.1429669,23.938999999999997,28.4,0.47899999999999998,0,0,9.76,0,0,0,0,0.5,0,0,-15.2,""]
[30140,1108,"Buitenkozijnen; Z. Amerik. loofhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb;NBvT",75,4.3952321465600006,3.82349702,6.2638141599999989E-2,0,0,1.5428226400000002,0,0,0,0,6.4978947200000012E-2,9.7759999999999997E-8,0,-1.0987046999999999,30.395,30,0.53700000000000003,0,0,14.6,0,0,0,0,0.55800000000000005,0,0,-15.3,""]
[30149,1110,"Buitenkozijnen; Az. loofh. meranti; kozijn+draaiend raam; geschilderd;h&s; duurz.bosb",75,4.4251425896000001,4.0051432800000004,5.1582839400000004E-2,0,0,1.1306363880000001,0,0,0,0,5.64950626E-2,1.6960000000000001E-7,0,-0.81871515000000017,26.328000000000003,25.2,0.443,0,0,11.6,0,0,0,0,0.48499999999999999,0,0,-11.4,""]
[30158,1111,"Buitenkozijnen; Afr. loofhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz. bosb.",75,4.5733165739199997,4.4516338399999995,6.8691919199999993E-2,0,0,1.1532154160000001,0,0,0,0,7.3684054400000004E-2,1.4432000000000001E-7,0,-1.1739088,28.023000000000003,31.4,0.59,0,0,11.8,0,0,0,0,0.63300000000000001,0,0,-16.399999999999999,""]
[30167,1112,"Buitenkozijnen; Eur. naaldhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz. bosb",25,3.6106646986000008,4.1853660000000001,5.1137219800000001E-2,0,0,7.3151936800000011E-2,0,0,0,0,5.0150776000000001E-2,1.7600000000000001E-7,0,-0.7491414099999999,18.52,27.4,0.439,0,0,0.75,0,0,0,0,0.43099999999999999,0,0,-10.5,""]
[30176,1113,"Buitenkozijnen; Z. Am. loofhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz.bosb",75,4.2863201257599997,4.2709606600000001,7.51584208E-2,0,0,1.1305983719999999,0,0,0,0,0.32988223359999996,1.3936E-7,0,-1.5202797000000003,27.645000000000007,32.5,0.64500000000000002,0,0,11.6,0,0,0,0,3.2,0,0,-20.3,""]
[30185,1211,"Buitenbeglazing; Dubbel glas 4-15-5 m2",30,4.0400419067710649,3.9664002575925004,6.8292701845874992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.348947332690002E-3,0,33.687329656499998,33.071840100000003,0.57779663174999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7692924750000002E-2,0,""]
[30187,1212,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 4/12/4 mm",30,6.5530855211527319,6.4833223321642395,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,44.534253590121757,43.951179816930761,0.54736600914449995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5707764046500001E-2,0,""]
[30189,1213,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 6/12/4 mm",30,7.3654682061344836,7.2785219656709907,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,51.527509007574601,50.800821004533603,0.68218522321950004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4502779821499999E-2,0,""]
[30191,1214,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 6/12/6 mm",30,8.0966276697508786,7.9935293609008875,9.5609782584225006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4885262657660018E-3,0,57.94008925887001,57.078403879770008,0.80891528445000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2770094649999995E-2,0,""]
[30193,1215,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",30,12.309358689070589,12.136497191232104,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,96.372142385541764,94.927383233250751,1.3562812935944997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8477858696500003E-2,0,""]
[30195,1216,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",30,9.5416908853414242,9.4289700676654338,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,72.43318313999039,71.49107379217439,0.88441404433199988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7695303483999996E-2,0,""]
[30197,1217,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 4/12/4 mm",30,6.7932684254377822,6.7235052364492889,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,46.091684494919697,45.508610721728701,0.54736600914449995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5707764046500001E-2,0,""]
[30199,1218,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 6/12/4 mm",30,7.6057085651110317,7.5187623246475397,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,53.085312392862754,52.358624389821756,0.68218522321950004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4502779821499999E-2,0,""]
[30201,1219,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 6/12/6 mm",30,8.538012232246821,8.4338829403083295,9.6565880410067251E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.5634115284236624E-3,0,60.856569691813348,59.986267458922349,0.81700443729450001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3297795596500004E-2,0,""]
[30203,1220,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",30,12.549599184585876,12.37673768674739,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,97.929945772495202,96.485186620204189,1.3562812935944997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8477858696500003E-2,0,""]
[30205,1221,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",30,9.781931251275152,9.6692104335991633,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,73.990986519340794,73.048877171524794,0.88441404433199988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7695303483999996E-2,0,""]
[30207,1222,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 4/15/4 mm",30,7.2949868601597423,7.2248800101417476,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,47.699002654758004,47.113056596970004,0.55006239342599994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5883664361999995E-2,0,""]
[30209,1223,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 6/15/4 mm",30,8.1068108675394939,8.0195209660465014,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,54.689455648873491,53.959895361235496,0.68488160750099991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4678680137E-2,0,""]
[30211,1224,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 6/15/6 mm",30,9.0387766121088351,8.9343036591408431,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,62.459071054161605,61.585896536673609,0.81970082157599988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473695911999998E-2,0,""]
[30213,1225,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; inbraakwerend glas; 6/15/14 mm",30,13.050701250989244,12.877496092121259,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,99.534089027973607,98.086457591085605,1.3589776778759999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8653759012000011E-2,0,""]
[30215,1226,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; vandalisme bestendig; 6/15/7 mm",30,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,74.20080989070749,73.2558282582945,0.88711042861349987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7871203799499997E-2,0,""]
[30217,1227,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) ; 4/16/4 mm",30,7.4514080171523309,7.3813011671343371,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,48.168820898616595,47.582874840828595,0.55006239342599994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5883664361999995E-2,0,""]
[30219,1228,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 4/15/5 mm",30,7.762106080659577,7.6834077049040825,7.2982134039291741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7162417162013816E-3,0,51.595439924710504,50.937686751997504,0.61747200046349993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0281172249499994E-2,0,""]
[30221,1229,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 6/16/4 mm",30,8.2643196334045861,8.1770297319115919,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,55.16442155512469,54.434861267486696,0.68488160750099991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4678680137E-2,0,""]
[30223,1230,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 6/16/6 mm",30,9.196908813050932,9.0924358600829418,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,62.936800605151198,62.063626087663202,0.81970082157599988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473695911999998E-2,0,""]
[30225,1231,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); inbraakwerend glas; 6/16/14 mm",30,13.208210148896388,13.035004990028405,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,100.00905493335121,98.561423496463206,1.3589776778759999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8653759012000011E-2,0,""]
[30227,1232,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); vandalisme bestendig; 6/16/7 mm",30,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,74.20080989070749,73.2558282582945,0.88711042861349987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7871203799499997E-2,0,""]
[30229,1242,"Vensterbanken; Vezelcement",15,0.22325789271408483,0.41004382678974005,1.8029273287311003E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20481520736296621,0,1.7262053965727997,4.9036557141000001,0.152538310782,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3299886283092004,0,""]
[30231,1243,"Zonwering; Aluminium lamellen; incl constructie; poedercoating",25,8.5076661274976413,20.527277780895606,7.0791597504203843E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6746042337727061,3.4932085054892821E-2,-9.4507311021843581,44.994005828944381,114.29184550847917,0.59893876634786125,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.798855315029511,0.53596211366428648,-58.633885244517415,""]
[30233,1245,"Zonwering; Rolluik (automatische bediening); aluminium; poedercoating",25,14.679646022812385,19.770789602035137,2.3110429609525932E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2472956494124099,9.3255805046173312E-2,-3.9602141644660414,37.216132523088433,58.352070202986226,0.195527897209504,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.4849961244334198,1.6156497080278276,-17.462119160701697,""]
[30235,1246,"Zonwering; Raffstores (automatische bediening); aluminium; Coilcoating",25,7.047077394676232,9.7139815189127781,1.2782123749419548E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.62505667053318825,3.7785878740918849E-2,-2.092415456193697,18.259547657732512,29.488142984678145,0.10814432361592664,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7469569426881568,0.63249890658420804,-9.2222816144576107,""]
[30237,1247,"Zonwering; Western Red Cedar lamellen; gelakt; acryl; poedercoating; duurzame bosbouw",25,4.4714597842770054,5.8215062470340753,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,32.235598403351929,58.453402786580298,0.57632309255509495,0,0,1.9287956392105194,0,0,0,0,0,0,-5.4856038155650895,-23.237319299428886,""]
[30239,1248,"Zonwering; Western Red Cedar lamellen; gelakt; acryl; poedercoating; standaard bosbouw",25,4.4720915860970969,5.8221380488541667,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,32.235598403351929,58.453402786580298,0.57632309255509495,0,0,1.9287956392105194,0,0,0,0,0,0,-5.4856038155650895,-23.237319299428886,""]
[30241,2035,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn + draaivalraam; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,6.5826731045999987,6.4918978599999999,4.0914758199999998E-2,0,0,0.58676794999999993,0,0,0,0,0.22440511039999997,3.4234960000000003E-3,0,-0.7647360700000001,22.450999999999993,24.2,0.35099999999999998,0,0,6,0,0,0,0,2.4,0,0,-10.5,""]
[30250,2036,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,4.5593032320000013,4.6307119000000005,5.0975012199999996E-2,0,0,0.74228285599999999,0,0,0,0,5.3739237400000001E-2,3.6982864E-3,0,-0.92210406,19.099,23.3,0.438,0,0,7.6,0,0,0,0,0.46100000000000002,0,0,-12.7,""]
[30259,2037,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn vast; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,1.4800820377600001,1.351815752,1.9453921760000003E-2,0,0,0.28495626079999992,0,0,0,0,0.10260427760000002,5.7079056000000003E-3,0,-0.28445608,8.8669999999999991,8.76,0.16700000000000001,0,0,2.89,0,0,0,0,1.03,0,0,-3.98,""]
[30268,2054,"Hang- en sluitwerk; Raam- en deurkrukken en beslag",10,4.4660476899719539,4.4079664896479995,5.7023374585920002E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8875765828160006E-4,5.6906807975231992E-4,0,0,5.8447003199999994,5.3984639999999997,0.43814159999999996,0,0,0,0,0,0,0,3.754968E-3,4.3397519999999997E-3,0,0,""]
[30270,2055,"Hang- en sluitwerk; Scharnieren",30,1.7829921061213829,1.7352614773030002,4.6982968576839999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0269400521320014E-4,3.4496623632968005E-4,0,0,4.4590318819999997,4.0923879999999997,0.36099569999999997,0,0,0,0,0,0,0,3.0938110000000001E-3,2.5543709999999997E-3,0,0,""]
[30272,2060,"Hang- en sluitwerk; Raamsluitingen",30,7.9278505341287957,7.8121671738599998,0.1126671513996,0,0,0,0,0,0,0,9.6567730450800027E-4,2.0505315646872002E-3,0,0,13.215471990000001,12.325949999999999,0.86568299999999998,0,0,0,0,0,0,0,7.4190900000000006E-3,1.6419899999999998E-2,0,0,""]
[30274,2061,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor luiken",30,4.9706319261414729,4.924238527997999,4.3763907108280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7510322508440007E-4,2.2543878101089197E-3,0,0,5.2895652770000003,4.9317269999999995,0.33626189999999995,0,0,0,0,0,0,0,2.8818369999999999E-3,1.8694539999999999E-2,0,0,""]
[30276,2062,"Hang- en sluitwerk; Deurdrangers inclusief deur co-ordinators",30,11.502107496717286,11.317220515919997,0.18088059680480001,0,0,0,0,0,0,0,1.5503390739040005E-3,2.4560449185840006E-3,0,0,14.695526479999998,13.274999999999999,1.3898039999999998,0,0,0,0,0,0,0,1.191092E-2,1.8811560000000001E-2,0,0,""]
[30278,2063,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren",30,54.558937563642587,54.247448437952009,0.30044573706560002,0,0,0,0,0,0,0,2.5751394786880009E-3,8.4682491462911968E-3,0,0,37.775107439999999,35.378,2.3084880000000001,0,0,0,0,0,0,0,1.9784240000000002E-2,6.8835199999999999E-2,0,0,""]
[30280,2064,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor glazen deuren",30,47.153867675275876,46.814977300320002,0.3310818394176,0,0,0,0,0,0,0,2.8379088132480012E-3,4.9706267250240015E-3,0,0,37.026097919999998,34.421759999999999,2.5436160000000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1803040000000003E-2,3.8918880000000003E-2,0,0,""]
[30282,2065,"Hang- en sluitwerk; Sloten",30,3.7730305670037461,3.6393551862399991,0.1256966859152,0,0,0,0,0,0,0,1.0773542716960003E-3,6.9013405768511994E-3,0,0,9.8923438799999968,8.8609199999999984,0.96579599999999988,0,0,0,0,0,0,0,8.2770799999999992E-3,5.73508E-2,0,0,""]
[30284,2066,"Hang- en sluitwerk; Cilinders",10,2.7241770861831176,2.7008773332240001,2.253343027992E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9313546090160005E-4,5.7318721829544006E-4,0,0,3.3015750179999994,3.1222799999999995,0.17313659999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.483818E-3,4.6746000000000001E-3,0,0,""]
[30286,2067,"Hang- en sluitwerk; Hangsloten",10,0.83415903209456721,0.79733028520600002,3.5946186398919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0809704477160007E-4,5.7446344487560011E-4,0,0,2.8991023950000003,2.616082,0.2761941,0,0,0,0,0,0,0,2.3670430000000001E-3,4.4592520000000004E-3,0,0,""]
[30288,2068,"Hang- en sluitwerk; Drukknop sloten",12,2.585352855929929,2.4982140271550008,8.5458417558200009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3246952008600022E-4,9.4794169664260005E-4,0,0,7.0607943650000005,6.3911800000000003,0.65662350000000003,0,0,0,0,0,0,0,5.6274050000000003E-3,7.3634599999999996E-3,0,0,""]
[30290,2069,"Hang- en sluitwerk; Panieksloten",30,8.0908773761787671,7.9350052820999997,0.14945642532600001,0,0,0,0,0,0,0,1.2810005059800003E-3,5.1346682467860007E-3,0,0,13.740688650000001,12.54045,1.148355,0,0,0,0,0,0,0,9.8416500000000004E-3,4.2041999999999996E-2,0,0,""]
[30292,2070,"Hang- en sluitwerk; Elektromechanisch hang- en sluitwerk",7,2.5095815016932517,2.4548726052899998,4.8285916585200005E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1386165657200002E-4,6.0091181614800003E-3,0,0,6.8175494099999998,6.4008000000000003,0.37100699999999998,0,0,0,0,0,0,0,3.1796100000000002E-3,4.2562799999999998E-2,0,0,""]
[30294,2073,"Hang- en sluitwerk; Brievenbussen",12,31.209481451950133,30.828567113899997,0.34796521588720003,0,0,0,0,0,0,0,2.9824319472560009E-3,2.99666902156808E-2,0,0,26.213401579999999,23.267500000000002,2.6736059999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.2913380000000001E-2,0.2493822,0,0,""]
[30296,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[30298,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[30300,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[30302,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[30304,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[30306,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[30308,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[30310,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[30312,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[30314,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[30316,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[30318,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[30320,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[30322,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[30324,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[30326,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[30328,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[30330,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[30332,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[30334,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[30336,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[30338,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[30340,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[30342,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[30344,164,"Lateien; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[30346,164,"Lateien; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[30348,164,"Lateien; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[30350,164,"Lateien; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[30352,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[30354,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[30356,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[30358,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[30360,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[30362,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[30364,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[30366,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[30368,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[30370,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[30372,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[30374,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[30376,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[30378,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[30380,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[30382,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[30384,993,"Buitenkozijnen; Janisol HI met draaikiepvleugel; Kozijn 80x50",100,4.676228268754695,6.0567294431308989,3.6050200102723778E-2,0,0,0.24103837641463399,0,0,0,0,0,0.2852915032835755,0,-1.9428812541771381,52.885139029182405,64.451800602927506,0.30796518005599999,0,0,2.4634731361254003,0,0,0,0,0,5.3545750784011004,0,-19.692674968327601,""]
[30393,993,"Buitenkozijnen; Janisol HI met draaikiepvleugel; Kozijn 80x70",100,4.767000343305968,6.2505300435145328,3.8690430162466344E-2,0,0,0.24103837641463399,0,0,0,0,0,0.28493359587513545,0,-2.0481921026608019,53.91413908643861,67.351520626564607,0.33051981008359999,0,0,2.4634731361254003,0,0,0,0,0,5.3323276312006005,0,-21.563702117535598,""]
[30402,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 85",25,4.9726294210095032,8.3514456200731999,1.2722893841935201E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.7173676863556005E-3,0.10262295970781359,0,-4.7080268224758006,26.098334239000003,29.750599000000005,0.10868070000000001,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.1754739000000004E-2,1.4161729999999999,0,-10.736169199999999,""]
[30404,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 95",25,4.9884836247086,8.3327769166648,1.2699363429799201E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.7191900577688004E-3,0.10383897620503359,0,-4.6746982238248007,26.266177808000002,29.842913000000006,0.1084797,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.1770307999999997E-2,1.4365699999999999,0,-10.680851199999999,""]
[30406,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 105",25,5.2166553679640781,8.9713384448496019,1.4868867428738403E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.9239682004088006E-3,0.109251499945132,0,-5.0928748146358007,27.976682299,33.212156,0.12701190000000001,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.3519598999999997E-2,1.5143079999999998,0,-12.437609200000001,""]
[30408,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 125",25,5.6040750214108579,10.260615953266232,1.5986562005198404E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,4.3431843336656003E-3,0.11161041525156321,0,-5.9986284956217997,29.924946845000008,36.611549000000004,0.1365594,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.7100645000000002E-2,1.553399,0,-13.9409572,""]
[30410,161,"Lateien; Beton; prefab; AB-FAB",75,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,2.7531316915400001,2.78,0.18,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.20699999999999999,""]
[30412,192,"Stelkozijnen; Onverduurzaamd hout; geverfd",75,0.25872183227356826,0.42906522908049449,1.8953501185625176E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18929689799255139,0,-9.6290273307150398E-2,2.820503123685,0.16035782519835001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0771512221905004,0,""]
[30418,197,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; gecoat",75,4.7294816212210318,8.6074520784953119,1.9625273729449097E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.18559989237984012,-3.0623967175376761,21.682688799238427,35.805295816046254,0.16604141806599751,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880853331061568,3.6636928975508014,-13.464255999318466,""]
[30424,199,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; geanodiseerd",75,4.2089178699809358,13.473181548034999,1.4549263984703251E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.6995093231355011E-5,3.4098767999999999E-5,0,-9.2789440358999986,25.673066010558017,37.887520000000002,0.12309537472650001,0,0,0,0,0,0,0,8.2063583150999997E-4,0,0,-12.338369999999999,""]
[30432,200,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; geanodiseerd",75,3.0271696589236692,6.8788320185326208,2.050063440555356E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.21103262936906333,-3.0623967175376761,25.842428995980953,39.533339616046256,0.17344748689251749,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880853331061568,4.0879832254668012,-13.464255999318466,""]
[30438,202,"Buitenkozijnen; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",40,1.2189726721842082,1.2084665098290617,1.2536415397067444E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1168036275728556E-2,8.2641892060993496E-2,-6.3504108827185685E-2,15.949100992550933,15.173229103760001,0.10606548569408999,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10024918605727674,1.0708031473259509,-0.30074755817183024,""]
[30444,215,"Buitendeuren; Aluminium; gecoat",75,8.222863045506891,17.378414905056943,4.0641745676278505E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3666246319238415,0.27030492246903703,-7.0998738957715251,39.435351568499939,75.453514486117314,0.343853195517,0,0,0,0,0,0,0,0,-10.405447370346902,5.2597733682532422,-31.216342111040699,""]
[30447,216,"Buitendeuren; Aluminium; geanodiseerd",75,9.0577237886006579,30.723387964614396,3.0685720404101401E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0457146936067602E-4,7.9067084799999996E-5,0,-21.696633534972001,52.701122131358701,83.719635999999994,0.25961933578680002,0,0,0,0,0,0,0,1.730795571912E-3,0,0,-31.279864,""]
[30450,217,"Buitendeuren; Aluminium; geanodiseerd",75,5.5570339933074928,14.671620386492963,4.2004807300498305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3666246319238415,0.30990732720939884,-7.0998738957715251,45.906773529141859,81.252723486117304,0.35538550268972402,0,0,0,0,0,0,0,0,-10.405447370346902,5.920454021722442,-31.216342111040699,""]
[30453,219,"Buitendeuren; Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2",40,2.5644787653681993,3.282966810424687,7.4375305156947596E-2,0,0,0.30812534779344086,0,0,0,0,0,-0.13216322220734417,-0.57233580917749927,-0.3964896666220325,13.266533393814049,23.270113023638,0.6292590517512,0,0,1.4760757756602001,0,0,0,0,0,-0.70729291027983265,-9.2797428161160216,-2.1218787308394975,""]
[30456,220,"Buitendeuren; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen; bekleding:volkern;",25,6.1778933691234093,6.4792266351346477,7.0583770231244458E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18462231084958208,0.36657220715584582,-0.5538669325487463,77.915860746812186,76.626517519708003,0.5971804247526975,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.98893531118870226,4.6479040471062971,-2.9668059335661066,""]
[30459,221,"Buitendeuren; Onverduurzaamd hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2",15,1.9424945454149904,2.5164957777794132,5.4605326780365081E-2,0,0,3.416930158775848E-2,0,0,0,0,0,-6.6081611103672083E-2,-0.3984494163178578,-0.19824483331101625,9.6156096894787186,16.732029301553801,0.4619933468221501,0,0,0.28165166256239998,0,0,0,0,0,-0.35364645513991633,-6.4454788008999655,-1.0609393654197488,""]
[30462,222,"Buitendeuren; Staal; sandwich; 2xstaalplaat; gemoffeld;",35,7.7531603728683569,8.4209939151099746,8.3365078198412559E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24064698561976222,0.21138932203901833,-0.72194095685928672,104.59896782601948,109.84498527255064,0.70531784636849248,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3685536709377444,3.5228793908513132,-7.1056610128132318,""]
[30465,223,"Buitendeuren; Aluminium; gemoffeld; bekleding:volkern",35,4.0312128545878396,10.876627942632501,3.8799840920308706E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.7315672131967457,4.2053923822013679E-2,-5.194701639590237,35.105671120873559,65.170590891401645,0.32826959236119746,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.7240565769465439,0.5030369448968941,-23.172169730839627,""]
[30468,224,"Buitendeuren; Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd;",20,6.1538467812195075,6.8876702066583206,0.10057268910814457,0,0,3.416930158775848E-2,0,0,0,0,0,-6.6081611103672083E-2,-0.60423897172002727,-0.19824483331101625,41.730085729860761,51.696571795031801,0.85090440767553011,0,0,0.28165166256239998,0,0,0,0,0,-0.35364645513991633,-9.6844563148493101,-1.0609393654197488,""]
[30470,228,"Transportdeuren; Garagekanteldeur (woningbouw); staal; verzinkt",40,4.7341220518322045,5.0671441977199416,5.2786046384773085E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.6486501454602275E-2,1.3781354589948133E-4,-0.28945950436380685,58.095740781330221,63.050220946178371,0.44660115913049614,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3505131168781288,9.7114353386378244E-4,-4.0515393506343864,""]
[30471,229,"Transportdeuren; Transparante overheaddeur; segmentendeur; verzinkt staal; geisoleerd",20,7.1324978272047428,7.0896900064449415,6.5291198900551087E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.6486501454602275E-2,0.36346262767765941,-0.28945950436380685,88.271522609366201,87.058911392178373,0.55240214236649621,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3505131168781288,6.0622615423338635,-4.0515393506343864,""]
[30472,230,"Transportdeuren; Dichte overheaddeur; segmentendeur; aluminium+polycarbonaat; geisoleerd",20,8.7367291704073526,10.80570485075426,6.4089141114971923E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.68313353950933053,0.59946933657544366,-2.0494006185279918,106.91241495182126,110.36918396399837,0.54223202285293559,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6291119244863577,10.517446662915393,-10.887335773459073,""]
[30474,231,"Buitenbeglazing; Enkel glas; droog beglaasd",75,3.8362743946698021,3.5767020427422866,5.4349608552342193E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20522274337517363,0,34.411196683943629,30.213544801537505,0.45982981943437501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7378220629717496,0,""]
[30476,232,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; droog beglaasd",25,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,52.896146380817186,50.227311696249998,0.79403702118243757,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9981278539593738E-2,2.2747227775431247,-0.29994383561878124,""]
[30478,233,"Buitenbeglazing; HR glas; droog beglaasd",25,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,52.896146380817186,50.227311696249998,0.79403702118243757,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9981278539593738E-2,2.2747227775431247,-0.29994383561878124,""]
[30480,234,"Buitenbeglazing; Drievoudig glas; droog beglaasd",25,8.5485927167762767,8.337367321397199,0.13683770728468062,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4286190421524125E-2,0.1315324497804983,-4.2858571264572383E-2,76.141007106458929,73.486766031249999,1.1577279010561874,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19996255707918748,2.2963634024694999,-0.59988767123756248,""]
[30482,245,"Ventilatieroosters; Aluminium; gemoffeld",25,0.20297932847761047,0.46313626407509811,1.4377655716576797E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9242205740717447E-2,1.5374121793724526E-2,-0.20772661722215235,2.0488933480375393,2.9692575974144768,1.2164346732462724E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.30445608129382917,0.28529572906591671,-0.91336824388148752,""]
[30484,246,"Waterkeringen; Pvc; gerecycled pvc; folie",50,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,1.5428707659046501,1.3987601764500002,9.4373449852499982E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4182935103124999E-4,0.13644056187352499,-1.32548805309375E-3,""]
[30486,247,"Waterkeringen; Polyetheen; folie",50,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,1.3885062427782,0.95818115483999988,6.4713222755999993E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6068094087499998E-3,0.41742652802760005,4.8204282262500004E-3,""]
[30488,248,"Waterkeringen; EPDM; folie",50,0.30399828580452937,0.24335173514363395,1.8757728773667001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8770777783528724E-2,0,3.2058118797665998,2.07741059058,1.5870147485399999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1125311417011998,0,""]
[30490,252,"Waterslagen; Keramiek",100,0.29987352372269083,0.25447517772129186,4.1735946521409079E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.2525762578890024E-5,1.4901482419738519E-3,1.2671656210354633E-3,8.4255985440174575E-4,3.4234923448695449,3.0407874850274998,0.35311078155015002,0,0,0,0,0,0,0,5.2900491618000005E-4,1.2136639547759998E-2,8.9294538732749996E-3,7.9989799546799998E-3,""]
[30492,253,"Waterslagen; Beton",75,0.47400892227194569,0.29982120193212725,8.8656067920718368E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8765972798911809E-4,8.3086415299836007E-3,7.6835351161127316E-2,0,5.3887945128190164,3.8350949536952004,0.75008274741270009,0,0,0,0,0,0,0,3.2798304803160006E-3,6.998417400000001E-2,0.73035280723080009,0,""]
[30494,254,"Waterslagen; Hardsteen",75,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,14.728334764623977,13.436169243536002,0.52472665312002009,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1109301490410001E-3,0.75499514737179008,9.3327904471230006E-3,""]
[30496,255,"Waterslagen; Kunststeen",75,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,14.728334764623977,13.436169243536002,0.52472665312002009,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1109301490410001E-3,0.75499514737179008,9.3327904471230006E-3,""]
[30498,256,"Waterslagen; Keramische tegels; tegels",75,1.1465596595235956,0.99109362715899896,7.3970101792662085E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9320333325828991E-4,5.6707714982008684E-3,7.5531955740475443E-2,0,9.4344701988837301,8.0437859248110009,0.62583079173614997,0,0,0,0,0,0,0,2.48067353898E-3,4.4409331348200007E-2,0.71796347744940014,0,""]
[30500,257,"Waterslagen; Aluminium; gemoffeld",40,0.32692414021586014,0.91696112377393135,2.1251677070705252E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14877490877442745,2.9374838325680304E-3,-0.44632472632328235,2.8512453390763386,5.4034913286033364,1.7980175185050004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.65415919720872506,4.6410624122852226E-2,-1.962477591626175,""]
[30502,258,"Waterslagen; Baksteen rollaag; rollaag",75,0.96150579326127272,0.80891684852760604,0.14593770980564347,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5675553714436243E-3,3.8101344224887124E-4,4.7026661143308715E-3,11.051097184389763,9.7541655847999991,1.234719302236875,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4881843620393752E-2,2.6849228713125002E-3,4.4645530861181254E-2,""]
[30504,259,"Waterslagen; Raamdorpel Gegoten Composietsteen",100,1.5849901366185342,1.5685155289512074,1.575649216988028E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6924463162330724E-4,4.1136970953274563E-5,5.0773389486992156E-4,10.01870457801202,9.8786784489119999,0.13330923887736001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6067516256792001E-3,2.8988371994399998E-4,4.8202548770376E-3,""]
[30506,596,"Buitenkozijnen; PVC op staalkern",40,3.5914143890391355,3.8484818060201937,2.3116825535023418E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4681430143106437E-5,-2.0478230124227774E-2,0.15545919580788292,-0.41521988962987916,24.919231821656027,28.235302038256016,0.19558201052043594,0,0,0,0,0,0,0,4.6263722626267999E-4,-3.885910814014439E-3,2.2648091308347476,-5.7730380843674229,""]
[30512,597,"Buitenkozijnen; Europees naaldhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",35,0.39993798209515907,0.40564091228553451,1.766667860148665E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.12157802150684607,0,2.510069730503584,3.361727239294968,0.14947054537666316,0,0,0.80951501591999997,0,0,0,0,0,0,-1.8106430700880471,0,""]
[30518,598,"Buitenkozijnen; Tropisch loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.83386539703373885,0.876045523089936,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,5.1794616212020284,7.1248264133965415,0.25519136601020448,0,0,1.295224025472,0,0,0,0,0,0,-3.4957801836767177,0,""]
[30524,599,"Buitenkozijnen; Europees loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.54435763700690376,0.58653776306310079,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,2.7247442840919325,4.6701090762864457,0.25519136601020448,0,0,1.295224025472,0,0,0,0,0,0,-3.4957801836767177,0,""]
[30530,601,"Buitenramen; Aluminium; geanodiseerd",75,4.4502915721786094,9.8724985266509435,2.845387502161336E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4369653909243623,0.29720073420350201,-4.310896172773087,39.240642853754679,57.946705780292973,0.24073660440067496,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3166927006833085,6.3199712717942642,-18.950078102049925,""]
[30533,608,"Waterkeringen; EPDM aluminium versterkt",50,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,2.0528271261540381,3.6597482892827999,1.7999520672276E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51461174904539397,0.43352631238053857,-1.5438352471361823,""]
[30535,609,"Waterkeringen; PIB aluminium versterkt",25,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,4.390077180878909,5.3636668569484005,2.9620680127038002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51061525697707522,1.0392506717117722,-1.5318457709312261,""]
[30537,610,"Waterkeringen; MS polymeer aluminium versterkt",50,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,7.2040979887365744,7.8080453910888004,3.7287142635599999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.53337693510258311,1.4922731954225066,-1.6001308053077492,""]
[30539,611,"Waterkeringen; Combinatie PVC/Lood",100,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,4.8225222813363651,6.6494818395232516,9.0591770897696239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.64063171589426948,0.6449755344924939,-1.9218951476828088,""]
[30541,843,"Buitenramen; Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova; vast (alu. ; gepoedercoat)",50,2.8810587059767228,2.7163063198999997,2.0042821602000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.6152474722500011E-5,0.50228091200000002,0,-0.3576375,21.861709689045,13.78275,0.1734,0,0,0,0,0,0,0,5.5968904500000008E-4,7.9050000000000002,0,0,""]
[30544,844,"Buitenramen; Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova; inclusief draaiend deel",75,4.1620195939398705,4.1324270654080006,2.9410412349279998E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7905662589300015E-5,8.4210520000000004E-5,0,0,22.924675471786603,22.669160000000002,0.25411600000000001,0,0,0,0,0,0,0,8.2833978660000007E-4,5.7113200000000002E-4,0,0,""]
[30547,941,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn",75,4.511977091472259,6.2204473628257118,8.1247141375224135E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5303904231094787E-4,5.7196621782012172E-3,4.4432152308976014E-2,-1.766899839020462,12.407729893525413,28.052071531568274,6.8739884873592949E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2948007734863464E-3,-3.5697767558661975E-5,0.84109132898829508,-16.555431954910677,""]
[30553,942,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn met deur",75,26.884328031227771,35.281276498332794,2.6912703629973091E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0655933482157353E-4,1.7629751956244288E-2,0.13812466387983025,-8.5801221459059001,44.62750407972522,98.369415424598813,0.22769738329841313,0,0,0,0,0,0,0,4.2857914466757118E-3,-3.5698074834474835E-5,2.3043118591370577,-56.278170680680908,""]
[30559,943,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn met draaikiep raam",75,16.337862745441424,21.684555520007581,5.5420852227572155E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5398049692097019E-4,1.256484184048532E-2,6.7510842208538757E-2,-5.4825432913396748,28.938364923494298,66.389077948169785,0.46889317423805893,0,0,0,0,0,0,0,2.9948842745702799E-3,-3.5698074834474835E-5,1.1262726427912233,-39.048838027904502,""]
[30565,987,"Buitenkozijnen; VMRG Aluminium Raam u-bouw; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,4.6561888937879976,13.481413645999998,3.7005017187999999E-2,0,0,0.2038062846,0,0,0,0,0,3.3232000000000003E-5,0,-9.0660692859999994,32.876099999999994,43.51,0.31609999999999999,0,0,1.73,0,0,0,0,0,0,0,-12.68,""]
[30573,988,"Buitenramen; VMRG Aluminium raam woningbouw; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,3.1511369281359998,8.7976038219999992,2.3634804735999996E-2,0,0,0.1159228824,0,0,0,0,0,2.12E-5,0,-5.7860457810000003,23.435399999999998,30.41,0.2019,0,0,0.97150000000000003,0,0,0,0,0,0,0,-8.1479999999999997,""]
[30576,989,"Buitendeuren; VMRG Aluminium deur; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,23.86071331250001,75.754124070000003,0.19771695849999996,0,0,0.665722484,0,0,0,0,0,1.9239999999999999E-4,0,-52.757042599999991,160.87649999999996,232.07499999999999,1.6890000000000001,0,0,5.5125000000000002,0,0,0,0,0,0,0,-78.400000000000006,""]
[30579,1037,"Waterkeringen; Ubiflex",50,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,5.6616300000000006,4.83,2.3943000000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2286999999999998E-2,0.78539999999999999,0,0,""]
[30581,1062,"Waterkeringen; Loodslab; Stichting Bouwlood",50,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6521217500000009,7.4957337000000006,0.15638805,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[30583,1097,"Buitendeuren; Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout; duurz. bosbeheer",50,10.400238904106882,12.138922872,0.11777752166400002,0,0,0,0,0,0,0,3.8604309868800007E-3,3.4935874559999997E-3,0,-1.8638155079999998,54.575855999999995,68.903999999999996,0.82944000000000007,0,0,0,0,0,0,0,2.7216000000000001E-2,0,0,-15.184800000000001,""]
[30586,1101,"Buitenkozijnen; Aziatisch loofhout (Meranti); kozijn vast; geschilderd; duurz. bosb.",75,1.2165268418480004,1.0923952992000001,1.9094605319999999E-2,0,0,0.43833636800000009,0,0,0,0,2.2363413279999998E-3,6.8E-8,0,-0.33553583999999997,9.1631999999999998,9.23,0.16400000000000001,0,0,4.46,0,0,0,0,1.9199999999999998E-2,0,0,-4.71,""]
[30594,1102,"Buitenkozijnen; Afrikaans loofhout (Mahonie); kozijn vast; geschilderd; duurz. bosb.",75,1.34160099736,1.234981326,2.5163081480000002E-2,0,0,0.43685033800000017,0,0,0,0,2.4120395319999995E-2,6.6560000000000008E-8,0,-0.37951421000000002,10.872999999999999,11.4,0.216,0,0,4.45,0,0,0,0,0.20699999999999999,0,0,-5.4,""]
[30602,1103,"Buitenkozijnen; Zuid Amerikaans loofhout; kozijn vast; geschilderd; duurz. bosbeheer",75,1.2299313523200002,1.2041658480000004,2.8288803120000001E-2,0,0,0.43929444400000001,0,0,0,0,0.11931723511999999,4.2080000000000004E-8,0,-0.56113502000000004,10.413,12.1,0.24299999999999999,0,0,4.47,0,0,0,0,1.08,0,0,-7.48,""]
[30610,1104,"Buitenkozijnen; Europees naaldhout; kozijn vast; geschilderd; duurz. bosbeheer",25,0.54809214079999991,0.77461079119999987,1.8872735360000004E-2,0,0,3.0479613080000002E-2,0,0,0,0,1.8051619000000001E-2,7.2160000000000006E-8,0,-0.29392268999999999,4.6300000000000008,8.16,0.16200000000000001,0,0,0.313,0,0,0,0,0.155,0,0,-4.16,""]
[30618,1105,"Buitenkozijnen; Eur. naaldhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz. bosb.",25,2.4459077052800002,2.9183891800000001,4.2686838200000007E-2,0,0,6.6462935599999995E-2,0,0,0,0,4.0220124999999995E-2,1.3648000000000002E-7,0,-0.62185151000000005,14.629999999999997,21.9,0.36699999999999999,0,0,0.68799999999999994,0,0,0,0,0.34499999999999997,0,0,-8.67,""]
[30626,1106,"Buitenkozijnen; Az.loofh. (Meranti); kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb;NBvT",75,3.7846844529999988,3.5265356400000001,4.28993472E-2,0,0,1.0841824959999997,0,0,0,0,4.5369155799999998E-2,1.24E-7,0,-0.91430231000000006,23.456999999999997,23.7,0.36799999999999999,0,0,11.2,0,0,0,0,0.38900000000000001,0,0,-12.2,""]
[30634,1107,"Buitenkozijnen; Afrikaans loofhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb",75,3.7778909179999998,3.8532588199999993,5.5794632400000002E-2,0,0,0.95351479600000011,0,0,0,0,5.8287345599999998E-2,2.2240000000000002E-6,0,-1.1429669,23.938999999999997,28.4,0.47899999999999998,0,0,9.76,0,0,0,0,0.5,0,0,-15.2,""]
[30642,1108,"Buitenkozijnen; Z. Amerik. loofhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb;NBvT",75,4.3952321465600006,3.82349702,6.2638141599999989E-2,0,0,1.5428226400000002,0,0,0,0,6.4978947200000012E-2,9.7759999999999997E-8,0,-1.0987046999999999,30.395,30,0.53700000000000003,0,0,14.6,0,0,0,0,0.55800000000000005,0,0,-15.3,""]
[30650,1110,"Buitenkozijnen; Az. loofh. meranti; kozijn+draaiend raam; geschilderd;h&s; duurz.bosb",75,4.4251425896000001,4.0051432800000004,5.1582839400000004E-2,0,0,1.1306363880000001,0,0,0,0,5.64950626E-2,1.6960000000000001E-7,0,-0.81871515000000017,26.328000000000003,25.2,0.443,0,0,11.6,0,0,0,0,0.48499999999999999,0,0,-11.4,""]
[30658,1111,"Buitenkozijnen; Afr. loofhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz. bosb.",75,4.5733165739199997,4.4516338399999995,6.8691919199999993E-2,0,0,1.1532154160000001,0,0,0,0,7.3684054400000004E-2,1.4432000000000001E-7,0,-1.1739088,28.023000000000003,31.4,0.59,0,0,11.8,0,0,0,0,0.63300000000000001,0,0,-16.399999999999999,""]
[30666,1112,"Buitenkozijnen; Eur. naaldhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz. bosb",25,3.6106646986000008,4.1853660000000001,5.1137219800000001E-2,0,0,7.3151936800000011E-2,0,0,0,0,5.0150776000000001E-2,1.7600000000000001E-7,0,-0.7491414099999999,18.52,27.4,0.439,0,0,0.75,0,0,0,0,0.43099999999999999,0,0,-10.5,""]
[30674,1113,"Buitenkozijnen; Z. Am. loofhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz.bosb",75,4.2863201257599997,4.2709606600000001,7.51584208E-2,0,0,1.1305983719999999,0,0,0,0,0.32988223359999996,1.3936E-7,0,-1.5202797000000003,27.645000000000007,32.5,0.64500000000000002,0,0,11.6,0,0,0,0,3.2,0,0,-20.3,""]
[30682,1211,"Buitenbeglazing; Dubbel glas 4-15-5 m2",30,4.0400419067710649,3.9664002575925004,6.8292701845874992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.348947332690002E-3,0,33.687329656499998,33.071840100000003,0.57779663174999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7692924750000002E-2,0,""]
[30684,1212,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 4/12/4 mm",30,6.5530855211527319,6.4833223321642395,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,44.534253590121757,43.951179816930761,0.54736600914449995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5707764046500001E-2,0,""]
[30686,1213,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 6/12/4 mm",30,7.3654682061344836,7.2785219656709907,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,51.527509007574601,50.800821004533603,0.68218522321950004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4502779821499999E-2,0,""]
[30688,1214,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 6/12/6 mm",30,8.0966276697508786,7.9935293609008875,9.5609782584225006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4885262657660018E-3,0,57.94008925887001,57.078403879770008,0.80891528445000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2770094649999995E-2,0,""]
[30690,1215,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",30,12.309358689070589,12.136497191232104,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,96.372142385541764,94.927383233250751,1.3562812935944997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8477858696500003E-2,0,""]
[30692,1216,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",30,9.5416908853414242,9.4289700676654338,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,72.43318313999039,71.49107379217439,0.88441404433199988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7695303483999996E-2,0,""]
[30694,1217,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 4/12/4 mm",30,6.7932684254377822,6.7235052364492889,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,46.091684494919697,45.508610721728701,0.54736600914449995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5707764046500001E-2,0,""]
[30696,1218,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 6/12/4 mm",30,7.6057085651110317,7.5187623246475397,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,53.085312392862754,52.358624389821756,0.68218522321950004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4502779821499999E-2,0,""]
[30698,1219,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 6/12/6 mm",30,8.538012232246821,8.4338829403083295,9.6565880410067251E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.5634115284236624E-3,0,60.856569691813348,59.986267458922349,0.81700443729450001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3297795596500004E-2,0,""]
[30700,1220,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",30,12.549599184585876,12.37673768674739,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,97.929945772495202,96.485186620204189,1.3562812935944997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8477858696500003E-2,0,""]
[30702,1221,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",30,9.781931251275152,9.6692104335991633,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,73.990986519340794,73.048877171524794,0.88441404433199988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7695303483999996E-2,0,""]
[30704,1222,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 4/15/4 mm",30,7.2949868601597423,7.2248800101417476,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,47.699002654758004,47.113056596970004,0.55006239342599994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5883664361999995E-2,0,""]
[30706,1223,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 6/15/4 mm",30,8.1068108675394939,8.0195209660465014,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,54.689455648873491,53.959895361235496,0.68488160750099991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4678680137E-2,0,""]
[30708,1224,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 6/15/6 mm",30,9.0387766121088351,8.9343036591408431,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,62.459071054161605,61.585896536673609,0.81970082157599988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473695911999998E-2,0,""]
[30710,1225,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; inbraakwerend glas; 6/15/14 mm",30,13.050701250989244,12.877496092121259,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,99.534089027973607,98.086457591085605,1.3589776778759999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8653759012000011E-2,0,""]
[30712,1226,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; vandalisme bestendig; 6/15/7 mm",30,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,74.20080989070749,73.2558282582945,0.88711042861349987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7871203799499997E-2,0,""]
[30714,1227,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) ; 4/16/4 mm",30,7.4514080171523309,7.3813011671343371,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,48.168820898616595,47.582874840828595,0.55006239342599994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5883664361999995E-2,0,""]
[30716,1228,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 4/15/5 mm",30,7.762106080659577,7.6834077049040825,7.2982134039291741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7162417162013816E-3,0,51.595439924710504,50.937686751997504,0.61747200046349993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0281172249499994E-2,0,""]
[30718,1229,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 6/16/4 mm",30,8.2643196334045861,8.1770297319115919,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,55.16442155512469,54.434861267486696,0.68488160750099991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4678680137E-2,0,""]
[30720,1230,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 6/16/6 mm",30,9.196908813050932,9.0924358600829418,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,62.936800605151198,62.063626087663202,0.81970082157599988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473695911999998E-2,0,""]
[30722,1231,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); inbraakwerend glas; 6/16/14 mm",30,13.208210148896388,13.035004990028405,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,100.00905493335121,98.561423496463206,1.3589776778759999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8653759012000011E-2,0,""]
[30724,1232,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); vandalisme bestendig; 6/16/7 mm",30,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,74.20080989070749,73.2558282582945,0.88711042861349987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7871203799499997E-2,0,""]
[30726,1243,"Zonwering; Aluminium lamellen; incl constructie; poedercoating",25,8.5076661274976413,20.527277780895606,7.0791597504203843E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6746042337727061,3.4932085054892821E-2,-9.4507311021843581,44.994005828944381,114.29184550847917,0.59893876634786125,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.798855315029511,0.53596211366428648,-58.633885244517415,""]
[30728,1245,"Zonwering; Rolluik (automatische bediening); aluminium; poedercoating",25,14.679646022812385,19.770789602035137,2.3110429609525932E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2472956494124099,9.3255805046173312E-2,-3.9602141644660414,37.216132523088433,58.352070202986226,0.195527897209504,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.4849961244334198,1.6156497080278276,-17.462119160701697,""]
[30730,1246,"Zonwering; Raffstores (automatische bediening); aluminium; Coilcoating",25,7.047077394676232,9.7139815189127781,1.2782123749419548E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.62505667053318825,3.7785878740918849E-2,-2.092415456193697,18.259547657732512,29.488142984678145,0.10814432361592664,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7469569426881568,0.63249890658420804,-9.2222816144576107,""]
[30732,1247,"Zonwering; Western Red Cedar lamellen; gelakt; acryl; poedercoating; duurzame bosbouw",25,4.4714597842770054,5.8215062470340753,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,32.235598403351929,58.453402786580298,0.57632309255509495,0,0,1.9287956392105194,0,0,0,0,0,0,-5.4856038155650895,-23.237319299428886,""]
[30734,1248,"Zonwering; Western Red Cedar lamellen; gelakt; acryl; poedercoating; standaard bosbouw",25,4.4720915860970969,5.8221380488541667,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,32.235598403351929,58.453402786580298,0.57632309255509495,0,0,1.9287956392105194,0,0,0,0,0,0,-5.4856038155650895,-23.237319299428886,""]
[30736,2035,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn + draaivalraam; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,6.5826731045999987,6.4918978599999999,4.0914758199999998E-2,0,0,0.58676794999999993,0,0,0,0,0.22440511039999997,3.4234960000000003E-3,0,-0.7647360700000001,22.450999999999993,24.2,0.35099999999999998,0,0,6,0,0,0,0,2.4,0,0,-10.5,""]
[30744,2036,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,4.5593032320000013,4.6307119000000005,5.0975012199999996E-2,0,0,0.74228285599999999,0,0,0,0,5.3739237400000001E-2,3.6982864E-3,0,-0.92210406,19.099,23.3,0.438,0,0,7.6,0,0,0,0,0.46100000000000002,0,0,-12.7,""]
[30752,2037,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn vast; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,1.4800820377600001,1.351815752,1.9453921760000003E-2,0,0,0.28495626079999992,0,0,0,0,0.10260427760000002,5.7079056000000003E-3,0,-0.28445608,8.8669999999999991,8.76,0.16700000000000001,0,0,2.89,0,0,0,0,1.03,0,0,-3.98,""]
[30760,2054,"Hang- en sluitwerk; Raam- en deurkrukken en beslag",10,4.4660476899719539,4.4079664896479995,5.7023374585920002E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8875765828160006E-4,5.6906807975231992E-4,0,0,5.8447003199999994,5.3984639999999997,0.43814159999999996,0,0,0,0,0,0,0,3.754968E-3,4.3397519999999997E-3,0,0,""]
[30762,2055,"Hang- en sluitwerk; Scharnieren",30,1.7829921061213829,1.7352614773030002,4.6982968576839999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0269400521320014E-4,3.4496623632968005E-4,0,0,4.4590318819999997,4.0923879999999997,0.36099569999999997,0,0,0,0,0,0,0,3.0938110000000001E-3,2.5543709999999997E-3,0,0,""]
[30764,2060,"Hang- en sluitwerk; Raamsluitingen",30,7.9278505341287957,7.8121671738599998,0.1126671513996,0,0,0,0,0,0,0,9.6567730450800027E-4,2.0505315646872002E-3,0,0,13.215471990000001,12.325949999999999,0.86568299999999998,0,0,0,0,0,0,0,7.4190900000000006E-3,1.6419899999999998E-2,0,0,""]
[30766,2061,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor luiken",30,4.9706319261414729,4.924238527997999,4.3763907108280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7510322508440007E-4,2.2543878101089197E-3,0,0,5.2895652770000003,4.9317269999999995,0.33626189999999995,0,0,0,0,0,0,0,2.8818369999999999E-3,1.8694539999999999E-2,0,0,""]
[30768,2062,"Hang- en sluitwerk; Deurdrangers inclusief deur co-ordinators",30,11.502107496717286,11.317220515919997,0.18088059680480001,0,0,0,0,0,0,0,1.5503390739040005E-3,2.4560449185840006E-3,0,0,14.695526479999998,13.274999999999999,1.3898039999999998,0,0,0,0,0,0,0,1.191092E-2,1.8811560000000001E-2,0,0,""]
[30770,2063,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren",30,54.558937563642587,54.247448437952009,0.30044573706560002,0,0,0,0,0,0,0,2.5751394786880009E-3,8.4682491462911968E-3,0,0,37.775107439999999,35.378,2.3084880000000001,0,0,0,0,0,0,0,1.9784240000000002E-2,6.8835199999999999E-2,0,0,""]
[30772,2064,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor glazen deuren",30,47.153867675275876,46.814977300320002,0.3310818394176,0,0,0,0,0,0,0,2.8379088132480012E-3,4.9706267250240015E-3,0,0,37.026097919999998,34.421759999999999,2.5436160000000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1803040000000003E-2,3.8918880000000003E-2,0,0,""]
[30774,2065,"Hang- en sluitwerk; Sloten",30,3.7730305670037461,3.6393551862399991,0.1256966859152,0,0,0,0,0,0,0,1.0773542716960003E-3,6.9013405768511994E-3,0,0,9.8923438799999968,8.8609199999999984,0.96579599999999988,0,0,0,0,0,0,0,8.2770799999999992E-3,5.73508E-2,0,0,""]
[30776,2066,"Hang- en sluitwerk; Cilinders",10,2.7241770861831176,2.7008773332240001,2.253343027992E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9313546090160005E-4,5.7318721829544006E-4,0,0,3.3015750179999994,3.1222799999999995,0.17313659999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.483818E-3,4.6746000000000001E-3,0,0,""]
[30778,2067,"Hang- en sluitwerk; Hangsloten",10,0.83415903209456721,0.79733028520600002,3.5946186398919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0809704477160007E-4,5.7446344487560011E-4,0,0,2.8991023950000003,2.616082,0.2761941,0,0,0,0,0,0,0,2.3670430000000001E-3,4.4592520000000004E-3,0,0,""]
[30780,2068,"Hang- en sluitwerk; Drukknop sloten",12,2.585352855929929,2.4982140271550008,8.5458417558200009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3246952008600022E-4,9.4794169664260005E-4,0,0,7.0607943650000005,6.3911800000000003,0.65662350000000003,0,0,0,0,0,0,0,5.6274050000000003E-3,7.3634599999999996E-3,0,0,""]
[30782,2069,"Hang- en sluitwerk; Panieksloten",30,8.0908773761787671,7.9350052820999997,0.14945642532600001,0,0,0,0,0,0,0,1.2810005059800003E-3,5.1346682467860007E-3,0,0,13.740688650000001,12.54045,1.148355,0,0,0,0,0,0,0,9.8416500000000004E-3,4.2041999999999996E-2,0,0,""]
[30784,2070,"Hang- en sluitwerk; Elektromechanisch hang- en sluitwerk",7,2.5095815016932517,2.4548726052899998,4.8285916585200005E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1386165657200002E-4,6.0091181614800003E-3,0,0,6.8175494099999998,6.4008000000000003,0.37100699999999998,0,0,0,0,0,0,0,3.1796100000000002E-3,4.2562799999999998E-2,0,0,""]
[30786,2073,"Hang- en sluitwerk; Brievenbussen",12,31.209481451950133,30.828567113899997,0.34796521588720003,0,0,0,0,0,0,0,2.9824319472560009E-3,2.99666902156808E-2,0,0,26.213401579999999,23.267500000000002,2.6736059999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.2913380000000001E-2,0.2493822,0,0,""]
[30788,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[30790,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[30792,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[30794,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[30796,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[30798,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[30800,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[30802,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[30804,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[30806,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[30808,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[30810,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[30812,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[30814,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[30816,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[30818,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[30820,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[30822,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[30824,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[30826,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[30828,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[30830,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[30832,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[30834,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[30836,164,"Lateien; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[30838,164,"Lateien; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[30840,164,"Lateien; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[30842,164,"Lateien; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[30844,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[30846,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[30848,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[30850,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[30852,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[30854,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[30856,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[30858,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[30860,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[30862,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[30864,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[30866,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[30868,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[30870,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[30872,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[30874,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[30876,993,"Buitenkozijnen; Janisol HI met draaikiepvleugel; Kozijn 80x50",100,4.676228268754695,6.0567294431308989,3.6050200102723778E-2,0,0,0.24103837641463399,0,0,0,0,0,0.2852915032835755,0,-1.9428812541771381,52.885139029182405,64.451800602927506,0.30796518005599999,0,0,2.4634731361254003,0,0,0,0,0,5.3545750784011004,0,-19.692674968327601,""]
[30884,993,"Buitenkozijnen; Janisol HI met draaikiepvleugel; Kozijn 80x70",100,4.767000343305968,6.2505300435145328,3.8690430162466344E-2,0,0,0.24103837641463399,0,0,0,0,0,0.28493359587513545,0,-2.0481921026608019,53.91413908643861,67.351520626564607,0.33051981008359999,0,0,2.4634731361254003,0,0,0,0,0,5.3323276312006005,0,-21.563702117535598,""]
[30892,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 85",25,4.9726294210095032,8.3514456200731999,1.2722893841935201E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.7173676863556005E-3,0.10262295970781359,0,-4.7080268224758006,26.098334239000003,29.750599000000005,0.10868070000000001,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.1754739000000004E-2,1.4161729999999999,0,-10.736169199999999,""]
[30894,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 95",25,4.9884836247086,8.3327769166648,1.2699363429799201E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.7191900577688004E-3,0.10383897620503359,0,-4.6746982238248007,26.266177808000002,29.842913000000006,0.1084797,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.1770307999999997E-2,1.4365699999999999,0,-10.680851199999999,""]
[30896,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 105",25,5.2166553679640781,8.9713384448496019,1.4868867428738403E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.9239682004088006E-3,0.109251499945132,0,-5.0928748146358007,27.976682299,33.212156,0.12701190000000001,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.3519598999999997E-2,1.5143079999999998,0,-12.437609200000001,""]
[30898,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 125",25,5.6040750214108579,10.260615953266232,1.5986562005198404E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,4.3431843336656003E-3,0.11161041525156321,0,-5.9986284956217997,29.924946845000008,36.611549000000004,0.1365594,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.7100645000000002E-2,1.553399,0,-13.9409572,""]
[30900,161,"Lateien; Beton; prefab; AB-FAB",75,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,2.7531316915400001,2.78,0.18,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.20699999999999999,""]
[30902,192,"Stelkozijnen; Onverduurzaamd hout; geverfd",75,0.25872183227356826,0.42906522908049449,1.8953501185625176E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.18929689799255139,0,-9.6290273307150398E-2,2.820503123685,0.16035782519835001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0771512221905004,0,""]
[30907,197,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; gecoat",75,4.7294816212210318,8.6074520784953119,1.9625273729449097E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.18559989237984012,-3.0623967175376761,21.682688799238427,35.805295816046254,0.16604141806599751,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880853331061568,3.6636928975508014,-13.464255999318466,""]
[30912,199,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; geanodiseerd",75,4.2089178699809358,13.473181548034999,1.4549263984703251E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.6995093231355011E-5,3.4098767999999999E-5,0,-9.2789440358999986,25.673066010558017,37.887520000000002,0.12309537472650001,0,0,0,0,0,0,0,8.2063583150999997E-4,0,0,-12.338369999999999,""]
[30919,200,"Buitenkozijnen; Aluminium vast en/of draaiend; geanodiseerd",75,3.0271696589236692,6.8788320185326208,2.050063440555356E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0207989058458919,0.21103262936906333,-3.0623967175376761,25.842428995980953,39.533339616046256,0.17344748689251749,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880853331061568,4.0879832254668012,-13.464255999318466,""]
[30924,202,"Buitenkozijnen; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",40,1.2189726721842082,1.2084665098290617,1.2536415397067444E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1168036275728556E-2,8.2641892060993496E-2,-6.3504108827185685E-2,15.949100992550933,15.173229103760001,0.10606548569408999,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10024918605727674,1.0708031473259509,-0.30074755817183024,""]
[30929,231,"Buitenbeglazing; Enkel glas; droog beglaasd",75,3.8362743946698021,3.5767020427422866,5.4349608552342193E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20522274337517363,0,34.411196683943629,30.213544801537505,0.45982981943437501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7378220629717496,0,""]
[30931,232,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; droog beglaasd",25,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,52.896146380817186,50.227311696249998,0.79403702118243757,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9981278539593738E-2,2.2747227775431247,-0.29994383561878124,""]
[30933,233,"Buitenbeglazing; HR glas; droog beglaasd",25,5.9634543669872393,5.7697140416891219,9.3851245511693729E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1430952107620627E-3,0.12846146062947258,-2.1429285632286191E-2,52.896146380817186,50.227311696249998,0.79403702118243757,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9981278539593738E-2,2.2747227775431247,-0.29994383561878124,""]
[30935,234,"Buitenbeglazing; Drievoudig glas; droog beglaasd",25,8.5485927167762767,8.337367321397199,0.13683770728468062,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4286190421524125E-2,0.1315324497804983,-4.2858571264572383E-2,76.141007106458929,73.486766031249999,1.1577279010561874,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19996255707918748,2.2963634024694999,-0.59988767123756248,""]
[30937,235,"Dichte puivulling; Volkern; 2-zijdig;4mm+pur-vulling",25,2.382494591110238,2.089136960954697,2.9709180693181264E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26364844946235994,0,21.862704501552063,17.666533500163929,0.25135723250945174,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9448137688786815,0,""]
[30939,236,"Dichte puivulling; Staal; 2-zijdig;0.5mm+pur-vulling",30,3.3910890474452033,3.2938604193312537,2.884459376459652E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8689368666250286E-2,0.22314150901435426,-0.11606810599875086,44.495298967238824,42.695281480658224,0.24404231595630732,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.54153170733513434,3.7221019999648277,-1.6245951220054029,""]
[30941,237,"Dichte puivulling; Glas; 4mm; +4mm multiplex+pur-vulling",25,3.5217230907988215,3.3962241792308241,4.7769682610271966E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7729228957726285E-2,0,32.906593337962242,31.181058857103999,0.40415975596151998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.32137472489672,0,""]
[30943,238,"Dichte puivulling; Multiplex; 2-zijdig;4mm+pur-vulling",15,2.4234635163482645,2.3817585651450033,2.7348647142758767E-2,0,0,2.8384772818935002E-2,0,0,0,0,0,0,-1.4028468758432999E-2,0,21.133653715383563,20.903874533568001,0.23138572314312003,0,0,0.13597737367500001,0,0,0,0,0,0,-0.13758391500255995,0,""]
[30945,245,"Ventilatieroosters; Aluminium; gemoffeld",25,0.20297932847761047,0.46313626407509811,1.4377655716576797E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9242205740717447E-2,1.5374121793724526E-2,-0.20772661722215235,2.0488933480375393,2.9692575974144768,1.2164346732462724E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.30445608129382917,0.28529572906591671,-0.91336824388148752,""]
[30947,246,"Waterkeringen; Pvc; gerecycled pvc; folie",50,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,1.5428707659046501,1.3987601764500002,9.4373449852499982E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4182935103124999E-4,0.13644056187352499,-1.32548805309375E-3,""]
[30949,247,"Waterkeringen; Polyetheen; folie",50,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,1.3885062427782,0.95818115483999988,6.4713222755999993E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6068094087499998E-3,0.41742652802760005,4.8204282262500004E-3,""]
[30951,248,"Waterkeringen; EPDM; folie",50,0.30399828580452937,0.24335173514363395,1.8757728773667001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8770777783528724E-2,0,3.2058118797665998,2.07741059058,1.5870147485399999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1125311417011998,0,""]
[30953,252,"Waterslagen; Keramiek",100,0.29987352372269083,0.25447517772129186,4.1735946521409079E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.2525762578890024E-5,1.4901482419738519E-3,1.2671656210354633E-3,8.4255985440174575E-4,3.4234923448695449,3.0407874850274998,0.35311078155015002,0,0,0,0,0,0,0,5.2900491618000005E-4,1.2136639547759998E-2,8.9294538732749996E-3,7.9989799546799998E-3,""]
[30955,253,"Waterslagen; Beton",75,0.47400892227194569,0.29982120193212725,8.8656067920718368E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8765972798911809E-4,8.3086415299836007E-3,7.6835351161127316E-2,0,5.3887945128190164,3.8350949536952004,0.75008274741270009,0,0,0,0,0,0,0,3.2798304803160006E-3,6.998417400000001E-2,0.73035280723080009,0,""]
[30957,254,"Waterslagen; Hardsteen",75,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,14.728334764623977,13.436169243536002,0.52472665312002009,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1109301490410001E-3,0.75499514737179008,9.3327904471230006E-3,""]
[30959,255,"Waterslagen; Kunststeen",75,1.4766172587603443,1.3338380239956722,6.2020093062111217E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2768488835834903E-4,7.9448402149127378E-2,9.830546650750466E-4,14.728334764623977,13.436169243536002,0.52472665312002009,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1109301490410001E-3,0.75499514737179008,9.3327904471230006E-3,""]
[30961,256,"Waterslagen; Keramische tegels; tegels",75,1.1465596595235956,0.99109362715899896,7.3970101792662085E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9320333325828991E-4,5.6707714982008684E-3,7.5531955740475443E-2,0,9.4344701988837301,8.0437859248110009,0.62583079173614997,0,0,0,0,0,0,0,2.48067353898E-3,4.4409331348200007E-2,0.71796347744940014,0,""]
[30963,257,"Waterslagen; Aluminium; gemoffeld",40,0.32692414021586014,0.91696112377393135,2.1251677070705252E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14877490877442745,2.9374838325680304E-3,-0.44632472632328235,2.8512453390763386,5.4034913286033364,1.7980175185050004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.65415919720872506,4.6410624122852226E-2,-1.962477591626175,""]
[30965,258,"Waterslagen; Baksteen rollaag; rollaag",75,0.96150579326127272,0.80891684852760604,0.14593770980564347,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5675553714436243E-3,3.8101344224887124E-4,4.7026661143308715E-3,11.051097184389763,9.7541655847999991,1.234719302236875,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4881843620393752E-2,2.6849228713125002E-3,4.4645530861181254E-2,""]
[30967,259,"Waterslagen; Raamdorpel Gegoten Composietsteen",100,1.5849901366185342,1.5685155289512074,1.575649216988028E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6924463162330724E-4,4.1136970953274563E-5,5.0773389486992156E-4,10.01870457801202,9.8786784489119999,0.13330923887736001,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6067516256792001E-3,2.8988371994399998E-4,4.8202548770376E-3,""]
[30969,596,"Buitenkozijnen; PVC op staalkern",40,3.5914143890391355,3.8484818060201937,2.3116825535023418E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4681430143106437E-5,-2.0478230124227774E-2,0.15545919580788292,-0.41521988962987916,24.919231821656027,28.235302038256016,0.19558201052043594,0,0,0,0,0,0,0,4.6263722626267999E-4,-3.885910814014439E-3,2.2648091308347476,-5.7730380843674229,""]
[30974,597,"Buitenkozijnen; Europees naaldhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",35,0.39993798209515907,0.40564091228553451,1.766667860148665E-2,0,0,9.8208412714984025E-2,0,0,0,0,0,0,-0.12157802150684607,0,2.510069730503584,3.361727239294968,0.14947054537666316,0,0,0.80951501591999997,0,0,0,0,0,0,-1.8106430700880471,0,""]
[30979,598,"Buitenkozijnen; Tropisch loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.83386539703373885,0.876045523089936,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,5.1794616212020284,7.1248264133965415,0.25519136601020448,0,0,1.295224025472,0,0,0,0,0,0,-3.4957801836767177,0,""]
[30984,599,"Buitenkozijnen; Europees loofhout; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",50,0.54435763700690376,0.58653776306310079,3.0162356294449716E-2,0,0,0.15713346034397443,0,0,0,0,0,0,-0.22947594269462129,0,2.7247442840919325,4.6701090762864457,0.25519136601020448,0,0,1.295224025472,0,0,0,0,0,0,-3.4957801836767177,0,""]
[30989,601,"Buitenramen; Aluminium; geanodiseerd",75,4.4502915721786094,9.8724985266509435,2.845387502161336E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4369653909243623,0.29720073420350201,-4.310896172773087,39.240642853754679,57.946705780292973,0.24073660440067496,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3166927006833085,6.3199712717942642,-18.950078102049925,""]
[30992,608,"Waterkeringen; EPDM aluminium versterkt",50,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,2.0528271261540381,3.6597482892827999,1.7999520672276E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51461174904539397,0.43352631238053857,-1.5438352471361823,""]
[30994,609,"Waterkeringen; PIB aluminium versterkt",25,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,4.390077180878909,5.3636668569484005,2.9620680127038002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51061525697707522,1.0392506717117722,-1.5318457709312261,""]
[30996,610,"Waterkeringen; MS polymeer aluminium versterkt",50,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,7.2040979887365744,7.8080453910888004,3.7287142635599999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.53337693510258311,1.4922731954225066,-1.6001308053077492,""]
[30998,611,"Waterkeringen; Combinatie PVC/Lood",100,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,4.8225222813363651,6.6494818395232516,9.0591770897696239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.64063171589426948,0.6449755344924939,-1.9218951476828088,""]
[31000,843,"Buitenramen; Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova; vast (alu. ; gepoedercoat)",50,2.8810587059767228,2.7163063198999997,2.0042821602000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.6152474722500011E-5,0.50228091200000002,0,-0.3576375,21.861709689045,13.78275,0.1734,0,0,0,0,0,0,0,5.5968904500000008E-4,7.9050000000000002,0,0,""]
[31003,844,"Buitenramen; Driessens-Aluminium Ramen - Prominent 65e Renova; inclusief draaiend deel",75,4.1620195939398705,4.1324270654080006,2.9410412349279998E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.7905662589300015E-5,8.4210520000000004E-5,0,0,22.924675471786603,22.669160000000002,0.25411600000000001,0,0,0,0,0,0,0,8.2833978660000007E-4,5.7113200000000002E-4,0,0,""]
[31006,941,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn",75,4.511977091472259,6.2204473628257118,8.1247141375224135E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5303904231094787E-4,5.7196621782012172E-3,4.4432152308976014E-2,-1.766899839020462,12.407729893525413,28.052071531568274,6.8739884873592949E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2948007734863464E-3,-3.5697767558661975E-5,0.84109132898829508,-16.555431954910677,""]
[31011,943,"Buitenkozijnen; VMRG stalen kozijn met draaikiep raam",75,16.337862745441424,21.684555520007581,5.5420852227572155E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5398049692097019E-4,1.256484184048532E-2,6.7510842208538757E-2,-5.4825432913396748,28.938364923494298,66.389077948169785,0.46889317423805893,0,0,0,0,0,0,0,2.9948842745702799E-3,-3.5698074834474835E-5,1.1262726427912233,-39.048838027904502,""]
[31016,987,"Buitenkozijnen; VMRG Aluminium Raam u-bouw; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,4.6561888937879976,13.481413645999998,3.7005017187999999E-2,0,0,0.2038062846,0,0,0,0,0,3.3232000000000003E-5,0,-9.0660692859999994,32.876099999999994,43.51,0.31609999999999999,0,0,1.73,0,0,0,0,0,0,0,-12.68,""]
[31023,988,"Buitenramen; VMRG Aluminium raam woningbouw; gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",75,3.1511369281359998,8.7976038219999992,2.3634804735999996E-2,0,0,0.1159228824,0,0,0,0,0,2.12E-5,0,-5.7860457810000003,23.435399999999998,30.41,0.2019,0,0,0.97150000000000003,0,0,0,0,0,0,0,-8.1479999999999997,""]
[31026,1037,"Waterkeringen; Ubiflex",50,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,5.6616300000000006,4.83,2.3943000000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2286999999999998E-2,0.78539999999999999,0,0,""]
[31028,1062,"Waterkeringen; Loodslab; Stichting Bouwlood",50,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6521217500000009,7.4957337000000006,0.15638805,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[31030,1101,"Buitenkozijnen; Aziatisch loofhout (Meranti); kozijn vast; geschilderd; duurz. bosb.",75,1.2165268418480004,1.0923952992000001,1.9094605319999999E-2,0,0,0.43833636800000009,0,0,0,0,2.2363413279999998E-3,6.8E-8,0,-0.33553583999999997,9.1631999999999998,9.23,0.16400000000000001,0,0,4.46,0,0,0,0,1.9199999999999998E-2,0,0,-4.71,""]
[31037,1102,"Buitenkozijnen; Afrikaans loofhout (Mahonie); kozijn vast; geschilderd; duurz. bosb.",75,1.34160099736,1.234981326,2.5163081480000002E-2,0,0,0.43685033800000017,0,0,0,0,2.4120395319999995E-2,6.6560000000000008E-8,0,-0.37951421000000002,10.872999999999999,11.4,0.216,0,0,4.45,0,0,0,0,0.20699999999999999,0,0,-5.4,""]
[31044,1103,"Buitenkozijnen; Zuid Amerikaans loofhout; kozijn vast; geschilderd; duurz. bosbeheer",75,1.2299313523200002,1.2041658480000004,2.8288803120000001E-2,0,0,0.43929444400000001,0,0,0,0,0.11931723511999999,4.2080000000000004E-8,0,-0.56113502000000004,10.413,12.1,0.24299999999999999,0,0,4.47,0,0,0,0,1.08,0,0,-7.48,""]
[31051,1104,"Buitenkozijnen; Europees naaldhout; kozijn vast; geschilderd; duurz. bosbeheer",25,0.54809214079999991,0.77461079119999987,1.8872735360000004E-2,0,0,3.0479613080000002E-2,0,0,0,0,1.8051619000000001E-2,7.2160000000000006E-8,0,-0.29392268999999999,4.6300000000000008,8.16,0.16200000000000001,0,0,0.313,0,0,0,0,0.155,0,0,-4.16,""]
[31058,1105,"Buitenkozijnen; Eur. naaldhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz. bosb.",25,2.4459077052800002,2.9183891800000001,4.2686838200000007E-2,0,0,6.6462935599999995E-2,0,0,0,0,4.0220124999999995E-2,1.3648000000000002E-7,0,-0.62185151000000005,14.629999999999997,21.9,0.36699999999999999,0,0,0.68799999999999994,0,0,0,0,0.34499999999999997,0,0,-8.67,""]
[31065,1106,"Buitenkozijnen; Az.loofh. (Meranti); kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb;NBvT",75,3.7846844529999988,3.5265356400000001,4.28993472E-2,0,0,1.0841824959999997,0,0,0,0,4.5369155799999998E-2,1.24E-7,0,-0.91430231000000006,23.456999999999997,23.7,0.36799999999999999,0,0,11.2,0,0,0,0,0.38900000000000001,0,0,-12.2,""]
[31072,1107,"Buitenkozijnen; Afrikaans loofhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb",75,3.7778909179999998,3.8532588199999993,5.5794632400000002E-2,0,0,0.95351479600000011,0,0,0,0,5.8287345599999998E-2,2.2240000000000002E-6,0,-1.1429669,23.938999999999997,28.4,0.47899999999999998,0,0,9.76,0,0,0,0,0.5,0,0,-15.2,""]
[31079,1108,"Buitenkozijnen; Z. Amerik. loofhout; kozijn+draaivalraam; geschilderd; h&s; duurz.bosb;NBvT",75,4.3952321465600006,3.82349702,6.2638141599999989E-2,0,0,1.5428226400000002,0,0,0,0,6.4978947200000012E-2,9.7759999999999997E-8,0,-1.0987046999999999,30.395,30,0.53700000000000003,0,0,14.6,0,0,0,0,0.55800000000000005,0,0,-15.3,""]
[31086,1110,"Buitenkozijnen; Az. loofh. meranti; kozijn+draaiend raam; geschilderd;h&s; duurz.bosb",75,4.4251425896000001,4.0051432800000004,5.1582839400000004E-2,0,0,1.1306363880000001,0,0,0,0,5.64950626E-2,1.6960000000000001E-7,0,-0.81871515000000017,26.328000000000003,25.2,0.443,0,0,11.6,0,0,0,0,0.48499999999999999,0,0,-11.4,""]
[31093,1111,"Buitenkozijnen; Afr. loofhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz. bosb.",75,4.5733165739199997,4.4516338399999995,6.8691919199999993E-2,0,0,1.1532154160000001,0,0,0,0,7.3684054400000004E-2,1.4432000000000001E-7,0,-1.1739088,28.023000000000003,31.4,0.59,0,0,11.8,0,0,0,0,0.63300000000000001,0,0,-16.399999999999999,""]
[31100,1112,"Buitenkozijnen; Eur. naaldhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz. bosb",25,3.6106646986000008,4.1853660000000001,5.1137219800000001E-2,0,0,7.3151936800000011E-2,0,0,0,0,5.0150776000000001E-2,1.7600000000000001E-7,0,-0.7491414099999999,18.52,27.4,0.439,0,0,0.75,0,0,0,0,0.43099999999999999,0,0,-10.5,""]
[31107,1113,"Buitenkozijnen; Z. Am. loofhout; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurz.bosb",75,4.2863201257599997,4.2709606600000001,7.51584208E-2,0,0,1.1305983719999999,0,0,0,0,0.32988223359999996,1.3936E-7,0,-1.5202797000000003,27.645000000000007,32.5,0.64500000000000002,0,0,11.6,0,0,0,0,3.2,0,0,-20.3,""]
[31114,1211,"Buitenbeglazing; Dubbel glas 4-15-5 m2",30,4.0400419067710649,3.9664002575925004,6.8292701845874992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.348947332690002E-3,0,33.687329656499998,33.071840100000003,0.57779663174999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7692924750000002E-2,0,""]
[31116,1212,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 4/12/4 mm",30,6.5530855211527319,6.4833223321642395,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,44.534253590121757,43.951179816930761,0.54736600914449995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5707764046500001E-2,0,""]
[31118,1213,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 6/12/4 mm",30,7.3654682061344836,7.2785219656709907,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,51.527509007574601,50.800821004533603,0.68218522321950004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4502779821499999E-2,0,""]
[31120,1214,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; 6/12/6 mm",30,8.0966276697508786,7.9935293609008875,9.5609782584225006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4885262657660018E-3,0,57.94008925887001,57.078403879770008,0.80891528445000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2770094649999995E-2,0,""]
[31122,1215,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",30,12.309358689070589,12.136497191232104,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,96.372142385541764,94.927383233250751,1.3562812935944997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8477858696500003E-2,0,""]
[31124,1216,"Buitenbeglazing; Dubbel glas; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",30,9.5416908853414242,9.4289700676654338,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,72.43318313999039,71.49107379217439,0.88441404433199988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7695303483999996E-2,0,""]
[31126,1217,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 4/12/4 mm",30,6.7932684254377822,6.7235052364492889,6.4695952881992258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0672361065016618E-3,0,46.091684494919697,45.508610721728701,0.54736600914449995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5707764046500001E-2,0,""]
[31128,1218,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 6/12/4 mm",30,7.6057085651110317,7.5187623246475397,8.0630916646029754E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3153238174626621E-3,0,53.085312392862754,52.358624389821756,0.68218522321950004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4502779821499999E-2,0,""]
[31130,1219,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; 6/12/6 mm",30,8.538012232246821,8.4338829403083295,9.6565880410067251E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.5634115284236624E-3,0,60.856569691813348,59.986267458922349,0.81700443729450001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3297795596500004E-2,0,""]
[31132,1220,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",30,12.549599184585876,12.37673768674739,0.16030573546621724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2555762372267664E-2,0,97.929945772495202,96.485186620204189,1.3562812935944997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8477858696500003E-2,0,""]
[31134,1221,"Buitenbeglazing; HR (dubbel) glas; coating; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",30,9.781931251275152,9.6692104335991633,0.10453336229208599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1874553839041617E-3,0,73.990986519340794,73.048877171524794,0.88441404433199988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7695303483999996E-2,0,""]
[31136,1222,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 4/15/4 mm",30,7.2949868601597423,7.2248800101417476,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,47.699002654758004,47.113056596970004,0.55006239342599994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5883664361999995E-2,0,""]
[31138,1223,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 6/15/4 mm",30,8.1068108675394939,8.0195209660465014,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,54.689455648873491,53.959895361235496,0.68488160750099991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4678680137E-2,0,""]
[31140,1224,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; 6/15/6 mm",30,9.0387766121088351,8.9343036591408431,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,62.459071054161605,61.585896536673609,0.81970082157599988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473695911999998E-2,0,""]
[31142,1225,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; inbraakwerend glas; 6/15/14 mm",30,13.050701250989244,12.877496092121259,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,99.534089027973607,98.086457591085605,1.3589776778759999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8653759012000011E-2,0,""]
[31144,1226,"Buitenbeglazing; HR+ (dubbel) glas; coating; vandalisme bestendig; 6/15/7 mm",30,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,74.20080989070749,73.2558282582945,0.88711042861349987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7871203799499997E-2,0,""]
[31146,1227,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) ; 4/16/4 mm",30,7.4514080171523309,7.3813011671343371,6.5014652157272992E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0921978607208814E-3,0,48.168820898616595,47.582874840828595,0.55006239342599994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5883664361999995E-2,0,""]
[31148,1228,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 4/15/5 mm",30,7.762106080659577,7.6834077049040825,7.2982134039291741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7162417162013816E-3,0,51.595439924710504,50.937686751997504,0.61747200046349993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0281172249499994E-2,0,""]
[31150,1229,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 6/16/4 mm",30,8.2643196334045861,8.1770297319115919,8.0949615921310489E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3402855716818817E-3,0,55.16442155512469,54.434861267486696,0.68488160750099991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4678680137E-2,0,""]
[31152,1230,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); 6/16/6 mm",30,9.196908813050932,9.0924358600829418,9.6884579685347999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.588373282642882E-3,0,62.936800605151198,62.063626087663202,0.81970082157599988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3473695911999998E-2,0,""]
[31154,1231,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); inbraakwerend glas; 6/16/14 mm",30,13.208210148896388,13.035004990028405,0.16062443474149801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2580724126486883E-2,0,100.00905493335121,98.561423496463206,1.3589776778759999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.8653759012000011E-2,0,""]
[31156,1232,"Buitenbeglazing; HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon); vandalisme bestendig; 6/16/7 mm",30,9.8119933478126224,9.6989288691071334,0.10485206156736675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2124171381233822E-3,0,74.20080989070749,73.2558282582945,0.88711042861349987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7871203799499997E-2,0,""]
[31158,1233,"Dichte puivulling; PIR Sandwichplaten aluminium (0;7mm); gecoat",50,2.2960318698237772,5.6930690797728936,1.5680004343812899E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88198299167393968,0.11521475240283013,-2.645948975021819,23.89826043565424,37.1152919592,0.13266210664979999,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8780550466339498,2.1625265563402412,-11.63416513990185,""]
[31160,1234,"Dichte puivulling; PIR Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",25,6.3611428462619068,6.1405786455978522,9.9242954322425553E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.12132124634162984,0,56.323194711228908,53.275916543850009,0.83965406525910002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2076241021198002,0,""]
[31162,1235,"Dichte puivulling; PIR Sandwichplaten PVC (1;5mm)",25,0.8267446487109108,0.73332395949144158,5.019513585671812E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8219565176731101E-3,9.5689001704489809E-2,-5.4658695530193299E-3,10.936952523466516,8.7137994802950001,4.2468052433624996E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.0832139267093738E-3,2.1523521350310526,2.1249641780128125E-2,""]
[31164,1236,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten aluminium (0;7mm); gecoat",50,2.9147103590476786,6.3055651536381605,1.5871223908981352E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.88198299167393968,0.12120594819629668,-2.645948975021819,35.359570080066135,48.461570404228794,0.13427993721869999,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8780550466339498,2.2759399251544408,-11.63416513990185,""]
[31166,1237,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",25,6.9798213354858083,6.7530747194631191,9.9434173887594013E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1273124421350964,0,67.78450435564082,64.622194988878817,0.8412718958280001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.3210374709339998,0,""]
[31168,1238,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten met HPL (2;0mm)",25,1.8533482987557268,1.9145991990518578,2.1671550719091E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.2922451015221971E-2,0,20.255887720286399,21.100618592398799,0.18335413114199997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0280850032543998,0,""]
[31170,1239,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten met stalen platen (0;5mm); gecoat",50,4.7277309573052531,4.7773662117337983,2.86829347752675E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.9616651969498257E-2,0.12014841867418025,-0.14884995590849473,48.903812241265797,49.168503317278798,0.24267458533499997,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.69447993543337494,2.2705540803854998,-2.0834398063001247,""]
[31172,1240,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten met vuren multiplex (3;6mm); geschilderd; acryl",20,2.5181589208440665,2.2236053741515849,1.6310198389563151E-2,0,0,0.19317447931051226,0,0,0,0,0,0,8.5068868992406371E-2,0,27.707438867033588,24.653329230405138,0.13799392084284756,0,0,1.1970907350453519,0,0,0,0,0,0,1.7190249807402502,0,""]
[31174,1241,"Dichte puivulling; XPS Sandwichplaten PVC (1;5mm)",25,1.4438710982567391,1.3458200333567083,5.2107331508402625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.7990392844069102E-3,0.10003648888681811,-5.3971178532207292E-3,22.390812240479864,20.0600779253238,4.4085883002525E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4849162788968738E-3,2.2567087670379524,2.2454748836690627E-2,""]
[31176,1243,"Zonwering; Aluminium lamellen; incl constructie; poedercoating",25,8.5076661274976413,20.527277780895606,7.0791597504203843E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6746042337727061,3.4932085054892821E-2,-9.4507311021843581,44.994005828944381,114.29184550847917,0.59893876634786125,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.798855315029511,0.53596211366428648,-58.633885244517415,""]
[31178,1245,"Zonwering; Rolluik (automatische bediening); aluminium; poedercoating",25,14.679646022812385,19.770789602035137,2.3110429609525932E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2472956494124099,9.3255805046173312E-2,-3.9602141644660414,37.216132523088433,58.352070202986226,0.195527897209504,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.4849961244334198,1.6156497080278276,-17.462119160701697,""]
[31180,1246,"Zonwering; Raffstores (automatische bediening); aluminium; Coilcoating",25,7.047077394676232,9.7139815189127781,1.2782123749419548E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.62505667053318825,3.7785878740918849E-2,-2.092415456193697,18.259547657732512,29.488142984678145,0.10814432361592664,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7469569426881568,0.63249890658420804,-9.2222816144576107,""]
[31182,1247,"Zonwering; Western Red Cedar lamellen; gelakt; acryl; poedercoating; duurzame bosbouw",25,4.4714597842770054,5.8215062470340753,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,32.235598403351929,58.453402786580298,0.57632309255509495,0,0,1.9287956392105194,0,0,0,0,0,0,-5.4856038155650895,-23.237319299428886,""]
[31184,1248,"Zonwering; Western Red Cedar lamellen; gelakt; acryl; poedercoating; standaard bosbouw",25,4.4720915860970969,5.8221380488541667,6.8118536806887023E-2,0,0,0.3112496675423379,0,0,0,0,0,8.8000975067484936E-3,-0.33769665626705025,-1.400518108345993,32.235598403351929,58.453402786580298,0.57632309255509495,0,0,1.9287956392105194,0,0,0,0,0,0,-5.4856038155650895,-23.237319299428886,""]
[31186,2035,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn + draaivalraam; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,6.5826731045999987,6.4918978599999999,4.0914758199999998E-2,0,0,0.58676794999999993,0,0,0,0,0.22440511039999997,3.4234960000000003E-3,0,-0.7647360700000001,22.450999999999993,24.2,0.35099999999999998,0,0,6,0,0,0,0,2.4,0,0,-10.5,""]
[31193,2036,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn + draaiend raam; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,4.5593032320000013,4.6307119000000005,5.0975012199999996E-2,0,0,0.74228285599999999,0,0,0,0,5.3739237400000001E-2,3.6982864E-3,0,-0.92210406,19.099,23.3,0.438,0,0,7.6,0,0,0,0,0.46100000000000002,0,0,-12.7,""]
[31200,2037,"Buitenkozijnen; Accoya; kozijn vast; geschilderd; h&s; duurzaam bosbeheer",75,1.4800820377600001,1.351815752,1.9453921760000003E-2,0,0,0.28495626079999992,0,0,0,0,0.10260427760000002,5.7079056000000003E-3,0,-0.28445608,8.8669999999999991,8.76,0.16700000000000001,0,0,2.89,0,0,0,0,1.03,0,0,-3.98,""]
[31207,2054,"Hang- en sluitwerk; Raam- en deurkrukken en beslag",10,4.4660476899719539,4.4079664896479995,5.7023374585920002E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8875765828160006E-4,5.6906807975231992E-4,0,0,5.8447003199999994,5.3984639999999997,0.43814159999999996,0,0,0,0,0,0,0,3.754968E-3,4.3397519999999997E-3,0,0,""]
[31209,2055,"Hang- en sluitwerk; Scharnieren",30,1.7829921061213829,1.7352614773030002,4.6982968576839999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0269400521320014E-4,3.4496623632968005E-4,0,0,4.4590318819999997,4.0923879999999997,0.36099569999999997,0,0,0,0,0,0,0,3.0938110000000001E-3,2.5543709999999997E-3,0,0,""]
[31211,2060,"Hang- en sluitwerk; Raamsluitingen",30,7.9278505341287957,7.8121671738599998,0.1126671513996,0,0,0,0,0,0,0,9.6567730450800027E-4,2.0505315646872002E-3,0,0,13.215471990000001,12.325949999999999,0.86568299999999998,0,0,0,0,0,0,0,7.4190900000000006E-3,1.6419899999999998E-2,0,0,""]
[31213,2061,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor luiken",30,4.9706319261414729,4.924238527997999,4.3763907108280001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7510322508440007E-4,2.2543878101089197E-3,0,0,5.2895652770000003,4.9317269999999995,0.33626189999999995,0,0,0,0,0,0,0,2.8818369999999999E-3,1.8694539999999999E-2,0,0,""]
[31215,2062,"Hang- en sluitwerk; Deurdrangers inclusief deur co-ordinators",30,11.502107496717286,11.317220515919997,0.18088059680480001,0,0,0,0,0,0,0,1.5503390739040005E-3,2.4560449185840006E-3,0,0,14.695526479999998,13.274999999999999,1.3898039999999998,0,0,0,0,0,0,0,1.191092E-2,1.8811560000000001E-2,0,0,""]
[31217,2063,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren",30,54.558937563642587,54.247448437952009,0.30044573706560002,0,0,0,0,0,0,0,2.5751394786880009E-3,8.4682491462911968E-3,0,0,37.775107439999999,35.378,2.3084880000000001,0,0,0,0,0,0,0,1.9784240000000002E-2,6.8835199999999999E-2,0,0,""]
[31219,2064,"Hang- en sluitwerk; Hang- en sluitwerk voor glazen deuren",30,47.153867675275876,46.814977300320002,0.3310818394176,0,0,0,0,0,0,0,2.8379088132480012E-3,4.9706267250240015E-3,0,0,37.026097919999998,34.421759999999999,2.5436160000000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1803040000000003E-2,3.8918880000000003E-2,0,0,""]
[31221,2065,"Hang- en sluitwerk; Sloten",30,3.7730305670037461,3.6393551862399991,0.1256966859152,0,0,0,0,0,0,0,1.0773542716960003E-3,6.9013405768511994E-3,0,0,9.8923438799999968,8.8609199999999984,0.96579599999999988,0,0,0,0,0,0,0,8.2770799999999992E-3,5.73508E-2,0,0,""]
[31223,2066,"Hang- en sluitwerk; Cilinders",10,2.7241770861831176,2.7008773332240001,2.253343027992E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9313546090160005E-4,5.7318721829544006E-4,0,0,3.3015750179999994,3.1222799999999995,0.17313659999999997,0,0,0,0,0,0,0,1.483818E-3,4.6746000000000001E-3,0,0,""]
[31225,2067,"Hang- en sluitwerk; Hangsloten",10,0.83415903209456721,0.79733028520600002,3.5946186398919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0809704477160007E-4,5.7446344487560011E-4,0,0,2.8991023950000003,2.616082,0.2761941,0,0,0,0,0,0,0,2.3670430000000001E-3,4.4592520000000004E-3,0,0,""]
[31227,2068,"Hang- en sluitwerk; Drukknop sloten",12,2.585352855929929,2.4982140271550008,8.5458417558200009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3246952008600022E-4,9.4794169664260005E-4,0,0,7.0607943650000005,6.3911800000000003,0.65662350000000003,0,0,0,0,0,0,0,5.6274050000000003E-3,7.3634599999999996E-3,0,0,""]
[31229,2069,"Hang- en sluitwerk; Panieksloten",30,8.0908773761787671,7.9350052820999997,0.14945642532600001,0,0,0,0,0,0,0,1.2810005059800003E-3,5.1346682467860007E-3,0,0,13.740688650000001,12.54045,1.148355,0,0,0,0,0,0,0,9.8416500000000004E-3,4.2041999999999996E-2,0,0,""]
[31231,2070,"Hang- en sluitwerk; Elektromechanisch hang- en sluitwerk",7,2.5095815016932517,2.4548726052899998,4.8285916585200005E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1386165657200002E-4,6.0091181614800003E-3,0,0,6.8175494099999998,6.4008000000000003,0.37100699999999998,0,0,0,0,0,0,0,3.1796100000000002E-3,4.2562799999999998E-2,0,0,""]
[31233,2073,"Hang- en sluitwerk; Brievenbussen",12,31.209481451950133,30.828567113899997,0.34796521588720003,0,0,0,0,0,0,0,2.9824319472560009E-3,2.99666902156808E-2,0,0,26.213401579999999,23.267500000000002,2.6736059999999999,0,0,0,0,0,0,0,2.2913380000000001E-2,0.2493822,0,0,""]
[31235,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[31237,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[31239,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[31241,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[31243,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[31245,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[31247,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[31249,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[31251,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[31253,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[31255,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[31257,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[31259,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[31261,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[31263,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[31265,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[31267,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31269,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[31271,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[31273,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[31275,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31277,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[31279,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[31281,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[31283,164,"Lateien; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[31285,164,"Lateien; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[31287,164,"Lateien; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[31289,164,"Lateien; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[31291,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[31293,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[31295,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[31297,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[31299,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[31301,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[31303,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[31305,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[31307,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[31309,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[31311,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[31313,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[31315,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[31317,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[31319,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[31321,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[31323,993,"Buitenkozijnen; Janisol HI met draaikiepvleugel; Kozijn 80x50",100,4.676228268754695,6.0567294431308989,3.6050200102723778E-2,0,0,0.24103837641463399,0,0,0,0,0,0.2852915032835755,0,-1.9428812541771381,52.885139029182405,64.451800602927506,0.30796518005599999,0,0,2.4634731361254003,0,0,0,0,0,5.3545750784011004,0,-19.692674968327601,""]
[31330,993,"Buitenkozijnen; Janisol HI met draaikiepvleugel; Kozijn 80x70",100,4.767000343305968,6.2505300435145328,3.8690430162466344E-2,0,0,0.24103837641463399,0,0,0,0,0,0.28493359587513545,0,-2.0481921026608019,53.91413908643861,67.351520626564607,0.33051981008359999,0,0,2.4634731361254003,0,0,0,0,0,5.3323276312006005,0,-21.563702117535598,""]
[31337,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 85",25,4.9726294210095032,8.3514456200731999,1.2722893841935201E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.7173676863556005E-3,0.10262295970781359,0,-4.7080268224758006,26.098334239000003,29.750599000000005,0.10868070000000001,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.1754739000000004E-2,1.4161729999999999,0,-10.736169199999999,""]
[31339,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 95",25,4.9884836247086,8.3327769166648,1.2699363429799201E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.7191900577688004E-3,0.10383897620503359,0,-4.6746982238248007,26.266177808000002,29.842913000000006,0.1084797,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.1770307999999997E-2,1.4365699999999999,0,-10.680851199999999,""]
[31341,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 105",25,5.2166553679640781,8.9713384448496019,1.4868867428738403E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,3.9239682004088006E-3,0.109251499945132,0,-5.0928748146358007,27.976682299,33.212156,0.12701190000000001,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.3519598999999997E-2,1.5143079999999998,0,-12.437609200000001,""]
[31343,981,"Zonwering; Solidscreen; Solidscreen 125",25,5.6040750214108579,10.260615953266232,1.5986562005198404E-2,0,0,1.2101474021760001,0,0,0,0,4.3431843336656003E-3,0.11161041525156321,0,-5.9986284956217997,29.924946845000008,36.611549000000004,0.1365594,0,0,5.5272959999999998,0,0,0,0,3.7100645000000002E-2,1.553399,0,-13.9409572,""]
[31345,161,"Lateien; Beton; prefab; AB-FAB",75,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,2.7531316915400001,2.78,0.18,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.20699999999999999,""]
[31347,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[31349,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[31351,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[31353,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[31355,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[31357,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[31359,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[31361,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[31363,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[31365,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[31367,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[31369,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[31371,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[31373,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[31375,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[31377,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[31379,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31381,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[31383,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[31385,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[31387,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31389,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[31391,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[31393,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[31395,164,"Lateien; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[31397,164,"Lateien; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[31399,164,"Lateien; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[31401,164,"Lateien; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[31403,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[31405,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[31407,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[31409,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[31411,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[31413,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[31415,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[31417,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[31419,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[31421,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[31423,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[31425,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[31427,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[31429,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[31431,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[31433,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[31435,161,"Lateien; Beton; prefab; AB-FAB",75,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,2.7531316915400001,2.78,0.18,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.20699999999999999,""]
[31437,260,"Binnenkozijnen; Staal; verzinkt+gemoffeld",150,3.8614932407577389,3.9754186278338492,2.0692471854375023E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880351410711894E-2,4.4903546712362512E-2,-0.13464105423213571,45.016094629960776,46.34058761710277,0.17507054512241021,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.56201948316186456,0.74851440038305361,-1.6860584494855935,""]
[31443,261,"Binnenkozijnen; Hout; geschilderd:alkyd",75,0.67821823592535357,0.39244898314825671,1.7214339522845182E-2,0,0,0.39617197469677096,0,0,0,0,0,0,-0.12761706144251922,0,4.6182145495491289,3.239877188598375,0.14564348935188057,0,0,3.2931116034179997,0,0,0,0,0,0,-2.0604177318191264,0,""]
[31449,267,"Binnenbeglazing; Enkel glas; droog beglaasd",75,2.893597949756554,2.6512086493040363,3.841464478830469E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20397465566421263,0,26.550819764093625,22.496782111537502,0.32501060535937498,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7290270471967499,0,""]
[31451,269,"Binnendorpels; Kunststeen",30,1.6917061009648491,1.5969123815413342,2.6940712070399404E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7853007353115724E-2,0,11.2060003858036,10.333094239000001,0.22793435126280001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.64497179554080009,0,""]
[31453,271,"Binnendorpels; Gegoten Composietsteen binnendorpel",100,0.58493683613303049,0.57885692139865985,5.8148959198367706E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2459328337172913E-5,1.5181501185137043E-5,1.8737798501151871E-4,3.6973790704568175,3.6457027609080002,4.919745720474001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.9296786185779999E-4,1.0698089664600001E-4,1.7789035855734E-3,""]
[31455,272,"Binnendorpels; Gegoten Composietsteen badceldorpel",100,0.93715686649270458,0.92741592783226146,9.3163386242546102E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0006924647568564E-4,2.432305028586472E-5,3.0020773942705684E-4,5.9237578655706002,5.8409646384440004,7.8821732510820003E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5002377867539991E-4,1.7139950107799998E-4,2.8500713360261999E-3,""]
[31457,612,"Binnendorpels; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",30,5.9883850877134479E-2,7.8377212658339107E-2,3.3240880753396995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1817449856544324E-2,0,0.32142917495183043,0.64434505219344007,2.8123750293350402E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.35103962753496004,0,""]
[31459,613,"Binnendorpels; Natuursteen",30,0.72690100236416777,0.66634665478290012,1.7209760865160503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.334458671610706E-2,0,7.1103979043370007,6.552784356300001,0.145604751201,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41200879683600006,0,""]
[31461,614,"Binnendorpels; Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",30,5.4227656879269157E-2,9.5099063683673102E-2,5.4912431472487989E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6362649951652748E-2,0,4.1732222314910576E-2,0.7462339232774402,4.6459163407550401E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.75096086437008003,0,""]
[31463,940,"Binnenkozijnen; Stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta; Berkvens; Theuma)",75,1.5256623046572515,1.8956972330800004,9.2160869870399984E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.1454240211599985E-5,2.1139120299999998E-3,0,-0.38142638168000004,6.1472452099999995,12.382,7.8719999999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.2521000000000002E-4,0,0,-6.3140000000000001,""]
[31469,1251,"Binnenkozijnen; Europees hardhout; gevingerlast / gelamineerd; duurzame bosbouw",75,1.7044196764978166,3.2631901703896298,0.2267838764403779,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-2.1948001578551262,0,-3.9098071859648686,25.466946638445936,1.9187256676149982,0,0,3.3733424769146603,0,0,0,0,0,0,-34.668821968940463,0,""]
[31475,1257,"Binnenkozijnen; Tropisch hardhout; volhout; duurzame bosbouw",75,2.0269493498947568,3.134622465621391,0.18309829219912316,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-1.7000171954486925,0,2.7702056167427553,24.454939675930213,1.5491197983437346,0,0,3.3733424769146603,0,0,0,0,0,0,-26.607196334445852,0,""]
[31481,1261,"Binnenbeglazing; Dubbel glas; 4/12/5 mm",25,4.6661307858755396,4.5503823833962285,7.8363569187598098E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.898078933414923E-4,9.903218043924375E-2,-6.2037155040873801E-2,40.054297333735079,38.824088998178979,0.66300212328233055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5965232710981287,-1.0293170588243634,""]
[31483,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[31485,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[31487,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[31489,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[31491,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[31493,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[31495,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[31497,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[31499,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[31501,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[31503,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[31505,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[31507,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[31509,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[31511,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[31513,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[31515,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31517,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[31519,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[31521,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[31523,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31525,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[31527,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[31529,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[31531,164,"Lateien; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[31533,164,"Lateien; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[31535,164,"Lateien; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[31537,164,"Lateien; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[31539,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[31541,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[31543,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[31545,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[31547,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[31549,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[31551,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[31553,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[31555,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[31557,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[31559,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[31561,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[31563,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[31565,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[31567,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[31569,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[31571,1004,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 50; Jansen economy 50x40",100,2.6582643847003555,4.3160382258121937,4.2358985121336165E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.0909048933532632E-2,0,-1.9337204961482404,28.820946802473497,52.420991935379895,0.36185908656579996,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.5871882878128001,0,-27.000993751386002,""]
[31577,1004,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 50; kozijn 50x65; vleugel 50x",100,2.8061834998181552,4.6036103434103026,4.5815756919749748E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.2385137295869654E-2,0,-2.0783063587893005,30.509367558570599,56.469939623289804,0.39138916812599989,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.5963802630527999,0,-29.400242739999005,""]
[31583,1004,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 50; kozijn 50x90; vleugel 50x",100,3.103196720986499,5.1810814425982947,5.2757538271226978E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.5344766760383309E-2,0,-2.3686656476249404,33.899659429907778,64.600750489458989,0.45069055723599993,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.6147642135328,0,-34.218447074421,""]
[31589,1005,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 60; kozijn 60x40; vleugel 60x",100,2.9389612640913576,4.8753582435253229,4.921840635508401E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.3212723847336545E-2,0,-2.221506730617921,32.035790969531703,60.344702537960103,0.42045689987279994,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.5952312661478001,0,-31.776500978550001,""]
[31595,1005,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 60; kozijn 60x65; vleugel 60x",100,3.0999661472743112,5.1895506376321929,5.3006971770635992E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.4776381902788864E-2,0,-2.3800464650128403,33.874515080045789,64.772668871962196,0.45282138681079992,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.6044232413877999,0,-34.407299664216005,""]
[31601,1005,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 60; kozijn 60x90; vleugel 60x",100,3.4243168136730811,5.8208748090228157,6.0602927771506672E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.7979135106124826E-2,0,-2.6978186792089005,37.577259553824682,73.664083353516688,0.51771117801319988,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.6239561887728,0,-39.680392410578996,""]
[31607,161,"Lateien; Beton; prefab; AB-FAB",75,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,2.7531316915400001,2.78,0.18,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.20699999999999999,""]
[31609,260,"Binnenkozijnen; Staal; verzinkt+gemoffeld",150,3.8614932407577389,3.9754186278338492,2.0692471854375023E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4880351410711894E-2,4.4903546712362512E-2,-0.13464105423213571,45.016094629960776,46.34058761710277,0.17507054512241021,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.56201948316186456,0.74851440038305361,-1.6860584494855935,""]
[31615,261,"Binnenkozijnen; Hout; geschilderd:alkyd",75,0.67821823592535357,0.39244898314825671,1.7214339522845182E-2,0,0,0.39617197469677096,0,0,0,0,0,0,-0.12761706144251922,0,4.6182145495491289,3.239877188598375,0.14564348935188057,0,0,3.2931116034179997,0,0,0,0,0,0,-2.0604177318191264,0,""]
[31621,263,"Binnendeuren; Hout; geschilderd:alkyd",50,2.3563643260286233,2.7433072458982375,8.8173951797998418E-2,0,0,0.93342076387430306,0,0,0,0,0,-0.16520402775918019,-0.74772152450519458,-0.49561208327754058,17.271280213575128,24.45309881000896,0.74600375999104795,0,0,7.7589000351135002,0,0,0,0,0,-0.88411613784979071,-12.150257840139217,-2.6523484135493716,""]
[31624,264,"Binnendeuren; Honingraat; geschilderd:alkyd",25,3.5818710104880962,4.0939629598027523,7.5086997061423855E-2,0,0,0.35932443691392246,0,0,0,0,0,-8.2602013879590097E-2,-0.61609532777164244,-0.24780604163877029,26.420665739362121,34.550236961312308,0.63528038600999315,0,0,2.9868227642769751,0,0,0,0,0,-0.44205806892489535,-9.9834420965375763,-1.3261742067746858,""]
[31627,265,"Binnendeuren; Spaanplaat; geschilderd:alkyd",30,3.1648988991413436,3.7504142865197885,7.9216823679759532E-2,0,0,0.41586746511635753,0,0,0,0,0,-9.9122416655508125E-2,-0.68411000955252932,-0.29736724996652436,22.128294581304885,31.238579453229775,0.6702211607236821,0,0,3.4279238238101999,0,0,0,0,0,-0.53046968270987449,-11.086551125619273,-1.591409048129623,""]
[31630,266,"Binnendeuren; Multiplex; geschilderd:alkyd",30,5.5263560056982692,6.0641022823248543,0.10092295478783407,0,0,0.41586746511635753,0,0,0,0,0,-9.9122416655508125E-2,-0.65804702990874331,-0.29736724996652436,41.16350234824646,49.586281245196801,0.85386786240015,0,0,3.4279238238101999,0,0,0,0,0,-0.53046968270987449,-10.582691852321194,-1.591409048129623,""]
[31633,267,"Binnenbeglazing; Enkel glas; droog beglaasd",75,2.893597949756554,2.6512086493040363,3.841464478830469E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20397465566421263,0,26.550819764093625,22.496782111537502,0.32501060535937498,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7290270471967499,0,""]
[31635,269,"Binnendorpels; Kunststeen",30,1.6917061009648491,1.5969123815413342,2.6940712070399404E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7853007353115724E-2,0,11.2060003858036,10.333094239000001,0.22793435126280001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.64497179554080009,0,""]
[31637,271,"Binnendorpels; Gegoten Composietsteen binnendorpel",100,0.58493683613303049,0.57885692139865985,5.8148959198367706E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2459328337172913E-5,1.5181501185137043E-5,1.8737798501151871E-4,3.6973790704568175,3.6457027609080002,4.919745720474001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.9296786185779999E-4,1.0698089664600001E-4,1.7789035855734E-3,""]
[31639,272,"Binnendorpels; Gegoten Composietsteen badceldorpel",100,0.93715686649270458,0.92741592783226146,9.3163386242546102E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0006924647568564E-4,2.432305028586472E-5,3.0020773942705684E-4,5.9237578655706002,5.8409646384440004,7.8821732510820003E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5002377867539991E-4,1.7139950107799998E-4,2.8500713360261999E-3,""]
[31641,612,"Binnendorpels; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",30,5.9883850877134479E-2,7.8377212658339107E-2,3.3240880753396995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1817449856544324E-2,0,0.32142917495183043,0.64434505219344007,2.8123750293350402E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.35103962753496004,0,""]
[31643,613,"Binnendorpels; Natuursteen",30,0.72690100236416777,0.66634665478290012,1.7209760865160503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.334458671610706E-2,0,7.1103979043370007,6.552784356300001,0.145604751201,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.41200879683600006,0,""]
[31645,614,"Binnendorpels; Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",30,5.4227656879269157E-2,9.5099063683673102E-2,5.4912431472487989E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6362649951652748E-2,0,4.1732222314910576E-2,0.7462339232774402,4.6459163407550401E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.75096086437008003,0,""]
[31647,940,"Binnenkozijnen; Stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta; Berkvens; Theuma)",75,1.5256623046572515,1.8956972330800004,9.2160869870399984E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.1454240211599985E-5,2.1139120299999998E-3,0,-0.38142638168000004,6.1472452099999995,12.382,7.8719999999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.2521000000000002E-4,0,0,-6.3140000000000001,""]
[31653,1096,"Binnendeuren; Houten vlakke binnendeur; honingraat; duurz. bosbeheer",50,2.1605778246836214,2.5292347903939998,5.0142251482959997E-2,0,0,9.3042403111320002E-4,0,0,0,0,5.7524093244279992E-3,9.60687E-3,0,-0.43508892054888004,16.287361870000002,20.966270000000002,0.35337899999999994,0,0,6.5570699999999999E-3,0,0,0,0,4.1945799999999998E-2,0,0,-5.0807899999999995,""]
[31656,1251,"Binnenkozijnen; Europees hardhout; gevingerlast / gelamineerd; duurzame bosbouw",75,1.7044196764978166,3.2631901703896298,0.2267838764403779,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-2.1948001578551262,0,-3.9098071859648686,25.466946638445936,1.9187256676149982,0,0,3.3733424769146603,0,0,0,0,0,0,-34.668821968940463,0,""]
[31662,1257,"Binnenkozijnen; Tropisch hardhout; volhout; duurzame bosbouw",75,2.0269493498947568,3.134622465621391,0.18309829219912316,0,0,0.40924578752293472,0,0,0,0,0,0,-1.7000171954486925,0,2.7702056167427553,24.454939675930213,1.5491197983437346,0,0,3.3733424769146603,0,0,0,0,0,0,-26.607196334445852,0,""]
[31668,1261,"Binnenbeglazing; Dubbel glas; 4/12/5 mm",25,4.6661307858755396,4.5503823833962285,7.8363569187598098E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.898078933414923E-4,9.903218043924375E-2,-6.2037155040873801E-2,40.054297333735079,38.824088998178979,0.66300212328233055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5965232710981287,-1.0293170588243634,""]
[31670,11259,"Binnendeuren; Van Vuuren - Pico 30 (40mm.) 30min. Brandwerend",50,1.6527279329599995,2.2860613751999996,3.3125030519999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7841755399999998E-2,2.1000000000000001E-4,0,-0.71451022815999998,7.8040000000000003,17.459,0.28299999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0.40899999999999997,0,0,-10.347,""]
[31673,11260,"Binnendeuren; Van Vuuren - Pico 60 (40mm.) 60mi. Brandwerend.",50,1.8925837760000004,2.4226781769999999,2.8730513239999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.13226628E-2,1.8899999999999999E-4,0,-0.60033657703999987,11.220000000000004,19.289000000000001,0.245,0,0,0,0,0,0,0,0.35299999999999998,0,0,-8.6669999999999998,""]
[31676,11261,"Binnendeuren; Van Vuuren - PicoprÃ© (38mm.)",50,0.84953830424000021,1.1623337258800002,1.4280604800000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0734174559999999E-2,8.3399999999999994E-5,0,-0.347893601,6.0949999999999989,10.782999999999999,0.122,0,0,0,0,0,0,0,0.17699999999999999,0,0,-4.9870000000000001,""]
[31679,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[31681,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[31683,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[31685,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[31687,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[31689,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[31691,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[31693,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[31695,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[31697,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[31699,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[31701,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[31703,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[31705,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[31707,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[31709,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[31711,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31713,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[31715,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[31717,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[31719,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31721,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[31723,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[31725,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[31727,164,"Lateien; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[31729,164,"Lateien; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[31731,164,"Lateien; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[31733,164,"Lateien; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[31735,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[31737,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[31739,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[31741,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[31743,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[31745,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[31747,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[31749,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[31751,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[31753,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[31755,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[31757,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[31759,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[31761,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[31763,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[31765,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[31767,1004,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 50; Jansen economy 50x40",100,2.6582643847003555,4.3160382258121937,4.2358985121336165E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.0909048933532632E-2,0,-1.9337204961482404,28.820946802473497,52.420991935379895,0.36185908656579996,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.5871882878128001,0,-27.000993751386002,""]
[31773,1004,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 50; kozijn 50x65; vleugel 50x",100,2.8061834998181552,4.6036103434103026,4.5815756919749748E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.2385137295869654E-2,0,-2.0783063587893005,30.509367558570599,56.469939623289804,0.39138916812599989,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.5963802630527999,0,-29.400242739999005,""]
[31779,1004,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 50; kozijn 50x90; vleugel 50x",100,3.103196720986499,5.1810814425982947,5.2757538271226978E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.5344766760383309E-2,0,-2.3686656476249404,33.899659429907778,64.600750489458989,0.45069055723599993,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.6147642135328,0,-34.218447074421,""]
[31785,1005,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 60; kozijn 60x40; vleugel 60x",100,2.9389612640913576,4.8753582435253229,4.921840635508401E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.3212723847336545E-2,0,-2.221506730617921,32.035790969531703,60.344702537960103,0.42045689987279994,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.5952312661478001,0,-31.776500978550001,""]
[31791,1005,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 60; kozijn 60x65; vleugel 60x",100,3.0999661472743112,5.1895506376321929,5.3006971770635992E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.4776381902788864E-2,0,-2.3800464650128403,33.874515080045789,64.772668871962196,0.45282138681079992,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.6044232413877999,0,-34.407299664216005,""]
[31797,1005,"Binnenkozijnen; Jansen Economy 60; kozijn 60x90; vleugel 60x",100,3.4243168136730811,5.8208748090228157,6.0602927771506672E-2,0,0,0.14267862098153436,0,0,0,0,0,9.7979135106124826E-2,0,-2.6978186792089005,37.577259553824682,73.664083353516688,0.51771117801319988,0,0,1.451901244101,0,0,0,0,0,1.6239561887728,0,-39.680392410578996,""]
[31803,161,"Lateien; Beton; prefab; AB-FAB",75,0.26638630243216993,0.25550088399999998,2.1084151000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,3.0175021439999995E-3,0,-1.3231800000000002E-2,2.7531316915400001,2.78,0.18,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,-0.20699999999999999,""]
[31805,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA100",1000,0.58900560965826909,1.1615787749555599,2.6773852181217001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6773852181217003E-4,2.6283128000000002E-7,0,-0.59961501883159996,7.0403838441335385,15.618507999999999,0.226522617954,0,0,0,0,0,0,0,2.26522617954E-3,0,0,-8.8069120000000005,""]
[31807,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA200",1000,1.4919124124877114,2.9422025257856399,6.7816404027872992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7816404027873009E-4,6.6573431999999991E-7,0,-1.5187853471003998,17.832828539332258,39.560651999999997,0.57376687062599996,0,0,0,0,0,0,0,5.7376687062599997E-3,0,0,-22.307328000000002,""]
[31809,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA300",1000,3.1143230738218661,6.1417608280584401,0.14156473937733299,0,0,0,0,0,0,0,1.4156473937733303E-3,1.3897007199999999E-6,0,-3.1704195307083998,37.225502601017453,82.58169199999999,1.197721387146,0,0,0,0,0,0,0,1.197721387146E-2,0,0,-46.565888000000001,""]
[31811,160,"Lateien; Staal; HEA; HEA400",1000,4.4087246231906372,8.6944519083500005,0.20040308518875,0,0,0,0,0,0,0,2.0040308518875002E-3,1.9673000000000002E-6,0,-4.4881363685000002,52.697483863274996,116.905,1.6955285775,0,0,0,0,0,0,0,1.6955285775000002E-2,0,0,-65.92,""]
[31813,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal40x40",1000,8.535290870497074E-2,0.168324588945656,3.8798037292541998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8798037292542003E-5,3.8086927999999999E-8,0,-8.6890320094159992E-2,1.0202232875930037,2.2632808,3.2825433260400001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.28254332604E-4,0,0,-1.2762112000000001,""]
[31815,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal80x80",1000,0.33964814497060675,0.66982057501928405,1.5439053682941302E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5439053682941305E-4,1.51560792E-7,0,-0.34576602582923999,4.0598141568267057,9.0063612000000006,0.13062352161060001,0,0,0,0,0,0,0,1.3062352161060001E-3,0,0,-5.0784768000000007,""]
[31817,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal120x120",1000,0.64191030513655678,1.2659121978557599,2.9178689203481999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9178689203482002E-4,2.8643887999999998E-7,0,-0.65347265525359999,7.6727536504928384,17.021367999999999,0.24686896088400001,0,0,0,0,0,0,0,2.4686896088400002E-3,0,0,-9.5979520000000011,""]
[31819,163,"Lateien; Staal; L-gelijkzijdig 40x40; hoekstaal200x200",1000,1.7105851537979673,3.3734473404398,7.7756397053235005E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.7756397053235012E-4,7.6331240000000005E-7,0,-1.7413969109779999,20.446623738950688,45.359139999999996,0.65786508806999999,0,0,0,0,0,0,0,6.5786508807E-3,0,0,-25.576960000000003,""]
[31821,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal50x30",1000,8.5000210735115489E-2,0.16762903279298802,3.8637714824391002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8637714824391007E-5,3.7929544000000003E-8,0,-8.6531269184680001E-2,1.0160074888839417,2.2539283999999999,3.2689790974200002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2689790974200003E-4,0,0,-1.2709376000000001,""]
[31823,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal80x40",1000,0.19080960169169078,0.37629587859338803,8.6734455269691004E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.6734455269691019E-5,8.5144743999999997E-8,0,-0.19424654202868,2.2807471016025413,5.0596483999999995,7.3382476834200003E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.3382476834200005E-4,0,0,-2.8530176000000003,""]
[31825,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal90x60",1000,0.31601738099030491,0.62321831279052808,1.4364893146329601E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4364893146329605E-4,1.4101606400000002E-7,0,-0.32170961489408001,3.7773556433195505,8.3797504000000007,0.12153548843520001,0,0,0,0,0,0,0,1.2153548843520001E-3,0,0,-4.7251456000000012,""]
[31827,156,"Lateien; Staal; L-ongelijkzijdig 50x30; hoekstaal150x75",1000,0.54315487357708647,1.0711564751087199,2.4689660095254001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4689660095254004E-4,2.4237136000000003E-7,0,-0.55293840059919996,6.4923300119554774,14.402695999999999,0.20888912074800001,0,0,0,0,0,0,0,2.08889120748E-3,0,0,-8.1213440000000006,""]
[31829,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 42.4",1000,8.9937982313088999E-2,0.17736681893033998,4.0882229378504994E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0882229378505006E-5,4.013292E-8,0,-9.1557981917399986E-2,1.0750286708108094,2.3848619999999996,3.4588782981000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.4588782980999997E-4,0,0,-1.344768,""]
[31831,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 88.9",1000,0.23842382762214964,0.47019595920356799,1.08377988470076E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0837798847007601E-4,1.06391584E-7,0,-0.24271841480847997,2.8498799273259103,6.3222223999999994,9.1694185471199993E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1694185471199996E-4,0,0,-3.5649536000000004,""]
[31833,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 139.7",1000,0.47261527960603633,0.93204524457512006,2.1483210732234002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1483210732234004E-4,2.1089456E-7,0,-0.48112821870319999,5.6491702701430793,12.532216,0.18176066350800002,0,0,0,0,0,0,0,1.8176066350800001E-3,0,0,-7.0666240000000009,""]
[31835,159,"Lateien; Staal; Buisprofiel; ronde buis 219.1",1000,1.093363706551278,2.1562240732708,4.9699965126809999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9699965126810013E-4,4.8789040000000003E-7,0,-1.1130578193879999,13.068975998092199,28.992439999999998,0.42049108722,0,0,0,0,0,0,0,4.2049108721999998E-3,0,0,-16.34816,""]
[31837,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS40",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31839,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS100",1000,0.41265662473064363,0.8138006986215599,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667002E-4,1.8413927999999999E-7,0,-0.42008956409159998,4.9324844896025395,10.942307999999999,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,1.58701474854E-3,0,0,-6.1701120000000005,""]
[31841,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS150",1000,0.78651647277720971,1.55109022044964,3.5751910397673003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.575191039767301E-4,3.5096632000000002E-7,0,-0.8006835281404,9.4012311212082551,20.855851999999999,0.30248229822600003,0,0,0,0,0,0,0,3.0248229822600003E-3,0,0,-11.760128000000002,""]
[31843,167,"Lateien; Staal; Vierkant kokerbuisprofiel; SHS300",1000,2.5253174641635967,4.9801820531028795,0.11479088719611599,0,0,0,0,0,0,0,1.1479088719611602E-3,1.1268694399999999E-6,0,-2.5708045118767995,30.185118756883909,66.963183999999998,0.97119876919199999,0,0,0,0,0,0,0,9.7119876919199988E-3,0,0,-37.758976000000004,""]
[31845,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS50x30",1000,0.11639033005223282,0.22953353038044,5.2906414489829997E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.2906414489830009E-5,5.1936720000000001E-8,0,-0.11848680012839999,1.3912135739904596,3.0862919999999998,4.4761954446E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4761954445999999E-4,0,0,-1.7402880000000001,""]
[31847,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS100x50",1000,0.23278066010446563,0.45906706076088,1.0581282897965999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0581282897966002E-4,1.0387344E-7,0,-0.23697360025679998,2.7824271479809193,6.1725839999999996,8.9523908892000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.9523908891999998E-4,0,0,-3.4805760000000001,""]
[31849,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS150x100",1000,0.64543728483510932,1.27286775938244,2.9339011671633001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9339011671633005E-4,2.8801272000000002E-7,0,-0.65706316434839995,7.7149116375834605,17.114892000000001,0.24822538374600001,0,0,0,0,0,0,0,2.48225383746E-3,0,0,-9.6506880000000006,""]
[31851,166,"Lateien; Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30; RHS250x150",1000,1.640045559826917,3.2343361099062,7.4549947690215002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.4549947690215009E-4,7.3183559999999999E-7,0,-1.6695867290819999,19.603463997138292,43.488659999999996,0.63073663082999998,0,0,0,0,0,0,0,6.3073663083000001E-3,0,0,-24.522240000000004,""]
[31853,164,"Lateien; Staal; INP; INP80",1000,0.20950259409401908,0.41316035468479201,9.5231546081694009E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.5231546081694021E-5,9.3486096000000012E-8,0,-0.21327624023112002,2.5041844331828269,5.5553255999999998,8.0571518002800005E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.0571518002800014E-4,0,0,-3.1325184000000004,""]
[31855,164,"Lateien; Staal; INP; INP200",1000,0.92406868102075757,1.82235711999016,4.2004486655562001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.2004486655562007E-4,4.1234607999999998E-7,0,-0.94071338283759998,11.045392617742436,24.503287999999998,0.35538278984400001,0,0,0,0,0,0,0,3.5538278984400002E-3,0,0,-13.816832000000002,""]
[31857,164,"Lateien; Staal; INP; INP300",1000,1.9116229966154603,3.7699143474605603,8.6894777737842002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.6894777737842022E-4,8.5302128000000004E-7,0,-1.9460559293816,22.849629003116032,50.690007999999999,0.73518119120400005,0,0,0,0,0,0,0,7.3518119120400006E-3,0,0,-28.582912000000004,""]
[31859,164,"Lateien; Staal; INP; INP400",1000,3.2589292414625191,6.42693885065232,0.14813796057152401,0,0,0,0,0,0,0,1.4813796057152405E-3,1.4542281600000001E-6,0,-3.3176304035952002,38.953980071732879,86.416176000000007,1.2533347244880002,0,0,0,0,0,0,0,1.2533347244880002E-2,0,0,-48.72806400000001,""]
[31861,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB100",1000,0.71950385850471199,1.4189345514427198,3.2705783502803995E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2705783502804005E-4,3.2106336E-7,0,-0.73246385533919989,8.6002293664864755,19.078895999999997,0.27671026384800002,0,0,0,0,0,0,0,2.7671026384799998E-3,0,0,-10.758144,""]
[31863,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB200",1000,2.1620385552126886,4.2637592158548401,9.8277672976562994E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.8277672976563018E-4,9.6476392000000005E-7,0,-2.2009820751123996,25.842846086550061,57.330211999999996,0.83148721440599993,0,0,0,0,0,0,0,8.3148721440599992E-3,0,0,-32.327168,""]
[31865,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB300",1000,4.1265662473064362,8.1380069862156006,0.18757728773667001,0,0,0,0,0,0,0,1.8757728773667003E-3,1.8413928E-6,0,-4.2008956409159994,49.324844896025397,109.42308,1.5870147485400001,0,0,0,0,0,0,0,1.5870147485399999E-2,0,0,-61.701120000000003,""]
[31867,157,"Lateien; Staal; HEB; HEB400",1000,5.4668185327563901,10.781120366353999,0.24849982563405001,0,0,0,0,0,0,0,2.4849982563405005E-3,2.4394520000000001E-6,0,-5.56528909694,65.344879990460981,144.9622,2.1024554361000001,0,0,0,0,0,0,0,2.1024554361000002E-2,0,0,-81.740800000000007,""]
[31869,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM100",1000,1.4742775139949491,2.9074247181522397,6.7014791687117992E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7014791687118006E-4,6.5786511999999998E-7,0,-1.5008328016263999,17.622038603879158,39.093031999999994,0.56698475631599998,0,0,0,0,0,0,0,5.66984756316E-3,0,0,-22.043648000000001,""]
[31871,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM200",1000,3.6327890895090853,7.1642283724803999,0.16513214219552999,0,0,0,0,0,0,0,1.6513214219553002E-3,1.6210551999999999E-6,0,-3.6982243676439999,43.42272670333859,96.329719999999995,1.3971155478600001,0,0,0,0,0,0,0,1.3971155478600001E-2,0,0,-54.318080000000002,""]
[31873,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM300",1000,8.3942116825549729,16.554236433498399,0.38156747419937997,0,0,0,0,0,0,0,3.8156747419938008E-3,3.7457391999999999E-6,0,-8.5454116456240001,100.33600927567556,222.58712,3.2282864115600001,0,0,0,0,0,0,0,3.2282864115600003E-2,0,0,-125.51168000000001,""]
[31875,158,"Lateien; Staal; HEM; HEM400",1000,9.0290680282944251,17.8062375083008,0.41042551846656,0,0,0,0,0,0,0,4.1042551846656007E-3,4.0290304E-6,0,-9.1917032826879996,107.92444695198716,239.42143999999999,3.4724425267200001,0,0,0,0,0,0,0,3.4724425267200001E-2,0,0,-135.00416000000001,""]
[31877,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE80",1000,0.21161878191315059,0.41733369160080003,9.6193480890600005E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.6193480890600024E-5,9.4430400000000001E-8,0,-0.21543054568799999,2.5294792254371994,5.61144,8.1385371720000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.1385371720000003E-4,0,0,-3.1641600000000003,""]
[31879,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE200",1000,0.79004345247576213,1.5580457819763198,3.5912232865823998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.5912232865824002E-4,3.5254016E-7,0,-0.80427403723519997,9.4433891082988737,20.949375999999997,0.30383872108799997,0,0,0,0,0,0,0,3.0383872108800001E-3,0,0,-11.812864000000001,""]
[31881,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE300",1000,1.4883854327891592,2.93524696425896,6.7656081559722012E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7656081559722017E-4,6.6416048000000003E-7,0,-1.5151948380056,17.790670552241643,39.467128000000002,0.57241044776400007,0,0,0,0,0,0,0,5.7241044776400003E-3,0,0,-22.254592000000002,""]
[31883,165,"Lateien; Staal; IPE; IPE400",1000,2.3383875401403138,4.6115372921888396,0.106293796384113,0,0,0,0,0,0,0,1.0629379638411301E-3,1.04345592E-6,0,-2.3805075298523999,27.950745441081054,62.006411999999997,0.89930835750600002,0,0,0,0,0,0,0,8.9930835750600003E-3,0,0,-34.963968000000001,""]
[31885,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP80",1000,0.30508374392479209,0.60165607205782001,1.3867893495061501E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3867893495061502E-4,1.3613715999999999E-7,0,-0.31057903670019998,3.6466658833386294,8.0898260000000004,0.11733057756300001,0,0,0,0,0,0,0,1.17330577563E-3,0,0,-4.5616640000000004,""]
[31887,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP200",1000,0.89232586373378497,1.7597570662500401,4.0561584442203001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0561584442203009E-4,3.9818151999999999E-7,0,-0.90839880098439996,10.66597073392686,23.661572,0.343174984086,0,0,0,0,0,0,0,3.4317498408600001E-3,0,0,-13.342208000000001,""]
[31889,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP300",1000,1.6259376410327071,3.2065138637994801,7.3908657817611009E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.390865781761102E-4,7.2554024000000005E-7,0,-1.6552246927028,19.434832048775814,43.114564000000001,0.625310939382,0,0,0,0,0,0,0,6.2531093938200007E-3,0,0,-24.311296000000002,""]
[31891,155,"Lateien; Staal; UNP; UNP400",1000,2.532371423560702,4.9940931761562402,0.115111532132418,0,0,0,0,0,0,0,1.1511153213241802E-3,1.13001712E-6,0,-2.5779855300663996,30.269434731065154,67.150231999999988,0.97391161491599998,0,0,0,0,0,0,0,9.7391161491599994E-3,0,0,-37.864448000000003,""]
[31892,275,"Balustrades; Aluminium; geanodiseerd",75,1.7417394843726175,7.4742238535462215,1.9649514486152563E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4385970270196449,2.254224418823897E-3,-4.3157910810589355,12.662157040605429,37.785282715894098,0.16624650919866263,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3254717079267877,1.2514647219818372E-2,-18.97641512378036,""]
[31893,522,"Privacyschotten; Merantie delen en staanders; ongeschilderd; duurzame bosbouw",30,0.19657820224809255,0.7666652401176679,6.2963442916942239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.63305048078651749,0,-4.0084086335748532,5.7555614327536002,0.53270795059326004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10.296678016921714,0,""]
[31894,523,"Privacyschotten; Volkern; plaat+staanders:verzinkt staal",25,3.5401122242691585,3.6734371747707706,5.7297938344724235E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.7929046411849062E-2,8.1093296801059686E-2,-0.20378713923554723,31.264278137117778,33.20641786979504,0.48477443250842078,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.76680761111495643,0.64031627927414159,-2.3004228333448693,""]
[31895,526,"Privacyschotten; Merantie delen en staanders; ongeschilderd; standaard bosbouw",30,0.19657820224809255,0.7666652401176679,6.2963442916942239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.63305048078651749,0,-4.0084086335748532,5.7555614327536002,0.53270795059326004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10.296678016921714,0,""]
[31896,527,"Privacyschotten; Glasplaat; plaat:8mm+staanders:verzinkt staal",25,5.7252590275047996,5.9028775218690992,8.4809273879435834E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.7929046411849062E-2,9.2884174036625619E-3,-0.20378713923554723,55.790567261540581,58.033391975651043,0.71753659562762073,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.76680761111495643,0.10686913472174155,-2.3004228333448693,""]
[31897,616,"Balustrades; Staal; gepoedercoat; spijlen",60,1.7378759128618377,3.7638273641031885,4.9883961071326761E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3046055333571083E-4,1.318583894820192E-2,9.1484703177387439E-3,-2.098500182131954,20.9666314274236,55.207364667,0.42204780168763611,0,0,0,0,0,0,0,2.7958916470244761E-3,0,0.1526224830889395,-34.818199415999999,""]
[31898,617,"Balustrades; Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling",60,4.6773350152381941,5.7537411468898414,8.7545224751194181E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9667112873831077E-4,7.8474535103437194E-3,7.6911219958999827E-2,-1.2489067010009227,43.62119861402121,62.208797678518401,0.74068435747636263,0,0,0,0,0,0,0,1.6639540196245785E-3,0,1.391843805006824,-20.721791181,""]
[31899,618,"Balustrades; Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw",20,0.40364975676830073,0.62571590430113311,3.1343530569239747E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2534096781020721,0,1.3056988429800682,5.140906735338036,0.26518479867631378,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1003926910342816,0,""]
[31900,619,"Balustrades; Meranti; spijlen; duurzame bosbouw",30,0.42206749542033845,0.76061531636569213,4.2623955157656955E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38117177610301067,0,8.8965217796657281E-2,5.9103946612967881,0.36062385959686266,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.1820533030969935,0,""]
[31901,620,"Balustrades; Europees loofhout; spijlen; duurzame bosbouw",30,0.3481134968487814,0.79020058304970953,5.2650999236250016E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.49473808543717818,0,-1.4442815953461279,6.142678115835924,0.44545858041512815,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.03241829159718,0,""]
[31902,1262,"Balustrades; RVS; glasplaat vulling",60,75.943296385921471,93.35925381852563,8.7357912439140678E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1469046352915108E-2,-17.574784391396211,65.929332904157974,93.455638584430162,0.7390995845787538,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3010528836490511,-29.566458148499994,""]
[31903,1263,"Balustrades; Staal; gepoedercoat; HPL-plaat vulling; duurzame bosbouw",60,1.1928416050686967,3.0352931082437462,4.3730540960148057E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.081088523333E-4,-8.6957246350082618E-2,-1.7993329066374479,11.581678171067406,41.986774932746833,0.36998622969117673,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4145390513706018,-29.360543940000003,""]
[31904,1264,"Balustrades; Staal; gepoedercoat; ongeperforeerde staalplaat vulling",60,4.4360370045573907,8.3342390737967023,0.10369508121432955,0,0,0,0,0,0,0,0,8.609324526313876E-3,1.884843595650108E-2,-4.0293549109364566,51.482411388204625,117.8173543365,0.87732169082868494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.31444547537594097,-67.526710114500005,""]
[31905,622,"Leuningen; Aluminium",75,1.1281016711879799,2.4597926581019642,4.233699794411276E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,-0.28662835977808054,4.4913525859133235E-4,-1.0497475868507415,2.8986396842067421,8.2209068423619946,3.5819603192332308E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7975895210000001E-5,-1.2602970438649113,2.4934382168501951E-3,-4.1003011315947333,""]
[31906,623,"Leuningen; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",75,2.9499530256623503E-2,6.4024249271640146E-2,4.4795381554299475E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2084174374082566E-7,8.8118949042863755E-6,-3.7610894266270081E-2,-1.4023956408245239E-3,-4.2117680231207918E-2,0.55279589802499784,3.7899541064348244E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8684517120324341E-6,0,-0.60954651655738623,-2.3268471214879797E-2,""]
[31907,624,"Leuningen; Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",75,0.79907502573768507,1.0408330136366568,6.0857454944796604E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,0,-5.7983350538786553E-2,-0.1898625075165,8.6671058700267811E-3,1.219679575376071,5.1489004730459025E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7975895210000001E-5,0,-0.9431094501317131,-0.31941000000000003,""]
[31908,625,"Leuningen; Europees loofhout; duurzame bosbouw",75,0.78912428417805291,1.0357775506070761,6.6264060775395178E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.1246618352050005E-6,0,-6.3419289651897928E-2,-0.1898625075165,-0.11184716228996991,1.183007510000377,5.6063312897633194E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7975895210000001E-5,0,-1.0315259610831899,-0.31941000000000003,""]
[31909,1265,"Leuningen; RVS; rond 60 mm",75,27.239665422823283,33.849989422659718,1.1114609797423517E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.6214386096338576,13.105768336464788,24.151128427545267,9.4036169760279537E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.139396260840758,""]
[31910,1266,"Leuningen; Staal gecoat; rond 60 mm",75,2.2593898195266262,2.5241895987429772,1.1114609797423517E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1548202760814959E-2,1.4092954598501626E-4,-0.25450711579894486,12.658302921782125,14.089116883719548,9.403616976027955E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.30160830825980811,9.9310134152946284E-4,-1.2242349247794242,""]
[31911,280,"Dakramen; Meranti; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",30,2.4720044524779303,6.7647236099590611,0.11989830356758756,0,0,9.0667057678408644E-2,0,0,0,0,0,-0.85191395326710673,-1.0956287056586986,-2.5557418598013202,12.033263450576857,43.587903743573285,1.0144105311609595,0,0,0.74735292640320006,0,0,0,0,0,-3.8676284622024895,-17.845889901750628,-11.602885386607468,""]
[31912,281,"Dakramen; Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",15,5.8845643380832495,8.8218368308433348,8.1828315351727438E-2,0,0,0.13626665545980554,0,0,0,0,2.7261232484396044E-2,-0.54031183331976773,0.15530967930537323,-2.7976265420416202,63.720642073467324,88.569514058064016,0.69231592416285004,0,0,0.65278598659560005,0,0,0,0,0.23064614345448003,-2.1866875231905438,1.5105356539525385,-25.74846816957163,""]
[31913,282,"Dakramen; Meranti; geschilderd; acryl; standaard bosbouw",30,2.5729560417289266,6.85898811281489,0.11925070664021707,0,0,9.0667057678408644E-2,0,0,0,0,0,-0.85191395326710673,-1.0882940223361603,-2.5557418598013202,12.804088157602763,44.244701627981406,1.0089314783009515,0,0,0.74735292640320006,0,0,0,0,0,-3.8676284622024895,-17.726384026272836,-11.602885386607468,""]
[31914,556,"Lichtkoepels; Lichtkoepel (woningbouw)",40,10.98940829470703,9.1659536504319998,4.4422396009360009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1613100273269995E-2,1.7485586743924,0,-1.1395263999999998E-3,122.64469351774,93.155199999999994,0.38182799999999995,0,0,0,0,0,0,0,0.26746551773999999,28.840199999999996,0,0,""]
[31915,557,"Lichtkoepels; Lichtkoepel (utiliteitsbouw)",40,10.98940829470703,9.1659536504319998,4.4422396009360009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1613100273269995E-2,1.7485586743924,0,-1.1395263999999998E-3,122.64469351774,93.155199999999994,0.38182799999999995,0,0,0,0,0,0,0,0.26746551773999999,28.840199999999996,0,0,""]
[31916,558,"Lichtkoepels; Lichtkoepel 3-wandig (woningbouw)",40,17.670952659871659,14.884983759491996,7.2009104456519993E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8540351158144993E-2,2.6700447810959997,0,-4.625336330999999E-3,209.55392206748999,162.16199999999998,0.61954199999999993,0,0,0,0,0,0,0,0.41068006748999997,46.361699999999999,0,0,""]
[31917,559,"Lichtkoepels; Lichtkoepel 3-wandig (utiliteitsbouw)",40,17.670952659871659,14.884983759491996,7.2009104456519993E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8540351158144993E-2,2.6700447810959997,0,-4.625336330999999E-3,209.55392206748999,162.16199999999998,0.61954199999999993,0,0,0,0,0,0,0,0.41068006748999997,46.361699999999999,0,0,""]
[31918,560,"Lichtstraten; Lichtstraat glas (utiliteitsbouw)",40,43.011197493375889,95.001949084380001,0.21584416049544,0,0,0,0,0,0,0,0.14800254256444498,2.1704736000000001E-5,0,-52.354619998799997,135.59461600808999,237.71250000000001,1.857327,0,0,0,0,0,0,0,1.25218900809,0,0,-105.2274,""]
[31919,561,"Lichtstraten; Lichtstraat polycarbonaat (utiliteitsbouw)",40,10.978014206059418,20.276396433279999,2.2701408367039998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5783202204379999E-2,7.1710080000000007E-6,0,-9.3368740087999988,52.38089922156,64.625600000000006,0.19536399999999998,0,0,0,0,0,0,0,0.13353522156,0,0,-12.573600000000001,""]
[31920,1040,"Lichtstraten; VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) dubbel glas",40,82.419554955879974,96.359863239999981,0.78584201240000007,0,0,34.990544148000005,0,0,0,0,0.15082897148000002,0,0,-49.867523416000004,350.29700000000003,227.5,6.2480000000000002,0,0,171.6,0,0,0,0,1.1990000000000001,0,0,-56.25,""]
[31921,1041,"Lichtstraten; VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) drielaags glas",40,97.669970373479998,103.62233114,1.0050361016,0,0,42.771411168,0,0,0,0,0.19805487988000001,0,0,-49.926862915999997,418.67600000000004,259.10000000000002,7.9909999999999997,0,0,206.4,0,0,0,0,1.575,0,0,-56.39,""]
[31922,291,"Bekledingen; Keramische tegel; mechanisch bevestigd",75,11.379520208576396,18.63414646320253,9.3591353840780239E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-5,-1.3726844442545247,4.9601146493263963E-3,-5.9805141207825736,30.702943724614329,57.142388451850003,0.79183818400049999,0,0,0,0,0,0,0,1.7633497206000001E-4,-6.0324836766090009,3.1735460227770004E-2,-21.230711029826999,""]
[31923,292,"Bekledingen; Keramische tegel; gelijmd",75,2.3552661031528417,2.0077647694916503,6.973443666262126E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4033235820162638E-4,0.27560556756576376,1.6209970746048786E-3,21.422903133544896,15.621291949250001,0.5899945606425,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1297337269750002E-3,5.1910976887445006,1.5389201180924999E-2,""]
[31924,295,"Bekledingen; Volkernplaat; delen+houten regelwerk",25,1.286564899275294,1.3723260318380341,4.7549931871887906E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1112622043199997E-5,-0.13355551492280085,1.8333786612960003E-4,4.6484973209056211,6.8441086120680001,0.40230053479980005,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0712062725000001E-3,-2.6021966510521799,3.2136188175000001E-3,""]
[31925,296,"Bekledingen; Natuursteen; plaat+stalen profielen",75,6.2523517835295763,6.3964401579260608,0.11145217179687143,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,0.16970698199719714,-0.31893564614291553,75.951777166453965,78.692133744366998,0.94295126309084998,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3678105327134169,1.787934289849793,-4.1034315981402507,""]
[31926,298,"Bekledingen; Glas; plaat+stalen profielen",25,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,77.105879577278969,81.379058179366993,0.87682564856834999,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3678105327134169,0.32123788019729255,-4.1034315981402507,""]
[31927,299,"Bekledingen; Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",60,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,87.715792157571855,104.50776056763901,0.5155152908174101,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6285425311076773,1.2066864235461634,-13.885627593323029,""]
[31929,300,"Bekledingen; Keramiek; hol element+stalen profielen",25,4.4848055853027819,4.7322689166753609,0.16047115556624394,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10511375055354147,1.2520515275343059E-2,-0.31534125166062443,60.069133256093487,63.84410208161701,1.35768084543585,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.356435875169167,0.29309382971729253,-4.0693076255075011,""]
[31934,306,"Bekledingen; Geisoleerde gevelplint Gegoten Composietsteen / EPS",100,13.238924547970937,12.818808517293014,0.12380100990620223,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1484151683212587E-3,0.28772136009843835,6.4452455049637744E-3,94.981906799422362,87.811248829200011,1.0474297340364003,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7621392791356E-2,6.0127426650205189,8.2864178374068009E-2,""]
[31936,309,"Bekledingen; Staal gecoat trapezium",50,0.69647703648341119,2.2777031407780002,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,9.5648787000000003E-5,0,-1.59195113272,8.9273308357505989,34.814,8.816748603000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7633497206E-3,0,0,-25.976600000000001,""]
[31940,310,"Bekledingen; Staal verzinkt en gecoat trapezium",50,0.93814785609441143,2.2427119562640003,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,8.3162183519999988E-3,0,-1.3235096981600001,11.6053308357506,33.475000000000001,8.816748603000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7633497206E-3,0,0,-21.959600000000002,""]
[31945,312,"Bekledingen; Gevelplint Gegoten Composietsteen",100,11.698736722660607,11.577138427973198,0.11629791839673542,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2491865667434584E-3,3.0363002370274082E-4,3.7475597002303743E-3,73.947581409136362,72.914055218160016,0.98394914409480017,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1859357237156001E-2,2.1396179329200003E-3,3.5578071711468005E-2,""]
[31947,314,"Afwerklagen; Pleisterwerk; geschilderd",40,0.80011187501719849,0.51666497254245258,2.6004343247312635E-2,0,0,0.11785009525798083,0,0,0,0,0,0,0.13959246396945252,0,8.6669225781872488,5.5662971879450005,0.22001211744525004,0,0,0.97141801910399994,0,0,0,0,0,0,1.9091952536929999,0,""]
[31949,627,"Bekledingen; Europees loofhouten delen; onbehandeld ;duurzame bosbouw",60,8.2454895131068823E-2,0.50425660024714258,4.62560654264925E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.433182288006208E-4,-0.46708449762736376,-7.2995468640186232E-4,-3.4172271835025247,3.803095610885681,0.391353659747602,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.4057039546138298E-3,-7.598053638317352,-1.0217111863841489E-2,""]
[31953,628,"Bekledingen; Lariks delen; onbehandeld; duurzame bosbouw",15,0.11651225876261692,0.59959626404640065,4.6845196284268704E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9100183639857712E-4,-0.52876519422245805,-8.7300550919573142E-4,-3.356632475669509,4.8786326695765458,0.39633805509413988,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0731272371484243E-3,-8.6153106913916009,-1.2219381711445276E-2,""]
[31957,629,"Bekledingen; Meranti delen; duurzame bosbouw",40,0.15739673660021539,0.58397965443649713,4.2977485650723533E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4350276670437115E-4,-0.46858639242018774,-7.3050830011311355E-4,-2.8526372952836501,4.4275102306955354,0.36361493657278593,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.4082869155028545E-3,-7.6301293148899596,-1.0224860746508564E-2,""]
[31961,630,"Bekledingen; Multiplex tropisch loofhout; duurzame bosbouw",30,0.63007971715173861,0.77748001087925822,1.8135138023483766E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.2512222303710697E-4,-0.16423494285885495,-9.7536666911132068E-4,2.9842485766968072,5.5096553070491145,0.15343398903646077,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.5507073028943964E-3,-2.6606378901771905,-1.3652121908683191E-2,""]
[31965,631,"Bekledingen; Multiplex europees naaldhout; duurzame bosbouw",30,0.8110613609616899,0.99173451823714787,2.180787734723388E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0178463521601767E-4,-0.20087389608182771,-1.2053539056480532E-3,4.086062627680481,7.178977975832372,0.1845075350113704,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.6237443770788108E-3,-3.2549279056549465,-1.6871233131236431E-2,""]
[31969,632,"Bekledingen; Vezelcementplaat",25,0.74735495504115257,1.1806820381337177,4.7327736702156731E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.604606925596191E-4,-0.48001297702448331,-4.8138207767885736E-4,5.7977390921357639,13.195839909532573,0.40042063230375391,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2459542710964141E-3,-7.7895376326161774,-6.7378628132892422E-3,""]
[31973,633,"Bekledingen; Vuren delen; thermisch behandeld; duurzame bosbouw",30,0.6425919999919526,0.94441098735684292,3.0176541783334055E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4519676264670278E-3,-0.31418765864235604,-1.3355902879401084E-2,3.3400465488911273,8.4531892251522418,0.25531138363252082,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.2313801255291804E-2,-5.1191988548724687,-0.18694140376587545,""]
[31977,634,"Bekledingen; Aluminium; profiel-niet gecoat",30,0.83580993396063319,3.5545316800295685,1.3239300322792762E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.67200362328950947,-4.3946553233690337E-2,-2.016010869868528,5.7100681020106681,18.150817606639588,0.11201230770603045,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9563547494363847,-0.72734281458941552,-8.8690642483091526,""]
[31980,635,"Bekledingen; Aluminium vlak (sandwich-aluminium kern)",40,2.7096661301777827,8.6931195179733951,2.3039661208535091E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4949273471737461,-2.6783660309162672E-2,-4.4847820415212372,24.837808615094659,51.400588997185167,0.19492915469937272,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.5740386711415946,-0.46155485222350862,-19.722116013424781,""]
[31981,636,"Bekledingen; Aluminium vlak; sandwich-kunststof kern",40,2.1199208855352683,4.479211478193843,2.0714883485315569E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.64112763999634803,0.18450508384150074,-1.9233829199890438,25.088048349754882,31.512040970806694,0.17526016076975556,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.8053599098439088,4.6221868575540723,-8.4160797295317273,""]
[31983,637,"Bekledingen; Natuursteen leien",40,4.7466879346770554,4.4192706973373008,0.11620978256744122,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.1743640192630733E-4,0.21487720038001762,-2.7523092057789222E-3,45.646879103922572,43.097606495389371,0.98320346287372873,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2841277028641336E-2,1.6174342537740349,-3.8523831085924005E-2,""]
[31985,638,"Bekledingen; Europees naaldhouten delen; wax impregnatie; duurzame bosbouw",60,1.381076410017535,1.6137499985310586,2.5428604984908315E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9125248074244231E-4,-0.25693718357546236,-8.7375744222732699E-4,9.5406385190943652,13.521655290933239,0.21514103137316049,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.076635484094455E-3,-4.1798512612756564,-1.2229906452283367E-2,""]
[31988,1093,"Bekledingen; MOSO Bamboo X-treme; bamboe; thermisch behandeld; gecomprimeerd; incl clips",35,3.0005257028000001,4.0531236040000005,7.0586029199999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0926617599999995E-2,1.4936999999999999E-2,0,-1.1890475480000002,5.7559999999999985,19.3,0.497,0,0,0,0,0,0,0,0.35899999999999999,0,0,-14.4,""]
[31990,1267,"Bekledingen; Geperste steenwol plaat met kunststof coating",40,1.7390497721938509,1.6499362463217737,3.4562766286494871E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6987213724865305E-5,5.7237253829167639E-2,-2.703481457310333E-3,15.691445867383944,14.693648638059319,0.29242143603233978,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75023180869775308,-4.485601540546854E-2,""]
[31994,1268,"Bekledingen; Leien; vezelcement; 110mm overlap",35,0.98394618540237988,2.0356601495652789,9.7243116370038851E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9039800763599993E-4,-1.087216407977194,-6.2131070563380006E-2,5.6713826677193619,23.565342839220005,0.82273425389268739,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-17.68581912539333,-1.0308752999999999,""]
[31997,1269,"Bekledingen; Sandwich paneel licht golvend; staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",50,4.3609283868865631,5.2373725414530012,3.9326766588387033E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35283645385712958,2.6737073071956212E-2,-1.2953444480839096,40.380984032446413,52.776863290246816,0.3327276950276491,0,0,0,0,0,0,0,0,6.9358273381242554,0.44605036044769197,-20.1104846514,""]
[31998,1270,"Bekledingen; Sandwich paneel licht golvend; staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",50,3.9239363540223886,4.6858460586623361,4.1085584801944748E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7979981019960986E-3,0.39895199903430484,-1.2077452865781917,48.142201521869794,60.412996911800001,0.34760833691450377,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4920809245552915,-20.1104846514,""]
[31999,1271,"Bekledingen; Sandwich paneel licht golvend; staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",50,4.1676085843705355,5.1740870374593371,8.8233507731128452E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7979981019960986E-3,0.10723532765626627,-1.2077452865781917,43.314101262008336,61.482013602985226,0.74650763839434975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1960646720287602,-20.1104846514,""]
[32000,1272,"Bekledingen; Sandwich paneel trapeziumvormige; staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",50,4.3440450010531322,5.0805063161408022,3.6474672686079741E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36243915645519348,2.7252630983209177E-2,-1.1626277752121525,39.876435065472236,49.829953125346812,0.30859729447757328,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1407264741242553,0.45465133152358916,-17.857493160000001,""]
[32001,1273,"Bekledingen; Sandwich paneel trapeziumvormige; staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",50,3.9362831567143419,4.5478059959616424,3.8502589276624491E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1484443683399985E-3,0.41726687470507728,-1.0724407475973425,48.414445270100828,58.108560685171341,0.32575466772268336,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.8376230772068149,-17.857493160000001,""]
[32002,1274,"Bekledingen; Sandwich paneel trapeziumvormige; staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",50,4.134268678842127,5.0051939195385708,8.6577406615430161E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1484443683399985E-3,0.10978965591712758,-1.0724407475973425,42.790287664692869,58.691623608572733,0.7324960438809649,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2236611722391664,-17.857493160000001,""]
[32003,1275,"Bekledingen; Sandwich paneel vlak; staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",50,4.2989899779774996,5.1133529558499298,3.7806665827295804E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35252770623788371,2.6333782528269963E-2,-1.2310311324658809,39.667500623567719,51.01207091888039,0.31986674391663111,0,0,0,0,0,0,0,0,6.9358273381242554,0.43932232810502397,-19.039586705458586,""]
[32004,1276,"Bekledingen; Sandwich paneel vlak; staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",50,3.8619979451133251,4.5618264730592655,3.956548404085352E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.489250482750254E-3,0.39854870849061863,-1.143431970960163,47.428718112991092,58.648204540433582,0.33474738580348573,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4853528922126245,-19.039586705458586,""]
[32005,1277,"Bekledingen; Sandwich paneel vlak; staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",50,4.1056701754614711,5.0500674518562665,8.671340697003721E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.489250482750254E-3,0.10683203711258001,-1.143431970960163,42.600617853129634,59.717221231618794,0.73364668728333182,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1893366396860923,-19.039586705458586,""]
[32006,2019,"Bekledingen; DBM Koperen fels gevel",100,7.289419229288356,1.1545233555731986,1.1551026589311402E-2,0,6.8060248668722156,0,0,0,0,0,1.2450167331817447E-2,0,0,-0.69513018707818708,4.4728519365356041,10.801618288011335,9.8589316010576175E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.10271357026599869,0,0,-6.5300692377523069,""]
[32007,2023,"Bekledingen; Kingspan AWP Architectural Wall QuadCoreâ„¢ & Benchmark Evolution QuadCoreâ„¢",50,3.2858076192076275,3.6346484969343997,6.8838027796880003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.41853788029E-2,0.24427000022883999,0,-0.67613428455539226,34.185648499999999,41.498699999999999,0.51232200000000006,0,0,0,0,0,0,0,0.1210765,4.4650499999999997,0,-12.4115,""]
[32008,2024,"Bekledingen; Kingspan AWP Architectural Curvewall QuadCoreâ„¢",50,3.7113473083450166,4.1372988690549999,8.5567733811599989E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.639358608176E-2,0.22327749297472005,0,-0.75119037357806406,38.567577499999999,47.5242,0.63695199999999996,0,0,0,0,0,0,0,0.13992550000000001,4.0582000000000003,0,-13.791700000000001,""]
[32010,2056,"Bekledingen; Gevelbekleding Europees naaldhout; geschilderd",15,2.2194007697502167,0.63973154678380006,2.071093039816E-2,0,5.4035826898032003E-3,7.1378209999999997E-2,0,0,0,0,1.7705125400000001,4.8241709999999997E-5,0,-0.28838428183154691,16.410306321999997,3.3110695290000001,0.18620999999999999,0,8.2468155000000001E-2,0.40300000000000002,0,0,0,0,15.9,0,0,-3.4724413620000001,""]
[32014,2057,"Bekledingen; Gevelbekleding van Europees naaldhout; verduurzaamd; geschilderd",30,2.7565844591963198,0.93104561492979998,2.0710661605320004E-2,0,9.1143468324080023E-4,0.17846588606159999,0,0,0,0,1.8555014932159999,4.1083557040000003E-2,0,-0.27113418833964087,18.303175351999997,3.8783736219999998,0.18620586,0,1.3910091000000001E-2,1.0082247550000001,0,0,0,0,16.682480699999999,0,0,-3.4660196760000002,""]
[32018,2058,"Bekledingen; Gevelbekleding van Europees naaldhout; verduurzaamd; niet geschilderd",30,1.2349982987039998,0.77659858479999999,6.8413109759999993E-3,0,7.5491345999999987E-2,0,0,0,0,0,0.61853197079999989,4.1221241000000006E-2,0,-0.28368615487200005,4.5350859999999997,2.6419999999999999,6.1510000000000002E-2,0,3.5759999999999998E-3,0,0,0,0,0,5.5609999999999999,0,0,-3.7330000000000001,""]
[32022,2059,"Bekledingen; Gevelbekleding van WRC; niet geschilderd",60,3.9958871682735997,2.1438930962399998,0.27725728283999995,0,0,0,0,0,0,0,1.8005690013200004,0,0,-0.22583221212639998,26.471,10.609,2.4925999999999999,0,0,0,0,0,0,0,16.170999999999999,0,0,-2.8016000000000001,""]
[32025,11444,"Bekledingen; Isocab IND QuadCore?",50,3.1699828292332399,3.4317364504156003,4.6017381838680003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7470853415720002E-2,0.47485673652260002,0,-0.80009859295936014,39.315638282999998,46.537920499999998,0.34081821000000001,0,0,0,0,0,0,0,0.142740003,7.2115362000000003,0,-14.91737663,""]
[32026,11445,"Bekledingen; Kingspan CS Coldstore QuadCore?",50,3.1699828292332399,3.4317364504156003,4.6017381838680003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7470853415720002E-2,0.47485673652260002,0,-0.80009859295936014,39.315638282999998,46.537920499999998,0.34081821000000001,0,0,0,0,0,0,0,0.142740003,7.2115362000000003,0,-14.91737663,""]
[32028,293,"Bekledingen; Staal / PUR (pentaan); sandwichpaneel d=40mm",100,1.931177859924311,3.2256545333197257,1.2088314098585401E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.0866347649999995E-5,0.20569772224235053,-1.5123535760840001,24.996225763898998,45.677862484150005,0.10227428379480001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8938589959542003,-24.677770000000002,""]
[32032,293,"Bekledingen; Staal / PUR (pentaan); sandwichpaneel d=100mm",100,3.3822894867965814,4.4391820185547255,1.4589344601741001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.0866347649999995E-5,0.44078083337646551,-1.5123535760840001,43.872724794951004,60.083076751750006,0.12343448044200001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.343983562759,-24.677770000000002,""]
[32036,294,"Bekledingen; Staal / steenwol; Sandwich Steenwol 60",100,1.7343739013008026,3.3387438376388205,1.8757728773667E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9474738480000001E-5,3.2402038178635427E-2,-1.6556291780288002,19.262536523635589,45.817604399215995,0.15870147485399999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.30189464956559997,-27.015664000000001,""]
[32040,294,"Bekledingen; Staal / steenwol; Sandwich Steenwol 150",100,3.0503633670134933,4.6022086343722455,2.9074479599183849E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9474738480000001E-5,7.4609956332384209E-2,-1.6556291780288002,32.262729779928698,58.337254340299999,0.24598728602370001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.69515215360500004,-27.015664000000001,""]
[32044,330,"Bekledingen; Plint Gegoten Composietsteen",100,0.52518522383987132,0.51972637566438817,5.220901175337315E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6079074367246644E-5,1.363070267697788E-5,1.6823722310173992E-4,3.3196898105714436,3.2732922638260002,4.4171910501029997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3239587596909995E-4,9.6052740537000002E-5,1.5971876279072999E-3,""]
[32046,344,"Isolatielagen; Folie met aluminium; drielagig; R-waarde:3.5",75,0.11801619526454206,0.11500302992860501,9.560978258422501E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.5596295869478913E-3,2.0295585857886343E-2,-1.3678888760843671E-2,1.6609979446386691,1.2404473754400001,8.0891528444999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8644198793675001E-2,0.48703821152886911,-5.5932596381024997E-2,""]
[32048,345,"Isolatielagen; Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",100,0.66488970051353846,0.65104657636199992,7.9674818820187499E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8756422695197498E-3,0,4.2080278746187494,4.0879122374999994,6.7409607037499999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2706030081250001E-2,0,""]
[32050,346,"Isolatielagen; Steenwol MWA 2012; platen;",100,0.770750519574257,0.72856457828699994,1.7847159415722E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4338781871535039E-2,0,7.5970989003000007,7.2193332993600006,0.15099751976399997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.22676808117599997,0,""]
[32052,347,"Isolatielagen; EPS",75,1.7022114027978286,1.4240027116592548,8.6048804325802516E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.26960381070599337,0,22.261170916939502,17.0847669447,7.2802375600499999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1036015966390007,0,""]
[32054,348,"Isolatielagen; Fenolschuim platen",75,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,22.009495196625302,14.762529635490001,0.10192332584069999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1450422352946008,0,""]
[32056,349,"Isolatielagen; XPS",75,3.2327222362669965,2.8288719374861402,1.0150571917691888E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2165231597194813E-3,0.38883363422428574,3.6495694791584443E-3,50.592704462578695,42.290073818265,8.5879839365774993E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1323700405393751E-2,8.1314560033263383,6.3971101216181256E-2,""]
[32058,350,"Isolatielagen; PUR (lucht)",75,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,51.188723187597454,38.976244186425006,0.17175967873154999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.040719322440902,0,""]
[32062,639,"Bekledingen; Aluminium op MDF; standaard bosbouw",25,0.1302219871602581,0.37988425780296414,2.0633501651033705E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.939885454130614E-2,-1.41302026425849E-2,-0.17819656362391839,0.83965385748785937,2.097629726049,1.7457162233939998E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.26117513579371499,-0.23073248762022033,-0.78352540738114507,""]
[32064,641,"Bekledingen; Staal op MDF; standaard bosbouw",25,0.13112356573855016,0.24157045353312295,3.6258871833369901E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.5825695441084103E-5,6.3146741486400006E-4,-1.4223278289094875E-2,-0.10049678979911998,1.2114465221085944,3.0793218885,3.0677149168379998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3389473946420001E-4,0,-0.23124921029925002,-1.6674372,""]
[32066,642,"Bekledingen; Europees naaldhout; duurzame bosbouw",25,1.849671268029383E-2,2.3911430188953912E-2,1.0789011251120034E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.4936186337720856E-3,0,0.10139447227971325,0.19653521285541595,9.1281413567129866E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10426888193241568,0,""]
[32068,643,"Bekledingen; Meranti; duurzame bosbouw",25,1.7884378499217816E-2,2.8439176932373814E-2,1.4575158641455344E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2012314297301537E-2,0,4.023408575367441E-2,0.22236220792929595,1.2331445883134985E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19445956805875653,0,""]
[32070,644,"Bekledingen; MDF; duurzame bosbouw",25,8.7459076627527083E-2,0.10014561937600125,1.6588427491871741E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4345385497661334E-2,0,0.54582482126256204,0.76365196048713602,1.4034790353533989E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.23186192957810789,0,""]
[32072,645,"Bekledingen; Natuursteen",25,0.23987733078017534,0.21989439607835704,5.6792210855029657E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4303713616315328E-2,0,2.3464313084312103,2.1624188375790001,4.8049567896330005E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.13596290295588001,0,""]
[32074,656,"Isolatielagen; Cellulair glas",1000,4.2095693441152555,4.1202350495906606,5.1416816411961004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7917478112634122E-2,0,43.387877005473001,42.612730760600002,0.43501666408200007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.34012958079100003,0,""]
[32076,657,"Isolatielagen; Cellulose",30,0.78245514951428219,1.136581985714175,3.4180497273860445E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38830733347375346,0,0.41602813712460052,6.4401429066975009,0.28918721419087501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3133019837637754,0,""]
[32078,658,"Isolatielagen; Vlasplaten",40,1.1061802678882453,1.2600589717549338,1.4852448559000557E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16873115242568909,0,6.1121648874205912,8.7298229633614994,0.12566049546550501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7433185714064132,0,""]
[32092,866,"Isolatielagen; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat",75,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,13.027926441784244,9.6926497500000011,0.34724244191332498,0,0,0,0,0,0,0,7.7164987091849998E-4,3.1054926000000003,0,-0.11823,""]
[32096,1086,"Isolatielagen; Isover Mupan Plus",75,0.97807943204892778,0.96009370158800023,1.2688097393958002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1144340888705998E-3,3.1831989780990006E-3,0,0,5.3125210775000005,5.1763600000000007,9.4845625000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.5806052500000001E-2,2.5509399999999998E-2,0,0,""]
[32098,1288,"Bekledingen; Aluminium vlakke plint (1;5 mm); poedercoating",25,1.1792607204447871,1.5493117053014285,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,2.4397738119312611,3.9833469055862123,1.2751011889052484E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.41550589785363756,0.1056994858705463,-1.2465176935609126,""]
[32100,1289,"Bekledingen; Aluminium vlakke plint (1;5 mm); geanodiseerd",25,0.27692517910595199,0.64697616396259361,1.5071064892414349E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4498177679350689E-2,6.4346193715196882E-3,-0.28349453303805205,2.0876129423661927,3.6311860360211439,1.2751011889052484E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.41550589785363756,0.1056994858705463,-1.2465176935609126,""]
[32102,1290,"Bekledingen; RVS op MDF; standaard bosbouw",25,5.5022069510877181,6.8363395830409823,3.3951489080337269E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3318160579788839E-2,-1.324209620281509,2.9176771130048493,5.3332333575183002,2.8724966948574002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.21653335146202499,-2.22774786,""]
[32104,1291,"Bekledingen; RVS vlakke plint (1;5 mm)",25,9.1384909512998469,11.356153507722112,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2213913379430501,4.3967847436285492,8.102334047534999,3.1547696093549994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.7370969999999999,""]
[32106,1292,"Bekledingen; Staal vlakke plint (1;5 mm); poedercoating",25,0.51269885277590976,0.53658777793502699,3.7287815207847751E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0507873851392263E-3,5.85442860654834E-4,-2.1152362155417676E-2,4.2665613717513144,4.6270326702600002,3.1547696093549994E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.8689253982637504E-2,2.7380213283150004E-3,-0.29606776194791246,""]
[32108,1294,"Isolatielagen; Schapenwol",75,37.882577096584711,38.001032110558327,1.1433336500696906E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12988835047432079,0,224.46850078012818,226.48356014943752,9.6732786098812487E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1117921554081627,0,""]
[32110,2012,"Isolatielagen; FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,28.253,27.1,0.42299999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.309,0.42099999999999999,0,0,""]
[32112,2015,"Isolatielagen; FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",100,5.5859224334600004,5.3883183199999998,6.939186540000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3550240900000002E-2,8.4662007159999997E-2,0,0,44.673999999999999,43,0.67600000000000005,0,0,0,0,0,0,0,0.42199999999999999,0.57599999999999996,0,0,""]
[32114,2017,"Isolatielagen; FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",100,5.4976589430999985,5.2591722999999986,7.575957459999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5278715300000003E-2,0.1074483532,0,0,48.402000000000001,46.4,0.73499999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.53600000000000003,0.73099999999999998,0,0,""]
[32116,11270,"Isolatielagen; Knauf Insulation MW 35",75,0.52484731076254798,0.49035778673279995,2.5445497588199997E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5187119897600013E-3,2.5253144517879997E-3,0,0,5.0959817710000008,4.8174500729999998,0.20789428700000001,0,0,0,0,0,0,0,5.3259062000000003E-2,1.7378349000000001E-2,0,0,""]
[32118,11271,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 032",75,0.57946024265323204,0.54088731853680005,2.8447834620839996E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.2979164977599997E-3,2.8271729978319995E-3,0,0,5.6085017730000004,5.2969968830000003,0.232423941,0,0,0,0,0,0,0,5.9625305000000003E-2,1.9455644000000001E-2,0,0,""]
[32120,11272,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 033",75,0.45158605809292401,0.42257427139320003,2.1417966105100002E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4734390304999993E-3,2.1203815641239999E-3,0,0,4.4084549369999992,4.1741555720000001,0.17498865299999999,0,0,0,0,0,0,0,4.4718978999999999E-2,1.4591733000000001E-2,0,0,""]
[32122,11273,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 035",75,0.44092986899524811,0.41271484688880011,2.0832144817039995E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3213985666400012E-3,2.0614787227680002E-3,0,0,4.3084510340000008,4.0805854630000002,0.17020237899999999,0,0,0,0,0,0,0,4.3476784999999997E-2,1.4186407E-2,0,0,""]
[32124,11274,"Isolatielagen; Knauf Insulation Naturoll 037",75,0.34768827495728005,0.32644491373680007,1.5706201309959998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.991049177348E-3,1.546110733172E-3,0,0,3.433416883,3.2618470080000002,0.12832248099999999,0,0,0,0,0,0,0,3.2607588999999999E-2,1.0639805E-2,0,0,""]
[32126,11275,"Isolatielagen; Knauf Insulation Ultracoustic",75,0.38764895772272007,0.36341774247060005,1.7903033567460001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.56119788704E-3,1.76698379762E-3,0,0,3.808431519,3.612734917,0.14627100900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.7265816E-2,1.2159777E-2,0,0,""]
[32128,11276,"Isolatielagen; IsoBouw EPS 100 SE",75,1.0258875777566598,0.79090162667439989,6.0409145430599994E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.6621459364000004E-3,0.24112665501800004,0,-1.7843764415200001E-2,13.886544502,9.1348855990000004,4.9355353999999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6260753000000002E-2,4.6560427960000004,0,0,""]
[32130,11277,"Isolatielagen; IsoBouw EPS 150 SE",75,1.1945160480324402,0.92100001460080005,7.0314288265999995E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.5905566146000003E-3,0.280663616625,0,-2.0769568634559997E-2,16.168134332000001,10.637357270000001,5.7448033000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3846018000000002E-2,5.4194830109999996,0,0,""]
[32132,11278,"Isolatielagen; IsoBouw EPS 200 SE",75,1.4868910737401999,1.1463992855179999,8.7532116110800012E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.2043833974799994E-3,0.34938959441899997,0,-2.585540120536E-2,20.125815906999996,13.24071987,7.1515308E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7031269000000004E-2,6.7465494599999998,0,0,""]
[32134,11282,"Isolatielagen; IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc 3;5",75,0.88893812786361992,0.63292711294619997,6.5814188088800006E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.1687589534199999E-3,0.26270114518600002,0,-1.944030803088E-2,12.453234031000001,7.2764267010000001,5.3771358999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0399872999999998E-2,5.0726360980000003,0,0,""]
[32136,11283,"Isolatielagen; IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc4.5",75,1.0608341773849801,0.7514518674988,7.9534616656200003E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.4547759628399999E-3,0.317467158759,0,-2.3493086501280003E-2,14.894618398999999,8.6385881349999991,6.4981219000000007E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.0906870000000002E-2,6.1301421749999996,0,0,""]
[32138,11284,"Isolatielagen; IsoBouw Multi Lambda Vloer - Rc6.0",75,1.2478329000905801,0.88184466435199993,9.408661054019999E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.8187354060000021E-3,0.37555232458600007,0,-2.7791485307440002E-2,17.535713726000001,10.13505308,7.6870463999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.2050654000000006E-2,7.2517395279999999,0,0,""]
[32140,11291,"Isolatielagen; Tonzon Thermoskussens; 3 luchtkamers (60-142 cm)",75,9.375358283372158E-2,8.6595708625599982E-2,2.2104789114960004E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.8139026120559998E-4,7.4374021735000009E-3,0,-6.8196611773359988E-4,0.71730121999999996,0.56526937399999999,1.806001E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.481991E-3,0.14874385400000001,0,0,""]
[32142,11296,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockSono Base ",100,0.55443571267553393,0.51669683412539991,3.1740603910799997E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.9302719751200004E-3,2.7003614000000001E-8,0,-9.3202433939999991E-4,4.5691493240000005,4.2310409680000003,0.28439462999999998,0,0,0,0,0,0,0,5.9228000000000003E-2,0,0,-5.5142740000000004E-3,""]
[32144,11299,"Isolatielagen; ROCKWOOL RockSono Solid ",100,0.66615017848191593,0.62833608122139994,3.0519816489799997E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4276497750000005E-3,3.2838116000000003E-8,0,-1.1334018424E-3,5.4839895150000002,5.145213847,0.27345637499999997,0,0,0,0,0,0,0,7.2025000000000006E-2,0,0,-6.705707E-3,""]
[32146,11309,"Isolatielagen; EPS-PL Platinum Parels",75,7.6118283055854405,6.3510170275600011,3.9183580309120003E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.8666582206319995E-2,1.6475234264700001,0,-0.45456231095999999,97.154053805000004,64.906511640000005,0.29013598099999999,0,0,0,0,0,0,0,0.21226256399999999,31.74514362,0,0,""]
[32148,11321,"Isolatielagen; Knauf Insulation MW 34 Alu Plus",75,0.38948264272188687,0.36521264974317602,1.7931399860305602E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5687021928564001E-3,1.7698909255488E-3,0,0,3.8220329694000004,3.6260232920000002,0.14650276700000001,0,0,0,0,0,0,0,3.7327127500000001E-2,1.21797829E-2,0,0,""]
[32150,11322,"Isolatielagen; Knauf Insulation Acoustifit",75,0.48755068313921601,0.4558498199696,2.3395121898919999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.9865753960799996E-3,2.3191658746160005E-3,0,0,4.7459681099999997,4.4899546910000003,0.191142328,0,0,0,0,0,0,0,4.8911383000000003E-2,1.5959708E-2,0,0,""]
[32152,352,"Verlaagde plafonds; Gipskartonplafond; dubbel raster; enkel beplaat met isolatie (NBVG)",75,0.69074847652427218,0.90550502964137602,1.07255731193019E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.0437377984377512E-3,1.8586099689400001E-3,1.702515773216448E-3,-0.23508698977700002,6.6136548641896997,10.3875562624,9.0744689467799997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1633105715499998E-2,8.1987999999999991E-3,1.5272006606399999E-2,-3.9397500000000001,""]
[32154,353,"Verlaagde plafonds; Gipskartonplafond; dubbel raster; dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,0.76345359470841045,0.97245650178000009,1.08217666001925E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2047394979837752E-2,3.2149211253800001E-3,0,-0.23508698977700002,8.0594832489005004,11.788350000000001,9.1558543185000008E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.1029271057155,1.6397599999999998E-2,0,-3.9397500000000001,""]
[32156,354,"Verlaagde plafonds; Gipskartonplafond; dubbel raster; dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",75,2.1448349872095771,1.161102613049376,1.3130410141566899E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2007715168970379,3.2149211253800001E-3,1.702515773216448E-3,-0.23508698977700002,19.4350060071197,12.972856262400001,0.11109103239780001,0,0,0,0,0,0,0,10.259139105715501,1.6397599999999998E-2,1.5272006606399999E-2,-3.9397500000000001,""]
[32158,355,"Verlaagde plafonds; Gipskartonplafond; dubbel raster; enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",75,0.49809120594030531,0.716858918372,8.4169295779275011E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.0437377984377512E-3,1.8586099689400001E-3,0,-0.23508698977700002,5.3943441059705002,9.2030500000000011,7.1212200254999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1633105715499998E-2,8.1987999999999991E-3,0,-3.9397500000000001,""]
[32160,356,"Verlaagde plafonds; Houtwolcement; d:25mm; +regels;hout",25,0.2321101676686477,0.41584686588681335,2.0292857654226476E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20402955587239205,0,1.6250685431418441,4.7719557766990199,0.171689572740231,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3185768062974068,0,""]
[32162,357,"Verlaagde plafonds; Volkernplaat; d:7mm; +regels;hout",25,0.88307031228516186,1.2765687940189399,4.3460064072210029E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.43695854580598814,0,-0.89393140642606506,5.8455787763564118,0.36769783531531047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1072080180977872,0,""]
[32164,358,"Verlaagde plafonds; Steenwol MWA 2012; geperst; d:20mm; +profielen;staal",25,0.43265916034325058,0.44774703675701999,7.6487826067379999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9905242450953005E-3,5.2254379598737685E-3,-2.0971572735285902E-2,5.5114137115127999,5.7894199927200001,6.4713222756E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.7845756085349997E-2,4.8663520378200001E-2,-0.29353726825605003,""]
[32166,359,"Verlaagde plafonds; Akoestisch gipskartonplafond; enkel geperforeerde plaat met isolatie (NBVG)",25,0.67066349420979643,0.89076294952857604,1.0619340027541651E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4878662950562504E-3,1.7426082804060002E-3,1.702515773216448E-3,-0.23965178569500004,6.4195415740061987,10.276351262399999,8.9845894707299992E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6883790292500005E-2,7.4386200000000008E-3,1.5272006606399999E-2,-4.0162500000000003,""]
[32168,360,"Verlaagde plafonds; Aluminium;geperforeerd; geperforeerd;d:0.8mm; +profielen;staal",25,0.87768990024889404,2.9101051079460363,1.0708295649433201E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51098080520163236,7.9971745995414002E-4,-1.532942415604897,8.319455378085852,17.479911037680001,9.059851185840001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3138772113047499,4.454673766452001E-3,-6.941631633914251,""]
[32170,362,"Afwerklagen; Muurverf; 0.5liter/m2",25,0.28300762103854243,0.21586906388985602,2.2339301581584007E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4904626990528E-2,0,3.6570360200607999,2.5553420255999999,1.8900369820800001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0827936246400001,0,""]
[32172,363,"Afwerklagen; Spuitpleister",25,0.10208382603689226,5.4185016706736179E-2,1.3613011901277755E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4285797428878322E-2,0,0.9770370731062501,0.53596180627275003,0.11517412859550001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.32590113823800004,0,""]
[32174,659,"Afwerklagen; Leemstucwerk; pleisterwerk",60,0.1828763840140174,0.11026522986336,6.9446089699272004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.459387370051761E-4,1.81309503364704E-4,2.2378162110155285E-3,1.5480802327619201,0.93092084113600015,0.5875549748640001,0,0,0,0,0,0,0,0,7.08169155408E-3,1.2776505456E-3,2.1245074662240002E-2,""]
[32176,660,"Afwerklagen; Kalkstuc; pleisterwerk",60,0.67769730590096688,0.58489002539281609,2.6376159068473508E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6431121439677276E-2,0,10.703707396239002,9.8490933340800009,0.22315789910700004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63145616305200003,0,""]
[32178,784,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Stalen profiel",25,5.837733884953239E-2,0.13652236859975997,1.9030899581050501E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.2687266387367001E-5,5.0623969967999994E-4,0,-8.0567046674399984E-2,0.71719460791235412,2.03775,1.61012661381E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.07341774254E-4,0,0,-1.3367639999999998,""]
[32180,785,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Europees naaldhouten profiel",25,7.3887018069621812E-3,2.8247354430008999E-2,2.3037404756008502E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3162393098647663E-2,0,-0.12575082631254009,0.23149858703399998,1.9491006377699998E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.37674041972424005,0,""]
[32182,786,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Glaswoltegels",25,0.25329220180065898,0.24752062042975412,3.0232040895471438E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7483772813576952E-3,0,1.6124109654018113,1.5580728772830001,2.5578093893186254E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.8759994225625002E-2,0,""]
[32184,787,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Kunststofroosters",25,0.47504042398022711,0.457932119929713,4.3570743777668255E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.0946352705828601E-3,4.1129770755078711E-2,-2.1283905811748577E-2,6.0266421345744892,5.4637285259699997,3.6863425105650001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.72583954668125E-3,0.53295354168556497,-5.1775186400437505E-3,""]
[32186,788,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Aluminiumroosters",25,0.68647539934626145,2.9457988219083062,7.7443923893222256E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.56698906607610422,8.8844935304975851E-4,-1.7009671982283123,4.9904900280934354,14.892177085695002,6.5522138040449998E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4930353871218252,4.9323528452835004E-3,-7.4791061613654746,""]
[32188,789,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Europees naaldhouten delen",25,3.567142734362061E-2,0.225978835440072,1.8429923804806802E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20873733190125815,0,-1.39309410713616,1.8519886962719998,0.15592805102159998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.4010108544297597,0,""]
[32190,805,"Verlaagde plafonds; Krios steenwol plafondpaneel (120x600x20)",50,0.44816478177204799,0.43977066240000007,3.1628808245759998E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.4904461072000005E-5,5.2063340864E-3,0,0,3.6750107064640001,3.6,2.9520000000000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.1070646400000003E-4,4.5280000000000001E-2,0,0,""]
[32192,978,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Quick-Lock; vaste ophangsystemen; profielen en ophangbeugels",75,0.18649029108556162,0.32341495562046302,7.4033486885147987E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.5927993702193307E-3,9.9901810685250011E-4,0,-0.14791983070048803,2.1643309516500007,4.8664255500000007,6.3310778999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2158772650000002E-2,0,0,-2.7875641500000001,""]
[32194,979,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Quick-Lock; vrijhangende ophangsystemen; profielen en ophangbeugels",75,0.22117653189261438,0.38465722343811837,8.8392005009615988E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.0956631190004521E-3,1.1927739354300002E-3,0,-0.17660832910089602,2.5840948518000006,5.8102506000000007,7.5589667999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6456383800000004E-2,0,0,-3.3282018000000004,""]
[32196,1295,"Afwerklagen; Akoestische cellulose spuitpleister",25,0.36690685124743655,0.15618665150088001,7.0113840561765017E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20370881569038002,0,4.2815900157030002,0.8238276146100002,5.9320454193E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3984419469000002,0,""]
[32198,1296,"Afwerklagen; Cellenbeton",50,1.1399248855092208,0.76389963409343997,6.9112214268025496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2987484261101405E-4,0.30439353777731115,1.8896245278330419E-3,14.513609372063879,8.8282859300999998,0.5847301913309999,0,0,0,0,0,0,0,0,5.979819966119999E-3,5.0766739707684003,1.7939459898359999E-2,""]
[32200,1297,"Afwerklagen; Cellulairglas; stuclaag",50,5.4635744427061423,4.974873517444367,9.407395560049113E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,4.436311563779875E-5,0.44191514407785876,-4.7332537532211602E-2,54.921465715937927,47.151684361877074,0.79592128019820019,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5133580975937496E-4,7.0511072306236251,-7.7898492570721872E-2,""]
[32202,1298,"Afwerklagen; EPS HR;  Houtwolcementplaat",50,2.6167967808909607,2.6821493632076292,3.8284387841650655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0210318223262523E-4,-8.2732844432654287E-2,-2.1706228907897623E-2,21.546540626088252,21.353032243725004,0.32390855458375045,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4059582684875001E-2,-0.1460734329600005,1.6136780546250132E-3,""]
[32204,1299,"Afwerklagen; EPS;  Houtwolcementplaat",50,2.7718770862476831,2.786510635750429,3.9559184942773655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,9.548847407531251E-4,-3.3899734953937062E-2,-2.1247884232336124E-2,23.067007190523249,21.830782243725,0.33469409170975045,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6737598434375001E-2,0.87514553135099959,9.6477253031250002E-3,""]
[32206,1300,"Afwerklagen; EPS; Steenwol;  Houtwolcementplaat",50,1.9458333676504938,2.1352220152884041,3.9240485667492907E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.20451659485080775,-2.4112538454595499E-2,15.688908600092505,18.403115570385005,0.33199770742825047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0056396077207501,-4.0565069999999995E-2,""]
[32208,1301,"Afwerklagen; Glaswol;  Houtwolcementplaat",50,1.2838479242258318,1.5999711297658685,4.0515282768615907E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.33252594985405748,-2.4112538454595499E-2,9.3192698823775011,14.465493949724999,0.34278324455425047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.4484422419017502,-4.0565069999999995E-2,""]
[32210,1302,"Afwerklagen; PIR; Houtwolcementplaat",50,1.751421447802892,1.881090050677243,3.7838208856257605E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.14339427327601331,-2.4112538454595499E-2,20.356655028219105,21.879722762625004,0.32013361658965045,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8026362809955498,-4.0565069999999995E-2,""]
[32212,1303,"Afwerklagen; Resolschuim; Houtwolcementplaat",50,1.9882348343722944,2.0240583453205989,3.3376419002327101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.5087391496035974E-2,-2.4112538454595499E-2,17.459330697113352,17.328459708105001,0.28238423664865048,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11094817764029927,-4.0565069999999995E-2,""]
[32214,1304,"Afwerklagen; Steenwol; Houtwolcementplaat",50,1.5349592453031131,1.7871984613071115,4.9519493393122935E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22961095654085176,-7.2147752856270009E-2,14.410241629585622,18.072187981575002,0.41896418965946997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.9595347416488504,-0.12137579999999999,""]
[32216,1305,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Houtwolcementplaten",25,0.60795722738320146,0.99086824515656247,4.1829279880598445E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.42474029765395932,0,5.2988739210224978,11.850888179812499,0.35390043694687501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.9059146957368753,0,""]
[32218,1306,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Meranti multiplex; 18 mm; incl. vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",25,1.9279086910509133,2.433879333766328,4.7417225493661001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.53257893738526729,-2.0808930823808403E-2,7.5181728008421773,15.811230960716101,0.40117776038498332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.6592285842589067,-3.5007335999999993E-2,""]
[32220,1307,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Meranti multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",25,2.5595754300859714,3.005314590948331,4.3024402162901258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.48876356302526025,0,12.37179417426225,19.95434606836125,0.36401187800249996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.9465637721015003,0,""]
[32222,1308,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; RVS platen; 0;6 mm; incl stalen L-liggers; 25;6 mm",25,37.139892183383083,46.281332048787107,1.893073695167655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0173237983999999E-3,0,-9.1613879261541022,19.253651726591098,36.919840500269999,0.1601652263211,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-17.826353999999998,""]
[32224,1309,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; RVS platen; 0;6 mm",25,37.163196535286048,46.181690931403267,1.5163711517858084E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.0336581076350697,17.880257957422774,32.949491793309001,0.12829396411377,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-15.1975278,""]
[32226,1310,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; RVS; strekplaat; 58% open; incl stalen liggers; 27 mm",25,51.948933930104886,64.684124399762425,2.4973275210999568E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0173237983999999E-3,0,-12.761181068666941,26.37869777267634,50.049776700378004,0.21128867229833997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-23.882367600000002,""]
[32228,1311,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Schroten; incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",25,7.071659329427081E-2,0.27035286130830427,2.2048890661023408E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22168515867505686,0,-1.2035497267440187,2.2156519311763199,0.18654665013129601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6057483080516346,0,""]
[32230,1312,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Spaanplaat (incl. regelwerk)",25,0.31575232057636582,0.59383188465614833,2.7403038485740008E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.30548260256552262,0,-0.29395552918105922,4.44118737640032,0.23184590606049599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.9669888116418752,0,""]
[32232,1313,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0;6 mm; incl stalen L-liggers; 25;6 mm",25,2.1596687913579307,2.4207022830889078,1.8739517386508101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.8752667383298954E-2,1.9470168290991601E-4,-0.25121504341709688,18.409978254213001,22.60313068104,0.15854739575219998,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.416687961260025,1.3720224609000001E-3,-3.9363838837800746,""]
[32234,1314,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0;6 mm",25,2.0423809747793618,2.146351111740108,1.4915126083139101E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9769991181698954E-2,1.9470168290991601E-4,-8.9309973545096843E-2,16.968941642834999,18.508130681040001,0.12619078437419998,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.416687961260025,1.3720224609000001E-3,-1.2500638837800748,""]
[32236,1315,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Stalen strekplaat (verzinkt en gecoat); 58% open; incl stalen liggers; 27mm",25,2.9766211812696755,3.279242727784951,2.4705567819763737E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0660663855978545E-2,2.725823560738824E-4,-0.28693903283513555,25.197554911346998,30.006382953455997,0.20902370950187998,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.58336314576403503,1.9208314452599999E-3,-4.4364094372921041,""]
[32238,1316,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Steenwoltegels",25,0.37214895096207251,0.34123955454747112,6.5340939510536633E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.437530246354775E-2,0,3.6488115393586353,3.2469040225715604,5.5282297733325006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.34662521905374999,0,""]
[32240,1317,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Vuren multiplex; 18 mm; incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",25,1.3710454518305566,1.6938444887282029,3.3075758106027246E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.33506586417986489,-2.0808930823808403E-2,6.0504305314851763,11.2537465747161,0.27984046771748339,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.4481491749484077,-3.5007335999999993E-2,""]
[32242,1318,"Bekledingen en roosters verlaagde plafonds; Vuren multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",25,1.4347711079712411,1.7794760590381318,3.3272204339310302E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.37797715540620119,0,6.5944800048254413,12.458320136262001,0.28150251898859996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.1453426504251603,0,""]
[32244,1319,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Aluminium profiel",25,0.10083673866018597,0.43270996489186758,1.1375779411581203E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.3285327243402846E-2,1.3050480077160206E-4,-0.24985598173020851,0.73305575003612433,2.1875198591260556,9.6245819097573598E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.36620330173695992,7.2451594815097669E-4,-1.0986099052108798,""]
[32246,1320,"Verlaagde plafonds bevestigingsprofielen; Staal; akoestische veerregel; verzinkt",25,0.31857651957028504,0.33479408366886304,2.3265047095494752E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6436097356068887E-3,3.0370134300051005E-5,-1.393082920682066E-2,2.6468648289037504,2.8869520079400002,1.9683605254949998E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.499619908543125E-2,2.1401205052499998E-4,-0.19498859725629375,""]
[32248,11208,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Ultima+",50,0.74203148058011603,0.68695717938199996,1.6344172659159998E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.5806876240799995E-3,3.0149440914876001E-2,0,0,7.3078955780000001,6.8211421699999999,0.13353481,0,0,0,0,0,0,0,7.0105777999999994E-2,0.28311281999999999,0,0,""]
[32250,11209,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Ultima+ dB",50,0.71632498484305596,0.63447243630240002,2.4291041782599998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2752795351959998E-2,4.4808711406096005E-2,0,0,7.3553414200000002,6.63191854,0.19846216999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.10419264,0.42076806999999999,0,0,""]
[32252,11211,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Ultima+ OP",50,0.80419455243198401,0.76971890547080002,1.0231193910599999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3713772714600004E-3,1.8873075779123998E-2,0,0,7.7909987039999997,7.4862987299999997,8.3590690999999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3885113000000003E-2,0.17722416999999999,0,0,""]
[32254,11212,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Perla",50,0.72178260661029214,0.67245424546280008,1.463897185476E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.6854599629600012E-3,2.7003929329772001E-2,0,0,7.2756974520000011,6.8397273700000003,0.11960303,0,0,0,0,0,0,0,6.2791591999999993E-2,0.25357545999999997,0,0,""]
[32256,11213,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings Plafondplaat; Perla dB",50,0.72490828631372006,0.64142952546120002,2.477364037292E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3006162813840001E-2,4.5698957665759994E-2,0,0,7.4156456999999998,6.6778501800000001,0.20240512999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.10626269000000001,0.4291277,0,0,""]
[32258,11214,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondpl.; Perla OP 0.95 15mm",50,0.59091554235008403,0.56511301415040005,7.6573107086399987E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.0200884077319999E-3,1.4125129083312002E-2,0,0,6.3535852590000008,6.1255393700000003,6.2561586000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.2844832999999997E-2,0.13263947000000001,0,0,""]
[32260,11215,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat; Perla OP 1.0 20mm",50,0.80290122025113608,0.7688592291948001,1.01025003128E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.3038118141600001E-3,1.8635678929375999E-2,0,0,7.7797342550000002,7.4788669900000002,8.2539236000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3333099E-2,0.17499492999999999,0,0,""]
[32262,11216,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat; Sierra OP 15mm",50,0.58999647897707586,0.5635434695999999,7.8503497608399999E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.1214329584520013E-3,1.4481226657783999E-2,0,0,6.3474607430000001,6.1136657999999997,6.4138768999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3672854000000002E-2,0.13598331999999999,0,0,""]
[32264,11217,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat; Sierra OP 17mm",50,0.77661454607324798,0.74159682912080005,1.039206368076E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4558306253199998E-3,1.9169822646368E-2,0,0,7.5669060700000008,7.2574152200000004,8.4905010000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4575129999999998E-2,0.18001070999999999,0,0,""]
[32266,11218,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat; Bioguard Acoustic",50,0.57129927782133993,0.52294663985799994,1.4349410949960001E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.5334414006000003E-3,2.6469785612780003E-2,0,0,6.2419031209999991,5.8145566200000003,0.11723726,0,0,0,0,0,0,0,6.1549561000000003E-2,0.24855968000000001,0,0,""]
[32268,11219,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondplaat;  Sahara 15mm",50,0.50954267861283997,0.47138095976519995,1.132509443288E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.9456751423599997E-3,2.0890949272400001E-2,0,0,5.8136605620000008,5.4763826099999999,9.2528059999999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.8577231999999998E-2,0.19617266,0,0,""]
[32270,11220,"Verlaagde plafonds; Armstrong Ceilings plafondpl.; Sahara 17mm Planks",50,0.63864476597042408,0.57901707542840009,1.7695461534039999E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.2901171597199999E-3,3.2642111848264002E-2,0,0,6.6593762250000008,6.1323794300000003,0.14457508999999999,0,0,0,0,0,0,0,7.5901924999999995E-2,0.30651978000000002,0,0,""]
[32272,364,"Bekledingen buiten; Volkern; op regelwerk; geisoleerd",25,0.4894280423219835,0.55274235068660182,2.0244196827737895E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.3558505192356081E-2,0,1.7431420114435558,3.1250111906243876,0.17127787338022138,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.5531470525610531,0,""]
[32274,365,"Bekledingen buiten; Europees naaldhouten delen; op regelwerk; geisoleerd; duurzame bosbouw",50,0.22375590399142198,0.35913265289940732,1.8584033766198885E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15396078267418425,0,0.7206597848789924,3.0811001807906031,0.15723191240363213,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.5176723083152428,0,""]
[32276,367,"Bekledingen buiten; Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk; geisoleerd; duurzame bosbouw",20,0.61002212991896998,0.81658041333118925,2.2929921148996672E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22948820456121596,0,2.37925573051211,5.9362493813723871,0.1940006889181764,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.7509943397784533,0,""]
[32278,368,"Bekledingen buiten; Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk; geisoleerd; standaard bosbouw",20,0.61456812740978406,0.82112641082200322,2.2929921148996672E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22948820456121596,0,2.3932091844421102,5.9502028353023872,0.1940006889181764,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.7509943397784533,0,""]
[32280,369,"Waterkeringen; Pvc; gerecycled pvc; folie",50,0.12161431961876244,0.11723445076570502,1.115447463482625E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8162859365651002E-3,1.05295651358352E-2,-5.4488578096953001E-3,1.5428707659046501,1.3987601764500002,9.4373449852499982E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.4182935103124999E-4,0.13644056187352499,-1.32548805309375E-3,""]
[32282,370,"Waterkeringen; Polyetheen; folie",50,9.6313948595570159E-2,7.7792445873323998E-2,7.6487826067380001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1668933064800002E-5,1.7389948729313161E-2,2.7500679919440006E-4,1.3885062427782,0.95818115483999988,6.4713222755999993E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6068094087499998E-3,0.41742652802760005,4.8204282262500004E-3,""]
[32284,372,"Waterkeringen; EPDM; folie",50,0.61980233028107934,0.49615402310838003,3.824391303369E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.11982391586933039,0,6.5361213082619996,4.2354973206000004,3.2356611378E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2682673762839998,0,""]
[32286,391,"Hellend dakbedekkingen; Bitumen shingles",50,3.9021219882695504,1.974190035642825,3.6650416657286251E-2,0,0,1.1158465418850749,0,0,0,0,0,0,0.77543499408436423,0,41.777354838765,14.433464934525,0.31008419237250001,0,0,8.158045397775,0,0,0,0,0,0,18.875760314092499,0,""]
[32288,392,"Hellend dakbedekkingen; Keramische pan - geglazuurd",100,2.6302972891401555,2.5805449595234404,4.3768033805222997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4103719301942271E-3,3.4280809071490797E-4,4.2311157905826798E-3,21.052688786514842,20.626411259999998,0.37030344132600002,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3389596880659998E-2,2.4156976662000002E-3,4.016879064198E-2,""]
[32290,394,"Hellend dakbedekkingen; Betonpan",50,2.0886646602910912,2.1659186835634214,0.13762070587557748,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630005E-6,1.4377577929164452E-3,-3.4381765709759045E-2,-0.18193280542315066,13.523596448241985,13.180400924166969,1.1643525320380785,0,0,0,0,0,0,0,1.7633497206E-5,1.36495890531E-2,-0.56244699767266926,-0.27237723284070003,""]
[32292,395,"Hellend dakbedekkingen; Natuursteen lei",50,4.6839323477892689,4.5607726594029607,0.11779125214376521,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2652268577664717E-3,3.0752881147628639E-4,3.7956805732994154E-3,45.896965758916274,44.850168483120001,0.99658363044239995,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2011638366728E-2,2.1670918869600001E-3,3.6034915100184001E-2,""]
[32296,400,"Hellend dakbedekkingen; Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",25,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,77.105879577278969,81.379058179366993,0.87682564856834999,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3678105327134169,0.32123788019729255,-4.1034315981402507,""]
[32298,402,"Hellend dakbedekkingen; Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",60,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,87.715792157571855,104.50776056763901,0.5155152908174101,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6285425311076773,1.2066864235461634,-13.885627593323029,""]
[32300,403,"Hellend dakbedekkingen; Keramiek; hol element+stalen profielen",25,4.2680677689126849,4.503571905832314,0.15271604395895333,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.10003390387251532,1.1915434611478868E-2,-0.30010171161754595,57.166163990929107,60.758699378787924,1.2920680164742659,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2908832120569027,0.27892944389452307,-3.8726496361707072,""]
[32302,405,"Hellend dakbedekkingen; Keramische pan - ongeglazuurd",75,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,21.461478860039403,21.026924100000002,0.37749379941000005,0,0,0,0,0,0,0,0,1.36495890531E-2,2.4626044169999998E-3,4.0948767159300008E-2,""]
[32304,407,"Hellend dakbedekkingen; Riet; schroefdak",40,3.0985952124216065E-2,1.33751953259106,4.3768033805223004E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.12675732508833032,-7.2315768052710026E-3,-1.4481326321393133,-2.1694730415813001E-2,-11.425951760441402,11.081592904200001,0.37030344132600002,0,0,0,0,0,0,0,1.0724419082286001,-0.10121974767450001,-23.545411023498001,-0.3036592430235,""]
[32306,408,"Afwerklagen; Grind",30,9.3216190128311269E-2,4.8171513127237497E-2,7.3035250585171893E-2,0,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,0,0,-1.0836319552183126E-2,5.7204019991868756E-3,-3.2508958656549375E-2,0.7676476839281251,0.36411375000000007,0.61792139784375,0,0,7.2822750000000006E-2,0,0,0,0,0,-8.1880175721093754E-2,4.0310488968749995E-2,-0.24564052716328125,""]
[32308,409,"Afwerklagen; Leislag",30,1.3741704274609861,0.86378270064450013,2.23089492696525E-2,0,0,0.43189135032225007,0,0,0,0,0,0,5.6187427224583218E-2,0,13.464357514335003,8.4943500915000012,0.188746899705,0,0,4.2471750457500006,0,0,0,0,0,0,0.53408547738000001,0,""]
[32310,411,"Afwerklagen; Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking)",30,1.4321640857410844,1.1356166819387075,0.30198764138285333,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6620143742900103E-2,6.1040337391124445E-2,-4.9860431228700292E-2,11.534914845758399,8.3402246771024995,2.5549939789309843,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12559723872809636,1.1420851446373004,-0.37679171618428908,""]
[32312,412,"Isolatielagen plat dak; Fenolschuim",75,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,22.009495196625302,14.762529635490001,0.10192332584069999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1450422352946008,0,""]
[32314,414,"Isolatielagen plat dak; Steenwol MWA 2012; platen;",100,2.8903144484034637,2.7321171685762504,6.6926847808957496E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1270432018256409E-2,0,28.489120876124996,27.072499872599998,0.56624069911499997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8503803044099999,0,""]
[32316,415,"Isolatielagen plat dak; EPS",75,2.1752349292535142,1.7536329689877861,1.0596750903084939E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2699967052016566E-3,0.40592522254183677,3.8099901156049697E-3,29.707155549690942,21.039574107825,8.9654777359874996E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2261005917718756E-2,8.4888826408351878,6.678301775315626E-2,""]
[32318,416,"Isolatielagen plat dak; XPS",75,3.856937047979462,3.3751062362472002,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4514248059447502E-3,0.46391454004781346,4.3542744178342507E-3,60.361782404332502,50.455975042200002,0.10246260269699999,0,0,0,0,0,0,0,0,2.544114962025E-2,9.7015801609545012,7.6323448860750001E-2,""]
[32320,417,"Isolatielagen plat dak; PUR (lucht)",75,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,51.188723187597454,38.976244186425006,0.17175967873154999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.040719322440902,0,""]
[32322,419,"Isolatielagen hellend dak; Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",100,0.55318823082726409,0.541670751533184,6.6289449258395998E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.8885343682404311E-3,0,3.5010791916828001,3.4011429816000001,5.6084793055199998E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.3851417027600002E-2,0,""]
[32324,420,"Isolatielagen hellend dak; Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5",100,0.62623479715408381,0.59195871985818749,1.4500817025274126E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9775260270622222E-2,0,6.1726428564937503,5.8657083057300001,0.12268548480824999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1842490659555,0,""]
[32326,421,"Isolatielagen hellend dak; Vlaswol",75,0.91899985157688435,1.02744240597999,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12055312686377415,0,5.2591336856603998,7.1182305830999999,0.10246260269699999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9615595001366,0,""]
[32328,422,"Isolatielagen hellend dak; Cellulose",75,0.41196747875401224,0.56378705491836012,1.6954801444935899E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16877437760928385,0,0.59181541711656049,3.1945510735320002,0.14344764377579999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7461833001912397,0,""]
[32330,423,"Isolatielagen hellend dak; Fenolschuim",75,2.4928328449735808,2.103340677379578,1.2046832605612351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.37744533498839072,0,22.009495196625302,14.762529635490001,0.10192332584069999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1450422352946008,0,""]
[32332,424,"Isolatielagen hellend dak; EPS",75,2.1752349292535142,1.7536329689877861,1.0596750903084939E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2699967052016566E-3,0.40592522254183677,3.8099901156049697E-3,29.707155549690942,21.039574107825,8.9654777359874996E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2261005917718756E-2,8.4888826408351878,6.678301775315626E-2,""]
[32334,425,"Isolatielagen hellend dak; XPS",75,3.856937047979462,3.3751062362472002,1.21105724606685E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4514248059447502E-3,0.46391454004781346,4.3542744178342507E-3,60.361782404332502,50.455975042200002,0.10246260269699999,0,0,0,0,0,0,0,0,2.544114962025E-2,9.7015801609545012,7.6323448860750001E-2,""]
[32336,426,"Isolatielagen hellend dak; PUR (lucht)",75,3.9398124601035174,3.283446029528438,2.0301143835383777E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.63606528673969542,0,51.188723187597454,38.976244186425006,0.17175967873154999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.040719322440902,0,""]
[32338,662,"Hellend dakbedekkingen; Houten shingles; Amerikaans naaldhout; duurzame bosbouw",35,2.8889173440948173,3.3494016564556164,4.9071805943355369E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1317641276498681E-3,-0.50502906179355511,-3.3952923829496042E-3,14.230601052636485,22.097661448254705,0.41517648916496869,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.5841203448779144E-2,-8.2188720709880716,-4.7523610346337439E-2,""]
[32340,663,"Isolatielagen plat dak; Cellulair glas",75,4.9510275808628288,4.8459582685526517,6.0473187484522323E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4596124825654913E-2,0,51.030059887118817,50.118382201387504,0.51163891741462508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4000387683166875,0,""]
[32364,845,"Afwerklagen; Pardak 110; parkeerdak-systeem; excl. dakbedekking",100,5.7811222644881708,4.577954096,0.55163355400000003,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0.65151904920000003,0,0,68.370131691539996,52.1,4.7699999999999996,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,11.5,0,0,""]
[32366,870,"Isolatielagen hellend dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; aluminium",75,3.6042640681249485,3.4987843279409994,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15577443807491995,0,-9.1428240910078798E-2,17.451156441784242,14.846049750000001,0.34724244191332498,0,0,0,0,0,0,0,7.7164987091849998E-4,3.1054926000000003,0,-0.84840000000000004,""]
[32368,871,"Isolatielagen hellend dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat",75,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,13.027926441784244,9.6926497500000011,0.34724244191332498,0,0,0,0,0,0,0,7.7164987091849998E-4,3.1054926000000003,0,-0.11823,""]
[32370,872,"Isolatielagen hellend dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; mineraal glasvlies",75,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,14.076089598336294,10.152334499999998,0.34789579656615,0,0,0,0,0,0,0,7.7310177014699999E-4,3.5750861999999999,0,0,""]
[32372,873,"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; aluminium",75,3.6042640681249485,3.4987843279409994,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15577443807491995,0,-9.1428240910078798E-2,17.451156441784242,14.846049750000001,0.34724244191332498,0,0,0,0,0,0,0,7.7164987091849998E-4,3.1054926000000003,0,-0.84840000000000004,""]
[32374,874,"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; alulaminaat",75,1.2571144463216692,1.0991801794890002,4.1042337823943668E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1205195164319254E-5,0.15580612649363995,0,-3.90054026800788E-2,13.027926441784244,9.6926497500000011,0.34724244191332498,0,0,0,0,0,0,0,7.7164987091849998E-4,3.1054926000000003,0,-0.11823,""]
[32376,875,"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; mineraal glasvlies",75,1.1112322940522978,0.91820012848199994,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.18267205404000006,0,-3.0850826382045605E-2,14.076089598336294,10.152334499999998,0.34789579656615,0,0,0,0,0,0,0,7.7310177014699999E-4,3.5750861999999999,0,0,""]
[32378,876,"Isolatielagen plat dak; NVPU; PU plaat; gecacheerd; gebitumineerde glasvlies",75,1.326179969660698,1.1212118215620002,4.1119561109877079E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1376802466393506E-5,0.21299086536840006,0,-4.9233655182045609E-2,15.032639598336296,10.435834499999999,0.34789579656615,0,0,0,0,0,0,0,7.7310177014699999E-4,4.2481362000000003,0,0,""]
[32380,948,"Waterkeringen; EPDM aluminium versterkt",50,0.23023604929591751,0.67668207894185195,2.1274542479026983E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11703774302212915,1.9577488194679572E-2,-0.35111322906638748,2.0528271261540381,3.6597482892827999,1.7999520672276E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51461174904539397,0.43352631238053857,-1.5438352471361823,""]
[32382,949,"Waterkeringen; PIB aluminium versterkt",25,0.50412133524020075,0.92442322510810282,3.5010177720507995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11680974201472297,4.3436060418939111E-2,-0.35042922604416898,4.390077180878909,5.3636668569484005,2.9620680127038002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.51061525697707522,1.0392506717117722,-1.5318457709312261,""]
[32384,950,"Waterkeringen; MS polymeer aluminium versterkt",50,1.8782885794451221,2.3006997457491591,4.4071556924538012E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12228349252991999,6.2315648123189162E-2,-0.36685047758975997,7.2040979887365744,7.8080453910888004,3.7287142635599999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.53337693510258311,1.4922731954225066,-1.6001308053077492,""]
[32386,951,"Waterkeringen; Combinatie PVC/Lood",100,0.73528784352228582,1.3725923844232304,1.0707498901245E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.168786051753816,2.7132167213074189E-2,-0.5063581552614479,4.8225222813363651,6.6494818395232516,9.0591770897696239E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.64063171589426948,0.6449755344924939,-1.9218951476828088,""]
[32390,1038,"Waterkeringen; Ubiflex",50,1.7786095779979196,1.7221564688399995,2.8052079456000003E-3,0,2.9257674000000004E-2,0,0,0,0,0,2.6110542527999999E-3,3.9379800959519991E-2,0,-1.7600628E-2,5.6616300000000006,4.83,2.3943000000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2286999999999998E-2,0.78539999999999999,0,0,""]
[32392,1083,"Isolatielagen hellend dak; Isover Systemroll 1000",75,0.94493675807774102,0.92401871228480015,1.4730697068895999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4554083446335999E-3,3.7319403794112004E-3,0,0,5.7406240000000004,5.58256,0.11011199999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.8352E-2,2.9600000000000001E-2,0,0,""]
[32394,1084,"Isolatielagen hellend dak; Isover Systemroll 700",75,1.0030712294808,0.9808516234468001,1.5685175014701999E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6088713661731999E-3,3.9255596531243995E-3,0,0,6.1686030000000001,6.0006599999999999,0.11699399999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.9498999999999999E-2,3.1449999999999999E-2,0,0,""]
[32396,1085,"Isolatielagen hellend dak; Isover Systemroll 400",75,0.42918016314934809,0.41965684821000004,6.7183922442599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.119865292316E-3,1.685057402772E-3,0,0,2.5628400000000005,2.4907500000000002,5.0220000000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.3700000000000007E-3,1.3500000000000002E-2,0,0,""]
[32398,1115,"Waterkeringen; Loodslab; Stichting Bouwlood",50,0.79491009394402834,0.76496122943178135,1.8299364512247E-2,0,1.16495E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6521217500000009,7.4957337000000006,0.15638805,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[32400,1325,"Hellend dakbedekkingen; EPDM shingles",50,7.6200643200503917,6.0195190840297732,5.4262548105459704E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2941545593412801E-4,1.5667494862394258,-2.0596213780200247E-2,87.206302095776039,51.574240896622086,0.45909323658426499,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35.514699206969674,-0.34173124440000002,""]
[32402,1326,"Hellend dakbedekkingen; Leien; vezelcement; 110mm overlap",35,0.96144158559636694,1.9830190185627279,9.6509311288704935E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9519900381799997E-4,-1.087216407977194,-3.1065535281690003E-2,5.3948837679112067,22.779614714220003,0.81652582908453386,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-17.68581912539333,-0.51543764999999997,""]
[32404,1327,"Hellend dakbedekkingen; Staal verzinkt; trapezium",20,0.66587201030136389,2.1509961227066521,3.6997067367391535E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7846526165304606E-4,-0.10161712839374885,-1.4207825166405836,7.5438354530768201,32.078571928584992,0.31301706231729448,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6556739204973969,-23.192079617328069,""]
[32406,1328,"Hellend dakbedekkingen; Stalen dakpanelementen; verzinkt en gecoat platen met leislag; 55 mm overlap",50,0.92627677282889809,1.4862310979106179,3.0140452794218134E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3764281452743827E-3,-0.11543119450890063,-0.48004001151231146,7.1577017261754854,17.757325710940531,0.25500604944906002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8807500406792239,-8.973879993534883,""]
[32408,1329,"Afwerklagen; Natuursteen; tegels",50,11.266942267599619,10.252702869870825,0.26292690210661873,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.75131249562217517,0,111.04109588344501,100.17439120552501,2.2245170322374999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.6421876456825011,0,""]
[32410,1330,"Afwerklagen; Rubber; tegel; ballastlaag",50,9.3243128899810888,7.0574272584816002,7.0113840561765006E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1967717909377238,0,131.68977668847,89.511670248000001,0.59320454193000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,41.584901898540004,0,""]
[32412,1331,"Isolatielagen plat dak; Drukvaste houtvezelplaat (130 kg/m3); db",75,0.83735997482869118,1.8932665203381907,0.10192002823478385,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1578265737442832,0,-0.60765371213273556,17.354569219221784,0.86230369322369993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-18.824526624578219,0,""]
[32414,1332,"Isolatielagen plat dak; Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",75,0.39208704568807218,0.47260698880064678,3.9964889120206057E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12048483223278063,0,2.8622024532397301,4.3964887974887876,0.3381265889001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8724129331491577,0,""]
[32416,1334,"Isolatielagen hellend dak; Aluminium thermosheets; op vuren regelwerk",75,0.73742001102085775,0.75363344913144326,4.1325977540627189E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8925233893895689E-5,-5.1199104136671496E-2,-6.3992367484352417E-3,6.0500601771239264,6.6194773060449803,0.34964220160214393,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7439500203125002E-4,-0.81266676373132252,-0.10656696179390626,""]
[32418,1335,"Isolatielagen hellend dak; Isolatiemateriaal van gerecyclede kleding",75,0.63494918614741425,1.0680040332422833,1.9121956516845E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1541357717370838E-3,0,-0.45733093938345099,-0.68005227326399886,7.7212231460909999,0.16178305688999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.5630584762449988,""]
[32420,1337,"Isolatielagen hellend dak; Schapenwol",75,55.437917702319083,55.61126650325609,1.6731711952239374E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19008051288924993,0,328.49048894652907,331.43935631625004,0.14156017477874999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.0904275444997498,0,""]
[32422,2010,"Isolatielagen plat dak; FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,28.253,27.1,0.42299999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.309,0.42099999999999999,0,0,""]
[32424,2011,"Isolatielagen hellend dak; FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",100,3.4100266776000003,3.2727471160000001,4.3619011099999994E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1862597900000005E-2,6.1797952599999997E-2,0,0,28.253,27.1,0.42299999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.309,0.42099999999999999,0,0,""]
[32426,2014,"Isolatielagen plat dak; FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",100,5.5859224334600004,5.3883183199999998,6.939186540000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3550240900000002E-2,8.4662007159999997E-2,0,0,44.673999999999999,43,0.67600000000000005,0,0,0,0,0,0,0,0.42199999999999999,0.57599999999999996,0,0,""]
[32428,2016,"Isolatielagen plat dak; FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",100,5.4976589430999985,5.2591722999999986,7.575957459999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5278715300000003E-2,0.1074483532,0,0,48.402000000000001,46.4,0.73499999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.53600000000000003,0.73099999999999998,0,0,""]
[32430,2021,"Hellend dakbedekkingen; DBM Koperen fels dak",100,7.289419229288356,1.1545233555731986,1.1551026589311402E-2,0,6.8060248668722156,0,0,0,0,0,1.2450167331817447E-2,0,0,-0.69513018707818708,4.4728519365356041,10.801618288011335,9.8589316010576175E-2,0,0,0,0,0,0,0,0.10271357026599869,0,0,-6.5300692377523069,""]
[32432,2025,"Hellend dakbedekkingen; Kingspan RW Trapezoidal QuadCoreâ„¢ & Kingspan SRW Sinusoidal QuadCoreâ„¢",50,3.8868834969692525,4.1728194179490004,7.0872201255520004E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7059471096940001E-2,0.31742422369056,0,-0.69129181702276787,40.920416799999991,47.019499999999994,0.52756599999999998,0,0,0,0,0,0,0,0.1456008,5.8246500000000001,0,-12.5969,""]
[32434,2097,"Hellend dakbedekkingen; Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",100,1.2505946527280003,1.1833145047400002,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,12.878799999999998,12.29,0.94089999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0.34,0,0,-0.69210000000000005,""]
[32436,2100,"Hellend dakbedekkingen; Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.2214813913279998,1.1542012433399997,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,12.658799999999999,12.07,0.94089999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0.34,0,0,-0.69210000000000005,""]
[32438,2103,"Hellend dakbedekkingen; Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",100,1.1863556432960003,1.1270073563800003,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,12.193899999999999,11.67,0.89419999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.3241,0,0,-0.69440000000000002,""]
[32440,2105,"Hellend dakbedekkingen; Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1613177016959999,1.1019694147800001,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,12.0039,11.48,0.89419999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.3241,0,0,-0.69440000000000002,""]
[32442,2107,"Hellend dakbedekkingen; Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1717263342740001,1.1109864735700001,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,12.115200000000002,11.58,0.90239999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0.32679999999999998,0,0,-0.69399999999999995,""]
[32444,2109,"Hellend dakbedekkingen; Madura geglazuurde keramische dakpan",100,1.1995489253739999,1.13880906467,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,12.325199999999999,11.79,0.90239999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0.32679999999999998,0,0,-0.69399999999999995,""]
[32446,2111,"Hellend dakbedekkingen; Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1200307873140003,1.0661659745700001,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,11.558800000000002,11.08,0.86170000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0.31309999999999999,0,0,-0.69599999999999995,""]
[32448,2113,"Hellend dakbedekkingen; Modula geglazuurde keramische dakpan",100,1.1465933291440003,1.0927285164,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,11.758800000000001,11.28,0.86170000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0.31309999999999999,0,0,-0.69599999999999995,""]
[32450,2115,"Hellend dakbedekkingen; VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.0644354665360001,1.0294891605200001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-0.10350138413999999,11.0937,10.66,0.82930000000000004,0,0,0,0,0,0,0,0.3019,0,0,-0.69750000000000001,""]
[32452,2117,"Hellend dakbedekkingen; VHV geglazuurde keramische dakpan",100,1.1004742095160001,1.0521353044000001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-9.0108785039999986E-2,11.233700000000001,10.8,0.82930000000000004,0,0,0,0,0,0,0,0.3019,0,0,-0.69750000000000001,""]
[32454,11232,"Isolatielagen hellend dak; Kolibrie DLG",75,2.1104239624446404,2.0556378173500001,4.451751496956001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3792311688760006E-2,0.24434887361000002,0,-0.26787255517368003,20.708452447999996,17.620378227,0.32963127600000003,0,0,0,0,0,0,0,0.25021621500000002,4.7077861250000002,0,-2.1995593950000001,""]
[32456,11233,"Isolatielagen hellend dak; Kolibrie DLG_1",75,2.1467945042611003,2.0845983714800003,4.4571256626660005E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9992993561720008E-2,0.24245092223000003,0,-0.26481903963728004,20.990367889999998,17.962486497,0.30456712699999999,0,0,0,0,0,0,0,0.277689415,4.6451842460000003,0,-2.1995593950000001,""]
[32458,11234,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero 9.0 Passief ",75,4.4109455945830804,4.40417058338,4.9012756173799993E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7208691669280002E-2,6.5909337800000006E-3,0,-8.6037370420000009E-2,42.718193626999998,41.956102440000002,0.36291641099999999,0,0,0,0,0,0,0,0.275512918,0.123661858,0,0,""]
[32460,11235,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero PD",75,3.1589661012108201,3.3464988603000001,5.3987679806399999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0989640397780004E-2,0.32636126031000001,0,-0.60887133960336004,27.877624972,24.847510445000001,0.399753425,0,0,0,0,0,0,0,0.30350904899999998,6.2880220280000003,0,-3.9611699749999998,""]
[32462,11236,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero Plus",75,2.9314828765873404,2.9564792124900001,5.5808378221320003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.237336974474E-2,0.32806915959999999,0,-0.45124724346872003,27.357249467999999,24.422760944,0.41323484899999996,0,0,0,0,0,0,0,0.31375492999999999,6.3209436090000004,0,-4.1134448639999999,""]
[32464,11237,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero Riet",75,2.7177755657946805,2.9699572783699999,5.0996345168880006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8716222039479997E-2,0.24434948241000001,0,-0.58624376219368002,22.370199521999997,20.95930401,0.37760393000000003,0,0,0,0,0,0,0,0.28667543200000001,4.7077861250000002,0,-3.9611699749999998,""]
[32466,11238,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero",75,2.5026589735961804,2.3523971959200001,4.2117231253640003E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.19681028359E-2,0.32636066927000001,0,-0.25018422568336007,26.100319298000002,20.980970327000001,0.31185832400000002,0,0,0,0,0,0,0,0.23670877100000001,6.2880220280000003,0,-1.717240152,""]
[32468,11239,"Isolatielagen plat dak; Unidek Dijkotop GG100",75,2.0608622046855478,1.5811533772900002,1.4302448485079999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0803928958268001E-2,0.56503434994099999,0,-0.11043189998880001,23.947723575999998,14.501695547999999,0.105902919,0,0,0,0,0,0,0,7.9998014000000006E-2,9.2601270949999996,0,0,""]
[32470,11240,"Isolatielagen plat dak; Unidek Dijkotop LC100",75,1.8157525174096556,1.4221251994029998,1.1766388902456E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.8765238739000017E-3,0.48341630521910001,0,-0.11043189998880001,22.381154986999999,13.729835529999999,8.7124583000000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.5726478000000005E-2,8.4984683959999998,0,0,""]
[32472,11241,"Isolatielagen plat dak; Unidek Ecoplus",75,1.6651295437822202,1.3702113672,8.9152638280800001E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.7096657486200011E-3,0.38571430808999996,0,-0.10642106108448,21.679386335,14.131592749999999,6.6013328999999996E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9681926000000001E-2,7.4320983299999996,0,0,""]
[32474,11242,"Isolatielagen hellend dak; Unidek GL SIPS",75,2.6581716693767397,2.8829908295399997,4.4580140384099999E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.3839913981999994E-2,0.26826282484000002,0,-0.57150203936936006,22.201554145999999,22.24719503,0.33009496299999996,0,0,0,0,0,0,0,0.25056861699999999,5.1686882629999999,0,-5.7949927270000003,""]
[32476,11243,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Kolibrie R",75,1.618516038350172,1.6610076493800001,2.2148372905040001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6791772480652001E-2,0.21017126487999996,0,-0.29160302129552007,16.106676708000002,14.411858998,0.163998324,0,0,0,0,0,0,0,0.12433517099999999,4.0493544989999997,0,-2.6428702839999998,""]
[32478,11244,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Kolibrie",75,1.7570811302625402,1.7373513889300001,1.7709488471259999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3418218293359999E-2,0.23751389728,0,-0.24891186271208002,18.228172563000001,15.415495244999999,0.131130462,0,0,0,0,0,0,0,9.935559599999999E-2,4.5760997999999997,0,-1.9939085400000001,""]
[32480,11245,"Isolatielagen plat dak; Unidek Marathon",75,2.8066816815756503,2.3399097902899997,1.3905509368032001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0502253029777999E-2,0.60600656277880005,0,-0.16364243389096,37.609871122000001,25.817094025999999,0.102963772,0,0,0,0,0,0,0,7.7764263E-2,11.612049061,0,0,""]
[32482,11246,"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum base",75,1.6500958184236998,1.40186707556,7.5063389820800002E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.6388845263400014E-3,0.32465902823000004,0,-8.9575508874719989E-2,21.120508518999998,14.76751365,5.5580918999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1753295000000003E-2,6.2556606549999998,0,0,""]
[32484,11247,"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum Dijkotop GG100",75,2.3710635790266079,1.9023511106299997,1.8819877193999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4237172714728002E-2,0.53886780142099999,0,-0.10321238293312,27.567665000000002,18.566953558000002,0.13935234400000002,0,0,0,0,0,0,0,0.105419578,8.7559395200000001,0,0,""]
[32486,11248,"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum Dijkotop LC100",75,2.1194807808245559,1.7458040934729997,1.1196161325736002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4431522598399991E-3,0.45724975669910006,0,-0.10321238293312,25.904695371000003,17.764994650000002,8.2902331999999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.2517567999999996E-2,7.9942808210000003,0,0,""]
[32488,11249,"Isolatielagen plat dak; Unidek Platinum Kameleon",75,1.7534752361788699,1.4919262285800001,7.7461886808720005E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8211701939180011E-3,0.33755715759880006,0,-8.9575508874719989E-2,21.751773690000004,15.211855746000001,5.7356892999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3103035000000005E-2,6.4394580159999997,0,0,""]
[32490,11250,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Reno Dek",75,1.5415681473502041,1.41866367331,1.220171430954E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.2733003479840009E-3,0.23066291560200003,0,-0.12923345621932,17.593157171999998,13.662050402,9.0347962000000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.8664451000000001E-2,4.4444134750000002,0,-0.67231911799999999,""]
[32492,11251,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Reno Dekfolie",75,1.33670913146736,1.1547918451299999,7.764163679976001E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.8597660567039998E-3,0.23803809103000001,0,-6.9744734429319999E-2,16.521603931000001,11.84989586,5.7489979999999996E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3388830000000003E-2,4.5708292610000001,0,0,""]
[32494,11252,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Reno Fast",75,1.5253934186057119,1.4384718617100001,1.519839680138E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1509786018092001E-2,0.20334102783999999,0,-0.14312765376375999,16.216839691000001,12.956500768,0.11253698000000001,0,0,0,0,0,0,0,8.5224549999999996E-2,3.9176681740000001,0,-0.85509078100000002,""]
[32496,11253,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Reno Sporen",75,1.5351967536369879,1.3791724158999998,1.1358580873680002E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.5915219446279986E-3,0.23085454620200002,0,-9.4780311283319998E-2,17.727488235999999,13.32668713,8.4104945E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.3616203999999996E-2,4.4444134750000002,0,-0.19133351800000001,""]
[32498,11254,"Isolatielagen hellend dak; Unidek RenoAero PD",75,2.5993684643202006,2.8726236752500007,4.1794903141880002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1764135765040002E-2,0.28192482221599996,0,-0.62873907205271995,22.329044602000003,20.812375237000001,0.30947163999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.23519844600000001,5.432060914,0,-4.4600616349999997,""]
[32500,11255,"Isolatielagen hellend dak; Unidek RenoAero Riet",75,2.0292226090786167,2.3989588071500005,3.1284553887448004E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3735259287007999E-2,0.174284363676,0,-0.59904037492183992,15.263264077000002,15.957928561000001,0.23164739400000001,0,0,0,0,0,0,0,0.17574846499999999,3.358001292,0,-4.4600616349999997,""]
[32502,11256,"Isolatielagen hellend dak; Unidek RenoAero",75,1.8193601093169605,1.7718911595,2.1827261132140001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6547721210980002E-2,0.25459433699,0,-0.24550036951616,19.114751076000001,15.871015615000001,0.161620601,0,0,0,0,0,0,0,0.122528102,4.905315613,0,-1.945728855,""]
[32504,11257,"Isolatielagen plat dak; Unidek Walker",75,1.4084515206735901,1.14465279992,7.8282858645520002E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.883563597757999E-3,0.34046455180880009,0,-9.0377680517520001E-2,17.263878437000002,10.666869796,5.7964766000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.3565018000000004E-2,6.4954788570000002,0,0,""]
[32506,11262,"Isolatielagen hellend dak; Knauf Insulation Naturoll 032",75,0.92045809778266796,0.85638879097200005,4.7194151792800003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2163198983020001E-2,4.7119560348479993E-3,0,0,8.8086266689999988,8.2912403769999994,0.38558471,0,0,0,0,0,0,0,9.9375509000000001E-2,3.2426073E-2,0,0,""]
[32508,11263,"Isolatielagen hellend dak; Knauf Insulation Naturoll 033",75,0.85119291655528395,0.79230255612799994,4.3386312346000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.117493715796E-2,4.3291109233240003E-3,0,0,8.1586012999999991,7.6830346670000003,0.35447392900000002,0,0,0,0,0,0,0,9.1301249000000001E-2,2.9791455000000001E-2,0,0,""]
[32510,11264,"Isolatielagen hellend dak; Knauf Insulation Naturoll 035",75,0.65405353631355601,0.609903268108,3.2548599176399996E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.3621978734799984E-3,3.2394711556760006E-3,0,0,6.3085290929999998,5.9519876470000002,0.26592785899999999,0,0,0,0,0,0,0,6.8320662000000004E-2,2.2292925000000002E-2,0,0,""]
[32512,11265,"Isolatielagen hellend dak; Knauf Insulation Naturoll 037",75,0.54749170581830009,0.51130905743580002,2.6690370919840004E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.8418002154800005E-3,2.65047724718E-3,0,0,5.3084900640000008,5.0162865549999998,0.218065119,0,0,0,0,0,0,0,5.5898723999999997E-2,1.8239666000000002E-2,0,0,""]
[32514,11280,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Litetop",75,1.5331279935324602,1.1819809774616001,9.0271317729200013E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.4611248843399992E-3,0.36032327272000003,0,-2.66645133064E-2,20.752351203,13.651795330000001,7.3753283000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.9128921999999995E-2,6.957673668,0,0,""]
[32516,11281,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Litetop HR",75,1.2957894175192199,0.99753802306679984,7.6673151715599998E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.1865706919800008E-3,0.30604536983200004,0,-2.2647861243119998E-2,17.452001602999999,11.42104992,6.2643332999999995E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.8715571000000001E-2,5.9095927789999996,0,0,""]
[32518,11287,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Polytop",75,1.6967306101791801,1.3080999961228001,9.9907447948200008E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.3643176363999991E-3,0.39878639101100005,0,-2.9510839385840003E-2,22.96699409,15.10848129,8.1626162000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,7.6508168000000001E-2,7.7003784700000004,0,0,""]
[32520,11288,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Polytop HR",75,1.5002635815522802,1.1550149969636001,8.8754985116999991E-3,0,0,0,0,0,0,0,8.3189985409799997E-3,0.35427070084400003,0,-2.6216613308E-2,20.205209743000001,13.223926280000001,7.2514404000000005E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.7967720999999995E-2,6.8408013380000003,0,0,""]
[32522,11289,"Isolatielagen plat dak; IsoBouw Supertop",75,2.4778242795433605,1.9104331059356003,1.4586237602900001E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.3671677678860001E-2,0.58221836847200004,0,-4.3085110146E-2,33.538385149999996,22.065148839999999,0.11917219799999999,0,0,0,0,0,0,0,0.11170005199999999,11.24236406,0,0,""]
[32524,11292,"Isolatielagen plat dak; ROCKWOOL Caproxx Energy; op metalen profielplaten ",75,3.8940748590463001,3.8010377007580005,5.6156455491800004E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7865626289400003E-2,1.4857670799000001E-3,0,-2.4706905728000004E-3,26.568832311999998,25.71234999,0.50315973000000003,0,0,0,0,0,0,0,0.32361000000000001,2.9712591999999999E-2,0,0,""]
[32526,11297,"Isolatielagen hellend dak; ROCKWOOL RockSono Base ",100,0.95960025802640403,0.89428297025159997,5.4935659036199999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1994701495400002E-2,4.6737104000000004E-8,0,-1.6131194938999996E-3,7.9081430609999996,7.322955522,0.49222147500000002,0,0,0,0,0,0,0,0.10251,0,0,-9.5439359999999994E-3,""]
[32528,11298,"Isolatielagen hellend dak; ROCKWOOL RockSono Base Vario",100,0.95960025802640403,0.89428297025159997,5.4935659036199999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1994701495400002E-2,4.6737104000000004E-8,0,-1.6131194938999996E-3,7.9081430609999996,7.322955522,0.49222147500000002,0,0,0,0,0,0,0,0.10251,0,0,-9.5439359999999994E-3,""]
[32530,11306,"Isolatielagen plat dak; EPS-GI/WDV 032 Platinum",75,7.8736760294060382,6.7486226082899989,3.4178019037160001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.5631297219680001E-2,1.4711415066600002,0,-0.40589740180080003,98.651583581000011,69.862177810000006,0.25307217700000001,0,0,0,0,0,0,0,0.189787704,28.346545890000002,0,0,""]
[32532,11307,"Isolatielagen plat dak; EPS-GI/WDV 035",75,10.204247468755719,8.5599377077799996,4.9709450609999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7435180978920006E-2,2.1505026371900002,0,-0.59333750780320005,135.71566114999999,93.633646870000007,0.36807511399999998,0,0,0,0,0,0,0,0.27718993600000003,41.436749229999997,0,0,""]
[32534,11308,"Isolatielagen plat dak; EPS-GI/WDV 040",75,7.0915481245989618,6.0310607876800013,3.2181123575400004E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4113649132360006E-2,1.3868270724400003,0,-0.38263450822880002,89.528326239000009,62.389548400000002,0.23828608500000001,0,0,0,0,0,0,0,0.17855027400000001,26.721941480000002,0,0,""]
[32536,11310,"Isolatielagen plat dak; EPS-PL Wit. Parels",75,6.4780691259913219,5.4024559148800018,3.3636638733080003E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.4450912517840002E-2,1.4052405698100001,0,-0.38771490994960001,81.903576655000009,54.396725519999997,0.24906350399999999,0,0,0,0,0,0,0,0.18104748100000001,27.076740149999999,0,0,""]
[32538,11311,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 60",75,7.2204371368626399,6.1740638991599992,3.1737367978319997E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.3776396770719996E-2,1.3684135754800002,0,-0.37755410252639998,90.620635335000003,63.842439159999998,0.235000287,0,0,0,0,0,0,0,0.17605306800000001,26.367142820000002,0,0,""]
[32540,11312,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 80",75,15.29461618715092,5.9305544556200003,3.8837453232879994E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.9172457908040003E-2,9.72608971881,0,-0.43003789842000001,61.716868731999995,61.213287299999998,0.28757305799999999,0,0,0,0,0,0,0,0.216008374,0,0,0,""]
[32542,11313,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 100",75,7.1514463066490395,5.762203391429999,4.1943734799920009E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1533238038719998E-2,1.8171214262300002,0,-0.50135548384959994,94.67456125599999,59.117472739999997,0.31057364599999998,0,0,0,0,0,0,0,0.23348882000000001,35.013026050000001,0,0,""]
[32544,11314,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 150",75,11.224628508552039,9.387011016389998,5.5478259947199994E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.1819484805639996E-2,2.4034459399100001,0,-0.66312619250080007,150.939360373,103.9083538,0.41079049099999998,0,0,0,0,0,0,0,0.30965362200000002,46.31056246,0,0,""]
[32546,11315,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 200",75,13.514504038226798,11.24652527724,6.8347165717199995E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1599844729200005E-2,2.9665112990700004,0,-0.81847954852960003,184.94375958400002,126.8956762,0.50607863900000005,0,0,0,0,0,0,0,0.382072615,57.159932130000001,0,0,""]
[32548,11316,"Isolatielagen plat dak; Unidek EPS 250",75,15.874597765561802,13.163547111060002,8.165981396920001E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.1717464362199992E-2,3.54605189276,0,-0.97837851658960007,219.982316739,150.59392209999999,0.60465258499999996,0,0,0,0,0,0,0,0.45698881400000002,68.326753240000002,0,0,""]
[32550,11317,"Isolatielagen hellend dak; Unidek Aero Fermacell",75,2.6421413697579998,2.4717011308600001,5.1815889598280006E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.933907483396E-2,0.32977782701000002,0,-0.25049255254424002,27.095464837999998,21.780042719000001,0.38367231599999996,0,0,0,0,0,0,0,0.291287405,6.3538651899999996,0,-1.7134027919999999,""]
[32552,11325,"Isolatielagen hellend dak; IsoBouw SlimFix Reno 3.5",75,1.464813277187432,1.2920547980148001,6.7419097006160009E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.3569033475400008E-3,0.17621965778330001,0,-1.6559991658823998E-2,12.819691976,9.3086814709999999,5.5082604E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.1937034999999999E-2,3.403990866,0,0,""]
[32554,11326,"Isolatielagen hellend dak; IsoBouw Slimfix 3/3",75,1.6737378626974801,1.4968010983119999,2.0761174921299998E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0084554483460002E-2,0.27968739542400006,0,-0.14359636044328003,18.032359493000001,14.290422062000001,0.169622512,0,0,0,0,0,0,0,0.164094404,5.4006326360000001,0,-1.9924121210000001,""]
[32556,11327,"Isolatielagen hellend dak; IsoBouw Slimfix 8/8",75,2.1239619166147596,2.1167128387999998,4.0065314268979996E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.9066965225380001E-2,0.27968739542400006,0,-0.3515705971036,19.036224445000002,18.376820518000002,0.327340825,0,0,0,0,0,0,0,0.31918407900000001,5.4006326360000001,0,-5.3877536130000001,""]
[32558,393,"Hellend dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak0.7",100,0.15879676431821774,0.51931631609738393,2.3759789779978198E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7519579559956406E-5,2.1807923435999999E-5,0,-0.36296485826015995,2.0354314305511361,7.9375919999999995,2.0102186814839999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0204373629679999E-4,0,0,-5.9226647999999997,""]
[32560,393,"Hellend dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak0.88",100,0.75149872236560056,2.4576416888994621,1.1244216303770383E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2488432607540773E-4,1.03205041173E-4,0,-1.7177152722048799,9.6325899717748875,37.564305999999995,9.5132717426369987E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9026543485273998E-3,0,0,-28.028751400000001,""]
[32562,393,"Hellend dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak1.0",100,0.88173992818799862,2.883572176224948,1.3192935904145791E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6385871808291589E-4,1.2109136434200002E-4,0,-2.01541013402352,11.302000838060266,44.074524000000004,0.11162003731398,0,0,0,0,0,0,0,2.2324007462796005E-3,0,0,-32.886375600000001,""]
[32564,393,"Hellend dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak1.5",100,1.6402034209184335,5.363990896532191,2.4541361812214325E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9082723624428661E-4,2.2525289338500004E-4,0,-3.7490449175556,21.023864118192655,81.986969999999999,0.20763442960065004,0,0,0,0,0,0,0,4.1526885920130001E-3,0,0,-61.174893000000004,""]
[32566,305,"Bekledingen; Keramische dakpan - geglazuurd",100,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,21.461478860039403,21.026924100000002,0.37749379941000005,0,0,0,0,0,0,0,0,1.36495890531E-2,2.4626044169999998E-3,4.0948767159300008E-2,""]
[32568,307,"Bekledingen; Keramische pan - ongeglazuurd",75,2.6813710229098664,2.6306526286404002,4.4617898539305E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4377577929164452E-3,3.4946455849577996E-4,4.3132733787493351E-3,21.461478860039403,21.026924100000002,0.37749379941000005,0,0,0,0,0,0,0,0,1.36495890531E-2,2.4626044169999998E-3,4.0948767159300008E-2,""]
[32570,378,"Plat dakbedekkingen; Pvc; 1-laags; verkleefd",25,1.3060110373786653,0.87377323314234201,9.2028209776308014E-3,0,0,0.13867160747714821,0,0,0,0,0,0,0.28436337578154425,0,17.206934633951398,10.205485958980001,7.7861306109599987E-2,0,0,1.654533465858,0,0,0,0,0,0,5.2690539030038002,0,""]
[32572,382,"Plat dakbedekkingen; Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",25,6.8479288037102375,7.1530254844753856,0.10363645147451019,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1063118820476385,1.6514395950896009E-2,-0.31893564614291553,77.105879577278969,81.379058179366993,0.87682564856834999,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3678105327134169,0.32123788019729255,-4.1034315981402507,""]
[32574,384,"Plat dakbedekkingen; Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",60,7.4675836439443222,10.730352560714794,6.0931355633128313E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.84789758116939984,6.7890052274000245E-2,-2.5436927435082,87.715792157571855,104.50776056763901,0.5155152908174101,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6285425311076773,1.2066864235461634,-13.885627593323029,""]
[32576,388,"Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; mechanisch bevestigd",50,1.2268837742346299,0.99444957272046108,1.2505152515778E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9557635354877502E-3,0.23175210314034181,-8.8672906064632528E-3,14.058680284485852,8.4818458284560023,0.10580098323600001,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1371563533625005E-2,5.6365197269283502,-0.124114690600875,""]
[32578,389,"Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; verkleefd",50,1.2376206852994167,0.97638049912243108,1.1567266077094652E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.24967292009989095,0,13.984577700048803,7.9482753507560018,9.7865909493299999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.9384364397995002,0,""]
[32580,390,"Plat dakbedekkingen; EPDM; sbs cachering; zelfklevend",50,0.99814207629914897,0.78885518037457947,9.2225499803862757E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20006434594418315,0,11.0966507154568,6.2877657476335003,7.802822513655E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7308567426867505,0,""]
[32582,661,"Plat dakbedekkingen; POCB; mechanisch bevestigd",30,1.0917874797375968,0.82280532302538056,1.2224461619590354E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2325988128797201E-4,0.25725073461777781,-3.6977964386391616E-4,11.78201791199012,5.424620055998,0.10342617231189673,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6432982216365E-3,6.2605448765667706,-4.9298946649095005E-3,""]
[32584,801,"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. eenlaags volledig gekleefd (brandmethode)",90,0.80754704371063868,9.5165043666356197E-2,3.1326544890605107E-3,0,0,0.53666895592504038,0,0,0,0,4.1853496139498646E-3,0.18554604753308129,0,-1.7151007516849608E-2,14.741421467681329,1.1571428602128275,4.0169387861673872E-2,0,0,9.8026530872315369,0,0,0,0,4.686428583861952E-2,3.6945918465366709,0,0,""]
[32586,802,"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd incl. bevestigers",90,0.97032475109415284,0.15970007807980335,4.7883134967375701E-3,0,0,0.51252519513498607,0,0,0,0,7.1155061753577454E-3,0.31533547995487232,0,-2.9139821747604319E-2,17.679202605960427,1.853392849530709,6.1577678318520283E-2,0,0,9.405535675655841,0,0,0,0,7.9678571101320192E-2,6.2790178313540377,0,0,""]
[32588,803,"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode)",90,0.96249043228123932,0.15137901684182994,5.1409082769271544E-3,0,0,0.50717358958305014,0,0,0,0,7.248432034854496E-3,0.32126759657096043,0,-2.9719111026382885E-2,17.679185505975809,1.8327272780588437,6.4930909279799026E-2,0,0,9.3032727543367866,0,0,0,0,8.116363659974879E-2,6.3970909277006305,0,0,""]
[32590,804,"Plat dakbedekkingen; DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags losliggend incl. ballast",90,0.95831901565348843,0.13765762399806944,5.0315142989049155E-3,0,0,0.46600828434199532,0,0,0,0,6.1468352523519024E-2,0.30926217597280847,0,-2.110893548180864E-2,17.133269674471165,1.7086238481948668,6.2884403485110055E-2,0,0,8.5255045621269829,0,0,0,0,0.68873394293215762,6.1475229177320463,0,0,""]
[32592,833,"Plat dakbedekkingen; Vekudak PVC-dakbaan",90,0.67605443605172999,0.58189816799999994,6.1638541153199999E-3,0,0,2.1750785659999997E-4,0,0,0,0,1.4475717998100003E-3,9.0245614880000005E-2,0,-3.9182806000000008E-3,6.1333971630599997,4.9169999999999998,5.2149849839999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.224731322E-2,1.1519999999999999,0,0,""]
[32594,980,"Plat dakbedekkingen; Icopal Universal; mechanisch bevestigd",30,0.56874603535646628,0.90008486363863205,9.708547207119814E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.34104737548928554,5.0948333520000002,5.1653288101800001,8.2936955744999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15343241392500001,""]
[32596,1057,"Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY COVER",50,0.72124745820599978,0.67327779519999986,4.8546947360000011E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.5026768539999998E-3,0.10050004841599999,0,-6.1887756999999988E-2,8.0259299999999989,5.9359999999999999,4.147E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.8460000000000001E-2,2.0099999999999998,0,0,""]
[32598,1116,"Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY COVER FR",50,0.70569474413399991,0.65650552359999992,5.0950145660000005E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7209496879999993E-3,0.10530004928,0,-6.5926792999999997E-2,7.9578599999999993,5.7679999999999998,4.3529999999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0329999999999998E-2,2.1059999999999999,0,0,""]
[32600,1117,"Plat dakbedekkingen; HERTALAN EASY WELD MF",50,0.66642684847600009,0.65226665800000005,5.802578452E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7028418880000001E-3,8.72E-2,0,-8.3545229863999995E-2,7.4037500000000005,5.57,4.9570000000000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.018E-2,1.744,0,0,""]
[32602,1321,"Plat dakbedekkingen; Plantaardig membraan; enkel laags (3;0 mm); mechanisch bevestigd",35,1.4641849815626,1.4342490761445348,1.3130562054888118E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4828908666772198E-4,2.27711997270925E-2,-6.1141454505831703E-3,7.9660434228097614,7.4309630157426305,0.11109231767430751,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8902327350156251E-3,0.52324046505276012,-0.10114260839495315,""]
[32604,1322,"Plat dakbedekkingen; Plantaardige membraan; 3;0 mm boven laag en 2;5 mm onder laag; koud verlijmd",35,0.9184390613288469,0.89069779442242547,1.2473889634488557E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5267377271932879E-2,0,6.181586030087014,5.8277363976156789,0.10553648077791,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.24831315169342505,0,""]
[32606,1323,"Plat dakbedekkingen; TPO-banen (1;2 mm); mechanisch bevestigd",30,1.6676862929759295,1.5272759751204708,6.0780174561436504E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4359083007318198E-4,0.13582999119987688,-2.2412816306347744E-3,13.545213296257595,10.255965808503925,5.1423620957377979E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2550520490178125E-2,3.2604490393355792,-3.5175693029465632E-2,""]
[32608,1324,"Plat dakbedekkingen; Zinkplaten (0;8 mm)",75,3.954860544375622,6.7624067531260392,2.2316422767657836E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.70454129198091953,7.8772246651566467E-4,-2.1261090620036707,24.91827952299699,46.578256170264005,0.1888101299164012,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.412451631993406,4.3405957902106808E-3,-16.440675740980218,""]
[32610,2020,"Plat dakbedekkingen; DBM Koper; plat dak",75,6.5725739358427493,1.3579649679750001,1.358646351909E-2,0,6.0039993749999994,0,0,0,0,0,1.4644044228659997E-2,0,0,-0.81762091487999999,5.2610249999999992,12.705,0.115962,0,0,0,0,0,0,0,0.120813,0,0,-7.6807500000000006,""]
[32612,2031,"Plat dakbedekkingen; Resitrix CL",50,2.61761991904,2.0462081448,2.006258168E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.8207542320000002E-2,0.70102293024000006,0,-0.16788127999999999,29.122999999999998,14.776,0.1714,0,0,0,0,0,0,0,0.15559999999999999,14.02,0,0,""]
[32614,2032,"Plat dakbedekkingen; Resitrix MB",50,2.8118733376799998,2.7298821720000004,2.1326360799999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.881114888E-2,0.67,0,-0.62814634400000002,30.400600000000001,16.658000000000001,0.182,0,0,0,0,0,0,0,0.16059999999999999,13.4,0,0,""]
[32616,2033,"Plat dakbedekkingen; Resitrix SKw",50,2.5917504194399998,2.1308779455999995,1.6250630640000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4649298240000004E-2,0.56501870496000006,0,-0.13504616,27.198,15.634,0.13880000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0.12520000000000001,11.3,0,0,""]
[32618,2034,"Plat dakbedekkingen; Resitrix SKp",50,2.5507313258400006,2.0898588520000003,1.6250630640000003E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4649298240000004E-2,0.56501870496000006,0,-0.13504616,27.092000000000002,15.528,0.13880000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0.12520000000000001,11.3,0,0,""]
[32620,2101,"Bekledingen; Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.2214813913279998,1.1542012433399997,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,12.658799999999999,12.07,0.94089999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0.34,0,0,-0.69210000000000005,""]
[32622,2102,"Bekledingen; Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",100,1.2505946527280003,1.1833145047400002,0.11516767062,0,0,0,0,0,0,0,4.1623022308000003E-2,0,0,-8.9510544940000006E-2,12.878799999999998,12.29,0.94089999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0.34,0,0,-0.69210000000000005,""]
[32624,2104,"Bekledingen; Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",100,1.1863556432960003,1.1270073563800003,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,12.193899999999999,11.67,0.89419999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.3241,0,0,-0.69440000000000002,""]
[32626,2106,"Bekledingen; Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1613177016959999,1.1019694147800001,0.10944645900000001,0,0,0,0,0,0,0,3.9663868176000004E-2,0,0,-8.9762040260000009E-2,12.0039,11.48,0.89419999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.3241,0,0,-0.69440000000000002,""]
[32628,2108,"Bekledingen; Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1717263342740001,1.1109864735700001,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,12.115200000000002,11.58,0.90239999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0.32679999999999998,0,0,-0.69399999999999995,""]
[32630,2110,"Bekledingen; Madura geglazuurde keramische dakpan",100,1.1995489253739999,1.13880906467,0.11045185237999999,0,0,0,0,0,0,0,4.0002185423999997E-2,0,0,-8.9714177099999987E-2,12.325199999999999,11.79,0.90239999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0.32679999999999998,0,0,-0.69399999999999995,""]
[32632,2112,"Bekledingen; Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.1200307873140003,1.0661659745700001,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,11.558800000000002,11.08,0.86170000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0.31309999999999999,0,0,-0.69599999999999995,""]
[32634,2114,"Bekledingen; Modula geglazuurde keramische dakpan",100,1.1465933291440003,1.0927285164,0.10547188287999999,0,0,0,0,0,0,0,3.8326312283999998E-2,0,0,-8.9933382419999999E-2,11.758800000000001,11.28,0.86170000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0.31309999999999999,0,0,-0.69599999999999995,""]
[32636,2116,"Bekledingen; VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",75,1.0644354665360001,1.0294891605200001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-0.10350138413999999,11.0937,10.66,0.82930000000000004,0,0,0,0,0,0,0,0.3019,0,0,-0.69750000000000001,""]
[32638,2118,"Bekledingen; VHV geglazuurde keramische dakpan",100,1.1004742095160001,1.0521353044000001,0.10149768976,0,0,0,0,0,0,0,3.6950000396E-2,0,0,-9.0108785039999986E-2,11.233700000000001,10.8,0.82930000000000004,0,0,0,0,0,0,0,0.3019,0,0,-0.69750000000000001,""]
[32640,377,"Plat dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak0.7",100,0.15879676431821774,0.51931631609738393,2.3759789779978198E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.7519579559956406E-5,2.1807923435999999E-5,0,-0.36296485826015995,2.0354314305511361,7.9375919999999995,2.0102186814839999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.0204373629679999E-4,0,0,-5.9226647999999997,""]
[32642,377,"Plat dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak0.88",100,0.75149872236560056,2.4576416888994621,1.1244216303770383E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2488432607540773E-4,1.03205041173E-4,0,-1.7177152722048799,9.6325899717748875,37.564305999999995,9.5132717426369987E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9026543485273998E-3,0,0,-28.028751400000001,""]
[32644,377,"Plat dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak1.0",100,0.88173992818799862,2.883572176224948,1.3192935904145791E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6385871808291589E-4,1.2109136434200002E-4,0,-2.01541013402352,11.302000838060266,44.074524000000004,0.11162003731398,0,0,0,0,0,0,0,2.2324007462796005E-3,0,0,-32.886375600000001,""]
[32646,377,"Plat dakbedekkingen; Stalen dakplaat verzinkt; StaalplaatDak1.5",100,1.6402034209184335,5.363990896532191,2.4541361812214325E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.9082723624428661E-4,2.2525289338500004E-4,0,-3.7490449175556,21.023864118192655,81.986969999999999,0.20763442960065004,0,0,0,0,0,0,0,4.1526885920130001E-3,0,0,-61.174893000000004,""]
[32648,429,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Gaskachel",15,10.447814745628024,15.280921591978121,5.0020610063112002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.1262881289445002E-2,-0.91504110712129827,9.9876755336139628E-2,-4.0992259859174949,31.670588611743391,67.779156334500001,0.42320393294400005,0,0,0,0,0,0,0,0.26450245809,-4.10833818681325,1.86447863346238,-34.55241456043975,""]
[32652,430,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Luchtverwarming 24 kW",15,52.837050067892029,63.838289248643953,0.12788150071225798,0,0,0,0,0,0,0,0.10503458706593159,-1.3534716478366615,0.11078012311000297,-9.991463743803445,332.85414582122985,428.44272156802288,1.0819530986112382,0,0,0,0,0,0,0,0.8886547022390664,-6.0549412150324509,2.0668799725697764,-93.571122305180651,""]
[32656,431,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Individuele cv-ketel 24 kW (solo)",15,9.8034302303813075,24.820903446078827,9.3623099468215371E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.6673536687704005E-4,-3.6307102934284283,0.4948602548239821,-11.975413011928165,70.225655785885067,130.53236121932432,0.79210677077637814,0,0,0,0,0,0,0,1.4106797764800001E-3,-13.154427953861193,9.299408931452648,-57.245203861583569,""]
[32660,435,"Warmtapwaterinstallaties; Geiser; CW:1-3; 19kW",15,3.2858354962883722,6.7551055489611063,3.0217137910313066E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2505152515778005E-4,-0.68397575101593366,4.8752360687689344E-2,-2.8643888517799616,17.54590653551724,41.833777074707804,0.25565485086688955,0,0,0,0,0,0,0,1.0580098323600001E-3,-3.0353882701503716,0.93340968071167119,-22.442604810451115,""]
[32662,437,"Warmtapwaterinstallaties; Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6",15,32.928671694625621,42.825940373202535,3.157551010233945E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.3788643868334999E-3,-1.0904019880167268,1.0767263057824456E-2,-8.8585883281071816,29.253817400425472,38.751310057719998,0.26714748267089999,0,0,0,0,0,0,0,7.9350737427000009E-2,-0.15869623444317499,0.19057406038027502,-9.8758687033295267,""]
[32664,438,"Warmtapwaterinstallaties; Elektrische boiler; CW:4-6; 120 liter",15,57.013631668251122,71.351369232831757,0.12473889634488557,0,0,0,0,0,0,0,4.7936417977149015E-4,-2.9083422684062938,0.28484937699317364,-11.839462933692161,344.05775336033673,438.60199286826014,1.0553648077790998,0,0,0,0,0,0,0,4.05570435738E-3,-12.492503583158822,5.4893743125754906,-88.600530749476462,""]
[32666,439,"Warmtapwaterinstallaties; Gasboiler; CW:4-6; direct gestookt 110 liter",15,82.65089833126757,110.83460109363928,0.15162497425380825,0,0,0,0,0,0,0,1.6694378608563633E-2,-3.9891678270985693,0.13306088642156083,-24.495915174557069,238.54909899089398,343.32928443801006,1.2828369217364999,0,0,0,0,0,0,0,0.14124431262006001,-11.419078290094214,2.4425384789042122,-97.227726870282666,""]
[32668,428,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Collectieve cv-ketel",15,10.615708007831394,16.143373452507724,4.7541411474141058E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5060335400811248E-5,-1.1274128088034749,6.2809311025815218E-2,-4.5106584187082115,43.553634770425532,67.945963862931237,0.40222844719766643,0,0,0,0,0,0,0,4.6584298874881346E-4,-4.9197316982903114,1.1622712015528172,-21.037562885954628,""]
[32674,435,"Warmtapwaterinstallaties; Geiser; CW:1-3; 19kW",15,3.2858354962883722,6.7551055489611063,3.0217137910313066E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2505152515778005E-4,-0.68397575101593366,4.8752360687689344E-2,-2.8643888517799616,17.54590653551724,41.833777074707804,0.25565485086688955,0,0,0,0,0,0,0,1.0580098323600001E-3,-3.0353882701503716,0.93340968071167119,-22.442604810451115,""]
[32676,437,"Warmtapwaterinstallaties; Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6",15,32.928671694625621,42.825940373202535,3.157551010233945E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.3788643868334999E-3,-1.0904019880167268,1.0767263057824456E-2,-8.8585883281071816,29.253817400425472,38.751310057719998,0.26714748267089999,0,0,0,0,0,0,0,7.9350737427000009E-2,-0.15869623444317499,0.19057406038027502,-9.8758687033295267,""]
[32678,438,"Warmtapwaterinstallaties; Elektrische boiler; CW:4-6; 120 liter",15,57.013631668251122,71.351369232831757,0.12473889634488557,0,0,0,0,0,0,0,4.7936417977149015E-4,-2.9083422684062938,0.28484937699317364,-11.839462933692161,344.05775336033673,438.60199286826014,1.0553648077790998,0,0,0,0,0,0,0,4.05570435738E-3,-12.492503583158822,5.4893743125754906,-88.600530749476462,""]
[32680,439,"Warmtapwaterinstallaties; Gasboiler; CW:4-6; direct gestookt 110 liter",15,82.65089833126757,110.83460109363928,0.15162497425380825,0,0,0,0,0,0,0,1.6694378608563633E-2,-3.9891678270985693,0.13306088642156083,-24.495915174557069,238.54909899089398,343.32928443801006,1.2828369217364999,0,0,0,0,0,0,0,0.14124431262006001,-11.419078290094214,2.4425384789042122,-97.227726870282666,""]
[32682,1349,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Warmtelevering derden; afleverset ITW (individueel warmtapwater)",25,0.42290340011907779,0.43328298730266462,2.3030898293469764E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7470267722023399E-3,3.7821092228782784E-4,-8.2410803166070197E-3,0.36760860599620604,0.41851439842395255,1.9485501525735038E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4747119911357777E-2,6.134137065111101E-3,-4.4241359734073331E-2,""]
[32684,2122,"Warmtapwaterinstallaties; Externe warmtelevering; toeslag op afleverset",15,24.055333769666792,25.081801983386203,5.4634161476699991E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.25814686903918249,6.5584628965440015E-4,-0.77444060711754759,134.44006959414202,138.505619486,4.6223730540000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0287909039329999,3.3899933340000008E-3,-3.0863727117989996,""]
[32686,2123,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Externe warmtelevering; afleverset",15,19.761101319126663,24.476898666209216,4.2341475144442503E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0880402808801437,0.23820706404238379,-3.9083056053892311,101.20144567611521,115.21438398730001,0.35823391168499996,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0717681607973999,4.4901004203198003,-16.789504482392196,""]
[32688,2146,"Warmtelevering extern; Regionaal niveau; opwekking + distributie; 1 MJ (forfaitair)",1,6.3143488760000004E-5,6.3143488760000004E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4624100000000004E-4,5.4624100000000004E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[32690,2147,"Warmtelevering extern; Buurtniveau; opwekking + distributie; 1 MJ (forfaitair)",1,1.8644693890000001E-4,1.8644693890000001E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4619299999999997E-4,8.4619299999999997E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[32692,435,"Warmtapwaterinstallaties; Geiser; CW:1-3; 19kW",15,3.2858354962883722,6.7551055489611063,3.0217137910313066E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2505152515778005E-4,-0.68397575101593366,4.8752360687689344E-2,-2.8643888517799616,17.54590653551724,41.833777074707804,0.25565485086688955,0,0,0,0,0,0,0,1.0580098323600001E-3,-3.0353882701503716,0.93340968071167119,-22.442604810451115,""]
[32694,438,"Warmtapwaterinstallaties; Elektrische boiler; CW:4-6; 120 liter",15,57.013631668251122,71.351369232831757,0.12473889634488557,0,0,0,0,0,0,0,4.7936417977149015E-4,-2.9083422684062938,0.28484937699317364,-11.839462933692161,344.05775336033673,438.60199286826014,1.0553648077790998,0,0,0,0,0,0,0,4.05570435738E-3,-12.492503583158822,5.4893743125754906,-88.600530749476462,""]
[32696,439,"Warmtapwaterinstallaties; Gasboiler; CW:4-6; direct gestookt 110 liter",15,82.65089833126757,110.83460109363928,0.15162497425380825,0,0,0,0,0,0,0,1.6694378608563633E-2,-3.9891678270985693,0.13306088642156083,-24.495915174557069,238.54909899089398,343.32928443801006,1.2828369217364999,0,0,0,0,0,0,0,0.14124431262006001,-11.419078290094214,2.4425384789042122,-97.227726870282666,""]
[32698,1352,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Warmtekrachtkoppeling (WKK)",25,0.10607913392627362,0.21364314329431955,2.1141307568099872E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.0513363055125693E-3,4.5468782998317486E-4,-0.10208149164932652,0.8857612927011238,2.1541081428939544,1.788679606088351E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.6006668703384999E-3,5.2155184647962784E-3,-1.2858484978481721,""]
[32705,432,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Warmtepomp bodem 5 kW; incl. aardsondes:polyetheen",30,55.830807871528208,77.8434678432574,0.5773003658908914,0,0,0,0,0,0,0,2.6260820283133804E-3,-2.199658344568967,3.2677405320028443,-23.660668607082265,383.63776976013577,598.84307534451398,4.8843023910899408,0,0,0,0,0,0,0,2.2218206479560004E-2,-0.41024356760119207,61.594388088457094,-281.29597070280357,""]
[32712,433,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Warmtepomp water-water 30 kW",15,54.492198238551154,78.263072983555531,0.35639625121056284,0,0,0,0,0,0,0,0.11020135879761224,-4.5650732799434675,3.9771713255298926,-23.649570400598989,335.74143339874013,407.00671090955973,3.0153229840360787,0,0,0,0,0,0,0,0.93236864564583921,-17.26266731777271,74.920633436831665,-132.87093525956053,""]
[32718,434,"Warmteopwekkinginstallaties W-bouw; Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW; CW5",15,39.578862424855188,68.631460847234038,0.27792683602393609,0,0,0,0,0,0,0,0.10407383406488102,-6.3976634508860277,0.6638495849016085,-23.700785226483244,187.94858347491484,339.11181726204137,2.3514253410266042,0,0,0,0,0,0,0,0.88052616386019911,-23.138685158630139,12.154358248749665,-143.41085838213283,""]
[32724,435,"Warmtapwaterinstallaties; Geiser; CW:1-3; 19kW",15,3.2858354962883722,6.7551055489611063,3.0217137910313066E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.2505152515778005E-4,-0.68397575101593366,4.8752360687689344E-2,-2.8643888517799616,17.54590653551724,41.833777074707804,0.25565485086688955,0,0,0,0,0,0,0,1.0580098323600001E-3,-3.0353882701503716,0.93340968071167119,-22.442604810451115,""]
[32726,438,"Warmtapwaterinstallaties; Elektrische boiler; CW:4-6; 120 liter",15,57.013631668251122,71.351369232831757,0.12473889634488557,0,0,0,0,0,0,0,4.7936417977149015E-4,-2.9083422684062938,0.28484937699317364,-11.839462933692161,344.05775336033673,438.60199286826014,1.0553648077790998,0,0,0,0,0,0,0,4.05570435738E-3,-12.492503583158822,5.4893743125754906,-88.600530749476462,""]
[32728,439,"Warmtapwaterinstallaties; Gasboiler; CW:4-6; direct gestookt 110 liter",15,82.65089833126757,110.83460109363928,0.15162497425380825,0,0,0,0,0,0,0,1.6694378608563633E-2,-3.9891678270985693,0.13306088642156083,-24.495915174557069,238.54909899089398,343.32928443801006,1.2828369217364999,0,0,0,0,0,0,0,0.14124431262006001,-11.419078290094214,2.4425384789042122,-97.227726870282666,""]
[32730,443,"Zonneverwarminginstallaties; Collectieve zvi; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",20,10.887120674381457,20.574772391447723,8.496938505658258E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4434581838112437,1.2116331221277039E-3,-7.3303745514337315,50.739328719214271,81.681260039518762,0.71889123084281104,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.8924637865856431,-9.0967404804741012E-2,-23.677391359756928,""]
[32737,444,"Zonneverwarminginstallaties; Individuele zvi; collector+opslagvat (bij 4m2 collector)",20,12.197351648058566,22.76218721974119,9.3072723886806707E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6529170565882452,-4.624006921644528E-2,-7.9587511697647368,54.569907333036838,86.30667263061936,0.78745026797973905,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.9150623231977599,-0.86396627277122728,-23.745186969593277,""]
[32744,447,"Buitenrioleringen kavel; Pvc; gerecycled; leiding",35,2.8909461120802959E-2,2.7868303724876163E-2,2.6515779703358401E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.3175711406347525E-4,2.50302805514711E-3,-1.2952713421904255E-3,0.3667624220664768,0.33250527623039999,2.243391722208E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.05029148588E-4,3.2433870708220798E-2,-3.1508744576400001E-4,""]
[32746,448,"Buitenrioleringen kavel; Polypropeen; leiding",35,1.6189201068858992E-2,1.2322837375590109E-2,1.5966833691565574E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9135889777277E-5,3.6301517972441226E-3,5.740766933183101E-5,0.25011655562909929,0.16028619352200002,1.3508885250315E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3542146407656252E-4,8.7137787725761501E-2,1.0062643922296875E-3,""]
[32748,449,"Buitenrioleringen kavel; Polyetheen; leiding",35,1.7093242392695478E-2,1.3012337959560574E-2,1.6852817676846061E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.01977215852776E-5,3.8315853700253335E-3,6.0593164755832811E-5,0.2616697664287434,0.16685480538636002,1.4258480080572E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5403367306125003E-4,9.1972978342081221E-2,1.06210101918375E-3,""]
[32750,451,"Binnenrioleringen; Polypropeen; leiding",35,3.2363624402323155E-2,2.4634426288129108E-2,3.1919092627874014E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8254312039358501E-5,7.2569899397578741E-3,1.1476293611807552E-4,0.50000480127173097,0.32042607550303898,2.7005439396033844E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7053675062028772E-4,0.17419603482660737,2.0116102518608634E-3,""]
[32752,452,"Binnenrioleringen; Polyetheen; leiding",35,3.4164148171499542E-2,2.6007672031728112E-2,3.3683612915070941E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0369049774956407E-5,7.6581638115208982E-3,1.2110714932486922E-4,0.52299759559330394,0.33349157306646049,2.8498327876120403E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,7.0760471221852485E-4,0.18382577089035726,2.1228141366555747E-3,""]
[32758,455,"Dakgoten; Polyetheen; prefab goot",25,0.24566687251226479,0.18701544722515198,2.4221144921337001E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9028495470520002E-4,5.5068170976158341E-2,8.7085486411560026E-4,3.7607606370242994,2.3980645252199997,2.0492520539399997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0882297943750003E-3,1.3218506720873999,1.5264689383125E-2,""]
[32762,456,"Dakgoten; Staal; prefab goot; verzinkt en gecoat",40,0.84684163305336146,0.99500225922322683,6.293063206774429E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1160963819079827E-2,1.0190165899679561E-2,-0.12348289145723951,7.1282461203234035,8.3983102957000018,5.3243035141151709E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.37319563275143175,0.16947532048797825,-1.1195868982542954,""]
[32766,457,"Dakgoten; Aluminium; prefab goot; gecoat",40,0.34428750287210996,0.93575205634826764,2.4124017523156206E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.15106375352480328,1.0378058870739811E-2,-0.45319126057440984,2.4028829859048217,4.8688647422480003,2.0410345018440003E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.66422318485809018,0.1705006380707422,-1.9926695545742701,""]
[32770,458,"Dakgoten; Polyesther; prefab goot; gewapend",25,1.7998796804597788,1.6710880323402875,5.0020610063112002E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4212071923396004E-4,0.12202110423624438,1.32636215770188E-3,12.88252738954467,10.159518064748001,4.2320393294400002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7496672833124993E-3,2.6496902623690199,2.3249001849937501E-2,""]
[32774,459,"Dakgoten; Hout met bitumen; getimmerde goot; verduurzaamd en geschilderd:alkyd",50,1.4921463607081329,1.0083171177353971,2.2814965669996207E-2,0,0,9.0831273020592004E-2,0,0,0,0,0,0,0.37018300428214762,0,14.922144416913337,7.0654869308223516,0.19302809760501416,0,0,0.43512759576000004,0,0,0,0,0,0,7.2285017927259734,0,""]
[32778,461,"Dakgoten; Staal; mastgoot; verzinkt en gecoat",50,0.93814785609441143,2.2427119562640003,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,8.3162183519999988E-3,0,-1.3235096981600001,11.6053308357506,33.475000000000001,8.816748603000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7633497206E-3,0,0,-21.959600000000002,""]
[32782,462,"Dakgoten; Vuren / Zink; standaard bosbouw",50,5.6193621036909507,9.9517459629834963,2.0841920859630002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0000650940764577,-0.35296540384634761,-3.0001952822293734,32.4959350200225,68.810192627800006,0.17633497206000004,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.6818953214250003,-5.7630112941374998,-23.045685964274998,""]
[32786,463,"Dakgoten; Vuren / Zink; duurzame bosbouw",50,5.6193621036909507,9.9517459629834963,2.0841920859630002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0000650940764577,-0.35296540384634761,-3.0001952822293734,32.4959350200225,68.810192627800006,0.17633497206000004,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.6818953214250003,-5.7630112941374998,-23.045685964274998,""]
[32790,467,"Hemelwaterafvoeren; Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm",20,0.11119023508001138,0.10718578355721603,1.0198376808983999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6606042848595203E-3,9.6270309813350392E-3,-4.9818128545785602E-3,1.41062470025568,1.2788664470400002,8.6284297007999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.0395826380000007E-4,0.12474565657007999,-1.2118747914000002E-3,""]
[32794,468,"Hemelwaterafvoeren; Polyetheen; diameter:80mm; d:1.8mm",20,7.1114094674602973E-2,5.4136050512543991E-2,7.0113840561765006E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4029855309399997E-5,1.5940786335203731E-2,2.5208956592820002E-4,1.08864123703335,0.69417657309000003,5.9320454192999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4729086246875001E-3,0.38264098402530006,4.4187258740625004E-3,""]
[32798,469,"Hemelwaterafvoeren; Staal verzinkt",75,0.7290524633033566,0.87706555592087265,7.1476279963590206E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8801917469171131E-2,4.6949262809682186E-5,-0.11640575240751343,7.2743111247656334,8.6964115875000001,6.0473158473341254E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.37071439387368749,2.8395428704256252E-4,-1.1121431816210625,""]
[32802,470,"Hemelwaterafvoeren; Gevormd plaatstaal; verzinkt en gecoat",50,0.69647703648341119,2.2777031407780002,1.0420960429815001E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.0841920859630003E-4,9.5648787000000003E-5,0,-1.59195113272,8.9273308357505989,34.814,8.816748603000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.7633497206E-3,0,0,-25.976600000000001,""]
[32806,471,"Hemelwaterafvoeren; DBM Zinken hemelwaterafvoer",75,0.28373409506196196,0.29964942487633794,2.4841966439997447E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6973903571674545E-3,3.9003497029406519E-4,-1.4092171071502367E-2,1.2313442256023568,1.4714981699999998,2.1017772246689999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.5748961738822498E-2,1.8241303109569997E-3,-0.19724688521646747,""]
[32810,571,"Hemelwaterafvoeren; Koper; 80 mm",35,2.1268603755383788,3.118041003547094,4.6530094190989496E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.24900000928002083,1.6639969226926499E-4,-0.74700002784006236,3.386678929423335,3.4538533383900001,3.936721050989999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6864633383769997E-2,9.1691405851499993E-4,-8.0593900151310002E-2,""]
[32814,666,"Dakgoten; PVC; mastgoot",25,0.34313498481216348,0.33077717828835618,3.1472366875933831E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.1246534882694915E-3,2.9709183789291872E-2,-1.5373960464808472E-2,4.3532121750582595,3.9466039312362517,2.6627482999800542E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2466221751758775E-3,0.38496724952291006,-3.7398665255276328E-3,""]
[32818,667,"Hemelwaterafvoeren; Polypropeen; 75 mm",20,0.20674652853576653,0.15737057303060673,2.039067538538985E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4437764192732444E-4,4.6359377398911529E-2,7.3313292578197338E-4,3.1941495683260261,2.0469579654940415,1.7251716857498323E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,4.28354821212318E-3,1.112805693125994,1.2850644636369542E-2,""]
[32822,860,"Buitenrioleringen kavel; Beton buizen (300 mm) inclusief putten; VPB",80,2.0486972899652884,1.6105226000000001,0.1851138504,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-8,0.25306082400000002,0,0,21.590000131691543,17.8,1.69,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-7,2.1,0,0,""]
[32824,1353,"Binnenrioleringen; Polybuteen; U-bouw",50,7.7434111490855537E-2,6.5639505508459123E-2,4.8707914495039952E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8375336091242669E-5,1.1074025493081034E-2,1.7512600827372801E-4,1.1070447671900991,0.83301112463500804,4.1209775238232127E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0232260389029194E-3,0.26581976087565623,3.0696781167087583E-3,""]
[32826,1354,"Binnenrioleringen; Polybuteen; W-bouw",50,6.3381403086450794E-2,5.3727276996240372E-2,3.9868423652992803E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7781405841313567E-5,9.0643162303152315E-3,1.4334421752394067E-4,0.90613877105451002,0.68183663309966658,3.3731043401781413E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.3753142861227369E-4,0.2175789079002162,2.5125942858368212E-3,""]
[32828,2022,"Dakgoten; DBM Koperen bakgoot",75,2.9875336072012502,0.61725680362500013,6.1756652359499994E-3,0,2.729090625,0,0,0,0,0,6.6563837402999985E-3,0,0,-0.37164587040000002,2.3913750000000009,5.7750000000000004,5.2709999999999993E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.4914999999999999E-2,0,0,-3.49125,""]
[32832,2141,"Buitenrioleringen kavel; Gres; leiding",40,1.0395124131134159E-2,9.1493517945647994E-3,1.1600653620219298E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0069145485744801E-5,4.5430392604451415E-5,3.0207436457234395E-5,0.11378597423520598,0.10326862454999999,9.8148387846599995E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,9.559308158399999E-5,3.2013857421E-4,2.86779244752E-4,""]
[32834,473,"Waterleidingen; Polyetheen; leiding+mantelbuis",50,1.8151873887663796E-2,1.5567358611806338E-2,1.7303530159429976E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1760247180708661E-4,2.8818898614915022E-3,-3.5280741542125974E-4,0.25525514421491641,0.19220252237680016,1.4639809486622435E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6591388700236753E-4,6.0924985341444561E-2,4.9774166100710257E-4,""]
[32836,474,"Waterleidingen; Polybuteen; leiding+mantelbuis",50,1.8386613753824381E-2,1.6395195537011222E-2,1.3570639364116343E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.529435269411694E-5,2.2368892339484619E-3,-2.8588305808235079E-4,0.25166428256654599,0.20297321631593823,1.1481563188078785E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2574752726305982E-4,4.7039919822747675E-2,3.7724258178917946E-4,""]
[32838,475,"Waterleidingen; Koper (leiding +mantelbuis)",75,7.3386980909104144E-2,0.11556363055204424,3.3431553976950683E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0945420465616109E-2,1.2707166797548382E-3,-3.2836261396848317E-2,0.33105004304604274,0.31665079308134997,2.8285071112934997E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2104068096847999E-3,1.6412370092138473E-2,-3.6312204290544006E-3,""]
[32840,1370,"Waterleidingen; Polyvinylchloride; 15 mm; koudwater; W-bouw",50,6.8380458797306599E-3,6.5917776420897573E-3,6.2718608759511785E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0212486986627531E-4,5.9204910834649116E-4,-3.0637460959882584E-4,8.6751470688847324E-2,7.8648520102641062E-2,5.3063650887727801E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4842875270234194E-5,7.6716855784099139E-3,-7.4528625810702578E-5,""]
[32842,1371,"Waterleidingen; Polyvinylchloride; 15 mm; U-bouw",50,3.9470924544323226E-3,3.804940219765387E-3,3.6202761979261951E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.8949049238455172E-5,3.4174566964149505E-4,-1.7684714771536554E-4,5.0075135702415514E-2,4.5397908365837243E-2,3.0629676914632119E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4339933842240769E-5,4.4282903028009177E-3,-4.3019801526722302E-5,""]
[32844,445,"Zonneboilersystemen; Collectieve zonneboiler; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",20,11.584496251087197,22.062498247538606,8.9869220508378159E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.645315261856779,1.3389830467325453E-2,-7.9359457855703379,54.572514099357193,88.957783926871457,0.76034673551102661,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.8124106501401815,0.10402603753542783,-26.437231950420539,""]
[32846,446,"Zonneboilersystemen; Individuele zonneboiler; collector+opslagvat (bij 2.7m2 collector)",20,13.250713722320221,24.938908946734095,9.5550365124725117E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.949334646899302,1.3592998058608858E-2,-8.8480039406979074,58.707518143882616,93.174805327796548,0.80841257761547369,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.8452113289206462,0.10514555415316855,-26.53563398676193,""]
[32848,1372,"Waterleidingen; Polyvinylchloride; incl. mantelbuis; 15 mm; warmtapwater; W-bouw",50,8.0090756345594823E-3,7.7206334426896985E-3,7.3459302567455156E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1961396886105129E-4,6.9343876474653302E-4,-3.5884190658315386E-4,0.10160784270485401,9.2117244769500575E-2,6.2150912831022281E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9097269968459181E-5,8.9854778869170662E-3,-8.7291809905377533E-5,""]
[32850,476,"Gasleidingen; Roestvaststaal; 15 mm leiding",50,0.19526743183425899,0.242652852729105,7.9674818820187499E-5,0,0,0,0,0,0,0,5.3116545880125013E-7,0,0,-4.7465626879124999E-2,9.3952885931677513E-2,0.17312679588750002,6.7409607037499999E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.4939738025000003E-6,0,0,-7.9852500000000007E-2,""]
[32852,477,"Gasleidingen; Polyetheen; leiding",50,3.5655314086306385E-4,2.7142831435162057E-4,3.5153804860567847E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,4.213104163658208E-7,7.9924204359923287E-5,1.2639312490974624E-6,5.4582492277148471E-3,3.4804751235508798E-3,2.9742197178657598E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.3848960426150002E-6,1.9184923228148497E-3,2.2154688127845001E-5,""]
[32854,478,"Gasleidingen; Koper",75,1.8245540303191154E-2,3.1497489521499458E-2,6.2210098534802404E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.3290960144835664E-3,2.2247410911616801E-6,-9.9872880434506983E-3,4.527943335776953E-2,4.6177546003680001E-2,5.2633421174879996E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5917646825424002E-4,1.2259015357680001E-5,-1.0775294047627201E-3,""]
[32856,1373,"Gasleidingen; Gietijzer; W-bouw",50,2.0751552472149572E-2,2.2349620167323375E-2,2.2925218586475064E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.575781333349918E-4,2.9926523014178624E-6,-1.3727344000049751E-3,0.14006949322376716,0.1637275199478225,1.9396090245912385E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.4046810875018987E-3,2.1088601361032553E-5,-1.9214043262505694E-2,""]
[32858,1376,"Gasleidingen; Polybuteen; U-bouw",50,1.0242171484438633E-2,8.6821048066237048E-3,6.4425716690309971E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7212767241328011E-6,1.4647558542280872E-3,2.3163830172398403E-5,0.1464282617596826,0.11018196790395653,5.4507965120125521E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3534160018126125E-4,3.5159847803799764E-2,4.0602480054378372E-4,""]
[32860,1377,"Gasleidingen; Polybuteen; W-bouw",50,1.0242171484438633E-2,8.6821048066237048E-3,6.4425716690309971E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7212767241328011E-6,1.4647558542280872E-3,2.3163830172398403E-5,0.1464282617596826,0.11018196790395653,5.4507965120125521E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3534160018126125E-4,3.5159847803799764E-2,4.0602480054378372E-4,""]
[32862,1380,"Gasleidingen; Polyvinylchloride; U-bouw",50,2.5874546910019617E-3,2.494269018086612E-3,2.3732154083515382E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8643126742792059E-5,2.2402602580300272E-4,-1.159293802283762E-4,3.2825971590880659E-2,2.9759888403667199E-2,2.0078805381830775E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4003192266495833E-6,2.9028964103017547E-3,-2.8200957679948752E-5,""]
[32864,1381,"Gasleidingen; Polyvinylchloride; W-bouw",50,2.5874546910019617E-3,2.494269018086612E-3,2.3732154083515382E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.8643126742792059E-5,2.2402602580300272E-4,-1.159293802283762E-4,3.2825971590880659E-2,2.9759888403667199E-2,2.0078805381830775E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4003192266495833E-6,2.9028964103017547E-3,-2.8200957679948752E-5,""]
[32866,1382,"Gasleidingen; Staal; U-bouw",50,7.0307890048421969E-3,1.6445912757635673E-2,2.2925218586475064E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0983222169232117E-5,0,-9.7053591608274592E-3,8.6382581400213071E-2,0.2454737569058775,1.9396090245912385E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.16103078453025566,""]
[32868,11347,"Gaslevering extern; Gaslevering; extern; 1 m3 (forfaitair per jaar)",1,1.2881104768170002E-2,1.2865539480000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5565288170000002E-5,0,0,0,0.16308114154,0.16294945,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3169154000000001E-4,0,0,0,""]
[32870,479,"Koudeopwekkingsinstallaties; Koelbatterij licht; 25 W/ m2",15,0.65896421380096992,0.71486667945368321,2.467277001902469E-4,0,0,1.5388935193389771E-2,0,0,0,0,3.1262881289445005E-5,-1.334563483995542E-2,4.3775581242904484E-4,-5.8661512400056265E-2,3.9368187533793235,3.9970378896684631,2.0874622071781345E-3,0,0,0.18267481495737323,0,0,0,0,2.6450245809000002E-4,-5.5244108950628257E-2,7.0631198907315524E-3,-0.19706492685188479,""]
[32875,480,"Koudeopwekkingsinstallaties; Koelbatterij zwaar 100 W/m2",15,0.79434931044436319,1.0178986295393073,8.3139464509316666E-4,0,0,1.5388935193389771E-2,0,0,0,0,6.252576257889001E-5,-5.0854588202156582E-2,8.3539387300044106E-4,-0.18981298036684979,4.3745822461386501,5.0811410636451493,7.0340902117761806E-3,0,0,0.18267481495737323,0,0,0,0,5.2900491618000005E-4,-0.21179840369500086,1.3062087188175529E-2,-0.6980604110850025,""]
[32880,1383,"Koudeopwekkingsinstallaties; Compressiekoelmachine",20,0.24187172231524157,0.4567506328473564,5.2844901072812613E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.2032308709589158E-3,1.0296112284706845E-2,-0.22425628205314402,2.5577621734741114,5.6477619325468478,4.4709910458576148E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.3596659543710918E-4,0.21758215264178607,-3.3514558555776621,""]
[32884,481,"Koudeafgiftesystemen; Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",50,3.8960495398576964,4.6692442971268759,1.3161871510889664E-2,0,0,0,0,0,0,0,6.727722397612127E-4,-0.11539284549659662,7.534058433969397E-2,-0.74697713986292769,20.52550962317936,21.044475121019133,0.11135721418199651,0,0,0,0,0,0,0,5.6920508862897158E-3,-0.33896079482001268,1.3941009917106928,-1.691154959798739,""]
[32885,482,"Koudeafgiftesystemen; Kanalen en rooster tbv Topkoeling (koeling licht)",35,9.8930777907454984E-2,0.11030541440398776,1.5273082052221917E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.2823894790281771E-7,-2.6338910190081312E-3,4.0386851368256365E-4,-1.0672350435377311E-2,1.4628309066161567,1.6358475532203733,1.2921930349352887E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.62315467091682E-6,-3.7105512005495313E-2,7.6002380337407216E-3,-0.15643692613648594,""]
[32886,1385,"Koudeafgiftesystemen; Fancoil units; extra materiaal t.b.v. distributienet",40,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,1.2725175969751685,3.616118784539625,2.8572735093537083E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3721739226579936,""]
[32887,1386,"Koudeafgiftesystemen; Klimaatplafond; extra materiaal t.b.v. distributienet",30,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,1.2725175969751685,3.616118784539625,2.8572735093537083E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3721739226579936,""]
[32888,1387,"Koudeafgiftesystemen; Koelplafond; alleen voor koeling & apart distributienet",30,3.2854265687667565,5.9559034176150387,3.7854434850069577E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.38748848670920388,2.8866722867410613E-3,-2.3237294692758894,17.390790539564886,36.126999602668349,0.32027089808998577,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.2578849789861532E-2,2.4981692111909603E-2,-19.038882803515495,""]
[32889,1388,"Koudeafgiftesystemen; Luchtkoeling d.m.v. plaatselijke inductie-units",40,0.33949798335953957,0.79412911010114273,1.1069974469187763E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,2.944716578887827E-3,0,-0.4686458177896789,4.1711836555706485,11.8532707182422,9.3658528495333279E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.775745591166884,""]
[32890,1389,"Koudeafgiftesystemen; Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet",40,0.10357183802866944,0.24226774707566426,3.3771558562985639E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9835499324870374E-4,0,-0.14297141989654208,1.2725175969751685,3.616118784539625,2.8572735093537083E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.3721739226579936,""]
[32892,484,"Warmtedistributiesystemen; Polybuteen; cv-leidingen",35,0.45275398152539037,0.44616813293233365,5.837223889888567E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.3554530725777198E-4,7.7443074330989453E-3,-1.3066359217733161E-3,1.0648982849535635,0.902106018039883,4.9386365031506875E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.9661308985302572E-3,0.18171815400465077,-1.7898392695590772E-2,""]
[32893,485,"Warmtedistributiesystemen; Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling",35,0.41943476142312214,0.42208490157015588,3.8910206985210289E-4,0,0,0,0,0,0,0,7.4830832654415569E-7,-2.6387266149006331E-4,2.8772703275611569E-3,-5.6533881912834366E-3,0.57910732711128088,0.6057452020925137,3.2920335451785596E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.3311308368422403E-6,-3.972717552598236E-3,6.5759887513144641E-2,-9.1723409617794724E-2,""]
[32894,486,"Warmteafgiftesystemen; Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",30,0.48936950009223995,0.55352003251407134,9.4647826762179967E-4,0,0,0,0,0,0,0,9.353854081801947E-7,8.1782264191581708E-5,1.8162165034664977E-2,-8.3341893373717987E-2,1.9932973144421351,1.684030882224405,8.0077656949442081E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.913913546052801E-6,1.4827804103342587E-3,0.43594033976790297,-0.13617236756899725,""]
[32895,487,"Warmteafgiftesystemen; Wandverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",30,0.48936950009223995,0.55352003251407134,9.4647826762179967E-4,0,0,0,0,0,0,0,9.353854081801947E-7,8.1782264191581708E-5,1.8162165034664977E-2,-8.3341893373717987E-2,1.9932973144421351,1.684030882224405,8.0077656949442081E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.913913546052801E-6,1.4827804103342587E-3,0.43594033976790297,-0.13617236756899725,""]
[32897,488,"Warmteafgiftesystemen; Radiator; 70-90 C",35,0.18272302531726894,0.24210001434484765,1.6668336628449525E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.0049974238513589E-5,2.2264178471504792E-4,3.3503906812522568E-3,-6.4626905130629464E-2,0.85706855831362727,1.862450482182155,1.4102398207247104E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.5028723527332014E-5,-1.2088770864525226E-3,5.7071385546508167E-2,-1.0754318592593577,""]
[32900,489,"Warmteafgiftesystemen; Radiator; 50-70 C",35,0.22099627328808238,0.30285427231238948,2.220414568072729E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.3670215891831321E-5,3.1964840934028716E-4,3.4449163224377992E-3,-8.7856648540049778E-2,1.0964227776954105,2.4822089016570978,1.8786019938359579E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1565810817415401E-4,-1.4091154539552678E-3,5.8843825807599857E-2,-1.462122512361866,""]
[32903,490,"Warmteafgiftesystemen; Radiator; 45-55 C",35,0.2382030679765933,0.31795256055934068,2.1809892611074229E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.3338829350163203E-5,2.9549024191257204E-4,3.5367888905751812E-3,-8.5776099805692702E-2,1.0941697362390295,2.4440101310152618,1.845245853348686E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.1285438211840002E-4,-1.6046374632151794E-3,6.0566442161023047E-2,-1.4273675123896454,""]
[32905,491,"Warmteafgiftesystemen; Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof",50,0.2590982857872231,0.19475076343275283,2.6573449096028256E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1847678927870006E-4,6.0416270287752663E-2,9.5543036783610007E-4,3.922433638941675,2.4273954862039999,2.248270893765E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5823874498437493E-3,1.4502258940006501,1.6747162349531247E-2,""]
[32906,499,"Luchtdistributiesystemen; Luchtverwarming; verzinkt staal; incl. roosters",35,0.1040770167015308,0.24257747795528711,3.3775099808664773E-3,0,0,0,0,0,0,0,2.2498621576549502E-5,8.9601385873268248E-4,8.5119676489810766E-5,-0.14288160339142181,1.2773021764223356,3.6176795493999672,2.8575731196737425E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.9035163955419601E-4,0,1.6113159368972381E-3,-2.3707547717508204,""]
[32907,939,"Warmteafgiftesystemen; Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",30,2.1741929735847174,2.8973318807207322,3.0774482136980866E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.4374929698734575E-5,-5.8584178207159318E-2,1.8246727680650242E-2,-0.68592327975290335,9.2959018824378727,14.056408701073984,2.6037031252223203E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.7543813937741517E-4,-7.7568063604629783E-2,0.31983636433080703,-5.0291875887538886,""]
[32908,497,"Luchtdistributiesystemen; Mechanische afvoer; verzinkt staal; incl. roosters",35,3.4145229284558466E-2,4.3874429262419024E-2,6.0383342021800548E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.1975186444770626E-6,-7.1290965483951124E-4,2.6780666837001454E-4,-9.8891279302535471E-3,0.48875371279567015,0.64741347483104894,5.1087877168403415E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.0131715696330525E-5,-1.0635357972836317E-2,5.056684968389887E-3,-0.15820000846346893,""]
[32909,498,"Luchtdistributiesystemen; Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal; incl. roosters",35,3.5900009994802667E-2,8.3137417427094656E-2,1.1549527455725257E-3,0,0,0,0,0,0,0,7.6815733412564867E-6,3.0479288017360535E-4,8.5119676489810766E-5,-4.8789954307869171E-2,0.43971378069741729,1.2378572047274667,9.7715830269574817E-3,0,0,0,0,0,0,0,6.499065175566307E-5,0,1.6113159368972381E-3,-0.80959131364565995,""]
[32911,1413,"Luchtdistributiesystemen; Ventilatoren; woningbouw",15,8.6346851297723036E-3,9.8384279309687277E-3,6.7747701769413102E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.6182577540155071E-4,5.7581259864036588E-4,-1.3854773262046518E-3,8.9267871454580761E-2,8.148825995748632E-2,5.7318560890316837E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.3266251182558098E-5,7.4594908929214989E-3,-1.8979875354767432E-4,""]
[32915,1414,"Luchtdistributiesystemen; WTW-unit",30,5.3561980831600423E-2,7.349229602330655E-2,6.7747701769719658E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.219021270620884E-3,2.8790629932047666E-3,-2.1267833931987213E-2,0.57397655603691244,0.77014848210896869,5.7318560890576211E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.1633125591999179E-4,3.7297454464645233E-2,-0.23888490536983908,""]
[32918,1039,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type C; W-bouw; individueel",35,0.25211763740287552,0.69634844556489284,2.0921057838938313E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.1091728464944005E-3,7.0811511276800201E-4,0,-0.4481402019051734,1.8504459162666682,3.1415123555555571,1.7856067377777778E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.4674133333333375E-3,1.3888000000000041E-2,0,-1.3322779199999999,""]
[32919,1042,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type C; W-bouw; collectief",35,0.20787891929910457,0.66672307050535995,3.7415641335461778E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.1749123279726223E-3,4.4596570249244441E-4,0,-0.46420659337026671,1.6772173933333334,3.527554888888889,3.375090666666667E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0696586666666666E-2,4.3361111111111123E-4,0,-1.8952186,""]
[32920,1043,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type D met centrale wtw; W-bouw; individueel",35,0.46997872319407902,0.64755262746591224,4.0436733617208879E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,2.3372190303342262E-3,1.3421752533333333E-5,0,-0.18506597268730163,3.9885559022222288,5.9654057777777849,3.4518288888888887E-2,0,0,8.7279999999999996E-3,0,0,0,0,1.9948924444444474E-2,0,0,-2.0400450888888897,""]
[32921,1045,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type D zonder wtw; W-bouw; individueel",35,0.70911048548642686,0.8699240063166207,3.2387301793094349E-3,0,0,4.3911617480000007E-3,0,0,0,0,1.8940664838351263E-3,7.6341001992355766E-4,0,-0.17110088926126191,4.5645008826666587,5.1223625777777695,2.7644044799999958E-2,0,0,3.492E-2,0,0,0,0,1.6165095644444419E-2,1.3888000000000041E-2,0,-0.65047883555555441,""]
[32922,1047,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type D5b (decentrale wtw); W-bouw; individueel",35,0.84965255350571933,1.034978770432003,5.1172521288533448E-5,0,0,4.3909879612800008E-3,0,0,0,0,2.5095176642133407E-3,2.1793609678748507E-2,0,-0.21407150475181397,6.5891243155555745,6.1479795555555734,4.3687111111111209E-4,0,0,3.492E-2,0,0,0,0,2.1421666666666728E-2,0.43299288888889009,0,-4.8626666666666804E-2,""]
[32923,1063,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; toevoer; 0-4.000m3/h; koeling + verwarming; U-bouw",25,345.29000759279995,389.388507,0.84445422400000003,0,0,71.228742600000004,0,0,0,0,0.31389556880000002,0,0,-116.48559180000001,1361.89,1160,7.21,0,0,412,0,0,0,0,2.68,0,0,-220,""]
[32924,1064,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; toevoer; 4.000-16.000m3/h; koeling + verwarming; U-bouw",25,830.07633373599981,986.1054989999999,1.487275216,0,0,190.88593639999999,0,0,0,0,0.53406712000000001,0,0,-348.93644400000005,2730.2599999999998,2200,12.7,0,0,1100,0,0,0,0,4.5599999999999996,0,0,-587,""]
[32925,1065,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; toevoer; 16.000-40.000m3/h; koeling + verwarming; U-bouw",25,1684.5363950840006,2130.2680100000002,3.0309967560000004,0,0,461.29500879999995,0,0,0,0,0.92236952800000005,0,0,-910.97999000000004,5473.78,4320,25.9,0,0,2730,0,0,0,0,7.88,0,0,-1610,""]
[32926,1066,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; toevoer; 40.000-100.000m3/h; koeling + verwarming; U-bouw",25,4468.3248178999993,6431.9378399999996,6.8386187799999991,0,0,1084.16452,0,0,0,0,1.6621831200000001,0,0,-3056.2783440000003,12022.599999999999,11000,58.4,0,0,6420,0,0,0,0,14.2,0,0,-5470,""]
[32927,1067,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; afvoer; 0-4.000 m3/h; U-bouw",25,93.297470060000023,110.04307220000001,0.48930808399999998,0,0,48.265943200000002,0,0,0,0,0.17210477599999999,0,0,-65.672958199999997,861.65,702,4.18,0,0,276,0,0,0,0,1.47,0,0,-122,""]
[32928,1068,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; afvoer; 4.000-16.000 m3/h; U-bouw",25,210.26219109239997,272.71333300000003,0.82899756000000002,0,0,120.93981439999997,0,0,0,0,0.32203373239999999,0,0,-184.5419876,1625.83,1220,7.08,0,0,690,0,0,0,0,2.75,0,0,-294,""]
[32929,1069,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; afvoer; 16.000-40.000 m3/h; U-bouw",25,424.92652212399997,661.21960399999989,1.72154776,0,0,300.1995096,0,0,0,0,0.57117376399999997,0,0,-538.78531299999997,3132.58,2220,14.7,0,0,1780,0,0,0,0,4.88,0,0,-887,""]
[32930,1071,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; afvoer; 40.000-100.000 m3/h; U-bouw",25,894.00173422399996,1390.933364,3.581355796,0,0,668.89152999999999,0,0,0,0,1.1192984280000002,0,0,-1170.5238140000001,6410.16,4370,30.6,0,0,3960,0,0,0,0,9.56,0,0,-1960,""]
[32931,1072,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 0-4.000m3/h; koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",25,538.12875494800005,697.75895000000003,2.8107508759999997,0,0,129.71440200000001,0,0,0,0,0.62192507200000002,0,0,-292.77727299999998,2749.31,2550,24,0,0,735,0,0,0,0,5.31,0,0,-565,""]
[32932,1073,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 4.000-16.000m3/h; koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",25,1300.8046001879995,1911.3840599999996,4.2747727799999993,0,0,334.88246199999998,0,0,0,0,1.1390634079999999,0,0,-950.87575800000002,5546.23,5280,36.5,0,0,1890,0,0,0,0,9.73,0,0,-1670,""]
[32933,1074,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 16.000-40.000m3/h; koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",25,2516.350962088,4412.1194800000003,8.2637524399999993,0,0,855.20143999999993,0,0,0,0,1.9892936480000003,0,0,-2761.2230039999999,11737.599999999999,11800,70.599999999999994,0,0,4940,0,0,0,0,17,0,0,-5090,""]
[32934,1075,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 40.000-100.000m3/h; koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",25,3691.2440405080006,8724.8313299999991,18.136617280000003,0,0,2011.6862239999998,0,0,0,0,3.3959692280000007,0,0,-7066.8060999999998,21184,22400,155,0,0,11600,0,0,0,0,29,0,0,-13000,""]
[32935,1076,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 0-4.000m3/h; koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",25,556.75820433199999,793.89244299999996,1.9417536559999999,0,0,119.594589,0,0,0,0,0.63463967599999993,0,0,-359.30522099999996,2895.02,2870,16.600000000000001,0,0,688,0,0,0,0,5.42,0,0,-685,""]
[32936,1078,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 4.000-16.000m3/h; koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",25,1357.4991906079999,2223.1156460000002,3.7242980720000003,0,0,312.78575719999998,0,0,0,0,1.2676413359999998,0,0,-1183.3941520000001,6072.6,6300,31.8,0,0,1790,0,0,0,0,10.8,0,0,-2060,""]
[32937,1080,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 16.000-40.000m3/h; koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",25,2648.2976500159998,4741.07395,7.8546358399999994,0,0,761.50451199999998,0,0,0,0,2.2202541759999996,0,0,-2864.3557019999998,11896.099999999999,12500,67.099999999999994,0,0,4510,0,0,0,0,19,0,0,-5200,""]
[32938,1081,"Luchtbehandelingssystemen; VLA LBK; balans; 40.000-100.000m3/h; koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",25,6252.6227475399983,12039.80674,18.136617440000002,0,0,1755.958124,0,0,0,0,4.3377761000000001,0,0,-7565.6165099999998,25992.1,29400,155,0,0,10400,0,0,0,0,37.1,0,0,-14000,""]
[32940,1405,"Luchtdistributiesystemen; Luchtbehandelingskast; mechanische ventilatie",15,0.20238710364184412,0.39145196872380622,4.0919611869078667E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0447900665707974E-2,2.0478626559970077E-3,-0.18475678825915906,1.8408000116552472,4.2834837998451993,3.4620410778050163E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2748490580417808E-3,2.612226909783924E-2,-2.5021516190077993,""]
[32941,2026,"Luchtbehandelingssystemen; VLA Luchtfilters; kunststof behuizing; synthetisch filtermedia",1,2.2693058895763998,2.1723458646,6.4411221839999998E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.8311756324E-3,9.9882412160000003E-2,0,-1.3194684999999999E-2,22.342680000000001,20.28,5.4980000000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.27E-2,1.9750000000000001,0,0,""]
[32942,2028,"Luchtbehandelingssystemen; VLA Luchtfilters; kunststof behuizing; glasvezel filtermedia",1,2.1241448914979997,2.0311067592000001,7.7724590799999995E-3,0,0,0,0,0,0,0,5.3554992699999995E-3,8.1108946448000013E-2,0,-1.1987725E-3,11.059049999999999,9.4939999999999998,6.6339999999999996E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.5710000000000001E-2,1.4530000000000001,0,0,""]
[32943,2029,"Luchtbehandelingssystemen; VLA Luchtfilters; metalen behuizing; synthetisch filtermedia",1,2.3091900883828007,3.0677525928000002,6.9091422860000007E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.5331409768E-3,9.8431999999999996E-7,0,-0.76900577200000009,21.075129999999998,23.17,5.8970000000000002E-2,0,0,0,0,0,0,0,3.0159999999999999E-2,0,0,-2.1840000000000002,""]
[32944,2030,"Luchtbehandelingssystemen; VLA Luchtfilters; metalen behuizing; glasvezel filtermedia",1,1.4258118101020012,2.4899518204000004,6.9584545179999981E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.1469526039999999E-3,6.9560879999999999E-5,0,-1.0743149782999997,6.1542500000000002,10.050000000000001,5.9389999999999998E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.6859999999999998E-2,0,0,-3.9820000000000002,""]
[32945,1058,"Luchtdistributiesystemen; VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; W-bouw",75,1.7461493518800008E-2,4.1925623040000005E-2,5.9719079400000002E-4,0,0,0,0,0,0,0,2.09050268E-4,5.9530300000000002E-5,0,-2.5329900883199998E-2,0.23835999999999991,0.70599999999999996,5.45E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.91E-3,0,0,-0.47499999999999998,""]
[32946,1059,"Luchtdistributiesystemen; VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; appartement",75,2.9095855645599994E-2,6.9951135703999995E-2,9.9149070800000003E-4,0,0,0,0,0,0,0,3.4641971200000007E-4,9.9651000000000012E-5,0,-4.2292841478400012E-2,0.39920999999999995,1.18,9.0500000000000008E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.16E-3,0,0,-0.79300000000000004,""]
[32947,1060,"Luchtdistributiesystemen; VLA Luchtdistributiekanalen; balansventilatie; W-bouw",75,4.0663894644000005E-2,9.7843203380000007E-2,1.3901368040000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.8623542400000005E-4,1.3907109999999998E-4,0,-5.919475206400001E-2,0.55713999999999975,1.65,1.2699999999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.4400000000000004E-3,0,0,-1.1100000000000001,""]
[32948,1061,"Luchtdistributiesystemen; VLA Luchtdistributiekanalen; ronde kanalen; U-bouw",75,0.10109114358759994,0.21745831227199994,3.4781216063999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.240335326E-3,2.6633314000000004E-4,0,-0.12135195875679999,1.2621079999999996,3.5019999999999998,2.588E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.2280000000000001E-3,0,0,-2.2749999999999999,""]
[32949,1070,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type C met ventilatiewarmtepomp; W-bouw; individueel",35,2.0836994879956987,3.0000399544093437,3.9491092278849411E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,4.4871239543077439E-3,7.9836695679999992E-6,0,-0.92588243753628585,8.2795675200000201,10.957245688888912,3.3703893333333332E-2,0,0,8.7279999999999996E-3,0,0,0,0,3.8301191111111195E-2,0,0,-2.7584112533333376,""]
[32950,1077,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type D +centrale WTW+warmtepomp; W-bouw; individueel",35,2.0667362411392891,2.6419031080436954,4.4711810320817776E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,4.5682613910453442E-3,1.3406639999999999E-5,0,-0.58531747023841385,8.4945173911111311,11.540516888888913,3.8168444444444435E-2,0,0,8.7279999999999996E-3,0,0,0,0,3.8993591111111198E-2,0,0,-3.1318895333333372,""]
[32951,1079,"Luchtdistributiesystemen; VLA Ventilatiesysteem; type E; W-bouw; individueel",35,0.81012941172660879,1.3036392329506674,3.7939325392746664E-3,0,0,1.0977542708800001E-3,0,0,0,0,3.1777057990311133E-3,3.6357466686222327E-3,0,-0.50521496050186676,4.875810688888893,5.9565822222222264,3.3752088888888886E-2,0,0,8.7279999999999996E-3,0,0,0,0,2.7624822222222241E-2,7.1303555555555759E-2,0,-1.22218,""]
[32953,1410,"Luchtdistributiesystemen; Ventilatiekanalen",50,0.65969897595256533,1.3501450682269571,1.5906791452405773E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0909301958204188E-2,5.0317840178823181E-5,-0.68549389960877238,6.8846837429415757,17.415894406050572,0.13458085966333591,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.13109244853481195,3.020282696519604E-4,-10.535001102507174,""]
[32958,1411,"Luchtdistributiesystemen; Ventilatiekanalen; afvoer en retour",50,0.64512345982094965,0.67266619336902067,3.9511667056751293E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.8863696712790383E-3,5.1578431369898731E-5,-2.365910901383711E-2,4.239387366285861,4.6471340019895102,3.3429206230178296E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.11038482611604918,3.6346253036874041E-4,-0.33115447834814749,""]
[32963,1412,"Luchtdistributiesystemen; Ventilatiekanalen; afvoer; woningbouw",50,9.7340757336303541E-2,0.10149659836466324,5.9617977557218412E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.1899508299534135E-3,7.7825158817785994E-6,-3.5698524898602406E-3,0.63966853257941647,0.70119220795736492,5.0440333583592943E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6655637628733271E-2,5.4841778625260125E-5,-4.9966912886199803E-2,""]
[32968,1401,"Luchtdistributiesystemen; Afvoerornamenten; woningbouw",10,9.7869200270819714E-4,9.4344498054143645E-4,8.9765704842472055E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4616572508237658E-5,8.4736741715464028E-5,-4.3849717524712971E-5,1.2416262201167566E-2,1.1256531325338446E-2,7.5947093177977456E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.5556244837908449E-6,1.0980062805863084E-3,-1.0666873451372533E-5,""]
[32970,1402,"Luchtdistributiesystemen; Afvoerroosters; utiliteitsbouw",10,5.9090837900813284E-4,5.6962715807673612E-4,5.41981614156531E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.8251003825487913E-6,5.1161806320026549E-5,-2.6475301147646374E-5,7.4966111405116009E-3,6.7963962720692826E-3,4.5854848712357221E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.146792141209432E-6,6.6294718829479848E-4,-6.4403764236282959E-6,""]
[32972,1403,"Luchtdistributiesystemen; Gevelroosters; utiliteitsbouw",10,1.8652910920692073E-2,1.8869140381952938E-2,1.2194586318537277E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0039670509217907E-4,4.6341149592247995E-4,-6.0119011527653716E-4,0.14087194571975364,0.13992435707714801,1.0317340960293345E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7963330743688863E-3,1.1101186844051836E-2,-8.3889992231066558E-3,""]
[32974,1404,"Luchtdistributiesystemen; Gevelroosters; woningbouw",15,1.2010530533202645E-3,5.1539511436091449E-3,1.3549540353759996E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.9200051401465944E-4,1.5544254159974474E-6,-2.9760015420439785E-3,8.7313300542364112E-3,2.6055259629687223E-2,1.1463712177959623E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.3617990777085561E-3,8.6296136038118089E-6,-1.3085397233125668E-2,""]
[32976,1406,"Luchtdistributiesystemen; Ontluchtingskappen",15,2.4744288371011523E-2,2.3853137244507629E-2,2.2695480092846889E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6955107851991705E-4,2.1424006396550906E-3,-1.108653235559751E-3,0.3139205915095063,0.2845990938934298,1.9201717898335252E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.9896920913311925E-5,2.7760913509896248E-2,-2.6969076273993577E-4,""]
[32978,1407,"Luchtdistributiesystemen; Ontluchtingskappen; woningbouw",15,1.4772709475036204E-3,1.4240678951757308E-3,1.3549540353759996E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2062750956122397E-5,1.2790451579861945E-4,-6.618825286836718E-5,1.8741527851066996E-2,1.6990990679981E-2,1.1463712177959623E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.3669803529628659E-6,1.6573679707182472E-3,-1.6100941058888596E-5,""]
[32980,1408,"Luchtdistributiesystemen; Toe- en afvoerornamenten",10,1.9573840054498172E-3,1.8868899611150923E-3,1.7953140968800969E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.9233145016974482E-5,1.6947348343382187E-4,-8.7699435050923443E-5,2.4832524402759164E-2,2.2513062651061316E-2,1.5189418635854857E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.111248967703117E-6,2.1960125612101146E-3,-2.1333746903109352E-5,""]
[32982,1409,"Luchtdistributiesystemen; Toe- en afvoerroosters",50,7.1633448189057751E-3,2.3489397391595175E-2,7.6216164490551405E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.1493446908649695E-3,1.951100262799281E-4,-1.2448034072594911E-2,6.3878773305864334E-2,0.13319103871739074,6.4483381001574028E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8109382468703587E-2,2.4804306532721764E-3,-5.4328147406110756E-2,""]
[32983,2027,"Luchtdistributiesystemen; VLA; Compleet luchtverdeelsysteem met inductie-units; utiliteitsbouw",50,2.6975112198019997,3.1643332949999996,1.5592416207999997E-2,0,0,1.0723261576000001,0,0,0,0,5.8153769939999992E-3,0,0,-1.560556026,18.082540000000002,23.7,0.13389999999999999,0,0,5.8890000000000002,0,0,0,0,4.9639999999999997E-2,0,0,-11.69,""]
[32984,2142,"Centrale elektrotechnische voorz.; energie; laagspanning; algemeen; Netstroom; NL-mix; 1 kWh (forfaitair)",1,3.0381790799999999E-3,3.0381790799999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.9955989999999999E-3,5.9955989999999999E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[32985,2143,"Centrale elektrotechnische voorz.; energie; laagspanning; algemeen; Windmolen; incl. net; 1 kWh (forfaitair)",1,8.2963941799999996E-3,8.2963941799999996E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7324696000000001E-2,1.7324696000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[32986,2144,"Centrale elektrotechnische voorz.; energie; laagspanning; algemeen; PV-systeem; incl. net; 1 kWh (forfaitair)",1,1.9216720719999997E-2,1.9216720719999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.10857223000000001,0.10857223000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[32987,2145,"Centrale elektrotechnische voorz.; energie; laagspanning; algemeen; WKK-systeem; incl. net; 1 kWh (forfaitair)",1,2.9861572099999997E-3,2.9861572099999997E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3736039999999997E-3,6.3736039999999997E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
[32988,11348,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;amorf(dunne film); hellend dak; incl. inverter+kabels",25,19.93196756713056,21.06211342355294,1.048065330994695E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.501053014465059E-3,-0.28234982895690802,-1.6728246919165995E-2,-0.84704948687072434,118.95095408726468,123.74819014077002,8.8672523085900012E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.6542160683719996E-2,-1.1735025661235499,-0.23844047278076999,-3.5205076983706496,""]
[32989,11349,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;amorf(dunne film); plat dak; incl. inverter+steun+kabels",25,22.055696670053692,22.529812681994329,2.4624830670025945E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.1875436472919469E-3,-0.14584777338861116,7.7349260728758348E-2,-0.43942987359810337,134.65723089101633,135.79660148001997,0.2083406254839,0,0,0,0,0,0,0,7.7732050863089999E-2,-0.78217633817050003,1.7191526373313504,-2.3624195645115003,""]
[32990,11350,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;CIS; hellend dak; incl. inverter+kabels\t\t\t",25,30.280364760474281,31.441275945546483,1.064253230691495E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5658046132522586E-3,-0.29010071330524073,-1.6716668771410797E-2,-0.87030213991572225,206.39945310084599,211.19805290076997,9.0042115101900008E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7089997490119995E-2,-1.1743388097326164,-0.23837667358556999,-3.5230164291978494,""]
[32991,11351,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;CIS; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",25,32.314451385523981,32.815963301008296,2.4240368052226947E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0428642937517966E-3,-0.15256557533619081,7.7353706946736628E-2,-0.45958327944084243,221.51454977785394,222.60388879741996,0.20508784444590003,0,0,0,0,0,0,0,7.650797799879E-2,-0.76855261782606665,1.7191661792935504,-2.3215484034781997,""]
[32992,11352,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels\t\t\t",25,54.752980701129459,55.927351717485948,1.071335436808845E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5941334377216595E-3,-0.29349172520763628,-1.6711603331767896E-2,-0.880475175622909,411.20060283178793,415.9997992707701,9.0641311608900016E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7329676092920006E-2,-1.1747046663115832,-0.23834876143767,-3.5241139989347494,""]
[32993,11353,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",25,56.787067326179148,57.302039072947764,2.4311190113400445E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0711931182211967E-3,-0.15595658723858641,7.7358772386379532E-2,-0.46975631514802918,426.31569950879594,427.40563516742014,0.2056870409529,0,0,0,0,0,0,0,7.6747656601589997E-2,-0.76891847440503325,1.7191940914414503,-2.3226459732150997,""]
[32994,11354,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;multi-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels",25,44.666355466045246,45.82270229536207,1.0652649744225451E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.5860394878732593E-3,-0.28913185276169917,-1.6058107502130596E-2,-0.86739555828509762,310.02247470782015,314.8046788976701,9.0127714602900019E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.7261196492119996E-2,-1.1742342792814831,-0.22265598381896992,-3.5227028378444496,""]
[32995,11355,"Elektriciteitsopwekkingsystemen; PV;multi-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels",25,46.726723138318953,47.235926385965733,2.4280837801468946E-2,0,0,0,0,0,0,0,9.0590521934485971E-3,-0.15450329642327404,7.735660148367543E-2,-0.46539644270209213,325.13834348124942,326.22802343742006,0.20543024244990002,0,0,0,0,0,0,0,7.6644937200390006E-2,-0.76876167872833334,1.7191821290923504,-2.3221755861850002,""]
[32996,1421,"Aarding; aarding kantoorgebouw",75,0.40312756209281142,0.406645123833,3.0382037847720009E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0123767391400001E-5,6.3669449999999999E-4,0,-3.45464178553E-2,0.51896828100000003,0.22896900000000001,0.277173,0,0,0,0,0,0,0,9.2391000000000004E-5,1.2733889999999999E-2,0,0,""]
[32997,1422,"Aarding; aarding woningen",75,0.40755234929473472,0.41112764994599993,3.0789094115519999E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.0401583914800002E-5,6.4472850000000007E-4,0,-3.50195248507E-2,0.52582650509999995,0.23164699999999999,0.28119,0,0,0,0,0,0,0,9.4935100000000005E-5,1.2894569999999999E-2,0,0,""]
[32999,500,"Elektricteitsleidingen; Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc",50,0.17939327907787267,0.27189608624250056,8.4898299942039006E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4822443885532394E-2,5.9379853780813707E-3,-7.4467331656597191E-2,0.916853017736591,0.83163959664240006,7.1828980874878495E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.7400900911066636E-3,8.8990883371129731E-2,-8.2202702733199934E-3,""]
[33002,1423,"Energie laagspanning U-bouw; energie laagspanningsinstallatie inclusief verdeling",30,1.5516783867877109,1.3723871656950002,0.34353588414599995,0,0,0,0,0,0,0,1.5397229211000002E-5,0,0,-0.16426006028250001,4.9209655950000002,3.2214000000000005,3.1326749999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.40595E-4,0,0,-1.4332500000000001,""]
[33005,1426,"Elektricteitsleidingen; Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Ubouw",50,0.10027803432489327,0.14685563467392385,5.3861435214875826E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2586402058544858E-2,3.2293935330000752E-3,-3.7759206175634552E-2,0.60042820325912527,0.55443086219183291,4.5569958439498834E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.3792410406710965E-3,4.6957309386026977E-2,-4.1377231220132904E-3,""]
[33008,1427,"Elektricteitsleidingen; Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Wbouw",50,0.13684445956919286,0.19811406664567283,7.521973665961571E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6677377698121477E-2,4.6877063494097995E-3,-5.0032133094364425E-2,0.85007239056530071,0.78286175017247228,6.3640344148535276E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.830280450671263E-3,6.8167727780659979E-2,-5.4908413520137894E-3,""]
[33011,1428,"Elektricteitsleidingen; Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Ubouw",50,0.1016844246639672,0.14863743912424998,5.5005203069631212E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2641630929102666E-2,3.0634572254315414E-3,-3.7924892787307991E-2,0.61246655879855294,0.57391826088111586,4.6537653663320921E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.4352507644399568E-3,3.9635535608864784E-2,-4.3057522933198714E-3,""]
[33014,1429,"Elektricteitsleidingen; Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Wbouw",50,0.13888262819939706,0.20069332233926435,7.6879890737434082E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.6756649607855074E-2,4.4471053841786332E-3,-5.0269948823565211E-2,0.86755818454299727,0.81115421560233569,6.5044932645435434E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9114688133118035E-3,5.7545350929365337E-2,-5.7344064399354102E-3,""]
[33016,477,"Gasleidingen; Polyetheen; leiding",50,3.5655314086306385E-4,2.7142831435162057E-4,3.5153804860567847E-6,0,0,0,0,0,0,0,0,4.213104163658208E-7,7.9924204359923287E-5,1.2639312490974624E-6,5.4582492277148471E-3,3.4804751235508798E-3,2.9742197178657598E-5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.3848960426150002E-6,1.9184923228148497E-3,2.2154688127845001E-5,""]
[33017,1424,"Verlichting; Armatuur & lampen; LED-120 cm",20,1.1535947786690395,0.88166854289800012,0.396576135735,0,0,0,0,0,0,0,2.1153083879199998E-5,1.0904816000000001E-7,0,-0.12467116209600003,10.953212816000001,9.1587600000000009,3.6153000000000004,0,0,0,0,0,0,0,1.9281600000000001E-4,0,0,-1.8210400000000002,""]
[33018,1425,"Verlichting; Armatuur & lampen; TL-5; 28 W",15,0.57291650002566208,0.29573978288399999,0.38576471685960001,0,0,0,0,0,0,0,2.7530284280200001E-4,5.3345760000000003E-8,0,-0.10886335590650001,5.2580923199999994,3.3742800000000002,3.514875,0,0,0,0,0,0,0,2.51732E-3,0,0,-1.63358,""]
[33019,1430,"Verlichting; Armatuur & lampen; TL-5; 35/49 W",15,0.65956108012479886,0.34870518922200006,0.44004499897020005,0,0,0,0,0,0,0,2.7530317915880001E-4,6.5557440000000004E-8,0,-0.129464476804,6.1217473199999999,4.0437799999999999,4.0170000000000003,0,0,0,0,0,0,0,2.51732E-3,0,0,-1.9415500000000001,""]
[33020,504,"Liftcabines; Staal; personenlift; gemoffeld",75,131.56127512739204,143.42779287880879,1.8809156213388141,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.4380860144631535,4.910685097060094E-3,-10.31425804338946,1909.9687829249885,2086.5108764500001,15.913658139755807,0,0,0,0,0,0,0,0,-48.122589061563104,3.4604581485259502E-2,-144.36776718468931,""]
[33021,505,"Liftinstallaties; Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag",75,117.52602002975233,126.81466650604109,1.4723072618552646,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.6911994076449366,3.8438924357168894E-3,-8.0735982229348107,1643.0028369440129,1781.1930903350685,12.45658985232286,0,0,0,0,0,0,0,0,-37.668482589444913,2.7087114401200624E-2,-113.00544776833475,""]
[33023,506,"Keukenkasten; Multiplex; geschilderd:alkyd",30,5.1658914118766894,6.3024505637096535,0.11807073623203046,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.2546298880649944,0,23.73886159115105,43.117277358725183,0.99894823105802422,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-20.377363998632156,0,""]
[33025,507,"Keukenkasten; Spaanplaat; kunststoflaag",15,6.2937032028273716,6.9929854415175372,0.12152194586020168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.82080418455036863,0,38.55711771621263,50.708674585522985,1.0281475048416391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-13.179704374151999,0,""]
[33027,509,"Aanrechtbladen; Kunstharsgebonden; massief",50,8.8666120181678565,8.5636672678398593,8.6097975071131538E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.21684677525686696,0,56.769582446162815,53.979921524411999,0.72843976957986001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.06122115217096,0,""]
[33029,510,"Aanrechtbladen; Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag",25,6.5466168226392139,6.7395130864878965,3.3838942707695274E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.22673520655637872,0,64.559394425522513,67.911370023394568,0.28629746063661604,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6382730585086707,0,""]
[33031,511,"Aanrechtbladen; Roestvaststaal; d:1mm+onderblad:multiplex",15,32.280780949689465,40.074366036314103,4.0231576673760983E-2,0,0,0,0,0,0,0,8.4534831006659306E-5,0,-0.27976024192433613,-7.5541409562050648,20.432953366593836,37.349020528381537,0.34038292326685921,0,0,0,0,0,0,0,7.1521464667536E-4,0,-4.5486627397012338,-12.708502560000001,""]
[33033,512,"Toiletten; Wandcloset + fontein; porselein; incl. kunststof reservoir",75,4.6802024415922254,4.08313643081721,8.440977948150151E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1654616908044003E-3,0.49999438453029649,9.4963850724132E-3,62.621914352536507,49.742966260000003,0.71415663684300001,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1124924560124997E-2,11.960291757453,0.153374773680375,""]
[33035,513,"Wasvoorzieningen; Keramiek; wastafel",75,1.5998601145664046,1.55621570957775,4.0641745676278505E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5276257994276E-4,1.5916089926049299E-3,1.0582877398282798E-3,18.421738142364699,18.053273170400001,0.343853195517,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3490093207999999E-3,1.1215739164500001E-2,1.00470279624E-2,""]
[33037,514,"Douchevoorzieningen; Keramiek; tegels",25,1.8596701241923717,0.91563670566409239,3.141123094571828E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.91262218758256075,0,22.50427160553329,7.0133824364434743,0.26575758388527776,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15.225131585204538,0,""]
[33039,515,"Douchevoorzieningen; Inloopdouche; gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot",25,11.214454339739222,10.9842389725638,0.12602310266270733,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.8679586530083353E-3,0.12766409912474874,-1.760387595902501E-2,19.95593781038481,18.056868926270198,1.0662299524410299,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.2329503156550007E-2,1.1621569442997801,-0.24698850946965001,""]
[33043,517,"Badvoorzieningen; Acryl; prefab",15,23.626146791309001,21.199846409108982,0.42364633958446241,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5300433994687638E-3,1.9645338690176821,2.8590130198406293E-2,339.72075949162291,291.22005590374386,3.5842984894278902,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16573608344873125,44.253460764656232,0.4972082503461937,""]
[33044,518,"Opslagvoorzieningen; Spaanplaat; geschilderd;acryl; duurzame bosbouw",30,2.6189871255579082,4.6798875318136872,0.20924355715348494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2701439634092644,0,9.5453263978750869E-4,35.122517335081795,1.7703241967424779,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-36.891886999184486,0,""]
[33045,519,"Opslagvoorzieningen; Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd; acryl; duurzame bosbouw",30,5.9124796868856002,7.5571225212867139,0.16716672381677317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8118095582178866,0,23.577450434278198,51.609175795593003,1.4143293112051349,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-29.446054672519939,0,""]
[33046,520,"Opslagvoorzieningen; Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd; acryl; standaard bosbouw",30,5.9124796868856002,7.5571225212867139,0.16716672381677317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.8118095582178866,0,23.577450434278198,51.609175795593003,1.4143293112051349,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-29.446054672519939,0,""]
[33048,521,"Erfafscheidingen; Baksteenmetselwerk; KNB",1000,3.5279267702101711,2.7649195701965006,0.47098616341398752,0,0,0,0,0,0,0,3.13990775609325E-3,0.28888112884359052,0,0,39.365884567471497,33.213125606250003,3.9848213859749997,0,0,0,0,0,0,0,2.6565475906500002E-2,2.1413720993399998,0,0,""]
[33050,936,"Erfafscheidingen; Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",1000,3.2716412406800588,2.7649195701965006,0.47098616341398752,0,0,0,0,0,0,0,1.0561048023344996E-3,2.3791140600593223E-2,8.1605734813574996E-4,1.0072204318508063E-2,37.500151111276494,33.213125606250003,3.9848213859749997,0,0,0,0,0,0,0,8.9352709890000003E-3,0.19189613971125,5.7505872375000003E-3,9.562212111375E-2,""]
[33052,2052,"Erfafscheidingen; Baksteenmetselwerk",1000,6.3685799762038613,5.7283926916303747,0.61228201243818381,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5766823305231275E-3,1.5985428132100051E-3,1.973004699156938E-2,70.132315854068651,64.691036209149999,5.1802678017674992,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2436810696975001E-2,1.1264600363250001E-2,0.18731043209092502,""]
[33054,528,"Verhardingen; Straatbaksteen; KNB",125,1.018540257048,2.5355645128080004,0.29651873963849995,0,0,0,0,0,0,0,9.8839579879500011E-2,0,0,-1.9123825752779999,9.8196587959999988,29.850894070000003,2.5087238369999998,0,0,0,0,0,0,0,0.836241279,0,0,-23.376200390000001,""]
[33056,529,"Verhardingen; Schelpen",30,5.4036740465986832E-2,1.5819429550972323E-2,3.2507326078636503E-2,0,0,3.163885910194464E-3,0,0,0,0,0,0,2.5460989261835401E-3,0,0.43643560975560003,0.119552150718,0.27503119671300003,0,0,2.39104301436E-2,0,0,0,0,0,0,1.7941832181000001E-2,0,""]
[33058,530,"Verhardingen; Grind",30,9.3216190128311269E-2,4.8171513127237497E-2,7.3035250585171893E-2,0,0,9.6343026254475002E-3,0,0,0,0,0,-1.0836319552183126E-2,5.7204019991868756E-3,-3.2508958656549375E-2,0.7676476839281251,0.36411375000000007,0.61792139784375,0,0,7.2822750000000006E-2,0,0,0,0,0,-8.1880175721093754E-2,4.0310488968749995E-2,-0.24564052716328125,""]
[33060,1094,"Verhardingen; MOSO Bamboo X-treme; bamboe; thermisch behandeld; gecomprimeerd; incl clips",35,3.0005257028000001,4.0531236040000005,7.0586029199999997E-2,0,0,0,0,0,0,0,5.0926617599999995E-2,1.4936999999999999E-2,0,-1.1890475480000002,5.7559999999999985,19.3,0.497,0,0,0,0,0,0,0,0.35899999999999999,0,0,-14.4,""]
[33062,2039,"Verhardingen; Graselement S type L 12 cm Reduton - v.d. Bosch Beton b.v.",25,1.439210057008,0.84764090039999995,0.42146201999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.14185321480000002,2.8253921808000002E-2,0,0,12.672799999999999,7.641,3.6,0,0,0,0,0,0,0,1.21,0.2218,0,0,""]
[33064,2040,"Verhardingen; Nokkentop SV tegel 12 cm Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",25,1.5205830150600004,0.89498877580000014,0.44576407600000006,0,0,0,0,0,0,0,0.1499697468,2.9860416460000001E-2,0,0,13.397500000000001,8.0730000000000004,3.81,0,0,0,0,0,0,0,1.28,0.23449999999999999,0,0,""]
[33066,2041,"Verhardingen; BeVeMat 80x120 Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",25,1.7144381034799998,1.0536652456,0.44789216599999998,0,0,0,0,0,0,0,0.15185784320000001,6.3077649679999986E-2,0,-2.0548010000000002E-3,16.12,9.9909999999999997,3.82,0,0,0,0,0,0,0,1.3,1.0089999999999999,0,0,""]
[33068,2042,"Verhardingen; BeVeMat 80x120 Vlak Reduton â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",25,1.8135412963599997,1.1123232681999999,0.47669247800000003,0,0,0,0,0,0,0,0.16164307159999999,6.4819622559999998E-2,0,-1.937144E-3,16.983000000000001,10.51,4.07,0,0,0,0,0,0,0,1.38,1.0229999999999999,0,0,""]
[33070,2044,"Verhardingen; Grasbetontegel S type L 12 cm â€“ v.d. Bosch Beton b.v.",25,2.3803790166080008,1.7888498930000003,0.42146201999999999,0,0,0,0,0,0,0,0.14181318480000002,2.8253918808E-2,0,0,26.3018,21.27,3.6,0,0,0,0,0,0,0,1.21,0.2218,0,0,""]
[33072,2120,"Algemene terreinvoorzieningen; Bio Bound beton;prefab; openb.ruimte",100,14.284962371200001,7.2958810160000001,1.4128831044000001,0,0,0,0,0,0,0,1.3585645700000002,4.2176336808000006,0,0,73.746999999999986,22.97,10.18,0,0,0,0,0,0,0,9.7870000000000008,30.81,0,0,""]
[33074,11329,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC surf zonder PR",14,9.2615566130215196E-3,8.1103726916319993E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,7.6890640999999996E-2,6.8315392000000003E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,1.137335E-3,0,0,""]
[33076,11330,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC surf met 30% PR",14,8.3319125330215196E-3,7.1807286116320002E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,7.2190641E-2,6.3615392000000007E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,1.137335E-3,0,0,""]
[33078,11331,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC surf met gemod. bitumen zonder PR",14,1.066521188328E-2,9.5145108560000004E-3,4.8037972679999997E-4,0,6.1921999999999994E-5,0,0,0,0,0,4.8037972679999997E-4,1.2801957367999998E-4,0,0,8.9279999999999998E-2,8.0699999999999994E-2,3.7200000000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7200000000000002E-3,1.14E-3,0,0,""]
[33080,11332,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC surf met gemod. bitumen met 30% PR",14,9.4435073970215201E-3,8.2923234756319998E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899549600000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,8.1990640999999989E-2,7.3415391999999996E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,1.137335E-3,0,0,""]
[33082,11333,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC bin/base 50% PR",100,6.1219788906399994E-3,4.7780065331959999E-3,4.8069275609560004E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,5.8306446000000005E-2,4.7466395000000002E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,3.402137E-3,0,0,""]
[33084,11334,"Verhardingen in kg; Asfalt; AC bin/base 50% PR met gemod. bitumen",100,6.6086366466399987E-3,5.2646642891959992E-3,4.8069275609560004E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,6.2606445999999996E-2,5.1766395E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,3.402137E-3,0,0,""]
[33086,11335,"Verhardingen in kg; Asfalt; ZOAB regulier",12,1.0323353915040002E-2,8.5215637171959999E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781784039999998E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,3.8258684525279996E-4,0,0,8.6506445999999987E-2,7.5666394999999997E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,3.402137E-3,0,0,""]
[33088,11336,"Verhardingen in kg; Asfalt; ZOAB regulier; plus",14,1.0313650704997439E-2,8.6856532827279988E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781770160000001E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,8.6275642E-2,7.6981034000000004E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,1.8566940000000001E-3,0,0,""]
[33090,11337,"Verhardingen in kg; Asfalt; 2L-ZOAB toplaag",10,1.029636037539744E-2,8.6683629347279988E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781772000000001E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,8.5975641999999991E-2,7.6681033999999995E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,1.8566940000000001E-3,0,0,""]
[33092,11338,"Verhardingen in kg; Asfalt; 2L-ZOAB toplaag met gemod. bitumen",10,1.15560509196E-2,9.9287972520000004E-3,4.8037972679999997E-4,0,4.5759999999999996E-4,0,0,0,0,0,4.8037972679999997E-4,2.0889421400000004E-4,0,0,9.7100000000000006E-2,8.7800000000000003E-2,3.7200000000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7200000000000002E-3,1.8600000000000001E-3,0,0,""]
[33094,11339,"Verhardingen in kg; Asfalt; 2L-ZOAB onderlaag",13,1.030927389759744E-2,8.6812764867279981E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781769020000003E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,8.7975641999999993E-2,7.8681033999999997E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,1.8566940000000001E-3,0,0,""]
[33096,11340,"Verhardingen in kg; Asfalt; 2L-ZOAB onderlaag met gemod. bitumen",13,1.1273369093597441E-2,9.6453716827279989E-3,4.8069275609560004E-4,0,4.5781769020000003E-4,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,2.0879420847824004E-4,0,0,9.6475642E-2,8.7181034000000004E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,1.8566940000000001E-3,0,0,""]
[33098,11341,"Verhardingen in kg; SMA (Steenmastiekasfalt)",16,9.1780630242215208E-3,8.0268791036320012E-3,4.8069275609560004E-4,0,6.1899548800000003E-5,0,0,0,0,0,4.8069275609560004E-4,1.2789885959832E-4,0,0,7.4490640999999996E-2,6.5915392000000003E-2,3.7189570000000002E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7189570000000002E-3,1.137335E-3,0,0,""]
[33100,11342,"Verhardingen in kg; Waterbouwasfaltbeton",55,8.901014784534856E-3,7.2179764186279995E-3,9.0483385886800012E-4,0,1.3473156914805499E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,7.7951836500399994E-5,0,0,7.5029608999999997E-2,6.2981412000000001E-2,7.0003890000000001E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.375243E-3,6.7256499999999997E-4,0,0,""]
[33102,11343,"Verhardingen in kg; Asfalt; Open steenasfalt",55,1.058493610888845E-2,7.1524052826279997E-3,9.0483385886800012E-4,0,1.05257342670205E-3,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,7.6345885999999988E-2,5.8981411999999997E-2,7.0003890000000001E-3,0,0,0,0,0,0,0,4.375243E-3,5.9888420000000003E-3,0,0,""]
[33104,11344,"Verhardingen in kg; Gietasfalt; waterbouw",25,1.165811638069065E-2,8.3355405186280006E-3,1.712720793604E-3,0,1.3473152776825E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,9.6296232999999995E-2,7.2681412000000001E-2,1.3250736000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.375243E-3,5.9888420000000003E-3,0,0,""]
[33106,11345,"Verhardingen in kg; Asfaltmastiek; waterbouw",55,1.2667392710070453E-2,9.3448168066279994E-3,1.712720793604E-3,0,1.3473156914805499E-4,0,0,0,0,0,5.6552110139040002E-4,9.0960243930000005E-4,0,0,0.10689623299999999,8.3281411999999999E-2,1.3250736000000001E-2,0,0,0,0,0,0,0,4.375243E-3,5.9888420000000003E-3,0,0,""]
[36224,442,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Hr-ketel; 65 w/m2",25,0.19271729134057217,0.24315033797578348,2.8737986526381116E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.477539226439511E-5,-5.2446170109168499E-3,-4.5871473360109196E-5,-4.5474713408462535E-2,0.72133937709975926,0.96246491843572712,2.4314035569560416E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7882628943337318E-4,-2.3319553163425023E-2,-8.770203139905284E-4,-0.21973919770494177,""]
[36226,442,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Hr-ketel; 65 w/m2",25,0.19271729134057217,0.24315033797578348,2.8737986526381116E-4,0,0,0,0,0,0,0,4.477539226439511E-5,-5.2446170109168499E-3,-4.5871473360109196E-5,-4.5474713408462535E-2,0.72133937709975926,0.96246491843572712,2.4314035569560416E-3,0,0,0,0,0,0,0,3.7882628943337318E-4,-2.3319553163425023E-2,-8.770203139905284E-4,-0.21973919770494177,""]
[36228,440,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Warmtepomp Brine-water; 65 w/m2",30,5.9271053613592743E-2,8.0157614103743391E-2,3.9637363089092505E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.1571142674374543E-4,-3.7816777129126879E-3,4.1801333929432707E-3,-2.1797101227815897E-2,0.36581373787027549,0.4253257803049717,3.353555250459426E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.7898707798103174E-4,-1.4347969707818271E-2,7.8684374044136376E-2,-0.1281809890994548,""]
[36230,440,"Warmteopwekkinginstallaties U-bouw; Warmtepomp Brine-water; 65 w/m2",30,5.9271053613592743E-2,8.0157614103743391E-2,3.9637363089092505E-4,0,0,0,0,0,0,0,1.1571142674374543E-4,-3.7816777129126879E-3,4.1801333929432707E-3,-2.1797101227815897E-2,0.36581373787027549,0.4253257803049717,3.353555250459426E-3,0,0,0,0,0,0,0,9.7898707798103174E-4,-1.4347969707818271E-2,7.8684374044136376E-2,-0.1281809890994548,""]
[36232,450,"Binnenrioleringen; Pvc; gerecycled; leiding",35,5.7823802103047994E-2,5.5741311565828199E-2,5.303603521933884E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.6358710789750232E-4,5.0064786166164141E-3,-2.5907613236925064E-3,0.73358675292448616,0.66506667871199454,4.4871621246244933E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1007602589430253E-4,6.4873216191444316E-2,-6.3022807768290767E-4,""]
[36234,450,"Binnenrioleringen; Pvc; gerecycled; leiding",35,5.7823802103047994E-2,5.5741311565828199E-2,5.303603521933884E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.6358710789750232E-4,5.0064786166164141E-3,-2.5907613236925064E-3,0.73358675292448616,0.66506667871199454,4.4871621246244933E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1007602589430253E-4,6.4873216191444316E-2,-6.3022807768290767E-4,""]
[36236,450,"Binnenrioleringen; Pvc; gerecycled; leiding",35,5.7823802103047994E-2,5.5741311565828199E-2,5.303603521933884E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.6358710789750232E-4,5.0064786166164141E-3,-2.5907613236925064E-3,0.73358675292448616,0.66506667871199454,4.4871621246244933E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1007602589430253E-4,6.4873216191444316E-2,-6.3022807768290767E-4,""]
[36238,450,"Binnenrioleringen; Pvc; gerecycled; leiding",35,5.7823802103047994E-2,5.5741311565828199E-2,5.303603521933884E-4,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.6358710789750232E-4,5.0064786166164141E-3,-2.5907613236925064E-3,0.73358675292448616,0.66506667871199454,4.4871621246244933E-3,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.1007602589430253E-4,6.4873216191444316E-2,-6.3022807768290767E-4,""]

{"sheet":"Product NMD2.1(2.3)","index":5,"n_rows":1099,"n_cols":39,"rows_kept":1099,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,"11.01.001","Zand",1,null,"m3",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:27",{"$nulls":10},1]
[686,"11.01.002","Stybenex EPS blokken",1,null,"m3",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[846,"11.01.003","Eco-opvulzand, 0,063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per schip",1,null,"m3",100,1,{"$nulls":9},"Eco-opvulzand, 0,063 mm 6 mm (KOMO) transport per schip",null,1,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[847,"11.01.004","Eco-opvulzand, 0,063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per weg",1,null,"m3",100,1,{"$nulls":9},"Eco-opvulzand, 0,063 mm 6 mm (KOMO) transport per weg",null,1,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[848,"11.01.005","Opvulzand, < 0,063 mm, transport per schip",1,null,"m3",100,1,{"$nulls":9},"Opvulzand, < 0,063 mm, transport per schip",null,1,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[849,"11.01.006","Opvulzand, < 0,063 mm, transport per weg",1,null,"m3",100,1,{"$nulls":9},"Opvulzand, < 0,063 mm, transport per weg",null,1,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[1119,"11.01.012","Thermisch gereinigde (ATM) grond; MvO",1,4,"m3",1000,1,{"$nulls":9},"Thermisch gereinigde (ATM) grond; Martens en van Oord Bouwgrondstoffen B,V,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},3,22.03,"Grond verwerken","m3",null,null,"22,03,024"]
[1150,"11.01.013","E-bodemas",1,null,"m3",75,1,{"$nulls":9},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n kubieke meter E-bodemas, Voor de technische levensduur is 75 jaar aangehouden, Het aangehouden soortelijk gewicht is: 1250 kg/m3, E-bodemas wordt gevormd",null,3,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[1151,"11.01.014","EPS, 100% Recycled",1,null,"m3",75,1,{"$nulls":9},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n kubieke meter: EPS van 100% secundaire EPS, Voor de technische levensduur is 75 jaar aangehouden, Het aangehouden soortelijk gewicht is: 14,2 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[1152,"11.01.015","EPS, 50% Recycled",1,null,"m3",75,1,{"$nulls":9},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n kubieke meter EPS met 50% gerecyclede content, Voor de technische levensduur is 75 jaar aangehouden, Het aangehouden soortelijk gewicht is: 14,2 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[1153,"11.01.016","Heklabims",1,null,"m3",75,1,{"$nulls":9},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n kubieke meter Heklabims, Voor de technische levensduur is 75 jaar aangehouden, Het aangehouden soortelijk gewicht is: 740 kg/m3, Heklabims komen uit ijsland,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[1154,"11.01.017","Liparibims",1,null,"m3",75,1,{"$nulls":9},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n kubieke meter Liparibims, Voor de technische levensduur is 75 jaar aangehouden, Het aangehouden soortelijk gewicht is: 740 kg/m3, Liparibims zijn afkomstig uit Italie,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[1155,"11.01.018","Mengranulaat",1,null,"m3",75,1,{"$nulls":9},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n kubieke meter: Mengranulaat, Voor de technische levensduur is 75 jaar aangehouden, Het aangehouden soortelijk gewicht is: 1800 kg/m3",null,3,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[1156,"11.01.019","Yalibims",1,null,"m3",75,1,{"$nulls":9},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n kubieke meter Yalibims, Voor de technische levensduur is 75 jaar aangehouden, Het aangehouden soortelijk gewicht is: 740 kg/m3, Yalibims zijn afkomstig uit Griekenland,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":10},1]
[2,"11.03.001","Geprofileerd staal",2,null,"m2",1000,3,310,{"$nulls":8},"massa stalen damwanden in kg/m2; kies de damwand die in uw product constructief aan de eisen voldoet,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":8},"dikte","mm",1]
[1088,"11.03.003","Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Azobe, bewerkt, duurzaam bosbeheer",2,5,"m2",30,2,50,null,50,{"$nulls":6},"Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Azobe, bewerkt, duurzaam bosbeheer, LCA op basis van planken 150 x 5000 mm, standaard dikte 50 mm (loopt van 26-125 mm),","Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, AzobÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â©, bewerkt, duurzaam bosbeheer",2,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2",null,null,"41,04,037"]
[1089,"11.03.004","Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Okan, bewerkt, duurzaam bosbeheer",2,5,"m2",30,2,50,null,50,{"$nulls":6},"Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Okan, bewerkt, duurzaam bosbeheer, LCA op basis van planken 150 x 5000 mm, standaard dikte 50 mm (loopt van 26-125 mm),","Damwand, Tropisch loofhout Afrikaans, Okan, bewerkt, duurzaam bosbeheer",2,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2",null,null,"41,04,037"]
[1090,"11.03.005","Damwand, Tropisch loofhout Z,-Amerikaans, Angelim v,, bew,, duurz, bosbhr",2,5,"m2",30,2,50,null,50,{"$nulls":6},"Damwand, Tropisch loofhout Zuid Amerikaans, Angelim vermelho, bewerkt, duurzaam bosbeheer, LCA op basis van planken 150 x 5000 mm, standaard dikte 50 mm (loopt van 26-125 mm),","Damwand, Tropisch loofhout Zuid Amerikaans, Angelim vermelho, bewerkt, duurzaam bosbeheer",2,1,"2017-11-21T08:38:28",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2",null,null,"41,04,037"]
[2087,"11.03.006","ProLock Delta gerecycled PVC scherm 5 meter",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit product betreft: ProLock Delta scherm van gerecycled PVC, lengte 5 meter, Functie: bescherming tegen kwelwater en piping, Toepassing in dijken, stuwen, aquaducten, peilscheidingen en bodemsanering, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",14.4,"41,04,051"]
[2088,"11.03.007","ProLock Omega gerec PVC damwand, 2m scherm, 5m paal naaldh, gording Azobe",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit profiel betreft: ProLock Omega damwand van gerecycled PVC, lengte scherm 2 meter, naaldhouten palen 5m lengte, Azobe gording, Functie: Oeverbescherming voor kanalen, rivieren, meren en jachthavens, Toepassing: zware damwandconstructie, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, LET OP: reken (in DuboCalc) met de oppervlakte van het ProLock scherm, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",63.8,"41,04,051"]
[2089,"11.03.008","ProLock Omega gerecycled PVC damwand, 2m scherm, 5m naaldhouten palen",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit profiel betreft: ProLock Omega damwand van gerecycled PVC, lengte scherm 2 meter, naaldhouten palen 5m lengte, Functie: Oeverbescherming voor kanalen, rivieren, meren en jachthavens, Toepassing: zware damwandconstructie, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, LET OP: reken (in DuboCalc) met de oppervlakte van het ProLock scherm, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase,",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",56.8,"41,04,051"]
[2090,"11.03.009","ProLock Omega gerecycled PVC damwand, 2m scherm, 5m stalen palen",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit profiel betreft: ProLock Omega damwand van gerecycled PVC, lengte scherm 2m, met 5m stalen palen, Functie: Oeverbescherming voor kanalen, rivieren, meren en jachthavens, Toepassing: zware damwandconstructie, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, LET OP: reken (in DuboCalc) met de oppervlakte van het ProLock scherm, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase,",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",58.4,"41,04,051"]
[2091,"11.03.010","ProLock Omega gerec PVC damwand, 3,5m scherm, 6m paal Cloeziana, gording",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit product betreft: ProLock Omega damwand van gerecycled PVC damwand, lengte scherm 3,5m, met 6m Cloeziana hardhouten palen en Azobe gording, Functie: Oeverbescherming voor kanalen, rivieren, meren en jachthavens, Toepassing: zware damwandconstructie, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, LET OP: reken (in DuboCalc) met de oppervlakte van het ProLock scherm, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase,",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",74.3,"41,04,051"]
[2092,"11.03.011","ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1,5m scherm, 4m naaldhouten palen",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit product betreft: ProLock Sigma beschoeiing van gerecycled PVC, schermlengte 1,5m, 4m naaldhouten palen, Functie: oeverbescherming voor vijvers en sloten, Toepassing: beschoeiing en lichte damwandconstructies, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, LET OP: reken (in DuboCalc) met de oppervlakte van het ProLock scherm, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase,",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",52.8,"41,04,051"]
[2093,"11.03.012","ProLock Sigma gerec PVC beschoeiing 1,6m scherm, 4m paal naaldhout, gording",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit product betreft: ProLock Sigma beschoeiing van gerecycled PVC, schermlengte 1,6m, met 4m naaldhouten palen en Azobe gording, Functie: oeverbescherming voor vijvers en sloten, Toepassing: beschoeiing en lichte damwandconstructies, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, LET OP: reken (in DuboCalc) met de oppervlakte van het ProLock scherm, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",38.4,"41,04,051"]
[2094,"11.03.013","ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1m scherm, 3m paal Azobe, gording",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit product betreft: ProLock Sigma beschoeiing van gerecycled PVC, scherm 1 meter lengte, 3m Azobe palen, Azobe gording, Functie: oeverbescherming voor vijvers en sloten, Toepassing: beschoeiing en lichte damwandconstructies, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, LET OP: reken (in DuboCalc) met de oppervlakte van het ProLock scherm, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase,",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",50,"41,04,051"]
[2095,"11.03.014","ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1m scherm, 3m naaldhouten palen",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit profiel betreft: ProLock Sigma beschoeiing van gerecycled PVC, schermlengte 1 meter, 3m naaldhouten palen, Functie: oeverbescherming voor vijvers en sloten, Toepassing: beschoeiing en lichte damwandconstructies, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, LET OP: reken (in DuboCalc) met de oppervlakte van het ProLock scherm, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase,",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",36,"41,04,051"]
[2096,"11.03.015","ProLock Sigma gerecycled PVC beschoeiing, 1m scherm, 3m stalen palen",2,5,"m2",60,1,{"$nulls":9},"ProLock beschoeiing/damwand van Profextru Productie B,V, te Hardenberg, In de Nationale Milieudatabase zijn milieuprofielen van 10 ProLock varianten opgenomen, Dit profiel betreft: ProLock Sigma beschoeiing van gerecycled PVC, schermlengte 1 meter, 3m stalen palen, Functie: oeverbescherming voor vijvers en sloten, Toepassing: beschoeiing en lichte damwandconstructies, LCA-rapport 11-09-2017 conform SBK-Bepalingsmethode 2,0, Opgesteld door Stichting Stimular, getoetst en goedgekeurd door SGS Search, Alle levensfasen meegenomen, Geen onderhoud nodig in gebruiksfase, geen emissies, Levensduur 60 jaar, LET OP: reken (in DuboCalc) met de oppervlakte van het ProLock scherm, Zie www,ProLock,nl,","Ook opnemen in Processendatabase,",1,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":10},3,41.04,"Aanbrengen damwand","m2","kg",33.6,"41,04,051"]
[5,"13.01.002","Schelpen",3,null,"m2",100,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[6,"13.01.004","Zand",3,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[572,"13.01.006","PE folie",3,null,"m2",25,2,0.23,null,0.23,{"$nulls":6},"Bodemfolie vervaardigd uit polyetheen toegepast in de kruipruimte als bodemafsluiter,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[574,"13.01.008","Schuimbeton",3,null,"m2",50,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Bodemafsluiter vervaardigd uit schuimbeton toegepast in de kruipruimte als bodemafsluiter,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[575,"13.01.009","Geexpandeerde kleikorrels",3,null,"m2",75,2,370,null,370,{"$nulls":4},0.12,null,"Bodemafsluiter vervaardigt uit geÃƒÆ’Ã‚Â«xpandeerde kleikorrels toegepast in de kruipruimte als bodemafsluiter,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:29",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[929,"13.01.010","Stampbeton; CEM III, 120 kg/m3; 0% betongranulaat",3,null,"m2",100,2,60,null,60,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1118,"13.01.012","Waterglasgel geinjecteerde grond, lansafstand 90cm, diepte 8-21m; Soil-ID",3,6,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"De functionele eenheid betreft: 1 m2 waterglas geinjecteerde grond, uitgevoerd door Soil-ID B,V, met een hart-op-hart lansafstand van 0,9 meter, geinjecteerd op een diepte van min, 8 meter tot max, 21 meter,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":10},3,22.46,"Grondwapening en grondscheiding","m2",null,null,"22,46,001"]
[8,"13.02.001","Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl,wapening",4,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"(VOBN),\n658 kg betonmortel C20-25 XC1 S3 CEM III, 20% betongranulaat, 11,2 kg wapening,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[9,"13.02.002","Beton,in het werk gestort, C20/25; incl,wapening",4,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"(VOBN), 658 kg betonmortel C20-25 XC1 S3 CEM III;\n11,2 kg wapening;",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[880,"13.02.004","Beton,in het werk gestort, C30/37; incl,wapening",4,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"(VOBN)\n658 kg/m2 betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III, \n11,2 kg wapening",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[881,"13.02.005","Beton,in het werk gestort, C30/37+20%betongranulaat; incl,wapening",4,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"(VOBN),\n658 kg/m2 betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III, 20% betongranulaat, 11,2 kg wapeningsstaal",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[10,"16.01.002","Beton,in het werk gestort, C20/25; incl,wapening + eps",5,null,"m1",1000,2,400,500,400,500,{"$nulls":5},"data uit LCA VOBN\n472 kg/m betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, \n16 kg/m wapening, 3,9 kg/m EPS bekisting grijs 20 kg/m3",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[883,"16.01.004","Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl,wapening + eps",5,null,"m1",1000,2,400,500,400,500,{"$nulls":5},"(VOBN)\n472 kg/m betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, \n16 kg/m wapeningsstaal, 3,9 kg/m EPS",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[810,"16.01.005","Beton, prefab; AB-FAB",5,null,"m1",1000,2,600,400,600,400,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"breedte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[885,"16.01.007","Beton,in het werk gestort, C30/37; incl,wapening + eps",5,null,"m1",1000,2,400,500,400,500,{"$nulls":5},"(VOBN), 472 kg/m betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III, \n16 kg/m wapening, 3,9 kg/m EPS bekisting grijs 20 kg/m3",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[886,"16.01.008","Beton,in het werk gestort, C30/37+20%betongranulaat; incl,wapening + eps",5,null,"m1",1000,2,400,500,400,500,{"$nulls":5},"data uit LCa VOBN\n472 kg/m betonmortel C230/37 XC1 S3 CEM III, \n16 kg/m wapening, 3,9 kg/m EPS bekisting grijs 20 kg/m3",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[930,"16.02.003","Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",6,null,"m3",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":10},1]
[19,"16.03.003","Beton,in het werk gestort, C30/37; incl,wapening",7,null,"m2",1000,2,250,null,250,{"$nulls":6},"(VOBN), betonmortel C30-37 XC1 S3 CEM III, geldt ook voor XC2, 80kg/m3 wapening",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[20,"16.03.004","Beton, prefab; AB-FAB",7,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:30",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[975,"16.03.007","BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",7,null,"m2",100,2,100,null,100,{"$nulls":6},"1 m2 BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",null,2,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[22,"16.04.002","Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld)",8,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[931,"16.04.004","Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",8,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[976,"16.04.005","BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",8,null,"m2",100,2,100,null,100,{"$nulls":6},"1 m2 BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",null,2,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[769,"16.05.001","EPS platen",101,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},0.04,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[770,"16.05.002","Cellulair glas",101,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},0.04,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[771,"16.05.003","Purschuim platen (pentaan)",101,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},2.5000000000000001E-2,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[772,"16.05.004","Resolschuim platen",101,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},0.02,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[816,"16.05.005","Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",101,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.2000000000000001E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[815,"16.05.006","Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",101,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"dichtheid 28-32 kg/m3; druksterkte 200 kPa; buigsterkte 250 kPa; waterdampdoorlatendheid 40-100",null,2,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[817,"16.05.007","Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",101,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"dichtheid 18-22 kg/m3; druksterkte 100 kPa; buigsterkte 150 kPa; waterdampdoorlatendheid 30-70",null,2,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[834,"16.05.008","Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",101,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5000000000000003E-2,null,"dichtheid 18-22 kg/m3; lambda-waarde 0,035 W/mK; druksterkte 150 kPa; buigsterkte 150 kPa; waterdampdoorlatendheid 30-70",null,2,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[814,"16.05.009","Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",101,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5999999999999997E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[2013,"16.05.010","FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",101,null,"m2",100,2,145,null,145,{"$nulls":6},"FOAMGLAS T4+ voor het thermisch isoleren van kelderwanden; \nIsolatieplaat van opgeschuimd glas met een dikte 145 mm,, lengte 600 mm en breedte 450 mm, met een R-waarde van 3,5 m2 K/W, 1 m2, inclusief bevestigingsmiddelen; \nFOAMGLAS T4+, isolatieplaat van opgeschuimd glas, 115kg/m3; Warmte geleiding (ÃŽÂ») 0,041 W/mK; Brandklassse A1;",null,1,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[26,"17.01.001","Hout, inclusief oplanger",9,null,"m1",1000,3,190,{"$nulls":8},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:31",{"$nulls":8},"diameter","mm",1]
[809,"17.01.004","Heipaal; beton, prefab; AB-FAB",9,null,"m1",1000,2,350,350,350,350,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[24,"17.01.005","Schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25; incl,wapening",9,null,"m1",1000,3,400,{"$nulls":8},"In de grond gevormde paal, (VOBN) betonmortel C20/25 XC1 S3, CEM III, wapening 35,9 kg bij diameter 400 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":8},"diameter","mm",1]
[1157,"17.01.006","Beton, 20% puingranulaat; in \"t werk gestort, vibropaal, rond 320mm",9,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Voor de totale lengte van de funderingspaal is 14,15 m1 aangehouden deze is teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n strekkende meter, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 190,37 kg aan beton met 20% puingranulaat, 1,66 kg aan middelzwaar constructiestaal (o,a, geleiderails),",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":10},1]
[1158,"17.01.007","Beton, Energiepaal, 0% granulaat; 290x290 mm",9,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Voor de totale lengte van de funderingspaal is 14,15 mÃƒâ€šÃ‚Â¹ aangehouden, Deze is teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n strekkende meter, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 197 kg beton met 0% puingranulaat, 5 kg aan middelzwaar constructiestaal en 0,14 kg aan PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":10},1]
[1159,"17.01.008","Beton, Energiepaal, 20% granulaat; 290x290 mm",9,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Voor de totale lengte van de funderingspaal is 14,15 mÃƒâ€šÃ‚Â¹ aangehouden, Deze is teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n strekkende meter, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 192 kg beton met 20% puingranulaat, 5 kg aan middelzwaar constructiestaal en 0,14 kg aan PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":10},1]
[1160,"17.01.009","Beton; in \"t werk gestort, vibropaal, rond 320mm",9,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Voor de totale lengte van de funderingspaal is 14,15 m1 aangehouden deze is teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n strekkende meter, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 197,88 kg aan Beton C20/25 XC2, 0% puingranulaat, CEM I, 1,68 kg aan middelzwaar constructiestaal (o,a, geleiderails),",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":10},1]
[1161,"17.01.010","Beton; In grond gestorte paal (IGGP), 250x250 mm",9,null,"m1",75,2,250,250,250,250,{"$nulls":5},"Voor de totale lengte van de funderingspaal is 14,15 mÃƒâ€šÃ‚Â¹ aangehouden, Deze is teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n strekkende meter, Dit product bevat de volgende hoeveelheden; 171 kg beton met 0% puingranulaat en 3,6 kg middelzwaar constructiestaal,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"Breedte","mm","Hoogte","mm",null,null,1]
[1162,"17.01.011","Beton; Prefab, met gewichtsbesparend element, 250x250 mm",9,null,"m1",75,2,250,250,250,250,{"$nulls":5},"Voor de totale lengte van de funderingspaal is 14,15 mÃƒâ€šÃ‚Â¹ aangehouden, Deze is teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n strekkende meter, Dit product bevat de volgende hoeveelheden; 115 kg beton met 0% puingranulaat, 0,7 kg middelzwaar constructiestaal en 0,07 kg EPS,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"Breedte","mm","Hoogte","mm",null,null,1]
[1163,"17.01.012","Beton; Prefab, met slanke schacht, 400x400 mm",9,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Voor de totale lengte van de funderingspaal is 14,15 mÃƒâ€šÃ‚Â¹ aangehouden, Deze is teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n strekkende meter, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 65 kg beton met 0% puingranulaat en 0,46 kg middelzwaar constructiestaal,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":10},1]
[1164,"17.01.013","Stalen buispaal, 0% granulaat; rond 323,9 mm",9,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Voor de totale lengte van de funderingspaal is 14,15 m1 aangehouden deze is teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n strekkende meter, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 171,91 kg aan Beton C20/25 XC2, 0% puingranulaat, CEM I, 63,17 kg aan zwaar constructiestaal (o,a, balken, profielen, liggers),",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":10},1]
[1165,"17.01.014","Stalen buispaal, 20% granulaat; rond 323,9 mm",9,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Voor de totale lengte van de funderingspaal is 14,15 m1 aangehouden deze is teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n strekkende meter, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 166,83 kg aan beton met 20% puingranulaat, 63,17 kg aan zwaar constructiestaal (o,a, balken, profielen, liggers),",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":10},1]
[33,"21.01.001","Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[35,"21.01.002","Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[34,"21.01.003","Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[32,"21.01.004","Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[28,"21.01.005","Lichtbeton, prefab, woningbouw; AB-FAB",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar","LCA Ivam, Toetsing Intron",2,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[29,"21.01.006","Baksteenmetselwerk; KNB",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Representatief voor metselbakstenen (wanden, fundering) geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit in Nederland gewonnen rivierklei, door leden van KNB, Geproduceerd door productielocaties met gaswasser, 1 m2 baksteenmetselwerk inclusief metselmortel en voegmortel,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[27,"21.01.007","Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar","LCA Ivam, Toetsing Intron",2,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[30,"21.01.008","Lichte baksteen",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Beschikbare muurdikten 80, 100, 120 en 140 mm",null,3,1,"2017-11-21T08:38:32",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[31,"21.01.009","Keramische binnenmuursteen geperforeerd",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Mogelijke muurdikten 100, 120, 140 en 200 mm",null,3,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[37,"21.01.010","Kalkzandsteen metselwerk",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[36,"21.01.011","Kalkzandsteen elementen",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[38,"21.01.012","Kalkzandsteen lijmblokken",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[576,"21.01.014","Leemsteenmetselwerk",10,null,"m2",75,2,140,null,140,{"$nulls":4},0.35,null,"Binnenspouwblad van leemsteen (295X140X90 mm) vermetseld met leemmortel (voeg 10 mm) afgewerkt met leemstuc (10 mm), Voor 1 mÃƒâ€šÃ‚Â² binnenspouwblad zijn ca, 35 stenen nodig,eventueel bijzonderheden kunnen hier vermeld worden,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[932,"21.01.016","Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[973,"21.01.017","BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",10,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"1m2 BB&S betonnen bouwblokken (100 mm) + metselmortel",null,2,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":10},1]
[1087,"21.01.018","HSB,nietdragend,Eur,naald; prefab,incl,isolatie,beplating; duurz,bosb; NBvT",10,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten niet dragend binnen-spouwblad en gevelvullend element: prefab, naaldhout, gipsplaat en isolatie, duurzaam bosbeheer, exclusief stelkozijnen,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":10},1]
[2048,"21.01.019","Baksteenmetselwerk",10,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"1 m2 baksteenmetselwerk, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 127,5 kg aan metselbaksteen, 45 kg aan metselmortel en 7,5 kg aan voegmortel,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[40,"21.02.001","HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",11,null,"m2",1000,2,160,null,160,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[39,"21.02.002","Staalframe element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw",11,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":10},1]
[1109,"21.02.003","HSB, nietdragend binnenspouwblad; incl,isolatie&beplating, duurz,bosb;NBvT",11,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"HSB niet dragend binnen-spouwblad en gevelvullend element: prefab, gebaseerd op naaldhout, inclusief gipsplaat en isolatie, exclusief stelkozijnen, Duurzaam bosbeheer,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":10},1]
[2078,"21.02.005","Houten buitenwandelement, HSB prefab; incl, isolatie; duurz,bosbeheer; NBvT",11,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houtenskeletbouw (HSB)element buitenwand, opgebouwd uit vurenhouten - Europees naaldhout - stijlen en regels, geisoleerd met glaswol 240 mm dik en voorzien van OSB plaat van 9 mm voor de constructieve stabiliteit en gipsvezelplaat van 12,5 mm, inclusief gevelopeningen, Gebaseerd op vurenhout van duurzaam bosbeheer, Dit type wordt toegepast als wand in een (houtskeletbouw) woning of gebouw, Dit HSB-element is representatief voor de wijze waarop de Nederlandse fabrikanten, die lid zijn van de NBvT, HSB buitenwand elementen fabriceren, Zie voor het volledige EPD: www,duurzaambouwenmethout,nl","Houtskeletbouw element buitenwand, geÃƒÂ¯soleerd met glaswolisolatie 240 mm dik, met een levensduur van 75 jaar, met een buitenafmeting van ca 5390mm * 2635mm* 257mm (b*h*d), raamopening van ca, 2,8m2 en deuropening van ca, 2,6m2, opgebouwd met vurenhouten met een volumieke massa 400 kg/m3- regels en stijlen, OSB platen van 9mm voor de constructieve stabiliteit en gipsvezelplaat van 12,5 mm voor de afwerking en de brandveiligheid, geÃƒÂ¯soleerd met glaswol isolatie 240mm dik, uitgedrukt in 1 mÃ‚Â²,",2,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":10},1]
[2079,"21.02.006","Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met steenstrips of Thermoshield,",11,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},5,null,null,"Rockdome betreft een verlijmde buitenmuur isolatie inclusief bevestigingsmiddelen en afwerklaag van Thermoshield en aaneengesloten baksteenstrips,","De functionle eenheid is isolatie+schroeven/ankers+lijmmortel+afwerking, de functionele eenheid wijkt af van elementcode 21,02 !!! Transport naar de bouwplaats vindt NIET plaats, Assemblage vindt plaats op de bouwplaats op m,b,v, een mobiel assemblage-platform, Verder is de Rc waarde 5,00 i,p,v, 3,9, (zoals in de LCA is vermeld), wijziging is overlegd bij reviewer (Camiel Jansen Nibe), rectificatie+EPD wordt aan SBK gemeld,",1,1,"2017-11-21T08:38:33",{"$nulls":10},1]
[2080,"21.02.007","Rockdome afgewerkt met aaneengesloten steenstrips",11,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},5,null,null,"Rockdome is een verlijmde buitenmuur isolatie inclusief bevestigingsmiddelen en afwerklaag van Thermoshield, of aaneengesloten baksteenstrips","transport in A4= 0 Assemblage gebeurt op de bouwplaats, transport van de samenstellende delen is rechtstreeks af leverancier naar de bouwplaats, (assemblage op mobiel platform) is verwerkt in A-1 tm A-3",1,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[2121,"21.02.008","Rockdome buitenmuurisolatie afgewerkt met Thermoshield,",11,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},5,null,null,"Rockdome is een verlijmde buitenmuur isolatie inclusief bevestigingsmiddelen en afwerklaag van Thermoshield, of aaneengesloten baksteenstrips,","A4= 0 km Transport van de samenstellende delen is rechtstreeks af leverancier naar de bouwplaats, assemblage aldaar op een mobiel platform, transport verwerkt in A-1 tm A-3 omdat A-3 op de bouwplaats plaatsvindt,",1,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[43,"21.03.001","Aluminium, gecoat",12,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1334,{"$nulls":4},"Representatieve gecoate gerecyclede aluminium vliesgevel: 1850x3650 mm, terug gerekend naar 1 m2, Men dient het totaal oppervlak van de vliesgevel in te voeren,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[44,"21.03.002","Aluminium, geanodiseerd",12,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1334,{"$nulls":4},"Representatieve geanodiseerde gerecyclede aluminium vliesgevel: 1850x3650 mm, terug gerekend naar 1 m2, Men dient het totaal oppervlak van de vliesgevel in te voeren,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[42,"21.03.004","Aluminium, geanodiseerd",12,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1334,{"$nulls":4},"Representatieve geanodiseerd aluminium vliesgevel: 1850x3650 mm, terug gerekend naar 1 m2, Het basisprofiel 345 omvat alle materialen van de vliesgevel, Men dient het totaal oppervlak van de vliesgevel in te voeren,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[986,"21.03.005","Jansen VISS TVS HI 50",12,null,"m2",100,3,140,null,null,null,1,{"$nulls":4},"Stalen vliesgevel per m2 geveloppervlak, geleverd door ODS, met een Uf-waarde van 1,0 W/m2K, De afmeting van de stijl is te kiezen door de gebruiker, de afmetingen van de regel zijn ook te kiezen door de gebruiker maar direct gekoppeld aan de stijl, De stramienmaat van de vliesgevel is 1800x3600mm conform de functionele eenheid van de NMD, Afwerking, onderhoud en reparaties zijn meegenomen,","Opgesteld door NIBE, review door IVAM,\n\nEigen afvalprofiel inclusief transport (C2)\nOnderhoud inclusief productie, transport bouwplaats, constructie, eindelevensduurfase vervangen materialen en transport eindelevensduur,\n\nGehanteerde FE: Een vliesgevel met een stramien van 1800mm x 3600mm, zonder tussenstijlen en/of tussenliggers, die voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit, Van dit segment van een vliesgevel is ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â©ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â©n stijl en ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â©ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â©n regel meegenomen, Afwerkingen en onderhoud zijn meegenomen, De hoeveelheden zijn teruggerekend tot 1 mÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â², Bevestigingsmaterialen, beglazing, stelkozijn, hang- en sluitwerk, suskast, dorpel of waterkering zijn niet meegenomen,",1,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":8},"diepte","mm",1]
[990,"21.03.006","VMRG Aluminium vliesgevel, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",12,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Representatief voor: VMRG aluminium vliesgevelkozijnen met het kenmerk AA100 HR, Alleen het gevelelement is in beschouwing genomen, Beglazing, stelkozijn, hang- en sluitwerk, aansluitmaterialen, suskast, dorpel en waterkering zijn niet meegenomen, Op de bouwplaats wordt het kozijn handmatig aangebracht in het aanwezige stelkozijn, De materialen die nodig zijn om het kozijn vast te zetten zijn niet meegenomen, Het energieverlies door kozijn tijdens gebruiksfase is ook niet meegenomen,","Het basisprofiel voor onderhoud is voor de totale levenscyclus, Deze moet dus 1x aangehaald worden, Daarom is 37,5 jaar ingevuld, zodat de volgende berekening plaats kan vinden: 75/37,5-1=1, Dus 1x aangehaald, Als dit juist is, is het zo goed ingevuld, De toegepaste allocatiemethode voor recycling is de NL output methode (uit NEN8006), Voor aluminium is dit de meest geschikte methode binnen de MRPIÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â® context, De invloed van de allocatiemethode kan van grote invloed zijn op het milieuprofiel, Verschillen tussen allocatiemethoden kunnen de milieuprestatie van aluminium kozijnen voor meer dan 20% beÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¯nvloeden, Data is categorie 2, maar ik kan dat niet aanpassen en daarom staat er nu nog categorie 1,",2,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[1166,"21.03.007","Gelam, lariks (60x175); aluminium deklijst, gepoedercoat; duurzame bosbouw",12,null,"m2",50,1,{"$nulls":4},2.1,{"$nulls":4},"Een vliesgevel van gelamineerd Europees lariks inclusief aluminium afdek- en klemlijst met een stramien van 1800x3600 mm teruggerekend tot 1 m2, De stijl bestaat uit een vliesgevelstijl van gelamineerd Europees lariks van 60x175 mm en een vliesgevelregel van 60x80 mm, deze zijn voorzien van 2 lagen en een deklaag van acryl vernis, welke om de 7 jaar opnieuw wordt aangebracht, Het gelamineerde Europese lariks in afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, De afdek- en klemlijsten van aluminium zijn voorzien van een poedercoatlaag met een dikte van 60 mu, De vliesgevelstijlen behalen een Uf-waarde van 2,10 W/m2K,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[1167,"21.03.008","Staal (50x120), poedercoating; aluminium deklijst (gerecycled), geanodiseerd",12,null,"m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},"Een stalen vliesgevel inclusief aluminium afdek- en klemlijst met een stramien van 1800x3600mm teruggerekend tot 1 m2, De stijl bestaat uit een een stalen vliesgevelstijl van 50x120mm en een vliesgevelregel van 50x80mm, De stalen vliesgevelprofielen zijn voorzien van een schopeerlaag en poedercoating met een dikte van 90mu , De afdek- en klemlijsten van gerecycled aluminium (93% secundair materiaal) zijn voorzien van een anodiseerlaag met een dikte van 25mu, De vliesgevelstijlen zijn van kunststof koudebrug onderbrekingen voorzien waardoor ze een Uf-waarde behalen van 1,00 W/m2K,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[1168,"21.03.009","Staal (50x120), poedercoating; aluminium deklijst, geanodiseerd",12,null,"m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},"Een stalen vliesgevel inclusief aluminium afdek- en klemlijst met een stramien van 1800x3600mm teruggerekend tot 1 m2, De stijl bestaat uit een een stalen vliesgevelstijl van 50x120mm en een vliesgevelregel van 50x80mm, De stalen vliesgevelprofielen zijn voorzien van een schopeerlaag en poedercoating met een dikte van 90mu , De afdek- en klemlijsten van aluminium zijn voorzien van een anodiseerlaag met een dikte van 25mu, De vliesgevelstijlen zijn van kunststof koudebrug onderbrekingen voorzien waardoor ze een Uf-waarde behalen van 1,00 W/m2K,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[1169,"21.03.010","Staal (50x120); aluminium deklijst (gerecycled); poedercoating",12,null,"m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},"Een stalen vliesgevel inclusief aluminium afdek- en klemlijst met een stramien van 1800x3600mm teruggerekend tot 1 m2, De stijl bestaat uit een een stalen vliesgevelstijl van 50x120mm en een vliesgevelregel van 50x80mm, De stalen vliesgevelprofielen zijn voorzien van een schopeerlaag en poedercoating met een dikte van 90mu , De afdek- en klemlijsten van gerecycled aluminium (93% secundair materiaal) zijn voorzien van een poedercoatingslaag met een dikte van 60mu, De vliesgevelstijlen zijn van kunststof koudebrug onderbrekingen voorzien waardoor ze een Uf-waarde behalen van 1,00 W/m2K,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[1170,"21.03.011","Staal (50x120); aluminium deklijst; poedercoating",12,null,"m2",100,1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},"Een stalen vliesgevel inclusief aluminium afdek- en klemlijst met een stramien van 1800x3600mm teruggerekend tot 1 m2, De stijl bestaat uit een een stalen vliesgevelstijl van 50x120mm en een vliesgevelregel van 50x80mm, De stalen vliesgevelprofielen zijn voorzien van een schopeerlaag en poedercoating met een dikte van 90mu , De afdek- en klemlijsten van aluminium zijn voorzien van een poedercoatingslaag met een dikte van 60mu, De vliesgevelstijlen zijn van kunststof koudebrug onderbrekingen voorzien waardoor ze een Uf-waarde behalen van 1,00 W/m2K,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[48,"21.04.001","Aluminium, geanodiseerd",13,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1669,{"$nulls":4},"Representatieve elementgevel: 3300X1800 mm, terug gereken naar 1 m2, Men dient het totaal oppervlak van de elementgevel in te voeren,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:34",{"$nulls":10},1]
[47,"21.04.002","Aluminium, gecoat",13,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1699,{"$nulls":4},"Representatieve elementgevel: 3300X1800 mm, terug gereken naar 1 m2, Men dient het totaal oppervlak van de elementgevel in te voeren,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[45,"21.04.004","Aluminium, geanodiseerd",13,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1699,{"$nulls":4},"Representatieve elementgevel: 3300X1800 mm, terug gereken naar 1 m2, Het basisprofiel 346 aluminium elementgevel omvat alle onderdelen van de elementgevel, Men dient het totaal oppervlak van de elementgevel in te voeren,","Gezien SBK-datacommissie d,d, 18-02-2013",2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[991,"21.04.005","VMRG Aluminium elementengevel, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",13,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Representatief voor: VMRG aluminium elementengevel-kozijn met het kenmerk AA 9562 AA, Alleen het gevelelement is in beschouwing genomen, Beglazing, stelkozijn, hang- en sluitwerk, aansluitmaterialen, suskast, dorpel en waterkering zijn niet meegenomen, Op de bouwplaats wordt het kozijn handmatig aangebracht in het aanwezige stelkozijn, De materialen die nodig zijn om het kozijn vast te zetten zijn niet meegenomen, Het energieverlies door kozijn tijdens gebruiksfase is ook niet meegenomen,","Het basisprofiel voor onderhoud is voor de totale levenscyclus, Deze moet dus 1x aangehaald worden, Daarom is 37,5 jaar ingevuld, zodat de volgende berekening plaats kan vinden: 75/37,5-1=1, Dus 1x aangehaald, Als dit juist is, is het zo goed ingevuld, De toegepaste allocatiemethode voor recycling is de NL output methode (uit NEN8006), Voor aluminium is dit de meest geschikte methode binnen de MRPIÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â® context, De invloed van de allocatiemethode kan van grote invloed zijn op het milieuprofiel, Verschillen tussen allocatiemethoden kunnen de milieuprestatie van aluminium kozijnen voor meer dan 20% beÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¯nvloeden, Data is categorie 2, maar ik kan dat niet aanpassen en daarom staat er nu nog categorie 1,",2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[56,"22.01.002","Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG)",14,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"wandopbouw: 12,5/75/12,5 mm met isolatie, glaswol 60 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[55,"22.01.003","Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",14,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"wandopbouw: 2x12,5/50/2x12,5 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[54,"22.01.004","Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",14,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"wandopbouw: 2x 12,5/50/2x12,5 mm met isolatie: glaswol 40 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[52,"22.01.005","Gipskartonplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",14,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"wandopbouw: 2x12,5/50/2x12,5 mm met isolatie, glaswol 40 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[49,"22.01.006","Gipskartonplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",14,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"opbouw wand: 12,5/75/12,5 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[51,"22.01.007","Gipskartonplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",14,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"wandopbouw: 2x12,5/50/2x12,5 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[50,"22.01.008","Gipskartonplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG)",14,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"wandopbouw: 12,5/75/12,5 met isolatie, glaswol 60mm",null,2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[53,"22.01.009","Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",14,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"wandopbouw: 12,5/75/12,5 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[2077,"22.01.010","Houten niet dragende binnenwand, HSB prefab; duurzaam bosbeheer; NBvT",14,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Het HSB niet dragende binnenwandelement opgebouwd met houten regels en stijlen en 2 gipsvezelplaten van 12,5 mm voor de afwerking, Het vurenhout - Europees naaldhout - is van duurzaam bosbeheer, Dit type wordt toegepast als wand in een (houtskeletbouw) woning of gebouw, Dit HSB-element is representatief voor de wijze waarop de Nederlandse fabrikanten, die lid zijn van de NBvT, HSB niet-dragende binnenwanden fabriceren, Zie voor het volledige EPD: www,duurzaambouwenmethout,nl","Houtskeletbouw element niet dragende binnenwand, met een levensduur van 75 jaar, met een buitenafmeting van ca 1500 x 2635 x 114 mm (b*h*d), opgebouwd met vurenhouten met een volumieke massa 400 kg/m3- regels en stijlen, 2 gipsvezelplaten van 12,5 mm voor de afwerking en de brandveiligheid, uitgedrukt in 1 mÃ‚Â²,",2,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[58,"22.02.001","Staal frame element; glas paneel",15,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"De data zijn representatief voor de Nederlandse markt en gelden voor wanden van 70-110 mm; onderzoek toont aan dat wanddikte geen substantiele invloed heeft op de massa van de gebruikte materialen,","Gezien SBK-datacommissie:\nWandafwerking niet meegenomen, is verplicht volgens Bepalingsmethode (juli 2011)",3,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[59,"22.02.002","Staalframe element; spaanplaat paneel; duurzame bosbouw",15,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"De data zijn representatief voor de Nederlandse markt en gelden voor wanden van 70-110 mm; onderzoek toont aan dat wanddikte geen substantiele invloed heeft op de massa van de gebruikte materialen,","Gezien SBK-datacommissie:\nWandafwerking niet meegenomen, is verplicht volgens Bepalingsmethode (juli 2011)",3,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[60,"22.02.003","Staalframe element; gips paneel",15,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"De data zijn representatief voor de Nederlandse markt en gelden voor wanden van 70-110 mm; onderzoek toont aan dat wanddikte geen substantiele invloed heeft op de massa van de gebruikte materialen,","Gezien SBK-datacommissie:\nWanafwerking niet meegenomen, is verplicht volgens Bepalingsmethode (juli 2011)",3,1,"2017-11-21T08:38:35",{"$nulls":10},1]
[61,"22.02.004","Staalframe element; staal plaat",15,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"De data zijn representatief voor de Nederlandse markt en gelden voor wanden van 70-110 mm; onderzoek toont aan dat wanddikte geen substantiele invloed heeft op de massa van de gebruikte materialen, De veelvoorkomende gipsplaat aan de binnenkant is niet meegenomen,","Gezien SBK-datacommissie:\nWanafwerking niet meegenomen, is verplicht volgens Bepalingsmethode (juli 2011)",3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":10},1]
[1171,"22.02.005","Aluminium klemprofiel, 25x25mm, boven- en onderzijde; enkel glas, 12mm",15,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een aluminium open systeemwand bestaande uit Aluminium klemprofiel (25x25mm, boven- en onderzijde), enkel glas met een dikte van 12 mm, Teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n m2 bevat de wand de volgende hoeveelheden: 0,31 kg aan gecoat aluminium (47% secundair), 0,08 kg aan EPDM,31,54 kg aan glas,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":10},1]
[1172,"22.02.006","Aluminium profiel, 25x40mm;  gehard glas, 10mm",15,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Open systeemwand van aluminium profielen met een glas vullling, De gehele systeemwand is teruggrekend naar een vierkante meter, per vierkante meter worden de volgende hoeveelheden gebruikt: 0,4 kg aan aluminium (47% secundair), 24,52 kg aan glas, 0,06 kg aan EPDM,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":10},1]
[1173,"22.02.007","Beweegbare systeemwand, metalstud / steenwol / gipsplaat gemonteerd op plafond rails,",15,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 0,31 kg aan EPDM, 0,32 kg aan zink, 9,8 kg aan staal binnenwanden, 3,15 kg aan steenwol, 0,07 kg aan zink, 3,85 kg aan staal binnenwanden, 3,85 kg aan gipskartonplaat,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":10},1]
[1174,"22.02.008","Houten frame, 38x95mm; enkel glas, 6mm",15,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een houten open systeemwand bestaande uit een houten frame (38x95mm), enkel glas met een dikte van 6 mm, en EPDM raamprofielen, Teruggerekend naar ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n m2 bevat de wand de volgende hoeveelheden: 3,18 kg aan staal binnenwanden, 2,92 kg aan gelamineerde oregon pine planken uit duurzame bosbouw, 13,49 kg aan glas,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":10},1]
[68,"22.03.001","Gips met vlaskern",16,null,"m2",75,2,70,null,70,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[69,"22.03.002","Poreuze baksteen",16,null,"m2",60,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[63,"22.03.003","Lichtgewicht keramische binnenmuursteen",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Porotherm Poriso",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[64,"22.03.005","Keramische binnenmuur-elem,, geperforeerd",16,null,"m2",1000,2,100,null,20,{"$nulls":6},"Mogelijke muurdikten 100, 120, 140 en 200 mm",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[62,"22.03.006","Baksteenmetselwerk; KNB",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Representatief voor metselbakstenen (wanden, fundering) geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit in Nederland gewonnen rivierklei, door leden van KNB, Geproduceerd door productielocaties met gaswasser, 1 m2 baksteenmetselwerk inclusief metselmortel en voegmortel,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[70,"22.03.007","Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[65,"22.03.008","Gipsblokken, normale dichtheid (NBVG)",16,null,"m2",75,2,70,null,70,{"$nulls":6},"nominale volumieke massa (dichtheid) = 800 kg/m3",null,2,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[71,"22.03.009","Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong)",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[67,"22.03.010","Gipsblokken, hoge dichtheid (NBVG)",16,null,"m2",75,2,70,null,70,{"$nulls":6},"nominale volumieke massa (dichtheid) = 1150 kg/m3",null,2,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[72,"22.03.011","Kalkzandsteen metselwerk",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[73,"22.03.012","Kalkzandsteen lijmblokken",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[76,"22.03.014","Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[74,"22.03.015","Kalkzandsteen elementen",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[578,"22.03.016","Licht Leemsteenmetselwerk",16,null,"m2",60,2,115,null,115,{"$nulls":6},"Niet-dragende binnenwand van lichte (stro-)leemstenen (190x90x50), gemetseld met leemmortel (voeg 10 mm) en aan beide zijden afgewerkt met leemstuc (10 mm), Voor 1 mÃƒâ€šÃ‚Â² binnenwand zijn ca, 48 stenen nodig,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[579,"22.03.017","Lichtbeton, prefab, woningbouw; AB-FAB",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar","LCA Ivam, toetsing Intron",2,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[580,"22.03.018","Glazen bouwstenen",16,null,"m2",60,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Gemetselde glazen bouwstenen toegepast als niet-dragende binnenwand van van 300x100x300 mm, Om de wand voldoende stevig te laten zijn wordt in elke horizontale voeg minimaal 1 wapeningsstaaf met een diameter van 6 mm toegepast,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[721,"22.03.021","Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[933,"22.03.022","Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[977,"22.03.023","BB&S betonnen bouwblokken (100 mm) + metselmortel",16,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"1 m2 BB&S betonnen bouwblokken (100 mm) + metselmortel",null,2,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":10},1]
[2049,"22.03.024","Baksteenmetselwerk",16,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"1 m2 baksteenmetselwerk, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 127,5 kg aan metselbaksteen, 45 kg aan metselmortel en 7,5 kg aan voegmortel,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[2082,"22.03.025","DRBG; Compensatiesteen (CO2-negatief); incl, lijm",16,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Compensatiesteen, het meest duurzame bouwblok met een CO2 negatief milieuprofiel","(incl, lijm)",1,1,"2017-11-21T08:38:36",{"$nulls":10},1]
[773,"22.04.001","Multiplex, tropisch loofhout",102,null,"m2",25,2,12,null,12,{"$nulls":6},"Multiplex, op basis van tropisch loofhout uit duurzaam beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk), toegepast als plaatmateriaal voor een niet dragende elementenwand, Dit multiplex bestaat uit een aantal lagen schilfineer van okoumÃƒÆ’Ã‚Â¯Ãƒâ€šÃ‚Â¿Ãƒâ€šÃ‚Â½ dat met een kunstharsl",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[774,"22.04.002","Spaanplaat",102,null,"m2",25,2,12,null,12,{"$nulls":6},"Spaanplaat met ca, 10% lijm toegepast als plaatmateriaal in een niet dragende elementwand, Deze spaanplaat variant is gefabriceerd uit 100% nieuw hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk), De vezels worden verlijmd met ureumf",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[775,"22.04.003","Europees naaldhouten delen",102,null,"m2",25,2,12,null,12,{"$nulls":6},"Onverduurzaamde schroten toegepast als wandbekleding van een niet dragende elementwand, Deze massieve profielen worden gemaakt van vurenhout uit duurzame bosbouw (met keurmerk), Het soortelijk gewicht is ca, 460 kg/mÃƒâ€šÃ‚Â³,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[776,"22.04.004","Multiplex, Europees naaldhout",102,null,"m2",25,2,12,null,12,{"$nulls":6},"Multiplex, op basis van Europees naaldhout uit duurzaam beheerde productiebossen, toegepast als plaatmateriaal voor niet dragende elementwanden, Multiplex bestaat uit een aantal lagen schilfineer van vuren dat met kunstharslijm (ureumformaldehyde) onder hoge druk wordt gelijmd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[777,"22.04.005","Gipskartonplaat",102,null,"m2",25,2,12.5,null,12.5,{"$nulls":6},"Een gipskartonplaat op basis van een natuurgips omkleed met karton, toegepast als plaatmateriaal voor een niet dragende elementwand, Het soortelijk gewicht van de plaat is ca, 850 kg/mÃƒÆ’Ã‚Â¯Ãƒâ€šÃ‚Â¿Ãƒâ€šÃ‚Â½,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[778,"22.04.006","Aluminium plaat",102,null,"m2",25,2,0.7,null,0.7,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[779,"22.04.007","Staalplaat",102,null,"m2",25,2,0.7,null,0.7,{"$nulls":6},"Een gepoedercoate staalplaat als plaatmateriaal van een niet dragende elementwand, Deze massieve staalplaat heeft een soortelijk gewicht is ca, 7800 kg/mÃƒâ€šÃ‚Â³,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[780,"22.04.008","OSB",102,null,"m2",25,2,10,null,10,{"$nulls":6},"Oriented Strand Board (OSB) toegepast als plaatmateriaal in een niet dragende elementwand, OSB bestaat uit drie lagen houtspanen die met kunstharslijm (ureumformaldehyde) onder hoge druk en temperatuur worden verlijmd, In Europa wordt OSB voornamelijk gem",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[781,"22.04.009","MDF",102,null,"m2",25,2,9,null,9,{"$nulls":6},"Medium Density Fiberboard (MDF) toegepast als plaatmateriaal voor een niet dragende elementwand, MDF bestaat uit houtspanen (uit duurzame bosbouw (met keurmerk)), van zowel naald- als loofhout, verlijmd met ureumformaldehydelijm (UF-lijm), De belangrijkst",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1175,"22.04.010","Geemailleerd glas",102,null,"m2",25,2,6,null,6,{"$nulls":6},"Geemailleerd glas toegepast als plaatmateriaal van een niet dragende elementwand, Deze geemailleerde glasplaat heeft een soortelijk gewicht van ca, 2,500 kg/m3, Er wordt uitgegaan van 1 m2 geemailleerd glas met een dikte van 6 mm (15 kg),",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1176,"22.04.011","Hardboard, 100% secundair hout",102,null,"m2",25,2,4.8,null,4.8,{"$nulls":6},"Hardboard, vervaardigd uit 100% afval hout, toegepast als plaatmateriaal voor op een niet dragende elementwand, Het soortelijk gewicht van de plaat is ca, 900 kg/m3, Er wordt uitgegaan van 1 m2 plaat met een dikte van 4,8 mm (4,3 kg materiaal),",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[782,"22.05.001","Stalen profiel",105,null,"m1",25,2,37,73.5,37,73.5,{"$nulls":5},"Een strekkende meter elementwandprofiel van verzinktstaal van 37 mm bij 73,5 mm, Het profiel heeft een dikte van 0,7 mm,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[783,"22.05.002","Europees naaldhout profiel",105,null,"m1",25,2,46,71,46,71,{"$nulls":5},"Een strekkende meter elementwandprofiel van Europees vuren uit duurzaam beheerde bosbouw (met duurzaamheidskeurmerk) met een afmeting van 46 mm bij 71 mm,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[79,"23.01.001","Ribbenvloer; beton prefab; incl, isolatie,Rc:4,0; AB-FAB",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":6},4,null,null,"Geen toelichting beschikbaar","LCA Ivam, Toetsing Intron",2,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":10},1]
[80,"23.01.002","Kanaalplaatvloer; prefab beton,150mm; AB-FAB",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar","LCA Ivam, Toetsing Intron",2,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":10},1]
[81,"23.01.003","Balk en broodjes; prefab beton; incl, isolatie,eps,Rc:4,0 + druklaag",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":10},1]
[82,"23.01.004","Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",17,null,"m2",1000,2,283,null,265,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[83,"23.01.005","Beton,in het werk gestort, C20/25; incl,wapening",17,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"data uit LCA VOBN\n658 kg/m2 betonmortel XC1 S3 CEM III, \n11,2 kg/m2 wapening",null,2,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[88,"23.01.010","HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame bosbouw",17,null,"m2",1000,2,338,null,295,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[89,"23.01.011","Cellenbeton vloerplaten (Xella-Hebel)",17,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[77,"23.01.012","Staalframe element",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"staalframevloer (Quantumdeck)",null,3,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":10},1]
[78,"23.01.013","Staalplaatbetonvloer",17,null,"m2",1000,3,46,{"$nulls":8},"staalplaat beton vloer",null,3,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":8},"dikte","mm",1]
[565,"23.01.014","Slimline Prefab betonschil met I-profielen (IPE 300 h,o,h, 1200 mm)",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[581,"23.01.015","Massief houtenvloer",17,null,"m2",75,2,201,null,201,{"$nulls":6},"Verdiepingsvloer van geprefabriceerde massief houtenvloer, De massief houtenvloer is gefabriceerd van gelamineerde europees naaldhout uit duurzame bosbouw,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[582,"23.01.016","Houten kanaalplaatvloer",17,null,"m2",75,2,220,null,141,{"$nulls":6},"Verdiepingsvloer van geprefabriceerde houten kanaalplaten, De houten kanaalplaat van gelamineerd europees naalhout uit duurzame bosbouw (met keurmerk) met vierkante holle kanalen,","LIGNATUR - FlÃƒÆ’Ã‚Â¤chenelement fÃƒÆ’Ã‚Â¼r Brandwiderstand REI90,,",3,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[790,"23.01.017","BubbleDeck vloeren (bollenplaat)",17,null,"m2",1000,2,230,null,230,{"$nulls":6},"Bollenplaatvloer bestaande uit een geprefabriceerde bekistingsplaat (70 mm), HDPE bollen, wapening en i,h,w,g, beton, exclusief dekvloer,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[717,"23.01.018","VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[718,"23.01.019","VBI Kanaalplaatvloer 200 light Rc 4,0 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[720,"23.01.020","Kanaalplaat, prefab beton; incl, isolatie, eps,Rc:4,0; AB-FAB",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":6},4,null,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[888,"23.01.021","Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl,wapening",17,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"data uit LCA VOBN\n658 kg/m2 betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, \n11,2 kg/m2 wapening,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:37",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[865,"23.01.022","Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl, wapening; VOBN",17,null,"m2",1000,2,190,null,190,{"$nulls":6},"Dit betreft alleen de druklaag, de constructieve laag, zoals de breedplaat of kanaalplaat, dient apart opgegeven te worden,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[854,"23.01.023","Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB",17,null,"m2",1000,2,200,null,200,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[856,"23.01.024","Breedplaat, excl, druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"Dit betreft alleen de breedplaat, de druklaag, inclusief de wapening van de druklaag, dient apart opgegeven te worden,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[891,"23.01.027","Beton,in het werk gestort, C30/37; incl,wapening",17,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"(VOBN),\n658 kg/m2, betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III\n11,2 kg/m2 wapening",null,2,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[892,"23.01.028","Beton,in het werk gestort, C30/37+20%betongranulaat; incl,wapening",17,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"(VOBN), 658 kg/m2, betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III\n11,2 kg/m2 wapening",null,2,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[992,"23.01.035","Dycore kanaalplaatvloer 200 mm",17,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Dycore kanaalplaatvloer 200 mm","incl, vulling kelkvoeg",1,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[995,"23.01.036","Dycore kanaalplaatvloer 200 mm (iso)",17,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Dycore kanaalplaatvloer 200 mm (iso)","Rc=4,0 en incl, vulling kelkvoeg",1,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[996,"23.01.037","Dycore kanaalplaatvloer 150 mm",17,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Dycore kanaalplaatvloer 150 mm","incl, vulling kelkvoeg",1,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[997,"23.01.038","Dycore kanaalplaatvloer 260 mm",17,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Dycore kanaalplaatvloer 260 mm","incl, vulling kelkvoeg",1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[998,"23.01.039","Dycore kanaalplaatvloer 320 mm",17,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Dycore kanaalplaatvloer 320 mm","incl, vulling kelkvoeg",1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[999,"23.01.040","Dycore kanaalplaatvloer 400 mm",17,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Dycore kanaalplaatvloer 400 mm","incl, vulling kelkvoeg",1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1000,"23.01.041","Dycore kanaalplaatvloer 260 mm (iso)",17,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Dycore kanaalplaatvloer 260 mm (iso)","Rc=4,0 en incl, vulling kelkvoeg",1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1008,"23.01.042","VBI Kanaalplaatvloer 200 Rc 4,0 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":6},4,null,null,"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[1009,"23.01.043","VBI Kanaalplaatvloer 260 Rc 4,0 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":6},4,null,null,"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1010,"23.01.044","VBI Kanaalplaatvloer 320 Rc 4,0 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":6},4,null,null,"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1011,"23.01.045","VBI Kanaalplaatvloer 400 Rc 4,0 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":6},4,null,null,"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1012,"23.01.046","VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1015,"23.01.047","VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1017,"23.01.048","VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1019,"23.01.049","VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1021,"23.01.050","VBI Leidingvloer 200 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1023,"23.01.051","VBI Leidingvloer 260 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1025,"23.01.052","VBI Leidingvloer 320 Groen",17,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":10},1]
[1044,"23.01.053","Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37, CEMIII; incl, wapening; VOBN",17,null,"m2",1000,2,190,null,190,{"$nulls":6},"Dit betreft alleen de druklaag, de constructieve laag, zoals de breedplaat of kanaalplaat, dient apart opgegeven te worden,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:39",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1177,"23.01.054","Appartementenvloer (kanaalplaat) 200 mm",17,null,"m2",1000,3,200,{"$nulls":8},"Appartementenvloer (kanaalplaat), bij 200mm bestaande uit; 480kg Prefab beton C45/55 en 3,29kg voorspanstaal FeP1860,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":8},"dikte","mm",1]
[1178,"23.01.055","Europees zachthout balklaag, 60min WBDBO, woningscheidend; duurzame bosbouw",17,null,"m2",1000,2,246,null,246,{"$nulls":6},"Woningscheidende houten vloer, bestaande uit; Europees zachthouten balken met een breedte van 71mm h,o,h, 250mm, 2x 15mm brandwerende gipskartonplaat, 80mm steenwol, 20mm spaanplaat, 20mm harde persing steenwol, 20mm spaanplaat, De hoogte van de balklaag wordt ingevoerd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1179,"23.01.056","Houten kanaalplaat, 60 min WBDBO, woningscheidend; duurzame bosbouw",17,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"Woningscheidende houten kanaalplaat met 64mm dikke onderlaag tbv 60 min WBDBO, Geluidsisolatie; DnT,A,k = 61dB en LnT,A,k = 49 dB, Opbouw; Houten kanaalplaatvloer (in te voeren maat) / 20mm harde persing steenwol / 28 mm spaanplaat / Kanalen gevuld met Liapor (100kg/m2), Gelamineerde hout is afkomstig uit duurzame bosbouw,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1180,"23.01.057","Houten kanaalplaat, 90 min WBDBO, woningscheidend; duurzame bosbouw",17,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"Woningscheidende houten kanaalplaat met 82mm dikke onderlaag tbv 90min WBDBO, Geluidsisolatie; DnT,A,k = 61dB en LnT,A,k = 49 dB, Opbouw; Houten kanaalplaatvloer (in te voeren maat) / 20mm harde persing steenwol / 28 mm spaanplaat / Kanalen gevuld met Liapor (100kg/m2), Gelamineerde hout is afkomstig uit duurzame bosbouw,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1181,"23.01.058","Houten kanaalplaat; 60 min WBDBO; duurzame bosbouw",17,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"Woningscheidende houten kanaalplaat met 64mm dikke onderlaag tbv 60 min WBDBO, Opbouw; Houten kanaalplaatvloer (in te voeren maat) / 20mm harde persing steenwol / 28 mm spaanplaat, Gelamineerde hout is afkomstig uit duurzame bosbouw,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1182,"23.01.059","Houten kanaalplaat; 90 min WBDBO; duurzame bosbouw",17,null,"m2",1000,2,280,null,280,{"$nulls":6},"Woningscheidende houten kanaalplaat met 82mm dikke onderlaag tbv 90min WBDBO, Opbouw; Houten kanaalplaatvloer (in te voeren maat) / 20mm harde persing steenwol / 28 mm spaanplaat, Gelamineerde hout is afkomstig uit duurzame bosbouw,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1183,"23.01.060","Kruislings gelamineerde houtenvloer, 90min WBDBO, ws; duurzame bosbouw",17,null,"m2",1000,2,201,null,201,{"$nulls":6},"Cross Laminated Timber vloer bestaande uit; 5-laag massief gelamineerd hout (in te voeren maat), 60mm anhydriet, 10mm harde persing steenwol, 20mm gipsvezelplaat,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1184,"23.01.061","Kruislings gelamineerde houtenvloer, 90min WBDBO; duurzame bosbouw",17,null,"m2",1000,2,201,null,201,{"$nulls":6},"Cross Laminated Timber vloer bestaande uit; 5-laag massief gelamineerd hout (in te voeren maat), 10mm harde persing steenwol, 20mm gipsvezelplaat,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1185,"23.01.062","Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl, isolatie",17,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},3,null,null,"Een ribbenvloer / ribcassette vloer is een systeemvloer die bestaat uit een bovenzijde van een dunne voorgespannen betonplaat met dikkere zijribben en een isolerende onderzijde van polystyreen, Voor 1 m2 verdiepingsvloer is ca, 208 kg beton nodig en 8,5 kg wapeningsstaal en 2,5 kg EPS,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":10},1]
[2074,"23.01.063","Houten vloerelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer; NBvT",17,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Het houten vloerelement is een geprefabriceerd houtskeletbouw element, voorzien van OSB-plaat 18 mm dikte, Voor het hout is uitgegaan van vurenhout van duurzaam bosbeheer, Na plaatsing volgt de verder afwerking, Dit type vloer wordt toegepast als verdiepingsvloer in (houtskeletbouw) woningen, Dit HSB-element is representatief voor de wijze waarop de Nederlandse fabrikanten, die lid zijn van de NBvT, HSB houten vloeren fabriceren, Zie voor volledige EPD www,duurzaambouwenmethout,nl","Houtskeletbouw element houten vloer, met een levensduur van 75 jaar, met een afmeting van ca 5350 x 2850 x 242 mm (b*h*d), opgebouwd met vurenhouten met een volumieke massa 400 kg/m3- regels en stijlen, OSB-platen van 18 mm voor de stabiliteit, uitgedrukt in 1 mÃ‚Â²,",2,1,"2017-11-21T08:38:38",{"$nulls":10},1]
[812,"23.02.003","Beton, prefab; AB-FAB",18,null,"m2",1000,2,250,null,250,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[93,"24.01.001","Steektrap,verdiepinghoog; beton, prefab; AB-FAB",19,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar","LCA Ivam, toetsing Intron",2,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":10},1]
[94,"24.01.002","Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw",19,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Watergedragen alkydharsverf systeem voor binnen (voldoet aan de Arboregel Oplosmiddelhoudende verf voor binnentoepassing - Vervangingsplicht-) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, binnensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, binnensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 2 lagen = 0,223 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 8 jaar\nVerbruik per 8 jaar (1 laag) 0,112 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 50 j 2 lagen = 0,237 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 25 jaar\nVerbruik totaal over 50 j 2 + 2 lagen = 0,461 kg/m2\n \nTrap 7m2 Verbruik 1,561 kg (7 x 0,223 kg/m2)",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":10},1]
[96,"24.01.004","Staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",19,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":10},1]
[583,"24.01.005","Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",19,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":10},1]
[584,"24.01.006","Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",19,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Watergedragen alkydharsverf systeem voor binnen (voldoet aan de Arboregel Oplosmiddelhoudende verf voor binnentoepassing - Vervangingsplicht-) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, binnensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, binnensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 2 lagen = 0,223 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 8 jaar\nVerbruik per 8 jaar (1 laag) 0,112 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 50 j 2 lagen = 0,237 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 25 jaar\nVerbruik totaal over 50 j 2 + 2 lagen = 0,461 kg/m2\n \nTrap 7m2 Verbruik 1,561 kg (7 x 0,223 kg/m2)",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":10},1]
[1099,"24.01.007","Naaldhout; twee kwarten, geschilderd, stootbord, duurz, bosbeheer; NBvT",19,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Het betreft een in de fabriek vervaardigde houten binnentrap met twee kwarten, inclusief stootborden, bevestigingsmaterialen en afwerking met een laklaag, Gebaseerd op naaldhout en met een levensduur van 75 jaar, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die trappen produceren,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":10},1]
[97,"24.02.001","Prefab beton; h:2,7,b:1,1m; incl, bordes",20,null,"p",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":10},1]
[99,"24.02.003","Gecoat staal met Meranti treden; duurzame bosbouw",20,null,"p",150,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:40",{"$nulls":10},1]
[100,"24.02.004","Meranti; onbeschilderd; duurzame bosbouw",20,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[101,"24.02.005","Europees naaldhout; geschilderd; standaard bosbouw",20,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Watergedragen alkydharsverf systeem voor binnen (voldoet aan de Arboregel Oplosmiddelhoudende verf voor binnentoepassing - Vervangingsplicht-) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, binnensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, binnensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 2 lagen = 0,223 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 8 jaar\nVerbruik per 8 jaar (1 laag) 0,112 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 50 j 2 lagen = 0,237 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 25 jaar\nVerbruik totaal over 50 j 2 + 2 lagen = 0,461 kg/m2\nTrap 7m2; verbruik 1,561 kg (7x o,223 kg/m2)",null,3,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[104,"27.01.002","Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw",21,null,"m2",1000,2,283,null,265,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[106,"27.01.004","Kanaalplaatvloer; prefab beton,150mm; AB-FAB",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[107,"27.01.005","Beton,in het werk gestort, C20/25; incl,wapening",21,null,"m2",1000,2,210,null,210,{"$nulls":6},"Uit LCA VOBN massieve vloer, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, 0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[102,"27.01.007","Staalframe element",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"staalframe dakelement",null,3,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[110,"27.01.008","Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",21,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[899,"27.01.009","Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl,wapening",21,null,"m2",1000,2,210,null,210,{"$nulls":6},"Uit LCA VOBN massieve vloer, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III\n20% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[855,"27.01.011","Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB",21,null,"m2",1000,2,200,null,200,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[857,"27.01.012","Breedplaat, excl, druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"Dit betreft alleen de breedplaat, de druklaag, inclusief de wapening van de druklaag, dient apart opgegeven te worden,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[867,"27.01.013","Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl, wapening; VOBN",21,null,"m2",1000,2,190,null,190,{"$nulls":6},"Dit betreft alleen de druklaag, de constructieve laag, zoals de breedplaat of kanaalplaat, dient apart opgegeven te worden,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[901,"27.01.014","Beton,in het werk gestort, C30/37; incl,wapening",21,null,"m2",1000,2,210,null,210,{"$nulls":6},"Uit LCA VOBN massieve vloer, betonmortel C 30/37 XC1 S3 CEM III, \n0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[902,"27.01.015","Beton,in het werk gestort, C30/37+20%betongranulaat; incl,wapening",21,null,"m2",1000,2,210,null,210,{"$nulls":6},"Uit LCA VOBN massieve vloer, betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III,\n20% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1013,"27.01.017","VBI Kanaalplaatvloer 150 Groen",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[1014,"27.01.018","VBI Kanaalplaatvloer 200 Groen",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[1016,"27.01.019","VBI Kanaalplaatvloer 260 Groen",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[1018,"27.01.020","VBI Kanaalplaatvloer 320 Groen",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[1020,"27.01.021","VBI Kanaalplaatvloer 400 Groen",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[1022,"27.01.022","VBI Leidingvloer 200 Groen",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[1024,"27.01.023","VBI Leidingvloer 260 Groen",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[1026,"27.01.024","VBI Leidingvloer 320 Groen",21,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"1 m2 vloer, inclusief wapening en voegvulling, die voldoet aan het Bouwbesluit met een minimale levensduur van 100 jaar geproduceerd voor toepassing in Nederland,",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[1046,"27.01.025","Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl, wapening; VOBN",21,null,"m2",1000,2,190,null,190,{"$nulls":6},"Dit betreft alleen de druklaag, de constructieve laag, zoals de breedplaat of kanaalplaat, dient apart opgegeven te worden,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2075,"27.01.026","Houten platdakelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer; NBvT",21,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Het houten platdakelement is een geprefabriceerd houtskeletbouw element, voorzien van 18 mm OSB-plaat, Voor het hout is uitgegaan van vurenhout van duurzaam bosbeheer, Na plaatsing van het product volgt de verdere afwerking, Dit type element wordt toegepast als een plat dak voor een (houtskeletbouw) woning, of -gebouw, Dit HSB-element is representatief voor de wijze waarop de Nederlandse fabrikanten, die lid zijn van de NBvT, HSB houten platte daken fabriceren, Zie voor het volledige EPD: www,duurzaambouwenmethout,nl","Houtskeletbouw element plat dak, met een levensduur van 75 jaar, met een buitenafmeting van ca ca 5350 * 2850 * 238 mm (b*h*d), opgebouwd met vurenhouten met een volumieke massa 400 kg/m3- regels en stijlen, OSB-platen van 18 mm voor de stabiliteit, uitgedrukt in 1 mÃ‚Â²,",2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[113,"27.02.002","Europees naaldhouten balken met europees naaldhout delenn; duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[111,"27.02.005","Staalframe element",22,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"staalframe dakelement",null,3,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":10},1]
[116,"27.02.006","Cellenbeton dakplaten (Xella-Hebel)",22,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[970,"27.02.013","Stybenex, Sandwichelement + tengels",22,null,"m2",75,2,1,null,1,null,null,null,1,null,null,"Dakelementen met EPS isolatiekern, Een sandwichelement met tengels, voornamelijk toegepast voor nieuwbouw van vrijstaande woningen, Representatief voor leden van Stybenex",null,2,1,"2017-11-21T08:38:41",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1006,"27.02.014","Stybenex, Sandwichelement, grotere overspanning + tengels",22,null,"m2",75,2,1,null,1,null,null,null,1,null,null,"Een sandwichelement voorzien van houten latten ter verbetering van de overspanning, Deze latten kunnen worden uitgevoerd als kanthout of verstijvers, Representatief voor leden van Stybenex",null,2,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1007,"27.02.015","Stybenex, Sandwichelement, renovatie element + tengels",22,null,"m2",75,2,1,null,1,null,null,null,1,null,null,"Een enkelschalig element met tengels, voornamelijk toegepast voor renovatie van bestaande woningen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1098,"27.02.016","Dakelement; hout, zelfdr, prefab, incl,isolatie,beplating; duurz, bosb;NBvT",22,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Zelfdragend prefab houten dakelement voor een hellend dak, Uitgevoerd inclusief: isolatie, binnen aftimmering van houten plaatmateriaal en panlatten, Gebaseerd op vuren,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":10},1]
[1186,"27.02.017","Dak elementen, houten ribben, PIR, spaanplaat; duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,6,null,6,null,null,null,6,null,null,"Het dakelement heeft een warmteweerstand (Rc) van 6,0 m2,K/W, Het dakelement is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten): spaanplaat 12 mm, ribben van 24x170 mm, PIR 170 mm, spaanplaat 8 mm en de tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1m2 dakelement is ca, 4,63 kg vuren hout, 0,35 kg lijm, 13 kg spaanplaat en 4,95 kg PIR benodigd, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1187,"27.02.018","Dak elementen, houten ribben, steenwol, multiplex; duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,6,null,6,null,null,null,6,null,null,"Het dakelement is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten) bij een Rc = 6,0 m2K/W: multiplex 12 mm, PIR 170 mm, multiplex 12 mm en de tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1m2 dakelement is c,a, 0,61 kg vuren hout, 0,35 kg lijm, 16,8 kg vuren multiplex en 8,10 kg PIR benodigd, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1188,"27.02.019","Dak elementen, houten ribben, steenwol, spaanplaat; duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,6,null,6,null,null,null,6,null,null,"Renovatie dakelement heeft een warmteweerstand (Rc) van 3,5 m2,K/W, Het dakelement is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten): spaanplaat 12 mm, ribben van 34x246 mm, PIR 92 mm, spaanplaat 8 mm en de tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1m2 dakelement is c,a, 10,11 kg vuren hout, 0,35 kg lijm, 13 kg spaanplaat en 3,65 kg PIR benodigd, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1189,"27.02.020","Dak elementen, massief PIR, multiplex, duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,6,null,6,null,null,null,6,null,null,"Renovatie dakelement heeft een warmteweerstand (Rc) van 3,5 m2,K/W, Het dakelement is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten): spaanplaat 12 mm, ribben van 34x246 mm, steenwol 148 mm, spaanplaat 8 mm en de tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1m2 dakelement is c,a, 8,63 kg vuren hout, 0,35 kg lijm, 13 kg spaanplaat en 7,1 kg steenwol benodigd, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1190,"27.02.021","Dak elementen, massief PIR, spaanplaat en OSB; duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,6,null,6,null,null,null,6,null,null,"Renovatie dakelement heeft een warmteweerstand (Rc) van 3,5 m2,K/W, Het dakelement is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten): spaanplaat 12 mm, ribben van 34x246 mm, steenwol 148 mm, spaanplaat 8 mm en de tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1m2 dakelement is c,a, 8,63 kg vuren hout, 0,35 kg lijm, 13 kg spaanplaat en 7,1 kg steenwol benodigd, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1197,"27.02.028","Renovatie dakelement, houten ribben, PIR, spaanplaat ; duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Het dakelement heeft een warmteweerstand (Rc) van 9,0 m2,K/W, Het dakelement is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten): spaanplaat 12 mm, I-liggers 400 mm (vuren hout met construction board), glaswolisolatie 350 mm, spaanplaat 12 mm, folie en tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1m2 dakelement is c,a, 4,9 kg vuren hout, 0,02 kg lijm, 0,56 kg hardboard, 24 kg spaanplaat, 8,75 kg glaswolisolatie, 0,14 kg folie, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1198,"27.02.029","Renovatie dakelement, houten ribben, steenwol, multiplex; duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Het dakelement heeft een warmteweerstand (Rc) van 9,0 m2,K/W, Het dakelement is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten): spaanplaat 12 mm, PUR, spaanplaat 12 mm en de tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1m2 dakelement is c,a, 0,82 kg vuren hout, 0,4 kg lijm, 23,52 kg spaanplaat en 12,5 kg PUR benodigd, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1199,"27.02.030","Renovatie dakelement; houten ribben steenwol, spaanplaat; duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Het dakelement heeft een warmteweerstand (Rc) van 9,0 m2,K/W, Het dakelement is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten): spaanplaat 12 mm, vuren balken met glaswolisolatie 145mm, spaanplaat 12 mm, vuren balken met glaswolisolatie 221 mm, spaanplaat 12 mm, folie en tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1m2 dakelement is c,a, 13,2 kg vuren hout, 0,02 kg lijm, 35,4 kg spaanplaat, 9,99 kg glaswolisolatie, 0,14 kg folie, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1200,"27.02.031","Renovatie dakelement, massief PIR, multiplex, duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Drukvaste houtvezelplaat, voor een Rd van 6,00 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 246 mm, Voor 1 m2 is 9,63 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,038 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 55 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1201,"27.02.032","Renovatie dakelement, massief PIR, spaanplaat en OSB, duurzame bosbouw",22,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Het dakelement heeft een warmteweerstand (Rc) van 9,0 m2,K/W, Het dakelement is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten): spaanplaat 8 mm, EPS met daartussen in een extra plaat spaanplaat van 8 mm, en een vuren houtenbalk voor de constructie, spaanplaat 8 mm en de tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1m2 dakelement is c,a, 4,05 kg vuren hout, 0,4 kg lijm, 23,5 kg spaanplaat en 6,25 kg EPS benodigd, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1202,"27.02.033","Renovatie dakelement; Cellenbeton",22,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Het renovatiedakelement, met een warmteweerstand (Rc) van 3,5 m2,K_W, is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten); Cellenbeton 200 mm, EPS 70 mm (om een Rc van 3,5 m2,K_W, te behalen) en de tengels, Het hout (balken, platen, etc,) komt uit duurzaam beheerde bossen, Voor 1 m2 dakelement is benodigd; 0,61 kg vuren hout, 0,35 kg lijm, 120 kg cellenbeton en 1,05 kg EPS, De dakbedekking en bevestigingsmiddelen zijn buiten beschouwing gelaten,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K_W",{"$nulls":4},1]
[119,"28.01.001","Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl,wapening",23,null,"m2",1000,2,250,null,250,{"$nulls":6},"Data uit LCA VOBN, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, 20% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[120,"28.01.002","Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[118,"28.01.003","Baksteen geperforeerd",23,null,"m2",1000,2,300,null,300,null,null,null,4,null,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[123,"28.01.004","Cellenbeton wandplaten (Xella-Hebel)",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[122,"28.01.005","Cellenbeton casco panelen (Xella-Ytong)",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[121,"28.01.006","Cellenbeton blokken (Xella-Ytong)",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[117,"28.01.007","Baksteenmetselwerk; KNB",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Representatief voor metselbakstenen (wanden, fundering) geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit in Nederland gewonnen rivierklei, door leden van KNB, Geproduceerd door productielocaties met gaswasser, 1 m2 baksteenmetselwerk inclusief metselmortel en voegmortel,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[126,"28.01.008","Kalkzandsteen elementen",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[125,"28.01.009","Kalkzandsteen lijmblokken",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[124,"28.01.010","Kalkzandsteen metselwerk",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[722,"28.01.011","Beton, prefab; ankerloze spouw, beide schillen; AB-FAB",23,null,"m2",1000,2,200,null,200,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[723,"28.01.012","Lichtbeton, prefab; ankerloze spouw, beide schillen; AB-FAB",23,null,"m2",1000,2,200,null,200,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[724,"28.01.013","Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[906,"28.01.015","Beton,in het werk gestort, C30/37; incl,wapening",23,null,"m2",1000,2,250,null,250,{"$nulls":6},"data uit LCA VOBN, betonmortel XC1 S3 CEM III, 0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:42",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[904,"28.01.016","Beton,in het werk gestort, C20/25; incl,wapening",23,null,"m2",1000,2,250,null,250,{"$nulls":6},"data uit LCA VOBN, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, 0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[907,"28.01.017","Beton,in het werk gestort, C30/37+20%betongranulaat; incl,wapening",23,null,"m2",1000,2,250,null,250,{"$nulls":6},"data uit LCA VOBN, betonmortel XC1 S3 CEM III, 20% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[934,"28.01.019","Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[974,"28.01.020","BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",23,null,"m2",100,2,100,null,100,{"$nulls":6},"1 m2 BB&S betonnen bouwblokken + metselmortel",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1203,"28.01.021","Baksteen (gelijmd)",23,null,"m2",75,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Dragende wand van bakstenen met een dikte van 120 mm, de stenen zijn verlijmd met een lijmmortel (uitgaande van een lint- en stootvoeg van 2 mm, en een lijmmortel sterkte van 12,5 N_mm2, De stenen hebben een afmeting van 210x100x50  mm, en een druksterkte van 10 N_mm2, Hiermee wordt een totaal sterkte (Nrd) van 203 kN behaald, Voor 1 m2 wand zijn ca, 90,7 bakstenen met een gewicht van 1,45 kg, met een totaal gewicht van 131,515 kg aan bakstenen, Het totaal gewicht aan gebruikte lijmmortel is 6,321843 kg, Voor de sterkte berekening is een partiele factor (Ym) van 1,5 aangehouden,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1204,"28.01.022","Betonblokken (gelijmd)",23,null,"m2",75,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Dragende wand van betonstenen met een dikte van 120 mm, de stenen zijn verlijmd met een lijmmortel (uitgaande van een lint- en stootvoeg van 2 mm, en een lijmmortel sterkte van 12,5 N/mm2, De stenen hebben een afmeting van 297 x 100 x 198 mm, en een druksterkte van 20 N/mm2, Hiermee wordt een totaal sterkte (Nrd) van 324 kN behaald, Voor 1 m2 wand zijn ca, 16,5 betonstenen met een gewicht van 11,4 kg benodigd, met een totaal gewicht van 188,1 kg betonstenen, Het totaal gewicht aan lijmmortel is 3,9 kg, Voor de sterkte berekening is een partiele factor (Ym) van 1,7 aangehouden,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1205,"28.01.023","Cellenbetonblokken",23,null,"m2",75,2,150,null,150,{"$nulls":6},"Dragende wand van cellenbetonblokkenmet een dikte van 150 mm, de stenen zijn verlijmd met een lijmmorte met een sterkte van 12,5 N/mm2, Voor 1 m2 zijn de volgende hoeveelheden nodig: 100,82 kg aan cellenbeton, 6,44 kg aan lijmmortel,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1206,"28.01.024","Grenen logs, niet verduurzaamd, duurzame bosbouw",23,null,"m2",75,2,140,null,140,{"$nulls":6},"Dragende wand van gestapelde onverduurzaamde, massief grenen houten profielbalken met een dikte van 140 mm, De houten logs zijn verbonden met houten pennen, Het duurzaame hout met duurzaam bosbeheer keurmerk wordt in Europa gewonnen, Voor 1m2 binnenwand is ca 66,4 kg hout nodig,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1207,"28.01.025","Holle betonnenblokken (gemetseld)",23,null,"m2",75,2,140,null,140,{"$nulls":6},"Dragende wand van holle betonnenblokken met een dikte van 140 mm, de stenen zijn gemetseld (uitgaande van een lint- en stootvoeg van 10 mm, en een mortel sterkte van 4 N/mm2, De stenen hebben een afmeting van 290 x 140 x 190 mm, en een druksterkte van 12 N/mm2, Hiermee wordt een totaal sterkte behaald (Nrd) 158 kN, Voor 1 m2 wand zijn ca, 16,7 holle betonnenblokken met een gewicht van 14 kg waarmee het totale gewicht aan holle betonnenblokken op 233,8 kg/m2 bij een dite van 140mm uitkomt, Het totaal gewicht aan metselmortel is 10,8 kg, Voor de sterkte berekening is een partiele factor (Ym) van 1,7 aangehouden,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1208,"28.01.026","Kruislings gelamineerde houten wand, 60min WBDBO, duurzame bosbouw",23,null,"m2",1000,2,78,null,78,{"$nulls":6},"Cross Laminated Timber wand, bestaande uit; 3-laags massief gelamineerd hout (in te voeren maat), 30 mm Steenwol en 2x 12,5mm Gipsvezelplaat per zijde, De Gipsplaats is gemonteerd op een CW75 profiel welke in verticale richting om de 300mm is aangebracht, Voor 60min WBDBO is het gelamineerde deel minimaal 78mm dik,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1209,"28.01.027","Kruislings gelamineerde houten wand, 90min WBDBO, duurzame bosbouw",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Cross Laminated Timber wand, bestaande uit; 5-laags massief gelamineerd hout (in te voeren maat), 30 mm Steenwol en 2x 12,5mm Gipsvezelplaat per zijde, De Gipsplaats is gemonteerd op een CW75 profiel welke in verticale richting om de 300mm is aangebracht, Voor 90min WBDBO is het gelamineerde deel minimaal 100mm dik,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1210,"28.01.028","Stampleem",23,null,"m2",75,2,200,null,200,{"$nulls":6},"Dragende wand van stampleem met een dikte van 200 mm, stampleem heeft een druksterkte van 2 N/mm2, Hiermee wordt een totaal sterkte (Nrd) 149 kN van behaald, Het soortelijk gewicht van stampleem is 2300 kg/m3, het gewicht van 1 m2 stampleem 460 kg, Voor de sterkte berekening is een partiele factor (Ym) van 2 aangehouden",null,3,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[2050,"28.01.029","Baksteenmetselwerk",23,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"1 m2 baksteenmetselwerk, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 127,5 kg aan metselbaksteen, 45 kg aan metselmortel en 7,5 kg aan voegmortel,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[141,"28.02.003","Beton,in het werk gestort, C20/25; incl,wapening",24,null,"m1",1000,2,500,400,500,400,{"$nulls":5},"Data uit LCA VOBN, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, 0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[128,"28.02.005","Staal; INP",24,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"INP profielen liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[129,"28.02.006","Staal; HEA",24,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEA profielen voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[130,"28.02.007","Staal; HEB",24,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEB kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[131,"28.02.008","Staal; HEM",24,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEM profielen voor kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[132,"28.02.009","Staal; L-gelijkzijdig 40x40",24,null,"m1",1000,3,40,{"$nulls":8},"gelijkbenig hoekstaal voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[133,"28.02.010","Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",24,null,"m1",1000,3,50,{"$nulls":8},"hoekstaal ongelijkbenig voor kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[134,"28.02.011","Staal; Buisprofiel",24,null,"m1",1000,3,42.4,{"$nulls":8},"ronde buis voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"diameter","mm",1]
[136,"28.02.012","Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",24,null,"m1",1000,3,50,{"$nulls":8},"rechthoekig kokerprofiel voor kolom en ligger",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[135,"28.02.013","Staal; UNP",24,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"UNP profiel voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[137,"28.02.014","Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",24,null,"m1",1000,3,40,{"$nulls":8},"vierkante koker voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[127,"28.02.015","Staal; IPE",24,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"IPE profielen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[588,"28.02.017","Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",24,null,"m1",1000,2,90,300,90,300,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":4},"Dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[909,"28.02.018","Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl,wapening",24,null,"m1",1000,2,400,500,400,500,{"$nulls":5},"Data uit LCA VOBN, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, 20% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:43",{"$nulls":4},"Dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[811,"28.02.019","Beton, prefab; AB-FAB",24,null,"m1",1000,2,400,600,400,600,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":4},"breedte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[911,"28.02.021","Beton,in het werk gestort, C30/37; incl,wapening",24,null,"m1",1000,2,400,500,400,500,{"$nulls":5},"Data uit LCA VOBN, betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III, 0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":4},"Dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[912,"28.02.022","Beton,in het werk gestort, C30/37+20%betongranulaat; incl,wapening",24,null,"m1",1000,2,400,500,400,500,{"$nulls":5},"Data uit LCA VOBN, betonmortel C20/25 C30/37 XC1 S3 CEM III, 20% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":4},"Dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[1092,"28.02.024","Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw",24,null,"m1",1000,2,295,200,295,200,{"$nulls":5},"Liggers en Balken van Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw","756 Liggers en Balken van Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw",2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":4},"Breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1095,"28.02.025","Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassing, duurzaam geproduceerd",24,null,"m1",1000,2,240,2500,240,2500,{"$nulls":5},"Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassing, duurzaam geproduceerd","Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassing, duurzaam geproduceerd",2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":4},"Dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[145,"28.03.001","Beton, prefab; wapening:120kg/m3",25,null,"m1",1000,2,200,476,200,476,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":4},"dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[144,"28.03.002","Staal; INP",25,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"INP profielen liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[143,"28.03.003","Staal; IPE",25,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"IPE profielen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[151,"28.03.004","Staal; Buisprofiel",25,null,"m1",1000,3,42.4,{"$nulls":8},"ronde buis voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"diameter","mm",1]
[154,"28.03.005","Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",25,null,"m1",1000,3,40,{"$nulls":8},"vierkante koker voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[148,"28.03.006","Staal; HEB",25,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEB kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[152,"28.03.007","Staal; UNP",25,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"UNP profiel voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[153,"28.03.008","Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",25,null,"m1",1000,3,50,{"$nulls":8},"rechthoekig kokerprofiel voor kolom en ligger",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[147,"28.03.009","Staal; HEA",25,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEA profielen voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[150,"28.03.010","Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",25,null,"m1",1000,3,50,{"$nulls":8},"hoekstaal ongelijkbenig voor kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[149,"28.03.011","Staal; L-geljkzijdig 40x40",25,null,"m1",1000,3,40,{"$nulls":8},"gelijkbenig hoekstaal voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[146,"28.03.012","Staal; HEM",25,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEM profielen voor kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[161,"28.04.001","Beton, prefab; AB-FAB",26,null,"m1",75,2,100,60,100,60,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar","LCA Ivam, toetsing Intron",2,1,"2017-11-21T08:38:44",{"$nulls":4},"dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[160,"28.04.003","Staal; HEA",26,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEA profielen voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[163,"28.04.004","Staal; L-gelijkzijdig 40x40",26,null,"m1",1000,3,40,{"$nulls":8},"gelijkbenig hoekstaal voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[156,"28.04.005","Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",26,null,"m1",1000,3,50,{"$nulls":8},"hoekstaal ongelijkbenig voor kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[159,"28.04.006","Staal; Buisprofiel",26,null,"m1",1000,3,42.4,{"$nulls":8},"ronde buis voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"diameter","mm",1]
[167,"28.04.007","Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",26,null,"m1",1000,3,40,{"$nulls":8},"vierkante koker voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[166,"28.04.008","Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",26,null,"m1",1000,3,50,{"$nulls":8},"rechthoekig kokerprofiel voor kolom en ligger",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[164,"28.04.009","Staal; INP",26,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"INP profielen liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[157,"28.04.010","Staal; HEB",26,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEB kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[158,"28.04.011","Staal; HEM",26,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEM profielen voor kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[165,"28.04.012","Staal; IPE",26,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"IPE profielen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[155,"28.04.013","Staal; UNP",26,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"UNP profiel voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[170,"28.05.003","Beton,in het werk gestort, C20/25; incl,wapening",27,null,"m1",1000,2,320,320,320,320,{"$nulls":5},"Data uit LCA VOBN, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, 0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":4},"Dikte","mm","diepte","mm",null,null,1]
[178,"28.05.004","Staal; HEM",27,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEM profielen voor kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[177,"28.05.005","Staal; HEB",27,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEB kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[175,"28.05.006","Staal; INP",27,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"INP profielen liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[174,"28.05.007","Staal; IPE",27,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"IPE profielen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[176,"28.05.011","Staal; HEA",27,null,"m1",1000,3,100,{"$nulls":8},"HEA profielen voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[179,"28.05.012","Staal; L-gelijkzijdig 40x40",27,null,"m1",1000,3,40,{"$nulls":8},"gelijkbenig hoekstaal voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[184,"28.05.013","Staal; Vierkant kokerbuisprofiel",27,null,"m1",1000,3,40,{"$nulls":8},"vierkante koker voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[181,"28.05.014","Staal; Buisprofiel",27,null,"m1",1000,3,42.4,{"$nulls":8},"ronde buis voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"diameter","mm",1]
[183,"28.05.015","Staal; Rechthoekig kokerbuisprofiel 50x30",27,null,"m1",1000,3,50,{"$nulls":8},"rechthoekig kokerprofiel voor kolom en ligger",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[180,"28.05.016","Staal; L-ongelijkzijdig 50x30",27,null,"m1",1000,3,50,{"$nulls":8},"hoekstaal ongelijkbenig voor kolommen en liggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[182,"28.05.017","Staal; UNP",27,null,"m1",1000,3,80,{"$nulls":8},"UNP profiel voor liggers en kolommen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":8},"hoogte","mm",1]
[590,"28.05.019","Baksteen, gewapend",27,null,"m1",1000,2,60,100,60,100,null,null,null,1.3,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":4},"breedte","mm","diepte","mm",null,null,1]
[591,"28.05.020","Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw",27,null,"m1",1000,2,90,300,90,300,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":4},"Dikte","mm","diepte","mm",null,null,1]
[914,"28.05.021","Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl,wapening",27,null,"m1",1000,2,320,320,320,320,{"$nulls":5},"Data uit LCA VOBN, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, 20% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":4},"Dikte","mm","diepte","mm",null,null,1]
[813,"28.05.022","Beton, prefab; AB-FAB",27,null,"m1",1000,2,400,600,400,600,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":4},"breedte","mm","diepte","mm",null,null,1]
[916,"28.05.024","Beton,in het werk gestort, C30/37; incl,wapening",27,null,"m1",1000,2,320,320,320,320,{"$nulls":5},"Data uit LCA VOBN, betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III, geldt ook voor XC2, 0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":4},"Dikte","mm","diepte","mm",null,null,1]
[917,"28.05.025","Beton,in het werk gestort, C30/37+20%betongranulaat; incl,wapening",27,null,"m1",1000,2,320,320,320,320,{"$nulls":5},"Data uit LCA VOBN, betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III, geldt ook voor XC2, 20% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:45",{"$nulls":4},"Dikte","mm","diepte","mm",null,null,1]
[1091,"28.05.026","Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw",27,null,"m1",1000,2,275,200,275,200,{"$nulls":5},"Kolommen en Stijlen van Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw","755 Kolommen en Stijlen van Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw",2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":4},"Breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[185,"28.06.001","Staal zwaar constructiestaal o,a, balken, profielen en liggers",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"In de categorie zwaar constructiestaal vallen:\n- Constructiestaal (HEA ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ HEB ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ HEM, HD, IPE en UNP etc, profielen)\n-ï¿½ Hoekstalen (gelijkzijdig en ongelijkzijdig)\n-ï¿½ Liggers met verlopende doorsneden\n-ï¿½ Kokers en buizen\n-ï¿½ Plaatliggers",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[534,"28.06.002","Betonmortel C20/25",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"data uit LCA VOBN, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, 0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[535,"28.06.005","Betonmortel C30/37",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"data uit LCA VOBN, betonmortel C 30/37 XC1 S3 CEM III, 0% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[536,"28.06.006","Betonmortel C30/37, 20% betongranulaat",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"data uit LCA VOBN, betonmortel C30/37 XC1 S3 CEM III, 20 % betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[538,"28.06.008","Betonmortel C20/25 , Attest I",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"data uit LCA VOBN, Attestbeton I (1/3 PKV, 1/3 CEM 1, 1/3 CEM III ) betonmortel C20/25 XC1 S3, 0 % betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[539,"28.06.009","Betonmortel C20/25 , Attest II",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"data uit LCA VOBN, Attestbeton II (1/3 PKV, 2/3 CEM III) betonmortel, C20/25 XC1 S3, 0 % betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[540,"28.06.010","Betonmortel C20/25 , Attest I, 20% betongranulaat",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"data uit LCA VOBN, Attestbeton I (1/3 PKV, 1/3 CEM 1, 1/3 CEM III ) betonmortel C20/25 XC1 S3, 20 % betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[541,"28.06.011","Betonmortel C20/25 , Attest II, 20% betongranulaat",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"data uit LCA VOBN, Attestbeton II (1/3 PKV, 2/3 CEM III ) betonmortel C20/25 XC1 S3, 20% betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[542,"28.06.012","Staal licht constructiestaal o,a, kozijnen, luchtkanalen, platen",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"Onder deze productgroep vallen\n- Deurposten\n-ï¿½ Metalstud\n-ï¿½ Leidingwerk/luchtkanalen\n-ï¿½ Koudgevormd staal\n-ï¿½ Koudgevormde gordingen\n-ï¿½ Staalplaatbetonvloer",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[543,"28.06.013","Staal middelzwaar constructiestaal o,a, geleiderails",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"In deze categorie vallen:\n- geleiderails\n- lateien van koudgevormd materiaal",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[592,"28.06.014","Europees naaldhout; duurzame bosbouw",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[593,"28.06.015","Hout gelamineerd europees naaldhout, duurzame bosbouw",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[594,"28.06.016","Wapeningsstaal",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"1 kilogram wapeningstaal",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[595,"28.06.017","Voorspanstaal",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"1 kilogram voorspanstaal",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[919,"28.06.035","Betonmortel C20/25, 20% betongranulaat",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"data uit LCA VOBN, betonmortel C20/25 XC1 S3 CEM III, 20 % betongranulaat",null,2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[1100,"28.06.036","Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassingen, duurzame bosbouw",28,null,"kg",1000,1,{"$nulls":9},"Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassingen, duurzame bosbouw","Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassingen, duurzame bosbouw",2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[189,"28.07.001","HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame bosbouwxgipsplaat",29,null,"m2",1000,2,285,null,285,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[190,"28.07.002","Staalframe element; ankerloos; frame:licht+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",29,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[191,"28.07.003","Staalframe element; ankerloos; frame:zwaar+isolatie:steenwol+2x2gipsplaat",29,null,"m2",1000,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[2081,"28.07.004","Houten woningscheidende wand HSB prefab; incl, isolatie; duurz,bosb,; NBvT",29,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houtenskeletbouw prefab (HSB) woningscheidende wandelement, opgebouwd uit vurenhout - Europees naaldhout - stijlen en regels, voorzien van een gipsvezelplaat van 15 mm en geisoleerd met glaswol 90 mm dik, Gebaseerd op Europees naaldhout van duurzaam bosbeheer, Dit type wordt toegepast als wand in een (houtskeletbouw) woning of gebouw, Dit HSB-element is representatief voor de wijze waarop de Nederlandse fabrikanten, die lid zijn van de NBvT, HSB woningscheidende wandelementen fabriceren, Zie voor het volledige EPD: www,duurzaambouwenmethout,nl","Houtskeletbouw element woningscheidende wand, geÃƒÂ¯soleerd, met een levensduur van 75 jaar, met een buitenafmeting van ca 8590 * 2635 * 104 mm (b*h*d), Opgebouwd met vurenhouten -Europees naaldhout met een volumieke massa 400 kg/m3- regels en stijlen, gipsvezelplaat van 15 mm voor de afwerking en de brandveiligheid, geÃƒÂ¯soleerd met glaswol isolatie 90mm dik, uitgedrukt in 1 mÃ‚Â²,",2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[2076,"28.07.006","HSB dragende binnenwandelement, prefab; incl, isolatie; duurz,bosb,; NBvT",29,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Voor het houten geprefabriceerde (HSB) dragende binnenwandelement is uitgegaan van vurenhout - Europees naaldhout - van duurzaam bosbeheer, De dragende binnenwand is voorzien van 140 mm glaswol isolatiemateriaal, Voor de stevigheid zijn dikke 15 mm gipsvezelplaten toegepast, Dit type wordt toegepast als wand in een (houtskeletbouw) woning of gebouw, Dit HSB-element is representatief voor de wijze waarop de Nederlandse fabrikanten, die lid zijn van de NBvT, HSB dragende binnenwanden fabriceren, Zie voor het volledige EPD: www,duurzaambouwenmethout,nl","ER ONTBREEKT EEN CATEGORIE VOOR DRAGENDE BINNENWANDEN\nHoutskeletbouw element dragende binnenwand, geÃƒÂ¯soleerd, met een levensduur van 75 jaar, met een buitenafmeting van ca 3000 * 2635 * 170 mm (b*h*d), opgebouwd met vurenhouten met een volumieke massa 400 kg/m3- regels en stijlen, 2 gipsvezelplaten van 15 mm voor de afwerking en de brandveiligheid, geÃƒÂ¯soleerd met glaswol isolatie 140mm dik, uitgedrukt in 1 mÃ‚Â²,",2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[192,"31.01.001","Onverduurzaamd hout; geverfd",30,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[202,"31.02.001","Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",31,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[200,"31.02.009","Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1353,{"$nulls":4},"Representatief vast raam van geanodiseerd gerecycled aluminium: 3300X1500 mm, terug gerekend naar 1 m2, Men dient het totale oppervlak van de het vaste raam in te voeren,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[197,"31.02.012","Aluminium vast en/of draaiend, gecoat",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1353,{"$nulls":4},"Representatief gecoat aluminium raam met 1 draaiend deel: 3300X1500 mm, terug gerekend naar 1 m2, Men dient het oppervlak van het totale vaste raam en/of draaiend deel in te voeren,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[199,"31.02.014","Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1353,{"$nulls":4},"Representatief raam met 1 draaiend deel: 3300X1500 mm, terug gerekend naar 1 m2, Het basisprofiel 342 aluminium kozijn utiliteitsbouw omvat alle onderdelen van het vaste raam en/of draaiend deel, Men dient het oppervlak van het totale vaste raam en/of draaiend deel in te voeren,","Gezien SBK-datacommissie d,d, 18-02-2013",2,1,"2017-11-21T08:38:46",{"$nulls":10},1]
[596,"31.02.015","PVC op staalkern",31,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[597,"31.02.016","Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",31,null,"m2",35,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[598,"31.02.017","Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",31,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[599,"31.02.018","Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",31,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[941,"31.02.019","VMRG stalen kozijn",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[942,"31.02.020","VMRG stalen kozijn met deur",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[943,"31.02.021","VMRG stalen kozijn met draaikiep raam",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[987,"31.02.026","VMRG Aluminium Raam u-bouw, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Representatief voor: VMRG aluminium kozijnen met het kenmerk A-RT72 HR, Alleen het gevelelement is in beschouwing genomen, Beglazing, stelkozijn, hang- en sluitwerk, aansluitmaterialen, suskast, dorpel en waterkering zijn niet meegenomen, Op de bouwplaats wordt het kozijn handmatig aangebracht in het aanwezige stelkozijn, De materialen die nodig zijn om het kozijn vast te zetten zijn niet meegenomen, Het energieverlies door kozijn tijdens gebruiksfase is ook niet meegenomen,","Het basisprofiel voor onderhoud is voor de totale levenscyclus, Deze moet dus 1x aangehaald worden, Daarom is 37,5 jaar ingevuld, zodat de volgende berekening plaats kan vinden: 75/37,5-1=1, Dus 1x aangehaald, Als dit juist is, is het zo goed ingevuld, De toegepaste allocatiemethode voor recycling is de NL output methode (uit NEN8006), Voor aluminium is dit de meest geschikte methode binnen de MRPIÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â® context, De invloed van de allocatiemethode kan van grote invloed zijn op het milieuprofiel, Verschillen tussen allocatiemethoden kunnen de milieuprestatie van aluminium kozijnen voor meer dan 20% beÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¯nvloeden, Datacategorie moet 2 zijn, niet 1,",2,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[993,"31.02.027","Janisol HI met draaikiepvleugel",31,null,"m2",100,3,50,null,null,null,1.4,{"$nulls":4},"Stalen raamkozijn met draaikiepraam per m2 geleverd door ODS met een Uf-waarde van 1,40 W/m2K, De afmetingen van de tussenstijl en draaikiepvleugel zijn gekoppeld aan de afmetingen van het kozijn, De afmeting van het raamkozijn is 1500x3300mm conform de functionele eenheid van de NMD, Afwerking, onderhoud en reparaties zijn meegenomen,","Opgesteld door NIBE, review door IVAM,\n\nEigen afvalprofiel inclusief transport (C2)\nOnderhoud inclusief productie, transport bouwplaats, constructie, eindelevensduurfase vervangen materialen en transport eindelevensduur,\n\nGehanteerde FE: Een raamkozijn van 1500x3300mm, die voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit, Afwerkingen, onderhoud, beglazingskit/rubbers en glaslijst zijn meegenomen, De hoeveelheden zijn teruggerekend tot 1 mÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â², Bevestigingsmaterialen, beglazing, stelkozijn, hang- en sluitwerk, suskast, dorpel of waterkering zijn niet meegenomen,",1,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[1101,"31.02.028","Aziatisch loofhout (Meranti), kozijn vast; geschilderd, duurz, bosb,; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn, vervaardigd van tropisch loofhout Aziatisch (zoals Meranti) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT, De afmeting van het kozijn is 1500x3300 mm conform de functionele eenheid van de NMD,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[1102,"31.02.029","Afrikaans loofhout (Mahonie), kozijn vast; geschilderd, duurz, bosb,; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn, vervaardigd van Afrikaans loofhout (zoals Mahonie) van duurzaam bosbeheer, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen",null,2,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[1103,"31.02.030","Zuid Amerikaans loofhout, kozijn vast; geschilderd, duurz, bosbeheer; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn, vervaardigd van Zuid Amerikaans loofhout (zoals Sapupira) van duurzaam bosbeheer, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT, De afmeting van het kozijn is 1500x3300 mm conform de functionele eenheid van de NMD,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[1104,"31.02.031","Europees naaldhout, kozijn vast; geschilderd, duurz, bosbeheer; NBvT",31,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn, vervaardigd van gevingerlast Europees naaldhout (zoals Vuren, Grenen, Douglas en Lariks) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT, De afmeting van het kozijn is 1500x3300 mm conform de functionele eenheid van de NMD,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[1105,"31.02.032","Eur, naaldhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz, bosb,; NBvT",31,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn met draaikiepraam, vervaardigd van gevingerlast Europees naaldhout (zoals Vuren, Grenen, Douglas en Lariks) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT met afmeting 2,52 m2 uitwendig gemeten,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[1106,"31.02.033","Az,loofh, (Meranti), kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz,bosb;NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn met draaikiepraam, vervaardigd van tropisch loofhout (zoals Meranti) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk, kaders en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT met afmeting 2,52 m2 uitwendig gemeten,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[1107,"31.02.034","Afrikaans loofhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s; duurz,bosb; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn met draaikiepraam, vervaardigd van Afrikaans loofhout (zoals Mahonie) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk, kaders en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT met afmeting 2,52 m2 uitwendig gemeten,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[1108,"31.02.035","Z, Amerik, loofhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s, duurz,bosb;NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn met draaikiepraam, vervaardigd van Zuid Amerikaans loofhout (zoals Sapupira) van duurzaam bosbeheer, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk, kaders en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT, met afmeting 2,52 m2 uitwendig gemeten,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[1110,"31.02.036","Az, loofh, meranti, kozijn+draaiend raam; geschilderd,h&s; duurz,bosb; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn met naar buiten draaiend raam, vervaardigd van Aziatisch loofhout (Meranti) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk, kaders en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT met afmeting 2,16 m2 uitwendig gemeten,","Er is d,d, 2016-06-10 een recenter profiel aangeleverd (waar het gewicht zamak wel correct is) graag deze koppelen aan dit product,",2,1,"2017-11-21T08:38:47",{"$nulls":10},1]
[1111,"31.02.037","Afr, loofhout, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s; duurz, bosb,; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn met naar buiten draaiend raam, vervaardigd van massief Afrikaans loofhout (zoals Mahonie) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk, kaders en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT met afmeting 2,16 m2 uitwendig gemeten,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[1112,"31.02.038","Eur, naaldhout, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s; duurz, bosb; NBvT",31,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn met naar buiten draaiend raam, vervaardigd van Europees naaaldhout (zoals Vuren, Grenen, Douglas, Lariks) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk, kaders en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT met afmeting 2,16 m2 uitwendig gemeten,","Er is d,d, 2016-06-10 een recenter profiel aangeleverd (waar het gewicht zamak wel correct is) graag deze koppelen aan dit product,",2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[1113,"31.02.039","Z, Am, loofhout, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s; duurz,bosb; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Houten buitenkozijn met naar buiten draaiend raam, vervaardigd van Zuid Amerikaans loofhout (zoals Sapupira) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk, kaders en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT met afmeting 2,16 m2 uitwendig gemeten,","Er is d,d, 2016-06-10 een recenter profiel aangeleverd (waar het gewicht zamak wel correct is) graag deze koppelen aan dit product,",2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[2035,"31.02.040","Accoya, kozijn + draaivalraam; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},0.1,null,"Houten buitenkozijn met draaikiepraam, vervaardigd van Accoya (gemodificeerd hout) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk, kaders en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT met afmeting 2,52 m2 uitwendig gemeten,","Het product is een geprefabriceerd massief gevingerlast Accoya houten inbouwraamkozijn met draaival raam, van 2,52 m2 uitwendig gemeten, exclusief beglazing, 3x gegrond,",2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[2036,"31.02.041","Accoya, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},0.1,null,"Houten buitenkozijn met naar buiten draaiend raam, vervaardigd van Accoya (gemodificeerd hout) uit duurzaam beheerd bos, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen, hang- en sluitwerk, kaders en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT met afmeting 2,16 m2 uitwendig gemeten,","Het product is een geprefabriceerd massief gevingerlast Accoya houten inbouwraamkozijn met draaiend raam, van 2,16 m2 uitwendig gemeten, exclusief beglazing, 3x gegrond,",2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[2037,"31.02.042","Accoya, kozijn vast; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer; NBvT",31,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},0.1,null,"Houten buitenkozijn, vervaardigd van Accoya (gemodificeerd hout) van duurzaam bosbeheer, Inclusief volledige afwerking met meerdere laklagen en onderhoud, Exclusief beglazing, Dit product is representatief voor de leden van de NBvT die kozijnen produceren, Gebaseerd op de KVT, De afmeting van het kozijn is 1500x3300 mm conform de functionele eenheid van de NMD,","Het product is een geprefabriceerd massief gevingerlast accoya houten inbouwraamkozijn, van 5 m2 uitwendig gemeten, exclusief beglazing, 3x gegrond,",2,1,"2017-11-21T08:38:48",{"$nulls":10},1]
[211,"31.03.004","Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",32,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[601,"31.03.006","Aluminium, geanodiseerd",32,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[602,"31.03.007","Aluminium, gepoedercoat",32,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[603,"31.03.008","Aluminium, geanodiseerd",32,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[604,"31.03.009","Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",32,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[605,"31.03.010","PVC op staalkern",32,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[606,"31.03.011","Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",32,null,"m2",35,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[607,"31.03.012","Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",32,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[844,"31.03.013","Driessens-Verhagen Ramen - Prominent 65e Renova, inclusief draaiend deel",32,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1.44,{"$nulls":4},"Driessens-Verhagen Ramen - Prominent 65e Renova, kozijn inclusief draaiend deel (aluminium, gepoedercoat)","Gezien SBK-datacommissie d,d,\n\nbasisprofielen inclusief bouwafvalfactor\nafvalscenario voor het onderdeel onderhoud bij PO2 is opgenomen in het basisprofiel (zie MRPI-blad)\nTransport naar de bouwplaats is in basisprofiel per kg berekend, Daarin is de 150 km al verwerkt, In de rekenregels wordt dit getal nog door 1000 gedeeld (om van tonkm naar kgkm te komen), Daarom is het hier met 1000 vermenigvuldigd, 6,29 kg x 1000 = 6290,",1,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[843,"31.03.014","Driessens-Verhagen Ramen - Prominent 65e Renova, vast (alu, , gepoedercoat)",32,null,"m2",50,1,{"$nulls":4},1.33,{"$nulls":4},"Prominent aluminium kozijnen zijn leverbaar in diverse isolatieklassen waarmee een U-window van U-w = 1,84 tot U-w = 1,02 haalbaar is, Iedere variant is leverbaar in alle verschillende modellen, Slank als staal, de robuuste uitstraling van hout of gewoon vlak,","Gezien SBK-datacommissie d,d,\n\nbasisprofielen inclusief bouwafvalfactor\nafvalscenario voor het onderdeel onderhoud bij PO2 is opgenomen in het basisprofiel (zie MRPI-blad)\nTransport naar de bouwplaats is in basisprofiel per kg berekend, Daarin is de 150 km al verwerkt, In de rekenregels wordt dit getal nog door 1000 gedeeld (om van tonkm naar kgkm te komen), Daarom is het hier met 1000 vermenigvuldigd, 4,25 kg x 1000 = 4250,",1,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[988,"31.03.015","VMRG Aluminium raam woningbouw, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",32,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Representatief voor: VMRG aluminium kozijnen met het kenmerk B-RT72 HR, Alleen het gevelelement is in beschouwing genomen, Beglazing, stelkozijn, hang- en sluitwerk, aansluitmaterialen, suskast, dorpel en waterkering zijn niet meegenomen, Op de bouwplaats wordt het kozijn handmatig aangebracht in het aanwezige stelkozijn, De materialen die nodig zijn om het kozijn vast te zetten zijn niet meegenomen, Het energieverlies door kozijn tijdens gebruiksfase is ook niet meegenomen,","Het basisprofiel voor onderhoud is voor de totale levenscyclus, Deze moet dus 1x aangehaald worden, Daarom is 37,5 jaar ingevuld, zodat de volgende berekening plaats kan vinden: 75/37,5-1=1, Dus 1x aangehaald, Als dit juist is, is het zo goed ingevuld, De toegepaste allocatiemethode voor recycling is de NL output methode (uit NEN8006), Voor aluminium is dit de meest geschikte methode binnen de MRPIÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â® context, De invloed van de allocatiemethode kan van grote invloed zijn op het milieuprofiel, Verschillen tussen allocatiemethoden kunnen de milieuprestatie van aluminium kozijnen voor meer dan 20% beÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¯nvloeden, Data is categorie 2, maar ik kan dat niet aanpassen en daarom staat er nu nog categorie 1,",2,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[219,"31.04.002","Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0,85m2",33,null,"p",40,1,{"$nulls":9},"Gemodificeerde alkydharsverf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, buitensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,302 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar (1 laag) 0,101 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,402 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,704 kg/m2\nVerbruik deur nieuw 4m2 3 lagen = 1,206 kg",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[220,"31.04.003","Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen; bekleding:volkern;",33,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[221,"31.04.004","Onverduurzaamd hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0,85m2",33,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Gemodificeerde alkydharsverf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, buitensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,302 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar (1 laag) 0,101 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,402 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,704 kg/m2\nVerbruik deur nieuw 4m2 3 lagen = 1,206 kg",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[222,"31.04.005","Staal; sandwich; 2xstaalplaat; gemoffeld;",33,null,"p",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:49",{"$nulls":10},1]
[223,"31.04.006","Aluminium; gemoffeld; bekleding:volkern",33,null,"p",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[224,"31.04.007","Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd;",33,null,"p",20,1,{"$nulls":9},"Gemodificeerde alkydharsverf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, buitensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,302 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar (1 laag) 0,101 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,402 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,704 kg/m2\nVerbruik deur nieuw 4m2 3 lagen = 1,206 kg",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[215,"31.04.010","Aluminium, gecoat",33,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1599,{"$nulls":4},"Representatief aluminium deurkozijn: 1032X2400 mm, terug gerekend naar 1 m2, De beglazing moet separaat ingevoerd worden, Men dient het totale oppervlak van de deur in te voeren,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[216,"31.04.011","Aluminium, geanodiseerd",33,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1599,{"$nulls":4},"Representatief aluminium deurkozijn: 1032X2400 mm, terug gerekend naar 1 m2, Het basisprofiel 344 aluminium deurkozijn woningbouw omvat alle onderdelen van het deurkozijn, Men dient het totale oppervlak van de deur in te voeren,","Gezien SBK-datacommissie d,d, 18-02-2013",2,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[217,"31.04.012","Aluminium, geanodiseerd",33,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},1599,{"$nulls":4},"Representatief aluminium deurkozijn: 1032X2400 mm, terug gerekend naar 1 m2, De beglazing moet separaat ingevoerd worden, Men dient het totale oppervlak van de deur in te voeren,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[989,"31.04.014","VMRG Aluminium deur, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)",33,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Representatief voor: VMRG aluminium kozijnen met het kenmerk C-RT72 HR, Alleen het gevelelement is in beschouwing genomen, Beglazing, stelkozijn, hang- en sluitwerk, aansluitmaterialen, suskast, dorpel en waterkering zijn niet meegenomen, Op de bouwplaats wordt het kozijn handmatig aangebracht in het aanwezige stelkozijn, De materialen die nodig zijn om het kozijn vast te zetten zijn niet meegenomen, Het energieverlies door kozijn tijdens gebruiksfase is ook niet meegenomen,","Het basisprofiel voor onderhoud is voor de totale levenscyclus, Deze moet dus 1x aangehaald worden, Daarom is 37,5 jaar ingevuld, zodat de volgende berekening plaats kan vinden: 75/37,5-1=1, Dus 1x aangehaald, Als dit juist is, is het zo goed ingevuld, De toegepaste allocatiemethode voor recycling is de NL output methode (uit NEN8006), Voor aluminium is dit de meest geschikte methode binnen de MRPIÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â® context, De invloed van de allocatiemethode kan van grote invloed zijn op het milieuprofiel, Verschillen tussen allocatiemethoden kunnen de milieuprestatie van aluminium kozijnen voor meer dan 20% beÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¯nvloeden, Data is categorie 2, maar ik kan dat niet aanpassen en daarom staat er nu nog categorie 1,",2,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[1097,"31.04.015","Houten stapeldorpel buitendeur; trop, loofhout, duurz, bosbeheer; NBvT",33,null,"p",50,2,2325,930,2325,930,{"$nulls":5},"Houten stapeldorpeldeur van massief tropisch loofhout van duurzaam bosbeheer, met een glasopening van 0,85 m2, Afgewerkt met een laklaag, zonder glas en voorzien van hang- en sluitwerk, Met een afmeting van ca, 2325 x 930 x 54 mm (ca, 2,16 m2), Deze referentiedeur is representatief voor leden van de NBvT die buitendeuren produceren,","Met een afmeting van ca, 2325 x 930 x 54 mm (ca, 2,16 m2) uitgedrukt in 1 mÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â², Graag nagaan of schaling goed gaat,,,",2,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":4},"Hoogte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[228,"31.05.001","Garagekanteldeur (woningbouw), staal, verzinkt",34,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[229,"31.05.002","Transparante overheaddeur; segmentendeur; verzinkt staal, geisoleerd",34,null,"m2",20,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[230,"31.05.003","Dichte overheaddeur; segmentendeur; aluminium+polycarbonaat, geisoleerd",34,null,"m2",20,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[231,"31.07.001","Enkel glas; droog beglaasd",35,null,"m2",75,2,6,null,6,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[232,"31.07.002","Dubbel glas; droog beglaasd",35,null,"m2",25,2,11,null,11,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[233,"31.07.003","HR glas; droog beglaasd",35,null,"m2",25,2,11,null,11,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[234,"31.07.004","Drievoudig glas; droog beglaasd",35,null,"m2",25,2,16,null,16,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1211,"31.07.005","Dubbel glas 4-15-5 m2",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":9},"Het buitenblad heeft een dikte van 4 mm, het binnenblad is 5 mm en de spouw is 15 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg_m3, De afstandhouders zijn van aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[1212,"31.07.006","Dubbel glas; 4/12/4 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2.8,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 4 mm, het binnenblad is 4 mm en de spouw is 12 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:50",{"$nulls":10},1]
[1213,"31.07.007","Dubbel glas; 6/12/4 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2.8,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 4 mm en de spouw is 12 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1214,"31.07.008","Dubbel glas; 6/12/6 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2.8,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 6 mm en de spouw is 12 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1215,"31.07.009","Dubbel glas; inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2.7,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 14 mm en de spouw is 12 mm, Het glas is versterkt d,m,v, een laminatieproces, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1216,"31.07.010","Dubbel glas; vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2.7,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 7 mm en de spouw is 12 mm, Het glas is versterkt d,m,v, een laminatieproces, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1217,"31.07.011","HR (dubbel) glas; coating, 4/12/4 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 4 mm, het binnenblad is 4 mm en de spouw is 12 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1218,"31.07.012","HR (dubbel) glas; coating, 6/12/4 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 4 mm en de spouw is 12 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1219,"31.07.013","HR (dubbel) glas; coating, 6/12/6 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 6 mm en de spouw is 12 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1220,"31.07.014","HR (dubbel) glas; coating, inbraakwerend glas; 6/12/14 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 14 mm en de spouw is 12 mm, Het glas is versterkt d,m,v, een laminatieproces, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1221,"31.07.015","HR (dubbel) glas; coating, vandalisme bestendig; 6/12/7 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 7 mm en de spouw is 12 mm, Het glas is versterkt d,m,v, een laminatieproces, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1222,"31.07.016","HR+ (dubbel) glas; coating, 4/15/4 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.6,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 4 mm, het binnenblad is 4 mm en de spouw is 15 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een thermische coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1223,"31.07.017","HR+ (dubbel) glas; coating, 6/15/4 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.6,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 4 mm en de spouw is 15 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een thermische coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1224,"31.07.018","HR+ (dubbel) glas; coating, 6/15/6 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.6,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 6 mm en de spouw is 15 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een thermische coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1225,"31.07.019","HR+ (dubbel) glas; coating, inbraakwerend glas; 6/15/14 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.6,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 14 mm en de spouw is 15 mm, Het glas is versterkt d,m,v, een laminatieproces, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een thermische coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1226,"31.07.020","HR+ (dubbel) glas; coating, vandalisme bestendig; 6/15/7 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.6,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 7 mm en de spouw is 15 mm, Het glas is versterkt d,m,v, een laminatieproces, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnen glasblad is voorzien van een thermische coating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1227,"31.07.021","HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 4 mm, het binnenblad is 4 mm en de spouw is 16 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een thermische coating en de spouw is gevuld met het isolerende argongas met een soortelijk gewicht van 1,78 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1228,"31.07.022","HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 4/15/5 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 4 mm, het binnenblad is 5 mm en de spouw is 15 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een coating en de spouw is gevuld met het isolerende argongas met een soortelijk gewicht van 1,78 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1229,"31.07.023","HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 6/16/4 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 4 mm en de spouw is 16 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een thermische coating en de spouw is gevuld met het isolerende argongas met een soortelijk gewicht van 1,78 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1230,"31.07.024","HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 6/16/6 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 6 mm en de spouw is 16 mm, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een thermische coating en de spouw is gevuld met het isolerende argongas met een soortelijk gewicht van 1,78 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1231,"31.07.025","HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), inbraakwerend glas; 6/16/14 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 14 mm en de spouw is 16 mm, Het glas is versterkt d,m,v, een laminatieproces, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnenblad is voorzien van een thermische coating en de spouw is gevuld met het isolerende argongas met een soortelijk gewicht van 1,78 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[1232,"31.07.026","HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), vandalisme bestendig; 6/16/7 mm",35,null,"m2",30,1,{"$nulls":4},1.2,0.6,null,null,null,"Het buitenblad heeft een dikte van 6 mm, het binnenblad is 7 mm en de spouw is 16 mm, Het glas is versterkt d,m,v, een laminatieproces, Het soortelijk gewicht van het glas is 2500kg/m3, De afstandhouders zijn van aluminium, Het binnen glasblad is voorzien van een thermische coating en de spouw is gevuld met het isolerende argongas met een soortelijk gewicht van 1,78 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":10},1]
[235,"31.08.001","Volkern; 2-zijdig,4mm+pur-vulling",36,null,"m2",25,2,60,null,60,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[236,"31.08.002","Staal; 2-zijdig,0,5mm+pur-vulling",36,null,"m2",30,2,60,null,60,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[237,"31.08.003","Glas; 4mm; +4mm multiplex+pur-vulling",36,null,"m2",25,2,60,null,60,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[238,"31.08.004","Multiplex; 2-zijdig,4mm+pur-vulling",36,null,"m2",15,2,60,null,60,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:51",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1233,"31.08.005","PIR Sandwichplaten aluminium (0,7mm); gecoat",36,null,"m2",50,2,31.4,null,30,{"$nulls":6},"Sandwichpaneel, aan beide zijden bekleed met een aluminium plaat (0,7 mm) en een isolerende laag van PIR isolatie (standaard 30mm), De aluminiumplaten zijn voorzien van poedercoating (55mu), De totale dikte moet worden ingevoerd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1234,"31.08.006","PIR Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",36,null,"m2",25,2,42,null,30,{"$nulls":6},"Sandwitchpaneel bestaande uit een dubbele laag van geemailleerd glas en een isolerende laag van PUR_PIR, bevat de volgende hoeveelheden; 30 kg geemailleerd glas en 1,14 kg PUR_PIR (pentaan geblazen),",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1235,"31.08.007","PIR Sandwichplaten PVC (1,5mm)",36,null,"m2",25,2,33,null,30,{"$nulls":6},"Sandwichpaneel, aan beide zijden bekleed met PVC (1,5 mm) en een isolerende laag van PIR isolatie (standaard 30mm), De totale dikte moet worden ingevoerd, De totale dikte moet worden ingevoerd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1236,"31.08.008","XPS Sandwichplaten aluminium (0,7mm); gecoat",36,null,"m2",50,2,31.4,null,30,{"$nulls":6},"Sandwichpaneel, aan beide zijden bekleed met een aluminium plaat (0,7 mm) en een isolerende laag van XPS isolatie (standaard 30mm), De aluminiumplaten zijn voorzien van poedercoating (55mu), De totale dikte moet worden ingevoerd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1237,"31.08.009","XPS Sandwichplaten geemaileerd glas (6mm)",36,null,"m2",25,2,42,null,30,{"$nulls":6},"Sandwichpaneel, aan beide zijden voorzien van een geemailleerde glasplaat (6,0 mm) en een isolerende laag van XPS isolatie (standaard 30mm), De totale dikte moet worden ingevoerd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1238,"31.08.010","XPS Sandwichplaten met HPL (2,0mm)",36,null,"m2",25,2,34,null,30,{"$nulls":6},"Sandwichpaneel, aan beide zijden bekleed met een HPL-plaat van 2,0 mm en een isolerende laag van XPS isolatie (standaard 30mm), De totale dikte moet worden ingevoerd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1239,"31.08.011","XPS Sandwichplaten met stalen platen (0,5mm); gecoat",36,null,"m2",50,2,31,null,30,{"$nulls":6},"Sandwichpaneel, aan beide zijden bekleed met staalplaat (0,5 mm) en een isolerende laag van XPS isolatie (standaard 30mm), De staalplaten zijn voorzien van poedercoating (55mu), De totale dikte moet worden ingevoerd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1240,"31.08.012","XPS Sandwichplaten met vuren multiplex (3,6mm); geschilderd, acryl",36,null,"m2",20,2,37.200000000000003,null,30,{"$nulls":6},"Sandwichpaneel aan beide zijden bekleed met laag van 3,6 mm mulitplex en een isolerende laag van XPS isolatie (standaard 30mm), De multiplex platen worden geschilderd met een primer (120mu) en verf op Acrylbasis (30mu), De laklaag wordt om de 8 jaar opnieuw geverfd, De totale dikte moet worden ingevoerd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1241,"31.08.013","XPS Sandwichplaten PVC (1,5mm)",36,null,"m2",25,2,33,null,30,{"$nulls":6},"Sandwichpaneel, aan beide zijden bekleed met PVC (1,5 mm) en een isolerende laag van XPS isolatie (standaard 30mm), De totale dikte moet worden ingevoerd,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[240,"31.09.002","Keramische tegels; tegelwerk",37,null,"m1",30,2,20,null,20,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[241,"31.09.003","Kunststeen; element",37,null,"m1",30,2,20,null,20,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[242,"31.09.004","Spaanplaat; plaat",37,null,"m1",15,2,30,null,30,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[243,"31.09.005","Natuursteen; plaat",37,null,"m1",30,2,30,null,30,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[244,"31.09.006","Vensterbank - gegoten composietsteen",37,null,"m1",100,2,200,null,200,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1242,"31.09.007","Vezelcement",37,null,"m1",15,2,30,150,30,150,{"$nulls":5},"Een strekkende meter vensterbank van vezelcementplaat, De vensterbank van vezelcement plaat is 30 mm dik en 150 mm breed, Voor de levensduur is 15 jaar aangehouden, Voor een strekkende meter vensterbank wordt ca, 5,4 kg vezelcementplaat gebruikt,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm","Breedte","mm",null,null,1]
[245,"31.10.001","Aluminium; gemoffeld",38,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":10},1]
[246,"31.11.001","Pvc; gerecycled pvc; folie",39,null,"m1",50,2,50,1,50,1,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[247,"31.11.002","Polyetheen; folie",39,null,"m1",50,2,50,1,50,1,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[248,"31.11.003","EPDM; folie",39,null,"m1",50,2,50,1,50,1,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[608,"31.11.006","EPDM aluminium versterkt",39,null,"m1",50,2,300,2.2999999999999998,300,2.2999999999999998,{"$nulls":5},"Een strekkende meter EPDM slabben welke versterkt is met aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[609,"31.11.007","PIB aluminium versterkt",39,null,"m1",25,2,300,1.76,300,1.76,{"$nulls":5},"Een strekkende meter PIB slabben welke versterkt is met aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[610,"31.11.008","MS polymeer aluminium versterkt",39,null,"m1",50,2,300,2,300,2,{"$nulls":5},"Een strekkende meter MS-polymeer (modified silane Polyether) welke versterkt is met aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[611,"31.11.009","Combinatie PVC/Lood",39,null,"m1",100,2,50,1.3,50,1.3,{"$nulls":5},"Een strekkende meter slabben van PVC gecombineerd met lood die met elkaar zijn verlijmd tot een totale breedte van 300 mm,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:52",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1037,"31.11.010","Ubiflex",39,null,"m1",50,2,300,null,300,{"$nulls":6},"Ubiflex is een gemodificeerde bitumen met een aluminium strekgaas als inlage, De toplaag is voorzien van PP korrels in de kleuren zwart, grijs en terracotta, Verkrijgbaar in rollengtes van 6 en 12 meter, De breedte varieert in de Nederlandse praktijk van 100 mm tot 1000 mm, Ubiflex is leverbaar in een strakke uitvoering en een ribbel-uitvoering (met 100 mm ribbel), Ubiflex is de loodvervanger die wordt toegepast in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is, Het kan bladlood in alle gevallen vervangen, De geribbelde Ubiflex variant is als logistieke variant ingevoerd vanwege het feit dat ook een geribbelde loodvariant bestaat, Door het ribbelen van het Ubiflex wordt het aluminium strekmetaal in de Ubiflex voorgestrekt waardoor het uiteindelijk vervormen van het Ubiflex bijvoorbeeld in een panvorm makkelijker gaat, Ubiflex kan zonder problemen op grote lengten worden verwerkt, mede omdat het zeer licht is, Een rol weegt maximaal 22 kg,","Op verzoek van Jasper Klomps (Ubiflex) is deze productkaart ingevoerd door Harry van Ewijk (IVAM UvA BV; opsteller LCA) op 18 mei 2016,\nDe set milieuprofielen bevat alle informatie per 1 m2 Ubiflex,\nDe breedte varieert in de praktijk van 100 tot 1000 mm,\nDaarom is gebruik gemaakt van de optie schaling die de NMD biedt, waarbij 300 mm als default wordt aangehouden,\n\nDit betekent voor de productkaart:\n- Eenheid: 1 strekkende meter Ubiflex waterkering, 300 mm breed (default),\nDe default hoeveelheid, waarnaar vanuit de productkaart naar het basisprofiel wordt verwe-zen, betreft daarmee 0,3 m2,\n- Schaling op breedte, van 100 tot 1000 mm / van 0,1 tot 1 m2,\n- Levensduur: 50 jaar\n- Er is sprake van 1 set basisprofielen waar alle informatie over de levenscyclus (inclusief uitloging GEDURENDE 50 JAAR!) in zit,",1,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":4},"Breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1062,"31.11.011","Loodslab; Stichting Bouwlood",39,null,"m1",50,2,0.5,1.3,0.5,1.3,{"$nulls":5},"loodslab van 100% secundair materiaal, inclusief afspoeling",null,2,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":4},"Breedte","m1","dikte","mm",null,null,1]
[253,"31.12.001","Beton",40,null,"m1",75,2,100,78,100,78,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":4},"breedte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[254,"31.12.002","Hardsteen",40,null,"m1",75,2,100,40,100,40,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":4},"breedte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[255,"31.12.003","Kunststeen",40,null,"m1",75,2,100,40,100,40,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":4},"breedte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[256,"31.12.004","Keramische tegels; tegels",40,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":10},1]
[257,"31.12.005","Aluminium; gemoffeld",40,null,"m1",40,2,100,2,100,2,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":4},"breedte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[258,"31.12.006","Baksteen rollaag; rollaag",40,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":10},1]
[259,"31.12.007","Raamdorpel Gegoten Composietsteen",40,null,"m1",100,2,160,null,160,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":4},"breedte","mm",{"$nulls":4},1]
[252,"31.12.009","Keramiek",40,null,"m1",100,1,{"$nulls":9},"Keramische raamdorpels zijn er in tal van kleuren, diktes en formaten, Er zijn verglaasde en niet verglaasde dorpels, Gebruik geeft optimale bescherming van raam en muur door snelle en effectieve afvoer van het water en voorkomt waterdoorslag,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":10},1]
[981,"31.13.001","Solidscreen",111,null,"m2",25,3,85,{"$nulls":8},"Solidscreen 85, 95, 105 en 125 per vierkante meter raam, Het betreft alle Solidscreen kapvormen, Vul bij de diepte een van deze maten in om de resultaten van de desbetreffende Solidscreen maat te krijgen, Afwerkingen en onderhoud/reparaties zijn onderdeel van de productkaart, Energiewinst of -verlies zijn buitenbeschouwing gelaten,","Zonwering voor het weren van zonnewarmte welke geschikt is voor een raamkozijn van 1500x3300mm welke voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit, Afwerkingen en onderhoud gedurende de productlevensduur van 25 jaar zijn meegenomen, De hoeveelheden zijn teruggerekend tot 1 mÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â², Bevestigingsmaterialen t,b,v, montage op de achterliggende constructie, bedieningsapparatuur, als mede energiewinst of ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œverlies zijn niet meegenomen,",1,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":8},"dikte","mm",1]
[1243,"31.13.002","Aluminium lamellen, incl constructie; poedercoating",111,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter elipsvormige aluminium lamellen gemonteerd op een constructie van staal, De aluminium lamellen van 180x35mm zijn geplaatst met een h,o,h, afstand van 180mm, De aluminium en stalen onderdelen zijn voorzien van poedercoating, Het aluminium bestaat voor 47% uit secundair materiaal (EU gemiddelde)",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":10},1]
[1245,"31.13.004","Rolluik (automatische bediening), aluminium; poedercoating",111,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Aluminium rolluik, met PUR gevulde delen en automatische bediening, Toegepast bij een raamkozijn van 1500x3300mm op 20m hoogte, De hoeveelheden zijn teruggereken naar 1m2, De onderdelen zijn voorzien van poedercoating (Chroom VI)",null,3,1,"2017-11-21T08:38:53",{"$nulls":10},1]
[1246,"31.13.005","Raffstores (automatische bediening), aluminium; Coilcoating",111,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Aluminium raffstores met automatische bediening toegepast bij een raamkozijn van 1500x3300mm op 20m hoogte, De hoeveelheden zijn teruggereken naar 1m2, De onderdelen zijn voorzien van coilcoating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[1247,"31.13.006","Western Red Cedar lamellen, gelakt, acryl; poedercoating; duurzame bosbouw",111,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter elipsvormige houten lamellen van Western Red Cedar, gemonteerd op een constructie van staal, De aluminium lamellen van 180x35mm zijn geplaatst met een h,o,h, afstand van 180mm, De WRC lamellen zijn voorzien van een watergedragen acryl verf/lak laag van 30mu, het hout is afkomstig uit duurzame bosbouw, De stalen onderdelen zijn voorzien van poedercoating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[1248,"31.13.007","Western Red Cedar lamellen, gelakt, acryl; poedercoating; standaard bosbouw",111,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter elipsvormige houten lamellen van Western Red Cedar, gemonteerd op een constructie van staal, De aluminium lamellen van 180x35mm zijn geplaatst met een h,o,h, afstand van 180mm, De WRC lamellen zijn voorzien van een watergedragen acryl verf/lak laag van 30mu, het hout is afkomstig uit standaard beheerde bossen, De stalen onderdelen zijn voorzien van poedercoating,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[2054,"31.14.001","Raam- en deurkrukken en beslag",113,null,"p",10,1,{"$nulls":9},"Scope: raam- en deurkruk mechanismen die het openen, sluiten en gesloten houden van ramen en deuren mogelijk maken, These products are designed to be integrated into door or windows assemblies of varying materials and applications, They may be used on all kinds of doors and windows (both inside and outside), Typical product mass 0,744 kg,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":10},1]
[2055,"31.14.002","Scharnieren",113,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Scope: scharniermechanismen gebruikt om het openen en sluiten van deuren te verzekeren door een scharnierende beweging rond een gefixeerde as, These products are designed to be integrated into door and window assemblies of varying materials and applications, Their purpose is to provide the door or window with the means to pivot about a fixed axis, They may be used for either interior or exterior doors or windows, Typical product mass 0,613 kg,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":10},1]
[2060,"31.14.003","Raamsluitingen",113,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Scope: raamsluitingsmechanismen dat de opening en sluiting van een raam door middel van een scharnierende of schuivende beweging mogelijk maakt, It covers products with different raw material composition and different designs, These products are designed to be integrated into window assemblies of varying materials and applications, Their purpose is to ensure the correct functionality of the window, They may be used for either interior or exterior windows, Typical product mass 1,47 kg of window fittings,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":10},1]
[2061,"31.14.004","Hang- en sluitwerk voor luiken",113,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Scope: hang- en sluitwerk mechanismen voor luiken gebruikt om de correcte bediening van luiken in gebouwen en omvat scharnieren en bevestigingsmiddelen, These products are designed to be integrated into shutter assemblies of varying materials and applications, Their purpose is to ensure the correct operation of the shutters, They may be used for either interior or exterior shutters, Typical product mass 0,571 kg of hardware shutter devices,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":10},1]
[2062,"31.14.005","Deurdrangers inclusief deur co-ordinators",113,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Scope: deurdranger en deur co-ordinator mechanismen bedoeld om de sluitende beweging van de deur te controleren, These products are designed to be integrated into door assemblies of varying materials and applications, Their purpose is to control the closing action of the door, They may be used for either interior or exterior doors, Typical product mass: 2,36 kg of door closers,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":10},1]
[2063,"31.14.006","Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren",113,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Scope: hang- en sluitwerk mechanismen voor schuifdeuren gebruikt in gebouwen, These products are designed to be integrated into door assemblies of varying materials and applications, Their purpose is to ensure the fastening of the door, window or shutter, and to open and close it safely, They may be used for either interior or exterior doors, Typical product mass: 3,92 kg,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[2064,"31.14.007","Hang- en sluitwerk voor glazen deuren",113,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Scope: hang- en sluitwerk mechanismen gebruikt voor het openen en sluiten van glazen deuren, These products are designed to be integrated into door assemblies made of glass, Their purpose is to ensure the opening and closing of a door, They may be used for either interior or exterior doors in accordance with manufacturers instructions, Typical product mass 4,32 kg,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[2065,"31.14.008","Sloten",113,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Scope: mechanische sloten, klinken en beveiligingsapparaten voor gebruik in gebouwen inclusief meerpuntssloten, These products are designed to be used in door assemblies of varying materials and applications, Their purpose is to ensure the fastening of doors, windows or shutters in the closed position, They can be used on either interior or exterior doors, Typical product mass 1,64 kg of locks,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[2066,"31.14.009","Cilinders",113,null,"p",10,1,{"$nulls":9},"Scope: cilindermechanismen voor het bedienen van sloten door middel van een sleutel, These products are designed to be mounted in lock assemblies of varying materials intended for use on interior or exterior doors, Typical product mass 0,294 kg,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[2067,"31.14.010","Hangsloten",113,null,"p",10,1,{"$nulls":9},"Scope: hangslot mechanismen gebruikt voor het beveiligen van een afneembare sluiting of lus bedient door een cilinder, Padlocks are used as a single product to protect doors without an integrated locking mechanism, Typical product mass 0,469 kg,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[2068,"31.14.011","Drukknop sloten",113,null,"p",12,1,{"$nulls":9},"Scope: sloten die gecombineerd zijn met een mechanische code mechanisme, dat wordt bediend door drukknoppen, These products are designed to be integrated into door assemblies of varying materials and applications, They can be used for either interior or exterior doors, following the instructions of the manufacturer, Typical product mass 1,115 kg,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[2069,"31.14.012","Panieksloten",113,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Scope: paniekslot mechanismen gebruikt voor het openen van een deur in paniek situaties, These products are designed to be integrated into door assemblies of varying materials and applications, They may be used for either interior or exterior doors, Typical product mass 1,95 kg,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[2070,"31.14.013","Elektromechanisch hang- en sluitwerk",113,null,"p",7,1,{"$nulls":9},"Scope: elektromechanische sloten, elektrische sluitplaten, elektromechanische cilinders, elektromechanisch beslag, elektromechanische drukknop sloten en vergelijkbare producten, These products are designed to be integrated into door assemblies of various materials and applications, They may be used for either interior or exterior doors, in accordance with manufacturers instructions, Typical product mass 0,63 kg, Onderhoud betreft (uitsluitend) vervanging van batterijen om de 2 jaar,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[2073,"31.14.014","Brievenbussen",113,null,"p",12,1,{"$nulls":9},"Scope: brievenbussen ontworpen voor het ontvangen van brieven en kleine pakketten, These products are generally intended for mounting on or within exterior walls of buildings or walls in communal areas of flats, etc, Typical product mass 4,54 kg,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:54",{"$nulls":10},1]
[260,"32.01.001","Staal; verzinkt+gemoffeld",41,null,"m2",150,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":10},1]
[261,"32.01.002","Hout; geschilderd:alkyd",41,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Watergedragen alkydharsverf systeem voor binnen (voldoet aan de Arboregel Oplosmiddelhoudende verf voor binnentoepassing - Vervangingsplicht-) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, binnensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, binnensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 2 lagen = 0,223 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 8 jaar\nVerbruik per 8 jaar (1 laag) 0,112 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 50 j 2 lagen = 0,237 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 25 jaar\nVerbruik totaal over 50 j 2 + 2 lagen = 0,461 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":10},1]
[940,"32.01.003","Stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta, Berkvens, Theuma)",41,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"1 m2 stalen binnendeurkozijn met bovenlicht; gebaseerd op een kozijn met afmetingen 930 x 2600 x 70 (b x h x d) (Andusta, Berkvens en Theuma) met een levensduur van 75 jaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":10},1]
[1004,"32.01.004","Jansen Economy 50",41,null,"m2",100,3,40,null,null,null,5.6,{"$nulls":4},"Stalen binnendeursysteem per m2 geleverd door ODS met een Uf-waarde van 5,60 W/m2K, Vulling van de deur is geen onderdeel van het product en moet separaat worden ingevoerd, De afmetingen van de deurvleugel zijn gekoppeld aan het kozijn, De indeling en de afmeting van het kozijn blijft 1032x2400mm conform de functionele eenheid van de NMD, Afwerking, onderhoud en reparaties zijn meegenomen,","Opgesteld door NIBE, review door IVAM,\n\nEigen afvalprofiel inclusief transport (C2)\nOnderhoud inclusief productie, transport bouwplaats, constructie, eindelevensduurfase vervangen materialen en transport eindelevensduur,\n\nGehanteerde FE: Een buiten-/binnendeur van 1032x2400mm breed, die voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit, Afwerkingen, onderhoud, beglazingskit/rubbers en glaslijst zijn meegenomen worden, De hoeveelheden zijn teruggerekend tot 1 mÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â², Bevestigingsmaterialen, beglazing, hang- en sluitwerk en waterkering zijn niet meegenomen,",1,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[1005,"32.01.005","Jansen Economy 60",41,null,"m2",100,3,40,null,null,null,5.6,{"$nulls":4},"Stalen binnendeursysteem per m2 geleverd door ODS met een Uf-waarde van 5,60 W/m2K, Vulling van de deur is geen onderdeel van het product en moet separaat worden ingevoerd, De afmetingen van de deurvleugel zijn gekoppeld aan het kozijn, De indeling en de afmeting van het kozijn blijft 1032x2400mm conform de functionele eenheid van de NMD, Afwerking, onderhoud en reparaties zijn meegenomen,","Opgesteld door NIBE, review door IVAM,\n\nEigen afvalprofiel inclusief transport (C2)\nOnderhoud inclusief productie, transport bouwplaats, constructie, eindelevensduurfase vervangen materialen en transport eindelevensduur,\n\nGehanteerde FE: Een buiten-/binnendeur van 1032x2400mm breed, die voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit, Afwerkingen, onderhoud, beglazingskit/rubbers en glaslijst zijn meegenomen worden, De hoeveelheden zijn teruggerekend tot 1 mÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â², Bevestigingsmaterialen, beglazing, hang- en sluitwerk en waterkering zijn niet meegenomen,",1,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":8},"breedte","mm",1]
[1251,"32.01.008","Europees hardhout; gevingerlast / gelamineerd; duurzame bosbouw",41,null,"m2",75,2,114,null,114,{"$nulls":6},"Een binnendeurkozijn van robinia (gevingerlast) uit duurzaam beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk) met een profielmaat van 114 x 67 mm, inclusief afwerking en onderhoud met een alkydverf, toegepast in de Agentschap NL referentiewoning gedurende 75 jaar,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":4},"Diepte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1257,"32.01.014","Tropisch hardhout; volhout; duurzame bosbouw",41,null,"m2",75,2,114,null,114,{"$nulls":6},"Een binnendeurkozijn van meranti uit duurzame bosbouw (met keurmerk) met een profielmaat van 114 x 67 mm, inclusief afwerking en onderhoud met een alkydverf, toegepast in de Agentschap NL referentiewoning gedurende 75 jaar,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:55",{"$nulls":4},"Diepte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[263,"32.02.001","Hout; geschilderd:alkyd",42,null,"p",50,1,{"$nulls":9},"Watergedragen alkydharsverf systeem voor binnen (voldoet aan de Arboregel Oplosmiddelhoudende verf voor binnentoepassing - Vervangingsplicht-) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, binnensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, binnensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 2 lagen = 0,223 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 8 jaar\nVerbruik per 8 jaar (1 laag) 0,112 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 50 j 2 lagen = 0,237 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 25 jaar\nVerbruik totaal over 50 j 2 + 2 lagen = 0,461 kg/m2\nVerbruik deur nieuw 4m2 2 lagen = 0,893 kg\nVerbruik deur onderh 4m3 1 laag = 0,447 kg",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[264,"32.02.002","Honingraat; geschilderd:alkyd",42,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"Watergedragen alkydharsverf systeem voor binnen (voldoet aan de Arboregel Oplosmiddelhoudende verf voor binnentoepassing - Vervangingsplicht-) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, binnensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, binnensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 2 lagen = 0,223 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 8 jaar\nVerbruik per 8 jaar (1 laag) 0,112 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 50 j 2 lagen = 0,237 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 25 jaar\nVerbruik totaal over 50 j 2 + 2 lagen = 0,461 kg/m2\nVerbruik deur nieuw 4m2 2 lagen = 0,893 kg\nVerbruik deur onderh 4m3 1 laag = 0,447 kg",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[265,"32.02.003","Spaanplaat; geschilderd:alkyd",42,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Watergedragen alkydharsverf systeem voor binnen (voldoet aan de Arboregel Oplosmiddelhoudende verf voor binnentoepassing - Vervangingsplicht-) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, binnensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, binnensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 2 lagen = 0,223 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 8 jaar\nVerbruik per 8 jaar (1 laag) 0,112 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 50 j 2 lagen = 0,237 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 25 jaar\nVerbruik totaal over 50 j 2 + 2 lagen = 0,461 kg/m2\nVerbruik deur nieuw 4m2 2 lagen = 0,893 kg\nVerbruik deur onderh 4m3 1 laag = 0,447 kg",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[266,"32.02.004","Multiplex; geschilderd:alkyd",42,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Watergedragen alkydharsverf systeem voor binnen (voldoet aan de Arboregel Oplosmiddelhoudende verf voor binnentoepassing - Vervangingsplicht-) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, binnensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, binnensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 2 lagen = 0,223 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 8 jaar\nVerbruik per 8 jaar (1 laag) 0,112 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 50 j 2 lagen = 0,237 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 25 jaar\nVerbruik totaal over 50 j 2 + 2 lagen = 0,461 kg/m2\nVerbruik deur nieuw 4m2 2 lagen = 0,893 kg\nVerbruik deur onderh 4m3 1 laag = 0,447 kg",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[1096,"32.02.005","Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz, bosbeheer; NBvT",42,null,"p",50,2,2315,954,2315,954,{"$nulls":5},"Houten vlakke binnendeur met honingraatvulling, afgelakt inclusief hang en sluitwerk, duurzame bosbouw, Met een functionele levensduur van de deur van 50 jaar, met een afmeting van ca, 2315 x 954 x 40 mm (ca,2,21 m2) uitgedrukt in m2,","met een afmeting van ca, 2315 x 954 x 40 mm (ca,2,21 m2) uitgedrukt in m2, Graag check of de schaling zo goed gaat,",2,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":4},"Hoogte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[267,"32.03.001","Enkel glas; droog beglaasd",43,null,"m2",75,2,4,null,4,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1261,"32.03.002","Dubbel glas; 4/12/5 mm",43,null,"m2",25,1,{"$nulls":4},2.8,0.7,null,null,null,"Dubbel glas met een luchtspouw, Het buitenblad heeft een dikte van 4 mm, het binnen blad van 5 mm en de luchtspouw is 15 mm, Het soortelijk gewicht van glas is 2500kg/m3, Tussen de glasplaten zitten aluminium afstandhouders,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[269,"32.05.002","Kunststeen",44,null,"m1",30,2,20,null,20,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":4},"hoogte","mm",{"$nulls":4},1]
[271,"32.05.004","Gegoten Composietsteen binnendorpel",44,null,"m1",100,2,50,20,50,20,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":4},"breedte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[272,"32.05.005","Gegoten Composietsteen badceldorpel",44,null,"m1",100,2,40,null,40,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":4},"hoogte","mm",{"$nulls":4},1]
[612,"32.05.006","Europees naaldhout; duurzame bosbouw",44,null,"m1",30,2,20,100,20,100,{"$nulls":5},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":4},"hoogte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[613,"32.05.007","Natuursteen",44,null,"m1",30,2,20,100,20,100,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":4},"hoogte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[614,"32.05.008","Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",44,null,"m1",30,2,20,100,20,100,{"$nulls":5},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":4},"hoogte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[275,"34.01.004","Aluminium; geanodiseerd",45,null,"m1",75,2,1000,null,1000,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":4},"hoogte","mm",{"$nulls":4},1]
[616,"34.01.006","Staal; gepoedercoat; spijlen",45,null,"m1",60,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter stalen balustrade in spijlenvariant, De balustrade voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en heeft een hoogte van 1200 mm, De spijlen hebben een hart op hart afstand van 115 mm en de balusters hebben een hart op hart afstand van 180",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[617,"34.01.007","Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling",45,null,"m1",60,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter balustrade gemaakt van stalen profielen en een glasplaat, De balustrade voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en heeft een hoogte van 1200 mm, Het enkelglas wordt met behulp van EPDM- rubbers in de stalen profielen gehouden, De bal",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[618,"34.01.008","Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw",45,null,"m1",20,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter spijlenbalustrade uitgevoerd in europees naaldhout uit duurzaam beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk) , De balustrade voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en heeft een hoogte van 1200 mm, De spijlen hebben een hart op hart a",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[619,"34.01.009","Meranti; spijlen; duurzame bosbouw",45,null,"m1",30,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter spijlenbalustrade uitgevoerd in meranti uit duurzaam beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk) , De balustrade voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en heeft een hoogte van 1200 mm, De spijlen hebben een hart op hart afstand van",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[620,"34.01.010","Europees loofhout; spijlen; duurzame bosbouw",45,null,"m1",30,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter spijlenbalustrade uitgevoerd in europees hardhout uit duurzaam beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk) , De balustrade voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en heeft een hoogte van 1200 mm, De spijlen hebben een hart op hart af",null,3,1,"2017-11-21T08:38:56",{"$nulls":10},1]
[1262,"34.01.011","RVS; glasplaat vulling",45,null,"m1",60,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter balustrade gemaakt van RVS profielen en een glasplaat, De balustrade voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en heeft een hoogte van 1200 mm, Het enkelglas wordt met behulp van EPDM- rubbers in de RVS profielen gehouden, De balusters hebben een hart op hart afstand van 1800 mm, Een strekkende meter balustrade weegt ca, 26,3 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[1263,"34.01.012","Staal, gepoedercoat; HPL-plaat vulling; duurzame bosbouw",45,null,"m1",60,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter balustrade gemaakt van stalen profielen en een HPL-plaat, De balustrade voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en heeft een hoogte van 1200 mm, De HPL-plaat wordt gemonteerd op vijf tussenstijlen van staal die aan de stalen profielen zijn vast gelast, De balusters hebben een hart op hart afstand van 1800 mm, Het staal is gecoat met een poedercoating die 0,0965 kg per vierkante meter weegt, Een strekkende meter balustrade weegt ca, 12,4 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[1264,"34.01.013","Staal, gepoedercoat; ongeperforeerde staalplaat vulling",45,null,"m1",60,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter balustrade gemaakt van stalen profielen en een ongeperforeerde stalen plaat, De balustrade voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en heeft een hoogte van 1200 mm, De staalplaat heeft een dikte van 3 mm en wordt bevestigd aan vijf tussenstijlen die aan de stalen profielen zijn gelast, De balusters hebben een hart op hart afstand van 1800 mm, Het staal is gecoat met een poedercoating die 0,0965 kg per vierkante meter weegt, Een strekkende meter balustrade weegt ca, 32,5 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[622,"34.02.002","Aluminium",46,null,"m1",75,2,60,null,60,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":4},"diameter","mm",{"$nulls":4},1]
[623,"34.02.003","Europees naaldhout; duurzame bosbouw",46,null,"m1",75,2,60,null,60,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":4},"diameter","mm",{"$nulls":4},1]
[624,"34.02.004","Tropisch loofhout; duurzame bosbouw",46,null,"m1",75,2,60,null,60,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":4},"diameter","mm",{"$nulls":4},1]
[625,"34.02.005","Europees loofhout; duurzame bosbouw",46,null,"m1",75,2,60,null,60,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":4},"diameter","mm",{"$nulls":4},1]
[1265,"34.02.006","RVS, rond 60 mm",46,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter leuning van RVS, De balustrade heeft een diameter van 60 mm en heeft een dikte van 2,4mm, RVS, rond 60 mm bevat de volgende hoeveelheden: 3,39 kg aan RVS en 0,10 kg aan stalen bevestigingsmiddelen,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[1266,"34.02.007","Staal gecoat, rond 60 mm",46,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter leuning van gecoat staal, De balustrade heeft een diameter van 60 mm en heeft een dikte van 2,4mm, Staal gecoat, rond 60 mm bevat de volgende hoeveelheden: 3,39 kg aan staal en 0,10 kg aan stalen bevestigingsmiddelen,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[280,"37.01.001","Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",47,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[281,"37.01.002","Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen",47,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[282,"37.01.003","Meranti; geschilderd, acryl; standaard bosbouw",47,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[556,"37.02.001","Lichtkoepel (woningbouw)",99,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Een lichtkoepel met een oppervlakte van 2 m2 toegepast in een plat dak constructie in de woningbouw, die voldoet aan het Bouwbesluit en aan de NRK Daklicht kwaliteitsvoorschriften met een functionele levensduur van 75 jaar,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[557,"37.02.002","Lichtkoepel (utiliteitsbouw)",99,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Een lichtkoepel met een oppervlakte van 2 m2 toegepast in een plat dakconstructie in de utiliteitsbouw die voldoet aan het Bouwbesluit en aan de NRK Daklicht kwaliteitsvoorschriften met een functionele levensduur van 20 jaar,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[558,"37.02.003","Lichtkoepel 3-wandig (woningbouw)",99,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Een lichtkoepel met een oppervlakte van 2 m2 toegepast in een plat dak constructie in de woningbouw, die voldoet aan het Bouwbesluit en aan de NRK Daklicht kwaliteitsvoorschriften met een functionele levensduur van 75 jaar,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[559,"37.02.004","Lichtkoepel 3-wandig (utiliteitsbouw)",99,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Een lichtkoepel met een oppervlakte van 2 m2 toegepast in een plat dakconstructie in de utiliteitsbouw die voldoet aan het Bouwbesluit en aan de NRK Daklicht kwaliteitsvoorschriften met een functionele levensduur van 20 jaar,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[560,"37.03.001","Lichtstraat glas (utiliteitsbouw)",100,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Een lichtstraat met een oppervlakte van 18 m2 toegepast in een plat dakconstructie in de utiliteitsbouw die voldoet aan het Bouwbesluit en aan de NRK Daklicht kwaliteitsvoorschriften met een functionele levensduur van 20 jaar,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[561,"37.03.002","Lichtstraat polycarbonaat (utiliteitsbouw)",100,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Een lichtstraat met een oppervlakte van 18 m2 toegepast in een plat dakconstructie in de utiliteitsbouw die voldoet aan het Bouwbesluit en aan de NRK Daklicht kwaliteitsvoorschriften met een functionele levensduur van 20 jaar,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[1040,"37.03.003","VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) dubbel glas",100,null,"m2",40,1,{"$nulls":4},1.4,0.57999999999999996,null,null,null,"VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) dubbel glas","VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) dubbel glas",1,1,"2017-11-21T08:38:57",{"$nulls":10},1]
[1041,"37.03.004","VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) drielaags glas",100,null,"m2",40,1,{"$nulls":4},1,0.45,null,null,null,"VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) drielaags glas","VELUX Modulaire Lichtstraat VMS (HFC) drielaags glas",1,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":10},1]
[285,"41.01.003","Baksteenmetselwerk; KNB",50,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Halfsteens baksteenmetselwerk, Representatief voor metselbakstenen (wanden, fundering) geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit in Nederland gewonnen rivierklei, door leden van KNB, Geproduceerd door productielocaties met gaswasser, 1 m2 baksteenmetselwerk inclusief metselmortel en voegmortel,",null,2,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[288,"41.01.004","Kalkzandsteen metselwerk",50,null,"m2",100,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[626,"41.01.007","Leemsteenmetselwerk; incl, cementpleister",50,null,"m2",50,2,140,null,140,{"$nulls":4},0.93,null,"Buitenspouwblad van leemsteen (295X140X90 mm) vermetseld met leemmortel (voeg 10 mm), onderhoudsvrij door afwerking met cementpleister (10 mm),",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[842,"41.01.008","StylistiX gevelsteen",50,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":10},1]
[935,"41.01.009","Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",50,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Halfsteens baksteenmetselwerk",null,1,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[972,"41.01.010","BB&S betongevelsteen + metselmortel + voegmortel",50,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"1 m2 BB&S betongevelsteen + metselmortel + voegmortel",null,2,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":10},1]
[2051,"41.01.011","Baksteenmetselwerk",50,null,"m2",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"1 m2 baksteenmetselwerk, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 127,5 kg aan metselbaksteen, 45 kg aan metselmortel en 7,5 kg aan voegmortel,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[295,"41.02.001","Volkernplaat; delen+houten regelwerk",51,null,"m2",25,2,8,null,8,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[296,"41.02.002","Natuursteen; plaat+stalen profielen",51,null,"m2",75,2,8,null,8,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[298,"41.02.004","Glas; plaat+stalen profielen",51,null,"m2",25,2,7,null,7,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[299,"41.02.005","Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",51,null,"m2",60,2,1,null,1,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[300,"41.02.006","Keramiek; hol element+stalen profielen",51,null,"m2",25,2,30,null,30,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[312,"41.02.011","Gevelplint Gegoten Composietsteen",51,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":10},1]
[310,"41.02.012","Staal verzinkt en gecoat trapezium",51,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":10},1]
[309,"41.02.013","Staal gecoat trapezium",51,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":10},1]
[293,"41.02.015","Staal / PUR (pentaan)",51,null,"m2",100,3,40,{"$nulls":8},"sandwichpaneel met PUR isolatie",null,3,1,"2017-11-21T08:38:58",{"$nulls":8},"dikte","mm",1]
[311,"41.02.016","DBM Zinken gevel (fels, roeven, losange)",51,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":10},1]
[292,"41.02.017","Keramische tegel; gelijmd",51,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":10},1]
[291,"41.02.018","Keramische tegel; mechanisch bevestigd",51,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":10},1]
[294,"41.02.019","Staal / steenwol",51,null,"m2",100,3,60,{"$nulls":8},"Sandwichpaneel met steenwolisolatie",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":8},"dikte","mm",1]
[305,"41.02.020","Keramische dakpan - geglazuurd",51,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":10},1]
[306,"41.02.021","Geisoleerde gevelplint Gegoten Composietsteen / EPS",51,null,"m2",100,2,100,null,80,{"$nulls":4},3.5000000000000003E-2,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[307,"41.02.022","Keramische pan - ongeglazuurd",51,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":10},1]
[627,"41.02.023","Europees loofhouten delen; onbehandeld ;duurzame bosbouw",51,null,"m2",60,2,16,null,16,{"$nulls":6},"Niet afgewerkte Europees loofhouten delen, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, toegepast als gevelbekleding, Het regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn meegenomen, Ze worden aangebracht met een overlap van 25 mm,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[628,"41.02.024","Lariks delen; onbehandeld; duurzame bosbouw",51,null,"m2",15,2,19,null,19,{"$nulls":6},"Niet verduurzaamde en onafgewerkte lariks delen toegepast als gevelbekleding, Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, Het regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn meegenomen, Ze worden aangebracht met een ov",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[629,"41.02.025","Meranti delen; duurzame bosbouw",51,null,"m2",40,2,16,null,16,{"$nulls":6},"Meranti delen, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, toegepast als gevelbekleding, De delen zijn afgewerkt met alkydverf, Het regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn meegenomen, Ze worden aangebracht met een overlap \n\nWatergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[630,"41.02.026","Multiplex tropisch loofhout; duurzame bosbouw",51,null,"m2",30,2,7,null,7,{"$nulls":6},"Multiplex op basis van tropisch loofhout, dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, toegepast als gevelbekleding, De platen zijn afgewerkt met acrylverf, \nWatergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\n\nHet regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn in de beoordeling",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[631,"41.02.027","Multiplex europees naaldhout; duurzame bosbouw",51,null,"m2",30,2,9.3000000000000007,null,9.3000000000000007,{"$nulls":6},"Multiplex op basis van europees loofhout, dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, toegepast als gevelbekleding, \n\nDe platen zijn afgewerkt met acrylverf, \nWatergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\n\nHet regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn in de beoordeling",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[632,"41.02.028","Vezelcementplaat",51,null,"m2",25,2,10,null,10,{"$nulls":6},"Een houtvezelcementplaat toegepast als gevelbekleding, inclusief ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n laag regelwerk en bevestiging van de gevelbekleding op de regels, Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, Als oppervlaktebehandeling is uitgegaan van een verfsysteem op basis",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[633,"41.02.029","Vuren delen, thermisch behandeld; duurzame bosbouw",51,null,"m2",30,2,19,null,19,{"$nulls":6},"Niet afgewerkte thermisch verduurzaamde vuren delen toegepast als gevelbekleding, Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, Het regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn in de beoordeling meegenomen,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[634,"41.02.030","Aluminium; profiel-niet gecoat",51,null,"m2",30,2,0.7,null,0.7,{"$nulls":6},"Ongecoate aluminium geprofileerde platen toegepast als gevelbekleding, Het regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn in de beoordeling meegenomen,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[635,"41.02.031","Aluminium vlak (sandwich-aluminium kern)",51,null,"m2",40,2,25,null,25,{"$nulls":6},"Vlakke aluminium gevelbekleding, bestaande uit een sandwichplaat met aluminium (honingraat) kern, Het regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn in de beoordeling meegenomen,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[636,"41.02.032","Aluminium vlak; sandwich-kunststof kern",51,null,"m2",40,2,4,null,4,{"$nulls":6},"Vlakke aluminium gevelbekleding, bestaande uit een sandwichplaat met een kern op basis van polyetheen, Het regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn in de beoordeling meegenomen,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[637,"41.02.033","Natuursteen leien",51,null,"m2",40,2,5,null,5,{"$nulls":6},"Natuursteen leien toegepast als gevelbekleding, inclusief ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n laag regelwerk en bevestiging van de gevelbekleding op de regels,",null,3,1,"2017-11-21T08:38:59",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[638,"41.02.034","Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw",51,null,"m2",60,2,16,null,16,{"$nulls":6},"Niet afgewerkte met verduurzaamde (d,m,v, wax impregnatie) europees naaldhouten delen toegepast als gevelbekleding, Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, Het regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (verzinkt stalen nagels) zijn in de",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1093,"41.02.035","MOSO Bamboo X-treme; bamboe, thermisch behandeld, gecomprimeerd; incl clips",51,null,"m2",35,1,{"$nulls":9},"MOSO Bamboo X-treme gevelbekleding gemaakt van gecomprimeerd, thermische gemodificeerd bamboe delen, duurzaamheidsklasse 1 (EN 350), inclusief draagsysteem (RVS clips)","Planken van MOSO Bamboo X-treme, formaat 1850x137x20mm, 24,8 kg/m2 voor buitentoepassingen (terrasdelen, gevelbekleding, buitenmeubilair, etc,), inclusief draagsysteem (clips), met een levensduur van 35 jaar (duurzaamheidsklasse 1 conform EN 350), uitgedrukt in m2",1,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":10},1]
[1267,"41.02.036","Geperste steenwol plaat met kunststof coating",51,null,"m2",40,2,8,null,8,{"$nulls":6},"Geperste steenwol platen, met regelwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen (aluminium klemmen en verzinkt stalen profielen), hebben een afmeting van 3050x12000x10 mm, De massa per m2 plaatmateriaal bedraagt circa 9,1 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1268,"41.02.037","Leien, vezelcement; 110mm overlap",51,null,"m2",35,2,4.3,null,4.3,{"$nulls":6},"Leien op basis van vezelcement toegepast als dakbedekking op een hellend dak, inclusief bevestiging exclusief dakbeschot, De leien met een afmeting van 400 x 270 mm, een overlap van 110 mm en een dikte van circa 4,3 mm hebben per m2 een massa van circa 19,3 kg, In totaal zijn er 24,6 stuks per m2 met een gewicht van 0,92 kg per stuk, De bevestigingsmiddelen en het regelwerk (op basis van vurenhout uit duurzaam beheerde bossen) wegen gezamenlijk circa 5 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1269,"41.02.038","Sandwich paneel licht golvend, staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",51,null,"m2",50,2,4.5,null,4.5,{"$nulls":6},"Stalen sandwichpaneel met EPS (20kg/m3) vulling, Bestaande uit: Stalen binnenplaat van 0,4mm, stalen buitenplaat van 0,63mm, EPS (20kg/m3) isolatie, De staalplaten zijn aan beide zijdes voorzien van 55mu aan poedercoating",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1270,"41.02.039","Sandwich paneel licht golvend, staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",51,null,"m2",50,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,null,null,"Stalen sandwichpaneel met PIR vulling, Bestaande uit: Stalen binnenplaat van 0,4mm, stalen buitenplaat van 0,63mm, PIR isolatie, De staalplaten zijn aan beide zijdes voorzien van 55mu aan poedercoating",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1271,"41.02.040","Sandwich paneel licht golvend, staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",51,null,"m2",50,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,null,null,"Stalen sandwichpaneel met steenwol (100 kg/m3) vulling, Bestaande uit: Stalen binnenplaat van 0,4mm, stalen buitenplaat van 0,63mm, steenwol (100 kg/m3) isolatie, De staalplaten zijn aan beide zijdes voorzien van 55mu aan poedercoating",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1272,"41.02.041","Sandwich paneel trapeziumvormige, staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",51,null,"m2",50,2,4.5,null,4.5,{"$nulls":6},"Stalen sandwichpaneel met EPS (20kg/m3) vulling, Bestaande uit: Stalen binnenplaat van 0,4mm, stalen buitenplaat van 0,5mm, EPS (20kg/m3) isolatie, De staalplaten zijn aan beide zijdes voorzien van 55mu aan poedercoating",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1273,"41.02.042","Sandwich paneel trapeziumvormige, staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",51,null,"m2",50,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,null,null,"Stalen sandwichpaneel met PIR vulling, Bestaande uit: Stalen binnenplaat van 0,4mm, stalen buitenplaat van 0,5mm, PIR isolatie, De staalplaten zijn aan beide zijdes voorzien van 55mu aan poedercoating",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1274,"41.02.043","Sandwich paneel trapeziumvormige, staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",51,null,"m2",50,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,null,null,"Stalen sandwichpaneel met steenwol (100 kg/m3) vulling, Bestaande uit: Stalen binnenplaat van 0,4mm, stalen buitenplaat van 0,5mm, steenwol (100 kg/m3) isolatie, De staalplaten zijn aan beide zijdes voorzien van 55mu aan poedercoating",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1275,"41.02.044","Sandwich paneel vlak, staal + EPS; gepoedercoat (55mu)",51,null,"m2",50,2,4.5,null,4.5,{"$nulls":6},"Stalen sandwichpaneel met EPS (20kg/m3) vulling, Bestaande uit: Stalen binnenplaat van 0,5mm, stalen buitenplaat van 0,5mm, EPS (20kg/m3) isolatie, De staalplaten zijn aan beide zijdes voorzien van 55mu aan poedercoating",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1276,"41.02.045","Sandwich paneel vlak, staal + PIR; gepoedercoat (55mu)",51,null,"m2",50,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,null,null,"Stalen sandwichpaneel met PIR vulling, Bestaande uit: Stalen binnenplaat van 0,5mm, stalen buitenplaat van 0,5mm, PIR isolatie, De staalplaten zijn aan beide zijdes voorzien van 55mu aan poedercoating",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1277,"41.02.046","Sandwich paneel vlak, staal + steenwol; gepoedercoat (55mu)",51,null,"m2",50,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,null,null,"Stalen sandwichpaneel met steenwol (100 kg/m3) vulling, Bestaande uit: Stalen binnenplaat van 0,5mm, stalen buitenplaat van 0,5mm, steenwol (100 kg/m3) isolatie, De staalplaten zijn aan beide zijdes voorzien van 55mu aan poedercoating",null,3,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[2019,"41.02.047","DBM Koperen fels gevel",51,null,"m2",100,2,0.6,null,0.6,{"$nulls":6},"DBM Koperen plaat gefelst en toegepast als gevelbekleding,","Schaling rechtevenredig op basis van plaatdikte, Default dikte = 0,6mm / Schaalbare dikte = 0,6mm,",2,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2023,"41.02.048","Kingspan KS600-1000 AWP (excl, AWP Curvewall) en de BENCHMARK Evolution",51,null,"m2",50,2,88,null,88,{"$nulls":6},"Kingspan ge-isoleerde gevelpaneel van het assortiment KS600-1000 AWP (exclusief de AWP Curvewall) en de BENCHMARK Evolution met een QuadCore schuimkern, In dit profiel zijn de montage schroeven en is de standaard fabrieksmatig aangebrachte kierdichting meegenomen,","Schaling: rechtevenredig op basis van kern-/isolatie dikte, Default kern-/isolatie dikte: 88 mm",1,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2024,"41.02.049","Kingspan KS1000 AWP Curvewall",51,null,"m2",50,2,80,null,80,{"$nulls":6},"Kingspan ge-isoleerde gevelpaneel van het type AWP Curvewall met een QuadCore schuimkern, In dit profiel zijn de montage schroeven en is de standaard fabrieksmatig aangebrachte kierdichting meegenomen,","Schaling: rechtevenredig op basis van kern-/isolatie dikte, Default kern-/isolatie dikte: 80 mm",1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2056,"41.02.050","Gevelbekleding Europees naaldhout, geschilderd",51,null,"m2",15,2,18,null,18,{"$nulls":6},"gevelbekleding van Europees naaldhout, uit duurzaambeheerde bossen, geschilderd,","inclusief bevestigingsmateriaal, exclusief achterconstructie, 18 mm dik, onderhoud in 5 jarige cycli, schaling op basis van oppervlakte, levensverw, 15 jaar,",2,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2057,"41.02.051","Gevelbekleding van Europees naaldhout, verduurzaamd, geschilderd",51,null,"m2",30,2,18,null,18,{"$nulls":6},"Gevelbekleding van Europees naaldhout, uit duurzaambeheerde bossen, verduurzaamd, geschilderd","inclusief bevestigingsmateriaal, exclusief achterconstructie, 18 mm dik, onderhoud in 5 jarige cycli, schaling op basis van oppervlakte, levensverwachting, 30 jaar",2,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2058,"41.02.052","Gevelbekleding van Europees naaldhout, verduurzaamd, niet geschilderd",51,null,"m2",30,2,18,null,18,{"$nulls":6},"Gevelbekleding van Europees naaldhout, uit duurzaam beheerde bossen, verduurzaamd, niet geschilderd","inclusief bevestigingsmateriaal, exclusief achterconstructie, geen onderhoud, schaling op basis van oppervlakte, levensverwachting 30 jaar",2,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2059,"41.02.053","Gevelbekleding van WRC, niet geschilderd",51,null,"m2",60,2,18,null,18,{"$nulls":6},"Gevelbekleding van WRC uit duurzaambeheerde bossen, niet geschilderd","inclusief bevestigingsmateriaal, exclusief achterconstructie, schaling op basis van oppervlakte en dikte, levensverwachting 60 jaar",2,1,"2017-11-21T08:39:00",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2101,"41.02.054","Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Alegra 10 rood/ geengobeerd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":10},1]
[2102,"41.02.055","Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",51,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Alegra 10 geglazuurd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":10},1]
[2104,"41.02.056","Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",51,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Alegra 12 geglazuurd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":10},1]
[2106,"41.02.057","Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Alegra 12 rood/ geengobeerd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":10},1]
[2108,"41.02.058","Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Madura rood/ geengobeerd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":10},1]
[2110,"41.02.059","Madura geglazuurde keramische dakpan",51,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Madura geglazuurd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":10},1]
[2112,"41.02.060","Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Modula rood/ geengobeerd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":10},1]
[2114,"41.02.061","Modula geglazuurde keramische dakpan",51,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Modula geglazuurd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":10},1]
[2116,"41.02.062","VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",51,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan VHV rood/ geengobeerd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:01",{"$nulls":10},1]
[2118,"41.02.063","VHV geglazuurde keramische dakpan",51,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan VHV geglazuurd, voor gevelbekleding, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":10},1]
[314,"41.03.001","Pleisterwerk; geschilderd",52,null,"m2",40,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[806,"41.03.002","Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,032",52,null,"m2",75,2,120,null,110,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[808,"41.03.003","Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,038",52,null,"m2",75,2,140,null,130,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[807,"41.03.004","Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,034",52,null,"m2",75,2,130,null,120,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[830,"41.03.005","Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0,032",52,null,"m2",75,2,120,null,110,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[831,"41.03.006","Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0,034",52,null,"m2",75,2,130,null,120,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[832,"41.03.007","Buitengevelisolatie StoTherm Vario EPS 0,038",52,null,"m2",75,2,140,null,130,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[317,"41.04.001","Glaswol MWA 2012; platen;",53,null,"m2",100,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},3.5000000000000003E-2,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[318,"41.04.002","Steenwol MWA 2012; platen;",53,null,"m2",100,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},3.5000000000000003E-2,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[326,"41.04.004","Fenolschuim",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[324,"41.04.005","PUR (lucht)",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[323,"41.04.006","XPS",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[322,"41.04.008","EPS",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[320,"41.04.009","Vlaswol",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[688,"41.04.012","ROCKWOOL RockFit Duo (433 DUO)",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"ROCKWOOL Rockfit 433 DUO Rc >4,5 d=155mm","Dikte 155 mm voor een spouwmuur met Rc >= 4,5",1,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":10},1]
[868,"41.04.018","NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[869,"41.04.019","NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:02",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[821,"41.04.020","Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"dichtheid 18-22 kg/m3; druksterkte 100 kPa; buigsterkte 150 kPa; waterdampdoorlatendheid 30-70",null,2,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[819,"41.04.021","Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"dichtheid 28-32 kg/m3; druksterkte 200 kPa; buigsterkte 250 kPa; waterdampdoorlatendheid 40-100",null,2,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[820,"41.04.022","Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5999999999999997E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[818,"41.04.023","Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5999999999999997E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[835,"41.04.024","Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5000000000000003E-2,null,"dichtheid 18-22 kg/m3; lambda-waarde 0,035 W/mK; druksterkte 150 kPa; buigsterkte 150 kPa; waterdampdoorlatendheid 30-70",null,2,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[877,"41.04.025","NVPU; PU plaat; gecacheerd, aluminium",53,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[994,"41.04.026","ROCKWOOL RockFit Mono Silver (433 BP)",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"ROCKWOOL Rockfit 433 BP Rc >4,5 d=145mm","Dikte 145mm voor een spouwmuur Rc >4,5",1,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":10},1]
[1048,"41.04.027","Isover Cladipan 31",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},4.5,3.1E-2,null,"Brandveilige, thermische en akoestische isolatie van metalen gevels, 170mm dikte, Lambda-waarde 0,031, Rc-waarde 4,5m2K/W","densiteit 33kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":10},1]
[1049,"41.04.028","Isover Cladipan 31 Ultra",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},4.5,3.1E-2,null,"Brandveilige, thermische en akoestische isolatie, voorzien van aluminiumfolie, van metalen gevels, 200mm dikte, Lambda-waarde 0,031W/mK, Rc-waarde 4,5m2K/W","densiteit 33kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":10},1]
[1050,"41.04.029","Isover Multimax 30 Ultra",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},2.5,0.03,null,"Een zeer stevige vormvaste isolatieplaat, voorzien van aluminiumfolie, voor de spouwmuur met lage lambda waarde (0,030 W/mK), 56mm, Rc-waarde 2,5","densiteit 41kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":10},1]
[1051,"41.04.030","Isover Mupan Ultra XS",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},3,3.3000000000000002E-2,null,"Een zeer stevige, vormvaste glaswol isolatieplaat, voorzien van aluminiumfolie, voor de spouwmuur, 95mm dikte, Lambda-waarde 0,032W/mK, Rc-waarde 3m2K/W","densiteit: 29,7kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":10},1]
[1052,"41.04.031","Isover Mupan Plus",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},3,3.3000000000000002E-2,null,"Stevige, vormvaste glaswol spouwplaat aan twee zijden voorzien van een glasvliesbekleding, Dikte 95mm, Lambda-waarde 0,033W/mK, Rc-waarde 3m2K/W","densiteit 24,5kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":10},1]
[1053,"41.04.032","Isover Sonepanel",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},3.6999999999999998E-2,null,"Akoestische, thermische en brandwerende isolatie van lichte scheidingswanden, systeemwanden en voorzetwanden, 40mm dikte, Lambda-waarde 0,040W/mK, Rd-waarde 1,05 m2K/W","densiteit: 15kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":10},1]
[1054,"41.04.033","Isover Soneroll",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},0.04,null,"Akoestische,thermische en brandwerende isolatie van lichte scheidingswanden, systeemwanden en voorzetwanden op rol, Dikte 40mm, Lambda-waarde 0,040W/mK, Rd-waarde 1,05 m2K/W","densiteit 15kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:03",{"$nulls":10},1]
[1055,"41.04.034","Isover Systemroll 700",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},4,3.5000000000000003E-2,null,"Thermische, akoestische en brandveilig isolatie van binnenspouwbladsegmenten, houtskeletbouw en geprefabriceerde daksegmenten op rol, Dikte 170mm, lamdbdawaarde 0,035W/mK, Rc-waarde 4,00 m2K/W",null,1,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":10},1]
[1056,"41.04.035","Isover Systemroll 1000",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},3.2000000000000001E-2,null,"Thermische, akoestische en brandveilig isolatie van binnenspouwbladsegmenten, houtskeletbouw en geprefabriceerde daksegmenten waar hoge isolatiewaarden zijn vereist, op rol, Dikte 100mm, Lambda-waarde 0,032W/mK, Rd-waarde 3,10m2K/W",null,1,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":10},1]
[1082,"41.04.036","Isover Systemroll 400",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},3.6999999999999998E-2,null,"Thermische, akoestische en brandveilig isolatie van binnenspouwbladsegmenten, houtskeletbouw en geprefabriceerde daksegmenten, op rol, Dikte 90mm, lambda-waarde 0,037W/mK, Rd-waarde 2,35m2K/W","densiteit 15kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":10},1]
[1278,"41.04.037","Cellenbeton",53,null,"m2",75,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,4.4999999999999998E-2,null,"Cellenbeton buitengevelisolatiesysteem toegepast tegen een kalkzandstenen binnenwandconstructie, De isolatiewaarde (Rc) van het product is in te voeren, Voor 1 m2 met een Rc = 4,5m2K_W is; 22,83 kg cellenbeton en 3 kg metselspecie voor de bevestiging benodigd,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K_W",{"$nulls":4},1]
[1279,"41.04.038","Cellulair glas, verzinkt stalen bevestiging",53,null,"m2",75,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,null,null,"Geexpandeerde biologische EPS, voor een warmteweerstand (Rd) van 4,5 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 158 mm, Voor 1 m2 is 2,84 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,038 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 18 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1280,"41.04.039","Celluloseplaten, incl dampremmende PE-folie",53,null,"m2",30,2,4.5,null,4.5,{"$nulls":4},3.9E-2,null,"Cellulose wordt doorgaans niet in een traditionele spouw toegepast, Ter vergelijking is het materiaal wel meegenomen, het kan immers wel voor tal van andere (drogere) toepassingen worden gebruikt, Voor een traditionele gevel met een totale warmteweerstand (Rc) van 3,5 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal van 140 mm nodig, Voor 1 m2 is 8,4 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,039 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 70 kg/m3, Om vochtproblemen in het isolatiemateriaal te voorkomen is een dampremmende PE-folie met een gewicht van 0,14 kg/m2 toegepast,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1281,"41.04.040","Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",53,null,"m2",40,2,4.5999999999999996,null,4.5999999999999996,{"$nulls":4},3.7999999999999999E-2,null,"Houtvezel flexibele isolatie als thermische isolatie toegepast in de traditionele spouw, De houtvezel flexibeleplaat bestaat uit naaldhoutvezels en verbindingsvezels (polyolefine),  Voor een gevel met een totale warmteweerstand (Rc) van 4,5 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 140 mm, Voor 1 m2 is 7,7 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,038 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 55 kg/m3, Gebaseerd op Pavaflex",null,3,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1282,"41.04.041","Houtvezelplaat (115 kg/m3); db",53,null,"m2",40,2,4.5,null,4.5,{"$nulls":4},3.7999999999999999E-2,null,"Stijve houtvezelplaat,  voor een Rd van 4,50 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 171 mm, Voor 1 m2 is 9,63 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,038 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 55 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1284,"41.04.043","PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen)",53,null,"m2",75,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,2.3E-2,null,"Polyurethaan als thermische isolatie toegepast in de traditionele spouw, Voor een gevel met een totale warmteweerstand (Rc) van 3,5 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 82 mm,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1285,"41.04.044","PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen bevestiging",53,null,"m2",75,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,null,null,"De houtvezel flexibeleplaat bestaat uit naaldhoutvezels en verbindingsvezels (polyolefine),  Voor Rd van 6,0 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 228 mm, Voor 1 m2 is 12,54 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,038 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 55 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1286,"41.04.045","Schapenwol, incl dampremmende PE-folie",53,null,"m2",75,2,4.5,null,4.5,null,null,null,4.5,3.5000000000000003E-2,null,"Schapenwol als thermische isolatie toegepast in de traditionele spouw, Voor een gevel met een totale warmteweerstand (Rc) van 3,5 m2K/W is een (theoretische)dikte van het isolatiemateriaal nodig van 120 mm, Voor 1 m2 is dan 3 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,035 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 26 kg/m3,  Om vochtproblemen in het isolatiemateriaal te voorkomen is een dampremmende PE-folie met een gewicht van 0,14 kg/m2 toegepast,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1287,"41.04.046","Schuimisolatie van biopolymeren (BIO-EPS)",53,null,"m2",75,2,4.5,null,4.5,{"$nulls":4},3.3000000000000002E-2,null,"Geexpandeerde biologische EPS, voor een warmteweerstand (Rd) van 4,5 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 158 mm, Voor 1 m2 is 2,84 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,038 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 18 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[2009,"41.04.047","FOAMGLAS W+F; thermische isolatieplaat; cellulair glas",53,null,"m2",100,2,135,null,135,{"$nulls":6},"FOAMGLAS W+F voor toepassing als thermische isolatie in de gevel;\nIsolatieplaat van opgeschuimd glas met een dikte 135 mm,, lengte 600 mm en breedte 450 mm, met een R-waarde van 3,55 m2 K/W inclusief bevestigingsmiddelen uitgedrukt in m2;\nFOAMGLAS W+F, isolatieplaat van opgeschuimd glas, 100kg/m3; Warmte geleiding (ÃŽÂ») 0,038 W/mK; Brandklassse A1;",null,1,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2053,"41.04.048","Metisse RRT100",53,null,"m2",75,1,{"$nulls":4},2,null,3,null,null,"Metisse thermische en akoestische isolatie van gerecycled katoen, Zonder irritatie te verwerken,","MÃƒÂ©tisse isolatie van gerecycled katoen,",1,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":10},1]
[2083,"41.04.049","ROCKWOOL RockSono Solid (211)",53,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"ROCKWOOL BouwPlaat 211 Rc>3,5 d=125mm","Voor Rc 3,50 bij steenachtige vloer met de isolatie verankerd of verlijmd aan de onderzijde : nodige isolatiedikte circa 125 mm,",1,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":10},1]
[2084,"41.04.050","ROCKWOOL RockSono Base (210) - 130mm",53,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"ROCKWOOL BouwPlaat 210 Rc>3,5 d=130mm","d= 130 voor een vloer Rc>3,5",1,1,"2017-11-21T08:39:04",{"$nulls":10},1]
[330,"42.01.004","Plint Gegoten Composietsteen",54,null,"m1",100,2,90,null,90,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[639,"42.01.005","Aluminium op MDF; standaard bosbouw",54,null,"m1",25,2,11.5,51.5,11.5,51.5,{"$nulls":5},"Een strekkende meter plint van MDF met een toplaag van aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[641,"42.01.007","Staal op MDF; standaard bosbouw",54,null,"m1",25,2,11.5,51.5,11.5,51.5,{"$nulls":5},"Een strekkende meter plint van MDF met een toplaag van staal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[642,"42.01.008","Europees naaldhout; duurzame bosbouw",54,null,"m1",25,2,12,55,12,55,{"$nulls":5},"Een strekkende meter plint van europees naaldhout uit duurzame bosbouw (met duurzaamheidskeurmerk), afgewerkt met een acrylverf,\nWatergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[643,"42.01.009","Meranti; duurzame bosbouw",54,null,"m1",25,2,12,55,12,55,{"$nulls":5},"Een strekkende meter plint van meranti uit duurzame bosbouw (met duurzaamheidskeurmerk), afgewerkt met een acrylverf,\nWatergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[644,"42.01.010","MDF; duurzame bosbouw",54,null,"m1",25,2,12,55,12,55,{"$nulls":5},"Een strekkende meter plint van MDF uit duurzame bosbouw (met duurzaamheidskeurmerk), afgewerkt met een acrylverf,\nWatergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[645,"42.01.011","Natuursteen",54,null,"m1",25,2,12,55,12,55,{"$nulls":5},"Een strekkende meter plint van natuursteen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm","hoogte","mm",null,null,1]
[1288,"42.01.012","Aluminium vlakke plint (1,5 mm), poedercoating",54,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"Een strekkende vlakke plint van aluminium, waarbij is uitgegaan van een plint met een afmeting van 1,5x100 mm en een levensduur van 25 jaar, Er is geen rekening gehouden met verbindings- en/of eindstukken en bevestigingsmaterialen, Aluminium vlakke plint (1,5 mm), poedercoating bevat de volgende hoeveelheden: 0,41 kg aan aluminium (47% secundair),0,07 kg aan Poedercoating Aluminium (60 mu) (7,6 m2/kg),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":10},1]
[1289,"42.01.013","Aluminium vlakke plint (1,5 mm); geanodiseerd",54,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"Een strekkende vlakke plint van aluminium, waarbij is uitgegaan van een plint met een afmeting van 1,5x100 mm en een levensduur van 25 jaar, Er is geen rekening gehouden met verbindings- en/of eindstukken en bevestigingsmaterialen, Aluminium vlakke plint (1,5 mm); geanodiseerd bevat de volgende hoeveelheden: 0,41 kg aan aluminium (47% secundair), 0,07 kg aan anodiseren (20 mu),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":10},1]
[1290,"42.01.014","RVS op MDF; standaard bosbouw",54,null,"m1",25,2,11.5,51.5,11.5,51.5,{"$nulls":5},"Een strekkende meter plint van MDF met een toplaag van RVS, waarbij is uitgegaan van een plint met een afmeting van 11,5x51,5 mm en een levensduur van 25 jaar, Er is geen rekening gehouden met verbindings- en/of eindstukken en bevestigingsmaterialen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1291,"42.01.015","RVS vlakke plint (1,5 mm)",54,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"Een strekkende vlakke plint van RVS, waarbij is uitgegaan van een plint met een afmeting van 1,5x100 mm en een levensduur van 25 jaar, Er is geen rekening gehouden met verbindings- en/of eindstukken en bevestigingsmaterialen, RVS vlakke plint (1,5 mm) bevat de volgende hoeveelheden: 1,17 kg aan RVS,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":10},1]
[1292,"42.01.016","Staal vlakke plint (1,5 mm), poedercoating",54,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"Een strekkende vlakke plint van gecoat staal waarbij is uitgegaan van een plint met een afmeting van 1,5x100 mm en een levensduur van 25 jaar, Er is geen rekening gehouden met verbindings- en/of eindstukken en bevestigingsmaterialen, Staal vlakke plint (1,5 mm), poedercoating bevat de volgende hoeveelheden: 1,17 kg aan gecoate staalplaat (36% secundair),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":10},1]
[333,"42.02.001","Spuitpleister",55,null,"m2",25,2,3,null,3,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[335,"42.02.003","Behang; vinyl",55,null,"m2",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":10},1]
[331,"42.02.004","Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",55,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":10},1]
[332,"42.02.005","Gipspleister (NBVG)",55,null,"m2",75,2,5,null,5,{"$nulls":6},"Gipspleister",null,2,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[336,"42.02.006","MOSA Keramische wandtegels; geglazuurd/geplaatst/gevoegd",55,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":10},1]
[646,"42.02.007","Leemstucwerk, pleisterwerk",55,null,"m2",60,2,13,null,13,{"$nulls":6},"Een vierkante meter leemstucwerk toegepast als wandafwerking, Het stucwerk bestaat uit een laag van 10 mm met een grove korrel en een eindlaag van 3 mm met een fijnere korrel,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[647,"42.02.008","Kalkstuc, pleisterwerk",55,null,"m2",60,2,6,null,6,{"$nulls":6},"Een vierkante meter kalkstucwerk toegepast als wandafwerking, Het stucwerk bestaat uit een laag van 5 mm en een eindlaag van 1 mm, Het soortelijk gewicht is ca, 900 kg/mÃƒâ€šÃ‚Â³,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[648,"42.02.009","Cement, pleisterwerk",55,null,"m2",60,2,10,null,10,{"$nulls":6},"Een vierkante meter cementpleisterwerk toegepast als wandafwerking, Het stucwerk bestaat uit twee lagen van 5 mm, Het soortelijk gewicht is ca, 1600 kg/mÃƒâ€šÃ‚Â³,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[649,"42.02.010","Natuursteen; gelijmd",55,null,"m2",75,2,11,null,11,{"$nulls":6},"Natuursteen tegels toegepast als wandtegelwerk, Bevestiging gebeurt door middel van verlijmen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[341,"43.01.001","Zandcement",56,null,"m2",75,2,40,null,40,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[338,"43.01.002","Vloerelement, 20mm gipskartonplaat + 10mm steenwol (NBVG)",56,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"20 mm gipskartonplaat op 10 mm steenwol",null,2,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":10},1]
[340,"43.01.003","Anhydriet gietvloer, op 20mm polystyreen (NBVG)",56,null,"m2",75,2,70,null,50,{"$nulls":6},"Anhydriet 50 mm op 20mm (akoestisch) polystyreenschuim, De laagdikte van het anhydriet is variabel, de dikte van het polystyreen is vastgelegd, Ten behoeve van de schaling dient bij een afwijkende vloerdikte de totale vloerdikte opgegeven te worden,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[339,"43.01.004","Anhydriet gietvloer, hechtend (NBVG)",56,null,"m2",75,2,40,null,40,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[337,"43.01.005","Vloerelement, 20mm gipsvezelplaat + 10mm steenwol (NBVG)",56,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"20 mm gipsvezelplaat op 10 mm steenwol",null,2,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":10},1]
[878,"43.01.006","NeMO zandcement dekvloer C16",56,null,"m2",75,2,40,null,40,{"$nulls":6},"Dikte vloer 5 cm,\nTransportafstand is kg per m2 want milieuprofiel bevat al het transport naar de bouwplaats,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:05",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[937,"43.01.007","NeMO zandcement dekvloer C12",56,null,"m2",75,2,40,null,40,{"$nulls":6},"Zandcementdekvloer C12 op basis van50 mm dikte",null,2,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[938,"43.01.008","WEBER BEAMIX Zandcement 730 ECO super sterk",56,null,"m2",75,2,40,null,40,{"$nulls":6},"Zandcement 730 ECO voor dekvloeren uitgangspunt 50 mm dik",null,1,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[342,"43.02.001","Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd",57,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":10},1]
[343,"43.02.002","MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd",57,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":10},1]
[650,"43.02.003","Keramische tegels; geglazuurd/cement",57,null,"m2",50,2,13,null,13,{"$nulls":6},"Geglazuurde keramische tegels toegepast als vloertegelwerk, Bevestiging gebeurt door middel van cement,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[651,"43.02.004","Keramische tegels; ongeglazuurd/cement",57,null,"m2",50,2,13,null,13,{"$nulls":6},"Ongeglazuurde keramische tegels toegepast als vloertegelwerk, Bevestiging gebeurt door middel van cement,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[652,"43.02.005","Natuursteen; gelijmd",57,null,"m2",75,2,11,null,11,{"$nulls":6},"Natuursteen tegels toegepast als vloertegelwerk, Bevestiging gebeurt door middel van verlijmen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[653,"43.02.006","Natuursteen; cement",57,null,"m2",75,2,13,null,13,{"$nulls":6},"Natuursteen tegels toegepast als vloertegelwerk, Bevestiging gebeurt door middel van cement,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[654,"43.02.007","Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd",57,null,"m2",50,2,11,null,11,{"$nulls":6},"Geglazuurde keramische tegels toegepast als vloertegelwerk, Bevestiging gebeurt door middel van verlijmen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[344,"43.03.001","Folie met aluminium; drielagig; R-waarde:3,5",58,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":10},1]
[345,"43.03.002","Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3,5",58,null,"m2",100,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},3.5000000000000003E-2,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[346,"43.03.003","Steenwol MWA 2012; platen;",58,null,"m2",100,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},3.5000000000000003E-2,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[349,"43.03.004","XPS",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[350,"43.03.005","PUR (lucht)",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[347,"43.03.007","EPS",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[348,"43.03.008","Fenolschuim platen",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[569,"43.03.009","ROCKWOOL RockSono Solid (211)",58,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"ROCKWOOL BouwPlaat 211 Rc>3,5 d=125mm","Voor Rc 3,50 bij steenachtige vloer met de isolatie verankerd of verlijmd aan de onderzijde : nodige isolatiedikte circa 125 mm,",1,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":10},1]
[656,"43.03.011","Cellulair glas",58,null,"m2",1000,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},0.04,null,"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[657,"43.03.012","Cellulose",58,null,"m2",30,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},4.4999999999999998E-2,null,"Celluloseplaten toegepast als (na)isolatie van een houten begane grondvloer, De warmtegeleidingscoÃƒÆ’Ã‚Â«fficient bedraagt 0,045 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 65 kg/mÃƒâ€šÃ‚Â³ ,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[658,"43.03.013","Vlasplaten",58,null,"m2",40,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},4.1000000000000002E-2,null,"Vlasplaten toegepast als (na)isolatie van een houten begane grondvloer, De warmtegeleidingscoÃƒÆ’Ã‚Â«fficient bedraagt 0,041 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 31 kg/mÃƒâ€šÃ‚Â³,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[687,"43.03.014","Stybenex EPS vormdelen voor systeemvloer",58,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"dichtheid 20 kg/m3;",null,2,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[866,"43.03.015","NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,2.5999999999999999E-2,null,"Voor transport naar de toepassing is gerekend met volumetransport, Afstand en transportmiddel zijn verdisconteerd in het specifieke NVPU milieuprofiel voor transport, Daarom is de afstand gelijk gesteld aan 1 km,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:06",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[822,"43.03.016","Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5999999999999997E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[823,"43.03.017","Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"dichtheid 28-32 kg/m3; druksterkte 200 kPa; buigsterkte 250 kPa; waterdampdoorlatendheid 40-100",null,2,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[824,"43.03.018","Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.2000000000000001E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[825,"43.03.019","Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"dichtheid 18-22 kg/m3; druksterkte 100 kPa; buigsterkte 150 kPa; waterdampdoorlatendheid 30-70",null,2,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[836,"43.03.020","Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5000000000000003E-2,null,"dichtheid 18-22 kg/m3; lambda-waarde 0,035 W/mK; druksterkte 150 kPa; buigsterkte 150 kPa; waterdampdoorlatendheid 30-70",null,2,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1001,"43.03.021","ROCKWOOL RockSono Base (210) - 130mm",58,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"ROCKWOOL BouwPlaat 210 Rc>3,5 d=130mm","d= 130 voor een vloer Rc>3,5",1,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[1086,"43.03.022","Isover Mupan Plus",58,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},3,3.3000000000000002E-2,null,"Stevige, vormvaste glaswol spouwplaat aan twee zijden voorzien van een glasvliesbekleding, Dikte 95mm, Lambda-waarde 0,033, Rc-waarde 3m2K/W","densiteit 24,5kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[1294,"43.03.024","Schapenwol",58,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,4.1000000000000002E-2,null,"Schapenwol toegepast als (na)isolatie van een houten begane grondvloer, Voor een vloer met een minimale warmteweerstand (Rc) van 3,5 m2K/W is een theoretische dikte van 144 mm nodig, Voor 1 m2 is 3,59 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,0412 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 25 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[2012,"43.03.025","FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",58,null,"m2",100,2,145,null,145,{"$nulls":6},"FOAMGLAS T4+ voor toepassing als thermische isolatie van vloeren; \nIsolatieplaat van opgeschuimd glas met een dikte 145 mm,, lengte 600 mm en breedte 450 mm, met een R-waarde van 3,5 m2 K/W, 1 m2, inclusief bevestigingsmiddelen; \nFOAMGLAS T4+, isolatieplaat van opgeschuimd glas, 115kg/m3; Warmte geleiding (ÃŽÂ») 0,041 W/mK; Brandklassse A1;",null,1,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2015,"43.03.026","FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",58,null,"m2",100,2,160,null,160,{"$nulls":6},"FOAMGLAS S3 voor isolatie van vloeren die naast thermische eigenschappen ook een hoge drukweerstand moeten hebben, \nIsolatieplaat van opgeschuimd glas met een dikte 160 mm,, lengte 600 mm en breedte 450 mm, met een R-waarde van 3,55 m2 K/W, inclusief bevestigingsmiddelen uitgedrukt in m2\nFOAMGLAS S3 isolatieplaat van opgeschuimd glas, 130kg/m3; Warmte geleiding (ÃŽÂ») 0,045 W/mK; Brandklassse A1;",null,1,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2017,"43.03.027","FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",58,null,"m2",100,2,160,null,160,{"$nulls":6},"FOAMGLAS F voor isolatie van vloeren die naast thermische eigenschappen ook een zeer hoge drukweerstand moeten hebben, \nIsolatieplaat van opgeschuimd glas met een dikte 160 mm,, lengte 600 mm en breedte 450 mm, met een R-waarde van 3,2 m2 K/W, inclusief bevestigingsmiddelen uitgedrukt in m2\nFoamglas F isolatieplaat van opgeschuimd glas, 165kg/m3; Warmte geleiding (ÃŽÂ») 0,050 W/mK; Brandklassse A1;",null,1,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[356,"45.01.001","Houtwolcement; d:25mm; +regels,hout",59,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[357,"45.01.002","Volkernplaat; d:7mm; +regels,hout",59,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[358,"45.01.003","Steenwol MWA 2012, geperst; d:20mm; +profielen,staal",59,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[359,"45.01.004","Akoestisch gipskartonplafond, enkel geperforeerde plaat met isolatie (NBVG)",59,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[360,"45.01.005","Aluminium,geperforeerd; geperforeerd,d:0,8mm; +profielen,staal",59,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[354,"45.01.006","Gipskartonplafond, dubbel raster, dubbel beplaat met isolatie (NBVG)",59,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Gipskartonplaat 2x 12,5 mm met isolatie, glaswol 60mm",null,2,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[352,"45.01.007","Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat met isolatie (NBVG)",59,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Gipskartonplaat 12,5 mm met isolatie, glaswol 60mm",null,2,1,"2017-11-21T08:39:07",{"$nulls":10},1]
[355,"45.01.008","Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)",59,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Gipskartonplaat 12,5 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[353,"45.01.009","Gipskartonplafond, dubbel raster, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG)",59,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Gipskartonplaat 2x 12,5 mm",null,2,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[805,"45.01.010","Krios steenwol plafondpaneel (120x600x20)",59,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[362,"45.02.001","Muurverf; 0,5liter/m2",60,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[363,"45.02.002","Spuitpleister",60,null,"m2",25,2,3,null,3,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[659,"45.02.004","Leemstucwerk, pleisterwerk",60,null,"m2",60,2,13,null,13,{"$nulls":6},"Een vierkante meter leemstucwerk toegepast als plafondafwerking, Het stucwerk bestaat uit een laag van 10 mm met een grove korrel en een eindlaag van 3 mm met een fijnere korrel,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[660,"45.02.005","Kalkstuc, pleisterwerk",60,null,"m2",60,2,6,null,6,{"$nulls":6},"Een vierkante meter kalkstucwerk toegepast als plafondafwerking, Het stucwerk bestaat uit een laag van 5 mm en een eindlaag van 1 mm, eventueel bijzonderheden kunnen hier vermeld worden,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1295,"45.02.006","Akoestische cellulose spuitpleister",60,null,"m2",25,2,16,null,16,{"$nulls":6},"Een vierkante meter akoestisch cellulose spuitpleister, toegepast als geluidsabsorberende afwerking, Bij een dikte van 16 mm is de geluidsabsorbtiecoefficient aw = 0,70  (klasse C), Het soortelijk gewicht is ca, 137 kg/m3 en 1 m2 weegt ca, 2,2 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1296,"45.02.007","Cellenbeton",60,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"Isolerende (Rc = 3,5m2K/W) en geluidsabsorberende plafondplaat, bestaande uit 160mm cellen beton",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[1297,"45.02.008","Cellulairglas, stuclaag",60,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"Isolerende (Rc = 3,5m2K/W) en geluidsabsorberende plafondplaat, bestaande uit 140mm Cellulairglas, 10mm stucwerk, bitumen kleefstof en een wapeningsnet, De plaat wordt direct tegen het plafond aan gemonteerd met 4 stalen bevestigers per plaat,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[1298,"45.02.009","EPS HR,  Houtwolcementplaat",60,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"Isolerende (Rc = 3,5m2K/W) en geluidsabsorberende plafondplaat, bestaande uit 100mm EPS HR en een houtwolcementplaat van 25mm, De plaat wordt direct tegen het plafond aan gemonteerd",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[1299,"45.02.010","EPS,  Houtwolcementplaat",60,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"Isolerende (Rc = 3,5m2K/W) en geluidsabsorberende plafondplaat, bestaande uit 120mm EPS en een houtwolcementplaat van 25mm, De plaat wordt direct tegen het plafond aan gemonteerd",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[1300,"45.02.011","EPS, Steenwol,  Houtwolcementplaat",60,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"Isolerende (Rc = 3,5m2K/W) en geluidsabsorberende plafondplaat, bestaande uit 95mm EPS HR, 10mm Steenwol (110kg/m3) en een houtwolcementplaat van 25mm, De plaat wordt direct tegen het plafond aan gemonteerd",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[1301,"45.02.012","Glaswol,  Houtwolcementplaat",60,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"Isolerende (Rc = 3,5m2K/W) en geluidsabsorberende plafondplaat, bestaande uit Glaswol en een houtwolcementplaat van 35mm, De plaat wordt direct tegen het plafond aan gemonteerd",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[1302,"45.02.013","PIR, Houtwolcementplaat",60,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"Isolerende (Rc = 3,5m2K/W) en geluidsabsorberende plafondplaat, bestaande uit 70mm PIR en een houtwolcementplaat van 25mm, De plaat wordt direct tegen het plafond aan gemonteerd",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[1303,"45.02.014","Resolschuim, Houtwolcementplaat",60,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"Isolerende (Rc = 3,5m2K/W) en geluidsabsorberende plafondplaat, bestaande uit 70mm resolschuim en een houtwolcementplaat van 20mm, De plaat wordt direct tegen het plafond aan gemonteerd",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[1304,"45.02.015","Steenwol, Houtwolcementplaat",60,null,"m2",50,1,{"$nulls":6},3.5,null,null,"Isolerende (Rc = 3,5m2K/W) en geluidsabsorberende plafondplaat, bestaande uit 110mm steenwol en een houtwolcementplaat van 25mm, De plaat wordt direct tegen het plafond aan gemonteerd",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":10},1]
[786,"45.03.001","Glaswoltegels",103,null,"m2",25,2,20,null,20,{"$nulls":6},"Een vierkante meter glaswoltegel toegepast als verlaagd plafond exclusief regelwerk, De glaswolplaat bestaat uit glaswol afgewerkt met een acrylaatdispersieverf en een naturel mineraalvlies,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[787,"45.03.002","Kunststofroosters",103,null,"m2",25,2,9,null,9,{"$nulls":6},"Een vierkante meter PVC- rooster toegepast als verlaagd plafond exclusief regelwerk, Het rooster heeft een doorzichtigheid van 90% van het oppervlak,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[788,"45.03.003","Aluminiumroosters",103,null,"m2",25,2,9,null,9,{"$nulls":6},"Een vierkante meter aluminium-rooster toegepast als verlaagd plafond exclusief regelwerk, Het rooster heeft een doorzichtigheid van 90% van het oppervlak,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[789,"45.03.004","Europees naaldhouten delen",103,null,"m2",25,2,12,null,12,{"$nulls":6},"Een vierkante meter verlaagd plafond van europees naalhouten delen uit duurzame bosbouw exclusief regelwerk,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:08",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1305,"45.03.005","Houtwolcementplaten",103,null,"m2",25,2,25,null,25,{"$nulls":6},"Een vierkante meter houtwolcementplaat toegepast als verlaagd plafond exclusief regelwerk, Het soortelijk gewicht is ca, 525 kg/m3, De platen zijn 25 mm dik en 1 m2 weegt ca, 13,1 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1306,"45.03.006","Meranti multiplex; 18 mm, incl, vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",103,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter meranti multiplex van tropisch hardhout uit duurzame beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk) toegepast als verlaagd plafond inclusief regelwerk, Het soortelijk gewicht van meranti multiplex is ca, 750 kg/m3, Het multiplex is 18 mm dik en weegt ca, 13,5 kg/m2, Het regelwerk bestaat uit vurenregels met een dikte van 56 mm en weegt in totaal 1,37 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":10},1]
[1307,"45.03.007","Meranti multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",103,null,"m2",25,2,18,null,18,{"$nulls":6},"Een vierkante meter meranti multiplex van tropisch hardhout uit duurzame beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk) toegepast als verlaagd plafond exclusief regelwerk, Het soortelijk gewicht van meranti multiplex is ca, 750 kg/m3, Het multiplex is 18 mm dik en weegt ca, 13,5 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1308,"45.03.008","RVS platen; 0,6 mm, incl stalen L-liggers; 25,6 mm",103,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter RVS plaat toegepast als verlaagd plafond inclusief stalen regelwerk, Het soortelijk gewicht staal is ca, 7930 kg/m3, De plaat is 0,6 mm dik en weegt per 1 m2 ca, 4,8 kg, De stalen L-liggers van licht constructiestaal wegen 1,2 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":10},1]
[1309,"45.03.009","RVS platen; 0,6 mm",103,null,"m2",25,2,0.6,null,0.6,{"$nulls":6},"Een vierkante meter RVS plaat toegepast als verlaagd plafond exclusief stalen regelwerk, Het soortelijk gewicht staal is ca, 7930 kg/m3, De plaat is 0,6 mm dik en weegt per 1 m2 ca, 4,8 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1310,"45.03.010","RVS, strekplaat; 58% open, incl stalen liggers; 27 mm",103,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter verlaagd plafond van RVS, strekplaat; 58% open, op stalen liggers (van 27 mm), Het plafond systeem bevat de volgende hoeveelheden: 1,2 kg aan licht constructiestaal (o,a, kozijnen, luchtkanalen en platen),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":10},1]
[1311,"45.03.011","Schroten, incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",103,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter verlaagd plafond van houten schroten uit Europees Zachthout (vuren) van duurzame bosbouw inclusief regelwerk,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":10},1]
[1312,"45.03.012","Spaanplaat (incl, regelwerk); 100% afvalhout",103,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter verlaagd plafond van Spaanplaat (incl, regelwerk); 100% afvalhout bevat de volgende hoeveelheden: 7,2 kg aan spaanplaat (10% UF, 100% afvalhout) uit standaard bosbouw, 1,4 kg aan vuren regelwerk uit duurzame bosbouw,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":10},1]
[1313,"45.03.013","Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0,6 mm, incl stalen L-liggers; 25,6 mm",103,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter verzinkte en gecoate staalplaat toegepast als verlaagd plafond inclusief stalen regelwerk, Het soortelijk gewicht staal is ca, 7800 kg/m3, De plaat is 0,6 mm dik en weegt per 1 m2 ca, 4,7 kg, De stalen L-liggers van licht constructiestaal wegen 1,2 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":10},1]
[1314,"45.03.014","Stalen platen (verzinkt en gecoat); 0,6 mm",103,null,"m2",25,2,0.6,null,0.6,{"$nulls":6},"Een vierkante meter verzinkte en gecoate staalplaat toegepast als verlaagd plafond exclusief stalen regelwerk, Het soortelijk gewicht staal is ca, 7800 kg/m3, De plaat is 0,6 mm dik en weegt per 1 m2 ca, 4,7 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1315,"45.03.015","Stalen strekplaat (verzinkt en gecoat); 58% open, incl stalen liggers; 27mm",103,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter verlaagd plafond van Stalen, strekplaat; 58% toegepast als verlaagd plafond, Het plafond m bevat de volgende hoeveelheden: 6,55 kg aan verzinkte en gecoate staalplaat (36% secundair),1,2 kg aan licht constructiestaal (o,a, kozijnen, luchtkanalen en platen),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":10},1]
[1316,"45.03.016","Steenwoltegels",103,null,"m2",25,2,25,null,25,{"$nulls":6},"Een vierkante meter steenwotegel toegepast als verlaagd plafond exclusief regelwerk, De steenwolplaat bestaat uit steenwol afgewerkt met een acrylaatdispersieverf en een naturel mineraalvlies, Het soortelijk gewicht is ca, 75 kg/m3, De tegels zijn 25 mm dik en 1 m2 weegt ca, 1,9 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1317,"45.03.017","Vuren multiplex; 18 mm, incl vuren regelwerk; 56 mm; duurzame bosbouw",103,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Een vierkante meter vuren multiplex van hout uit duurzaam beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk) toegepast als verlaagd plafond inclusief regelwerk, Het soortelijk gewicht van vuren multiplex is ca, 460 kg/m3, Het multiplex is 18 mm dik en weegt ca, 10,4 kg, Het regelwerk bestaat uit vurenregels met een dikte van 56 mm en weegt in totaal 1,37 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":10},1]
[1318,"45.03.018","Vuren multiplex; 18 mm; duurzame bosbouw",103,null,"m2",25,2,18,null,18,{"$nulls":6},"Een vierkante meter vuren multiplex van hout uit duurzaam beheerde bossen (met duurzaamheidskeurmerk) toegepast als verlaagd plafond exclusief regelwerk, Het soortelijk gewicht van vuren multiplex is ca, 460 kg/m3, Het multiplex is 18 mm dik en weegt ca, 10,4 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[784,"45.04.001","Stalen profiel",106,null,"m1",25,2,60,27,60,27,{"$nulls":5},"Een strekkende meter stalen bevestigingsprofiel toegepast als oplegging of bevestiging van een verlaagde plafond, exclusief bevestigingsmaterialen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"dikte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[785,"45.04.002","Europees naaldhouten profiel",106,null,"m1",25,2,50,30,50,30,{"$nulls":5},"Een strekkende meter bevestigingsprofiel van Europees naaldhout uit duurzame bosbouw toegepast als oplegging of bevestiging van een verlaagde plafond, exclusief bevestigingsmaterialen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"dikte","mm","breedte","mm",null,null,1]
[978,"45.04.003","Quick-Lock, vaste ophangsystemen, profielen en ophangbeugels",106,null,"m2",75,2,24,null,24,{"$nulls":6},"Quick-Lock, ophangsystemen voor vaste plafonds, profielen en ophangbeugels, Toepasbaar met een variabel profiel- (15mm, 24mm, 35mm) of bandrasterbreedte (50mm, 75mm, 100mm, 125mm, 150mm),","Quick-Lock, ophangsystemen voor vaste verlaagde plafonds, profielen en ophangbeugels, \nToepasbaar met een variabel profiel- (15mm, 24mm, 35mm) of bandrasterbreedte (50mm, 75mm, 100mm, 125mm, 150mm)voor de volgende productsystemen: Quick-LockÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â® Plafondsystemen, Quick-LockÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â® Cross-Lock en Quick-LockÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â® Omega,",1,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[979,"45.04.004","Quick-Lock, vrijhangende ophangsystemen, profielen en ophangbeugels",106,null,"m2",75,2,38,null,38,{"$nulls":6},"Quick-Lock, ophangsystemen voor vrijhangende plafonds, profielen en ophangbeugels, Toepasbaar met variabele hoogte van het randprofiel (38mm, 76mm, 86mm),","Quick-Lock, ophangsystemen voor vrijhangende plafonds, profielen en ophangbeugels, Toepasbaar met variabele hoogte van het randprofiel (38mm, 76mm, 86mm) voor het volgende productsysteem: Quick-LockÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â® Insula,",1,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1319,"45.04.005","Aluminium profiel",106,null,"m1",25,2,38,24,38,24,{"$nulls":5},"Een strekkende meter aluminium bevestigingsprofiel toegepast als oplegging of bevestiging van een verlaagde plafond, exclusief bevestigingsmaterialen, Het aluminium bestaat voor 47% uit secundair aluminium, Het profiel heeft een afmeting van 38 mm x 24 mm en weegt per strekkende meter ca, 0,4 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"Hoogte","mm","Breedte","mm",null,null,1]
[1320,"45.04.006","Staal, akoestische veerregel, verzinkt",106,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter stalen bevestigingsprofiel toegepast als oplegging of bevestiging van een verlaagde plafond, exclusief bevestigingsmaterialen, Het profiel heeft een breedte van 60 mm en een hoogte van 27 mm, Staal dikte is 0,6 mm, Gewicht per strekkende meter is ca 0,73 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":10},1]
[364,"47.01.001","Volkern; op regelwerk, geisoleerd",61,null,"m1",25,2,8,null,8,{"$nulls":6},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[365,"47.01.002","Europees naaldhouten delen; op regelwerk, geisoleerd; duurzame bosbouw",61,null,"m1",50,2,22,null,22,{"$nulls":6},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[367,"47.01.004","Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd; duurzame bosbouw",61,null,"m1",20,2,22,null,22,{"$nulls":6},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2\nNieuw systeem opbouwen na 50 jaar\nVerbruik over 50 jaar 3 + 4 lagen = 0,730 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:09",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[368,"47.01.005","Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd; standaard bosbouw",61,null,"m1",20,2,22,null,22,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[369,"47.03.001","Pvc; gerecycled pvc; folie",62,null,"m1",50,2,50,1,50,1,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[370,"47.03.002","Polyetheen; folie",62,null,"m1",50,2,50,1,50,1,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[372,"47.03.004","EPDM; folie",62,null,"m1",50,2,50,1,50,1,{"$nulls":5},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[948,"47.03.009","EPDM aluminium versterkt",62,null,"m1",50,2,300,2.2999999999999998,300,2.2999999999999998,{"$nulls":5},"Een strekkende meter EPDM slabben welke versterkt is met aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[949,"47.03.010","PIB aluminium versterkt",62,null,"m1",25,2,300,1.76,300,1.76,{"$nulls":5},"Een strekkende meter PIB slabben welke versterkt is met aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[950,"47.03.011","MS polymeer aluminium versterkt",62,null,"m1",50,2,300,2,300,2,{"$nulls":5},"Een strekkende meter MS-polymeer (modified silane Polyether) welke versterkt is met aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[951,"47.03.012","Combinatie PVC/Lood",62,null,"m1",100,2,50,1.3,50,1.3,{"$nulls":5},"Een strekkende meter slabben van PVC gecombineerd met lood die met elkaar zijn verlijmd tot een totale breedte van 300 mm,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1038,"47.03.013","Ubiflex",62,null,"m1",50,2,300,null,300,{"$nulls":6},"Ubiflex is een gemodificeerde bitumen met een aluminium strekgaas als inlage, De toplaag is voorzien van PP korrels in de kleuren zwart, grijs en terracotta, Verkrijgbaar in rollengtes van 6 en 12 meter, De breedte varieert in de Nederlandse praktijk van 100 mm tot 1000 mm, Ubiflex is leverbaar in een strakke uitvoering en een ribbel-uitvoering (met 100 mm ribbel), Ubiflex is de loodvervanger die wordt toegepast in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is, Het kan bladlood in alle gevallen vervangen, De geribbelde Ubiflex variant is als logistieke variant ingevoerd vanwege het feit dat ook een geribbelde loodvariant bestaat, Door het ribbelen van het Ubiflex wordt het aluminium strekmetaal in de Ubiflex voorgestrekt waardoor het uiteindelijk vervormen van het Ubiflex bijvoorbeeld in een panvorm makkelijker gaat, Ubiflex kan zonder problemen op grote lengten worden verwerkt, mede omdat het zeer licht is, Een rol weegt maximaal 22 kg,","Op verzoek van Jasper Klomps (Ubiflex) is deze productkaart ingevoerd door Harry van Ewijk (IVAM UvA BV; opsteller LCA) op 18 mei 2016,\nDe set milieuprofielen bevat alle informatie per 1 m2 Ubiflex,\nDe breedte varieert in de praktijk van 100 tot 1000 mm,\nDaarom is gebruik gemaakt van de optie schaling die de NMD biedt, waarbij 300 mm als default wordt aangehouden,\n\nDit betekent voor de productkaart:\n- Eenheid: 1 strekkende meter Ubiflex waterkering, 300 mm breed (default),\nDe default hoeveelheid, waarnaar vanuit de productkaart naar het basisprofiel wordt verwe-zen, betreft daarmee 0,3 m2,\n- Schaling op breedte, van 100 tot 1000 mm / van 0,1 tot 1 m2,\n- Levensduur: 50 jaar\n- Er is sprake van 1 set basisprofielen waar alle informatie over de levenscyclus (inclusief uitloging GEDURENDE 50 JAAR!) in zit,",1,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"Breedte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1115,"47.03.014","Loodslab; Stichting Bouwlood",62,null,"m1",50,2,0.5,1.3,0.5,1.3,{"$nulls":5},"loodslab van 100% secundair materiaal, inclusief afspoeling",null,2,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"Breedte","m1","dikte","mm",null,null,1]
[378,"47.04.001","Pvc; 1-laags; verkleefd",63,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":10},1]
[382,"47.04.005","Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",63,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":10},1]
[384,"47.04.007","Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",63,null,"m2",60,2,1,null,1,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[377,"47.04.012","Stalen dakplaat verzinkt",63,null,"m2",100,3,18,{"$nulls":8},"stalen dakplaat",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":8},"profielhoo","mm",1]
[388,"47.04.015","EPDM, sbs cachering; mechanisch bevestigd",63,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":10},1]
[389,"47.04.017","EPDM, sbs cachering; verkleefd",63,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":10},1]
[390,"47.04.018","EPDM, sbs cachering; zelfklevend",63,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":10},1]
[661,"47.04.019","POCB, mechanisch bevestigd",63,null,"m2",30,2,3,null,3,{"$nulls":6},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n vierkante meter dakbedekking op basis van POCB met een massa van circa 3,1 kg/mÃƒâ€šÃ‚Â², Inclusief de voorgeschreven langs- en dwarsoverlap van 120 mm komt dit neer op circa 3,656 kg/mÃƒâ€šÃ‚Â², Voor de mechanische bevestiging wordt circa 0,23 kg polyamide en 0,033",null,3,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[804,"47.04.020","DAK en MILIEU Bitumen gemod, tweelaags losliggend incl, ballast",63,null,"m2",90,1,{"$nulls":9},"DAK en MILIEU o,b,v, EPD European Waterproofing Association AISBL, Flexible Bitumen Sheets For Roof Waterproofing - sector EPD, version 3 2017/02/09, Zie www,ewa-europe,com voor EPD met productbeschrijving en meer informatie,","Update 2017, Gaat dit goed met de \"Geldig tot\" datum (ivm aanpassing oude productkaart)?",2,1,"2017-11-21T08:39:10",{"$nulls":10},1]
[803,"47.04.021","DAK en MILIEU Bitumen gemod, tweelaags volledig gekleefd (brandmethode)",63,null,"m2",90,1,{"$nulls":9},"DAK en MILIEU o,b,v, EPD European Waterproofing Association AISBL, Flexible Bitumen Sheets For Roof Waterproofing - sector EPD, version 3 2017/02/09, Zie www,ewa-europe,com voor EPD met productbeschrijving en meer informatie,","Update 2017, Gaat dit goed met de \"Geldig tot\" datum (ivm aanpassing oude productkaart)?",2,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":10},1]
[802,"47.04.022","DAK en MILIEU Bitumen gemod, tweelaags mech, bevestigd incl, bevestigers",63,null,"m2",90,1,{"$nulls":9},"DAK en MILIEU o,b,v, EPD European Waterproofing Association AISBL, Flexible Bitumen Sheets For Roof Waterproofing - sector EPD, version 3 2017/02/09, Zie www,ewa-europe,com voor EPD met productbeschrijving en meer informatie,","Update 2017, Gaat dit goed met de \"Geldig tot\" datum (ivm aanpassing oude productkaart)?",2,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":10},1]
[801,"47.04.023","DAK en MILIEU Bitumen gemod, eenlaags volledig gekleefd (brandmethode)",63,null,"m2",90,1,{"$nulls":9},"DAK en MILIEU o,b,v, EPD European Waterproofing Association AISBL, Flexible Bitumen Sheets For Roof Waterproofing - sector EPD, version 3 2017/02/09, Zie www,ewa-europe,com voor EPD met productbeschrijving en meer informatie,","Update 2017, Gaat dit goed met de \"Geldig tot\" datum (ivm aanpassing oude productkaart)?",2,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":10},1]
[833,"47.04.024","Vekudak PVC-dakbaan",63,null,"m2",90,2,1.2,null,1.2,{"$nulls":6},"1,2 mm dikte PVC-dakbaan, levensduur 30 jaar,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[980,"47.04.025","Icopal Universal, mechanisch bevestigd",63,null,"m2",30,1,{"$nulls":9},"Eenlaagse duurzame POCB dakbedekking inclusief bevestigers voor het waterdicht afdekken van een plat of flauw hellend dak","Icopal POCB Universal dakbanen bestaan uit een combinatie van verschillende lagen, De buitenste lagen bestaan uit polypropyleen, Daartussen bevindt zich een laag dat voornamelijk uit bitumen bestaat, met daarin verwerkt een wapeningsnet bestaande uit voornamelijk polyester, PET en glasvezel,",1,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":10},1]
[1057,"47.04.026","HERTALAN EASY COVER",63,null,"m2",50,2,1.2,null,1.2,{"$nulls":4},0.23899999999999999,null,"EPDM dakafdichtingsfolie voor platte daken",null,1,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1116,"47.04.027","HERTALAN EASY COVER FR",63,null,"m2",50,2,1.2,null,1.2,{"$nulls":4},0.253,null,"Vliegvuurbestendige EPDM dakafdichtingsfolie voor platte daken",null,1,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1117,"47.04.028","HERTALAN EASY WELD MF",63,null,"m2",50,2,1.3,null,1.3,{"$nulls":4},0.253,null,"Vliegvuurbestendige EPDM dakafdichtingsfolie voor platte daken",null,1,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1321,"47.04.029","Plantaardig membraan; enkel laags (3,0 mm); mechanisch bevestigd",63,null,"m2",35,2,3,null,3,{"$nulls":6},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n vierkante meter dakbedekking op basis van plantaardige materialen met een massa van circa 3,4 kg_m2, Inclusief de voorgeschreven langs- en dwarsoverlapen komt dit neer op circa 3,77 kg_m2, Voor de mechanische bevestiging wordt circa 0,12 kg polyamide en 0,033 kg verzinkt staal gebruikt,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1322,"47.04.030","Plantaardige membraan; 3,0 mm boven laag en 2,5 mm onder laag; koud verlijmd",63,null,"m2",35,1,{"$nulls":9},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n vierkante meter dakbedekking op basis van plantaardige materialen, met een massa van circa 3,4 kg/m2, Inclusief de voorgeschreven langs- en dwarsoverlapen komt dit neer op circa 3,774 kg/m2, Voor de koude verlijming wordt circa 0,08 kg koude kleefstof voor dakbanen gebruikt voor de bevestiging,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":10},1]
[1323,"47.04.031","TPO-banen (1,2 mm); mechanisch bevestigd",63,null,"m2",30,2,1.2,null,1.2,{"$nulls":6},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n vierkante meter dakbedekking op basis van TPO (inclusief overlappen) met een massa van circa 1,64 kg/m2, Voor de mechanische bevestiging wordt circa 0,12 kg polyamide en 0,033 kg verzinkt staal gebruikt,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1324,"47.04.032","Zinkplaten (0,8 mm)",63,null,"m2",75,2,0.8,null,0.8,{"$nulls":6},"EÃƒÆ’Ã‚Â©n vierkante meter dakbedekking op basis van een zinkplaten platen, Er is uitgegaan van een 10% overlapping van de platen, In totaal komt dit neer op 6,91 kg per m2 aan zinkplaten, Voor de mechanische bevestiging wordt circa 0,09 kg verzinkt stalen bevestigers gebruikt,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[2020,"47.04.034","DBM Koper, plat dak",63,null,"m2",75,2,0.6,null,0.6,{"$nulls":6},"DBM Koperen plaat toegepast als platte dakbedekking,","Schaling rechtevenredig op basis van plaatdikte, Default dikte = 0,6mm / Schaalbare dikte = 0,6mm,",2,1,"2017-11-21T08:39:11",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2031,"47.04.035","Resitrix CL",63,null,"m2",50,1,{"$nulls":7},0.19,null,"Een met hete lucht lasbare dakafdichtingsfolie voor platte daken op basis van gewapende EPDM en aan de onderzijde voorzien van gemodificeere bitumen,",null,1,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[2032,"47.04.036","Resitrix MB",63,null,"m2",50,1,{"$nulls":7},0.19,null,"Een dakafdichtingsfolie van gewapende EPDM met aan onderzijde een gemodificeerde bitumen coating voor mechanisch bevestigde daksystemen,",null,1,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[2033,"47.04.037","Resitrix SKw",63,null,"m2",50,1,{"$nulls":7},0.18,null,"Een dakafdichtingsfolie van gewapende EPDM met een volledig zelfklevende bitumen coating aan de onderzijde voor verkleefde daksystemen,",null,1,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[2034,"47.04.038","Resitrix SKp",63,null,"m2",50,1,{"$nulls":7},0.18,null,"Een dakafdichtingsfolie van gewapende EPDM met een partieel zelfklevende gemodificeerde bitumen onderlaag voor zelfklevende daksystemen,",null,1,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[394,"47.05.001","Betonpan",64,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[395,"47.05.002","Natuursteen lei",64,null,"m2",50,2,5,null,5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[398,"47.05.005","DBM Zink dak (fels, roeven, losange)",64,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[400,"47.05.007","Glas; d:7mm; plaat+stalen profielen",64,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[402,"47.05.009","Aluminium; profielplaat+stalen profielen; gemoffeld;",64,null,"m2",60,2,1,null,1,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[403,"47.05.010","Keramiek; hol element+stalen profielen",64,null,"m2",25,2,30,null,30,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[393,"47.05.011","Stalen dakplaat verzinkt",64,null,"m2",100,3,18,{"$nulls":8},"stalen dakplaat",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":8},"profielhoo","mm",1]
[405,"47.05.012","Keramische pan - ongeglazuurd",64,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Ongeglazuurde dakpan",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[391,"47.05.013","Bitumen shingles",64,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Shingles 3,1 mm dik, dubbele dekking (11,5 kg per m2), Geen EPD voor shingles bekend, Afdanksc, is gelijk aan bitumen dakbedekking, Het systeem kan 1x overlaagd worden (6,5 kg per m2), Gemiddeld over 50 jaar: 9 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[407,"47.05.016","Riet, schroefdak",64,null,"m2",40,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[392,"47.05.017","Keramische pan - geglazuurd",64,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[662,"47.05.018","Houten shingles; Amerikaans naaldhout; duurzame bosbouw",64,null,"m2",35,2,30,null,30,{"$nulls":6},"Niet afgewerkte Western Red Cedar (WRC) shingles (leien), afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, toegepast als dakbedekking op een hellend dak, inclusief bevestiging, De houten shingles zijn rechthoekig (400x250mm) en hebben een dikte van circa 10 mm, De",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1325,"47.05.019","EPDM shingles",64,null,"m2",50,2,6.4,null,6.4,{"$nulls":6},"EPDM shingles (ook wel leien genoemd) toegepast als dakbedekking op een hellend dak, inclusief bevestiging exclusief dakbeschot, Voor de beoordeling is uitgegaan van een afmeting van 250 x 480 mm, waarvan er per m2 25 gebruikt worden en daarmee een massa hebben van 14 kg per m2, De bevestigingsmiddelen en het regelwerk (op basis van vurenhout uit duurzaam beheerde bossen) wegen gezamenlijk circa 4,3 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1326,"47.05.020","Leien, vezelcement; 110mm overlap",64,null,"m2",35,2,4.3,null,4.3,{"$nulls":6},"Leien op basis van vezelcement toegepast als dakbedekking op een hellend dak, inclusief bevestiging exclusief dakbeschot, De leien met een afmeting van 400 x 270 mm, een overlap van 110 mm en een dikte van circa 4,3 mm hebben per m2 een massa van circa 19,3 kg, In totaal zijn er 24,6 stuks per m2 met een gewicht van 0,92 kg per stuk, De bevestigingsmiddelen en het regelwerk (op basis van vurenhout uit duurzaam beheerde bossen) wegen gezamenlijk circa 5 kg,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1327,"47.05.021","Staal verzinkt; trapezium",64,null,"m2",20,2,0.7,null,0.7,{"$nulls":6},"Verzinkte stalen trapeziumplaten toegepast als dakbedekking op een hellend dak, inclusief ÃƒÆ’Ã‚Â©ÃƒÆ’Ã‚Â©n laag regelwerk en bevestiging op de regels,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1328,"47.05.022","Stalen dakpanelementen; verzinkt en gecoat platen met leislag; 55 mm overlap",64,null,"m2",50,1,{"$nulls":9},"Verzinkte en gecoate stalen dakpanelementen met een plaatdikte van 0,7 mm bevat de volgende hoeveelheden; 4,61 kg staal en 2,1 kg aan bevestigingsmiddelen en het regelwerk,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:12",{"$nulls":10},1]
[2021,"47.05.023","DBM Koperen fels dak",64,null,"m2",100,2,0.6,null,0.6,{"$nulls":6},"DBM Koperen plaat gefelst en toegepast als hellend dakbedekking,","Schaling rechtevenredig op basis van plaatdikte, Default dikte = 0,6mm / Schaalbare dikte = 0,6mm,",2,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2025,"47.05.024","Kingspan KS1000 RW en KS1000 SRW",64,null,"m2",50,2,115,null,115,{"$nulls":6},"Kingspan ge-isoleerde dakpanelen van het assortiment KS1000 RW en KS1000 SRW met een QuadCore schuimkern, In dit profiel zijn de montage schroeven en is de standaard fabrieksmatig aangebrachte kierdichting meegenomen,","Schaling: rechtevenredig op basis van kern-/isolatie dikte, Default kern-/isolatie dikte: 115 mm",1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2097,"47.05.025","Alegra 10 geglazuurde keramische dakpan",64,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Alegra 10 geglazuurd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[2100,"47.05.026","Alegra 10 rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Alegra 10 rood/ geengobeerd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[2103,"47.05.027","Alegra 12 geglazuurde keramische dakpan",64,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Alegra 12 geglazuurd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[2105,"47.05.028","Alegra 12 rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Alegra 12 rood/ geengobeerd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[2107,"47.05.029","Madura rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Madura rood/ geengobeerd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[2109,"47.05.030","Madura geglazuurde keramische dakpan",64,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Madura geglazuurd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[2111,"47.05.031","Modula rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Modula rood/ geengobeerd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[2113,"47.05.032","Modula geglazuurde keramische dakpan",64,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan Modula geglazuurd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[2115,"47.05.033","VHV rood/ geengobeerde keramische dakpan",64,null,"m2",75,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan VHV rood/ geengobeerd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[2117,"47.05.034","VHV geglazuurde keramische dakpan",64,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"Keramische dakpan VHV geglazuurd, voor hellende daken, Wienerberger BV",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[408,"47.06.001","Grind",65,null,"m2",30,2,50,null,50,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[409,"47.06.002","Leislag",65,null,"m2",30,2,5,null,5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[411,"47.06.004","Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking)",65,null,"m2",30,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[845,"47.06.005","Pardak 110; parkeerdak-systeem, excl, dakbedekking",65,null,"m1",100,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,1,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":10},1]
[1329,"47.06.006","Natuursteen; tegels",65,null,"m2",50,2,30,null,30,{"$nulls":6},"Natuursteen daktegels als ballastlaag bevat de volgende hoeveelheden: 81 kg aan natuursteen, 1,5 kg aan APP gemodificeerde bitumen (voor de oplegging)",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[1330,"47.06.007","Rubber; tegel, ballastlaag",65,null,"m2",50,2,40,null,40,{"$nulls":6},"Rubber granulaat daktegels als  ballastlaag bevat de bevat de volgende hoeveelheden: 22 kg aan rubber daktegel, De rubber bestaat voor 90% uit gerecyclede banden, De overige 10% zijn vulstoffen en bindmiddelen (Polyurethane),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[414,"47.07.002","Steenwol MWA 2012; platen;",66,null,"m2",100,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},0.04,null,"Drukvastheidsklasse C",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[417,"47.07.003","PUR (lucht)",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[415,"47.07.004","EPS",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[412,"47.07.006","Fenolschuim",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[416,"47.07.007","XPS",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[663,"47.07.009","Cellulair glas",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},4.4999999999999998E-2,null,"Cellulair glas toegepast in een (platte) warmdak constructie, De warmtegeleidingscoÃƒÆ’Ã‚Â«fficient bedraagt 0,0423 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 115 kg/mÃƒâ€šÃ‚Â³,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[826,"47.07.013","Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5999999999999997E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[827,"47.07.014","Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"dichtheid 28-32 kg/m3; druksterkte 200 kPa; buigsterkte 250 kPa; waterdampdoorlatendheid 40-100",null,2,1,"2017-11-21T08:39:13",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[828,"47.07.015","Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.2000000000000001E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[829,"47.07.016","Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"Stybenex EPS plaat grijs dichtheid 20 kg/m3",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[837,"47.07.017","Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5000000000000003E-2,null,"dichtheid 18-22 kg/m3; lambda-waarde 0,035 W/mK; druksterkte 150 kPa; buigsterkte 150 kPa; waterdampdoorlatendheid 30-70",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[841,"47.07.018","ROCKWOOL Caproxx Energy",66,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},3.7999999999999999E-2,null,"ROCKWOOL Caproxx Energy Rc>6,0 d=230mm","Dikte 230 mm voor Rc 6,0 van een plat dak op cellenbeton dakplaten van 100mm en met een bitumineuze of kunststof dakbedekking (los liggend of gekleefd),",1,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":10},1]
[873,"47.07.019","NVPU; PU plaat; gecacheerd, aluminium",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[874,"47.07.020","NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[875,"47.07.021","NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[876,"47.07.022","NVPU; PU plaat; gecacheerd, gebitumineerde glasvlies",66,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1331,"47.07.023","Drukvaste houtvezelplaat (130 kg/m3); db",66,null,"m2",75,2,6,null,6,{"$nulls":4},4.1000000000000002E-2,null,"Drukvaste houtvezelplaat, voor een Rd van 6,00 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 246 mm, Voor 1 m2 is 9,63 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,038 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 55 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[1332,"47.07.024","Houtvezel flexibele isolatie (55 kg/m3)",66,null,"m2",75,2,6,null,6,null,null,null,6,3.7999999999999999E-2,null,"Stijve houtvezelplaat,  voor een Rd van 4,50 m2K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 171 mm, Voor 1 m2 is 9,63 kg isolatiemateriaal nodig, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,038 W/mK en de dichtheid van het materiaal is 55 kg/m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[2010,"47.07.026","FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",66,null,"m2",100,2,145,null,145,{"$nulls":6},"FOAMGLAS T4+ voor thermische isolatie van platte daken; \nIsolatieplaat van opgeschuimd glas met een dikte 145 mm,, lengte 600 mm en breedte 450 mm, met een R-waarde van 3,5 m2 K/W, 1 m2, inclusief bevestigingsmiddelen; \nFOAMGLAS T4+, isolatieplaat van opgeschuimd glas, 115kg/m3; Warmte geleiding (ÃŽÂ») 0,041 W/mK; Brandklassse A1;",null,1,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2014,"47.07.027","FOAMGLAS S3; thermische isolatieplaat; cellulair glas; hoge druksterkte",66,null,"m2",100,2,160,null,160,{"$nulls":6},"FOAMGLAS S3 voor isolatie van vloeren die naast thermische eigenschappen ook een hoge drukweerstand moeten hebben, \nIsolatieplaat van opgeschuimd glas met een dikte 160 mm,, lengte 600 mm en breedte 450 mm, met een R-waarde van 3,55 m2 K/W, inclusief bevestigingsmiddelen uitgedrukt in m2\nFOAMGLAS S3 isolatieplaat van opgeschuimd glas, 130kg/m3; Warmte geleiding (ÃŽÂ») 0,045 W/mK; Brandklassse A1;",null,1,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[2016,"47.07.028","FOAMGLAS F; thermische isolatieplaat; cellulair glas; zeer hoge druksterkte",66,null,"m2",100,2,160,null,160,{"$nulls":6},"FOAMGLAS F voor isolatie van vloeren die naast thermische eigenschappen ook een zeer hoge drukweerstand moeten hebben, \nIsolatieplaat van opgeschuimd glas met een dikte 160 mm,, lengte 600 mm en breedte 450 mm, met een R-waarde van 3,2 m2 K/W, inclusief bevestigingsmiddelen uitgedrukt in m2\nFoamglas F isolatieplaat van opgeschuimd glas, 165kg/m3; Warmte geleiding (ÃŽÂ») 0,050 W/mK; Brandklassse A1;",null,1,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[419,"47.08.001","Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3,5",67,null,"m2",100,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},3.6999999999999998E-2,null,"Geen rekening gehouden met houten sporen of gordingen",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[420,"47.08.002","Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3,5",67,null,"m2",100,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":4},3.6999999999999998E-2,null,"Geen rekening gehouden met houten sporen of gordingen",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[426,"47.08.004","PUR (lucht)",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[425,"47.08.005","XPS",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[424,"47.08.006","EPS",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[423,"47.08.007","Fenolschuim",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[422,"47.08.008","Cellulose",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[421,"47.08.009","Vlaswol",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W",{"$nulls":4},1]
[795,"47.08.012","Stybenex EPS plaat wit 15 kg/m3",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5999999999999997E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[794,"47.08.016","ROCKWOOL RockSono Base Vario (201 Vario)",67,null,"m2",100,1,{"$nulls":7},3.6999999999999998E-2,null,"ROCKWOOL BouwPlaat 201 Vario Rc>6,0","Dikte 225 mm voor Rc 6,0 van een traditioneel hellend dak,",1,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":10},1]
[796,"47.08.017","Stybenex EPS plaat wit 30 kg/m3",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"dichtheid 30 kg/m3; druksterkte 200 kPa; buigsterkte 250 kPa; waterdampdoorlatendheid 40-100",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[797,"47.08.018","Stybenex EPS plaat grijs 15 kg/m3",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.2000000000000001E-2,null,"dichtheid 13-17 kg/m3; druksterkte 60 kPa; buigsterkte 115 kPa; waterdampdoorlatendheid 20-40",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[798,"47.08.019","Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/m3",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.3000000000000002E-2,null,"dichtheid 18-22 kg/m3; druksterkte 100 kPa; buigsterkte 150 kPa; waterdampdoorlatendheid 30-70",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[870,"47.08.020","NVPU; PU plaat; gecacheerd, aluminium",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[838,"47.08.021","Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,3.5000000000000003E-2,null,"dichtheid 18-22 kg/m3; lambda-waarde 0,035 W/mK; druksterkte 150 kPa; buigsterkte 150 kPa; waterdamdoorlatendheid 30-70",null,2,1,"2017-11-21T08:39:14",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[871,"47.08.028","NVPU; PU plaat; gecacheerd, alulaminaat",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[872,"47.08.029","NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies",67,null,"m2",75,2,3.5,null,3.5,null,null,null,3.5,null,null,"Transport is berekend voor 1 m3 product, Hierin is ook de transportafstand verdisconteerd, Daarom is bij transportafstand het aantal m3 per m2 product ingevuld,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K/W","dikte","mm",null,null,1]
[1002,"47.08.031","ROCKWOOL RockSono Base (210)- 225mm",67,null,"m2",100,1,{"$nulls":9},"ROCKWOOL BouwPlaat 210 Rc>6,0","D=225mm voor hellend dak met Rc>6,0",1,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[1083,"47.08.032","Isover Systemroll 1000",67,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},3.2000000000000001E-2,null,"Thermische, akoestische en brandveilig isolatie van binnenspouwbladsegmenten, houtskeletbouw en geprefabriceerde daksegmenten waar hoge isolatiewaarden zijn vereist, op rol, Dikte 100mm, Lambda-waarde 0,032 W/mK, Rd-waarde 3,10m2K/W","densiteit 29,7kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[1085,"47.08.033","Isover Systemroll 400",67,null,"m2",75,1,{"$nulls":7},3.6999999999999998E-2,null,"Thermische, akoestische en brandveilig isolatie van binnenspouwbladsegmenten, houtskeletbouw en geprefabriceerde daksegmenten, op rol, Dikte 90mm, Lambda-waarde 0,037W/mK, Rd-waarde 2,35m2K/W","densiteit 15kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[1084,"47.08.034","Isover Systemroll 700",67,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},4,3.5000000000000003E-2,null,"Thermische, akoestische en brandveilige isolatie van geprefabriceerde daksegmenten, binnenspouwbladsegmenten en houtskeletbouw, op rol, Dikte 170mm, Lambda-waarde 0,035W/mK, Rc-waarde 4,00m2K/W","densiteit 18,5kg/mÃ‚Â³",1,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[1334,"47.08.035","Aluminium thermosheets; op vuren regelwerk",67,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},3.6,null,null,"Aluminium thermosheets; op vuren regelwerk (om een Rc van 3,6m2,K/W te verkrijgen is de volgende opbouw nodig: 6 lagen folie, op 3 lagen houten stijlen en 2 lagen EPS blokken, het isolatiemateriaal is afgewerkt met een gipsplaat en bevestigt met RVS slagpluggen) bevat de volgende hoeveelheden: 0,14 kg Polyster aluminiumfolie kussens, 10,63 kg gipskartonplaat, 0,01 kg acrylaat kit/lijm, 1,84 kg vuren schroten uit standaard bosbouw, 0,3 kg EPS en 0,05 kg licht constructiestaal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[1335,"47.08.036","Isolatiemateriaal van gerecyclede kleding",67,null,"m2",75,2,6,null,6,null,null,null,6,0.04,null,"Isolatie materiaal van gerecyclede kleding, voor een Rc van 6,0m2,K_W is een dikte van 240mm benodigd en bevat het 6 kg isolatiemateriaal per m2,  Het isolatiemateriaal bestaat voor 85% uit gerecyclede kleding pulp en voor 15% uit polyestervezels ter versteviging, De gerecyclede kleding wordt in het land ingezameld en bestaat uit kleding die niet meer  geschikt zijn om te dragen, De warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,040 W_mK en de dichtheid van het materiaal is 25 kg_m3,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":4},"R-waarde","m2K_W",{"$nulls":4},1]
[1337,"47.08.038","Schapenwol",67,null,"m2",75,1,{"$nulls":6},6,3.5000000000000003E-2,null,"Schapenwoldekens toegepast als thermische isolatie in een traditioneel hellend dak, Voor een isolatielaag met een minimale warmteweerstand (Rd) van 6 m2,K/W is een dikte van het isolatiemateriaal nodig van 210 mm,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[2011,"47.08.039","FOAMGLAS T4+; thermische isolatieplaat; cellulair glas",67,null,"m2",100,2,145,null,145,{"$nulls":6},"FOAMGLAS T4+ voor thermische isolatie van hellende daken; \nIsolatieplaat van opgeschuimd glas met een dikte 145 mm,, lengte 600 mm en breedte 450 mm, met een R-waarde van 3,5 m2 K/W, 1 m2, inclusief bevestigingsmiddelen; \nFOAMGLAS T4+, isolatieplaat van opgeschuimd glas, 115kg/m3; Warmte geleiding (ÃŽÂ») 0,041 W/mK; Brandklassse A1;",null,1,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[428,"51.01.001","Collectieve cv-ketel",68,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[429,"51.01.002","Gaskachel",68,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[430,"51.01.003","Luchtverwarming 24 kW",68,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[431,"51.01.004","Individuele cv-ketel 24 kW (solo)",68,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[432,"51.01.005","Warmtepomp bodem 5 kW; incl, aardsondes:polyetheen",68,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[433,"51.01.006","Warmtepomp water-water 30 kW",68,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[434,"51.01.007","Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5",68,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:15",{"$nulls":10},1]
[2123,"51.01.016","Externe warmtelevering, afleverset",68,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"De afleverset vormt de verbinding tussen het warmtedistributienet van een externe warmteleverancier en de binneninstallatie van een warmteverbruiker, De afleverset is onafhankelijk van de bron (Steg , AVI, geothermie, biomassa, restwarmte, lokale opwekking buiten het gebouw), De afleverset omvat de leidingen vanaf de invoer in de kruipruimte tot aan de afleverset, en de afleverset (inclusief bevestigingsbeugel) zelf, De leidingen van en naar de binneninstallatie vallen onder het element Warmtedistributiesystemen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[435,"51.02.001","Geiser; CW:1-3, 19kW",69,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[437,"51.02.003","Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6",69,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[438,"51.02.004","Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter",69,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[439,"51.02.005","Gasboiler; CW:4-6; direct gestookt 110 liter",69,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[2122,"51.02.009","Externe warmtelevering; toeslag op afleverset",69,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Als voor het warmtapwater ook gebruik wordt gemaakt van externe warmte, dan bevat de afleverset een aantal extra onderdelen, zoals een warmtewisselaar en regelapparatuur, Selecteer in geval van de combinatie ruimteverwarming en warmtapwater naast de afleverset ook de toeslag op de afleverset,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[440,"51.03.001","Warmtepomp Brine-water, 65 w/m2",70,null,"m2gbo",30,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[442,"51.03.003","Hr-ketel; 65 w/m2",70,null,"m2gbo",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[1349,"51.03.004","Warmtelevering derden, afleverset ITW (individueel warmtapwater)",70,null,"m2GBO",25,1,{"$nulls":9},"ITW bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,04 kg RVS, 0,01 kg gietijzer, 0,0007 kg koper, 0,01 kg aluminium, 0,0022 kg PUR/PIR (pentaan geblazen) en 0,01 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[1352,"51.03.007","Warmtekrachtkoppeling (WKK)",70,null,"m2GBO",25,1,{"$nulls":9},"Een WKK bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,58 kg licht constructiestaal, 0,01 kg PVC, 0,04 kg steenwol, 0,04 kg koper en 0,005 kg aluminium; incl, hulpketels, buffervaten, transformator, etc,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[443,"51.04.001","Collectieve zvi; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",71,null,"m2",20,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[444,"51.04.002","Individuele zvi; collector+opslagvat (bij 4m2 collector)",71,null,"m2",20,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:16",{"$nulls":10},1]
[445,"51.05.001","Collectieve zonneboiler; collector+opslagvat (bij 100m2 collector)",72,null,"m2",20,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[446,"51.05.002","Individuele zonneboiler; collector+opslagvat (bij 2,7m2 collector)",72,null,"m2",20,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[2146,"51.06.001","Regionaal niveau; opwekking + distributie, 1 MJ (forfaitair)",115,null,"MJ",1,1,{"$nulls":9},"Geef hier het jaarlijks verbruik in MJ op! Het product betreft het materiaalgebruik voor warmteproductie op basis van niet gebouwgebonden verbrandingsoven + distributie (tot huisaansluiting), Het materiaalgebruik is teruggerekend naar 1 MJ,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[2147,"51.06.002","Buurtniveau; opwekking + distributie, 1 MJ (forfaitair)",115,null,"MJ",1,1,{"$nulls":9},"Geef hier het jaarlijks verbruik in MJ op! Het product betreft het materiaalgebruik voor warmteproductie op basis van niet gebouwgebonden blokverwarming + distributie (tot huisaansluiting), Het materiaalgebruik is teruggerekend naar 1 MJ,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[447,"52.01.001","Pvc; gerecycled; leiding",73,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[448,"52.01.002","Polypropeen; leiding",73,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[449,"52.01.003","Polyetheen; leiding",73,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[860,"52.01.004","Beton buizen (300 mm) inclusief putten, VPB",73,null,"m1",80,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[2141,"52.01.005","Gres; leiding",73,null,"m2gbo",40,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar","Gezien TIC d,d,",3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[669,"52.02.001","Gres",104,null,"m1",1000,3,300,{"$nulls":8},"Geen toelichting beschikbaar,","Gezien TIC d,d,",3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":8},"diameter","mm",1]
[862,"52.02.002","Beton buizen (300 mm) inclusief putten, VPB",104,null,"m1",80,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[450,"52.03.001","Pvc; gerecycled; leiding",74,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[451,"52.03.002","Polypropeen; leiding",74,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[452,"52.03.003","Polyetheen; leiding",74,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[1353,"52.03.004","Polybuteen; U-bouw",74,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"PB; utiliteitsbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,16 kg polybuteen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[1354,"52.03.005","Polybuteen; W-bouw",74,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"PB; woningbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,13 kg polybuteen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[455,"52.04.002","Polyetheen; prefab goot",75,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[456,"52.04.003","Staal; prefab goot; verzinkt en gecoat",75,null,"m1",40,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[457,"52.04.004","Aluminium; prefab goot; gecoat",75,null,"m1",40,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[458,"52.04.005","Polyesther; prefab goot; gewapend",75,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[459,"52.04.006","Hout met bitumen; getimmerde goot; verduurzaamd en geschilderd:alkyd",75,null,"m1",50,1,{"$nulls":9},"Gemodificeerde alkydharsverf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n metalen en met verf behandelde metalen van woningen, buitensituaties\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,302 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar (1 laag) 0,101 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:17",{"$nulls":10},1]
[453,"52.04.007","DBM zinken dakgoot (bak, mast)",75,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[463,"52.04.008","Vuren / Zink; duurzame bosbouw",75,null,"m1",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[461,"52.04.010","Staal; mastgoot, verzinkt en gecoat",75,null,"m1",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[462,"52.04.013","Vuren / Zink; standaard bosbouw",75,null,"m1",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[666,"52.04.015","PVC; mastgoot",75,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"1 Meter (mast)goot op basis van PVC van 150mm breed",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[2022,"52.04.016","DBM Koperen bakgoot",75,null,"m1",75,2,0.7,null,0.7,{"$nulls":6},"DBM Koperen plaat toegepast als bakgoot (B37) met een standaard plaatdikte van 0,7mm,","Schaling rechtevenredig op basis van plaatdikte, Default dikte = 0,7mm / Schaalbare dikte = 0,7mm,",2,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[467,"52.05.001","Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1,8mm",76,null,"m1",20,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[468,"52.05.002","Polyetheen; diameter:80mm; d:1,8mm",76,null,"m1",20,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[469,"52.05.003","Staal verzinkt",76,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[471,"52.05.004","DBM Zinken hemelwaterafvoer",76,null,"m1",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,2,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[470,"52.05.005","Gevormd plaatstaal; verzinkt en gecoat",76,null,"m1",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[571,"52.05.007","Koper; 80 mm",76,null,"m1",35,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter hemelwaterafvoer op basis van koper, De buis heeft met een dikte van 0,65 mm en een inwendige diameter van 80 mm,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[667,"52.05.008","Polypropeen; 75 mm",76,null,"m1",20,1,{"$nulls":9},"Een strekkende meter hemelwaterafvoer op basis van polypropyleen (PP), De buis heeft met een dikte van 3 mm en een uitwendige diameter van 75 mm,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[473,"53.01.001","Polyetheen; leiding+mantelbuis",77,null,"m2gbo",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[474,"53.01.002","Polybuteen; leiding+mantelbuis",77,null,"m2gbo",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[475,"53.01.009","Koper (leiding +mantelbuis)",77,null,"m2gbo",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[1370,"53.01.019","Polyvinylchloride, 15 mm, koudwater; W-bouw",77,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"PVC; 15 mm; koudwater bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,02 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[1371,"53.01.020","Polyvinylchloride, 15 mm; U-bouw",77,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"PVC; 15 mm; utiliteitsbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,01 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[1372,"53.01.021","Polyvinylchloride, incl, mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw",77,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"PVC; leiding en mantelbuis; warmtapwater bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,02 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[476,"54.01.001","Roestvaststaal; 15 mm leiding",78,null,"m2gbo",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[477,"54.01.004","Polyetheen; leiding",78,null,"m2gbo",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[478,"54.01.006","Koper",78,null,"m2gbo",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:18",{"$nulls":10},1]
[1373,"54.01.007","Gietijzer; W-bouw",78,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Gietijzer; woningbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,07 kg gietijzer,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1376,"54.01.010","Polybuteen; U-bouw",78,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"PB; utiliteitsbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,02 kg polybuteen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1377,"54.01.011","Polybuteen; W-bouw",78,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"PB; woningbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,02 kg polybuteen,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1380,"54.01.014","Polyvinylchloride; U-bouw",78,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"PVC; utiliteitsbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,01 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1381,"54.01.015","Polyvinylchloride; W-bouw",78,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"PVC; woningbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,01 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1382,"54.01.016","Staal; U-bouw",78,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Staal; utiliteitsbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,07 kg licht constructiestaal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[479,"55.01.001","Koelbatterij licht; 25 W/ m2",79,null,"m2gbo",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[480,"55.01.002","Koelbatterij zwaar 100 W/m2",79,null,"m2gbo",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1383,"55.01.003","Compressiekoelmachine",79,null,"m2GBO",20,1,{"$nulls":9},"Compressiekoelmachine bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 1,56 kg licht constructiestaal, 0,04 kg koper, 0,04 kg PVC, 0,0739 kg rubber SBR,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[481,"55.03.001","Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",80,null,"m2gbo",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[482,"55.03.002","Kanalen en rooster tbv Topkoeling (koeling licht)",80,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1385,"55.03.003","Fancoil units; extra materiaal t,b,v, distributienet",80,null,"m2GBO",40,1,{"$nulls":9},"Fancoil units; extra materiaal t,b,v, distributienet bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 1,06 kg licht constructiestaal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1386,"55.03.004","Klimaatplafond; extra materiaal t,b,v, distributienet",80,null,"m2GBO",30,1,{"$nulls":9},"Klimaatplafond; extra materiaal t,b,v, distributienet bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 1,06 kg licht constructiestaal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1387,"55.03.005","Koelplafond; alleen voor koeling & apart distributienet",80,null,"m2GBO",30,1,{"$nulls":9},"Koelplafond; alleen voor koeling & apart distributienet bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 5,17 kg licht constructiestaal, 1,16 kg glaswol, 2,41 kg koper en 3,61 kg licht constructiestaal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1388,"55.03.006","Luchtkoeling d,m,v, plaatselijke inductie-units",80,null,"m2GBO",40,1,{"$nulls":9},"Luchtkoeling d,m,v, plaatselijke inductie-units bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 3,61 kg licht constructiestaal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[1389,"55.03.007","Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t,b,v, distributienet",80,null,"m2GBO",40,1,{"$nulls":9},"Vloerkoeling / wandkoeling(en extra materiaal t,b,v, distributienet) bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 1,06 kg licht constructiestaal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[484,"56.01.001","Polybuteen; cv-leidingen",81,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[485,"56.01.002","Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl, koppelingen + verdeling",81,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:19",{"$nulls":10},1]
[486,"56.02.001","Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",82,null,"m2gbo",30,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[487,"56.02.002","Wandverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren",82,null,"m2gbo",30,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[488,"56.02.003","Radiator, 70-90 C",82,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[489,"56.02.004","Radiator, 50-70 C",82,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[490,"56.02.005","Radiator, 45-55 C",82,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[491,"56.02.006","Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof",82,null,"m2gbo",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[939,"56.02.010","Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen",82,null,"m2gbo",30,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[1063,"57.01.003","VLA LBK; toevoer, 0-4,000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, toevoer, koeling en verwarming, een debiet van 0 - 4,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[1064,"57.01.004","VLA LBK; toevoer, 4,000-16,000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast, utiliteitsbouw, toevoer, koeling, verwarming met een debiet van 4,000 - 16,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[1065,"57.01.005","VLA LBK; toevoer, 16,000-40,000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, toevoer, koeling en verwarming met een debiet van 16,000 - 40,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[1066,"57.01.006","VLA LBK; toevoer, 40,000-100,000m3/h, koeling + verwarming; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, toevoer, koeling en verwarming met een debiet van 40,000 - 100,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[1067,"57.01.007","VLA LBK; afvoer, 0-4,000 m3/h; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, afvoer met een debiet van 0 - 4,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[1068,"57.01.008","VLA LBK; afvoer, 4,000-16,000 m3/h; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA luchtbehandelingskast, utiliteitsbouw, afvoer met een debiet van 4,000 - 16,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:20",{"$nulls":10},1]
[1069,"57.01.009","VLA LBK; afvoer, 16,000-40,000 m3/h; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA luchtbehandelingskast, utiliteitsbouw, afvoer met een debiet van 16,000 - 40,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[1071,"57.01.010","VLA LBK; afvoer, 40,000-100,000 m3/h; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, afvoer met een debiet van 40,000 - 100,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[1072,"57.01.011","VLA LBK; balans, 0-4,000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, toe- en afvoer, koeling en verwarming, warmtewiel terugwinning met een debiet van 0 - 4,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[1073,"57.01.012","VLA LBK; balans, 4,000-16,000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, toe- en afvoer, koeling en verwarming, warmtewiel warmteterugwinning met een debiet van 4,000 - 16,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[1074,"57.01.013","VLA LBK; balans, 16,000-40,000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast, utiliteitsbouw, toe- en afvoer, koeling en verwarming, warmtewiel warmteterugwinning met een debiet van 16,000 - 40,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[1075,"57.01.014","VLA LBK; balans, 40,000-100,000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast, utiliteitsbouw, toe- en afvoer, koeling, verwarming, warmtewiel warmteterugwinning met een debiet van 40,000 - 100,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[1076,"57.01.015","VLA LBK; balans, 0-4,000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast, utiliteitsbouw, toe- en afvoer, koeling en verwarming, kruisstroomwisselaar warmteterugwinning met een debiet van 0 - 4,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[1078,"57.01.016","VLA LBK; balans, 4,000-16,000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, toe- en afvoer, koeling en verwarming, kruisstroomwisselaar warmteterugwinning met een debiet van 4,000 - 16,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[1080,"57.01.017","VLA LBK; balans, 16,000-40,000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, af- en toevoer, koeling en verwarming, kruisstroomwisselaar warmteterugwinning met een debiet van 16,000 - 40,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[1081,"57.01.018","VLA LBK; balans, 40,000-100,000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw",83,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"VLA Luchtbehandelingskast utiliteitsbouw, toe- en afvoer, koeling en verwarming, warmtewiel warmteterugwinning met een debiet van 40,000 - 100,000 m3/uur",null,2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[2026,"57.01.019","VLA Luchtfilters, kunststof behuizing, synthetisch filtermedia",83,null,"p",1,1,{"$nulls":9},"VLA luchtfilters voor toepassing in de vier \"standaard\" VLA luchtbehandelingskasten (LBK), U-bouw, zoals opgenomen in de NMD, Het aantal luchtfilters noodzakelijk in de de VLA LBK, type \"toevoer\" en \"afvoer\" is 1, 4, 8, en 20 voor respectievelijk de volgende debieten \"0-4,000\", \"4,000-16,000\", \"16,000-40,000\" en \"40,000-100,000\" m3/h, Het aantal luchtfilters noodzakelijk in de de VLA LBK, type \"balans\" is 2, 8, 16, en 40 voor respectievelijk de volgende debieten \"0-4,000\", \"4,000-16,000\", \"16,000-40,000\" en \"40,000-100,000\" m3/h,","De spreiding in de materialisatie van de verschillende luchtfilters bij de vier bedrijven ten opzichte van het gewogen gemiddelde is groot, Dit komt deels voort uit het gebruik van andere materialen om dezelfde functie te bewerkstelligen, Voor het filtermedium dat in de filters toegepast wordt is de spreiding afhankelijk van het type filter tussen de -23% en +37% voor de zakkenfilters,",2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[2028,"57.01.020","VLA Luchtfilters, kunststof behuizing, glasvezel filtermedia",83,null,"p",1,1,{"$nulls":9},"VLA luchtfilters voor toepassing in de vier \"standaard\" VLA luchtbehandelingskasten (LBK), U-bouw, zoals opgenomen in de NMD, Het aantal luchtfilters noodzakelijk in de de VLA LBK, type \"toevoer\" en \"afvoer\" is 1, 4, 8, en 20 voor respectievelijk de volgende debieten \"0-4,000\", \"4,000-16,000\", \"16,000-40,000\" en \"40,000-100,000\" m3/h, Het aantal luchtfilters noodzakelijk in de de VLA LBK, type \"balans\" is 2, 8, 16, en 40 voor respectievelijk de volgende debieten \"0-4,000\", \"4,000-16,000\", \"16,000-40,000\" en \"40,000-100,000\" m3/h,","De spreiding in de materialisatie van de verschillende luchtfilters bij de vier bedrijven ten opzichte van het gewogen gemiddelde is groot, Dit komt deels voort uit het gebruik van andere materialen om dezelfde functie te bewerkstelligen, Voor het filtermedium dat in de filters toegepast wordt is de spreiding afhankelijk van het type filter tussen de -23% en +37% voor de zakkenfilters,",2,1,"2017-11-21T08:39:21",{"$nulls":10},1]
[2029,"57.01.021","VLA Luchtfilters, metalen behuizing, synthetisch filtermedia",83,null,"p",1,1,{"$nulls":9},"VLA luchtfilters voor toepassing in de vier \"standaard\" VLA luchtbehandelingskasten (LBK), U-bouw, zoals opgenomen in de NMD, Het aantal luchtfilters noodzakelijk in de de VLA LBK, type \"toevoer\" en \"afvoer\" is 1, 4, 8, en 20 voor respectievelijk de volgende debieten \"0-4,000\", \"4,000-16,000\", \"16,000-40,000\" en \"40,000-100,000\" m3/h, Het aantal luchtfilters noodzakelijk in de de VLA LBK, type \"balans\" is 2, 8, 16, en 40 voor respectievelijk de volgende debieten \"0-4,000\", \"4,000-16,000\", \"16,000-40,000\" en \"40,000-100,000\" m3/h,","De spreiding in de materialisatie van de verschillende luchtfilters bij de vier bedrijven ten opzichte van het gewogen gemiddelde is groot, Dit komt deels voort uit het gebruik van andere materialen om dezelfde functie te bewerkstelligen, Voor het filtermedium dat in de filters toegepast wordt is de spreiding afhankelijk van het type filter tussen de -23% en +37% voor de zakkenfilters,",2,1,"2017-11-21T08:39:22",{"$nulls":10},1]
[2030,"57.01.022","VLA Luchtfilters, metalen behuizing, glasvezel filtermedia",83,null,"p",1,1,{"$nulls":9},"VLA luchtfilters voor toepassing in de vier \"standaard\" VLA luchtbehandelingskasten (LBK), U-bouw, zoals opgenomen in de NMD, Het aantal luchtfilters noodzakelijk in de de VLA LBK, type \"toevoer\" en \"afvoer\" is 1, 4, 8, en 20 voor respectievelijk de volgende debieten \"0-4,000\", \"4,000-16,000\", \"16,000-40,000\" en \"40,000-100,000\" m3/h, Het aantal luchtfilters noodzakelijk in de de VLA LBK, type \"balans\" is 2, 8, 16, en 40 voor respectievelijk de volgende debieten \"0-4,000\", \"4,000-16,000\", \"16,000-40,000\" en \"40,000-100,000\" m3/h,","De spreiding in de materialisatie van de verschillende luchtfilters bij de vier bedrijven ten opzichte van het gewogen gemiddelde is groot, Dit komt deels voort uit het gebruik van andere materialen om dezelfde functie te bewerkstelligen, Voor het filtermedium dat in de filters toegepast wordt is de spreiding afhankelijk van het type filter tussen de -23% en +37% voor de zakkenfilters,",2,1,"2017-11-21T08:39:22",{"$nulls":10},1]
[497,"57.02.001","Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl, roosters",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:22",{"$nulls":10},1]
[498,"57.02.002","Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl, roosters",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:22",{"$nulls":10},1]
[499,"57.02.003","Luchtverwarming; verzinkt staal, incl, roosters",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:22",{"$nulls":10},1]
[1039,"57.02.004","VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, individueel",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Compleet ventilatiesysteem inclusief ventilatie-unit, gevelroosters, kanalen en ventielen, Ventilatiesysteem C1, C2a/c, C3a/b/c en C4a/b/c (natuurlijk toevoer, centrale mechanische afvoer), Representatie voor leden van de VLA,","Het is een compleet ventilatiesysteem, dus zowel luchtbehandeling (57,01) als luchtdistributie (57,02),",2,1,"2017-11-21T08:39:22",{"$nulls":10},1]
[1042,"57.02.005","VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, collectief",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Compleet ventilatiesysteem inclusief ventilatie-unit, gevelroosters, kanalen en ventielen, Ventilatiesysteem C1, C2a/c, C3a/b/c en C4a/b/c (natuurlijk toevoer, centrale mechanische afvoer), collectief systeem voor meergezinswoningen, Representatie voor leden van de VLA,","Het is een compleet ventilatiesysteem, dus zowel luchtbehandeling (57,01) als luchtdistributie (57,02),",2,1,"2017-11-21T08:39:22",{"$nulls":10},1]
[1043,"57.02.006","VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw, individueel",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Compleet ventilatiesysteem inclusief wtw-unit, gevelroosters, kanalen en ventielen, Ventilatiesysteem D2a/b, D3, D4a/b1 en D5a1 (centrale mechanische toevoer, centrale mechanische afvoer, met wtw), Representatie voor leden van de VLA,","Het is een compleet ventilatiesysteem, dus zowel luchtbehandeling (57,01) als luchtdistributie (57,02),",2,1,"2017-11-21T08:39:22",{"$nulls":10},1]
[1045,"57.02.007","VLA Ventilatiesysteem, type D zonder wtw; W-bouw, individueel",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Compleet ventilatiesysteem inclusief ventilatie-units, kanalen en ventielen, Ventilatiesysteem D1,2, D4b2, D5a2 (decentrale mechanische toevoer, centrale mechanische afvoer, geen wtw), Representatie voor leden van de VLA,","Het is een compleet ventilatiesysteem, dus zowel luchtbehandeling (57,01) als luchtdistributie (57,02),",2,1,"2017-11-21T08:39:22",{"$nulls":10},1]
[1047,"57.02.008","VLA Ventilatiesysteem, type D5b (decentrale wtw); W-bouw, individueel",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Compleet ventilatiesysteem inclusief wtw-units, kanalen en ventielen, Ventilatiesysteem D5b (decentrale wtw in meerdere kamers, mechanische afvoer), Representatie voor leden van de VLA,","Het is een compleet ventilatiesysteem, dus zowel luchtbehandeling (57,01) als luchtdistributie (57,02),",2,1,"2017-11-21T08:39:23",{"$nulls":10},1]
[1058,"57.02.009","VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; W-bouw",84,null,"m2gbo",75,1,{"$nulls":9},"luchtdistributie in een woongebouw middels een systeem van metalen ronde luchtkanalen inclusief bochten en/of instortkanalen, verloopstukken, afdichtingen en ophangsystemen, type: afzuigsysteem woonhuis","Luchtdistributiesysteem, afzuiging woningbouw",2,1,"2017-11-21T08:39:23",{"$nulls":10},1]
[1059,"57.02.010","VLA Luchtdistributiekanalen; afzuigsysteem; appartement",84,null,"m2gbo",75,1,{"$nulls":9},"luchtdistributie in een woongebouw middels een systeem van metalen ronde luchtkanalen inclusief bochten en/of instortkanalen, verloopstukken, afdichtingen en ophangsystemen, type: afzuigsysteem appartement",null,2,1,"2017-11-21T08:39:23",{"$nulls":10},1]
[1060,"57.02.011","VLA Luchtdistributiekanalen; balansventilatie; W-bouw",84,null,"m2gbo",75,1,{"$nulls":9},"luchtdistributie in een woongebouw middels een systeem van metalen ronde luchtkanalen inclusief bochten en/of instortkanalen, verloopstukken, afdichtingen en ophangsystemen, type: balansventilatie woning",null,2,1,"2017-11-21T08:39:23",{"$nulls":10},1]
[1061,"57.02.012","VLA Luchtdistributiekanalen; ronde kanalen; U-bouw",84,null,"m2gbo",75,1,{"$nulls":9},"Deze productkaart omvat ronde luchtkanalen als een onderdeel van een compleet luchtdistributiesysteem van een kantoor, Overige componenten uit het luchtdistributiesysteem zijn niet beschouwd, waaronder: de rechthoekige luchtkanalen, filters, dempers, isolatiemateriaal en brandkleppen,","schaling is niet van toepassing",2,1,"2017-11-21T08:39:23",{"$nulls":10},1]
[1070,"57.02.013","VLA Ventilatiesysteem, type C met ventilatiewarmtepomp; W-bouw, individueel",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Compleet ventilatiesysteem inclusief ventilatiewarmtepomp, gevelroosters, kanalen en ventielen, Ventilatiesysteem C1, C2a/c, C3a/b/c en C4a/b/c (natuurlijk toevoer, centrale mechanische afvoer), Representatie voor leden van de VLA,","Het is een compleet ventilatiesysteem, dus zowel luchtbehandeling (57,01) als luchtdistributie (57,02),\nDe warmtepomp betreft het ventilatiedeel en een deel voor ruimteverwarming/warm tapwater,",2,1,"2017-11-21T08:39:23",{"$nulls":10},1]
[1077,"57.02.014","VLA Ventilatiesysteem, type D +centrale WTW+warmtepomp; W-bouw, individueel",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Compleet ventilatiesysteem inclusief wtw-unit, gevelroosters, kanalen en ventielen, Ventilatiesysteem D2a/b, D3, D4a/b1 en D5a1 (centrale mechanische toevoer, centrale mechanische afvoer, met wtw), Representatie voor leden van de VLA,","Het is een compleet ventilatiesysteem, dus zowel luchtbehandeling (57,01) als luchtdistributie (57,02),\nDe warmtepomp betreft het ventilatiedeel en een deel voor ruimteverwarming/warm tapwater,",2,1,"2017-11-21T08:39:23",{"$nulls":10},1]
[1079,"57.02.015","VLA Ventilatiesysteem, type E; W-bouw, individueel",84,null,"m2gbo",35,1,{"$nulls":9},"Compleet ventilatiesysteem inclusief wtw-unit, afvoerunits, gevelroosters, kanalen en ventielen, Ventilatiesysteem E (combinatie C en D5b), Representatie voor leden van de VLA,","Het is een compleet ventilatiesysteem, dus zowel luchtbehandeling (57,01) als luchtdistributie (57,02),",2,1,"2017-11-21T08:39:23",{"$nulls":10},1]
[1401,"57.02.016","Afvoerornamenten; woningbouw",84,null,"m2GBO",10,1,{"$nulls":9},"Afvoerornamenten; woningbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,0029 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1402,"57.02.017","Afvoerroosters; utiliteitsbouw",84,null,"m2GBO",10,1,{"$nulls":9},"Afvoerroosters; utiliteitsbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,0018 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1403,"57.02.018","Gevelroosters; utiliteitsbouw",84,null,"m2GBO",10,1,{"$nulls":9},"Gevelroosters; utiliteitsbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,03 kg verzinkt staal en 0,01 kg polyppropeen (PP),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1404,"57.02.019","Gevelroosters; woningbouw",84,null,"m2GBO",15,1,{"$nulls":9},"Gevelroosters; woningbouw bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,0044 kg aluminium,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1405,"57.02.020","Luchtbehandelingskast; mechanische ventilatie",84,null,"m2GBO",15,1,{"$nulls":9},"Luchtbehandelingskast; mechanische ventilatie bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 1,16 kg licht constructiestaal, 0,07 kg koper, 0,04 kg glaswol en 0,07 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1406,"57.02.021","Ontluchtingskappen",84,null,"m2GBO",15,1,{"$nulls":9},"Ontluchtingskappen bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,07 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1407,"57.02.022","Ontluchtingskappen; woningbouw",84,null,"m2GBO",15,1,{"$nulls":9},"Ontluchtingskappen; woningbouw bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheid: 0,00442 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1408,"57.02.023","Toe- en afvoerornamenten",84,null,"m2GBO",10,1,{"$nulls":9},"Toe- en afvoerornamenten bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,01 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1409,"57.02.024","Toe- en afvoerroosters",84,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Toe- en afvoerroosters bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,02 kg aluminium en 0,01 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1410,"57.02.025","Ventilatiekanalen",84,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Ventilatiekanalen bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 4,53 kg licht constructiestaal, 0,1 kg aluminium en 0,36 kg verzinkt staal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1411,"57.02.026","Ventilatiekanalen, afvoer en retour",84,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Ventilatiekanalen, afvoer en retour bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 1,24 kg verzinkt staal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1412,"57.02.027","Ventilatiekanalen, afvoer; woningbouw",84,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Ventilatiekanalen, afvoer voor woningbouw bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,19 kg verzinkt staal,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1413,"57.02.028","Ventilatoren; woningbouw",84,null,"m2GBO",15,1,{"$nulls":9},"Ventilatoren voor woningbouw bevatten per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,02 kg PVC en 0,0022 kg koper,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1414,"57.02.029","WTW-unit",84,null,"m2GBO",30,1,{"$nulls":9},"Een WTW-unit bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,11 kg licht constructiestaal, 0,1 kg PVC binnenriolering en 0,01 kg koper,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[2027,"57.02.030","VLA, Compleet luchtverdeelsysteem met inductie-units, utiliteitsbouw",84,null,"m2gbo",50,1,{"$nulls":9},"VLA compleet luchtverdeelsysteem met inductie-units (waarmee de lucht per ruimte kan worden verwarmd en gekoeld) in een kantoorgebouw, De luchtdistributie vindt hierin plaats middels een systeem van ronde- als rechthoekige luchtkanalen, Het luchtverdeelsysteem is inclusief inspectieluiken, rozetten, anemostaten, kleppenregisters, inregelkleppen, brandkleppen en thermische en akoestische isolatie, Om de complete luchtbehandelingsinstallatie voor een kantoorgebouw te beschouwen ten behoeve van een gebouwberekening moet naast dit profiel ook een representatieve VLA luchtbehandelingssysteem (elementcode 57,01 nationale milieudatabase B&U) in de berekening meegenomen worden,","schaling is niet van toepassing\n\nDe spreiding in de materialisatie van het complete luchtverdeelsysteem bij de vier bedrijven ten opzichte van het gemiddelde is voor een deel van de individuele componenten groot, Dit komt voort uit verschillen in de samenstelling en gewichten van de productonderdelen, Het verschil is te verklaren vanuit de grote verschillen tussen de type onderdelen die binnen het vooraf gedefinieerde luchtverdeelsysteem toepasbaar zijn, Het referentie luchtverdeelsysteem dat is toegepast is allesomvattend en uitgebreid, Zo bevat het complete systeem rechthoekige en ronde kanalen waardoor de ventilatielucht wordt gedistribueerd, de inductie-units waarmee de lucht per ruimte kan worden verwarmd en gekoeld en de aanvullende componenten en materialen noodzakelijk om de luchtstroom te verdelen, in te regelen, het systeem te onderhouden, om te kunnen voldoen aan brandwerendheidseisen en om de kanalen thermisch en akoestisch te isoleren, De toepassing van dit referentie systeem als gemiddelde systeem is hiermee conservatief,",2,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[500,"61.01.001","Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc",110,null,"m2gbo",50,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1426,"61.01.002","Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Ubouw",110,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Koper met PP-isolatie (in PVC buis) bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,07 kg koper, 0,01 kg polyppropeen (PP) en 0,1 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1427,"61.01.003","Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Wbouw",110,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Koper met PP-isolatie (in PVC buis) bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,09 kg koper, 0,01 kg polyppropeen (PP) en 0,13 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1428,"61.01.004","Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Ubouw",110,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Koper met vinylisolatie (in PVC buis) bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,07 kg koper, 0,11 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[1429,"61.01.006","Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Wbouw",110,null,"m2GBO",50,1,{"$nulls":9},"Koper met vinylisolatie (in PVC buis) bevat per vierkante meter gebruiksoppervlak (GBO) de volgende hoeveelheden: 0,09 kg koper en 0,14 kg PVC,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[501,"61.02.001","Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/m2); paneel+inverter+bekabeling+steun",112,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:24",{"$nulls":10},1]
[502,"61.02.002","Amorf silicium, folie (65 Wp/m2); folie+inverter+bekabeling",112,null,"m2",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[503,"61.02.003","CdTe dunne laag, paneel (100 Wp/m2); paneel+inverter+bekabeling+ondersteuni",112,null,"m2",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[1421,"61.03.001","aarding kantoorgebouw",107,null,"m2gbo",75,1,{"$nulls":9},"ringleiding in fundatie in combinatie met grondaarde (koper) en installatiedraad voor ponteniaalvereffening,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[1422,"61.03.002","aarding woningen",107,null,"m2gbo",75,1,{"$nulls":9},"ringleiding in fundatie in combinatie met grondaarde (koper) en installatiedraad voor ponteniaalvereffening,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[1423,"61.04.001","energie laagspanningsinstallatie inclusief verdeling",108,null,"m2gbo",30,1,{"$nulls":9},"installatie bestaat uit verdeelinrichting, voedingskabel en kabel- en wandgoot",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[2142,"61.05.001","Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair)",116,null,"kWh",1,1,{"$nulls":9},"Geef hier het jaarlijks verbruik in kWh op! Het product betreft het materiaalgebruik voor elektriciteitsproductie op basis van NL-mix + elektriciteitsnet (tot gebouwinstallatie), Het materiaalgebruik is teruggerekend naar 1 kWh (3,6 MJ),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[2143,"61.05.002","Windmolen; incl, net, 1 kWh (forfaitair)",116,null,"kWh",1,1,{"$nulls":9},"Geef hier het jaarlijks verbruik in kWh op! Het product betreft het materiaalgebruik voor elektriciteitsproductie op basis van niet gebouwgebonden windmolen (< 1 MW turbine, onshore) + elektriciteitsnet (tot gebouwinstallatie), Het materiaalgebruik is teruggerekend naar 1 kWh (3,6 MJ),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[2144,"61.05.003","PV-systeem; incl, net, 1 kWh (forfaitair)",116,null,"kWh",1,1,{"$nulls":9},"Geef hier het jaarlijks verbruik in kWh op! Het product betreft het materiaalgebruik voor elektriciteitsproductie op basis van niet gebouwgebonden pv-systeem (570 kWp, open ground installation, multi-Si) + elektriciteitsnet (tot huisaansluiting), Het materiaalgebruik is teruggerekend naar 1 kWh (3,6 MJ),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[2145,"61.05.004","WKK-systeem; incl, net, 1 kWh (forfaitair)",116,null,"kWh",1,1,{"$nulls":9},"Geef hier het jaarlijks verbruik in kWh op! Het product betreft het materiaalgebruik voor elektriciteitsproductie op basis van niet gebouwgebonden WKK-systeem (100MWel, gasgestookt) + elektriciteitsnet (tot huisaansluiting), Het materiaalgebruik is teruggerekend naar 1 kWh (3,6 MJ),",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[1424,"63.01.001","Armatuur & lampen, LED-120 cm",109,null,"m2gbo",20,1,{"$nulls":9},"Armaturen en lampen inclusief noodverlichting",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[1425,"63.01.002","Armatuur & lampen, TL-5, 28 W",109,null,"m2gbo",15,1,{"$nulls":9},"Armaturen en lampen inclusief vervangingen en noodverlichting",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[1430,"63.01.003","Armatuur & lampen, TL-5, 35/49 W",109,null,"m2gbo",15,1,{"$nulls":9},"Armaturen en lampen inclusief vervangingen en noodverlichting",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[504,"66.01.001","Staal; personenlift; gemoffeld",87,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[505,"66.02.001","Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag",88,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:25",{"$nulls":10},1]
[506,"73.01.001","Multiplex; geschilderd:alkyd",89,null,"m1",30,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[507,"73.01.002","Spaanplaat; kunststoflaag",89,null,"m1",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[509,"73.02.001","Kunstharsgebonden; massief",90,null,"m1",50,2,30,null,30,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[510,"73.02.002","Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag",90,null,"m1",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[511,"73.02.003","Roestvaststaal; d:1mm+onderblad:multiplex",90,null,"m1",15,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[512,"74.01.001","Wandcloset + fontein, porselein; incl, kunststof reservoir",91,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Toilet bestaande uit een wandcloset met fontein, Reservoir van kunststof (7 kg) en toilet en fontein van porselein (20 kg) met een productlevensduur van 75 jaar,","Op advies van UNETO-VNI is deze productkaart aangepast conform de inzichten uit het rapport Aanvulling productkaarten NMD installaties met kenmerk R076390am,00002,jlv (versie 01_002 van 02-05-2016),",3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[513,"74.02.001","Keramiek; wastafel",92,null,"p",75,1,{"$nulls":9},"Wasvoorziening bestaande uit een wastafel porselein (13 kg) met een productlevensduur van 75 jaar,","Op advies van UNETO-VNI is deze productkaart aangepast conform de inzichten uit het rapport Aanvulling productkaarten NMD installaties met kenmerk R076390am,00002,jlv (versie 01_002 van 02-05-2016),",3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[514,"74.03.001","Keramiek; tegels",93,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[515,"74.03.002","Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl, rvs afvoergoot",93,null,"p",25,1,{"$nulls":9},"Douchevoorziening bestaande uit een inloopdouche, opgetrokken uit gipsblokken en afgewerkt met tegelwerk, Tevens is er een RVS afvoerrooster toegepast, De productlevensduur van de inloopdouche is 25 jaar,","Op advies van UNETO-VNI is deze productkaart aangepast conform de inzichten uit het rapport Aanvulling productkaarten NMD installaties met kenmerk R076390am,00002,jlv (versie 01_002 van 02-05-2016),",3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[517,"74.04.002","Acryl; prefab",94,null,"p",15,1,{"$nulls":9},"Badvoorziening bestaande uit een prefab bad (acryl), opgetrokken uit gipsblokken en afgewerkt met tegelwerk, De productlevensduur van het bad is 15 jaar,","Op advies van UNETO-VNI is deze productkaart aangepast conform de inzichten uit het rapport Aanvulling productkaarten NMD installaties met kenmerk R076390am,00002,jlv (versie 01_002 van 02-05-2016),",3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[518,"76.01.001","Spaanplaat; geschilderd,acryl; duurzame bosbouw",95,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[519,"76.01.002","Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw",95,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[520,"76.01.003","Tropisch loofhouten multiplex; geschilderd, acryl; standaard bosbouw",95,null,"p",30,1,{"$nulls":9},"Watergedragen acrylaat/alkydemulsie verf systeem voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) \nOndergronden hout en met verf behandeld hout van woningen, buitensituaties\n tifa-systemen (concept 3 = volledig afgewerkte systmen) + vervolg met zelfde productype\nVerbruik - nieuw syteem 3 lagen = 0,313 kg/m2\nOnderhoudsfreq, 1 maal per 10 jaar\nVerbruik per 10 jaar ( 1 laag) 0,104 kg/m2\nVerbruik - onderhoud 4 lagen = 0,417 kg/m2",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":10},1]
[521,"90.01.001","Baksteenmetselwerk; KNB",96,null,"m1",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Halfsteensmuur, Representatief voor metselbakstenen (wanden, fundering) geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit in Nederland gewonnen rivierklei, door leden van KNB, Geproduceerd door productielocaties met gaswasser,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[936,"90.01.003","Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels",96,null,"m1",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"Halfsteensmuur",null,1,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[2052,"90.01.004","Baksteenmetselwerk",96,null,"m1",1000,2,100,null,100,{"$nulls":6},"1 m2 baksteenmetselwerk, Dit product bevat de volgende hoeveelheden: 127,5 kg aan metselbaksteen, 45 kg aan metselmortel en 14 kg aan voegmortel,",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":4},"Dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[522,"90.02.001","Merantie delen en staanders; ongeschilderd; duurzame bosbouw",97,null,"m2",30,2,18,null,18,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[523,"90.02.002","Volkern; plaat+staanders:verzinkt staal",97,null,"m2",25,2,8,null,8,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:26",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[526,"90.02.005","Merantie delen en staanders; ongeschilderd; standaard bosbouw",97,null,"m2",30,2,18,null,18,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[527,"90.02.006","Glasplaat; plaat:8mm+staanders:verzinkt staal",97,null,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},1]
[529,"90.03.001","Schelpen",98,null,"m2",30,2,50,null,50,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[530,"90.03.002","Grind",98,null,"m2",30,2,50,null,50,{"$nulls":6},"Geen toelichting beschikbaar",null,3,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":4},"dikte","mm",{"$nulls":4},1]
[528,"90.03.006","Straatbaksteen; KNB",98,null,"m2",125,2,65,null,65,{"$nulls":6},"Straatbaksteen (dikformaat, liggend verwerkt) met een minimale dikte van 65 mm, Representatief voor straatbakstenen geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit in Nederland gewonnen rivierklei, door leden van KNB, Geproduceerd door productielocaties met gaswasser,",null,2,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":4},"Dikte","mm","dikte","mm",null,null,1]
[1094,"90.03.007","MOSO Bamboo X-treme; bamboe, thermisch behandeld, gecomprimeerd; incl clips",98,null,"m2",35,1,{"$nulls":9},"MOSO Bamboo X-treme vlonderplanken gemaakt van gecomprimeerd, thermische gemodificeerd bamboe, duurzaamheidsklasse 1 (EN 350), inclusief draagsysteem (RVS clips)","Planken van MOSO Bamboo X-treme, formaat 1850x137x20mm, 24,8 kg/m2 voor buitentoepassingen (terrasdelen, gevelbekleding, buitenmeubilair, etc,), inclusief draagsysteem (clips), met een levensduur van 35 jaar (duurzaamheidsklasse 1 conform EN 350), uitgedrukt in m2,",1,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},1]
[2039,"90.03.010","Graselement S type L 12 cm Reduton - v,d, Bosch Beton b,v,",98,7,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Het betreft de uitvoering van een graselement van 40x60x12 cm voorzien van gaten van 90 mm, De uitsparingen of goten liggen in de 60 cm richting, Bindmiddel geopolymeer,",null,1,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},3,83.11,"Straatwerk","m2",null,null,"83,11,001"]
[2040,"90.03.011","Nokkentop SV tegel 12 cm Reduton â€“ v,d, Bosch Beton b,v,",98,7,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Het betreft de uitvoering van een graselement van 40x40x12 cm voorzien van gaten van 90 mm, Een zijde is vlak en de tegenoverliggende zijde is afgeschuind (veilig), De uitsparingen of goten liggen dwars op de vlakke zijde, Bindmiddel geopolymeer,",null,1,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},3,83.11,"Straatwerk","m2",null,null,"83,11,002"]
[2041,"90.03.012","BeVeMat 80x120 Reduton â€“ v,d, Bosch Beton b,v,",98,7,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Het betreft de uitvoering van 6 graselementen 40x40x12 cm onlosmakelijk verbonden op geotextiel, tbv wegverbreding, vlakke asfaltzijde, veilige bermzijde, De uitsparingen of goten liggen dwars op de rijrichting, Bindmiddel geopolymeer,",null,1,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},3,83.11,"Straatwerk","m2",null,null,"83,11,003"]
[2042,"90.03.013","BeVeMat 80x120 Vlak Reduton â€“ v,d, Bosch Beton b,v,",98,7,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Het betreft de uitvoering van 6 graselementen 40x40x12 cm voorzien van vlakke bovenzijde en onlosmakelijk verbonden op geotextiel, tbv wegverbreding, vlakke asfaltzijde, veilige bermzijde, Bindmiddel geopolymeer,",null,1,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},3,83.11,"Straatwerk","m2",null,null,"83,11,004"]
[2044,"90.03.014","Grasbetontegel S type L 12 cm â€“ v,d, Bosch Beton b,v,",98,7,"m2",25,1,{"$nulls":9},"Het betreft de uitvoering van een grasbetontegel van 40x60x12 cm voorzien van gaten van 90 mm, De uitsparingen of goten liggen in de 60 cm richting, Uitvoering in cementbeton,",null,1,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},3,83.11,"Straatwerk","m2",null,null,"83,11,005"]
[2124,"90.04.001","AC surf zonder PR",117,null,"kg",14,1,{"$nulls":9},"AC surf zonder PR is een asfaltbetonmengsel dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw en bevat geen secundair asfaltgranulaat (Partiele Recycling, PR), Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},1]
[2125,"90.04.002","AC surf met 30% PR",117,null,"kg",14,1,{"$nulls":9},"AC surf met 30% PR is een asfaltbetonmengsel dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw en bevat 30% secundair asfaltgranulaat (Partiele Recycling, PR), Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},1]
[2126,"90.04.003","AC surf met gemodificeerd bitumen zonder PR",117,null,"kg",14,1,{"$nulls":9},"AC surf met gemodificeerd bitumen is een asfaltbetonmengsel dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw en bevat geen secundair asfaltgranulaat (Partiele Recycling, PR), Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2127,"90.04.004","AC surf met gemodificeerd bitumen met 30% PR",117,null,"kg",14,1,{"$nulls":9},"AC surf met gemodificeerd bitumen met 30% PR is een asfaltbetonmengsel dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw en bevat 30% secundair asfaltgranulaat (Partiele Recycling, PR), Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2128,"90.04.005","AC bin/base met 50% PR",117,null,"kg",100,1,{"$nulls":9},"AC bin/base met 50% PR is een asfaltbetonmengsel dat wordt gebruikt als tussen- of onderlaag in de wegenbouw en bevat 50% secundair asfaltgranulaat (Partiele Recycling, PR), Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2129,"90.04.006","AC bin/base met 50% PR met gemodificeerd bitumen",117,null,"kg",100,1,{"$nulls":9},"AC bin/base met 50% PR met gemodificeerd bitumen is een asfaltbetonmengsel dat wordt gebruikt als tussen- of onderlaag in de wegenbouw en bevat 50% secundair asfaltgranulaat (Partiele Recycling, PR), Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2130,"90.04.007","ZOAB regulier",117,null,"kg",12,1,{"$nulls":9},"ZOAB regulier is een zeer open asfaltbetonmengsel dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw, Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2131,"90.04.008","ZOAB regulier +",117,null,"kg",14,1,{"$nulls":9},"ZOAB regulier + is een zeer open asfaltbetonmengsel dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw en dat meer bitumen bevat dan gewoon ZOAB (zonder +), Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2132,"90.04.009","2L-ZOAB toplaag",117,null,"kg",10,1,{"$nulls":9},"2L ZOAB is een zeer open asfaltbetonmengsel dat bestaat uit twee lagen (toplaag en onderlaag) en dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw, Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2133,"90.04.010","2L ZOAB met gemodificeerd bitumen",117,null,"kg",10,1,{"$nulls":9},"2L ZOAB met gemodificeerd bitumen is een zeer open asfaltbetonmengsel dat bestaat uit twee lagen (toplaag en onderlaag) en dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw, Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2134,"90.04.011","2L-ZOAB onderlaag",117,null,"kg",13,1,{"$nulls":9},"2L ZOAB is een zeer open asfaltbetonmengsel dat bestaat uit twee lagen (toplaag en onderlaag) en dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw, Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),\nNB: er is een kleine fout bij de basisprofielen van emissies, transport en afval: 1128 en 1129 hebben dezelfde naam, Ik heb verondersteld dat 1128 Ã¢â‚¬Å“2L ZOAB onderlaagÃ¢â‚¬Â\u009d en 1129 Ã¢â‚¬Å“2L-ZOAB onderlaag met gemodificeerd bitumenÃ¢â‚¬Â\u009d zou moeten zijn,",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2135,"90.04.012","2L-ZOAB onderlaag met gemodificeerd bitumen",117,null,"kg",13,1,{"$nulls":9},"2L ZOAB met gemodificeerd bitumen is een zeer open asfaltbetonmengsel dat bestaat uit twee lagen (toplaag en onderlaag) en dat wordt gebruikt als deklaag in de wegenbouw, Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open asfaltbeton, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),\nNB: er is een kleine fout bij de basisprofielen van emissies, transport en afval: 1128 en 1129 hebben dezelfde naam, Ik heb verondersteld dat 1128 Ã¢â‚¬Å“2L ZOAB onderlaagÃ¢â‚¬Â\u009d en 1129 Ã¢â‚¬Å“2L-ZOAB onderlaag met gemodificeerd bitumenÃ¢â‚¬Â\u009d zou moeten zijn,",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2136,"90.04.013","SMA",117,null,"kg",16,1,{"$nulls":9},"SMA oftewel steenmastiekasfalt wordt gebruikt in de wegenbouw, Dit mengsel valt onder de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 13108-1:2006 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5: Steenmastiekasfalt, Voor de Nederlandse situatie is dit nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 81,2 Technische Bepalingen Bitumineuze Verhardingen, Asfaltverhardingen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2137,"90.04.014","Waterbouwasfaltbeton",117,null,"kg",55,1,{"$nulls":9},"Waterbouwasfaltbeton is een waterbouwasfaltmengsel en wordt nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 52,5 Technische Bepalingen Kust- en Oeverwerken, gebonden bekledingsconstructies, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:28",{"$nulls":10},1]
[2138,"90.04.015","Open steenasfalt",117,null,"kg",55,1,{"$nulls":9},"Open steenasfalt is een waterbouwasfaltmengsel en wordt nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 52,5 Technische Bepalingen Kust- en Oeverwerken, gebonden bekledingsconstructies, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:29",{"$nulls":10},1]
[2139,"90.04.016","Gietasfalt, waterbouw",117,null,"kg",25,1,{"$nulls":9},"Gietasfalt, waterbouw is een waterbouwasfaltmengsel en wordt nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 52,5 Technische Bepalingen Kust- en Oeverwerken, gebonden bekledingsconstructies, Waterbouwgietasfalt is een heel ander mengsel dan wegenbouwasfalt, Waterbouwgietasfalt gaat circa 25 jaar mee en moet flexibel zijn en zettingen kunnen volgen; wegenbouwgietasfalt gaat korter mee (circa 10 jaar) en moet stijf zijn en moet een goede spoorvormingsweerstand hebben, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:29",{"$nulls":10},1]
[2140,"90.04.017","Asfaltmastiek, waterbouw",117,null,"kg",55,1,{"$nulls":9},"Asfaltmastiek, waterbouw is een waterbouwasfaltmengsel en wordt nader gespecificeerd in de Standaard RAW Bepalingen opgesteld door CROW, deelhoofdstuk 52,5 Technische Bepalingen Kust- en Oeverwerken, gebonden bekledingsconstructies, Dit milieuprofiel is enkel opgesteld voor deze toepassing en niet voor andere vormen van toepassing, zoals het vullen van scheuren, omdat daarbij andere processen een rol spelen, De uitleg van de gehanteerde data en gedane berekeningen voor dit milieuprofiel is te vinden in LCA-Achtergrondrapport Nederlandse Asfaltmengsels (TNO & EcoChain, 2017),","Zoals overlegd met Dirk Breedveld (24-10-2017): tijdelijke elementcode gekozen (\"hoofddraagconstructies\"), bij gebrek aan beter passende elementcode met juiste eenheid (kg), Door SBK/Cenosco later aan te passen naar elementcode 31,21 (Wegverharding - Asfaltverhardingen),",2,1,"2017-11-21T08:39:29",{"$nulls":10},1]
[2120,"90.07.001","Bio Bound beton,prefab; openb,ruimte",114,8,"m3",100,1,{"$nulls":9},"Bio Bound prefab betonelementen, voor gebruik in de openbare ruimte, zoals straatmeubilair, tegels, parkbanden en trappen, Bio Bound beton bestaat uit 75% gerecycled materiaal en bevat miscanthusgras als vulmateriaal, waardoor het CO2 opslaat,","Productie per m3, aangezien de producten op aanvraag worden gemaakt, Bankjes, trappen, parkbanden en andere producten zijn in verschillende configuraties beschikbaar en aanpasbaar, ÃƒÂ©ÃƒÂ©n enkel product bestaat dus niet; de producten worden per m3 berekend,",1,1,"2017-11-21T08:39:27",{"$nulls":10},3,90.07,"Algemene terreinvoorzieningen","p","m3",1,"90,07,001"]
["id","productcode","productnaam","element_id","hoofdstuk_id","functionele_eenheid","productlevensduur","schalingstype_id","dimensie_1","dimensie_2","schaalbare_dimensie_1","schaalbare_dimensie_2","u_waarde","zta","rc_waarde","lambda","bim_code","toelichting_eindgebruiker","toelichting_beheer","type_kaart_id","dataversie","aanmaakdatum","wijzigingsdatum","geldigheidsdatum","terugvaloptie1","terugvaloptie2","rechtev_grootheid_dim1","rechtev_eenheid_dim1","rechtev_grootheid_dim2","rechtev_eenheid_dim2","massa_volgens_tabel_grootheid","massa_volgens_tabel_eenheid","BUGWW_id","GWW_hoofdstukcode","GWW_hoofdstuknaam","GWW_functionele_eenheid1","GWW_functionele_eenheid2","GWW_omrekenfactor","GWW_productcode"]